(별표 9)

시험시설에 대한 확인절차 등(제6조의3 관련)

1. 부품자기인증 시험시설 확인신청

1.1 부품제작자등의 등록을 위한 시험시설 확인은 별지 1-1의 양식에 따라 신청하여야 한다.

1.2 위 1.1에 따라 시험시설 확인을 받기 위해 제출하는 서류는 시험시설에 대한 사진, 시험시설 설치장소, 시험시설의 규격 및 설명서, 계약에 의한 확보의 경우 사용계약서를 말한다.

2. 성능시험대행자의 시설확인 방법

2.1. 시험시설 현장 확인에 의한 방법

2.1.1 성능시험대행자는 위 1.에 의해 제출된 서류의 내용이 정확한지와 시험장비의 작동상태 등에 대하여 현장에서 확인하여야 한다. 이 경우 시험시설 적합여부 확인이 어렵다고 판단되는 경우 신청인에게 그 사유를 명확히 통보하여 필요한 사항을 보완하거나 직접 확인 할 수 있다.

2.1.2. 시험시설 확인신청자는 성능시험대행자가 시험시설 확인을 위한 업무에 적극 협조하여야 한다.

2.1.3. 성능시험대행자는 시험시설을 직접 확인한 후 별지2-1부터 별지2-6 서식에 따라 시설확인 결과표를 작성하여야 한다.

2.2. 제출 서류 확인에 의한 방법

성능시험대행자는 서류확인으로 확인이 가능하다고 판단되는 경우 위 1.에 의해 제출된 서류의 내용이 정확한지 여부를 별지2-1 서식에서 별지2-6 서식에 따라 시험시설확인 결과표를 작성할 수 있다. 이 경우 시험시설 적합여부 확인이 어렵다고 판단되는 경우 신청인에게 그 사유를 명확히 통보하여 필요한 사항을 보완하거나 직접 확인 할 수 있다.

2.3. 시행규칙 제34조에 적합하게 자기인증 능력이 있는 자로 등록된 제작자등이 부품제작자 등록신청시 시행규칙 제40조의5 제1항에 따라 제출하여할 생산계획, 시험시설 및 기술인력 확보여부에 대한 서류를 자동차제작자 등록증으로 갈음 할 수 있다.

3. 시설확인 결과

성능시험대행자는 위 “2.”에 따라 시험시설을 확인한 결과 적합 여부를 기록한 별지1-2의 자동차부품 시험시설 확인서를 발급하여야 한다.

(별지1-1)
부품자기인증 시험시설 확인신청서 최초[ ]，변경[ ]
신청자	회사명					구 분		[ ]부품제작자등
								[ ]시험기관
	성명(대표자)					법인(사업자) 등록번호
	주 소		(전화번호: )
시험부품명
시설 변경 내역	✳1
시설품명	형식	사용 목적✳2			구 분✳3				계약기관
✳4					□확보, □계약
					□확보, □계약
					□확보, □계약
					□확보, □계약
					□확보, □계약
					□확보, □계약
					□확보, □계약
「자동차 및 자동차부품 자기인증요령 등에 관한 규정」제6조의3에 따라 위와 같이 시험시설 확인을 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 날인)
※ 구비서류 1. 시험시설에 대한 사진 2. 시험시설 설치장소 3. 시험시설의 규격 및 설명서 4. 계약에 의한 확보 경우 사용계약서
✳ 1. 변경 등록시 명기 2. 사용목적을 간략하게 기재(예: 공칭 내경 측정, 고정장치 등) 3. 시설을 실제 확보하고 있는지, 계약에 의한 확보인지 구분 4. 확인신청시설이 많을 경우 별첨으로 작성 가능
				210㎜×297㎜
				(일반용지 60g/㎡)

(별지1-2)
					발급번호
부품자기인증 시험시설 확인서 최초[ ]，변경[ ]
회사명						구 분			[ ]부품제작자등
									[ ]시험기관
성명(대표자)						법인(사업자)등록번호
주 소		(전화번호: )
부품명
시설품명	형식		확보구분				계약기관		확인결과
			□확보, □계약						□적합, □부적합
			□확보, □계약						□적합, □부적합
			□확보, □계약						□적합, □부적합
			□확보, □계약						□적합, □부적합
			□확보, □계약						□적합, □부적합
			□확보, □계약						□적합, □부적합
			□확보, □계약						□적합, □부적합
			□확보, □계약						□적합, □부적합
			□확보, □계약						□적합, □부적합
「자동차 및 자동차부품 자기인증요령 등에 관한 규정」제6조의3에 따라 위와 같이 통보합니다. 년 월 일 성능시험대행자 □
				210㎜×297㎜
				(일반용지 60g/㎡)

(별지2-1)

유압브레이크호스 시설 확인 결과표

부품제작자등(시험기관) :

주소 :

시 설 품 명	세 부 기 준	확인방법	확인결과	비고(사유)
1. 체적 팽창 시험기	○시험압력 : 20MPa 이상	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
2. 파열강도 시험기	○시험압력 : 49MPa 이상(유압), 6.2MPa 이상(공기)	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
3. 내 휨성 시험기	○시험압력 : 1.8MPa 이상	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
4. 인장강도 시험기	○시험하중 : 1,700N 이상	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
5. 항온수조	○시험온도 : 85℃이상 ○연속시험시간 : 70시간 이상	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
6. 저온 시험기	○시험온도 : -45 ～ -48℃ 유지 ○연속시험시간 : 70시간 이상	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
7. 호환성 시험기	○시험온도 : 120℃유지 ○연속시험시간 : 70시간 이상	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
8. 내오존 시험기	○시험온도 : 40℃ ○연속시험시간 : 70시간 이상	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
9. 동적 오존 시험기	○시험온도 : 40℃ 유지 ○연속시험시간 : 48시간 이상	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
10. 고온가진 시험기	○가압성능 : 5.6MPa/sec 이상 ○감압성능 : 5.6MPa/sec 이상 ○가열성능 : 146℃/30min 이상	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
11. 염수분무 시험기	○염수분무 : 24시간 이상	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
12. 삽입게이지	○공칭내경 측정가능	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
13. 확대경	○확대배율 : 7배 이상	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합

담당자 의견

담 당 자
확 인 자			확인일자

(별지2-2)

공기브레이크호스 시설 확인 결과표

부품제작자등(시험기관) :

주소 :

시 설 품 명	세 부 기 준	확인방법	확인결과	비고
1. 파열강도 시험기	○시험압력 : 49MPa 이상(유압), 6.2MPa 이상(공기)	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
2. 인장강도 시험기	○시험하중 : 1,700N 이상	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
3. 저온 시험기	○시험온도 : -45 ～ -48℃ 유지 ○연속시험시간 : 70시간 이상	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
4. 내오존 시험기	○시험온도 : 40℃ ○연속시험시간 : 70시간 이상	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
5. 염수분무 시험기	○염수분무 : 24시간 이상	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
6. 내유성 시험기	○시험온도 : 100℃ 유지 ○연속시험시간 : 70시간 이상	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
7. 진공상태 시험기	○시험압력 : 635mmHg 이하 유지	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
8. 내염화 아연성시험기	○시험유체 : 염화아연 50% 수용액 ○시험시간 : 200시간	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
9. 공기압누설시험기	○시험압력 : 1 MPa/2분	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
10. 삽입게이지	○공칭내경 측정가능	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
11. 확대경	○확대배율 : 7배 이상	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합

담당자 의견

담 당 자
확 인 자			확인일자

(별지2-3)

등화장치 시설확인 결과표

부품제작자등(시험기관) :

주소 :

구 분	시설품명	세부기준	확인방법	확인결과	비고
가. 비대칭 전조등 나. 가스방전식 전조등 다. 적응형 전조등	1. 회전가대	○ 연직면 ±30°이상 ○ 수평면 ±90°이상	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
	2. 조도계	○ 정도 : 일반형 A급과 동등하거나 그 이상일 것(KS C 1601) ○ ±5% 이내	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
	3. 색도계	○ 측정방법 : 분광측색방법 또는 자극치 직독방법	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
	4. 표준전구	○ 전조등용 표준전구 확보 상태 ○ 성적서 상태유지 할 것	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
	5. 스크린	○ cut-off line을 확인할 수 있을 것	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
	6. 암실	○ 길이 : 31m 이상 ○ 너비 : 4m 이상 ○ 기타 : 난반사를 차단할 수 있을 것	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합

담당자 의견

담 당 자
확 인 자			확인일자

(별지2-4)

후부반사기 시설 확인 결과표

부품제작자등(시험기관) :

주소 :

시설품명	세부기준	확인방법	확인결과	비고
1. 회전가대	○ 연직면 ±30°이상 ○ 수평면 ±90°이상	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
2. 반사성능시험기	○ Observation angle : 0.2～1.5° ○ 0～420mcd/Lux 이상 ○ 조사세기가 일정할 것	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
3. 암실	○ 길이 : 31m 이상 ○ 너비 : 4m 이상 ○ 기타 : 난반사를 차단할 수 있을 것	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
4. 프로그램	○ 안전기준 시행세칙에 따라 시험할 수 있을 것	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합

담당자 의견

담 당 자
확 인 자			확인일자

(별지2-5)

좌석안전띠 시설 확인 결과표

부품제작자등(시험기관) :

주소 :

시설품명	세부기준	확인방법	확인결과	비고
1. 인장하중 시험기	○하중: 14,700N이상	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
2. 내구성 시험기	○버클 내구성 시험기 ○리트랙터 내구성 시험기	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
3. 동하중 시험장비	○시험차를 장착한 상태에서 30g 이상의 관성하중을 가할 수 있을 것 ○대차 : 시험조건에 따른 동하중 시험이 가능할 것	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
4. 인체모형	○인체모형(TNO-10)	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
5. 인체모형의 이동량 측정	○동하중 시험시 인체모형의 이동량 측정이 가능할 것	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
6. 냉ㆍ온장고	○온도(최소 15도이하에서 최고 70도 이상) 및 습도(60%이하에서 70%이상)조절이 가능한 온장고 ○온도(최소 -25도이하) 및 습도(60%이하에서 70%이상)조절이 가능한 냉장고	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합

담당자 의견

담 당 자
확 인 자			확인일자

(별지2-6)

후부안전판 시설 확인 결과표

부품제작자등(시험기관) :

주소 :

시설품명	세부기준	확인방법	확인결과	비고
1. 시험품 고정장치	○해당시험품을 고정할 수 있을 것	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
2. 하중부하장치	○수직모서리 곡률 반경이 5±1㎜이고 너비 200㎜, 높이 250㎜이하의 하중장치 ○하중: 해당시험품을 시험할 수 있을 것	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
3. 하중 측정장비	○하중 측정범위 : 해당시험품을 측정할 수 있을 것 ○정도 : ±5%	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
4. 변위 측정장비	○변위 측정범위 : 400mm 이상 ○정도 : ±5%	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합
5. 데이터 출력장비	○하중 및 변위	[ ] 서류 [ ] 현장	[ ] 적 합 [ ] 부적합

담당자 의견

담 당 자
확 인 자			확인일자