[부록 1]

상향광 등급(U등급)의 선정

조명기구의 상향광 등급은 배광 측정데이터에 의해 계산되며, 배광 측정은 KS 규격에 명시된 배광측정방법(KS C 8010:1999 배광 측정 방법(도로조명기구), KS C 7658:2011 LED 가로등 및 보안등기구의 안전 및 성능 요구사항)을 따른다.

조명기구의 연직각 90°~100° 사이 상향광속 및 연직각 100°이상에 대한 상향광속을 계산하여 아래 표의 기준을 모두 만족하는 상향광 등급을 선정한다.

상향광 등급의 구분

<상향광 등급(U등급)별 최대 광속>

입체각별 광속 구분	상향광 등급별 최대 광속 [lm]
	U0	U1	U2	U3	U4	U5
연직각 100° 이상의 상향광 (UH)	0	10	50	500	1,000	>1,000
연직각 90°~100°의 상향광 (UL)	0	10	50	500	1,000	>1,000