부록 A

용 어 정 의

A.1 견본(Standard Samples)

의류의 색깔, 모피나 목재의 조직과 같이 시험 절차서나 설계 자료로는 요구하는 품질과 특성을 명확히 표현할 수 없어, 해당 품목의 품질과 특성을 입증하기 위하여 조달기관이나 사용자로부터 제공되는 대표적인 샘플을 말한다.

A.2 견본조달

정식규격 또는 약식규격이 제정되어 있지 아니하거나, 긴급수요로 규격을 제정할 여유가 없을 경우 또는 규격적용이 현저하게 비경제적이거나 불합리하다고 판단되는 품목에 대하여 모델번호, 주요 성능, 관련도면이 포함된 사양서를 이용하여 현품으로 구매하는 조달방식을 말한다.

A.3 군급분류

품목을 기능별, 용도별, 성질별로 크게 분류하고, 유사품목을 묶어서 고유번호를 부여한 것으로 4자리로 구성되며, 앞의 두 자리 숫자는 군(群), 뒤의 두 자리는 급(級)이라 한다.

A.4 군사요구도

군사적 목적에 부합될 수 있도록 수요기관이 요구하는 군수품의 필요성, 운영개념, 작전운영성능 등 제반요건을 말하며, 통상 무기체계 이외의 장비에 대하여 사용한다.

A.5 군수품

가. 군에 소요되는 「물품관리법」상의 물품으로서 국방부 및 그 직할기관과 육·해·공군에서 관리하는 동산 중 현금, 유가증권을 제외한 모든 동산을 말한다.

나. 군부대를 장비하여 유지하며, 작전하는데 필요한 모든 품목, 식량, 의류, 장비, 무기, 탄약, 연료, 물자 그리고 모든 종류의 기계를 포함한다.

A.6. 규격(Standard Specification)

일반적으로 공업품의 물리적 및 화학적 특성, 제조방법, 시험방법을 과학적으로 규정한 표준을 말하며, 특히 제품구매 및 용역에 대한 규격을 지칭하며 정식규격과 약식규격으로 구분된다. 국방규격은 국방규격서, 도면, 품질보증요구서(QAR), 부품/BOM목록, 소프트웨어 기술문서 등의 기술자료로 구성된다.

A.7 규격서(Specification)

제품 및 용역에 대한 기술적인 요구사항과 요구 필요조건의 일치성 여부를 판단하기 위한 절차와 방법을 서술한 문서를 말하며, 제품의 성능, 재료, 형상, 치수, 용적, 색채, 제조, 포장 및 검사 방법 등이 포함되며, 국방규격서는 정식규격서와 약식규격서로 구분한다.

가. 정식규격서는 일정한 형식과 내용을 구비하여 계속적으로 통용하고 반복 사용하기 위하여 작성된 규격서이다.

나. 약식규격서는 용도와 조건에 따라 임시규격서, 포장규격서, 도면규격서로 구분한다.

1) 임시규격서는 기술자료가 미비할 때 제정하는 규격서로서 정식규격화하지 아니하고는 원칙적으로 동일품목 구매에 재사용하지 못하는 규격서이다.

2) 포장규격서는 완성장비 부품 등 포장사항이 규제되지 않는 품목의 수송, 취급의 편의성을 위하여 포장조건을 정한 규격서를 말한다.

3) 삭제

4) 도면규격서는 군용물자 부품 등 단순 기능품을 구매하는데 적용하기 위해 도면 위주로 작성한 규격서를 말한다.

A.8 기술협력생산

외국에서 개발되어 실용화되었거나 실용화를 위하여 시험평가결과 전투용 적합으로 판단되어 생산중인 무기체계를 외국의 원제작업체와 기술협력에 의하여 생산권한을 양도, 대여 또는 지원하에 국내에서 생산하는 것을 말한다.

A.9 개발시험평가 (Development Test and Evaluation : DT&E)

체계개발단계에서 제작된 시제품에 대하여 기술상의 성능 (신뢰도·유지성·적합성·호환성· 내환경성·안전성 등)을 측정하고 설계상의 중요한 문제점이 해결되었는가를 확인 평가하여 무기체계획득 과정에 있어서 기술적 개발 목표가 충족되었는지를 결정하기 위하여 수행되는 시험평가를 말한다.

A.10 데이터(Data)

관측치나 측정치, 조사자료 등과 같이 실험이나 관측, 조사의 결과를 그대로 표에 정리한 자료 또는 정보를 말한다.

A.11 도면

군수품의 형태, 치수, 내부구조, 기타 내용을 기하학적인 표현방법에 의하여 나타낸 그림으로 국방규격의 경우 일부 품질보증의 방법이 포함되며, 내용에 따라 조립도, 부분조립도, 부품도, 상세도, 공정도, 접속도, 배선도, 배관도, 계통도, 기초도, 배치도, 장치도, 외형도, 구조선도, 곡선면도 등이 있다.

A.12 등급(Grade)

이 용어는 일반적으로 품질의 차이를 의미하고 A등급 또는 B등급처럼 대문자로 표현한다.

A.13 로트(Lot)

합격 기준에 일치하는지를 결정하기 위해 샘플로 얻어지고 검사되는 제품의 집단이다.

A.14 목록화

표준화된 체계와 제도화된 절차에 따라 보급품에 대한 분류 및 식별, 품명 및 재고번호부여, 특성 및 관리자료 작성 등 일련의 과정을 말한다.

A.15 무기체계

유도무기․항공기․함정 등 전장에서 전투력을 발휘하기 위한 무기와 이를 운영하는데 필요한 장비․부품․시설․소프트웨어 등 제반요소를 통합한 것을 말한다.

A.16 미터 단위계

미터 단위계는 국제도량측정국(International Bureau of Weights and Measures)의 국제단위계(Le System International d'Unites(SI))에 기초를 한 국제단위(International System of Units)에 의해 규정된 기본적인 측정 시스템이다. 이 단위들은 IEEE 268에 수록되어 있다.

A.17 민·군 겸용기술(Dual Use Technology : DUT)

현재 보유하고 있지 않은 기술을 민과 군이 공동으로 연구 개발하여 겸용할 수 있는 기술 및 민과 군이 각각 보유하고 있는 기술 중에서 상호 전환하여 활용할 수 있는 기술을 말한다.

A.18 부품번호(Part Number)

제품을 생산하는 생산자들이 생산품을 식별하고 공정통제, 자재청구 및 불출 목적상 부속품에 부여한 번호를 말한다.

A.19 상세형 규격서(Detail Specification)(설계형 규격서)

상세형 규격서란 구매에 적용될 품목과 용역에 관한 기술적인 요구사항과 요구 성능의 달성방법을 구체적으로 기술한 규격을 말한다.

A.20 샘플링 (Sampling)

모집단으로부터 샘플을 추출하는 방법을 말하며, 샘플링방법에는 단순랜덤샘플링(Simple Ramdom Sampling), 계통샘플링(Systematic Sampling), 2단계샘플링(Two-Stage Sampling),층별샘플링(Stratified Sampiing), 집락샘플링(Cluster Sampling)이  있으며 검사방법에는 계수형 샘플링검사와 계량형 샘플링검사가 있다.

A.21 성능형 규격서(Performance Specification)

성능형 규격서란 요구되는 결과를 얻기 위한 구체적인 방법을 기술하지 않고 요구 성능, 환경조건, 연동성․호환성 등만을 명시한 규격을 말한다.

A.22 소프트웨어

컴퓨터 프로그램과 데이터베이스 및 관련 문서를 포함한다.

A.23 소프트웨어 기술자료

형상통제대상인 10종의 소프트웨어 문서와 소프트웨어 산출물명세서에 포함된 유지보수 및 재사용을 위한 각종 컴퓨터파일 (원시파일, 각종 라이브러리 및 오브젝트코드, 실행파일 등)을 포함한다.

A.24 수리부속품

부분품, 결합체, 구성품을 통칭하여 수리부속품이라 한다.

가. 부분품(part)

한 개의 품목이 그 이상 분해될 수 없거나 또는 그 품목을 더 이상 분해하는 것이 실질적으로 불가능한 최소단위 품목을 말한다. 볼트, 너트, 와셔, 핀 등을 그 예로 들 수 있다.

나. 결합체(assembly)

두 개 또는 그 이상의 부분품(part)이 서로 연결되었거나 서로 관련되어 뭉쳐진 품목을 말하며, 이것은 부분품으로 분해될 수 있다. 카뷰레터, 제네레타, 증폭기, 방아틀뭉치, 노리쇠 뭉치 등은 결합체의 대표적인 예에 속한다.

다. 구성품(component)

두 개 이상의 결합체(assembly)가 연결 또는 결합되어 한 개의 물체로 구성된 품목으로서, 독자적인 성능을 발휘할 수 있지만 외부에서 조정하거나, 전원을 공급해 주어야 하는 품목을 말한다. 엔진, 트랜스미션 등은 구성품의 예에 속하는 품목이다.

A.25 시제품

체계개발단계에서 설계에 적용된 각종기술이 요구운영능력을 충족시키는데 적합한가를 평가하기 위하여 제조된 제품으로서 개발시험평가 및 운용시험평가의 대상이 된다.

A.26 시험평가(Test and Evaluation, T＆E)

시험평가 대상에 대해 성능, 기술, 품질측면 또는 운용 관리적 측면에서 제반 요구조건 및 개발목표의 충족여부와 운용적합성, 효율성, 안전성 등을 확인 검증하는 절차로서 일반적으로 개발시험평가(Development Test & Evaluation, DT&E)와 운용시험평가 (Operational Test & Evaluation, OT&E)로 구분한다.

A.27 연구개발

무기체계 획득방법 중 하나로서 우리가 보유하지 못한 기술을 국내단독 또는 외국과 협력하여 공동으로 연구하고, 연구된 기술을 실용화하여 필요한 무기체계를 생산․획득 하는 방법을 말하며, 연구개발의 종류는 체계연구개발과 핵심기술 연구개발로 구분한다.

A.28 운용시험평가(Operational Test & Evaluation : OT&E)

소요군이 체계개발단계에서 제작된 시제품 또는 완성품에 대하여 각종 작전환경 또는 이와 동등한 조건에서 작전운용성능 충족여부와 운용적합성, 효율성, 안전성 등을 확인하고, 전력화지원요소 등에 대한 적합성을 시험 평가하는 것을 말한다.

A.29 부품/BOM(부품목록/자재명세서(BOM:Bill Of Materials))

특정 제품이 어떤 부품들로 구성되는가에 대한 데이터로 최종 제품과 부품들과의 관계를 계층적으로 표현하여 제품을 구성하는 부품정보 및 부품 구조정보가 결합된 구조 목록

A.30 인증(Qualification)

이것은 획득에 앞서 행하는 독립적인 과정이며 이 과정에 의해 제조자의 능력 또는 제조자나 배급자의 제품이 규격서 필요조건과 관련 법령이 정하는 인증의 획득을 요구하는 품목인가, 혹은 국방 품질시스템 규격(KDS 0050-9000)을 만족하는 시스템에 대한 인증과 이의 후속 인증이 만족하는지 검사, 시험, 증명되는 과정이다.

A.31 작전운용성능(Required Operational Capability : ROC)

군사전략 목표달성을 위해 획득이 요구되는 무기체계의 운용개념을 충족시킬 수 있는 성능수준과 무기체계능력을 제시한 것으로서 연구개발 또는 국외도입 무기체계의 획득을 위한 시험평가의 기준이 된다.

A.32 국가재고번호

보급품을 표시하기 위하여 각 보급품에 체계적으로 부여한 번호로써 군급분류번호, 국가부호, 품목식별번호로 구성된 번호를 말한다.

A.33 조성(Composition)

이 용어는 각 제품의 화학적인 조성 성분에 따라 엄격하게 구분되는 제품을 분류하는데 사용되고 통상적인 분류에 따라 나타낸다.

A.34 종(Class)

이 용어는 제품 형태 분류에 의해서는 제공되지 않는 특성치의 부가적인 분류를 나타내는 것으로 제품 품질이나 등급의 차이를 제공하지는 않지만, 특정하고도 동등하게 중요한 용도에 적용된다. 이 용어는 일반적으로  1종(Class 1) 또는 2종(Class 2)처럼 아라비아 숫자로 나타낸다.

A.35 지식재산권(Intellectual Property)

지식재산권은 문화·예술작품·과학적 발명·상표 등 인간의 지적, 정신적 활동의 결과로 발생되는 권리를 말하며, 산업 활동과 관련되는 특허, 실용신안, 의장, 상표를 중심으로 하는 산업재산권과 문화 창달과 관련되는 문학, 음악, 미술작품 등과 같이 학문적 예술적 창작을 중심으로 하는 저작권으로 크게 구분된다.

A.36 지정품명

동일품목에는 동일품명이 부여될 수 있도록 품명의 뜻을 정의하고 그 사용을 인가한 품명을 말한다.

A.37 체계(System)

주어진 임무유형과 운용형태를 수행하거나 지원할 수 있는 품목, 결합체(또는 세트), 숙련도, 그리고 기술이 합쳐진 구성체를 말한다. 한 완전한 시스템에는 그 시스템 본연의 운용 내지는 비운용 또는 지원환경에서 독자적으로 운용하는 데 소요되는 관련시설, 품목, 재료, 근무 및 인원 등이 포함된다.

A.38 체계개발(Full Scale Development)

설계 및 시제품을 제작하여 개발시험평가와 운용시험평가를 거쳐 양산예정인 무기체계를 개발하는 개발단계를 말한다.

A.39 초도생산

연구개발(기술협력생산을 포함한다)에 의한 획득사업의 당해 사업 계획물량 중 최초(초도)에 사업 승인된 물량을 생산(양산)하는 것을 말한다.

A.40 탐색개발(Exploratory Development)

연구개발의 첫 번째 단계로 개발하고자 하는 체계의 부체계 또는 주요 구성품에 대한 위험분석, 기술 및 공학적 해석, 시뮬레이션을 실시하며, 핵심요소 기술연구와 필요시 1:1 모형을 제작하여 비교 검토 후 체계개발단계로 전환할 수 있는 가능성을 확인하는 단계를 말한다.

A.41 포장

환경 악화와 손상 또는 두 경우로부터 제품을 보호하기 위해 사용되는 과정과 절차이다. 포장은 세척, 건조, 보관, 포장, 표기 그리고 결합(unitization)을 포함한다.

A.42 표준(Standard)

합의에 의해 작성되고 인정된 기관에 의해 작성되었으며, 주어진 범위 내에서 최적 수준의 성취를 목적으로 공통적이고 반복적인 사용을 목적으로 규칙, 지침 또는 특성을 제공하는 문서.<KS A ISO/IEC Guide 2 : 표준화 및 관련 활동 - 일반 어휘>

A.43 표준화(Standardization)

군수품의 조달․관리 및 유지를 경제적․효율적으로 수행하기 위하여 표준을 설정하여, 이를 활용하는 조직적 행위와 기술적 요구사항을 결정하는 품목지정, 규격관리, 형상관리 등에 관한 제반활동을 말한다.

A.44 품명(Item Name)

품목의 개념을 명백히 하고 유사품이나 관련된 품목으로부터 구별하기 위해 사용하는 보급품의 이름으로 기본명과 수식어로 구성되며, 통상 역명법에 의해 표시된다.

※ 역명법 : 분류 및 검색의 편의성을 위하여 기본품명 뒤에 수식어를 나열하는 방식으로 예를 들어 '전차(기본명), 전투용(제1수식어), 무한궤도식(제2수식어)'으로 표현된다.

A.45 품질보증요구서(Quality Assurance Requirement)

국방규격의 일부분으로서, 품질보증을 위하여 검사하여야 할 개수를 지정하고 그 검사 특성 및 방법과 합격품질수준(AQL)을 명시하는 문서를 말하며, 이는 기술자료 묶음에 포함된다.

A.46 한국산업표준(KS : Korea Industrial Standard)

산업표준화법에 의하여 국가기술표준원 주관으로 제정한 국가표준으로 제품, 방법, 기본표준화를 그 대상으로 하며, 산업제품이 KS에 합당하다는 취지를 특정한 마크인 ㉿표시제도의 기준규격으로도 사용된다.

A.47 형(Type)

설계 모델, 모양 혹은 다른 형상과 관련하여 유사 품목이나 공정의 차이를 제공하며 일반적으로 “Ⅰ형”, “Ⅱ형”과 같이 로마문자로 표시한다.

A.48 형상(Configuration)

제품화된 품목의 기능적, 물리적 특성을 말하며, 규격서나 도면 등 기술 자료에 치수, 모양, 재질, 제원, 성능의 형태로 표현된다.

A.49 형상관리(Configuration Management)

품목의 기능적 또는 물리적 특성을 식별하여 문서화하고, 그 특성에 대한 변경통제 및 형상식별서(도면·규격서 등)와 제품의 합치여부를 점검하며, 승인된 형상변경의 이행현황 등 필요한 정보를 기록·유지하는 활동을 말한다.

A.50 모델번호

형상통제의 수단을 제공하고 식별을 용이하게 하기 위하여 군수품의 품명에 부가하여 부여된 번호로 알파벳과 숫자를 합하여 사용한다.

A.51 호환성(Interchangeability)

서로 교환이 될 수 있는 성질을 말하며, 제품에 따라 치수상(규격상)의 호환성과 성능상의 호환성이 문제된다. 이는 표준화된 제품(장비 및 수리부속품)일 때 호환성은 더욱 높다.