[부록 1] 항목별 환경영향에 대한 저감방안

주요영향	저감방안
- 비산먼지 등 대기질 오염 - 건설장비 및 철거시 소음 발생 - 폐기물 발생 - 기존시설물의 활용	․비산먼지 저감대책(차량속도 제한, 진입도로 선포장, 살수차량 운행, 이동식 혹은 고정식 방진망 설치) ․소음저감대책(방음벽 및 가설방음판넬 설치, 저소음장비 및 공법활용, 장비 적정투입 실시) ․건설폐기물 처리방안(중간처리업체에 위탁, 순환골재 10% 이상 사용, 보관장소의 관리) ․토지 및 시설물 활용(불용토지 활용 방안, 폐도 활용방안, 기존 시설물 활용)
- 동물이동의 방해 - 사람통행의 불편	․동물이동통로 확보 ․사람통행로 확보
- 식생의 훼손 - 임목폐기물 발생 - 동식물 서식지 훼손 - 장비가동에 따른 소음	․수목이식계획 수립(이식대상수목 산정 및 가이식장 확보) ․임목폐기물 처리계획(재활용 및 퇴비 활용, 위탁처리) ․동식물 서식지 보전방안(대체서식지 마련, 서식지 이동을 위한 단계적 공사, 서식지 훼손 최소화) ․소음저감대책(방음벽 및 가설방음판넬 설치, 저소음장비 및 공법활용, 장비 적정투입 실시)
- 지형․지질 변화 - 절토 및 성토사면 발생 - 토사유출 및 수로차단 - 비옥토 유실 - 경관악화 - 동물이동로 차단 - 비산먼지 등 대기질 악화	․공사시 지형의 보전(보전가치가 있는 지역의 보전, 광산 및 광구의 확인 및 처리방안) ․절․성토시 사면안정성 대책 수립(연약지반 처리대책, 비탈면 보호공법, 조기녹화, 낙석방지책 설치) ․하천으로의 토사유출 방지대책(침사지, 비닐덮개, 산마루 측구, 산비탈 배수로, 가배수로 설치) ․비옥토 처리대책 수립(비옥토 저장장소 마련, 임시적치장은 비닐로 피목, 가배수로 설치) ․경관보전대책(생태복원녹화, 옹벽설치 및 녹화, 조경계획) ․동물이동로 확보(동물이동로 확보, 생태통로 설치, 통로 BOX 및 수로 pipe 설치 등의 설치) ․비산먼지 저감대책(차량 제한 속도, 살수차량 적정 운행, 이동식 혹은 고정식 방진망 설치)
- 사토장 혹은 토취장 개발 - 운송장비에 따른 소음 - 차량이동에 따른 먼지 및 분진 발생	․사토장 혹은 토취장 복구계획 수립(생태복원녹화 수립, 토사유출 방지대책 수립) ․소음저감대책(방음벽 및 가설방음판넬 설치, 저소음장비 및 공법활용, 장비 적정투입 실시) ․비산먼지 저감대책(차량 제한 속도, 살수차량 적정 운행, 이동식 혹은 고정식 방진망 설치)
- 유로변경 및 수계차단 - 양서파충류 등의 이동 방해 - 하천생태계 파괴 및 수질오염	․수계차단방지(연결수로 우선 설치, 배수 BOX, 횡배수관 설치) ․이동통로 확보(탈출용 측구의 설치, 배수박스형, 수로파이프형 이동통로 설치) ․수질오염 저감방안(유로변경 구간 PP마대(가마니 쌓기) 설치)
- 폐기물 발생 - 토사유출 - 지형ㆍ식생훼손에 따른 경관변화 - 굴착 및 발파에 따른 소음ㆍ진동 - 터널배수의 인근하천 수질오염 - 터널대기문제	․발생 폐기물 처리대책(버력 등의 적재장소 선정 및 덮개 설치, 버력 처리대책, 임목폐기물 처리대책) ․토사유출 방지대책(침사지, 가배수로 설치) ․경관보전대책(생태복원녹화, 터널상부 및 전면부 녹화 및 조경계획) ․소음․진동저감대책(가설방음판넬 설치, 저소음장비, 시험발파, 저소음 발파, 장비 적정투입 실시) ․터널배수에 따른 저감방안(배수로 설치, 폐수처리시설 설치 및 적정 가동, 폐수 재활용 계획) ․대기오염저감시설(갱구부 갱문 설치, 환기계획)
- 하천오염 및 생태계 훼손 - 건설장비에 따른 소음발생 - 교량의 비점오염원	․하천오염 방지대책(유보변경 및 변경구간내 PP마대 설치, 터파기시 참사지 설치, 오탁방지막 설치, 물막이공 설치, 개발이전상태의 하상구조 복원) ․소음저감대책(가설방음판넬 설치, 저소음장비, 장비 적정투입 실시) ․초기우수처리계획비점오염원 처리시설 설치(육교형 배수관 설치)
- 건설장비에 따른 소음ㆍ진동 - B/P, C/P장, 공사차량 대기오염 - 현장사무소 오폐수 발생 - 폐기물 발생 - 지하수 개발	․소음저감대책(방음벽 및 가설방음판넬 설치, 저소음장비 및 공법활용, 장비 적정투입 실시) ․대기오염 저감대책(차량 제한 속도, 살수차량 적정 운행, 이동식 혹은 고정식 방진망 설치) ․오염원 처리대책(오폐수처리시설 설치) ․폐기물 처리대책 수립(재활용 및 위탁처리, 보관장소 마련 및 관리, 일반폐기물 적정 처리) ․지하수오염저감대책 수립(지하관정 폐공계획)