	안전ㆍ품질표시 기준
	안 경 테	부속서 16
	(Glass Frame)

1. 적용범위 이 표준은 안경테(렌즈가 끼워져 있는 안경테를 포함한다)에 대하여 규정한다. 다만, 특수 용도인 것(산업용 안경테 등)은 제외한다.

2. 관련표준 다음에 나타내는 표준은 이 검사기준 및 방법에 인용됨으로써 이 검사기준 및 방법의 일부를 구성한다. 이러한 관련표준은 그 최신표준을 적용한다.

KS B 1059 안경테용 작은 나사 및 너트

KS B ISO 11381 광학 및 광학기기-안경테용 나사

KS G ISO 12870 안경광학-안경테-일반적인 요구사항과 시험방법

KS G ISO 7998 광학 및 광학기기-안경테-용어 및 구성부품

KS G ISO 8624 광학 및 광학기기-안경광학-안경테의 측정방법

공급자적합성 안전기준 부속서 11 어린이용 장신구

3. 안전요건

3.1 니켈 용출량(금속제에 한함)  니켈 용출량은 공급자적합성 안전기준 부속서 11(어린이용 장신구 부속서A-니켈용출량)에 따라 시험하여 0.5 ㎍/㎠/week 이하이어야 한다.

4. 표시위치 선글라스 제품마다 수평방향 렌즈 삽입부 크기, 렌즈간 거리 등 표 2에 나타낸 표시사항을 정해진 위치에 표시해야 한다. 다만, 제조자, 모델명, 색상은 표시하지 않아도 된다. 표기 방법은 각인이나 인쇄를 규정하나, 쉽게 떨어지지 않는 스티커로 표시하는 것도 수용하며, 꼬리표 사용은 허용하지 않는다.

표 1 안경테의 표시

표시			위치
제조자 또는 공급자			규정사항 없음
모델명			규정사항 없음
색상			규정사항 없음
박스 기호 □와 수평 방량 렌즈삽입부 크기			전면부 (실행할 수 있을 경우)
렌즈간 거리			전면부 (실행할 수 있을 경우)
다리의 전체 길이			다리
전면부의 규정된 치수 표시 순서:
50 □ 20
수평 방향 렌즈삽입부 크기
박스 기호
렌즈간 거리
비고 1 사용된 모든 치수는 KS G ISO 8624에 나타나있다.

5. 표시사항

낱개 포장 또는 꼬리표에는 다음의 형식에 따라 보기 쉬운 곳에 알아보기 쉽게 인쇄하거나 고리가 떨어지지 않도록 한글로 표시하여야 한다.

5.1 재    질(보기: 플라스틱 등)

5.2 제조연월, 수입연월, 로트번호 중 어느 하나로 표기

5.3 제조자명

5.4 수입자명(수입품에 한함)

5.5 주소 및 전화번호

5.6 제조국명

제    정 : 기술표준원고시  제2007-35호(2007. 1. 24)

개    정 : 기술표준원고시  제2007-454호(2007. 8. 2)

개    정 : 기술표준원고시  제2009-979호(2009. 12. 30)

개    정 : 기술표준원고시  제2010-678호(2010. 12. 27)

개    정 : 국가기술표준원고시 제2015-686호(2015. 12. 30)