승강장문잠금장치

－  －

승강기 안전부품 부속서 55

승강기 안전부품 부속서 55

승강기 안전부품 안전기준

승강장문잠금장치                     부속서 55

(Landing door locking device for elevators)

1. 적용범위

이 기준은 도어개폐장치 중 엘리베이터 승강장 문에 사용되는 승강장문잠금장치( 이하 “도어 잠금장치”라 한다)의 안전기준에 대하여 규정한다.

2. 인용규격

다음에 나타내는 규격은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다.

KS C IEC 60112

3. 구조

a) 인터록 접점은 도어 잠금장치에 의해서 확실히 개방 및 폐쇄되어야 하며, 그 접점은 중력이나 압축된 스프링, 그 양자 또는 열림장치에 의해 열린 상태를 유지하여야 한다.

b) 인터록은 중력이나 압축스프링 또는 그 양자에 의해서 확실한 연결장치에 의해 잠긴 위치에 유지되어야 한다.

c) 인터록은 권상기가 정상적인 기동이 되기 전에 도어를 닫힌 위치에 잠겨져 있어야 한다.

d) 인터록의 위치는 승장도어가 닫히면 승강장 측으로부터 접근할 수 없는 곳에 놓여야 한다.

e) 인터록 접점은 록킹장치 또는 록킹장치에 연결되고 록킹장치에 의해 기계적으로 조작되는 장치에 의해 확실히 열려야 한다. 단, 덤웨이터의 경우 승강기 안전인증기준의 덤웨이터 (ECK-2003:2007) 7.7.3.1.1항에 따른다.

f) 안전 접점은 보호용 덮개에 의해 보호되어야 한다.

g) 승강장 도어를 외부에서 개방할 때 특수한 키를 이용하여 잠금장치 부분을 들어올려 잠금을 해제하기에 적합하여야 하며, 해제 동작후 휘어지거나 변형이 없어야 한다.

4. 성능

4.1 내구성

4.1.1 기계적 내구성

5.1.1항의 시험을 하였을 때 변형 및 마모가 없고, 정상 동작에 이상이 없어야 한다.

4.1.2 전기적 내구성

5.1.2항의 시험을 하였을 때 안전 접점부에 변형이나 파손 등이 없어야 한다.

4.2 기계적 시험

5.2항의 시험을 하였을 때 안전에 불리하게 영향을 줄 수 있는 어떠한 마모, 변형 또는 파손이 없어야 한다.

4.3 절연저항

전기적 시험의 경우 접점 스위치에 대해 5.3항의 시험을 하였을 때 5㏁ 이상이어야 한다.

4.4 내전압

접점스위치에 대해서 5.4항의 시험을 하였을 때 견디어야 하며, 두 전극 사이에 인가된 전압이 변화하지 않아야 한다.

4.5 내트랙킹

5.5항의 시험을 하였을 때 결함이 없이 50회 적하를 견디어야 한다.

4.6 회로차단 능력시험

5.6항의 시험을 하였을 때 크랙 또는 아크가 발생되지 않고 안전에 불리하게 영향을 줄 수 있는 악화 현상이 발생되지 않는 경우 그 시험은 만족한 것으로 한다.

5. 시험방법

5.1 내구성 시험

5.1.1 기계적 내구성

다음의 조건으로 시험했을 때 이상이 없어야 한다.

a) 잠금장치의 내구성은 연속하여 100만 주기를 실시한다.

b) 1 주기는 가능한 양 방향으로 전후 행정으로 이루어져야 한다.

c) 잠금장치의 운동은 충격없이 부드럽게 이루어져야 한다.

5.1.2 전기적 내구성

다음의 조건으로 시험했을 때 이상이 없어야 한다.

a) 정격전압, 정격전류의 2배 상태에서 100만 주기를 실시한다.

b) 1 주기는 가능한 양 방향으로 전후 행정으로 이루어져야 한다.

c) 1 분당 60 싸이클 주기로 부드럽게 이루어져야 한다.

5.2 기계적 시험

5.2.1 정적 시험

a) 시험은 일반적인 동작 상태와 동일한 상태에서 실시한다.

b) 잠금장치가 잠긴 상태에서 미닫이 방식은 도어의 열림 방향으로 정하중을 점진적으로 증가시켜 300초 후에 1 000N에 도달하도록 하며, 여닫이 방식은 3 000N에 도달하도록 한다.

c) 힘을 가하는 점은 가능한 한 사용자가 도어를 열려고 하는 지점과 일치시킨다.

5.2.2 동적 시험

a) 잠금장치가 잠긴 상태에서 도어의 열림 방향으로 0.5m의 높이에서 4kg의 강체를 자유낙하 시킨다.

b) 시험에 사용되는 강체는 탄성 변형률이 작은 선재를 사용하여 고정시키고 자유 낙하력이 도어의 열림 방향으로 전달될 수 있도록 한다.

5.3 절연저항

500V의 절연저항계로 다음 부분을 측정하였을 때 5㏁ 이상이어야 한다.

a) 극성이 다른 충전 금속부 사이

b) 충전 금속부와 접지 및 사람이 닿는 비충전 금속부와의 사이, 이 경우 접지극은 비충전 금속부로 간주

c) 개로상태에서 동극 단자 사이

5.4 내전압

충전부와 비충전부 사이의 시험전압을 0 으로 부터 일정한 비율(전압계로 판독할 수 있는 비율)로 규정된 표 1의 시험전압까지 상승시킨 후 1분간 유지하였을 때 견디어야 한다.

표 1    시험 전압

단위 : V

정격 전압(직류․교류)	시험 전압(교류 실효치)
30~60 이하	250
60 초과 125 이하	500
125 초과 250 이하	1 000
250 초과	2Ev + 1 000(Ev : 기기의 정격 전압)

5.5 내트랙킹

절연물질에 대하여 교류 175V, 전파 48~60Hz에서 내트랙킹(PTI) 시험을 실시하여야 한다. 시험절차는 KS C IEC 60112를 따른다.

5.6 회로차단 능력시험

5.6.1 조건

a) 전기적 내구성 시험 후에 시험하며 통전 중의 차단 능력이 충분한지를 시험 한다.

b) 시험에 사용된 전류값과 전압은 제조사에서 지정한 값으로 한다. 다만 특별히 지정되지 않은 경우 정격값은 다음과 같아야 한다.

① 교류 : 230V, 2A

② 직류 : 200V, 2A

c) 시험은 잠금장치가 동작중인 상태에서 실시하며 가장 불리한 위치에서 시험을 한다.

d) 시험은 일반적인 동작상태와 동일한 조립상태 및 전기적 결선 하에서 한다.

5.6.2 교류인 경우

a) 정격 전압의 110%와 정격 전류의 11배에 달하는 전원을 인가하여 정상 속도로 5～10초의 간격으로 50회 개폐가 가능하여야 하고, 이때 닫힘 시간은 최소 0.5초 이상 닫힘상태를 유지하여야 한다.

b) 회로는 저항과 쵸크(choke)의 직렬 연결로 되어 있어야 하며 역률은 0.7±0.05 이어야 한다.

5.6.3 직류인 경우

a) 정격전압과 전류의 110%에 달하는 전원을 인가하여 정상속도로 5～10초 간격으로 20회 개폐가 가능하여야 하고, 이때 닫힘시간은 최소 0.5초 이상 닫힘상태를 유지하여야 한다.

b) 회로는 저항과 쵸크(choke)의 직렬 연결로 되어 있어야 하며 300 ms 이내에 전류값이 정상 상태값의 95% 이상 도달되도록 구성하여야 한다.

6. 시험항목

도어 잠금장치의 시험은 3항 및  4항에 대하여 실시하여 각 항을 만족하여야 한다.

7. 표시

제품에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시하여야 한다.

a) 모델명

b) 정격전압

c) 정격전류

d) 제조자명 또는 수입자명

e) 제조연월 또는 로트번호

f) 기타 유의사항

제    정 : 기술표준원고시  제2005-0776호(2005.11.25)

개    정 : 기술표준원고시  제2007-1262호(2007.12.28)