	안 전 ․ 품 질 표 시 기 준
	창문 블라인드	부속서 35
	(Window Blind)

1. 적용 범위  이 기준은 차광(遮光)용, 실내장식용 등으로 이용되는 로먼쉐이드, 수직-수평블라인드, 롤업블라인드 및 기타 창문 블라인드 제품에 대하여 적용한다.

2. 용어의 정의 이 기준에 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

2.1 “블라인드 줄(cord)”은 원단의 형상유지 또는 원단의 위치를 상‧하‧좌‧우 조정하거나 햇빛량 및 투시도 등을 조절하는 용도로 사용되는 것을 말한다.

2.2 “투시도 조절면”은 햇빛량 및 투시도 등을 조절하는 용도의 섬유(면, 폴리에스테르 등), 알루미늄, 목재 등의 재질로 만든 것을 말한다.

2.3 “연결고리(tassel)”는 블라인드 줄이 하나의 일체형 루프(loop)를 형성하기 위해 줄과 줄 사이를 연결해주는 부품을 말한다.

2.4 “조절장치”는 샤프트 또는 롤러 튜브에 연결되어 블라인드 줄을 지탱하며 블라인드 줄이 작동하도록 하는 부품을 말한다.

2.5 “샤프트(shaft) 또는 롤러 튜브(roller tube)”는 투시도 조절면을 말아올리거나 내리는 데 사용하는 원통형 등의 부품을 말한다.

2.6 “엔드캡(endcap)”은 샤프트(롤러튜브)와 결합되어 클러치를 고정시키는 부품을 말한다.

<그림. 1>	<그림. 2>

3. 안전요건

3.1 일반요건 창문 블라인드는 아동 및 유아 등의 안전사고 예방을 위해 줄이 없는 전자동식, 수동식 제품을 권장하며, 블라인드 줄이 있는 제품의 경우 디자인, 무게, 치수와 설치장소 등 그 특성을 고려하여 다음 안전요건 중 어느 하나 이상에 적합하여야 한다. 다만, 블라인드 줄을 벽면에 밀착하여 고정시키거나 부착하기 힘든 경우 3.1.1, 3.1.2 및 3.1.3의 기준 중 어느 하나에 적합하여야 한다.

3.1.1 창문 블라인드가 U자형 루프(loop)를 형성되는 줄(이하 “U자형 줄”이라 한다)이 있는 제품의 경우 <그림. 3>과 같이 하중을 수직 하방향으로 250 mm/min의 인장속도로 재하하였을 때 다음 <표>의 (가), (나) 및 (다) 기준 중 어느 하나 이상을 만족하여야 한다. 이 경우 분리된 연결고리, 클러치, 샤프트 등은 재조립하였을 때 원래 기능을 작동할 수 있어야 한다.

<그림. 3>

<표>

재하하중	안전요건	비고
98 N이상	(가) 샤프트, 엔드캡과 클러치가 분리되어 블라인드 줄의 탈착
	(나) 클러치로부터 블라인드 줄의 분리
	(다) 연결고리 부품의 분리(연결고리가 있는경우)

3.1.2 U자형 줄이 있는 제품의 경우 블라인드 줄과 줄 사이가 벌어지지 않도록 블라인드 줄 전체를 덮는 일체형 보호장치 또는 부분적으로 덮는 분리형 보호장치가 있어야 한다. 동 보호장치는 유아 및 아동이 쉽게 분리하거나 조작할 수 없는 구조이어야 하며, 유아 및 아동이 줄을 당기는 등의 조작을 하였을 때도 줄 자체, 줄과 보호장치 사이, 보호장치와 보호장치 사이 등에 머리를 끼울 수 없어야 한다.

3.1.3 블라인드 줄이 루프(loop)를 형성하지 않도록 줄이 하나이거나 두 개의 줄로 분리되어야 하며, 60 cm 이상의 봉 또는 덮는 장치로 줄이 서로 엉키지 않도록 하여야 한다. (참고 그림.4, 그림.5)

<그림. 4>	<그림. 5>

3.1.4 블라인드 줄의 하단부분(클러치로부터 가장 멀리 떨어진 부분)을 벽에 밀착하여 유아 및 아동이 당겼을 때 떨어지지 않도록 고정시키거나 부착될 수 있어야 하며, 설치되었을 때 줄과 벽간의 간격은 10 cm이내이어야 한다. (참고 그림.6)

<그림. 6>

4. 표시사항 제품에는 다음의 형식에 따라 제품 또는 최소 포장단위에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 알아보기 쉽게 표시하여야 하며, 보조의 방법으로 판매자명과 주소 및 전화번호(지역번호 포함)를 추가로 표시할 수 있다.

품질경영 및 공산품안전관리법에 의한 표시

1. 품    명

2. 치    수

3. 재    질

4. 제조연월

6. 제조자명

7. 수입자명(수입품에 한함)

8. 주소 및 전화번호(국내 제조품은 국내 제조자, 수입품인 경우에는 수입자)

9. 제조국명

10. 사용상 주의사항

4.1 사용상 주의사항 사용상 주의사항에는 다음 사항을 표시한다. 다만 해당사항이 없는 경우에는 표시를 생략하거나 다른 적절한 용어로 변경할 수 있으며, 필요한 경우에는 추가사항을 표시할 수 있다.

․“□ 경고 : 화기에 가까이 할 경우 불길이 옮겨 불을 가능성이 있으므로 주의하십시오.“

․“□ 주의 : 줄(코드)과 비드체인은 아이의 목 주위를 조를 수 있으니 항상 줄(코드)과 비드체인을 아이의 손에 닿지 않게 주의해야 합니다.“

․“□ 주의 : 줄(코드)과 비드체인 근처에 가구나 기타 밟고 올라갈 수 있는 물건이 있으면 아이들이 블라인드 줄에 닿을 수 있으니 주의하여 주시기 바랍니다.”

․“□ 주의 : 블라인드 줄로 인한 유아 및 아동의 안전사고 예방을 위해 10 kg이상의 하중에서 연결고리 등이 분리되거나 블라인드줄이 끊어질 수 있으니 갑자기 당기거나 과도한 힘으로 당기지 않도록 주의하여 주십시오.” (안전요구사항 3.1.1에 해당되는 제품인 경우)

․“□ 주의 : 블라인드 줄로 인한 유아 및 아동의 안전사고 예방을 위해 블라인드 줄이 벌어지지 않는 부품을 임의로 분해하지마시고 줄 작동시 다치지 않도록 유의하시기 바랍니다.” (안전요구사항 3.1.2에 해당되는 제품인 경우)

․“□ 주의 : 블라인드 줄로 인한 유아 및 아동의 안전사고 예방을 위해 블라인드 줄을 고정시키는 부품을 반드시 설치하여 주시기 바랍니다.” (안전요구사항 3.1.4에 해당되는 제품인 경우)

․“□ 주의 : 블라인드를 설치할 경우 유아 및 아동의 안전사고 예방을 위해 줄의 하단이 바닥으로부터 160 cm이상이 되도록 설치하여 주십시오.”

제    정 : 기술표준원고시  제2012-0176호(2012.04.25)