유아용 의자

	자 율 안 전 확 인 안 전 기 준
	유아용 의자	부속서 38
	(Children‘s chair)

서  문  본 기준에서 말하는 유아용 의자란 일반적으로 6개월에서 만 3세 사이의 유아가 식사 또는 놀이를 목적으로 사용하는 의자로서 유아를 식탁 높이 위치에 앉힐 수 있도록 설계된 높은 의자, 부스터의자, 테이블부착식 의자를 말한다. 또한, 이 기준의 안전요건은 6개월에서 만 3세 사이의 유아가 정상적으로 사용하거나 잘못 사용하더라도 합리적으로 예견할 수 있는 상황에서 사용할 때 일어날 수 있는 위험을 최소화하기 위하여 설정된 것이다. 그러나 이 안전요건을 충족한 제품이더라도 만 3세를 초과하는 유아가 사용하거나 상호활동을 하면서 일어날 수 있는 상해의 위험까지 줄일 수 있는 것은 아니다.

자율안전확인 부속서 38

이 기준은 총 3부로 구성되어 있다.

• 제1부 유아용 높은 의자

• 제2부 유아용 부스터 의자

• 제3부 유아용 테이블부착식 의자

제1부 : 유아용 높은 의자

(Children's High Chairs)

1. 적용 범위 이 기준은 6개월에서 만 3세 사이의 유아를 식사 또는 놀이의 목적으로 식탁 높이 위치에 앉힐 수 있도록 설계된 유아용 높은 의자(이하 의자라 한다.)의 안전요건 및 시험방법 등에 대하여 규정한다.

2. 관련표준 다음의 표준은 이 기준에 인용됨으로서 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 그 최신판을 적용한다.

KS Q 1003 랜덤 샘플링 방법

KS K ISO 105-E04 텍스타일-염색견뢰도 시험-제E04부 : 땀 견뢰도

KS F 2199 목재의 함수율 측정방법

KS K ISO 14184-1 텍스타일-폼알데하이드 측정-제1부 : 유리 및 가수분해 폼알데하이드(증류수 추출법)

KS A 0006 시험장소의 표준상태

-  -

ISO 14184-1 Textiles -- Determination of formaldehyde -- Part 1: Free and hydrolysed formaldehyde (water extraction method)

3. 용어의 정의  이 기준은 다음과 같은 용어의 정의를 적용한다.

3.1 유아용 높은 의자  6개월에서 만 3세 사이의 유아를 식사 또는 놀이의 목적으로 식탁 높이 위치에 앉힐 수 있도록 설계된 것을 말한다.

3.2 조임 장치  의자의 한 부분을 사용자가 다른 부분에 고정되게 할 수 있는 장치를 말한다. (예 : 볼트 및 너트)

3.3 가랑이 벨트  유아가 의자에서 미끄러져 나오지 못하게 하는 장치를 말한다.

3.4 안전장치  유아가 의자에서 떨어지는 것을 방지하기 위한 장치를 말한다. (예 : 가랑이 벨트가 달린 보호대, T-바, 가랑이 벨트가 달린 시트벨트, 테이블 등)

자율안전확인 부속서 38

4. 종 류  (테이블(식판겸용) 유무에 따른 구분)

Ⅰ형 : 의자 본체에 테이블이 부착되지 않은 형식의 것

Ⅱ형 : 의자 본체에 테이블이 부착된 형식의 것

5. 안전요건  유아용 의자 제품은 아래의 안전요건에 적합하여야 한다. 단, 테이블탈부착형의 경우 Ⅰ형, Ⅱ형 안전기준을 모두 만족해야 한다.

5.1 겉 모 양

5.1.1 의자의 각부에는 느슨함, 덜거덕거림, 갈라짐, 변형 등이 없어야 한다.

5.1.2 외부에 보이는 볼트, 너트 등의 선단은 현저하게 돌출되어 있지 않아야 한다.

5.1.3 사용 시 인체에 닿는 부분에는 상해를 줄만한 예리한 부분, 날카로움 등이 없어야 한다.

5.1.4 도금 및 도장을 한 면에는 벗겨짐, 녹, 얼룩, 퇴색, 기타 흠 등이 없어야 한다.

5.1.5 목재 및 목질재료는 현저한 갈라짐, 썩음, 벌레먹음, 휘어짐, 뒤틀림 등의 결함이 없어야 한다.

5.1.6 내식성 재료 이외의 금속재료는 적절한 방청처리가 되어 있어야 한다.

5.2 구 조

5.2.1 유아가 의자에 앉아 있는 상태에서 프레임 또는 기타 부속품이 회전하거나 접혀지는 의자는 모든 가위 자름, 깎임 또는 끼임으로 인하여 발생되는 상해를 방지하게끔 설계되고 조립되어야 하고 좌면에서 아래쪽으로 60 ㎜ 이내 및 좌석 위쪽방향에는 5 ㎜ 이상 13 ㎜ 미만의 상해를 줄 만한 틈이 없어야 한다. 단, 틈을 보호커버 등으로 씌운 것과 좌면의 뒷면은 제외한다.

5.2.2 테이블 윗면은 평활하고 장식구슬 등의 작은 물체가 부착되어 있지 않아야 한다(Ⅱ형에 한함).

5.2.3 좌면에서 테이블의 좌면쪽 상단까지의 높이는 180 ㎜ 이상, 240 ㎜ 미만이어야 한다(Ⅱ형에 한함).

5.2.4 테이블의 앞 가장자리는 의자 앞다리로부터 100 ㎜ 이상 돌출되어서는 안 된다(Ⅱ형에 한함).

5.2.5 어린이가 떨어지는 것을 방지하기 위한 안전장치가 있어야 한다. 시트벨트 또는 가랑이 벨트가 있는 것은 다음에 적합하여야 한다.

5.2.5.1 시트벨트는 폭이 25 ㎜ 이상이고 길이를 조정할 수 있어야 한다.

5.2.5.2 가랑이 벨트는 폭이 25 ㎜ 이상이어야 한다.

5.2.6 접었다 폈다할 수 있는 구조로 된 의자는 사용 중에 쉽게 접혀져서는 안 된다.

5.2.7 테이블 등의 부속품 및 부분품은 확실하게 고정되어 있어야 한다.

5.2.8 스프링이 의자에 있는 것은 스프링을 쉽게 뺄 수 없도록 보호커버로 씌워져 있어야 한다.

5.2.9 좌면 중앙에서 난간 윗면까지의 높이는Ⅰ형이 150 ㎜ 이상, Ⅱ형은 180 ㎜ 이상이어야 한다.

5.2.10 등받이의 높이는 Ⅰ형이 230 ㎜ 이상, Ⅱ형이 300 ㎜ 이상이어야 한다.

5.2.11 발판 윗면에서 좌면 앞 가장자리 중앙까지의 높이는 250 ㎜ 이하이어야 한다.

5.2.12 바퀴가 있는 경우 이동방지용 스토퍼가 부착되어 있어야 한다. 다만, 2개 이상의 바퀴가 달려있고 바퀴가 없는 다리가 2개 이상인 경우는 예외로 할 수 있다.

5.2.13 높이 조절기능이 있는 것의 조작부는 유아의 손이 닿지 않는 곳에 있거나 유아가 조작할 수 없도록 설계되어야 한다.

5.3 재 료

5.3.1 목재 의자에 사용되는 목재와 목질재료는 부패 및 곤충으로부터 피해가 없어야 하고 목재의 함수율은 6.4 에 따라 시험했을 때 15 % 이하이어야 한다.

5.3.2 금속 스프링, 너트, 볼트 및 와셔 같은 부속품을 포함한 노출되는 모든 금속은 부식방지가 적절히 처리된 내부식성 재료로 만들어져야 한다. 의자의 몸체에 사용된 부속품을 제외한 주요 금속재료는 6.5 에 따라 시험했을 때 면적 25 ㎠ 당 지름 2 ㎜ 이상의 반점이 있어서는 안 된다.

5.3.3 염색 직물 의자에 사용된 염색 직물은 6.6 에 따라 시험했을 때 변퇴색용 표준회색 색표에 의한 판정시 4급이상, 오염용 표준회색 색표에 의한 판정시 3급 이상이어야 한다.

5.3.4 섬유류의 폼알데하이드 검출량 의자에 사용된 섬유류는 6.7 에 따라 시험했을 때 75 ㎎/㎏ 이하이어야 한다.

5.3.5 유해물질 6.8 에 따라 시험했을 때 유아가 사용 중 접촉할 수 있는 부위에 사용된 모든 재료는 아래 각 항에 적합하여야 한다.

5.3.5.1 납 (6.8.2 참조) 기질 중에 함유된 총 납의 함유량을 말하며 300 ㎎/㎏ 이하이어야 한다(페인트 및 표면코팅의 경우 90 ㎎/㎏ 이하).

5.3.5.2 카드뮴 (6.8.2 참조) 기질 중에 함유된 총 카드뮴의 함유량을 말하며 75 ㎎/㎏ 이하이어야 한다.

5.3.5.3 프탈레이트계 가소제 (6.8.3 참조) 의자에 사용된 합성수지 재질에는 DEHP(Diethylhexyl Phthalate, 다이에틸 헥실프탈레이트), DBP(Dibutyl Phthalate, 다이부틸프탈레이트), BBP(Butyl benzyl Phthalate, 부틸벤질프탈레이트)의 총 함유량이 0.1 % 이하이어야 한다. 또한, DNOP(di-n-octyl phthalate, 다이엔옥틸프탈레이트), DINP(Diisononyl Phthalate, 다이이소노닐프탈레이트), DIDP(di-iso-decyl phthalate, 다이이소데실프탈레이트)가 포함된 제품은 “입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출될 수 있으니 입에 넣지 말 것”이라는 경고 문구를 표시하여야 한다.

5.3.5.4 유해원소 용출 의자에 사용된 모든 재료의 유해원소 용출량은 표 1 에 적합하여야 한다.

표 1 유해원소 용출기준

원소명	기준치(mg/kg)	보정율(%)	원소명	기준치(mg/kg)	보정율(%)
납(Pb) 안티모니(Sb) 비소(As) 바륨(Ba)	90 이하 60 이하 25 이하 1000 이하	30 60 60 30	카드뮴(Cd) 크로뮴(Cr) 수은(Hg) 셀레늄(Se)	75 이하 60 이하 60 이하 500 이하	30 30 50 60
※ 유해원소 보정율 산출방법 (예) 납(Pb)의 기준치가 90 ㎎/㎏, 결과값이 120 ㎎/㎏, 보정율이 30 % 인 경우 수정된 분석결과치는 [eqn: 120- {120 TIMES 30} over {100} =120-36=84] 이므로 요구조건에 적합한 것으로 간주한다.

5.3.5.5 니켈 용출량 의자에 사용된 접촉 가능한 금속부품은 니켈 용출량이 0.5 ㎍/㎠/week 이하이어야 한다.

5.3.6 섬유류의 방염성 의자의 좌면 및 등받이에 사용된 섬유류는 6.9 에 따라 시험했을 때 불꽃의 확산속도가 30 ㎜/sec 이하이어야 한다.

5.4 성 능

5.4.1 안정성 6.10.2 및 6.10.3 에 따른 시험 시 의자는 넘어지거나 다리가 마룻바닥으로부터 들어 올려지지 않아야 한다. 6.10.4 및 6.10.5 에 따른 시험 시 의자는 넘어지거나 가해지는 힘이 200 N 이하에서 다리가 마룻바닥에서 들어 올려지지 않아야 한다.

5.4.2 부착강도 의자에 사용된 모든 부품은 6.11 에 따라 시험했을 때 파손, 빠짐 등이 없어야 한다.

5.4.3 좌면강도 6.12 에 따라 시험했을 때 파손, 빠짐, 높이변화 등 이상이 없어야 한다.

5.4.4 등받이 강도 6.13 에 따라 등받이에 하중을 가했을 때 파손, 빠짐, 흔들림 등이 없어야 한다.

5.4.5 테이블 강도(Ⅱ형에 한함) 6.14 에 따라 시험했을 때 파손, 빠짐, 흔들림 등이 없어야 한다.

5.4.6 난간강도 6.15 에 따라 시험했을 때 파손, 빠짐, 사용상 지장이 있는 현저한 변형, 흔들림 등이 없어야 한다.

5.4.7 발판강도(발판이 있는 경우에 한함) 6.16 에 따라 시험했을 때 파손, 빠짐, 사용상 지장이 있는 현저한 변형 등이 없어야 한다.

5.4.8 안전장치 성능 6.17 에 따라 시험했을 때 유아모형의 이탈, 벨트 등 안전장치의 파손, 분리, 등이 없어야 한다. 6.17.5.1 및 6.17.5.2 에 따른 시험 중 유아모형의 뒷부분이 좌석의 앞 가장자리를 벗어난다면 유아모형은 이탈된 것으로 간주하며, 6.17.5.3 및 6.17.5.4 에 따른 시험 중 유아모형이 수직자세가 되어 발바닥이 좌석 바닥에 닿거나, 좌석으로부터 벗어난다면 유아모형은 이탈된 것으로 간주한다.

5.4.9 접는 높은 의자 6.18 접는 높은 의자 시험에 따라 시험했을 때 접는 의자는 접히지 않아야 한다.

5.4.10 등받이 조절장치의 강도 6.19 등받이 조절장치의 강도에 따라 시험 했을 때 높은 의자의 등받이 조절장치가 풀리거나 좌석과 등받이 각도에 변화가 있어서는 안 된다.

6. 시험방법

6.1 일반 시험 요건  별도의 규정이 없으면 모든 힘의 측정치는 ± 5  % 의 정확도, 모든 부피는 ± 0.5  %의 정확도 그리고 모든 치수는 ± 0.5 ㎜의 정확도를 가져야 한다. 시험을 시작하기 바로 전에 의자를 KS A 0006에 따라 (50 ± 5)  %의 상대 습도와 (23 ± 2)  ℃의 온도인 표준 대기상태에서 최소 24시간을 놓아둔다. 유아용 의자가 등받이 각도를 조절할 수 있는 구조라면 강도 및 안정성 시험은 가장 힘을 많이 받는 상태에서 시험한다.

6.2 시험 장비

6.2.1 시험모형 15 kg의 중량과 몸체 바닥 위 150 ㎜지점에 무게 중심이 있고, 300 ㎜ 높이 및 지름 200 ㎜의 속이 찬 원통 모양이며 모든 가장자리는 최소 5 ㎜의 반지름을 가져야 한다. 2개의 벨트 고정점이 제공되어야 하며, 이들은 바닥으로부터 150 ㎜ 위에 그리고 원둘레에 따라서 180° 에 위치하여야 한다(그림 1 참조).

6.2.2 유아모형 유아모형은 안전인증기준 부속서 17(자동차용 어린이보호장치)의 동적시험시 사용하는 9 kg(9개월 유아모형) 유아모형을 사용한다.

6.2.3 충격해머 지름 38 ㎜ 및 내벽 두께 1.6 ㎜ 인 강철 튜브를 선회축으로 하여 지지되는 6.5 ㎏ ± 0.07 ㎏의 중량 (머리포함)을 갖는 원통형 물체 형태의 타격기이다. 해머 머리는 고무와 단단한 나무끝으로 처리되어 있다. 회전축과 타격 기구의 무게 중심 사이의 간격은 1 m 이다. 진자 팔은 저 마찰 베어링에 의해 선회한다. 이 요구 사항들에 부합하는 장치의 주요 세부 사항은 그림 2 에 규정되어 있다.

6.2.4 하중받침 매끄럽고 견고한 표면과 둥글게 처리된 가장자리로 되어있는 지름 100 mm, 두께 15 mm 의 목제 받침

6.2.5 제어장치 의자 설계상 더 높은 제어 장치가 필요한 경우를 제외하고는 12 mm 이하이다. 의자가 기울어지는 것이 아니고 미끄러지지 않게 제어장치를 하는데 이 경우 의자가 움직이지 않을 가장 낮은 곳에다 제어 장치를 하여야 한다.

6.2.6 시험표면 시험표면은 수평이고 돌출물이 없어야 한다(예 : 콘크리트).

6.2.7 대들보 중량 450 g ± 10 g, 길이 900 ㎜

	단위 : ㎜ 주요 용어 1 끝 반경 : (5 ± 1) ㎜ 2 부착 점
	<그림 1 시험모형>

	단위 : ㎜
	<그림 2 충격해머>
	1. 진자머리 : 금속(중량 6.4 kg) 2. 단단한 목재 3. 고무(50 IRHD) 4. 진자 팔 : 길이 950 ㎜, 고 인장 강관(∅38, 두께 2 ㎜, 중량 2 kg ± 0.2 kg) 5. 높이 조절 6. 해머머리 조립체 (중량 : 1 + 2 + 3 = 6.5 kg ± 0.07 kg) 비 고 진자머리는 작업위치에서 90° 각도로 들어 올려진다.

	<그림 3 유아용 높은 의자의 구조>
	ℓ : 좌면중앙 앞가장자리에서 좌면과 등받이가 접하는 중앙부까지의 길이 a : 틈 측정범위 b : 좌면 중앙에서 테이블상단까지의 높이 c : 앞다리로부터 테이블의 돌출길이 d : 좌면의 높이 e : 좌면에서 난간까지의 높이 f : 등받이 높이 g : 발판에서 좌면까지의 높이

6.3 겉모양 및 구조  육안 또는 촉감으로 확인하며 길이, 높이, 폭의 측정은 자 등을 사용하여 측정한다. 다만, 좌면에 연질재료를 사용한 경우 좌면의 높이 및 좌면에서 난간까지의 높이는 좌면에 하중받침판(50 ㎜ × 50 ㎜)을 놓고 하중받침판 중앙에 49 N 의 하중을 가한 후 측정하며 등받이의 각도를 조절할 수 있는 것은 등받이를 최대로 세운 상태에서 등받이의 높이를 측정한다(그림 3 참조).

6.4 목재의 함수율  KS F 2199(목재의 함수율 측정 방법)에 따르거나 목재 수분측정기로 측정한다. 다만, 목재 수분측정기를 사용할 경우 임의의 5곳을 측정하여 최대값을 결과값으로 한다.

6.5 내식성 시험  염화나트륨 5 % 수용액 (20 ± 5) ℃중에 1시간 담가 놓았다가 꺼내어 1시간 후에 녹의 발생여부를 확인한다.

6.6 염색 직물 시험  KS K ISO 105 - E04에 명기된 방법에 따른다.

6.7 섬유류의 폼알데하이드 검출시험  KS K ISO 14184-1 또는 ISO 14184-1 에 따른다.

6.8 유해물질 시험

6.8.1 유해원소 용출 자율안전확인 안전기준 부속서 36(완구) 제4부(유해화학물질)에 따른다.

6.8.2 납 및 카드뮴 함유량 자율안전확인 안전기준 부속서 35.A(어린이용 장신구-납 및 카드뮴 함유량)에 따른다.

6.8.3 프탈레이트계 가소제 함유량 자율안전확인 안전기준 부속서 35.C(어린이용 장신구-프탈레이트계 가소제)에 따른다.

6.8.4 니켈 용출량 자율안전확인 안전기준 부속서 35.B(어린이용 장신구-니켈 용출량)에 따른다.

6.9 섬유류의 방염성시험  자율안전확인 안전기준 부속서 36(완구) 제3부에 따른다.

6.10 안정성 시험

6.10.1 수평 마룻바닥 위에 의자의 모든 다리가 닿게 놓는다. 시험하는 동안에 높은 의자가 미끄러지는 경향이 나타나면 적절한 방법으로 미끄러지지 않게 제어장치를 한다.

6.10.2 측방 안정성 시험 6.10.1에 규정된 대로 의자를 조립하고 대들보를 사용하여 높은 의자의 한쪽 팔 안쪽 가장자리에서 바깥쪽으로 수평인(그림 4 참조) 거리에 150 N의 수직 힘을 가한다.

6.10.3 후방 안정성 시험 6.10.1에 규정된 대로 의자를 조립하고 대들보를 사용하여 높은 의자의 안쪽 가장자리 중심에서 바깥쪽으로 수평인(그림 5 참조) 거리에 150 N의 수직 힘을 가한다.

6.10.4 발판 안정성 시험 6.10.1에 규정된 대로 의자를 조립하고 식판이 있다면 제거한다. 발판 앞 가장자리에서 25 ㎜가 초과하지 않는 위치의 발판에 200 N의 수직 힘을 하중 받침에 의해 아래쪽으로 가한다. (그림 6 참조)

6.10.5 테이블 안정성 시험 6.10.1에 규정된 대로 의자를 조립하고 테이블 중심에 수직으로 200 N의 힘을 아래쪽으로 가한다. (그림 7 참조)

6.11 부착강도  힘이 정상적 풀림 방향으로 가해지는 경우를 제외하고 높은 의자의 부착 지점이나 다른 모든 부위에 90 N의 힘을 가한다.

a = 140 ㎜	b = 120 ㎜
<그림 4 측방 안정성 시험>	<그림 5 후방 안정성 시험>
<그림 6 발판 안정성 시험>	<그림 7 테이블 안정성 시험>

6.12 좌면강도  시험표면에 의자의 모든 다리를 직립 자세로 하여 의자를 놓는다. 좌석 중심에 직경 200 ㎜, 질량 10 ㎏의 원통형 모래주머니를 150 ㎜ 높이에서 250 회 반복 낙하한 후 확인한다. 낙하주기는 분당 5회에서 15회로 한다. 높이조절이 가능한 것은 최고 높이에서 실시하고 시험 중 높이 조절부의 변경여부도 확인한다.

6.13 등받이 강도  높은 의자가 가해지는 힘의 방향으로 움직이지 않도록 높은 의자의 다리를 마룻바닥에 단단하게 고정시킨다. 테이블이 있는 경우에는 테이블을 제거하거나 좋지 않은 결과가 가장 잘 일어날 상태로 놓아둔다. 6.2.3 에 규정된 충격기가 1.5 ㎧의 속도로 의자 등판 안쪽의 상단 중심을 타격하도록 한다. 반복 시험은 의자 등판 바깥쪽의 상단 중심을 타격하게 한다. 각 방향으로 10회씩 수행한다. 1.5 ㎧의 속도는 타격기가 28° 각도(그림 8의 α)로 116 ㎜의 낙하 높이(그림 8의 h) 에서 하강함으로서 얻게 된다.

	<그림 8 등받이 강도>

6.14 테이블 강도 (Ⅱ형에 한함)

6.14.1 테이블 중심에 75 ㎜ × 150 ㎜의 범위에 걸쳐 분산되는 20 ㎏의 추를 놓고 1분 동안 유지한 후에 하중을 제거한다.

6.14.2 테이블에 가해지는 힘의 방향으로 의자가 움직이지 않도록 의자를 단단하게 고정시킨다. 200 N의 수평 힘을 차례로 다음 위치에 적용시킨다.

a) 테이블의 앞 뒤 중심에서

b) 테이블의 양쪽 측면 중심에서

힘을 1초 이내에 가하고 30초 동안 유지한다. 시험을 10회 실시한다.

6.15 난간 강도

6.15.1 그림 9 와 같이 의자의 다리를 수평한 바닥면에 고정하고 고정한 다리의 대각선상의 난간 중앙부에 200 N의 하중을 수평방향으로 1분간 가한다. 반대측 난간에 대해서도 같은 방법으로 확인한다.

6.15.2 그림 10와 같이 좌면 중앙부에 45 ㎏의 금속 추를 얹고 난간중앙부를 1분간 들어 올린다.

6.16 발판 강도  발판 중심에 75 ㎜ × 150 ㎜의 범위에 걸쳐 분산되는 20 ㎏의 추를 놓는다.

1분간 하중을 유지한다.

<그림 9 난간강도-수평방향>	<그림 10 난간강도-수직방향>

6.17 안전장치 성능시험

6.17.1 제조자의 설명에 따라 의자를 평평한 바닥에 고정한다.

6.17.2 6.2.2 의 유아모형의 팔 바로 밑에 조절 가능한 수평 벨트로 상체를 편안히 감싸도록 하여 안전장치 시험벨트(그림 11 참조)를 착용한다.

6.17.3 유아모형을 의자에 제조자의 설명에 따라 위치시켜 고정한다.

6.17.4 그림 12의 장치를 이용하여 9 N의 힘으로 잡아당겨 유아모형과 시트벨트사이 간격이 6 ㎜ 가 되도록 시트벨트 길이를 조절한다.

		참고 - 치수 A : 벨트의 폭 +6 ㎜ 치수 B : 치수 A의 1/2
<그림 11 안전장치 시험벨트>		<그림 12 벨트의 장력 당김 장치>

6.17.5 안전장치를 재조정하지 않고 다음의 시험을 진행한다.

6.17.5.1 200 N의 힘을 유아모형의 어느 한쪽 다리 중앙부에서 앞쪽으로 수평으로 가한다. 5초간 서서히 힘을 가하고 추가로 10초간 유지한다.

6.17.5.2 6.17.5.1의 시험을 추가로 4번 반복하여 총 5번 힘을 가한다. 각 시험 간 최대 간격은 2초로 한다.

6.17.5.3 300 N 의 당김 힘을 유아모형의 몸통 중앙선 부분을 따라 위쪽으로 가한다. 5초간 서서히 힘을 가하고 추가로 10초간 유지한다.

6.17.5.4 6.17.5.3 의 시험을 추가로 4번 반복하여 총 5번 힘을 가한다. 각 시험 간 최대 간격은 2초이다.

6.18 접는 높은 의자 시험  좌석위에 시험 모형을 놓는다. 테이블이 달린 경우 테이블의 바깥쪽 끝에, 테이블이 없는 경우 테이블 끝과 가장 유사한 적절한 구조에, 의자가 가장 잘 접힐 것 같은 방향으로 200 N의 힘을 가한다. 시험은 10회 실시한다(그림 13 참조).

	<그림 13 접는 높은 의자 시험>

6.19 등받이 조절장치의 강도  바닥에 의자를 고정하고 최대세움, 최대눕힘, 중간 위치에서 각 1시간 동안 등받이 상단 가장자리 중앙부에 100 N의 수직 힘을 가한다.

7. 검사방법

7.1 모델의 구분  유아용 높은 의자의 모델은 종류별, 모양별, 재질별로 구분한다. 다만, 재료시험을 위한 합성수지, 도료, 원단 등의 색상만 다른 경우 동일모델로 간주하되 재료항목만 별도의 시험을 행한다.

7.2 시료채취방법  필요한 경우 시료는 KS Q 1003에 따라 채취한다.

7.3 시료크기 및 합부판정 조건  시료의 크기 및 합부 판정은 다음 표와 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

표 2 시료의 크기 및 판정

검사구분	시료의 크기(n)	합격판정갯수(Ac)	불합격판정갯수(Re)
자율안전 확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는데 필요한 시료의 최소수량 또는 질량

8. 표 시

8.1 일반사항  제품 또는 최소단위 포장마다 소비자가 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음과 같이 표시한다.

8.1.1 품명

8.1.2 종류 (보기 : Ⅰ형)

8.1.3 모델명

8.1.4 제조연월

8.1.5 제조자명

8.1.6 수입자명(수입품에 한함)

8.1.7 주소 및 전화번호

8.1.8 제조국명

8.2 사용상 주의사항  제품․최소 단위포장 또는 별도의 사용설명서에는 다음의 사항을 쉽게 지워지지 않고 소비자가 쉽게 식별할 수 있는 방법으로 표시하여야 한다.

8.2.1 제품 본체

“□ 경고 : 유아를 혼자 놓아두지 말 것”

“안전장치는 몸에 맞고 바르게 고정시킬 것”

8.2.2 제품 본체 또는 최소 단위 포장

8.2.2.1 경고

“□ 경고 : 유아를 혼자 놓아두지 말 것”

8.2.2.1.1 프탈레이트계 가소제 DNOP, DINP 또는 DIDP가 포함된 제품

“□ 경고 : 입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출될 수 있으니 입에 넣지 말 것”

8.2.2.2 주의

① 추락의 위험이 있으므로 시트나 발걸이 부분에 유아를 세워두지 말 것

② 전도의 위험이 있으므로 유아의 몸을 손잡이 너머 앞으로 내밀게 하지 말 것

③ 유연한 플라스틱 포장재는 질식의 위험이 있으므로 유아의 손이 닿지 않도록 할 것

④ 안전장치는 몸에 맞고 바르게 고정시킬 것

8.2.3 사용설명서

8.2.3.1 경고

“□ 경고 : 유아를 혼자 놓아두지 말 것”

8.2.3.2 주의

① 추락의 위험이 있으므로 시트나 발걸이 부분에 유아를 세워두지 말 것

② 전도의 위험이 있으므로 유아의 몸을 손잡이 너머 앞으로 내밀게 하지 말 것

③ 유연한 플라스틱 포장재는 질식의 위험이 있으므로 유아의 손이 닿지 않도록 할 것

④ 안전장치는 몸에 맞고 바르게 고정시킬 것

⑤ 보호자가 조립할 것

⑥ 난로, 다리미 등의 위험물 근처, 계단이나 베란다 출입구, 현관 등 추락의 위험이 있는 곳에서는 사용하지 말 것

⑦ 유아가 발판을 딛고 의자 아래로 내려오려 하면 보호자가 붙잡을 것

⑧ 바퀴가 부착된 제품은 바퀴를 고정하여 사용할 것

⑨ 편평한 곳에서 사용할 것

⑩ 조립하는 제품은 올바르고 안전한 조립을 위하여 사용설명서를 보관할 것

8.2.3.3 기타

① 올바른 사용요령

② 올바른 조립 요령 (조립 제품에 한함)

③ 기타 필요한 사항

제2부 : 유아용 부스터의자

(Children's booster Chairs)

1. 적용 범위 이 기준은 6개월에서 만 3세 사이의 유아를 식사 또는 놀이의 목적으로 성인 의자위에 놓아 식탁 높이까지 올릴 수 있도록 설계된 유아용 부스터의자(이하 의자라 한다.)의 안전요건과 시험방법 등에 대하여 규정한다.

2. 관련표준 다음의 표준은 이 기준에 인용됨으로서 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 그 최신판을 적용한다.

KS Q 1003 랜덤 샘플링 방법

KS K ISO 105-E04 텍스타일-염색견뢰도 시험-제E04부 : 땀 견뢰도

KS F 2199 목재의 함수율 측정방법

KS K ISO 14184-1 텍스타일-폼알데하이드 측정-제1부 : 유리 및 가수분해 폼알데하이드(증류수 추출법)

ISO 14184-1 Textiles -- Determination of formaldehyde -- Part 1: Free and hydrolysed formaldehyde (water extraction method)

KS A 0006 시험장소의 표준상태

3. 용어의 정의  이 기준은 다음과 같은 용어의 정의를 적용한다.

3.1 유아용 부스터의자  6개월에서 만 3세 사이의 유아를 식사 또는 놀이의 목적으로 성인 의자위에 놓아 식탁 높이까지 올릴 수 있도록 설계된 보조의자를 말한다.

3.2 가랑이 벨트  유아가 의자에서 미끄러져 나오지 못하게 하는 장치를 말한다.

3.3 안전장치  유아가 의자에서 떨어지는 것을 방지하기 위한 장치를 말한다. (예 : 가랑이 벨트가 달린 보호대, T-바, 가랑이 벨트가 달린 시트벨트, 테이블 등)

4. 종 류  (테이블(식판겸용) 유무에 따른 구분)

Ⅰ형 : 의자 본체에 테이블이 부착되지 않은 형식의 것

Ⅱ형 : 의자 본체에 테이블이 부착된 형식의 것

5. 안전요건  유아용 의자 제품은 아래의 안전요건에 적합하여야 한다. 단, 테이블탈부착형의 경우 Ⅰ형, Ⅱ형 안전기준을 모두 만족해야 한다.

5.1 겉 모 양

5.1.1 의자의 각부에는 느슨함, 덜거덕거림, 갈라짐, 변형 등이 없어야 한다.

5.1.2 외부에 보이는 볼트, 너트 등의 선단은 현저하게 돌출되어 있지 않아야 한다.

5.1.3 사용 시 인체에 닿는 부분에는 상해를 줄만한 예리한 부분, 날카로움 등이 없어야 한다.

5.1.4 도금 및 도장을 한 면에는 벗겨짐, 녹, 얼룩, 퇴색, 기타 흠 등이 없어야 한다.

5.1.5 목재 및 목질재료는 현저한 갈라짐, 썩음, 벌레먹음, 휘어짐, 뒤틀림 등의 결함이 없어야 한다.

5.1.6 내식성 재료 이외의 금속재료는 적절한 방청처리가 되어 있어야 한다.

5.2 구 조

5.2.1 유아가 의자에 앉아 있는 상태에서 프레임 또는 기타 부속품이 회전하거나 접혀지는 의자는 모든 가위 자름, 깎임 또는 끼임으로 인하여 발생되는 상해를 방지하게끔 설계되고 조립되어야 하고 좌면에서 아래쪽으로 60 ㎜ 이내 및 좌석 위쪽방향에는 5 ㎜ 이상 13 ㎜ 미만의 상해를 줄 만한 틈이 없어야 한다. 단, 틈을 보호커버 등으로 씌운 것과 좌면의 뒷면은 제외한다.

5.2.2 테이블 윗면은 평활하고 장식구슬 등의 작은 물체가 부착되어 있지 않아야 한다(Ⅱ형에 한함).

5.2.3 어린이가 떨어지는 것을 방지하기 위한 안전장치가 있어야 한다. 시트벨트 또는 가랑이 벨트가 있는 것은 다음에 적합하여야 한다.

5.2.3.1 시트벨트는 폭이 25 ㎜ 이상이고 길이를 조정할 수 있어야 한다.

5.2.3.2 가랑이 벨트는 폭이 25 ㎜ 이상이어야 한다.

5.2.4 접었다 폈다할 수 있는 구조로 된 의자는 사용 중에 쉽게 접혀져서는 안 된다.

5.2.5 테이블 등의 부속품 및 부분품은 확실하게 고정되어 있어야 한다.

5.2.6 높이 조절기능이 있는 것의 조작부는 유아의 손이 닿지 않는 곳에 있거나 유아가 조작할 수 없도록 설계되어야 한다.

5.3 재 료

5.3.1 목재 의자에 사용되는 목재와 목질재료는 부패 및 곤충으로부터 피해가 없어야 하고 목재의 함수율은 6.4 에 따라 시험했을 때 15 % 이하이어야 한다.

5.3.2 금속 스프링, 너트, 볼트 및 와셔 같은 부속품을 포함한 노출되는 모든 금속은 부식방지가 적절히 처리된 내부식성 재료로 만들어져야 한다. 의자의 몸체에 사용된 부속품을 제외한 주요 금속재료는 6.5 에 따라 시험했을 때 면적 25 ㎠ 당 지름 2 ㎜ 이상의 반점이 있어서는 안 된다.

5.3.3 염색 직물 의자에 사용된 염색 직물은 6.6 에 따라 시험했을 때 변퇴색용 표준회색 색표에 의한 판정시 4급이상, 오염용 표준회색 색표에 의한 판정시 3급 이상이어야 한다.

5.3.4 섬유류의 폼알데하이드 검출량 의자에 사용된 섬유류는 6.7 에 따라 시험했을 때 75 ㎎/㎏ 이하이어야 한다.

5.3.5 유해물질 6.8 에 따라 시험했을 때 유아가 사용 중 접촉할 수 있는 부위에 사용된 모든 재료는 아래 각 항에 적합하여야 한다.

5.3.5.1 납 (6.8.2 참조) 기질 중에 함유된 총 납의 함유량을 말하며 300 ㎎/㎏ 이하이어야 한다(페인트 및 표면코팅의 경우 90 ㎎/㎏ 이하).

5.3.5.2 카드뮴 (6.8.2 참조) 기질 중에 함유된 총 카드뮴의 함유량을 말하며 75 ㎎/㎏ 이하이어야 한다.

5.3.5.3 프탈레이트계 가소제 (6.8.3 참조) 의자에 사용된 합성수지 재질에는 DEHP(Diethylhexyl Phthalate, 다이에틸 헥실프탈레이트), DBP(Dibutyl Phthalate, 다이부틸프탈레이트), BBP(Butyl benzyl Phthalate, 부틸벤질프탈레이트)의 총 함유량이 0.1 % 이하이어야 한다. 또한, DNOP(di-n-octyl phthalate, 다이엔옥틸프탈레이트), DINP(Diisononyl Phthalate, 다이이소노닐프탈레이트), DIDP(di-iso-decyl phthalate, 다이이소데실프탈레이트)가 포함된 제품은 “입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출될 수 있으니 입에 넣지 말 것”이라는 경고 문구를 표시하여야 한다.

5.3.5.4 유해원소 용출 의자에 사용된 모든 재료의 유해원소 용출량은 표 1 에 적합하여야 한다.

표 1 유해원소 용출기준

원소명	기준치(㎎/㎏)	보정율(%)	원소명	기준치(㎎/㎏)	보정율(%)
납(Pb) 안티모니(Sb) 비소(As) 바륨(Ba)	90 이하 60 이하 25 이하 1000 이하	30 60 60 30	카드뮴(Cd) 크로뮴(Cr) 수은(Hg) 셀레늄(Se)	75 이하 60 이하 60 이하 500 이하	30 30 50 60
※ 유해원소 보정율 산출방법 (예) 납(Pb)의 기준치가 90 ㎎/㎏, 결과값이 120 ㎎/㎏, 보정율이 30 % 인 경우 수정된 분석결과치는 [eqn: 120- {120 TIMES 30} over {100} =120-36=84] 이므로 요구조건에 적합한 것으로 간주한다.

5.3.5.5 니켈 용출량 의자에 사용된 접촉 가능한 금속부품은 니켈 용출량이 0.5 ㎍/㎠/week 이하이어야 한다.

5.3.6 섬유류의 방염성 의자의 좌면 및 등받이에 사용된 섬유류는 6.9 에 따라 시험했을 때 불꽃의 확산속도가 30 ㎜/sec 이하이어야 한다.

5.4 성 능

5.4.1 부착강도 의자에 사용된 모든 부품은 6.10 에 따라 시험했을 때 파손, 빠짐 등이 없어야 한다.

5.4.2 좌면강도 6.11 에 따라 시험했을 때 접힘, 잠금장치 풀림, 파손, 빠짐, 변형 등 이상이 없어야 한다.

5.4.3 테이블 강도(Ⅱ형에 한함) 6.12 에 따라 시험했을 때 파손, 빠짐, 흔들림 등이 없어야 한다.

5.4.4 안전장치 성능 6.13 에 따라 시험했을 때 유아모형의 이탈이나, 벨트 등 안전장치의 파손, 분리 등이 없어야 한다. 6.13.5.1 및 6.13.5.2 에 따른 시험 중 유아모형의 뒷부분이 좌석의 앞 가장자리를 벗어난다면 유아모형은 이탈된 것으로 간주하며, 6.13.5.3 및 6.13.5.4 에 따른 시험 중 유아모형이 수직자세가 되어 발바닥이 좌석 바닥에 닿거나, 좌석으로부터 벗어난다면 유아모형은 이탈된 것으로 간주하여야 한다.

5.4.5 부스터의자 부착장치 성인의자에 부착하는 장치가 있어야 한다. 부스터의자를 성인용 의자에 부착하는 장치가 끈/벨트인 경우 조절이 가능해야 하며, 체결시 6.13.5 에 따라 시험했을 때 끈/벨트는 25 ㎜ 이상 미끄러지지 않는 자동잠금 구조이어야 하고, 파손 또는 분리되지 않아야 한다.

6. 시험방법

6.1 일반 시험 요건  별도의 규정이 없으면 모든 힘의 측정치는 ± 5  % 의 정확도, 모든 부피는 ± 0.5  %의 정확도 그리고 모든 치수는 ± 0.5  ㎜ 의 정확도를 가져야 한다. 시험을 시작하기 바로 전에 의자를 KS A 0006에 따라 (50 ± 5)  %의 상대 습도와 (23 ± 2)  ℃의 온도인 표준 대기상태에서 최소 24시간을 놓아둔다.

6.2 시험 장비

6.2.1 유아모형 유아모형은 안전인증기준 부속서 17(자동차용 어린이보호장치)의 동적시험시 사용하는 9 kg(9개월 유아모형) 유아모형을 사용한다.

6.2.2 시험표면 시험표면은 수평이고 돌출물이 없어야 한다(예 : 콘크리트).

6.3 겉모양 및 구조  육안 또는 촉감으로 확인하며 길이, 높이, 폭의 측정은 자 등을 사용하여 측정한다.

6.4 목재의 함수율  KS F 2199(목재의 함수율 측정 방법)에 따르거나 목재 수분측정기로 측정한다. 다만, 목재 수분측정기를 사용할 경우 임의의 5곳을 측정하여 최대값을 결과값으로 한다.

6.5 내식성 시험  염화나트륨 5 % 수용액 (20 ± 5) ℃중에 1시간 담가 놓았다가 꺼내어 1시간 후에 녹의 발생여부를 확인한다.

6.6 염색 직물 시험  KS K ISO 105 - E04에 명기된 방법에 따른다.

6.7 섬유류의 폼알데하이드 검출시험  KS K ISO 14184-1 또는 ISO 14184-1 에 따른다.

6.8 유해물질 시험

6.8.1 유해원소 용출 자율안전확인 안전기준 부속서 36(완구) 제4부(유해화학물질)에 따른다.

6.8.2 납 및 카드뮴 함유량 자율안전확인 안전기준 부속서 35.A(어린이용 장신구-납 및 카드뮴 함유량)에 따른다.

6.8.3 프탈레이트계 가소제 함유량 자율안전확인 안전기준 부속서 35.C(어린이용 장신구-프탈레이트계 가소제)에 따른다.

6.8.4 니켈 용출량 자율안전확인 안전기준 부속서 35.B(어린이용 장신구-니켈 용출량)에 따른다.

6.9 섬유류의 방염성시험  자율안전확인 안전기준 부속서 36(완구) 제3부에 따른다.

6.10 부착강도 힘이 정상적 풀림 방향으로 가해지는 경우를 제외하고 부스터 의자의 부착 지점이나 다른 모든 부위에 90 N의 힘을 가한다.

6.11 좌면강도 시험표면에 부스터 의자를 사용 상태로 놓는다. 좌석 중심에 직경 200 ㎜, 질량 10 ㎏의 원통형 모래주머니를 150 ㎜ 높이에서 250 회 반복 낙하 한 후 확인한다. 낙하주기는 분당 5회에서 15회로 한다. 높이조절이 가능한 것은 최고 높이에서 실시하고 시험 중 높이 조절부의 변경여부도 확인한다.

6.12 테이블 강도 (Ⅱ형에 한함)

6.12.1 테이블 중심에 75 ㎜ × 150 ㎜의 범위에 걸쳐 분산되는 20 ㎏의 추를 놓고 1분 동안 유지한 후에 하중을 제거한다.

6.12.2 테이블에 가해지는 힘의 방향으로 의자가 움직이지 않도록 의자를 단단하게 고정시킨다. 200 N의 수평 힘을 차례로 다음 위치에 적용시킨다.

a) 테이블의 앞 뒤 중심에서

b) 테이블의 양쪽 측면 중심에서

힘을 1초 이내에 가하고 30초 동안 유지한다. 시험을 10회 실시한다.

6.13 안전장치 성능시험

6.13.1 제조자의 설명에 따라 성인용 의자에 부스터 의자를 단단히 장착하여 시험 중 움직이지 않게 한다.

6.13.2 유아모형의 팔 바로 밑에 조절 가능한 수평 벨트로 상체를 편안히 감싸도록 하여 안전장치 시험벨트(그림 1 참고)를 착용한다.

6.13.3 유아모형을 부스터의자 제조자의 설명에 따라 위치시켜 고정한다.

6.13.4 그림 2의 장치를 이용하여 9 N의 힘으로 잡아당겨 유아모형과 시트벨트사이 간격이 6 ㎜가 되도록 시트벨트 길이를 조절한다.

6.13.5 안전장치를 재조정하지 않고 다음의 시험을 진행한다.

6.13.5.1 200 N의 힘을 유아모형의 어느 한쪽 다리 중앙부에서 앞쪽으로 수평으로 가한다. 5초간 서서히 힘을 가하고 추가로 10초간 유지한다.

6.13.5.2 6.13.5.1의 시험을 추가로 4번 반복하여 총 5번 힘을 가한다. 각 시험 간 최대 간격은 2초로 한다.

6.13.5.3 300 N 의 당김 힘을 유아모형의 몸통 중앙선 부분을 따라 위쪽으로 가한다. 5초간 서서히 힘을 가하고 추가로 10초간 유지한다.

6.13.5.4 6.13.5.3 의 시험을 추가로 4번 반복하여 총 5번 힘을 가한다. 각 시험 간 최대 간격은 2초이다.

		참고 - 치수 A : 벨트의 폭 +6 mm 치수 B : 치수 A의 1/2
<그림 1 안전장치 시험벨트>		<그림 2 벨트의 장력 당김 장치>

7. 검사방법

7.1 모델의 구분  유아용 부스터 의자의 모델은 종류별, 모양별, 재질별로 구분한다. 다만, 재료시험을 위한 합성수지, 도료, 원단 등의 색상만 다른 경우 동일모델로 간주하되 재료항목만 별도의 시험을 행한다.

7.2 시료채취방법  필요한 경우 시료는 KS Q 1003에 따라 채취한다.

7.3 시료의 크기 및 판정  시료크기 및 합부판정은 다음 표 2 와 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

표 2 시료의 크기 및 판정

검사구분	시료의 크기(n)	합격판정갯수(Ac)	불합격판정갯수(Re)
자율안전 확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는데 필요한 시료의 최소수량 또는 질량

8. 표 시

8.1 일반사항  제품 또는 최소단위 포장마다 소비자가 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음과 같이 표시한다.

8.1.1 품명

8.1.2 종류(보기 : Ⅰ형)

8.1.3 모델명

8.1.4 제조연월

8.1.5 제조자명

8.1.6 수입자명(수입품에 한함)

8.1.7 주소 및 전화번호

8.1.8 제조국명

8.2 사용상 주의사항  제품·최소 단위포장 또는 별도의 사용설명서에는 다음의 사항을 쉽게 지워지지 않고 소비자가 쉽게 식별할 수 있는 방법으로 표시하여야 한다.

8.2.1 제품 본체

“경고! 유아를 혼자 놓아두지 말 것”

"경고! 안전장치는 몸에 맞고 바르게 고정시킬 것“

8.2.2 제품 본체 또는 최소 단위 포장

8.2.2.1 경고

“□ 경고 : 유아를 혼자 놓아두지 말 것”

“□ 경고 : 만 3세를 초과하는 유아는 사용하지 말 것”

“□ 경고 : 넘어짐으로 인한 상해의 위험이 있으므로 안전한 성인용 의자에 확실히 고정 할 것”

8.2.2.1.1 프탈레이트계 가소제 DNOP, DINP 또는 DIDP가 포함된 제품

“□ 경고 : 입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출될 수 있으니 입에 넣지 말 것”

8.2.2.2 주의

① 추락의 위험이 있으므로 시트나 발걸이 부분에 유아를 세워두지 말 것

② 전도의 위험이 있으므로 유아의 몸을 손잡이 너머 앞으로 내밀게 하지 말 것

③ 유연한 플라스틱 포장재는 질식의 위험이 있으므로 유아의 손이 닿지 않도록 할 것

④ 안전장치는 몸에 맞고 바르게 고정시킬 것

⑤ 부스터 의자는 성인용 의자에 확실히 고정된 상태에서 사용해야 하며, 등받이가 없는 성인용 의자에는 절대로 사용하지 말 것

8.2.3 사용설명서

8.2.3.1 경고

“□ 경고 : 유아를 혼자 놓아두지 말 것”

“□ 경고 : 만 3세를 초과하는 유아는 사용하지 말 것”

“□ 경고 : 넘어짐으로 인한 상해의 위험이 있으므로 안전한 성인용 의자에 확실히 고정 할 것”

8.2.3.2 주의

① 추락의 위험이 있으므로 시트나 발걸이 부분에 유아를 세워두지 말 것

② 전도의 위험이 있으므로 유아의 몸을 손잡이 너머 앞으로 내밀게 하지 말 것

③ 유연한 플라스틱 포장재는 질식의 위험이 있으므로 유아의 손이 닿지 않도록 할 것

④ 안전장치는 몸에 맞고 바르게 고정시킬 것

⑤ 보호자가 조립할 것

⑥ 난로, 다리미 등의 위험물 근처, 계단이나 베란다 출입구, 현관 등 추락의 위험이 있는 곳에서는 사용하지 말 것

⑦ 유아가 발판을 딛고 의자 아래로 내려오려 하면 보호자가 붙잡을 것

⑧ 부스터 의자는 성인용 의자에 확실히 고정된 상태에서 사용해야 하며, 등받이가 없는 성인용 의자에는 절대로 사용하지 말 것

⑨ 편평한 곳에서 사용할 것

⑩ 조립하는 제품은 올바르고 안전한 조립을 위하여 사용설명서를 보관할 것

8.2.3.3 기타

① 올바른 사용요령

② 올바른 조립 요령 (조립 제품에 한함)

③ 기타 필요한 사항

제3부 : 유아용 테이블부착식 의자

(Children's table mounted Chairs)

1. 적용 범위  이 기준은 6개월에서 만 3세 사이의 유아를 식사 또는 놀이의 목적으로 식탁 높이까지 올리기 위하여 테이블에 부착하도록 설계된 유아용 테이블부착식 의자(이하 의자라 한다.)의 안전요건과 시험방법 등에 대하여 적용한다.

2. 관련표준  다음의 표준은 이 기준에 인용됨으로서 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 그 최신판을 적용한다.

KS Q 1003 랜덤 샘플링 방법

KS K ISO 105-E04 텍스타일-염색견뢰도 시험-제E04부 : 땀 견뢰도

KS F 2199 목재의 함수율 측정방법

KS K ISO 14184-1 텍스타일-폼알데하이드 측정-제1부 : 유리 및 가수분해 폼알데하이드(증류수 추출법)

ISO 14184-1 Textiles - Determination of formaldehyde - Part 1: Free and hydrolysed formaldehyde (water extraction method)

KS A 0006 시험장소의 표준상태

3. 용어의 정의  이 기준은 다음과 같은 용어의 정의를 적용한다.

3.1 유아용 테이블부착식 의자  6개월에서 만 3세 사이의 유아를 식사 또는 놀이의 목적으로 식탁 높이까지 올리기 위하여 테이블에 부착하도록 설계된 의자를 말한다.

3.2 가랑이 벨트  유아가 의자에서 미끄러져 나오지 못하게 하는 장치를 말한다.

3.3 안전장치  유아가 사용 중에 떨어지는 것을 방지하기 위한 장치를 말한다. (예 : 가랑이 벨트가 달린 보호대, T-바, 가랑이 벨트가 달린 시트벨트, 테이블 등)

3.4 고정장치  의자를 테이블의 표면에 고정하도록 설계된 장치를 말한다.

4. 안전요건

4.1 겉모양

4.1.1 의자의 각부에는 느슨함, 덜거덕거림, 갈라짐, 변형 등이 없어야 한다.

4.1.2 외부에 보이는 볼트, 너트 등의 끝은 현저하게 돌출되어 있지 않아야 한다.

4.1.3 사용 시 인체에 닿는 부분에는 상해를 줄만한 예리한 부분, 날카로움 등이 없어야 한다.

4.1.4 도금 및 도장을 한 면에는 벗겨짐, 녹, 얼룩, 퇴색, 기타 흠 등이 없어야 한다.

4.1.5 목재 및 목질재료는 현저한 갈라짐, 썩음, 벌레 먹음, 휘어짐, 뒤틀림 등의 결함이 없어야 한다.

4.1.6 내식성 재료 이외의 금속재료는 적절한 방청처리가 되어 있어야 한다.

4.2 구 조

4.2.1 유아가 의자에 앉아 있는 상태에서 프레임 또는 기타 부속품이 회전 또는 접혀지는 유아용 의자는 모든 가위 자름, 깎임 또는 끼임으로 인하여 발생되는 상해를 방지하게끔 설계되고 조립되어야 하고 좌면에서 아래쪽으로 60 ㎜ 이내 및 좌석 위쪽 방향에는 5 ㎜ 이상 13 ㎜ 미만의 상해를 줄 만한 틈이 없어야 한다. 단, 틈을 보호커버 등으로 씌운 것과 좌면의 뒷면은 제외한다.

4.2.2 등받이의 높이는 250 ㎜ 이상이어야 하고, 팔걸이부 높이는 170 ㎜ 이상이어야 한다.

4.2.3 어린이가 떨어지는 것을 방지하기 위한 안전장치가 있어야 한다. 시트벨트 또는 가랑이 벨트가 있는 것은 다음에 적합하여야 한다.

4.2.3.1 시트벨트는 폭이 25 ㎜ 이상이고 길이를 조정할 수 있어야 한다.

4.2.3.2 가랑이 벨트는 폭이 25 ㎜ 이상이어야 한다.

4.2.4 접었다 폈다 할 수 있는 구조로 된 의자는 사용 중에 쉽게 접혀져서는 안 된다.

4.2.5 테이블의 부착은 용이하고 확실하게 고정되고 사용 중 테이블에서 떨어지지 않도록 고정장치 등을 가져야 한다.

4.3 재료

4.3.1 목재

의자에 사용되는 목재와 목질재료는 부패 및 곤충으로부터 피해가 없어야 하고 목재의 함수율은 5.4 에 따라 시험했을 때 15 % 이하이어야 한다.

4.3.2 금속

스프링, 너트, 볼트 및 와셔 같은 부속품을 포함한 노출되는 모든 금속은 부식방지가 적절히 처리된 내부식성 재료로 만들어져야 한다. 의자의 몸체에 사용된 부속품을 제외한 주요 금속재료는 5.5에 따라 시험 시 면적 25 ㎠ 당 지름 2 ㎜ 이상의 반점이 있어서는 안 된다.

4.3.3 염색 직물

의자에 사용된 염색 직물은 5.6에 따라 시험시 변퇴색용 표준회색 색표에 의한 판정시 4급 이상, 오염용 표준회색 색표에 의한 판정시 3급 이상이어야 한다.

4.3.4 섬유류의 폼알데하이드 검출량

의자에 사용된 섬유류는 5.7에 따라 시험했을 때 75 ㎎/㎏ 이하이어야 한다.

4.3.5 유해물질 5.8 에 따라 시험했을 때 유아가 사용 중 접촉할 수 있는 부위에 사용된 모든 재료는 아래 각 항에 적합하여야 한다.

4.3.5.1 납 (5.8.1 참조) 기질 중에 함유된 총 납의 함유량을 말하며 300 ㎎/㎏ 이하이어야 한다(페인트 및 표면코팅의 경우 90 ㎎/㎏ 이하).

4.3.5.2 카드뮴 (5.8.1 참조) 기질 중에 함유된 총 카드뮴의 함유량을 말하며 75 ㎎/㎏ 이하이어야 한다.

4.3.5.3 프탈레이트계 가소제 (5.8.2 참조) 의자에 사용된 합성수지 재질에는 DEHP(Diethylhexyl Phthalate, 다이에틸 헥실프탈레이트), DBP(Dibutyl Phthalate, 다이부틸프탈레이트), BBP(Butyl benzyl Phthalate, 부틸벤질프탈레이트)의 총 함유량이 0.1 % 이하이어야 한다. 또한, DNOP(di-n-octyl phthalate, 다이엔옥틸프탈레이트), DINP(Diisononyl Phthalate, 다이이소노닐프탈레이트), DIDP(di-iso-decyl phthalate, 다이이소데실프탈레이트)가 포함된 제품은 “입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출될 수 있으니 입에 넣지 말 것”이라는 경고 문구를 표시하여야 한다.

4.3.5.4 유해원소 용출 의자에 사용된 모든 재료의 유해원소 용출량은 표 1 에 적합하여야 한다.

표 1 유해원소 용출기준

원소명	기준치(㎎/㎏)	보정율(%)	원소명	기준치(㎎/㎏)	보정율(%)
납(Pb) 안티모니(Sb) 비소(As) 바륨(Ba)	90 이하 60 이하 25 이하 1000 이하	30 60 60 30	카드뮴(Cd) 크로뮴(Cr) 수은(Hg) 셀레늄(Se)	75 이하 60 이하 60 이하 500 이하	30 30 50 60
※ 유해원소 보정율 산출방법 (예) 납(Pb)의 기준치가 90 ㎎/㎏, 결과값이 120 ㎎/㎏, 보정율이 30 % 인 경우 수정된 분석결과치는 [eqn: 120- {120 TIMES 30} over {100} =120-36=84] 이므로 요구조건에 적합한 것으로 간주한다.

4.3.5.5 니켈 용출량 의자에 사용된 접촉 가능한 금속부품은 니켈 용출량이 0.5 ㎍/㎠/week 이하이어야 한다.

4.3.6 섬유류의 방염성 의자의 좌면 및 등받이에 사용된 섬유류는 5.9 에 따라 시험했을 때 불꽃의 확산속도가 30 ㎜/sec 이하이어야 한다.

4.4 성 능

4.4.1 부착강도 의자에 사용된 모든 부품은 5.10 에 따라 시험했을 때 파손, 빠짐 등이 없어야 한다.

4.4.2 낙하강도 5.11에 따라 시험했을 때 파손 등 이상이 없어야 한다.

4.4.3 좌면강도

4.4.3.1 정적강도 5.12.1에 따라 시험했을 때 사용상의 기능과 안전성을 저해할 수 있는 손상이 없어야 한다.

4.4.3.2 동적강도 5.12.2에 따라 시험했을 때 사용상의 기능과 안전성을 저해할 수 있는 손상이 없어야 하고 의자 고정장치가 25 ㎜ 이상 움직여서는 안 된다.

4.4.4 안전장치 성능 5.13 에 따라 시험했을 때 유아모형의 이탈이나, 벨트 등 안전장치의 파손, 분리 등이 없어야 한다. 5.13.5.1 및 5.13.5.2 에 따른 시험 중 유아모형의 뒷부분이 좌석의 앞 가장자리를 벗어난다면 유아모형은 이탈된 것으로 간주하며, 5.13.5.3 및 5.13.5.4 에 따른 시험 중 유아모형이 수직자세가 되어 발바닥이 좌석 바닥에 닿거나, 좌석으로부터 벗어난다면 유아모형은 이탈된 것으로 간주하여야 한다.

4.4.5 테이블 부착성 5.14 에 따라 시험했을 때 테이블에서 떨어짐 및 각부에 이상이 없어야 한다.

5. 시험방법

5.1 일반 시험 요건  별도의 규정이 없으면 모든 힘의 측정치는 ± 5  % 의 정확도, 모든 부피는 ± 0.5  %의 정확도 그리고 모든 치수는 ± 0.5  ㎜ 의 정확도를 가져야 한다. 시험을 시작하기 바로 전에 의자를 KS A 0006에 따라 (50 ± 5)  %의 상대 습도와 (23 ± 2)  ℃의 온도인 표준 대기상태에서 최소 24시간을 놓아둔다. 유아용 의자가 등받이 각도를 조절할 수 있는 구조라면 강도 및 테이블부착성 시험은 가장 힘을 많이 받는 상태에서 시험한다.

5.2 시험 장비

5.2.1 유아모형 유아모형은 안전인증기준 부속서 17(자동차용 어린이보호장치)의 동적시험시 사용하는 9 kg(9개월 유아모형) 유아모형을 사용한다.

5.2.2 시험테이블 제품에 표시된 최소두께 및 최대두께를 가진 상면이 평활한 열경화성 수지로 마무리 된 파티클보드로 구성되어 있으며 시험에 충분히 견딜 수 있는 견고한 고정 테이블

5.2.3 시험표면 시험 표면은 수평이고 돌출물이 없어야 한다(예 : 콘크리트).

5.2.4 하중받침 매끄럽고 견고한 표면과 둥글게 처리된 가장자리로 되어있는 지름 100 ㎜, 두께 15 ㎜의 목재 받침

5.3 겉모양 및 구조  육안 또는 촉감으로 확인하며 길이, 높이, 폭의 측정은 자 등을 사용하여 측정한다. 다만, 좌면에 연질재료를 사용한 경우 좌면에 하중받침판(50 ㎜ × 50 ㎜)을 놓고 하중받침판 중앙에 49 N의 하중을 가한 후 측정한다.

5.4 목재의 함수율  KS F 2199(목재의 함수율 측정 방법)에 따르거나 목재 수분측정기로 측정한다. 다만, 목재 수분 측정기를 사용할 경우 임의의 5곳을 측정하여 최대값을 결과값으로 한다.

5.5 내식성 시험  염화나트륨 5 % 수용액 (20 ± 5) ℃중에 1시간 담가 놓았다가 꺼내어 1시간 후에 녹의 발생여부를 확인한다.

5.6 염색 직물 시험  KS K ISO 105 - E04에 명기된 방법에 따른다.

5.7 섬유류의 폼알데하이드 검출시험  KS K ISO 14184-1 또는 ISO 14184-1 에 따른다.

5.8 유해물질 시험

5.8.1 납 및 카드뮴 함유량 자율안전확인 안전기준 부속서 35.A(어린이용 장신구-납 및 카드뮴 함유량)에 따른다.

5.8.2 프탈레이트계 가소제 함유량 자율안전확인 안전기준 부속서 35.C(어린이용 장신구-프탈레이트계 가소제)에 따른다.

5.8.3 유해원소 용출 자율안전확인 안전기준 부속서 36(완구) 제4부(유해 화학물질)에 따른다.

5.8.4 니켈 용출량 자율안전확인 안전기준 부속서 35.B(어린이용 장신구-니켈 용출량)에 따른다.

5.9 섬유류의 방염성시험  자율안전확인 안전기준 부속서 36(완구) 제3부에 따른다.

5.10 부착강도 시험  힘이 정상적 풀림 방향으로 가해지는 경우를 제외하고 유아의 손으로 잡을 수 있는 부분에 90 N의 하중을 5 초에 걸쳐 천천히 가한다.

5.11 낙하강도 시험  3 ㎜ 두께의 비닐타일을 덮은 콘크리트 바닥에 의자의 6면을 각 1회씩 90 ㎝ 높이에서 자유낙하 한다.

5.12 좌면강도

5.12.1 정적강도 시험 의자를 시험용 테이블에 부착한 후 좌면 중앙부에 하중받침을 놓고 그 위에 46 ㎏의 질량을 1분간 가한다.

5.12.2 동적강도 시험 의자를 그림 1과 같이 시험용 테이블에 부착한 후 좌면의 중앙에 질량 5 ㎏의 추를 하중받침 위에 등분포 되게 가한다. 70 N의 후방하중을 의자등받이 최상부 중앙에 가한 상태에서 지름 150 ㎜, 질량 11 ㎏의 모래주머니를 좌면에 놓인 추로부터 25 ㎜ 높이에서 분당 5회에서 15회 주기로 50회 낙하시킨다.

	<그림 1 동적강도 시험>

5.13 안전장치 성능시험

5.13.1 제조자의 설명에 따라 테이블에 의자를 단단히 장착하여 시험 중 움직이지 않게 한다.

5.13.2 유아모형의 팔 바로 밑에 조절 가능한 수평 벨트로 상체를 편안히 감싸도록 하여 안전장치 시험벨트(그림 2 참고)를 착용한다.

5.13.3 제조자의 설명에 따라 유아모형을 의자에 위치시켜 고정한다.

5.13.4 그림 3의 장치를 이용하여 9 N의 힘으로 잡아당겨 유아모형과 시트벨트사이 간격이 6 ㎜ 가 되도록 시트벨트 길이를 조절한다.

		참고 - 치수 A : 벨트의 폭 +6 mm 치수 B : 치수 A의 1/2
<그림 2 안전장치 시험벨트>		<그림 3 벨트의 장력 당김 장치>

5.13.5 안전장치를 재조정하지 않고 다음의 시험을 진행한다.

5.13.5.1 200 N의 힘을 유아모형의 어느 한쪽 다리 중앙부에서 앞쪽으로 수평으로 가한다. 5초간 서서히 힘을 가하고 추가로 10초간 유지한다.

5.13.5.2 5.13.5.1 의 시험을 추가로 4번 반복하여 총 5번 힘을 가한다. 각 시험 간 최대 간격은 2초로 한다.

5.13.5.3 300 N 의 당김 힘을 유아모형의 몸통 중앙선 부분을 따라 위쪽으로 가한다. 5초간 서서히 힘을 가하고 추가로 10초간 유지한다.

5.13.5.4 5.13.5.3의 시험을 추가로 4번 반복하여 총 5번 힘을 가한다. 각 시험 간 최대 간격은 2초이다.

5.14 테이블부착성 시험  의자를 그림 4 와 같이 시험용 테이블에 부착한 후 좌면의 중앙에 표 2 에서 정해진 추를 하중받침 위에 놓고 등받이 최상부 중앙에서 후방 및 측방하중을 테이블 면과 평행하게 10초간 가한다.

	<그림 4 테이블부착성 시험>

표 2 테이블 부착성 시험 추 및 하중

추 무게(㎏)	후방하중(N)	측방하중(N)
5	180	110
14	270	110

6. 검사방법

6.1 모델의 구분  유아용 테이블부착식 의자의 모델은 모양별, 재질별로 구분한다. 다만, 재료시험을 위한 합성수지, 도료, 원단 등의 색상만 다른 경우 동일모델로 간주하되 재료항목만 별도의 시험을 행한다.

6.2 시료채취방법  필요한 경우 시료는 KS Q 1003에 따라 채취한다.

6.3 시료의 크기 및 판정  시료크기 및 합부판정은 다음 표 3 과 같다. 다만, 합부판정시 표시사항은 제외한다.

표 3 시료의 크기 및 판정

검사구분	시료의 크기(n)	합격판정갯수(Ac)	불합격판정갯수(Re)
자율안전 확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는데 필요한 시료의 최소수량 또는 질량

7. 표 시

7.1 일반사항  제품 또는 최소단위 포장마다 소비자가 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음과 같이 표시한다.

7.1.1 품명

7.1.2 모델명

7.1.3 사용자 한계체중

7.1.4 사용가능한 테이블 두께

7.1.5 제조연월

7.1.6 제조자명

7.1.7 수입자명(수입품에 한함)

7.1.8 주소 및 전화번호

7.1.9 제조국명

7.2 사용상 주의사항  제품․최소 단위포장 또는 별도의 사용설명서에는 다음의 사항을 쉽게 지워지지 않고 소비자가 쉽게 식별할 수 있는 방법으로 표시하여야 한다.

7.2.1 제품 본체

“□ 경고 : 유아를 혼자 놓아두지 말 것”

안전장치는 몸에 맞고 바르게 고정시킬 것

7.2.2 제품 본체 또는 최소 단위 포장

7.2.2.1 경고

“□ 경고 : 유아를 혼자 놓아두지 말 것”

“□ 경고 : 만 3세를 초과하는 유아는 사용하지 말 것”

7.2.2.1.1 프탈레이트계 가소제 DNOP, DINP 또는 DIDP가 포함된 제품

“□ 경고 : 입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출될 수 있으니 입에 넣지 말 것”

7.2.2.2 주의

① 사용가능한 테이블의 두께 내에서만 사용할 것

② 전도의 위험이 있으므로 유아의 몸을 손잡이 너머 앞으로 내밀게 하지 말 것

③ 유연한 플라스틱 포장재는 질식의 위험이 있으므로 유아의 손이 닿지 않도록 할 것

④ 안전장치는 몸에 맞고 바르게 고정시킬 것

⑤ 테이블면이 유리 등과 같이 미끄러지기 쉬운 재질의 것이나, 간이테이블과 같이 움직이기 쉬운 것, 보조테이블, 외다리테이블, 테이블에 깔개나 식탁보가 있는 경우 그리고 유아의 다리가 닿을 수 있는 테이블에는 사용하지 말 것

7.2.3 사용설명서

7.2.3.1 경고

“□ 경고 : 유아를 혼자 놓아두지 말 것”

“□ 경고 : 만 3세를 초과하는 유아는 사용하지 말 것”

7.2.3.2 주의

① 추락의 위험이 있으므로 시트나 발걸이 부분에 유아를 세워두지 말 것

② 전도의 위험이 있으므로 유아의 몸을 손잡이 너머 앞으로 내밀게 하지 말 것

③ 유연한 플라스틱 포장재는 질식의 위험이 있으므로 유아의 손이 닿지 않도록 할 것

④ 안전장치는 몸에 맞고 바르게 고정시킬 것

⑤ 보호자가 조립할 것

⑥ 테이블면이 유리 등과 같이 미끄러지기 쉬운 재질의 것이나, 간이테이블과 같이 움직이기 쉬운 것, 보조테이블, 외다리테이블, 테이블에 깔개나 식탁보가 있는 경우 그리고 유아의 다리가 닿을 수 있는 테이블에는 사용하지 말 것

⑦ 유리 등 깨지기 쉬운 재질의 테이블에는 사용하지 말 것

⑧ 의자는 테이블에 확실히 고정된 상태에서 사용해야 하며, 불안정한 테이블에는 사용하지 말 것

⑨ 편평한 곳에서 사용할 것

⑩ 조립하는 제품은 올바르고 안전한 조립을 위하여 사용설명서를 보관할 것

7.2.3.3 기타

① 올바른 사용요령

② 올바른 조립 요령 (조립 제품에 한함)

③ 기타 필요한 사항

제    정 : 기술표준원고시  제2007-34호(2007. 1. 24)

개    정 : 기술표준원고시  제2009-978호(2009. 12. 30)

개    정 : 기술표준원고시  제2012-800호(2012. 12. 21)