	안 전 ․ 품 질 표 시 기 준
	속눈썹 열 성형기	부속서 39
	(Heated eyelash Curler)

1. 적용범위  이 기준은 정격출력전압이 DC 24 V 이하인 건전지 또는 직류전원장치 등의 전원을 이용하여 열을 발생시켜 속눈썹을 위로 올리는 목적으로 만들어진 속눈썹 열 성형기에 대한 안전요구사항에 대하여 규정한다. 다만,「전기용품안전관리법」 등 다른 법에서 별도 관리되고 있는 품목은 적용대상에서 제외한다.

2. 관련표준  다음의 관련표준은 이 기준에 인용되며 이 기준의 일부를 구성한다. 이러한 관련표준은 그 최신판을 적용한다.

KS C IEC 60335-2-23 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성−제2-23부 : 피부손질 또는 모발 손질용 전기기기의 개별 요구사항

3. 용어의 정의

3.1 속눈썹 열성형기 (Heated eyelash Curler)  발열체의 전기적 저항에 의하여 발생하는 열을 이용하여 속눈썹의 외형을 일시적으로 변형할 수 있도록 만든 일종의 열성형기로 전열소자와 이를 감싸는 유연부 및 전원부, 제어장치 등으로 구성된다.

3.2 정격 전압 (Rated voltage)  제조자가 지정한 기기의 적정 사용 전압을 말한다.

3.3 통상동작 (Normal operation)  기기를 전원에 접속하고 통상의 사용방법으로 기기를 사용하였을 때의 상태를 말한다.

3.4 자동온도조절기 (Thermostat)  작동온도를 고정 또는 조정하여 통상동작 상태에서 자동적으로 회로를 개폐하는 것으로 제어부의 온도를 특정 범위 내로 유지하는 기기를 말한다.

3.5 온도과승방지장치 (Thermal cut-out)  사용 중에 이상이 발생한 경우, 회로를 자동차단하거나 또는 전류를 적게 흐르도록 하여 제어부의 온도를 제어하는 장치로 사용자가 임의로 그 설정 값을 변경할 수 없도록 되어 있는 장치를 말한다.

3.6 발열부 (Heating part)  속눈썹과 접촉이 예상되어 기기의 최대 온도를 내는 부분을 말한다.

4. 일반사항

4.1 종류  제품은 형태에 따라 “뷰러형”, “마스카라형”으로 구분하며, 그 외의 것은 “기타”로 구분한다.

4.2 정격 전압  기기의 정격전압은 DC 24 V를 넘지 않아야 한다.

5. 안전요건

5.1 겉모양 및 구조  피부를 상하게 할 우려가 있는 끝처리가 없어야 하며 제품의 이상온도 상승을 방지하는 자동온도조절기 또는 온도과승방지장치를 갖추어야 한다. 적합여부는 육안 및 촉감으로 확인한다.

5.2 평상온도 상승  기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.

5.3 이상온도 상승  기기는 이상 사용 또는 부주의한 사용에 따른 안전성을 해치는 신체적 손상 및 감전, 화상 등의 위험을 가능한 한 미연에 방지할 수 있도록 되어 있어야 하며, 6.3에 따라 시험하였을 때 발열체의 온도가 160 ℃를 넘어서는 안된다. 또한 이상온도 상승시험 중 기기에 불꽃의 발생, 금속의 용융, 위험한 양의 유독성 또는 가연성가스의 발생이 없어야 한다.

6. 시험방법

6.1 시험조건  시험은 주위온도 (20 ± 5) ℃에서 실시하여 비접촉식 온도측정기(열화상카메라)를 사용한다.

6.2 평상온도 상승시험  3.3의 통상동작 및 6.1의 시험조건에 따라 시험한다.

6.3 이상온도 상승시험  기기의 이상운전은 온도조절기를 단락 시킨 상태에서 평상온도 상승시험의 조건으로 동작시킨다.

7. 표시사항  다음의 형식에 따라 제품 또는 최소 포장단위에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 알아보기 쉽게 표시하여야 하며, 사용방법 및 사용상 주의사항은 제품 또는 포장이외의 사용설명서 등에 별도 표시할 수 있다.

7.1. 최고온도:   ℃

7.2. 제조연월

7.3. 제조자명

7.4. 수입자명

7.5. 주소 및 전화번호

7.6. 제조국명

7.7. 사용방법

7.8. 사용상 주의사항

8. 사용상 주의사항  사용상 주의사항은 한글 또는 기호로 다른 표시사항보다 눈에 띄는 방법을 사용하여 다음 사항을 표시한다. 다만, 해당사항이 없는 경우에는 표시를 생략하거나 다른 적절한 용어로 변경할 수 있으며 필요한 경우 추가사항을 표시한다.

1) 피부나 눈의 점막, 각막 등에 화상 우려가 있으므로 사용방법을 숙지한 후 사용하십시오.

2) 유․소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

3) 콘택트렌즈 착용자의 경우 렌즈를 제거하고 사용하십시오.

4) 화기 또는 열기가 없는 곳에 보관하십시오.

5) 사용 중 눈에 이상이 느껴지면 눈을 비비지 말고 즉시 의사와 상의하십시오.

제    정 : 기술표준원고시  제2012-0176호(2012.04.25)

개    정 : 국가기술표준원고시  제2015-686호(2015.12.30)