습기제거제

－  －

안전․품질표시 부속서 5 안전․품질표시 부속서 5	안 전 ․ 품 질 표 시 기 준
	습기제거제	부속서 5
	(Dehumidifying agent for home use)

1.적용범위 이 기준은 일반 가정의 벽장, 장롱 등 비교적 좁은 공간에서 제습을 목적으로 사용하는 것으로서 제습을 위한 흡습제의 성분에 염화칼슘, 산화칼슘, 염화마그네슘 및 실리카겔을 사용한 가정용 습기제거제에 대하여 규정한다. 다만 상품 포장용인 것 및 식품이나 인체에 사용하는 것은 제외한다.

2. 관련규격  다음에 나타내는 규격은 이 검사기준 및 방법에 인용됨으로써 이 검사기준 및 방법의 일부를 구성한다. 이러한 관련규격은 그 최신규격을 적용한다.

KS A 3151  랜덤 샘플링 방법

KS A 3507  보안용 반사시트 및 테이프

KS K 0210  섬유 혼용률 시험방법

KS K 0351  직물의 파열강도 시험방법

KS K 0521  직물의 인장강도 및 신도 시험방법 : 스트립법

KS K 0536  직물의 인열강도 시험방법 : 텅법

KS K 0591  직물의 내수도 시험방법 - 저수압법

KS K 0635  염소표백에 대한 염색견뢰도 시험방법

KS K 0650  염색물의 마찰견뢰도 시험방법

KS K ISO 105-B02 섬유-염색 견뢰도 시험 방법-B02부:인공광에 대한 염색견뢰도: 크세논아크법

KS K ISO 105-C02   섬유－염색 견뢰도 시험 방법－제C02부：세탁 견뢰도 시험 방법 2

KS K ISO 105-D01 섬유–염색 견뢰도 시험 방법–제D01부: 드라이클리닝 견뢰도

KS K ISO 105-E04 섬유-염색 견뢰도 시험 방법-E04부:땀에 대한 염색 견뢰도

KS K ISO 3175-2 섬유-드라이크리닝 및 정리-제2부:테트라클로로에텐법

KS K ISO 3759 텍스타일 - 치수변화율 측정을 위한 천 및 의류제품의 시료준비, 표시 및                 측정방법

KS K ISO 5077 텍스타일－섬유 제품의 세탁과 건조에 의한 치수 변화율 측정 방법

EN 343  Protective clothing - protection against foul weather

EN 471  High-visibility warning clothing

EN 530  Abrasion resistance of protective clothing material test method

ISO 7854  Rubber or plastic coated fabrics - Determination of resistance to damage by flexing

3. 용 어

3.1 형광물질  흡수된 것보다 긴 파장에서 광학적 방사를 하는 물질을 말한다.

3.2 바탕재 형광물질로 염색한 것으로 눈에 잘 띄도록 의도된 재료를 말한다.

3.3 재귀반사재 재귀반사체를 사용한 것으로  눈에 잘 띄도록 의도된 재료를 말한다.

3.4 개별성능재  바탕재 또는 재귀반사재 특성중 하나가 보이도록 의도된 재료를 말한다.

3.5 혼합성능재  바탕재 및 재귀반사재가 동시에 보이도록 의도된 재료를 말한다.

4. 표시사항

4.1  품명 습기제거제라 표시한다.

4.2  주성분 습기제거제의 성분표시에는 주성분을 표시한다.

예) 염화칼슘, 제오라이트

4.3  용도 용도에는 주용도를 표시한다.

예) 옷장, 이불장, 신발장, 서랍장 등

4.4  사용개수 사용개수에는 용량별로 일정한 공간에서 사용할 수 있는 사용개수를 표시한다.

4.5  교체시기 교체시기에는 해당 제품이 습기제거제로서의 기능을 상실하여 교체가 필요한 시기를 표시한다.

4.6  표시 표시는 다음의 형식에 따라 제품 낱개마다 용기 또는 포장에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 알아보기 쉽게 표시하여야 한다.

형 식

품질경영 및 공산품안전관리법에 의한 표시

1. 품    명

2. 성    분

3. 용    도

4. 사용개수

5. 교체시기

6. 제조연월

7. 제조자명

8. 수입자명(수입품에 한 함)

9. 주소 및 전화번호(지역번호 포함)

10. 제조국명

11. 사용상 주의 사항

4.7  사용상 주의사항 사용상 주의사항에는 다음 사항을 표시한다. 다만, 해당사항이 없는 경우에는 표시를 생략하거나 다른 적절한 용어로 변경할 수 있으며, 필요한 경우 추가사항을 표시한다.

(1) 어린이 손에 닿지 않게 주의할 것

(2) 용도 외에 사용하지 마십시오.

(3) 내용물을 꺼내지 마십시오.

(4) 흡습지를 벗겨내거나 찢지 마십시오.

(5) 흡습지가 파손되었을 경우 의류, 가죽제품, 금속 등에 묻지 않도록 주의하십시오.

(6) 넘어지거나 기울어진 상태로는 사용하지 마십시오.

(7) 흡습제를 꺼내어 눈에 넣으면 위험합니다. 눈에 들어 간 경우, 곧 다량의 물로 씻은 후 의사와 상담하여 주십시오.

(8) 흡습제나 조해액을 입에 넣지 말 것. 입에 넣었을 경우 즉시 뱉고 물로 양치질 하고, 의사와 상담하여 주십시오.

(9) 식물에 해를 끼칠 수 있으므로 폐기시 주의하십시오.

제    정 : 기술표준원고시  제2007-35호(2007. 1. 24)

개    정 : 기술표준원고시  제2007-454호(2007. 8. 2)

개    정 : 기술표준원고시  제2009-979호(2009. 12. 30)