온열시트

－  －

자율안전확인 부속서 50

자율안전확인 부속서 50

	자 율 안 전 확 인 안 전 기 준
	온열시트	부속서 50
	(Seat Heater)

1. 적용범위

이 기준은 정격출력전압이 DC 24V 이하인 건전지, 직류전원장치 및 자동차 등의 전원을 이용하여 가정, 사무실 및 차량 등에서 사용하며 인체를 따뜻하게 할 목적으로 만들어진 채난용 온열시트의 안전요구사항에 대하여 규정한다.

2. 관련규격

다음의 관련규격은 이 기준에 인용되며 이 기준의 일부를 구성한다. 이러한 관련규격은 그 최신판을 적용한다.

KS R 1052 자동차 및 농림용 트랙터 기계장치 : 내장 재료의 연소성 시험방법

KS M 2150 액화석유가스(LPG)

KS M 6549 완충용 폼 러버

KS C IEC 60335-1 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성－제1부 : 일반 요구사항

KS C IEC 60335-2-17 담요, 패드 및 이와 유사한 유연성을 가진 전열기기의 개별 요구사항

KS C IEC 60227 정격전압 450/750 V 이하 염화비닐 절연 케이블

KS C IEC 60245 정격전압 450/750 V 이하 고무 절연 케이블

KS C IEC 60695-2-11 화재 위험성 시험－제2-11부：글로와이어/열선에 기초한 시험 방법－최종 제품에 관한 글로우와이어 가연성 시험방법

KS C IEC 60695-10-2 화재 위험성 시험－제10부：화재에 영향을 미치는 전기 기술제품에 관한 이상 가열의 영향을 최소화하기 위한 안내 및 시험방법 - 섹션 2 : 볼프레셔 시험을 이용하여 내열성을 위한 비금속 재료로 만들어진 시험 제품에 관한 방법

3. 용어의 정의

3.1 온열시트 (Seat heater)

발열체의 전기적 저항에 의하여 발생하는 열을 이용하여 인체를 덥힐 수 있도록 만든 일종의 채난용 전기기기로서 의자나 자동차시트의 온도를 높여줘 보다 안락한 환경을 제공하기위해 사용되며 전열소자와 이를 감싸는 유연부 및 전원을 공급하기 위한 전선과 소켓, 온도조절기 등으로 구성된다.

3.2 전열소자 (Heating element)

다양한 종류의 도체가 중앙의 금속체에 감겨있고 절연되어 있는 발열성 도체를 말한다.

3.3 정격 전압 (Rated voltage)

제조자가 지정한 기기의 적정 사용 전압을 말한다.

3.4 인체모형 (Dummy)

자동차의 충돌시험 등에 사용하는 인체의 모형을 말한다.

3.5 통상동작 (Normal operation)

기기를 전원에 접속하고 통상의 사용방법으로 기기를 운전하였을 때의 상태를 말한다.

- 온열시트는 사용 목적에 맞는 의자에 설명서대로 설치한 후 그 위에 방석으로 좌석의 바닥면 및 등받이를 덮은 상태에서 더미를 앉힌 상태에서 동작시킨다.

- 방석은 크기 600㎜×600㎜, 무게 300g 이상 400g 이하로 한다.

- 인체모형의 무게는 70㎏으로 한다.

- 사용하는 의자의 쿠션은 KS M 6549의 경도 M을 표준으로 한다.

비고 - 가로 및 세로의 길이, 무게는 각각 1%의 오차범위 내에서 인정한다.

3.6 자동온도조절기 (Thermostat)

작동온도를 고정 또는 조정하여 통상동작 상태에서 자동적으로 회로를 개폐하는 것으로 제어부의 온도를 특정 범위 내로 유지하는 기기를 말한다.

3.7 온도과승방지장치 (Thermal cut-out)

운전 중에 이상이 발생한 경우, 회로를 자동차단하거나 또는 전류를 적게 흐르도록 하여 제어부의 온도를 제어하는 장치로 사용자가 임의로 그 설정 값을 변경할 수 없도록 되어 있는 장치를 말한다.

3.8 자동복귀형 온도과승방지장치 (Self-resetting thermal cut-out)

기기의 해당 부분이 충분히 냉각되면 자동적으로 전류를 복귀시키는 온도과승방지장치를 말한다.

3.9 비자동복귀형 온도과승방지장치 (Non-self-resetting thermal cut-out)

전류를 복귀시키기 위하여 수동복귀조작 또는 어느 부분의 교환을 필요로 하는 온도과승방지장치를 말한다.

비고 - ‘수동복귀조작’에는 전원을 차단하는 동작도 포함된다.

3.10 보호장치 (Protective device)

이상상태 운전에 따른 위험한 상태가 발생하지 않도록 기기를 정지시키는 장치를 말한다.

3.11 온도 퓨즈 (Thermal fuse)

한 번만 작동하며 작동 후에는 그 일부 또는 자체를 교환하여야 하는 온도과승방지장치를 말한다.

3.12 유연부 (Flexible part)

기기와 함께 포함된 발열소자, 자동온도조절기 및 기타 모든 도전부와 함께 기기의 영구적인 외함을 형성하는 재료의 모든 층을 말한다.

비고 - 유연부가 분리할 수 있는 덮개 내부에 있는 경우도 포함한다.

3.13 조절가능기기 (Controlled appliance)

유연부에 온도를 감지하는 장치가 있어 기기를 통상 동작에서 작동시킬 때 자동적으로 평균전력 입력을 조절하는 기기를 말한다.

3.14 제어장치 (Control unit)

유연부에 포함되지 않는 외부 장치로 기기의 평균 전력 입력을 조절하거나 제한하는 기능이 있는 장치를 말한다.

4. 일반사항

4.1 종류

제품은 용도에 따라 “가정용 온열시트”, “사무실용 온열시트”, “자동차용 온열시트”, “가정, 사무실 및 자동차 겸용 온열시트”로 구분하며, 그 외의 것은 “기타”로 구분한다.

4.2 정격 전압

기기의 정격전압은 24V를 넘지 않아야 한다.

5. 안전요건

5.1 겉모양 및 구조

5.1.1  기기의 분리할 수 없는 부분은 확실한 방법으로 고정하여야 하며 통상동작 상태에서 일어나는 기계적 응력에 견디어야 한다.

다음 시험을 통하여 적합여부를 판정한다.

시험 전에, 설치 또는 보수점검 시 분리할 수 있는 부분에 대하여 분해ㆍ조립을 10회 반복한다.

약하게 될 우려가 있는 모든 부위에 대하여 가장 불리한 방향으로 10초간 힘을 가한다. 이때 인가하는 힘은 다음과 같으며 힘을 일시에 가하지 않도록 주의한다.

- 미는 힘 (무관절 테스트 핑거 사용)                                          50N

- 당기는 힘 (흡착판 또는 고리 등을 사용)

a) 손끝이 쉽게 미끄러지지 않도록 되어있는 부분                             50N

b) 사람이 잡는 부분으로 분리하는 방향에 대한 돌출 높이가 10㎜미만인 것     30N

시험을 실시한 부분은 빠지지 않고 또한 본래의 위치에 고정된 상태로 있어야 한다.

5.1.2 손잡이, 놉, 그립, 레버, 기타 이와 유사한 것이 느슨해 져서 위험이 생길 경우에는 통상 사용 시에 느슨해지지 않도록 확실한 방법으로 고정해야 한다. 스위치 또는 이와 유사한 부품의 위치를 표시하기 위해 핸들, 놉 등을 이용하였을 때 위험한 결과에 이를 수 있다면, 이러한 것들은 잘못 고정시킬 수 없어야 한다.

적합여부는 육안검사, 손에 의한 시험 및 핸들, 놉, 그립, 레버를 분리하는 축 방향으로 다음의 힘을 1분간 힘을 가하여 적합여부를 판정한다.

- 통상 사용 시, 축 방향으로 당기는 힘이 가해질 우려가 없는 경우                15N

- 통상 사용 시, 축 방향으로 당기는 힘이 가해질 우려가 있는 경우                30N

비고- 자기응고성수지 이외의 밀봉 콤파운드와 이와 유사한 것은 헐거움 방지로 충분하다고 간주하지 않는다.

5.1.3 기기는 통상 사용 할때 또는 사용자의 보수 시에 사용자에게 위험을 줄 수 있는 요철이나  날카로운 모서리가 없어야 한다. 다만, 기기 또는 부속품의 기능상 부득이한 경우는 이에 따르지 않는다.

셀프테핑 나사(self-tapping screw), 기타 통상 사용 할때 또는 사용자의 보수 시에 사용자가 닿을 수 있는 체결 나사류의 날카로운 끝부분은 노출되어서는 안 된다.

적합여부는 육안검사에 의하여 판정한다.

5.1.4 목재, 면, 명주, 일반종이, 기타 이와 유사한 섬유질 또는 흡습성인 재료는 함침을 실시하지 않았다면 전기절연물로 사용하여서는 안 된다.

비고 - 재료의 섬유 상호간을 적당한 절연체로 실질적으로 채워져 있는 절연물은 함침이 실시되어 있는 것으로 간주한다.

적합여부는 육안검사에 의하여 판정한다.

5.1.5 기기의 구조재로서 석면을 사용하지 않아야 한다.

5.1.6  2이상의 다른 전압으로 조정할 수 있는 기기는 설정이 우연히 바뀔 수 없는 구조로 되어 있어야 한다.

적합여부는 손에 의한 시험으로 판정한다.

5.1.7  절연전선이 지나는 금속의 구멍은 충분한 면돌림을 실시하여 매끄럽게 하거나 붓싱을 갖추고 있어야 한다.

배선은 절연물이 손상할 우려가 있는 가동부, 거친 부분, 기타 이와 유사한 날카로운 부분에 접촉하지 않도록 보호되어 있어야 한다.

적합여부는 육안검사에 의하여 판정한다.

5.1.8  내부배선의 절연물은 통상동작 상태에서 일어날 수 있는 전기적 응력에 견디어야 한다.

적합여부는 다음과 같이 판정한다.

절연물은 KSC IEC 60227 또는 KSC IEC  60245에 적합한 유연성코드의 절연물과 전기적으로 동등하거나 또는 다음의 절연내력시험에 견디는 것이어야 한다.

도체와 절연물에 감은 금속박과의 사이에 DC 500V의 전압을 15분간 인가한다. 절연파괴가 일어나지 않아야 한다.

비고 1 - 전선의 절연물이 위의 어디에도 적합하지 않으면 그 전선은 노출전선으로 간주한다.

비고 2 - 위의 시험은 전원전압이 인가되는 배선만 적용한다.

5.1.9 기기가 아이들에게 장난감으로 취급될 수 있는 형상 및 돌출된 장식을 가지지 않아야 한다.

적합여부는 육안검사에 의하여 판정한다.

비고 - 동물이나 사람을 나타내는 형상 또는 비슷한 크기의 형태를 나타내는 외관이 그 예이다.

5.1.10 전원코드의 선심은 표1에 규정한 값 이상의 공칭단면적을 가지고 있어야 한다.

표1 전선의 최소단면적

기기의 정격전류 (A)	공칭단면적 (㎟)
3이하인 것 3초과 6이하인 것 6초과 10이하인 것 10초과 16이하인 것 16초과 25이하인 것	0.5 0.75 1 1.5 2.5

적합여부는 측정으로 판정한다.

5.1.11  코드인입구의 개구부는 붓싱을 갖고 있거나 또는 전원코드의 피복을 손상 없이 넣을 수 있는 구조로 되어 있어야 한다.

또한 전원전선을 100N의 힘으로 당겼을 때 그 당기는 힘이 발열체에 직접 전달되지 않아야 하며 그 변위는 2㎜ 이하이어야 한다.

적합여부는 육안검사 및 손에 의한 시험으로 판정한다.

5.1.12 발열체 중간에는 연결 부위가 없어야 한다. 단 자동온도조절기, 열 차단기 및 그와 유사한 부품들과의 연결부위는 예외로 한다.

적합여부는 육안검사를 통하여 판정한다.

5.1.13 유연부는 발열체와 내부 배선은 최초 위치를 유지하고 있어야 하며 또한 내부구성물이 치이지 않도록 제조되어야 한다.

전열소자의 어떤 부분도 전열소자의 다른 부분과 교차하고 있어서는 안 된다. 만일 개별 재료의 단층이 전열소자를 지지하고 있는 경우에 이 재료는 단단하게 외곽에 고정되어 있어서 내부에 주름이 생기지 않아야 한다.

내부배선은 가능한 한 멀리 떨어져 교차를 피해야 한다. 피할 수 없다면 상대적인 움직임을 방지하도록 배선을 보호해야 한다.

적합여부는 육안검사에 의해 판정한다.

비고 - 150 mW/m이하로 소비하는 신호선에는 적용하지 않는다.

5.1.14 유연부에 포함된 자동온도조절기와 온도과승방지장치는 절연 물질로 각각 감싸져 있어야 한다.

적합여부는 육안검사에 의해 판정한다.

5.1.15 분리할 수 있는 커버의 크기는 유연부의 크기보다 커야 한다.

적합여부는 커버를 사용 설명서에 따라 3회의 세탁 및 건조 후 측정을 통해 판정한다.

5.1.16 시간을 설정하여 일정시간이 경과하면 고온출력에서 저온출력으로 자동 변환되는 제어장치는 다시 고온출력으로 자동 변환되어서는 안 된다.

적합여부는 5.5항의 시험 중 육안검사에 의하여 판정한다.

5.2 정격입력 허용차

6.2 항의 시험방법에 따라 시험하였을 때 기기 정격입력의 표시 값에 대한 허용차는 표 2와 같다.

5.3 절연내력 성능

6.3 항의 시험방법에 따라 시험하였을 때, 시험 중 절연파괴가 발생하지 않아야 한다.

5.4 평상온도상승

기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 한다.

적합성은 6.4 항에 따른 시험을 통하여 판정한다.

5.5 이상온도 상승

기기는 이상운전 또는 부주의한 운전에 따른 화재, 안전성을 해치는 기계적 손상 및 감전 등의 위험을 가능한 한 미연에 방지할 수 있도록 되어 있어야 한다.

전자회로는 어떠한 고장상태에서도 기기가 감전, 화재, 기계적 위험 또는 위험한 오동작이 일어나지 않도록 설계되고 사용되어야 한다.

적합성은 6.5 항에 따른 시험을 통하여 판정한다.

5.6 내구성

기기는 어떠한 사용 환경에서도 위험이 발생하지 않고 정상 동작해야 한다.

적합성은 6.6 항에 따른 시험을 통하여 판정한다.

5.7 연면거리 및 공간거리

기기 내부의 도체는 서로 간에 적절한 거리를 유지해야 한다.

적합성은 6.7 항에 따른 시험을 통하여 판정한다.

5.8 난연성능

기기를 구성하는 소재는 잘 타지 않아야 하며 화재가 발생하더라도 확산시키지 않고 스스로 꺼져야 한다.

적합성은 6.8 항에 따른 시험을 통하여 판정한다.

5.9 부품

기기에 사용된 부품의 안전과 관련된 부분은 다음에 적합해야 한다. 단, 동등 이상의 규격으로 안전인증을 받은 경우 적합한 것으로 간주한다.

적합성은 6.9 항에 따른 시험을 통하여 판정한다.

6. 시험방법

6.1 시험조건

시험은 주위온도 20℃±5℃에서 실시한다.

제어장치 또는 절환장치가 있어 사용자가 그 조정 위치를 변경할 수 있는 경우에는 그 장치를 가장 불리한 위치로 조정한다. 또한 기기에 탈부착이 가능한 부분이 제공될 경우 보다 악조건이 되는 쪽으로 부착 또는 제거한다.

6.2 정격입력 허용차 시험

정격전압을 인가하여 3.5 항의 통상동작 상태에서 온도상승이 거의 일정하게 되었을 때 기기 입력을 측정한다. 이 때,

- 동시에 운전할 수 있는 회로는 모든 운전 상태로 한다.

- 기기에는 정격전압을 가한다.

- 통상 사용 상태에서 기기를 운전한다.

반복운전에 따라 기기의 입력이 변하는 경우에는 어느 대표적인 시간에 대하여 측정한 입력의 평균값을 그 입력 값으로 한다.

표2 용량의 허용차

정격입력 (VA)	허용차
50이하인 것	+20% 이하
50초과인 것	+10% 이하

6.3 절연내력 성능 시험

온열시트의 유연부를 식염수(약 1%의 NaCl[염화나트륨]을 함유한 [20±5]℃의 물)에 1시간 동안 담근 후, 제품의 충전부와 식염수에 담근 전극 간에 DC 500V로 1분간 인가한다.

단, 다음 부분은 식염수에 잠기지 않도록 한다.

- 기기용 인입구

- 방수형 기기가 아닌 경우 유연성 코드의 인입구 부분

- 전열소자 또는 내부 배선과 기기용인입구(appliances inlet)와 연결되는 접속부분

6.4 평상온도 상승 시험

3.5항의 통상동작 및 5.1항의 시험조건에 따라 시험했을 때 온열시트의 표면온도는 60℃를 넘지 않아야 한다. 단, 온도 설정을 최고온도 단계보다 하나 낮은 단계로 설정했을 때, 표면온도가 60℃를 넘지 않는다면 최고온도를 85℃까지 허용할 수 있다.

또한, 보호 장치가 동작하지 않고 또한 밀봉 콤파운드가 흘러나오지 않아야 한다.

기기는 정격 전압의 0.94～1.21배의 전압 중 가장 불리한 전압을 인가한다.

기기는 3.5항의 통상 동작 하에서 동작한다. 주위온도는20℃±5℃에서 가장 불리한 온도로 유지하며 제어장치는 최고 설정 온도로 조정한다.

기기의 표면 온도를 측정하기 위한 열전대는 65㎜×65㎜×0.5㎜ 크기의 구리 또는 황동 판에 땜질하여 부착한다. 이 판은 지나가는 방향에 한 방향으로 평행하도록, 가능하면 많은 발열체가 지나가도록 위치를 정한다. 적어도 6곳(등받이가 없이 바닥만 있는 경우 4곳)의 온도를 측정한다.

기기는 정상상태에 도달할 때까지 동작시킨다.

6.5 이상온도 상승 시험

기기의 이상운전 조건은 다음과 같다.

- 온도조절기를 단락 시킨 상태에서 평상온도상승시험의 조건으로 동작시킨다.

- 전열소자가 지나가는 부분이 3회 겹치도록 “ㄹ”자 형태로 접은 상태에서 평상온도상승시험의 조건으로 동작시킨다.

- 온도센서가 있는 경우 평상온도상승시험의 조건으로 동작시키되 방석을 온도센서를 덮지 않도록 위치시킨다.

조절가능기기의 경우 발열체의 온도가 160℃를 넘어서는 안 되며, 그 외의 기기는 발열체의 온도 상승값이 145K를 넘어서는 안 된다.

시험 중에 기기에 불꽃의 발생, 금속의 용융, 위험한 양의 유독성 또는 가연성가스의 발생이 없어야 한다.

시험 직후 각부의 온도가 거의 실온과 같은 온도로 될 때까지 자연냉각 시킨 후 5.3 항의 절연내력 시험에 적합해야 한다.

6.6 내구성 시험

통상동작 상태에서 별도의 조절기능이 있는 경우 저온 조건에서 연속 통전한 상태에서 다음에 주어진 시험 부하조건에 따라 충격을 가한다.

시험 부하조건은 다음과 같다.

① 부하하중 : 40㎏ㆍf

② 부하속도 : 40cycle/min

③ 부하판 : Φ165인 반구형 Head form

④ 부하위치 : 부하 위치는 온열시트 상단으로 하며 내부 히터의 내구 취약 위치로 선정한다.

⑤ 부하횟수 : 6,000회

⑥ 시험장비

시험 후 기기는 단선, 단락, 파열, 누전, 구성부품(소재)의 탈락 등의 이상이 없이 정상동작하여야 하며 또한 5.3 항의 절연내력 시험에 적합해야 한다.

무릎 충격 시험장비

6.7 연면거리 및 공간거리

시험품 내부 도체의 연면거리 및 공간거리는 표 3에 규정한 값 이상이어야 한다.

표3. 최소 공간거리 및 연면거리

(단위: ㎜)

거 리 (㎜)	절연 거리
	연면 거리	공간 거리
극성이 다른 충전부 상호간 - 먼지 쌓임에 대한 보호가 있는 경우 - 먼지 쌓임에 대한 보호가 없는 경우 - 래커 또는 에나멜 도장을 한 권선인 경우	1.0 2.0 1.0	1.0 1.5 1.0

6.8 난연성능 시험

6.8.1 연소시험장치는 KS R 1052에서 규정하는 시험기기를 사용하여야 한다.

6.8.2 시험에 사용하는 연료는 KS M 2150(액화석유가스)에 적합한 것이어야 한다.

6.8.3 시험편의 크기는 재질이나 부품의 이용 가능한 부위에서 길이(355±2)㎜, 폭(100±2)㎜의 크기로 3개씩 채취한다.

시편의 길이 방향으로 38㎜ 지점에 첫 번째 표시선, 292㎜ 지점에 두 번째 표시선을 표기한다.

6.8.4 시험체는 21±2℃, 상대습도 50±5%의 항온항습조에서 24시간 방치한 후 이러한 대기 조건에서 시험한다.

6.8.5 연소시험은 다음과 같은 방법으로 실시한다.

가. 시험편의 표면이 아래를 향하도록 하여 U자형 틀에 장착한다. 시험편의 폭이 50㎜ 이하이어서 틀에 지지할 수 없을 때는 철사가 감겨 있는 다른 U자형 틀을 사용하고, 길이가 355㎜보다 짧은 시험편은 U자형 틀의 열린 쪽 끝선에 시험편을 맞추어 장착한다.

나. 시험편이 장착된 U자형 틀을 수평이 되게 하여 시험장비 중앙의 지지대 위에 놓는다.

다. 버너에 불을 붙이고 불꽃 높이를 38±1㎜로 조정한다.

라. 버너 노즐의 중앙이 시험편 중앙 아래 (19±0.5)㎜ 위치에 오도록 한다.

마. 15초 동안 시험편에 착화되도록 하고 버너의 불을 끈다.

바. 불꽃의 선단이 첫 번째 표시선(38㎜)에 도달하면 시간 측정을 시작한다.

사. 불꽃의 선단이 두 번째 표시선(292㎜)에 도달하면 시간 측정을 끝낸다. 만약 불꽃의 선단이 두 번째 표시 선에 도달하기 전에 꺼지면 그때까지의 시간과 첫 번째 표시 선으로 부터 재질이 타 들어간 거리를 측정한다.

아. 시험이 종료되면 잔류 불꽃을 끈다. 연속하여 시험할 경우 U자형 틀을 깨끗이 닦고 상온으로 냉각한 후 시험을 계속한다.

6.8.6 연소 속도는 아래의 식에 따라 구했을 때 100㎜/min 이하이어야 한다.

[eqn: B=60 TIMESS/T]

B : 연소 속도 (㎜/min)

S : 연소 길이 (㎜)

T : 불꽃이 S ㎜ 타 들어가는데 걸린 시간

6.9 부품

6.9.1 자동온도조절기

부하전류 3A에서 10,000회의 온/오프 시험을 실시하였을 때 이상이 없어야 하며, 또한 5.3 항의 절연내력 시험에 적합해야 한다.

6.9.2 전원용 커넥터

구성 재질은 열화에 의하여 기기가 이 규격에 부적합하게 될 우려가 있는 것은 충분한 내열성을 가지고 있어야 한다.

적합여부는 구성 재질을 IEC60695-10-2의 볼프레셔 시험을 적용 온도 125℃±2℃에서 실시하여 판정한다.

또한 구성 재질은 충분한 내착화성 및 내연소성을 가지고 있어야 한다.

적합여부는 구성 재질을 IEC60695-2-11의 글로와이어 시험을 적용 온도 750℃에서 실시하여 판정한다.

7. 검사방법

7.1 모델의 구분  온열시트의 모델은 4.1 종류별로 구분한다.

7.2 시료 채취방법  필요할 경우 KS A 3151에 따른다.

7.3 시료의 크기 및 합부 판정  시료의 크기 및 합부 판정은 다음에 따른다.

검사구분	시료의 크기(n)	합격 판정 개수(Ac)	불합격 판정갯수(Rc)
자율안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는데 필요한 시료의 최소수량

8. 표시

8.1 표시사항

온열시트 제품 또는 최소포장 단위마다 소비자가 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시한다.

8.1.1 품명

8.1.2 종류

8.1.3 모델명

8.1.4 정격전압(V) 및 정격입력(VA)

8.1.5 제조연월

8.1.6 제조자명

8.1.7 수입자명(수입품에 한함)

8.1.8 주소 및 전화번호

8.1.9 제조국명(수입품은 대외무역법에 의거 표기)

8.2 사용상 주의사항

온열시트 제품 또는 최소포장 단위마다 소비자가 보기 쉬운 곳에 스티커 등을 사용하여 사용상 주의사항 등을 표시한다.

(1) 분리 가능 조절기와 함께 사용하는 기기의 유연부에는 사용하는 조절기에 대한 주의사항
유연부 및 분리 가능한 커버에는 다음의 내용을 표시할 것.

- “사용설명서를 읽으시오” 이 표시는 아래의 기호로 대체할 수 있다.

기호의 최소 높이 - 15㎜

그림 1 - “설명서를 읽으시오”의미의 기호

- “접거나 구기지 마시오” 이 표시는 아래의 기호로 대체할 수 있다.

기호의 최소 높이 - 15㎜

그림 2 - “접거나 구기지 마시오”의미의 기호

-  “핀 또는 이와 유사한 것으로 찌르지 마시오” 이 표시는 아래의 기호로 대체할 수 있다.

기호의 최소 높이 - 15㎜

그림 3 - “핀 등으로 찌르지 마시오”의미의 기호

- “젖은 채로 사용하지 마시오”(방습기기의 경우 해당 없음).

- “신체 부유자나 유아 또는 열을 감지하지 못하는 사람은 사용하지 마시오.”

- “지나치게 오랫동안 고온으로 설정하여 피부와 접촉할 경우 화상을 입을 우려가 있습니다” (1시간이 넘지 않는 시간 내에 전원 스위치를 끊을 수 있는 타이머가 달려 있는 경우 해당 없음).

비고  “고온 설정”이란 의미는 온도 제어장치가 없는 온열시트에는 해당 없음

(2) 사용 설명서

기기의 사용 또는 사용자의 보수 시에 특별한 주의를 필요로 하는 사항에 대하여는 그 상세한 내용을 첨부하여야 한다. 사용 설명서는 다음 내용을 포함시킬 것

중요 사항

향후 정상적인 사용을 위해 필요하니 반드시 보관할 것

- 7.1 표시에 명기된 내용; 기호를 사용할 경우 그에 대한 설명

- 온열시트를 자동차 또는 용도에 맞게 고정시키기 위해 어떻게 해야 하는지에 대한 설명

- 기기의 사용 중 사용자가 잠들어서는 안 된다는 경고

비고 - 1시간 내에 스위치를 끄는 타이머가 장착된 기기에는 이 요구사항이 적용되지 않는다.

- 분리 가능 조절기가 달린 기기의 사용설명서에는 기기에 표시된 동일한 형식의 조절기만 사용해야 한다는 의미의 문구

- 사용 하지 않을 때 보관하는 방법

- “기기를 접지 말 것”

- “기기의 마멸 또는 손상 흔적을 자주 조사하고 이러한 흔적이 있거나 기기를 잘못 사용한 적이 있으면, 더 이상 사용하지 말고 A/S를 요구할 것”

- “본 기기는 병원에서 의학용으로 사용하도록 설계된 것이 아님”

- “본 기기는 부모나 보호자가 조절기를 미리 조절하지 않았거나, 어린이가 안전한 조절기 사용법을 충분히 배우지 않았을 경우 어린 아이가 사용해서는 안 됨”

- 통상사용 시에 조정하는 제어장치는 조정방향을 명확히 표시하여야 한다. 적합여부는 육안검사로 판정한다.

비고   + 및 -의 표시는 충분한 것으로 간주한다.

제    정 : 기술표준원고시  제2009-978호(2009. 12. 30)