	자 율 안 전 확 인 안 전 기 준
	에스컬레이터용 스텝	부속서 62
	(Step for Escalator)

1. 적용범위  이 기준은 에스컬레이터용 스텝(혹은 수평보행기용 팰릿)에 대하여 규정한다.

2. 정의  이 기준에서 사용하는 주된 용어의 정의는 다음에 따른다.

2.1 스텝(step)  에스컬레이터에 있어서 사람이나 물건을 싣고 이동하는 디딤판을 말하며, 스텝 트레드, 스텝 라이저, 스텝 롤러(roller) 등으로 이루어져 있다.

2.2 팰릿(Pallet)  수평보행기에 있어서 사람이나 물건을 싣고 이동하는 디딤판

2.3 스텝 트레드(step tread)   스텝의 디딤판을 말하며, 스텝 트레드의 디딤면에는 승강장의 콤(comb)과 맞물려 발이나 물건을 들어 올리도록 하는 클리트(cleat)가 설치되어 있다.

2.4 스텝 라이저(step riser)  스텝 1단의 높이를 나타내기도 하며, 스텝 라이저에는 인접한 스텝과의 틈새에 발이나 물건이 끼어들어 가지 않도록 하는 메시(mesh)가 설치되어 있다.

2.5 스텝 롤러(step roller)  스텝의 전후·좌우에 설치되어 있는 롤러를 말하며, 스텝 체인에 축으로 연결되어 구동력이 작용하는 구동 롤러(전륜: 체인롤러)와 구동 롤러가 회전할 때 따라서 회전하는 종동 롤러(후륜: 스텝롤러)가 있다.

3. 종류  스텝의 대표적인 종류는 다음과 같이 구분한다.

종류별로 에스컬레이터용과 수평보행기용으로 구분하며 공칭폭에 따라 아래와 같이 구분한다. (표1 및 그림 1참조)

표 1 스텝의 구분

종 류	크기	세부안전 적용기준
에스컬레이터용	공칭 폭	- 0.6 m 이하인 것
		- 0.8 m 이하인 것
		- 1.0 m 이하인 것
수평보행기용	공칭 폭	- 0.6 m 이하인 것
		- 0.6 m 초과 0.8 m 이하인 것
		- 0.8 m 초과 1.1 m 이하인 것
		- 1.1 m 초과인 것

그림 1 스텝 및 팰릿

< 에스컬레이터용 스텝 >	< 수평보행기용 팰릿 >

4. 안전요구사항

4.1 구조

4.1.1 스텝은 불연성 재료로 만들어야 한다. 다만 옥외에 설치되는 골프장용 등 특수목적의 것은 예외로 할 수 있으나 안전상 지장이 없어야 한다. 또한 스텝의 재질은 그 하층을 두께 0.4 mm 이상의 금속판 또는 그 외의 동등한 불연성 재료로서 난연성 재료를 사용하여도 좋다.

4.1.2 스텝깊이 Y1(그림2 참조)은 380 mm 이상이어야 한다.(팰릿은 제외)

4.1.3 에스컬레이터 및 수평보행기의 공칭 폭 Z1은 580 mm 이상 1100 mm 이하 이어야 한다. 경사도가 6° 이하인 수평보행기의 폭은 1650 mm 까지 허용된다.

4.1.4 스텝 트레드와 팰릿의 표면에는 진행방향으로 콤의 이빨과 맞물리는 홈이 있어야 한다. 에스컬레이터의 스텝 트레드는 에스컬레이터를 사용할 수 있는 구역에서 ± 1° 이내의 공차로 수평 해야 한다.

4.1.5 홈의 폭 b7은 5 mm 이상 7 mm 이하이어야 한다.

4.1.6 홈의 깊이 h7은 10 mm 이상이어야 한다.

4.1.7 웹폭 b8은 2.5 mm 이상 5 mm 이하이어야 한다.

4.1.8 스텝 트레드와 스텝 라이저 또는 팰릿은 모서리 부분에서 홈 형태로 마감되지 않아야 한다.

4.1.9 스텝 트레드 표면과 스텝 라이저 사이의 모서리는 날카로운 부분이 없어야 한다.

그림 2 스텝의 주요 치수

4.2 성능

4.2.1 정적성능  5.1항 시험 중 트레드 표면에서 측정한 처짐은 4 mm 이하 이어야 하고 영구변형이 없어야 한다.(셋팅 공차는 허용됨)

4.2.2 동적성능  5.2항의 시험을 하였을 때 시험 후에 스텝이 파손되거나 트레드 표면에서 측정하여 4 mm 를 초과하는 영구변형이 없어야 한다.

4.2.3 비틀림성능  5.3항의 시험을 하였을 때 시험 후에 어떠한 크랙도 없어야 하고, 트레드 표면에서 측정하여 4 mm 를 초과하는 영구변형이 없어야 한다. 스텝을 포함한 모든 부품이 확실히 부착되어 헐거워지면 안 된다.

5. 시험 방법

5.1 정적시험

5.1.1 스텝

5.1.1.1 최소두께가 25 mm 이상이고 크기가 200 mm × 300 mm 인 강판을 스텝 중앙에 놓고, 수직 단일 힘으로 3000 N (강판무게 포함)을 인가하여 스텝의 처짐 시험을 실시한다.

5.1.1.2 길이 200 mm 인 강판의 가장자리는 스텝 앞면 가장자리에 평행하게 놓고 길이 300 mm 인 강판의 가장자리는 스텝 앞면 가장자리에 직각으로 배열해야 한다.

5.1.1.3 스텝은 수평위치(수평지지대) 및 적용되는 스텝의 최대경사(경사진 지지대)에서 롤러(회전하지 않은), 축 또는 스터브 샤프트(stub shaft)와 함께 전체적으로 시험되어야 한다.

5.1.1.4 허용된 최대 경사보다 작은 경사에 대해서는 새로운 시험이 요구되지 않는다.

5.1.1.5 설치된 스텝의 시험 즉, 에스컬레이터의 가이드 레일 및 지지구조물과 함께 설치된 스텝의 시험 또한 필요하지 않다.

5.1.2 팰릿

5.1.2.1 팰릿은 1 ㎡ 의 팰릿 면적에 7500 N (강판 무게 포함)의 단일 힘을 가하여 편향에 대하여 시험되어야 한다.

5.1.2.2 그 힘은 트레드 표면 중앙에 수직으로 두께 25 mm 이상이고, 크기 300 mm × 450 mm 인 강판 위에 적용되어야 한다.

5.1.2.3 길이 450 mm 인 강판의 끝부분은 팰릿의 옆면 끝부분과 평행하게 배열되어야 한다.

5.1.2.4 더 작거나 더 큰 면적을 갖는 팰릿에 대해, 그 힘 및 부하면적은 비례적으로 변경되어야 하고, 이에 따라 부하면적에 대한 끝 부분 길이의 비율은 1:1.5 이어야 한다.

5.1.2.5 다만, 그 힘은 두께 25 mm 이상, 크기 200 mm × 300 mm 이상인 강판의 무게를 포함 하여 3000 N 보다 작지 않아야 한다.

5.1.2.6 깊이 300 mm 이하인 팰릿의 폭은 200 mm 이어야 하고, 길이는 팰릿 깊이이어야 한다.

5.1.2.7 팰릿은 수평 위치(수평 지지대)에서 롤러(회전하지 않은), 축 또는 스터브 샤프트와 함께 전체적으로 시험되어야 한다.

5.1.2.8 설치된 팰릿의 시험 즉, 수평보행기의 가이드 레일 및 지지 구조물과 함께 설치된 팰릿의 시험은 요구되지 않는다.

5.2 동적시험

5.2.1 스텝

5.2.1.1 스텝은 적용되는 최대 경사(경사진 지지물)에서 롤러(회전하지 않은), 축 또는 스터브 샤프트와 함께 모두 시험되어야 한다.

5.2.1.2 이것은 영향을 받지 않는 사인파 곡선의 힘의 흐름이 이뤄지는 5×106 회 이상의 주기 동안 5 Hz와 20 Hz 사이의 한 주파수에서 500 N과 3000 N 사이의 맥동 하중이어야 한다.

5.2.1.3 하중은 트레드 표면의 중앙에서 트레드 표면에 대해 수직으로 두께 25 mm 이상, 크기 200 mm × 300 mm 의 강판 위에 적용되어야 한다.

5.2.1.4 시험하는 동안 롤러가 손상되면 롤러의 교체는 허용된다.

5.2.2 팰릿

5.2.2.1 팰릿은 크기와 상관없이 수평위치에서 롤러(회전하지 않은), 축 또는 스터브 샤프트와 함께 모두 시험되어야 한다.

5.2.2.2 이것은 영향을 받지 않는 사인파 곡선의 힘의 흐름이 이뤄지는 5×106 회 이상의 주기 동안 5 Hz 와 20 Hz 사이의 한 주파수에서 500 N과 3000 N 사이의 맥동하중이어야 한다.

5.2.2.3 트레드 표면의 중앙에서 트레드 표면에 대해 수직으로 두께 25 mm 이상, 크기 200 mm × 300 mm 의 강판 위에 적용되어야 한다.

5.2.2.4 시험하는 동안 롤러가 손상되면 롤러의 교체는 허용된다.

5.3 비틀림 시험

5.3.1 스텝

5.3.1.1 스텝 설계는 중심이 체인 휠의 중심인 아크에서 움직이는 트레일러 휠 중심 ± 2 mm 의 변위와 동등한 비틀기 하중을 수용할 수 있는 구조이어야 한다.

5.3.1.2 ± 2 mm 의 변위는 트레일러 휠에서 체인 휠 중심까지의 거리 400 mm에 비례한다.

5.3.1.3 이 비율은 400 mm 의 치수가 변할 때 유지되어야 한다.

5.3.1.4 동적시험은 시험도중에 상기의 규정된 편향이 이뤄지는 것을 보장하도록 조정이 가능하여야 한다.

5.3.1.5 이것은 영향을 받지 않는 사인파 곡선의 힘의 흐름이 이뤄지는 5×106 회 이상의 주기 동안 5Hz 와 20Hz 사이의 한 주파수로 적용되어야 한다.

5.3.2 팰릿

5.3.2.1 비틀림 시험은 팰릿에 트레일러 롤러가 설치된 경우에만 요구된다.

5.3.2.2 팰릿의 설계는 중심이 체인 휠의 중심인 아크에서 움직이는 트레일러 휠중심의 ± 2 mm의 변위와 동등한 비틀기 하중을 수용할 수 있는 구조이어야 한다.

5.3.2.3 ± 2 mm의 변위는 트레일러 휠에서 체인 휠 중심까지의 거리 400 mm에 비례한다.

5.3.2.4 이 비율은 400 mm 의 치수가 변할 때 유지되어야 한다.

5.3.2.5 동적 하중은 시험도중에 편향이 -5 % 의 공차로 이뤄지도록 조정이 가능하여야 한다.

5.3.2.6 이것은 영향을 받지 않는 사인파 곡선의 힘의 흐름이 이뤄지는 5×106 회 이상의 주기 동안 5 Hz와 20 Hz 사이의 한 주파수로 적용되어야 한다.

6. 시험실시

6.1 모델의 구분  스텝 모델은 종류별, 공칭폭별로 구분한다. 다만, 재질별 특성에 따라 안전성에 영향을 미치는 시험항목에 대해서는 별도의 시험을 할 수 있다.

6.2 시료채취 방법  필요할 경우 시료는 KS Q 1003에 따라 채취한다.

6.3 시료크기 및 합부판정조건 시료크기 및 합부판정은 다음 표와 같다. 다만, 합부 판정시 표시사항은 제외한다.

시험구분	시 료 크기(n)	합 격 판정개수(Ac)	불 합 격 판정개수(Re)
자율안전확인	1	0	1

주) 시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는데 필요한 시료의 최소수량 또는 질량

6.4 시험항목

스텝의 시험은 4항 및 5항에 대하여 실시하여 각 항을 만족하여야 한다.

7. 표시사항

7.1 표 시  제품 또는 포장에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시하여야 한다.

7.1.1 모델명(제품의 호칭): 제품에 반드시 표시하여야 한다.

7.1.2 크기

7.1.3 재질

7.1.4 제조자명 또는 수입자명: 제품에 반드시 표시하여야 한다.

7.1.5 제조연월 또는 로트 번호

7.2 사용상 주의사항  제품의 최소단위 포장 또는 별도의 사용설명서에 취급, 보관, 조립 시 등 사용상 주의사항을 표시하여야 한다.

제    정 :  기술표준원고시  제2012-0175호(2012.04.25)