[별지 1호서식]

소방검사 세부검사표

1. 검사대상

대 상 명			전화번호
소 재 지			주 용 도
건물구조		대표자		방화관리자

2. 검사사항

검사구분	주요검사사항	조치사항
①화재예방조치에 관한 사항
②개수명령등 조치에 관한 사항
③방화관리자 선임 및 방화관리업무에 관한 사항
④위험물 제조소등 안전관리에 관한 사항
⑤위험물안전관리자, 위험물시설안전원의 선임 및 업무에 관한 사항
⑥소방시설자체점검에 관한 사항
⑦기타 소방법령 관련사항

< 기타 소방관련 검사사항 >

검사구분	주요검사사항	조치사항
①건축분야 관리상태	①방화구획(방화문 포함) ②피난계단 및 통로 ③비상구(비상탈출구) ④가연성 내장재 사용여부
②전기분야
③가스분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

3. 안전관리상 참고사항

○ 화재취약 위험시설
○ 경방관리 및 화재시 특이사항
○ 차기 점검시 확인사항
○ 행정처분 또는 법령위반에 의한 처벌경력 등

4. 검사자 종합의견

○ 관계인의 방화관리 관심도 및 여론	○ 방화관리자의 회사내 입지정도 ○ 시설주의 소방안전관리의식 ○ 소방시설과 방화시설 안전관리 상태 총평 ○ 기타
○ 소방검사에 대한 의견	○ 전체적인 점검결과 의견을 간략히 기재 ○ 현지시정사항 및 지도사항 기재 ○ 보험가입과 금액등 기재 ○ 기타
비고)

※ 비고란에는 기타 검사부에서 기재하지 아니한 특이사항을 기재한다.

< 소방시설 기능에 대한 검사사항 > - 검사필요시 작성

검사구분	주요검사사항	조치사항
①소화설비	①소화기구의 적정성 ②옥내소화전 설비의 적정성 ③스프링클러설비의 적정성 (간이스프링클러설비 포함) ④물분무등소화설비의 적정성 ⑤옥외소화전설비의 적정성
②경보설비	①비상경보설비의 적합성 ②비상방송설비․누전경보기․ 가스누설경보기의 적합성 ③자동화재탐지설비의 적합성 ④자동화재속보설비의 적합성
③피난설비	①피난 및 인명구조기구 적정성 및 위치․수량등 파악 ②유도등․유도표지 및 비상조명등 적정성
④소화용수설비	①상수도소화용수설비의 적정성 ②기타 용수설비의 적정성
⑤소화활동설비	①제연설비의 적정성(제연구획 확인) ②연결송수관 및 연결살수설비 적정성 ③비상콘센트 및 무선통신보조설비 적정성 ④연소방지설비 적정성

< 다중이용시설 소방검사 >

검사구분	주요검사사항	조치사항
다중이용업소의 소방․방화시설에 관한 사항	①안전점검표비치 적정여부 ②방염대상물품 및 방염처리상태 적정성 ③소화기 및 간이소화용구의 비치적정 및 기능점검 ④간이스프링클러설비 적정성 ⑤피난설비 적정성 - 유도등․유도표지, 비상조명등, 피난기구등 기능점검 ⑥경보설비의 적정성 - 비상벨설비, 비상방송설비, 가스누설경보기 기능점검 - 경보설비의 각실 설치여부 ⑦방화시설의 적정성 - 방화문 성능의 적합성 (시험성적서, 열림구조, 기밀도등) - 비상구(비상탈출구)의 구조 적합성(크기, 위치, 피난용이성 등) ⑧영상음향차단장치 기능점검 - 위치, 작동방법등 ⑨누전차단기의 기능점검 피난유도선 확인 - 피난유도선의 각실 배치여부 화기취급장소 및 위험물 안전관리 상태
	※ 비고(검사하기 곤란한 사항이나 검사시 특이사항 기재)

210mm×297mm(일반용지 60g/m2(재활용품))