수출입화물목재포장재검역요령 [별지 제17호 서식]
목재포장재 제작계획 및 소독처리마크 사후표시 요청서
소독처리 의뢰자		업체명
		대표자					전화
		주 소
소독처리 의뢰목재
종류		규격				단위		수량
목재포장재 제작계획
종류	규격		단위		수량	산출근거				제작일자
제작과정 중 포장재 관리방법
수출입화물 목재포장재검역요령 제9조의 규정에 따라 관계규정을 준수하여 위와 같이 목재포장재를 제작하고자 하오니 포장재 제작 후 지체없이 소독처리마크를 표시하여 주시기 바랍니다. 20 년 월 일 소독처리 의뢰자 : (인) ○○○ 소독처리업체 대표 귀하
(주) 1. “소독처리 의뢰목재”란의 “규격”란은 원자재․반제품의 가로×세로×높이(또는 두께)를, “목재포장재 제작계획”란의 “규격”란은 포장재 제작 완료시 목재포장재의 종류별로 가로×세로×높이를 기재 2. “산출근거”란은 다음 예시를 준용하여 기재 (예시) 소독처리한 원자재가 5m 길이의 판재 10개와 5m 길이의 각재 10개이고, 이들 원자재로 파렛트 5개를 제작하고자 하며, 파렛트 1개를 제작하는데 2m의 판재 5개와 2m의 각재 5개가 소요되는 경우 <산출근거> ○ 원자재 수량 : 판재 50m(5m×10개), 각재 50m(5m×10개) ○ 포장재 제작시의 소요량 - 1개 파렛트 제작 소요량 : 판재 10m(2m×5개), 각재 10m(2m×5개) - 파렛트 제작 개수 : 5개 - 총 소요량 ․ 판재 : 10m × 5개 = 50m ․ 각재 : 10m × 5개 = 50m
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))