< 별지 서식 제2호 >

공용차 안전사용 수칙

1. 엔진을 시동하기 전 차의 후방에 인화물질 유무를 반드시 확인하다.

2. 엔진을 시동 시(ON) 키를 돌리기 전에 코일의 (  )불이 꺼지면 시동을 켠다.(승합차)

3. 엔진의 워밍업 시간은 하절기에는 3분 이상, 동절기에는 6분 이상 워밍업 후 출발한다.

4. 백미러, 안전벨트 및 시트조정은 출발하기 전에 한다.

5. 주행 시에는 엔진 스위치를 절대로 끄지 말아야 한다.

6. 비탈길을 내려올 때 반드시 엔진브레이크를 사용한다.

7. 주차 시 브레이크를 당긴 다음 변속레버를 오르막길에서는 1단, 내리막길에서는 후진(R)위치에 놓고 고인목을 바퀴에 받힌다.

8. 불의의 화재 시 운전석 시트 아래에 소화기를 필히 사용한다.(승합차)

- 소화기 사용법 : 1) 바람을 등지고 안전핀을 제거합니다.

2) 노즐을 화재의 근원을 향하게 합니다.

3) 레버를 움켜쥐고 빗자루로 쓸 듯이 방사하십시오.

9. 운행 종료 시에는 운영지원과 차량담당자에게 차량 운행 종료 보고 시 이상유무를 점검한 후 인계한다.

10. 운전 중 차량고장등 사고가 있을 경우 신속하게 운영지원과장에게 보고하고 필요한 조치를 취한다.

11. 차량운전자는 운행에 만전을 기하기 위하여 운행 전․후에 반드시 안전점검을 실시하여야 한다.