[서식 2]

실험실 안전관리 점검표

부  서 :  ○○○ 실험실       안전관리책임자 : 직)            성명)           (인)

점검일 :      .    .    .      안전관리자     : 직)            성명)            (인)

구 분	주요 점검내용	점검내용
1.일반사항	o 실험실 안전사고에 대비한 비상연락체계 유지 여부
	o 실험실 안전에 대한 자체점검 실시 여부
	o 실험실 종사자에 대한 실험실 안전교육 실시 여부
2.일반점검	o 실험실의 정돈 및 청결 상태
	- 주요 실험기자재의 활용 및 사용관리대장 비치 여부
	- 실험실 안전수칙 등 실험 특성에 따른 안전조치요령 숙지 여부
	- 화재경보기‧소화기 및 모래 등 비치 여부
	- 전기플러그의 과다분지나 피복탈락으로 감전 및 화재 발생 가능 여부
	o 비상구 확보 및 실험실 종사자의 비상시 조치요령 숙지 여부
3.시약 및 가스	o 원활한 실내 환기시설 설치 여부
	o 유독성 가스 용기에 가스 특성에 관한 표지부착 여부
	o 위험‧유독‧휘발성 약품의 환기시설 내 보관 및 사용 여부
	o 취급약품․가스에 맞는 용량 및 종류의 소화기 비치 여부
	o 보호복, 보호마스크, 보호안경, 보호장갑 등 보호장비 비치 여부
	o 가스, 화공약품 누출시 긴급 조치방법 숙지 여부
	o 독성화합물 폐기는 지정한 방법에 따라 폐기하는지 여부
4.실험 폐기물	o 폐기물은 종류별로 수집하는지 및 밀폐용기 사용 여부
	o 폐기물을 일반 생활하수구에 혼합 폐기하는지 여부
	o 폐기물 보관장소의 지정 및 세정․소독․위생관리 상태
	o 독성 폐기물 처리시 보호장비 착용여부

[기준 1]

시약 취급기준

1. 운반기준

① 가벼운 시약은 두 손을 사용하여 운반하고, 무거운 경우에는 바퀴가 달린 카트 등의 운반기구를 이용한다.

② 1L 이상의 유리병 등을 운반할 때에는 고무로 된 운반용기나 양동이 등을 사용하여 병이 깨지는 것을 최소화하여야 한다.

2. 저장기준

① 시약은 실험에 필요한 양만 실험대 위에 두어야 하며, 실험실에 대형용기의 시약을 두어야 할 경우에는 안전관리자가 지정하는 안전한 위치에 별도 관리하여야 한다.

② 인화성 액체의 주변에는 가열기구나 전기 스파크 등이 발생하는 기기나 장비를 함께 비치해서는 안 된다.

③ 액체는 눈 높이 이상의 선반에 보관하지 않는다.

④ 에테르류의 용매는 위험물 저장 장소에 별도 보관하여 사용하여야 하며, 용기를 개봉하였을 시에는 용기 개봉일자를 반드시 기록하여 용기에 부착한다.

3. 사용기준

① 사용하기 전에 반드시 해당 시약에 대한 물리, 화학적인 특성과 반응성 그리고 이의 독성에 관한 내용을 숙지하고, 착용해야 할 보호장비, 비상시 응급처치 요령을 숙지해야 한다(대한물질안전보건자료(MSDS)).

② 인화성 물질을 취급할 때에는 소화기의 위치 및 사용법을 숙지한 후에 작업을 시작한다.

③ 다량의 독극성․인화성 액체를 이송할 때에는 통풍이 잘 되는 곳에서 플라스틱 간이펌프 등의 이송도구를 이용하여 따르도록 한다.

④ 휘발성 시약을 취급할 경우에는 흄후드 등 환기장치가 있는 곳에서 하여야 한다.

⑤ 유독성 시약을 취급할 때에는 반드시 보안경, 보호장갑 등 보호 장비를 착용해야 하며, 눈, 얼굴, 피부 등 신체에 묻었을 경우에 곧바로 세척할 수 있는 수도밸브가 설치된 곳에서 하여야 한다.

4. 폐기기준

① 산성 및 염기성 폐시약 수거용기, 산화제와 환원제 폐시약 수거용기는 실수 등으로 인해 섞이지 않도록 따로 보관하여야 한다.

② 폐시약 및 세척액은 별지 “기준 3”에 따라 폐수 처리해야 한다.

[기준 2]

실험용 가스 취급기준

1. 표지기준

가스용기에는 식별이 용이하도록 표지를 부착하되, 표지에는 가스의 명칭, 위해정도(독·극성, 인화성, 반응성 및 부식성), 입고일자를 포함한 정보 등을 기록하여야 한다.

2. 운반기준

① 반드시 보호 캡을 씌운다.

② 떨어뜨리거나 충격을 주어서는 안 된다.

③ 가연성 가스와 독성가스는 함께 운반해서는 안 된다.

④ 무거운 가스통은 반드시 바퀴가 달린 카트를 사용하여 운반한다.

3. 저장기준

① 용기 보관 장소에는 그 출입구 및 외부에 식별이 쉽도록 「독성 또는 가연성」표시를 부착해야 한다.

② 가스용기를 저장할 경우는 그 저장소의 주위 2m 이내에는 화기 또는 발화성 인화성 물질을 두지 않는다.

③ 가스용기는 충격으로 인한 밸브 등의 손상을 방지하기 위하여 안전한 장소를 선정하여 로프나 체인 등으로 벽면이나 기둥에 견고히 고정시킨다.

④ 가스용기는 온도 40℃ 이하에서 보관하여야 한다.

⑤ 가연성 가스의 저장소에는 화기를 절대로 가까이 접근하지 못하도록 하고 「금연」「화기엄금」「위험」 등의 표시를 외부에서 보기 쉬운 곳에 부착한다.

⑥ 가연성 가스 저장소에는 소화기(분말소화기, 탄산가스소화기 등)를 비치한다.

⑦ 독성가스 저장소에는 화기를 절대로 가까이 접근하지 못하도록 하고 가연성 가스의 저장소와 같은 표시를 한다.

⑧ 독성가스 저장소에는 흡수제, 중화제 및 독성가스에 적당한 방독마스크, 송풍마스크 또는 공기호흡기 등을 상시 준비하여 두어야 한다.

⑨ 통로는 배치면적의 20% 이상을 확보하여야 한다.

⑩ 충병과 공병의 구별을 명확하게 하여야 한다.

⑪ 가스용기를 보관 장소에 저장할 경우 가스누설이 없는지를 사전에 확인하여야 한다.

4. 사용기준

① 가연성 가스를 사용하는 장소에는 반드시 유효한 소화기를 비치하여야 한다.

② 가연성 가스를 소비할 경우 감압 설비와 소비 설비간의 역화 방지 설비를 한다.

③ 가연성 가스, 독성가스를 취급하는 장소에서는 가스 지식을 잘 알고 취급에 대하여는 충분히 숙련된 사람이외에는 취급을 하지 않는다.

④ 독성가스를 사용할 경우 그것에 적당한 방독 마스크 및 보안경 등의 장구를 착용한다.

⑤ 작업장의 환풍장치를 가동하여 실내의 공기치환을 완료하고 나서 입실, 작업한다.

⑥ 압력 조절기, 압력계, 유량계 등의 가스와 접촉하는 기구나 부품은 전용화하고 그 외 다른 가스와 병행 사용해서는 안 된다.

⑦ 압력 조절기를 부착할 때는 취부구의 먼지 등을 깨끗하게 청소하고 난 뒤 부착한다.

⑧ 용기의 개폐는 압력 조절기나 압력계의 정면에서 조작이 쉽도록 해야 한다.

⑨ 밸브, 배관, 압력계 등의 부착위치의 누설여부를 점검한 후 작업에 임해야 한다.

⑩ 충병과 공병과는 충분한 간격을 두어 구분 보관하고 별도의 표시를 한다.

⑪ 빈 가스용기에 재 충진할 경우 사전에 용기의 결함여부를 확인하여야 한다.

[기준 3]

실험폐기물의 처리기준

1. 폐시약병 세척방법

가. 시약을 사용한 빈 용기는 세척제로 3회 이상 세척하여야 한다.

나. 빈 용기는 사람의 후각 검사시 냄새가 나지 않아야 하며, 이물질이 없어야 한다.

2. 폐시약병 및 실험폐수 배출

가. 폐시약병 세척시에는 일반생활하수와 섞이지 않도록 유의하여야 한다.

나. 폐시약이 발생하였을 때에는 시약병 전체를 별도의 수거용기에 분리수거하여 폐       기물처리가 용이하도록 하여야 한다.

3. 폐시약병 세척검사

안전관리자는 각 실험실에서 배출되는 시약병에 대하여 세척검사를 실시한 후, 지정장소의 분리수거함에 보관하여야 한다.

4. 폐기물의 처리

안전관리책임자는 안전관리자의 건의를 받아 수시로 폐기물 처리업체에 위탁처리 하여야 한다.

5. 폐기물 처리시 유의사항

가. 재활용 가능품목은 분리하여 배출한다.

나. 분리수거함 또는 저장용기에 일반 생활폐기물을 투입하지 않도록 한다.

다. 실험할 때 발생된 폐기물은 안전관리자의 책임 하에 실험종료 후 반드시 처리하여 방치되는 일이 없도록 한다.