수출입화물목재포장재검역요령 [별지 제2호 서식]
훈증소독작업결과서 Fumigation Result
※ 뒤쪽의 작성요령을 참고하시기 바랍니다. (앞 쪽)
발급번호 : 00-00000-000-00(년도-기관코드번호 및 신고번호-발급번호-부번호) Issue No :
1. 훈증대상(Item of the fumigation)
의뢰자 또는 수출자 Applicant or Exporter
품 명 Item										수 량 Quantity
2. 훈증소독사항(Details of the fumigation)
실 시 기 간 Period		년 월 일 시 분 ～ 년 월 일 시 분 , From ～ To
실 시 장 소 Place of the fumigaion
약 제 명 Chemicals
구분/시설별 Treatment lot		1				2			3				4			5				계 Total
훈 증 용 적 Volume		㎥
단 위 약 량 Dosage		g/㎥
사 용 약 량 Total chemical applied		kg
피훈증물 온도 Temperature(Subject)		℃
처리(고내)온도 Temperature(Air)		최고(max) ℃ 최저(min) ℃
가스농도조사표 Gas concentration		상		중	하	상	중	하	상		중	하	상	중	하	상		중	하	방제기술자 서명 Signature of the fumigator
투약후 경과시간 After	2 hour
	4 hour
	12 hour
	24 hour
3. 부기사항(Additional declaration)
위와 같이 훈증소독을 실시하고 그 결과를 제출합니다. I hereby report the fumigation result as above 년(Year)/월(Month)/일(Day) 방제업자(회사) 대표 (인) Signature of representative of the fumigation company
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

(뒤 쪽)
작 성 요 령
ㅇ 약량 산출 근거
구분/시설별	약량 산출근거	방제기술자 확인
ㅇ 목재포장재 병해충 재감염 방지를 위하여 다음과 같은 조치를 취할 것 - 가능한 경우 훈증처리 후 즉시 수출 - 소독처리된 목재의 재고량에 대해서는 흙에의 오염을 방지하고 소독처리 되지 아니한 것과 구분․격리하여 비닐이나 천막 등으로 피복. 다만, 소독처리한 목재포장재만을 창고 등 별도의 실내에 보관하는 경우에는 피복하지 아니할 수 있음 - 소독처리 후 재감염 되었을 경우 재소독 후 수출 ㅇ 수출 화물의 목재포장재에 대한 수출식물검역증명서를 발급 받고자 하는 자는 식물방역법 시행규칙 별지 제25호서식의 수출식물검역신청서를 농림축산검역본부 지역본부장 또는 사무소장에게 제출하여야 하며 검역 신청방법은 인터넷, FAX, 방문 등으로 할 수 있음 - 수출식물검역신청서에는 소독처리업자가 발행한 별지 제2호서식의 훈증소독작업결과서 및 별지 제3호서식의 원자재소요량확인서(각재 등 반제품에 한한다)가 첨부되어야 함 - 수출화물목재포장재에 대해서는 현장검역, 실험실정밀검역 및 소독처리이행결과 확인 등을 생략하고 소독작업결과서 확인만으로 소독처리사항이 부기된 수출식물검역증명서를 발급할 수 있음 - 다만, 필요하다고 판단되는 경우에는 현장 및 실험실정밀검역을 할 수 있음 중부지역본부 관내 업체의 경우 주) 발급번호 : 00-20000-000-00(년도-기관코드번호 및 등록번호-발급(작업)번호-부번호) 00(년도) : 뒷자리 2자리 수(2009년도 09) 20000(등록번호) : 소독업체 등록번호 5자리 수(앞의2자리기관코드번호) 또는 3자리 수 000(발급번호; 작업번호) : 년도별 누계번호 3자리 수(소독업체 보관서류) 000(부번호) : 의뢰 업체에 발급한 경우 2자리 수 ․ 의뢰업체에 발급하지 않은 경우 : 09-20123-001 ․ 1개업체 또는 1건을 발급한 경우 : 09-20123-001-00 ․ 2개업체 또는 2건을 발급한 경우 : 09-20123-001-01, 09-20123-001-02 ․ 3개업체 또는 3건을 발급한 경우 : 09-20123-001-01, 09-20123-001-02, 09-20123-001-03
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))