[별지 제20호 서식]

유해화학물질 취급시설 설치·정기·수시검사표

(차량 운반 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	저장ㆍ보관능력	시 설 명	저장ㆍ보관능력

[검사내역]

가. 공통사항

1) 운반물 관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	운반장비의 부식, 손상, 노후상태	심한 부식, 손상 및 노후 정도	적 부		육안검사
	화관법	운반저장설비의 외면에는 방청도장을 하여야 한다. 다만, 저장설비의 재질이 부식의우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우에는 제외		-
		운반용기는 견고하여 쉽게 파손될 우려가 없고 그 입구로부터 수납된 물질이 샐 우려가 없도록 하여야 한다		-
		운반차량 바닥 및 차량용 저장설비 및 그 부속 설비는 물질이 스며들지 아니하고 해당물질에 견딜수 있는 재질		-
2	유해법	유독물 운반자 교육	교육실시 자료 비치	적 부		서류검사
	화관법	운반차량을 운행할때는 그물질로 인한 위해를 방지하기 위하여 주의사항의 비치, 안전점점검, 안전수칙 준수 등 안전확보에 필요한 조치마련		-
		운반차량으로 운반할때에는 그물질의 명칭,성질 및 운반 중의 재해방지를 위하여 필요한 주의사항을 적은 서류를 운전자가 휴대		-
3	유해법	운반계획서 수립 및 제출	운반계획 자료 비치	적 부		서류검사
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

2) 운반차량

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	차량 보호장구	보호장구 작동상태	적 부		육안검사
	화관법	운반차량은 그 차량에 적재된 물질로 인한 사고 예방을 위하여 물질에 적합하고 충분한 수량의 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구비하고, 개인보호장구는 2개이상 비치		-
2	유해법	유독물 운반차량의 표시	유독물 운반차량 표시판 식별가능 상태	적 부		육안검사
3	유해법	유독물명칭, 함량, 수량, 방제요령을 기재한 카드	유독물 운반차량 표시판 식별가능 상태	적 부		서류검사
	화관법	물질을 운반할때에는 차량에 물질의명칭, 함량, 수량 및 물질에 대한 방제요령을 지재한 카드 비치		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

3) 상하차 시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	정전기 발생방지 시설(가연성 유독물 이송시)	접지시설 손상상태	적 부		육안검사
	화관법	인화성, 폭발성 유해화학물질의 운반저장설비에는 접지도선 구비		-
2	유해법	저장탱크의 과충전 예방장치	수위계측장치 설치 및 작동상태	적 부		육안검사
	화관법	차량에 고정된 저장설비 및 용기에는 안전밸브 등 필요한 부속품 설치, 그 부속품은 다음의 기준에 적합 : 가) 안전밸브가 부착되어 있고 내압시험압력의 10분의 8 이하의 압력에서 작동, 나) 긴급차단장치는 원격조작에 의하여 작동되고 110℃일 때에 자동적으로 작동, 다) 밸브ㆍ안전밸브ㆍ부속배관 및 긴급차단장치는 내압시험 및 기밀시험에 합격한 것		-
		운반차량 내부 및 차량용 저장설비 내부의 이상상황을 감지할 수 있는 온도계 압력계 등의 장치를 설치		-
3	유해법	발생증기 처리시설 (증기압이높은유독물상하차시)	저장탱크로 순환연결 여부	적 부		육안검사
			후처리 시설설치 혹은 방지시설 연결 상태	적 부		육안검사 서류검사
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

나. 권고사항

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사결과	특기사항	검사방법
1	화관법	자체 보유한 모든 유해화학물질 운반차량을 주차할 수 있는 규모의 주차장 구비	-		샘플링 확인
2	화관법	실외차고지는 화기를 취급하는 장소 또는 인근의 건축물로부터 5m이상(인근의 건축물이 1층인 경우에는 3m이상)의 거리 확보(가-1)			샘플링 확인
3	화관법	세차 후 폐수를 모을 수 있는 집수조가 있는 세차시설 구비	-		샘플링 확인
4	화관법	유해화학물질을 운반하는 경우에는 다음의 기준에 맞는 차량 구비 : 가) 고체상태의 유해화학물질, 밀폐용기에 담긴 액체상태의 유해화학물질을 운반하는 경우 「자동차관리법 시행규칙」에 따른 일반형ㆍ밴형 또는 특수용도형 화물자동차, 나) 액체상태의 유해화학물질(밀폐용기에 담긴 유독물을 제외한다)을 운반하는 경우 「자동차관리법 시행규칙」에 따른 특수용도형 화물자동차	-		샘플링 확인
5	화관법	운반설비 아랫부분에 배출구를 설치하는 경우에는 배출구에 밸브(이하 “배출밸브”라 한다)를 설치하고 비상시에 직접 해당 배출밸브를 폐쇄할 수 있는 장치를 설치	-		샘플링 확인
6	화관법	운반 저장설비에서 저장시설로 배관 등을 통해 유해화학물질을 이송하는 경우 운반차량 측 유출배관에 긴급차단밸브(과량유출방지 밸브, 원격차단 밸브 등)와 유량조절밸브를 각각 설치. 이 경우 유량조절밸브의 수동손잡이는 핸들형(Wheel type) 구조	-		샘플링 확인
7	화관법	맨홀ㆍ주입구 및 안전장치 등이 저장설비의 상부에 돌출되어 있는 경우에는 부속장치의 손상을 방지하기 위한 측면틀 및 방호틀을 설치	-		샘플링 확인
8	화관법	운반 저장설비에 설치하는 펌프설비는 당해 운반 저장설비에의 차량구동용엔진(피견인식 운반저장설비에의 견인부분에 설치된 것은 제외한다)의 동력원을 이용하여 물질을 이송	-		샘플링 확인
8	화관법	운반 저장설비에 설치하는 펌프설비는 당해 운반설비로부터 물질을 토출하는 용도로만 사용하는 구조	-		샘플링 확인
9	화관법	기계에 의하여 하역하는 구조의 용기 기준 : 가)운반용기는 부식 등의 열화에 대하여 적절히 보호, 나)운반용기는 수납하는 물질의 내압과 취급 시 및 운반 시 용기에 생기는 응력에 대하여 안전, 다)운반용기 부속설비에 누출예방조치 강구, 라)용기본체가 틀로 둘러싸인 운반용기는 항상 틀 내에 보호되어 있을 것, 마) 하부에 배출구가 있는 운반용기의 경우 배출구에는 개폐위치에 고정할 수 있는 밸브 설치하고 폐지판 등에 의하여 배출구를 이중으로 밀폐할 수 있는 구조	-		샘플링 확인
10	화관법	운반의 안전상 제한이 필요한 경우에는 화학물질안전원장이 정하여 고시하는 물질의 종류, 운반용기의 구조 및 최대용적의 기준 준수	-		샘플링 확인
11	화관법	차량에 고정된 저장설비 및 용기 운반차량에는 재해확대방지를 위하여 온도계 및 액면계 등 필요한 설비 설치 조치, 액면요동방지 조치, 돌출 부속품의 보호조치, 밸브 콕 개폐표시 조치 등 필요한 조치 강구	-		샘플링 확인
12	화관법	액체상태의 유해화학물질을 적재ㆍ하역하는 장소에는 작업 시 물질의 유출을 방지할 수 있는 방지턱 등을 설치	-		샘플링 확인
13	화관법	운반차량 바닥 및 차량용 저장설비 및 그 부속설비는 물질이 스며들지 아니하고 해당 물질에 견딜 수 있는 재질	-		샘플링 확인
14	화관법	장외영향평가서를 사업장에 보관	-		샘플링 확인
15	화관법	장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	-		샘플링 확인
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.