■ 숲가꾸기 설계․감리 및 사업시행 지침〔별지 제29호서식〕<개정 2016. 6. 1.>
예비사업완료검사 결과보고서
o 숲가꾸기 사업 예비사업완료검사 결과보고서(예시)
사 업 명						사 업 량	ha
위 치
사업실행 내 역	계 획(ha)	실 적(ha)	달성율(%)	점검일자	적합여부
					[ ] 적합 [ ] 부적합
점검동행자
예비완료 검 사 내 용	o 사업지 전 면적에 대하여 작업은 실시하였으나, 부분적으로 산물작동이 불량하거나 미래목 주변의 경합목이 제거되지 않은 지역이 있어 재작업을 지시하여 사업실행을 완료하였음 o 가지치기는 소나무 미래목과 우량목에 대하여 모두 실시하였음 o 묘지 주변 및 소로길 주변 제거목을 정리토록 하였으며, 소로길 주변과 도로 인근지역은 제거목을 짧게 작동하여 지역주민이 필요시 반출이 용이하도록 작업을 실행하였음 o 전체적으로 작업강도는 대체로 양호하나 미래목 선목 수준이 낮음 o 세부 작업내용은 붙임 필지별 실행내역 참조
위와 같이 예비사업 완료검사 결과보고서를 제출합니다.
년 월 일
주 소 : 상 호 : 감리자 : (서명 또는 인)
시장․군수 귀하
첨부서류	1. 필지별 실행내역(임․소반별 사업시행 조사표) 2. 검사시 이동노선 GPS트랙 도면(사업장확인시 이동동선 확인)							수수료 없 음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 숲가꾸기 설계․감리 및 사업시행 지침〔별지 제29호서식〕<개정 2016. 6. 1.>
예비사업완료검사 결과보고서
o 풀베기 사업 예비사업완료검사 결과보고서(예시)
사 업 명						사 업 량	ha
위 치
사업실행 내 역	계 획(ha)	실 적(ha)	달성율(%)	점검일자	적합여부
					[ ] 적합 [ ] 부적합
점검동행자
예비완료 검 사 내 용	o 전 지역에 대하여 작업은 실시하였으나, 일부 조림목을 감고 올라간 덩굴을 제거하지 아니하여 보완작업을 지시하였음. 지시한 보완작업은 2일간 실시하여 사업실행 완료하였음 o 사업시행 중 발견된 고사목 집단발생지 1.2ha는 설계변경(당초 100.0ha, 변경 98.8ha로 수량 감소) 하였음. o 풀베기작업시 발생한 피해는 손해배상 처리하고 사업비에서 감하여 계약변경 하였음 o 전체적으로 작업내용이 양호하고, 계약변경으로 사업비 정산이 완료되었으므로 예비사업완료검사 합격 o 세부 작업내용은 붙임 필지별 실행내역 참조
위와 같이 예비사업 완료검사 결과보고서를 제출합니다.
년 월 일
주 소 : 상 호 : 감리자 : (서명 또는 인)
시장․군수 귀하
첨부서류	1. 필지별 세부 실행내역 2. 조림목 피해율조사 결과보고서 3. 검사시 이동노선 GPS트랙 도면(사업장확인시 이동동선 확인)							수수료 없 음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]