[별지 제29호의2서식] <신설 2014.2.6>
휘발성유기화합물 배출 억제ㆍ방지시설 검사실적 보고서
검사일시	주유소명	회수설비 형식	모델명 (제조사)	검사항목	결과 (부ㆍ적합)	비고
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]