[별지 제3호 서식]

단계별 예방점검 사항

가. 일일점검 기록부(인천관제센터)

점검자	센터장

□ 점검일시:     년   월   일

구 분	점 검 사 항	점검결과	비고
관제시스템 (VTS)	- 운영모니터 디스플레이 전시상태
	- 키보드, 마우스 동작상태
	- 각 사이트 레이다 신호 전시상태
	- 각 사이트 ON/OFF 라인 상태
폐쇄회로 TV (CCTV)	- CCTV 디스플레이 전시상태
	- 무인감시장비 디스플레이 전시상태
통신장비	- VHF 송수신 기능 점검
	- SSB 송수신 기능 점검
	- VHF-DSC 송수신 기능 점검
PORT-MIS (항만운영 정보시스템)	- 컴퓨터 동작상태
	- PORT-MIS 기능 점검
기 타	- 문서 FAX 동작상태
	- 기상 FAX 동작상태
	- 전화기 동작상태
	- 시계 점검
	- 냉방기 동작상태
* 특기사항

나. 주간점검 기록부(인천관제센터)

점검자	센터장

□ 점검일시:     년   월   일

구 분	점 검 사 항	점검결과	비고
관제시스템 (VTS)	- 각 모니터의 동작상태 - 키보드, 마우스 동작상태 - 알람 및 경보기능 점검 - 레코딩 동작상태 - 네트워크 연결상태 점검 - 기상데이터 전시상태 - 디브리핑 Replay 동작상태 - 보조장치(프린터, FAX, 시계 등) 작동상태 점검
레 이 다 (RADAR)	- 레이다 트랙, 플로팅 상태 - STC, FTC 설정값 확인 - 레이더 송수신부(MTR) 동작상태
마이크로 웨이브(M/W)	- 사이트별 온라인 상태 확인
폐쇄회로 TV (CCTV)	- 모니터 동작상태 - 콘트롤러 동작상태 - 코덱 동작상태
무선통신기 (VHF)	- 송수신 감도 확인 - 채널 제어상태
무선통신기 (SSB)	- 송수신 감도 확인 - 채널 제어상태
디지털선택 호출장치 (VHF-DSC)	- 정상 동작 시험 - DSC용 컴퓨터 동작상태 확인
선박자동 식별장치 (AIS)	- 송수신 데이터 점검 - 디스플레이 전시상태 확인 - 기지국 접속상태 확인
UPS, 발전기	- 비상발전기 시험가동 - 무정전전원장치 동작상태 - 무정전전원장치 배터리 점검
기타시설	- 무인경비 시스템 작동상태 - 항만 VHF 작동상태 - 냉방기 동작상태
* 특기사항

다-1. 월간점검 기록부(인천관제센터)

점검자	센터장

□ 점검일시:     년   월   일

구 분	점 검 사 항	장치별	점검결과	비고
관제시스템 (VTS)	○ 워크스테이션(VOC) - 시스템 응용 및 연동 소프트웨어 점검 - 서브클라이언트 점검	VOC 1
		VOC 2
		VOC 3
		VOC 4
		VOC 5
		VOC 6
	○ 경보통합 처리장치(WIS) - 시스템 원격 경보상태 점검 - 시스템 상태 및 소프트웨어 점검 - 데이터 서비스 기능 점검 - 레이다 통제시험 - 레이다 물표 데이터처리 시험	WIS 1
		WIS 2
	○ 기록장치(VLR) - 시스템 상태 및 소프트웨어 점검 - 기록 매체점검(RW-CD롬, 백업테이프, 하드디스크 포함) - 비디오 데이터 기록파일 점검 - 트래킹 데이터 기록파일 점검 - 음성 데이터 기록파일 점검
	○ 데이터 재생장치(Debriefing) - 레이다 비디오 상태점검 - 레이다 트래킹 상태점검 - 음성 데이터 상태점검
	○ 센서 서버장치(VSS) - 시스템 상태 및 응용 소프트웨어 점검 - 시스템 설정값 점검 및 조정
	○ 편집기(VMC) - 시스템 상태 및 소프트웨어 점검 - Mask Function 점검
	○ 기상장비 - 시정계 점검 - 풍향, 풍속, 기압, 온도, 습도계 점검
	○ 네트워크 장비 - 라우터 , 모뎀(CSU) - PC

구 분	점 검 사 항	장치별	점검결과	비 고
레 이 다 (RADAR)	- MTR 1, 2 동작상태 - Remote control 동작상태 - 물표 인식 및 추적상태	월미도
		인천대교 I (북측)
		인천대교 II (남측)
		소무의도
		영흥외리
		소야도
무선통신기 (VHF)	- 표시부 및 주파수 선택기능 점검 - RF 모듈 점검 - 원격제어 점검	VHF 1
		VHF 2
		VHF 3
		VHF 4
		VHF 5
		VHF 6
		VHF 7
		VHF 8
		항만 VHF
		SSB
		DSC

구 분	점 검 사 항	장치별	점검결과	비 고
레 이 다 (RADAR)	- MTR 1, 2 동작상태 - Remote control 동작상태 - 물표 인식 및 추적상태	월미도
		인천대교 I (북측)
		인천대교 II (남측)
		소무의도
		영흥외리
		소야도
		북 항
무선통신기 (VHF)	- 표시부 및 주파수 선택기능 점검 - RF 모듈 점검 - 원격제어 점검	VHF 1
		VHF 2
		VHF 3
		VHF 4
		VHF 5
		VHF 6
		VHF 7
		VHF 8
		VHF 9
		VHF 10
		SSB
		VHF-DSC
마이크로 웨 이 브 (Microwave)	- 전원부 측정 및 점검 - 패널 점검	월미도
		중계소
CCTV	- 카메라 동작상태 - 모니터 동작상태 - 녹화시스템 동작상태	월미도
		관제센터
		인천대교
		석탄부두
		팔미도
무인경비 시 스 템	- 카메라 동작상태 - 녹화시스템 동작상태 - 각종경보 상태 - 케이블 접속상태	중계소
		월미도
		북항
		소무의도
		영흥외리
		소야도
UPS, 발전기	- 정전인지 및 가동상태 - 전압안전화 상태 - 비상발전기 시험가동 - 자동운전반 작동상태 - 무정전전원장치 동작상태 - 무정전전원장치 배터리 점검
* 특기사항

다-2. 월간점검 기록부(레이더 사이트)

점검자	센터장

□ 점검일시:     년   월   일

구 분	점 검 사 항	점검결과	비 고
레 이 다 (RADAR)	○ 안테나 및 구동기 - 기어오일점검 및 보충 (이물질제거 포함) - 접촉부위 크리닝 및 배선점검 (Rotating Pulse, 커넥터 점검 포함) - Antenna slot array 점검
	○ 송수신기(MTR) - 변조부 점검 - 송신부 점검 - 수신부 점검 - 입․출력부 점검
	○ 추적장치 - 프로세서 상태점검 - 각단 전원측정 점검(카드포함) - Cable 및 Connector 점검
	○ 원격 제어장치 - 펄스 및 송수신기 절체시험 - 회전부 표시기점검 및 안테나 제어시험 - MTR 전환시험 및 아나로그 제어상태 점검
네트워크장비	- 라우터, 모뎀(CSU)
무선통신기 (VHF)	- 표시부 및 주파수 선택 기능점검 - RF 모듈 점검 - 원격제어 점검
초단파방향 탐 지 기 (VHF-DF)	- AM/FM 절체시험 및 레벨점검 (표적수신 방위오차점검)
마이크로 웨 이 브 (Microwave)	- 전원부 측정 및 점검 - 패널 점검

구 분	점 검 사 항	점검결과	비 고
기상장비	- 시정계 점검 - 풍향, 풍속, 기압, 온도, 습도계 점검
무인경비 시 스 템	- 방송장비 작동상태 - 방범장비 작동상태 - 네트워크 장비 작동상태
UPS, 발전기	- 정전인지 및 가동상태 - 전압안전화 상태 - 비상발전기 시험가동 - 자동운전반 작동상태 - 무정전전원장치 동작상태 - 무정전전원장치 배터리 점검
기타시설	- 기계실 손상상태 - 보안등 작동상태 - 철탑 거취장비 취부상태 - 철탑 볼트, 너트 조임상태 - 접지선 결선상태 - 냉방기 설정 온도 및 작동상태 - 형광등 및 전원스위치 상태 - 출입문 및 창호상태 - 실내외 청결상태 - 휀스 및 주위 손상상태
* 특기사항

다-3. 월간점검 기록부(영흥도 중계소)

점검자	센터장

□ 점검일시:     년   월   일

구 분	점 검 사 항	장치별	점검결과	비 고
무선통신기 (VHF)	- 표시부 및 주파수 선택기능 점검 - RF 모듈 점검 - 원격제어 점검	VHF 1
		VHF 2
마이크로 웨 이 브 (Microwave)	- 전원부 측정 및 점검 - 패널 점검	인 천
		평 택
		대 산
		영흥외리
		소 야 도
		소무의도
		팔 미 도
무인경비 시 스 템	- 방송장비 작동상태 - 방범장비 작동상태 - 네트워크 장비 작동상태
UPS, 발전기	- 정전인지 및 가동상태 - 전압안정화 상태 - 비상발전기 시험가동 - 자동운전반 작동상태 - 무정전전원장치 동작상태 - 무정전전원장치 배터리 점검
기타시설	- 기계실 손상상태 - 보안등 작동상태 - 철탑 거취장비 취부상태 - 철탑 볼트, 너트 조임상태 - 접지선 결선상태 - 냉방기 설정 온도 및 작동상태 - 형광등 및 전원스위치 상태 - 출입문 및 창호상태 - 실내외 청결상태 - 휀스 및 주위 손상상태
* 특기사항

다-4. 월간점검 기록부(팔미도 CCTV 사이트)

점검자	센터장

□ 점검일시:     년   월   일

구 분	점 검 사 항	점검결과	비 고
CCTV	- 카메라 동작상태 - 하우징 및 렌즈상태 - 케이블 결선상태
기상장비	- 시정계 점검 - 풍향, 풍속계 점검
마이크로 웨 이 브 (Microwave)	- 전원부 측정 및 점검 - 패널 점검
UPS	- 정전인지 및 가동상태 - 전압안정화 상태 - 무정전전원장치 동작상태 - 무정전전원장치 배터리 점검
기타시설	- 철탑 거취장비 취부상태 - 철탑 볼트, 너트 조임상태 - 접지선 결선상태 - 출입문 및 창호상태 - 실내외 청결상태
* 특기사항

다-5. 월간점검 기록부(석탄부두 CCTV 사이트)

점검자	센터장

□ 점검일시:     년   월   일

구 분	점 검 사 항	점검결과	비 고
CCTV	- 카메라 동작상태 - 하우징 및 렌즈상태 - 케이블 결선상태
기상장비	- 시정계 점검 - 풍향, 풍속계 점검
무 선 송수신장치	- KTRX-2500무전기 - DY-GRID2400안테나 - 컨넥터 케이블 연결상태
전원시설	- 전원케이블의 결선상태 - 전원 입․출력 전압 측정
기타시설	- 철탑 거취장비 취부상태 - 철탑 볼트, 너트 조임상태 - 접지선 결선상태 - 장비주변 청결상태
* 특기사항

라-1. 분기점검 기록부(인천관제센터)

점검자	센터장

□ 점검일시:     년   월   일

구 분	점 검 사 항	장치별	점검결과		비 고
관제시스템 (VTS)	○ 워크스테이션(VOC) - 전원측정 및 점검 - Multi Video Distribution 점검 - 모니터 점검	VOC 1
		VOC 2
		VOC 3
		VOC 4
		VOC 5
		VOC 6
	○ 데이터 재생장치(Debriefing) - 레이다 및 음성데이터 동기화점검 - Multi Video Distribution 점검
	○ 센서 서버장치(VSS) - 연동시험
	○ 편집기(VMC) - DATA 편집상태 기능점검 - 전자해도 편집 및 오버레이 기능점검 - 데이터 송출시험 점검
	○ 기상장비 - 원격지 수신데이터 점검
	○ 네트워크 장비 - 허브 - 트랜시버
레 이 다 (RADAR)	- 방향탐지기 동작상태 - 레이더 위치값 확인	월미도
		인천대교I(북측)
		인천대교II(남측)
		소무의도
		영흥외리
		소야도
		북 항

구 분	점 검 사 항	장치별	점검결과	비 고
무선통신기 (VHF)	- 안테나 점검 - 회로결선상태 점검 - Line 및 Mux Interface 점검	VHF 1
		VHF 2
		VHF 3
		VHF 4
		VHF 5
		VHF 6
		VHF 7
		VHF 8
		VHF 9
		VHF 10
		SSB
		VHF-DSC
마이크로 웨 이 브 (Microwave)	- 안테나 점검 - 내부 결선상태 점검(S/W 포함) - 대역폭 및 송신출력 측정	월미도
		중계소
CCTV	- 카메라 동작상태 - 모니터 동작상태 - 녹화시스템 동작상태	월 미 도
		관제센터
		인천대교
		석탄부두
		팔 미 도
무인경비 시 스 템	- 카메라 동작상태 - 녹화시스템 동작상태 - 각종경보 상태 - 케이블 접속상태	중계소
		월미도
		소무의도
		영흥외리
		소야도
UPS, 발전기	- 각 단자간의 전압상태 - 배터리의 충전상태 - 계기판 작동상태 - 발전기 충전 및 청결 상태 - ATC 전환상태 - 발전기 가동시간 및 연료 보유 상태
기타시설	- 보안등 작동상태 - 철탑 볼트, 너트 조임상태 - 접지선 결선상태 - 냉방기 작동상태
* 특기사항

라-2. 분기점검 기록부(레이더 사이트)

점검자	센터장

□ 점검일시:     년   월   일

구 분	점 검 사 항	점검결과	비 고
레 이 다 (RADAR)	○ 안테나 및 구동기 - Polarization 접점 및 Coupler 점검 - 기어회전상태, 밸브스프링 상태점검 - 도파관 및 피더점검(부식 및 결선상태 스위치변환 점검포함) - Air-Pressure 상태점검(분해포함)
	○ 송수신기(MTR) - 펄스별 주파수측정 - 전원부 점검
	○ 서비스 모니터 - 고압부 및 휘선 Focus 점검 - 스위프 및 비디오 Amp점검
	○ 추적장치 - 신호입․출력 레벨 측정 - Filter 점검
	○ 원격제어장치 - 시스템 연동상태 점검 - 각단 레벨점검
	○ 레이다 변․복조기 - S/W, H/W 연동 기능 시험
네트워크장비	- 허브 - 트랜시버
무선통신기 (VHF)	- 안테나 점검 - 회로결선상태 점검 - Line 및 Mux Interface 점검
초단파방향 탐 지 기 (VHF-DF)	- 안테나 점검 - Receiver와 Control Processor Card 및 Driver Switch Board 점검 - AF 및 DF Output 조정 점검
마이크로 웨 이 브 (Microwave)	- 안테나 점검 - 내부 결선상태 점검(S/W 포함) - 대역폭 및 송신출력 측정

구 분	점 검 사 항	점검결과	비 고
기상장비	- 원격지 수신데이터 점검
무인경비 시 스 템	- 카메라 동작 상태 - 각종경보 상태 - 케이블 접속상태
UPS, 발전기	- 각 단자간의 전압상태 - 배터리의 충전상태 - 계기판 작동상태 - 발전기 충전 및 청결 상태 - ATC 전환상태 - 발전기 가동시간 및 연료 보유 상태
기타시설	- 보안등 작동상태 - 철탑 볼트, 너트 조임상태 - 접지선 결선상태 - 냉방기 작동상태
* 특기사항

라-3. 분기점검 기록부(영흥도 중계소)

점검자	센터장

□ 점검일시:     년   월   일

구 분	점 검 사 항	장치별	점검결과	비 고
무선통신기 (VHF)	- 안테나 점검 - 회로결선상태 점검 - Line 및 Mux Interface 점검	VHF 1
		VHF 2
마이크로 웨 이 브 (Microwave)	- 안테나 점검 - 내부 결선상태 점검(S/W 포함) - 대역폭 및 송신출력 측정	인 천
		평 택
		대 산
		영흥외리
		소 야 도
		소무의도
		팔 미 도
무인경비 시 스 템	- 카메라 동작 상태 - 각종경보 상태 - 케이블 접속상태
UPS, 발전기	- 각 단자간의 전압상태 - 배터리의 충전상태 - 계기판 작동상태 - 발전기 충전 및 청결 상태 - ATC 전환상태 - 발전기 가동시간 및 연료 보유 상태
기타시설	- 보안등 작동상태 - 철탑 볼트, 너트 조임상태 - 접지선 결선상태 - 냉방기 작동상태
* 특기사항

라-4. 분기점검 기록부(팔미도 CCTV 사이트)

점검자	센터장

□ 점검일시:     년   월   일

구 분	점 검 사 항	점검결과	비 고
CCTV	- 카메라 동작상태 - 하우징 및 렌즈상태 - 케이블 결선상태
기상장비	- 원격지 수신데이터 점검
마이크로 웨 이 브 (Microwave)	- 안테나 점검 - 내부 결선상태 점검(S/W 포함) - 대역폭 및 송신출력 측정
UPS	- 정전인지 및 가동상태 - 전압안정화 상태 - 무정전전원장치 동작상태 - 무정전전원장치 배터리 점검
기타시설	- 철탑 거취장비 취부상태 - 철탑 볼트, 너트 조임상태 - 접지선 결선상태 - 출입문 및 창호상태 - 실내외 청결상태
* 특기사항

라-5. 분기점검 기록부(석탄부두 CCTV 사이트)

점검자	센터장

□ 점검일시:     년   월   일

구 분	점 검 사 항	점검결과	비 고
CCTV	- 카메라 동작상태 - 하우징 및 렌즈상태 - 케이블 결선상태
기상장비	- 원격지 수신데이터 점검
무 선 송수신장치	- KTRX-2500무전기 - DY-GRID2400안테나 - 컨넥터 케이블 연결상태
전원시설	- 전원케이블의 결선상태 - 전원 입․출력 전압 측정
기타시설	- 철탑 거취장비 취부상태 - 철탑 볼트, 너트 조임상태 - 접지선 결선상태 - 장비주변 청결상태
* 특기사항