[별지 제3호서식]
이동용 음식판매 화물자동차 LPG사용안전수칙
1) 충전용기의 밸브는 서서히 개폐하고, 밸브 또는 배관을 가열하는 때에는 열습포나 40℃ 이하의 더운 물을 사용한다. 2) 환기를 충분히 시키지 아니한 상태에서는 자동차 내에서의 화기의 사용 또는 불꽃을 발생시킬 우려가 있는 행위를 하지 않는다. 3) 자동차가 움직이는 동안에는 액화석유가스 시설을 사용하지 아니한다. 4) 가스 사용이 끝난 후에는 주밸브 및 용기의 밸브를 잠근다. 5) 이동용 음식판매 화물자동차는 긴급사태 발생 시 피난 및 용기 이동을 위한 통로 등이 확보된 곳에 주차한다. 6) 연소기를 사용하는 동안에는 용기 분리 또는 접속을 하지 아니한다. 7) 이동용 음식판매 화물자동차 내에는 가스사용시설에 연결된 용기 외에 다른 용기를 두지 아니한다. 8) 가스사용자는 그 설비의 작동상황을 1일 1회 이상 점검하고, 이상이 있을 경우에는 그 설비가 정상적으로 작동될 수 있도록 필요한 조치를 한다. 9) 연소기를 철거한 후에는 반드시 배관 막음조치를 한다. 10) 연소기 주위에는 가연성 물질을 두지 아니한다.