[별지 제3호]

훈증소독작업결과서(앞면) 신청서 번호 :
1. 소독(훈증)대상 물품
적재선명 또는 경유물품의 차량번호												수출입자
품 명												수 량									원산지
수출입일 또는 경유 승인일자												소독명령일
2. 소독사항
소독처리적용기준
실시기간		20 년 월 일 시 - 년 월 일 시
실시장소									소독방법									소독시간							시간
약 제 명									처리온도					℃				순환장치							유 ․ 무
구분 ＼ 시설별		1				2					3					4						5					계
소독용적		㎥
단위약량		g
사용약량		kg
훈증수량
수 용 비		%
가스농도 조사표		상	중		하	상		중		하	상		중		하	상	중			하		상	중	하			비 고
투약후경과시간	시간 /분																										□공시충사멸 □부착해충사멸 □최종가스농도 확인 식물검역관 성명: 서명 또는 날인
	시간
	시간
	시간
	시간
	시간
	시간
	시간
시 설 의 깊 이
위와 같이 훈증소독하였기에 결과를 보고합니다. 20. . . 방제회사 대표 인 방제기술자 서명 또는 날인

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

훈증소독작업결과서(뒷면)
[가스농도측정요령]
<MB훈증> 1. 소독처리기준에 투약 후 최저가스농도가 지정된 것은 규정된 시간에 반드시 가스농도를 측정할 것. 2. 처리시간만 정해져 있는 것은 아래와 같이 가스농도를 측정할 것. ㅇ 30분, 2시간, 4, 12, 24, 36, 48, 60, 72시간 경과 시 ㅇ 방제기술자가 투약 후 밀폐 및 가스누출 여부 등 확인결과 이상이 없다고 판단된 경우에는 30분, 2․12시간 측정은 생략할 수 있다. 다만 투약 후 최저가스 농도 측정 시간이 정해져 있는 경우에는 그에 따르며, 출입통제 등의 사유로 정해진 시간에 측정하지 못한 경우에는 ±4시간 범위 내 측정 가능할 수 있다.(측정하지 못한 경우 사유 명기) ○ 처리시간 종료 시 <인화늄 훈증> 1. 소독처리기준에 투약 후 최저가스농도가 지정된 것은 규정된 시간에 반드시 가스농도를 측정할 것. 2. 처리시간만 정해져 있는 것은 아래와 같이 가스농도를 측정할 것. 다만, 경과시간이 4시간 이상인 경우 측정시간 ±1시간 범위 내 측정 가능 ○ 4 경과 시 ○ 12시간 경과 시(출입 통제 등 사유로 불가피할 경우 생략 가능하며 사유를 해당 칸에 명시) ○ 24시간 경과 시부터는 매 24시간 마다 ○ 처리시간 종료 시
	약량 산출 근거	방제기술자