■ 숲가꾸기 설계․감리 및 사업시행 지침[별지 제37호서식〕<개정 2016. 6. 1.>
풀베기 표준지 조사야장
o 실시설계 표준지 조사
조사일자	0000. 00. 00.		위치	00면 00리 00번지 (산록, 산복, 산정)
표준지 No			표준지형태	원형	표준지크기	㎡
GPS좌표	경도(X): 위도(Y):				원점	중부, 동부
조림수종	소나무		식재연도	2014년 춘기	묘목종류	소묘(1-1)
구 분		조 사 본 수				계
조림목	생존목
	고사목
	계
제거식생 유형		제거대상의 대부분이 목본류 [ ]
		제거대상의 대부분이 초본류 [ ○ ]
		제거대상은 목본류+초본류 혼합 [ ]
조림후 경과연수		조림 당해 연도 [ ]
		조림 2년차 [ ]
		조림 3년차 이상 [ ]
기 타
년 월 일
o 조사자(감리원) : 산림경영기술자 특급 (서명 또는 인) o 확인자(현장대리인) : 산림경영기술자 1급 (서명 또는 인)
첨부서류		풀베기 설계표준지 상세도					수수료 없 음
210mm×297mm 백상지(80g/㎡)

<붙임 1>

(S=1/100)

풀베기 설계표준지 상세도(예시)

o 임소반명 : 1-0-5        o 표준지번호 : 1        o 표준지 크기 : 8m원형

표준지 중심           생존 조림목           고사 조림목

※ 표준지(8m 원형) 200㎡ 내에 생존조림목 54본, 고사조림목 7본 조사됨

■ 숲가꾸기 설계․감리 및 사업시행 지침[별지 제37호서식〕<개정 2016. 6. 1.>
풀베기 표준지 조사야장
o 감리표준지 조사
조사일자	0000. 00. 00.		위치	00면 00리 00번지 (산록, 산복, 산정)
표준지 No			표준지형태		표준지크기	㎡
GPS좌표	경도(X): 위도(Y):				원점
조림수종			식재연도		묘목종류	소묘(1-1)
구 분		조 사 본 수				계
조림목	미피해목
	피해목
	고사목
	피해율(%)	00% (피해목/(미피해목+피해목))×100
기 타
년 월 일
o 조사자(감리원) : 산림경영기술자 특급 (서명 또는 인) o 확인자(현장대리인) : 산림경영기술자 1급 (서명 또는 인)
첨부서류		풀베기 감리표준지 상세도					수수료 없 음
210mm×297mm 백상지(80g/㎡)

<붙임 1>

(S=1/100)

풀베기 감리표준지 상세도(예시)

o 임소반명 : 1-0-5        o 표준지번호 : 1         o 표준지 크기 : 8m원형

표준지 중심      미피해 조림목      고사 조림목      피해 조림목

※ 표준지(8m 원형)200㎡ 내에 풀베기 미히해목 49본, 피해목 5본, 고사목 7본 조사됨