【별지제4호서식】

□ 특 허 ┐ □ 실용신안등록 ┘	서면형 선행기술조사보고서	┌ 최초조사 □ └ 재 조 사 □

수신 : 특허청장		조사기술분야 :
참조 : 심사국		조사의뢰일 : 200 . . .
발신 :		조사보고일 : 200 . . .

출 원 번 호						출원일(심사청구일)
명 칭
우선권 번호						우선권 주장일
CPC 분류						조사기간
서치분류
전산검색	Key word
	DB종류(국가)			검색식					검색건수		인용문헌
F-Term	해당테마코드
	확장테마코드
	검색식
본원의 요약
본 원 청 구 항	인용문헌 리스트									비고
	문헌번호				발명의 명칭
본원 청구항	문헌번호				본원과 인용문헌의 구성대비					관련도
조 사 자	소 속						연락처
	성 명
조 사 팀 장	소 속						연락처
	성 명

첨부물 : 인용문헌  건

※ 1. 인용문헌에는 구성대비 [( )쪽, ( )행]의 내용을 황색 형광펜으로 표시

2. 필요에 따라 조사자가 활용한 서-치시의 참고도면을 첨부할 수 있음.

3. 발명의 구성과 인용문헌의 구성 대비가 필요한 경우에는 대비표를 첨부

[별지제4호서식 작성사례]

출 원 번 호	10-2006-0087110					출원일(심사청구일)		20060909
명 칭	관연결구조
우선권 번호						우선권 주장일
IPC 분류	F16L21/00					조사기간		2007 .04. 18. ～ 2007.05 . 11.
서치분류	CPC			F16L21/00, F16L21/02, F16J15/06
	FI			F16L21/00.B, F16J15/06.D
	USPC			285/8, 285/231
	ECLA			F16L21/00.B2, F16J15/06.C
전산검색	Key word			(확관, 플레어; 拡管, フレア; flar, bell), (패킹, 실링, 씰링, 씰재, 개스킷, 오링; パッキング, シーリング, ガスケット; seal, packing, gasket), (클램프, 크램퍼, 클램핑, 파지구, 협지구, 홀더, 고정구; クランプ, 把持, 挟持; clamp, holder, coupling), (절개, 슬릿, 슬롯; 切開,スリット; slit), 볼트, 너트 ※키워드별 동의어를 ( )내에 한글, 일본어, 영어순으로 기재하되, 언어별 구분자인 세미콜론(;)은 반드시 기재하고, 동의어는 “*”없이 완전한 단어로 기재(예, 클램* → 클램프)
	DB종류(국가)			검색식					검색건수		인용문헌
	특실/국내			F16L21/00 , F16L21/06					250
				F16L21/*+(클램*,크램*,파지*,홀더*)					150
				F16L+(클램*,크램*,파지*,홀더*)+(패킹*,실링*,개스킷*)					600		①
	IPDL (or) 특실/일본			F16L21/06.B+(クランプ, 把持*, 挟持*)					250		②
	USPTO (or) 특실/USPAT			F16L21/*+(seal*,packing*,gasket*)					250
				285/8+(seal*,packing*,gasket*)					200		③
	EPO			F16L21/00.B2+(seal*,packing*,gasket*)					200
				F16L21/00+(seal*,packing*,gasket*)					300		④
	WIPO			F16L21/*+(seal*,packing*,gasket*)					50
	비특허문헌			[KISTI] 패킹 or 실링 or 개스킷 (※출처를 Google scholar, KISTI, PubMed, ScienceDirect 등 구체적으로 기재.)					30		⑤
	서열목록 (※서열검색한 경우에만 추가작성)			서열1, 3 : GenBank, EMBL, DDBJ, BLAST 서열6 : OMIN
F-Term	해당테마코드			3H015
	확장테마코드			3J040B
	검색식			3H015CA01<and>3H015DA03					150		⑥
				3J040BA04<and>3H015DA03					120
				3H015CA01<and>3J040BA04					117
본원의 요약	관(1, 2)의 단부가 확관(110, 120)되고, 상기 확관(110, 120)의 사이에 링형상의 패킹부재(130, 230, 330)을 삽입하고 클램프(150)로 체결시키는 것을 특징으로 하는 관연결구조
본 원 청 구 항	인용문헌 리스트									비고
	문헌번호				발명의 명칭
1,2,3	①	KR200411385 Y1			상,하수도관 연결장치
1,3	②	JP06034086 A			DEVICE FOR FORCING TWO CONICAL FLANGES OF PIPE COUPLING TOGETHER UNDER PRESSURE
1,4,5	③	US06769722 B1			Tube coupling device
4,6	④	EP01088185 B1			Pipe gasket
6	⑤	논문			홍길동, “고압 기밀구조에 관한 연구”, 윤활학회지,vo1 2, 1998
1,2	⑥	JP08210572 A			VACUUM SEAL INSULATING JOINT
본원 청구항	문헌번호				본원과 인용문헌의 구성대비[ ( )쪽 ( )행 ]					관련도
1	①KR200411385 Y1				[요약, 명세서3,4쪽, 도면1,2] [구성대비] o 확관(110,220) = 인용문헌①의 확관부(110) o 패킹부재(130) = 인용문헌①의 패킹(300) o 클램프(150) = 인용문헌①의 조인트링(200) [비고]인용문헌①은 콘크리트재질의 하수도관의 접속구조에 관한 것이나, 고압 밀페력 향상을 목적으로 설계된 접속수단이라는 점에서 본원과 발명의 목적이 동일함					X
2	①KR200411385 Y1 ⑥JP08210572 A				[요약, 명세서3,4쪽, 도면1,2] [명세서2, 도면4] o인용문헌①은 확관부(110), 패킹(300) 및 조인트링(200)이 구비되었으나, 패킹의 형상은 한정하지 않음 o인용문헌⑥에는 원형단면의 실링부재(20)가 구비됨 o따라서, 본원 2항은 인용문헌①의 패킹(300)과, 인용문헌⑥의 원형의 실링부재(20)를 조합하여 진보성 부정이 가능하다고 판단됨					Y Y
3	②JP06034086 A				[명세서2,3쪽, 도면3,4] [유사점]본원의 패킹부재(130)는, 인용문헌②의 형상이 사다리 꼴이며, 측면에 절개부(70)가 형성된 패킹(30)과 유사함 [차이점]절개부에 절편에 대응하는 구성이 없음 [참고]도면에는 미도시되었으나, 고압에서 형상이 용이하게 변형되여 밀폐력을 향상시킬 수 있도록 패킹을 중공구조로도 형성시킬수도 있음이 기재됨(명세서3쪽, [0024]~[0025])					A
4	③US06769722 B1 ④EP01088185 B1				[명세서3,4쪽, 도면4,5] [명세서8쪽, 도면3] [유사점]본원의 고정부재(150)는, 인용문헌③의 ring(40) 및 인용문헌④의 band(60)와 유사 [차이점]ring(40)이나 band(60)는 패킹부재의 이탈방지가 아니라, 접속부의 추가적 밀폐를 위해서 사용됨					A A
5	③US06769722 B1				[명세서3,4쪽, 도면4,5] o본원의 단턱부(144,244)는 인용문헌③의 flange(60)와 유사함					A
6	④EP01088185 B1 ⑤논문				[명세서8쪽, 도면3] [10~13쪽, 그림2] [인용문헌④] o본원이 패킹부재(130) = 양측에 slit(20), groove(40) 및 tongue(50)이 형성된 gasket(10)과 유사 [차이점]단턱부에 해당되는 구성이 없음 [인용문헌⑤] o개스킷의 일측에는 외측에 돌출부가 형성된 통로부가 형성되고, 내부에는 압력완충챔버가 구비됨 [비고]패킹과 형상은 거의 유사하나, 초고압 실린더용 밀폐구조에 사용되어 용도가 다름					A A
조 사 자	소 속						연락처
	성 명
조 사 팀 장	소 속						연락처
	성 명

※ 본원과 인용발명의 구성대비는 본원의 청구항별로 작성하는 것을 원칙으로 함

※ 다수의 청구항에 대해 여러 개의 문헌을 조합하여 진보성을 부정할 수 있는 경우에는, 관련 청구항들에 대한 인용문헌들을 묶어서 기재하는 것도 가능

본원 청구항	문헌번호	본원과 인용문헌의 구성대비	관련도
1,2,3	①KR200411385 Y1 ⑥JP08210572 A	[요약, 명세서3,4쪽, 도면1,2] <1,2,3항> o 확관(110,220) = 관단부에 형성된 확관부(110) o 패킹부재(130) = 패킹(300) o 클램프(150) = 볼트 및 너트에 의해 체결되는 조인트링(200) [명세서2,3쪽, 도면3,4] <2항> o 패킹부재(130) = 실링(20)의 단면형상이 원형임 <3항> o 입구부, 공간부, 절편이 형성된 패킹부재(130) = (3페이지, 타실시예)단면형상이 사각형이며, 측면에 절개부(70)가, 내부에는 요홈부(50) 및 돌기부(60)가 형성된 실링(30)이 구비됨	X(1) Y(2,3) Y(2,3)
4	③US06769722 B1 ④EP01088185 B1	[명세서3,4쪽, 도면4,5] [명세서8쪽, 도면3] o 고정부재(150) = 인용문헌③의 ring(40), 인용문헌⑤의 band(60)와 유사 [차이점] ring(40)이나 band(60)가 패킹부재의 이탈방지가 아니라, 접속부의 추가적 밀폐를 위해서 사용됨	A A
5	④EP01088185 B1	[명세서3,4쪽, 도면4,5] o 단턱부(144,244) = flange(60)와 유사	A