■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4호서식]

소 방 시 설 외 관 점 검 표

1. 소화기구 및 자동소화장치 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
소화기	잘 보이는 위치에 소화기 설치여부
	보행거리 적정 설치여부
	소화기 용기 변형·손상·부식 여부
	안전핀 고정 여부
	가압식소화기(폐기 대상, 압력계 미부착 분말소화기) 비치 여부
자동소화장치	소화약제용기 지시압력치 적정여부
	수신부의 설치장소 및 음량장치의 음량 적정여부
	감지기 작동여부 및 설치위치의 적정여부
	소화약제 방출 시 장애물 존재여부
	가스차단밸브 변형·손상·부식 여부
비 고	비고란에는 특정소방대상물의 위치․구조․용도 및 소방시설의 상황등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재합니다.

※ 확인자는 해당 공공기관 소방안전 관련 부서의 책임자를 말합니다.

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

2. 옥내 ․ 외 소화전 설비 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
소화전의 위치 표시등 점등여부
수원의 양 적정여부
소화전함, 펌프, 전동기 등 작동에 지장을 초래하는 물건이 없는지 여부
펌프 및 배관 등 물이 새지 않고 제어반은 정상위치에 있는지 여부
소화전함, 호스, 노즐, 배관, 관부속, 밸브류등이 변형, 손상 부식되었는지 여부
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

3. 스프링클러, 물분무, 포소화설비 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
수원의 양 적정여부
제어밸브의 개폐, 작동, 접근 등의 용이성 여부
제어밸브의 수압 및 공기압 계기가 정상압으로 유지되고 있는지 여부
배관 및 헤드의 누수 여부
헤드 감열 및 살수 분포의 방해물 설치여부
동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호조치가 되고 있는지 여부
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

4. 이산화탄소, 할로겐화합물, 분말소화설비 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
기동용기 조작장치 직결 여부
기동용기의 봉판의 밀봉 여부
가스배관의 체크밸브는 방출표시 방향으로 되어 있는지 여부
원격조정장치, 안전밸브 , 압력스위치 이상 유무
소화약제량의 규정량 이상 저장 여부
방출표시 작동 이상유무
사이렌의 변형·손상은 없는지 여부
비상전원 이상유무
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

5. 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비, 비상경보설비 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
수신기 작동에 지장을 주는 장애물 유무
스위치 정위치(자동) 여부
변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무
구획된 실마다 감지기 설치 여부
속보세트 내 발신기, 경종, 표시등의 변형․손상․단선․현저한 부식 등의 유무
비상전원의 방전 여부
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

6. 누전경보기 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
개폐기능의 정상 여부 확인
현저한 부식·단선 등의 손상 등의 유무
정상적인 점등 여부 확인
단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무 확인
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

7. 피난 및 방화시설 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
피난기구의 사용방법 표시유무
출입구 및 비상구 상단에 설치 유무
피난기구 및 고정장치의 노후, 파손, 변형 유무
비상구의 문은 밖으로 열게 되어 있으며 용이하게 개방되지 여부
피난에 방해가 되는 물건 적치 여부
옥외계단은 노후·파손 유무
유도등 및 유도표지의 파손,변형,탈락 유무
유도등의 전원 점등 유무
피난계단구조 적정 설치여부 및 장애물로 인한 피난 지장 여부
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

8. 소화용수설비 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
저수탱크 사용지장 여부
소화용수의 규정수량 확보 여부
장애물 적치 여부
소방차 접근가능 유무
흡수관 투입구의 뚜껑 등 개폐의 확실성 여부
“흡수관 투입구” 표지 설치 여부
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

9. 제연설비 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
각 제연구역의 공기유입구 이상 유무
제연경계벽 및 방화문 이상 유무
배연용 풍도 파손, 변형 이상 유무
비상전원 이상 유무
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

10. 연결송수관, 연결살수설비 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
소방차의 접근 용이성 확인
송수구 표지 및 송수구역 등을 명시한 계통도의 적정여부
가압송수장치 이상 유무
방수용기구함 상태, 호스 및 노즐 상태 적정 여부
헤드상태 및 살수장애 여부
살수헤드의 파손, 탈락 유무
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

11. 비상콘센트 설비 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
점검 또는 사용상 장애물 유무
손상이 없고 보호함개폐의 확실성 여부
보호함 표면의 “비상콘센트” 표지 이상 유무
보호함 표시등 점등 유무
비상전원 이상 유무
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

12. 위험물 저장취급시설 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
가연물 방치 여부
차광 및 환기 설비 관리상태 이상 유무
보호액속에 보존되어야 할 위험물이 보관되어 있는지 여부
기름찌꺼기나 폐액 방치 여부
위험물 안전관리자 선임 여부
참 고	제1류: 위험물과 가연물과의 접촉 또는 혼합, 분해 촉진에 대한 방치조치 여부 제2류: 산화재와의 접촉 방지조치 유무 제3류: 물과의 접촉방지에 대한 조치 유무 제4류, 제5류: 불티, 불꽃 및 고온체에 접근 방지 조치 유무 제6류: 가연물 접촉 방지 조치 유무
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

.

13. 화기시설 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
건축물의 가연성부분 및 가연성물질로부터 1m 이상의 안전거리를 확보 유무
가연성가스 또는 증기가 발생하거나 체류할 우려가 없는 장소에 설치 유무
연료탱크가 연소기로부터 2m이상의 수평 거리 확보 유무
채광 및 환기설비 설치 유무
방화환경조성 및 주의, 경고표시 유무
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

14. 가연성 가스시설 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
채광이 되어 있고 환기 및 비를 피할 수 있는 장소에 용기 설치 유무
가스누설경보기 설치 유무
용기, 배관, 밸브 및 연소기의 파손, 변형, 노후 또는 부식 여부
환기설비 설치 유무
방화환경조성 및 주의, 경고 표시 부착 유무
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

15. 전기시설 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
정격 전류 및 허용 전류에 맞는 개폐기 사용 유무
규격 전선 사용 유무
전선의 노후, 단락 여부
점멸기 설치 유무
방화 환경조성 및 주위 경고 표시 설치 유무
전기 관련 기술자 등의 근무 여부
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]