[별지 제5호 서식]

잠수 안전수칙 및 수중작업 안전점검표

□ 잠수 안전수칙

1. 방침

가. 수중 사고원인으로 작용할 수 있는 함정의 내․외부 위험  요소 사전제거하고 “A"(알파)기 게양

나. 모든 승조원에게 수중 잠수작업중이라는 사실을 주지시켜 안전에 최대유의 할 수 있도록 함내방송 실시후 잠수작업 실시

다. 수중작업 대상 함정의 당직관(야간) 또는 기관장(주간)이 작업현장에 필히 입회하여 안전사항에 책임을 지며 안전점검표에 서명

2. 안전수칙

가. 잠수작업 실시전과 그후 매 5분마다 함내 방송으로 다음내용을 알리고 알파기(A)를 게양한다.

알림, 현시각 선저에서 잠수작업 중이니 수중작업에 영향을  미치는 모든 장비의 작동을 금하고, 스크류선회 및 키 작동 금지, 해수흡입 및 오물 배출금지, 수중 전자장비 작동금지 및 청락작업 등을 금지할 것.

나. 수중 작업시에는 대상함정의 기관장(주간) 및 당직관(야간)이 입회하여 함정의 내․외부의 안전사항을 확인한다.

다. 좌․우현 계류함정에도 위 사실을 고지후 “수중작업안전점검표”에 각각의 당직사관(야간) 또는 기관장의 서명을 한다.

라. 수중작업 대상 경비함정은 조타실 및 기관실에 필요한 안전요원을  배치하여야 한다.  ※ 민간선박에도 적용한다.

마. 작업완료 후에는 이상 유무를 확인하고 함내 방송으로 “수중작업 끝”을 함 총원에게 방송한다.

바. 잠수감독자는 이상과 같이 안전에 최대 유의하여 실시하고, 안전수칙이 이행되지 않는 함정에 대해서는 작업불가 사유를 직속상관에게 보고한다.

□ 수중작업 안전점검표

1. 작업일시 : 20 년 월 일, 시작시간 : , 종료시간 : 2. 작업내용 : 3. 지원근거 : 4. 대상함정 : 함(정), 당직관 : 계급 , 성명 , 서명 기관장 : 계급 , 성명 , 서명 5. 좌․우현 계류함(정) 가. 좌현 계류함(정) : 함(정) 당직관 : 계급 , 성명 , 서명 기관장 : 계급 , 성명 , 서명 나. 우현 계류함(정) : 함(정) 당직관 : 계급 , 성명 , 서명 기관장 : 계급 , 성명 , 서명
6. 함 내 방송문	당직관 및 기관장은 다음 내용을 작수작업 실시전과 그후 매 5분마다 함내 방송을 이용하여 전 승무원에게 알려야 한다. 「알림, 현시각 선저에서 잠수작업 중이니 수중작업에 영향을 미치는 모든 장비의 작동을 금하고, 스크류선회 및 키 작동금지, 해수흡입 및 오물 배출 금지, 수중 전자장비 작동금지 및 청락작업 등을 금지할 것.」
7. 점검 대상	점검내용	조 치 사 항			점검내용	조 치 사 항
		작업함	좌현함	우현함		작업함	좌현함	우현함
	잠수기 게양				수중전자장비
	키 작동				청락작업
	스크류작동				함내방송
	해수흡입				오물배출
8. 잠 수 감독관	가. 잠수감독관은 잠수사에게 잠수내용을 설명하고 안전상 책임을 진다. 나. 점검표에 의한 조치사항이 완료되었다는 관계관 서명후 작업에 임한다. 다. 안전상의 이유로 잠수불가시는 그 사유를 서면으로 서장에게 보고한다
9. 잠수감독관 : 계급 , 성명 , 서명 10, 잠 수 사 1 : 계급 , 성명 , 서명 잠 수 사 2 : 계급 , 성명 , 서명 11. 보 조 사 : 계급 , 성명 , 서명 12. 비 고 :