[별지 제6호서식]

배출가스검사를 위한 점검․정비 항목(제8조제1항 관련)

1. 일반사항

소 유 자		전 화 번 호
주 소
배출가스인증번호		차 대 번 호
차 명 및 형 식		자동차 등록번호
주 행 거 리		변속기 종류
제 작 일 자 또는 등록일자		엔 진 형 식
타이어크기(앞, 좌)		타이어크기(앞, 우)
타이어크기(뒤, 좌)		타이어크기(위, 우)
가입보험회사		차량 가격대

2. 현지확인 점검항목 재점검

(1) 배출가스 관련부품 사양 및 수리․교환 확인

부 품 명	부품번호 및 인식기호	비 고
정화용촉매
산소센서
배출가스재순환밸브(EGR밸브)
배출가스재순환제어용 서머밸브
정화조절밸브
증기저장캐니스터와 여과기
피시비(PCV)밸브
리드밸브
전자제어장치
스로틀포지션센서(TPS)
대기압센서
기화기
혼합기
연료분사기
연료압력조절기

부 품 명	부품번호 및 인식기호	비 고
냉각수온센서
연료분사펌프
배전기
매연포집필터
재생용가열기
공기펌프

비고 1. 현지확인시 확인하지 못한 사항을 확인하여 기록한다.

2. 현지확인 사항을 재확인한다.

(2) 연료장치 임의조정 및 촉매손상여부 확인

확인부분	확인결과		확인내용
	양 호	불 량
연 료 주 입 구
기화기 및 스로틀바디의 조절나사(공회전조절나사 제외)
정화용촉매
정화용촉매전 배기관 누설

비고 1. 현지확인 사항을 재확인한다.

3. 소모품류의 점검․정비

소 모 품 명	순정품	비순정품	점검 사항	정비 내용
점화장치 배선			상태
배전기 캡			상태
배전기 로타			상태
점화플러그			간극, 상태
연료여과기(필터)			상태
엔진오일			오일 레벨 및 상태
엔진오일여과기			상태
공기여과기			상태
피시비(PCV) 여과기			상태
주유구 캡			상태
자동변속기 오일			오일 레벨 및 상태
냉각수			수위 및 상태
타이밍벨트			상태
팬 벨트			상태
배터리			전해액 수위 및 전압
연료분사노즐			상태
예열플러그			상태

비고 1. 상기 부품의 상태가 불량하거나 제작차순정부품이 아닌 경우에는 제작차 순정부품으로 교환 또는 정비할 수 있다.

4. 진공호스와 배선 점검․정비

부 품 명	점 검 사 항	비 고
흡기계통
점화시기조절계통
부로바이제어계통
배출가스재순환계통
연료증발가스제어계통
점화장치계통
공기분사계통
공연비제어계통
공회전속도(rpm)조정계통
자동초크계통
각종 센서의 배선

비고 1. 2대 이상의 자동차에서 호스류의 균열이나 파손 또는 배선계통의 접촉 불량   이 발견될시 당해 부품이 자동차제작사에서 정한 부품의 보증기간 이내인    경우에는 정비없이 배출가스검사를 실시한다. 다만, 보증기간을 초과하였거   나 사용자의 임의 수리 또는 외부의 물리적 충격에 의한 손상이 명백한 경   우에는 정비 후 배출가스검사를 실시한다.

5. 엔진정비

(1) 점화시기 및 공회전속도(rpm)

구 분	사 양	확인결과	조 정 값
점화시기(또는 분사시기)
공회전속도(rpm)
냉시동시 빠른 회전속도(rpm)
듀티(DUTY) (LPG)

비고 1. 검사대상자동차의 제작당시 기준에 의거 조정한다.

(2) 일산화탄소(CO), 탄화수소(HC) 측정

점 검 항 목	일산화탄소(%)	탄화수소(ppm)
공회전속도(rpm) 일 때
엔진회전속도가 2,500rpm 일 때

비고 1. 참고자료로 활용한다.

(3) 자기진단점검

진단항목		기준코드 (기준값)	확인코드 (확인값)	비 고
엔진 제어장치(ECU)
변속기 제어장치(TCU)
산소센서
냉각수온센서
공기흐름센서
흡기온도센서
스로틀포지션감지기(TPS)
대기압감지기
배출가스 재순환장치	밸브
	센서
	회로
엔진조절	개회로
	폐회로
증발가스 정화밸브작동
퍼지솔레노이드밸브
진공조절 솔레노이드밸브
연료 압력조절 솔레노이드밸브
연료분사기
공회전속도 조절밸브
메인 릴레이
냉각팬 릴레이
공연비 조절계통
흡기계통 누기
연료계통 피드백
배터리 전압
에어콘 계통
엔진(차속)속도 계통
가속페달센서
연료온도센서
연료압력센서
기 타 1
기 타 2

비고  1. 진단결과는 참고자료로 활용하고 필요시 조정한다.

2. 엔진제어장치(ECU)와 변속기제어장치(TCU)는 고장여부만 확인한다.

6. 샤시

점 검 항 목	불 량 내 용	정 비 내 용
배 기 계 통
제 동 장 치
타 이 어

비고 1. 타이어의 마모가 심한 경우에는 새로운 타이어로 교환하며, 제동장치 이상            이나 배기계통에 누설이 있는 경우에는 수리한다.

정비일자 :        년      월      일

위 정비항목을 포함하여 자동차의 이상유무를 전반적으로 확인한 결과 본자동차(등록번호 :                      )는 검사대상자동차로 적합(부적합)함을 확인합니다.

정 비 업 체 정비자  :  성명              (인 또는 서명)

국립환경과학원 담당자  :  성명              (인 또는 서명)

자동차제작사 입회자  :  성명              (인 또는 서명)