【별지 제6호서식】이동측정차량 주간 점검일지

이동측정차량 주간 점검일지

관리번호(대분류) :	CR	-

작성일자 : 년 월 일
구분		점검내용	점검방법	점검결과	비고
엔진 ․ 본체	엔진 및 동력	유출여부 검사	엔진룸 내부 및 연결배관 유출여부 확인	유출( ), 유출없음( )
		엔진오일 검사	저장탱크 내 엔진오일 오염여부 및 레벨게이지 확인	정상( ), 비정상( ), 오염정도 ( 상 , 중 , 하 )
		냉각수 검사	저장탱크 내 냉각수(부동액) 레벨게이지 확인	정상( ), 비정상( )
		워셔액 검사	작동여부 확인 후 워셔액 보충여부 확인	정상( ), 비정상( )
		벨트 검사	팬벨트 느슨함과 손상여부 확인	정상( ), 비정상( )
	운전실	내부(제어)검사	LED 경고등 제어 스위치 작동상태 확인	작동( ), 미작동( )
			계기판 내 메인메뉴정보 확인 (게이지, 알람설정, 환경설정, 고장진단, 엔진센서정보 등)	정상( ), 비정상( )
			라이트 컨트롤 스위치 작동여부 확인	작동( ), 미작동( )
			네비게이션(위성항법장치,후방카메라)작동여부 확인	작동( ), 미작동( )
			블랙박스 작동 및 저장확인	작동( ), 미작동( )
경보 설비	램프	램프 및 비상등 확인	비상등 정상작동여부확인(전면, 후면 각각 좌우측 2개)	정상( ), 비정상( )
			방향지시등 정상작동여부확인(전면, 후면 각각 좌우측 2개)	정상( ), 비정상( ), ( 개 고장)
			브레이크등 정상작동여부 확인(후면 좌우측)	정상( ), 비정상( ), ( 개 고장)

구분		점검내용	점검방법	점검결과	비고
측정 기기	측정부	먼지농도측정기	내부필터점검 및 오염도확인	정상( ), 비정상( ) 오염정도 ( 상 , 중 , 하 )
			필터케이스 청소	정상( ), 비정상( ) 오염정도 ( 상 , 중 , 하 )
데이터관리 시스템	자료처리부	위성항법장치 (GPS)	측정관리시스템 및 자료처리장치에 위도․경도 정상송신여부	정상( ), 비정상( )
		자료처리장치	O/S 정상작동여부 확인 및 소프트웨어 안정성 점검	정상( ), 비정상( )
			측정관리시스템 데이터송신여부 확인	정상( ), 비정상( )
		온․습도계	측정관리시스템 및 자료처리장치에 정상송신여부	정상( ), 비정상( )
	자료수집부	자료수집기	측정데이터 정상송신여부	정상( ), 비정상( )
샘플링시스템	샘플링	진공펌프	펌프스위치(좌, 우, 배경)정상작동여부 확인	정상( ), 비정상( )
		유량계	펌프 가동 시 정상작동여부 확인	정상( ), 비정상( )
		등속제어장치	에어콤프레샤를 이용하여 플럼 및 라인 청소	정상( ), 비정상( )
차량 및 개조부		LED 전광판	LED 전광판 정상작동여부확인	정상( ), 비정상( )
		후방카메라	카메라 위치 적정여부확인	정상( ), 비정상( )
			LED화면 정상송출확인	정상( ), 비정상( )
전원 설비		인버터	인버터 스위치 정상작동여부 확인	정상( ), 비정상( )
		배터리/충전	배터리 전압 및 배터리 정상충전확인	정상( ), 비정상( )