[별지 제6호 서식] 작업절차서<신설 ‘10.12.01>, <제2.10.5 관련>

산림항공본부		CHAPTER NO. 6.2.3(검사프로그램 Chapter 번호부여)			AIP KA-32T
Prepared by:(작성자) TM:	Approved by:(승인자) QA:		Date:(승인일) 2009.**.**	Revision:(개정횟수) 00		Page: 1 of 2

FAH WORK CARD The tasks on this card are based on following MS revision:(도서근거) KA-32T: REV No. 00(기종: 개정 횟수)			50시간 점검카드 (이 박스는 매 점검단위의 첫 번째 장만 사용하며, 동일시간 점검카드가 두 번째 장으로 이어서 넘어갈 때에는 이 상자가 필요 없음)	AIP KA-32T (검사프로그램 기종)
PREPARED BY:(작성자) TECHNICAL MAINTENANCE			APPROVED BY:(승인자) QUALITY ASSURANCE	ISSUE DATE: 2008.**.**(승인일) ORIGNAL. : 2009.**.**
NOTE : "☆" in "DONE" column indicates that duplicate signature is required. MAINTENANCE TASKS(작성 예)
번호	참고도서	작업 내용			수행자	정비 검사관	품질 검사관
MAIN ENGINES
1	072.30.00 T/C 202	Measure the wear of the blades of the compressor first stage rotors, Note : Blades의 Wear가 1mm 이상이면 25시간 후에 측정 하라.					☆