■ 숲가꾸기 설계․감리 및 사업시행 지침〔별지 제7호서식〕<개정 2016. 6. 1.>

설 계 설 명 서

o 숲가꾸기 설계설명서

1. 사업명 :

2. 소재지 :

3. 면  적 :

4. 작업기간 :

5. 현장설명

1) 입 지

2) 지 황

3) 임 황

6. 설계목적

7. 숲의 기능

8. 관리목표

9. 대상지의 특성

10. 작업목표 및 방법

11. 임소반 구획

12. 실시설계 표준지 선정 및 조사

13. 사업비 산출 기준

14. 설계기준 및 변경조건

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 숲가꾸기 설계․감리 및 사업시행 지침〔별지 제7호서식〕<개정 2016. 6. 1.>

설 계 설 명 서

o 풀베기 설계설명서

1. 사업명 : 0000년 풀베기사업 (00지구 1차)

2. 소재지 : 00면 00리 산00번지 외 20필지

3. 면  적 : 100ha (둘레베기 20ha, 모두베기 80ha)

4. 작업기간 : 30일간

5. 현장설명

1) 입 지 : 사업지가 3∼5ha 크기로 분산되어 있으며, 차량접근이 가능한 농로에서 사업지 초입까지 도보로 30분 이상 소요

2) 지 황 : 산지경사 “중”, 장애물이 많지 않으므로 작업조건은 양호

3) 임 황 : 2015년 춘기 조림지와 2014년도 춘기 조림지 혼합. 조림목 활착률 90% 이상이나 자연발생 관목류와 초본류가 조림목을 피압하고 있음

6. 설계목적 : 조림목의 생육에 지장을 주는 식생을 제거하기 위함

7. 임·소반 구획 : 임반은 리동별로 구획. 소반은 풀베기작업 공종별로 구분

8. 작업방법

o 둘레베기는 묘목을 중심으로 반경 50㎝ 이내의 모든 식생을 제거

o 모두베기는 묘목을 제외한 모든 식생제거

9. 실시설계 표준지 선정 및 조사

o 표준지는 8m원형으로 설치하고 표준지 중앙부에 흰색 마킹테이프로 표시하였다.

o 표준지는 산록부와 산복부에 고르게 배치하였다.

o 표준지내에 생존목과 고사목을 구분하여 조사하였다.

10. 단가적용기준

o 사업비산출기준은 “숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침”을 적용

o 노임단가는 대한건설협회에서 0000년 상반기에 공포한 시중 노임단가 적용

11. 설계기준 및 변경조건

o 설계단가는 사업면적, 조림목 본수, 조림목 피압정도와 작업장 난이도에 따라 차등적용 하였으므로 상기항목이 변동 될 경우에는 설계변경 실시

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]