[별지 제8호 서식]

교량구조물 시공좌표 산출서 (우물통)

¤ 대상 부위 : 우물통, C3 (STA 0+00)

좌표 전개도	상부면 시공좌표			비고
서울방향 ↑	P1	X		예) 1. 사용 기지점 :
		Y
		H
	P2	X
		Y
		H
	P3	X
		Y
		H
	P4	X
		Y
		H
	P5	X
		Y
		H
	P6	X
		Y
		H
	P7	X
		Y
		H
	P8	X
		Y
		H

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡)