[별지 제8-1호]

작업지시도(준공도면)･조림지관리도 작성 및 관리요령

1. 작업지시도(준공도면)의 작성

① 작업지시도(준공도면)(이하 작업지시도 등이라 한다)는 발주자가 지정한 수치지형도와 임야도를 활용하여 작성하여야 하며, 축척은 수치지형도는 5천분의 1, 임야도는 6천분의 1을 사용한다. 단, 대상 산림사업의 특성에 따라 발주자가 축척을 변경하여 사용할 수 있다.

② 작업지시도 등에는 사업장 경계, 필지경계, 수종경계를 표시하여야 한다.

③ 작업지시도 등에 표시되는 경계는 폐합처리 되어야 한다.

④ 작업지시도 등의 좌표체계는 수치지형도의 좌표체계를 준용한다.

⑤ 작업지시도 등에 사용된 수지치형도 및 임야도는 사업시행 및 각종 확인에 용이하도록 세계측지계(ITRF 2000, GRS80)인지 또는 한국측지계(BESSEL)인지를 표기하여야 한다.

2. 작업지시도 등의 제출 및 관리

① 설계자 및 감리자는 작업지시도 등을 산림청에서 지정한 포맷으로 작성한 후 인쇄물 및 전자파일로 발주자에게 제출하여야 한다.

② 발주자는 작업지시도 등이 제출되면, 오류여부를 최종확인한 후 이를 제26조제6항의 규정에 의한 ｢조림지관리도｣로 관리하여야 한다.

3. 작업지시도 등 작성 및 관리절차