[별표 1]

급수공사 관급자재(제4조 관련)

구 분	관 급 자 재 명
급수공사 관급자재의 범위	수도계량기, 수도꼭지, 앵글밸브, 수도계량기 보호통, 접합관, 직관(스텐레스․PE․PFP) 및 부속일체(강관부속 포함), 스리스밸브, 지수전 보호통

[별표 2] <개정 2020.9.4.>

상수도 사용수량 산정기준(제16조 관련)

1. 전월검침량이 정상사용량인 경우에는 전월검침량으로 한다.

2. 전월검침량 적용이 불합리한 경우에는 비정상 사용량을 제외한 직전 3개월의 평균사용량으로 한다.

3. 월별․계절별 사용량의 변동이 크거나 여건의 현저한 변동으로 제1호 및 제2호의 방법에 의해 조정하는 것이 불합리하다고 인정되는 경우에는 전년도사용량 평균, 전년도 동월사용량, 7일 이상 일일검침 평균, 건평당 급수치, 구경별, 유량산출 등 인정조정 원인유형에 따라 적용․산출할 수 있다.

4. 공설․사설(공설) 공용급수의 경우에는 다음의 기준을 적용한다.

인 원	인 정 량	비 고	인 원	인 정 량	비 고
3 4 5 6 7 8 9 10 11	10세제곱미터 12세제곱미터 14세제곱미터 16세제곱미터 18세제곱미터 20세제곱미터 22세제곱미터 24세제곱미터 26세제곱미터		12 13 14 15 16 17 18 19 20	28세제곱미터 30세제곱미터 32세제곱미터 34세제곱미터 36세제곱미터 38세제곱미터 40세제곱미터 42세제곱미터 44세제곱미터	※ 20명 이상은 1명마다 세제곱미터로 한다.

5 . 조례 제6조의2에 따라 보조계량기를 설치한 경우 다음에 따라 계량기 사용량을  산정한다.

가. 보조계량기 사용량은 보조계량기 검침량으로 한다.

나. 주계량기 사용량은 주계량기 검침량에서 보조계량기 사용량의 합을 제외한 양으로 한다. 다만, 보조계량기 수가 총 세대 수와 동일하게 설치된 경우에는 다음과 같이 사용량을 산정한다.

(1) 주계량기 검칭량이 보조계량기 사용량의 합보다 많을 경우에는 보조계량기 합산사용량에 대한 계량기 사용오차(4퍼센트)에 해당하는 양 이내의 주계량기 사용량은 부과하지 아니한다.

(2) 주계량기 검침량이 보조계량기 사용량의 합보다 적을 경우에는 주계량기 사용량은 0으로 한다.