고용노동부 고시 제2012-71호

「사무실 공기관리 지침」 일부개정안

사무실 공기관리 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “이 지침은 산업안전보건법(이하 ”법“이라 한다) 제27조제1항의 규정에 따라”를 “이 고시는「산업안전보건법」제27조제1항에 따라”로 한다.

제3조 중 “0.57㎥/min”을 “분당 0.57세제곱미터 이상”으로 하고, 제4조 중 “당해”를 “해당”으로 한다.

제6조제2항 중 “제1항에서 규정한 기기와 동등이상의”를 “제1항의 기기와 같은 수준 이상의”로 한다.

제7조 중 “사무실내에서”를 “사무실 안에서”로 하고, “공기질이 가장 나쁠 것으로 예상되는 2곳(다만, 사무실 면적이 500㎡을 초과하은 경우에는 500㎡당 1곳씩 추가)이상에서 채취하고, 측정은 사무실 바닥면으로부터 0.9～1.5m 높이에서 한다”를 “공기질이 가장 나쁠 것으로 예상되는 2곳 이상에서 채취하고, 측정은 사무실 바닥면으로부터 0.9미터 이상 1.5미터 이하의 높이에서 한다. 다만, 사무실 면적이 500제곱미터를 초과하는 경우에는 500제곱미터마다 1곳씩 추가하여 채취한다”로 한다.

제10조 중 “2012년 9월 24일”을 “2015년 9월 19일”로 한다.

부    칙

이 고시는 2012년 9월 20일부터 시행한다.