고용노동부 고시 제2012-70호

운반하역표준안전작업지침 일부개정안

운반하역표준안전작업지침 중 일부를 다음과 같이 개정한다.

고시의 제목 “운반하역표준안전작업지침”을 “운반하역 표준안전 작업지침”으로 한다.

전문의 “운반하역표준안전작업지침을 다음과 같이 제정한다.”를 삭제한다.

제1장을 다음과 같이 한다.

“제 1 장”을 “제1장”으로 하고, 제1장의 제목 “총    칙”을 “총칙”으로 한다.

제1조 중 “지침은 산업안전보건법(이하 “법”이라 한다) 제27조의 규정에 의하여 인력운반하역 및 기계 운반하역”을 “고시는 「산업안전보건법」 제27조에 따라 인력 및 기계 운반하역”으로 한다.

제2조 중 “지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에서 정하는 것과 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 법, 동법 시행령, 동법 시행규칙 및 산업안전기준에 관한 규칙이”를 “고시에서 사용하는 용어의 정의는 이 고시에 특별한 규정이 없으면 「산업안전보건법」(이하 “법”이라 한다), 같은 법 시행령(이하 “영”이라 한다) 및 시행규칙(이하 “규칙”이라 한다), 「산업안전보건기준에 관한 규칙」(이하 “안전보건규칙”이라 한다)이“로 한다.

제2장을 다음과 같이 한다.

“제 2 장”을 “제2장”으로 하고, 제2장의 제목 “인력 운반 하역”을 “인력 운반하역”으로 한다.

제3조 본문 중 “작업개시전 다음 각호의 규정을”를 “작업시작 전 다음 각 호의 사항을”로 하고, 같은 조 제1호 중 “작업 개시”를 “작업시작”으로 한다.

제4조 본문 중 “규정에”를 “사항에”로 하고, 같은 조 제1호 중 “집어 넣어야”를 “집어넣어야”로 하고, 같은 조 제2호 중 “집어 넣거나”를 “집어넣거나”로 하고, 같은 조 제3호 중 “안전장갑을”를 “안전장갑은”으로, “검정 합격품”을 “안전인증을 받은 제품”으로, “제품으로”를 “제품을”로 하고, 같은 조 제4호 중 “검정합격품”을 “안전인증을 받은 제품”으로 한다.

제5조 중 서두에 “사업주는”을 추가하고, “작업대상물의”를 “작업대상의”로, “년령”을 “연령”으로, “작업중량은”을 “작업중량이”로 한다.

제6조 중 “작업 개시전”을 “작업시작 전”으로, “취급시”를 “취급 시”로 한다.

제7조 본문 중 “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제2호 중 “목측한”을 “어림잡은”으로 하고, 같은 조 제3호 중 “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 호 바목 중 “아니되며”를 “아니 되며”로 한다.

제8조 본문 중 “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제1호 중 “여러번”을 “여러 번”으로 하고, 같은 조 제1호 및 제3호, 제4호 중 “아니된다”를 “아니 된다”로 한다.

제9조 본문 중 “규정을”를 “사항을”로 한다.

제10조 본문 중 “각호의 규정을”를 “각 호의 사항을”로 하고, 같은 조 제1호 중 “협의”를 “협의하여”로 하고, 같은 조 제2호 중 “신장”을 “키”로, “작업자는”을 “근로자는”으로 하고, 같은 조 제3호 중 “아니된다”를 “아니 된다”로 한다.

제11조 중 서두에 “사업주는”을 추가한다.

제12조 본문 중 “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제1호 중 “한쪽면을”를 “한쪽 면을”로, “내려 놓아야”를 “내려놓아야”로 하고, 같은 조 제2호 중 “아니된다”를 “아니 된다”로 한다.

제13조 본문 중 “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제1호 중 “사용전에”를 “사용 전에”로, “이상유무를”을 “이상 유무를”로 하고, 같은 조 제3호 중 “오도록하고”를 “오도록 하고”로, “운전시”를 “운전 시”로 하고, 같은 조 제6호 중 “아니된다”를 “아니 된다”로 한다.

제3장을 다음과 같이 한다.

“제 3 장”을 “제3장”으로 한다.

제1절을 다음과 같이 한다.

“제 1 절”를 “제1절”로 하고, 제1절의 제목 “준    비”를 “준비”로 한다.

제14조 본문 중 “작업개시전에”를 “작업시작 전에”로, “각 호에 규정된”을 “각 호의”로 하고, 같은 조 제1호 중 “작업개시전”을 “작업시작 전”으로, “상황에”를 “사항에”로 하고, 같은 호 다목 중 “이상유무를 작업개시전”을 “이상 유무를 작업시작 전에”로 하고, 같은 호 라목 중 “점검실시 때는”을 “점검을 실시할 때에는”으로, ““점검 중”이란 표지를”을 “표지(점검 중)를”로, “일반근로자에게”를 “다른 근로자에게”로 하고, 같은 호 마목 중 ““점검 중 스위치를 넣지 말 것”등의 표지를”을 “표지(점검 중 스위치를 넣지 말 것 등)를”로 하고, 같은 호 바목 중 “고임목를”을 “고임목을”로 하고, 같은 호 사목 중 “2인”을 “2명”으로 하고, 같은 조 제2호 가목 중 “운전시의 이상유무：운전상황, 이상상태와”를 “운전 시의 이상 유무: 운전 상황, 이상 상태와”로 하고, 같은 호 나목 중 “운전중의 작업내용：통상 작업인가, 임시 또는 수리작업인가”을 “운전 중의 작업내용: 통상 작업인가, 임시작업 또는 수리작업 인가”로 하고, 같은 호 다목 중 “작업장내의 상태：공사 또는 수리등에”를 “작업장 안의 상태: 공사 또는 수리 등에”로 한다.

제2절을 다음과 같이 한다.

“제 2 절”을 “제2절”로 하고, 제2절의 제목 “운    전”을 “운전”으로 한다.

제15조 본문 중 “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제3호 및 제4호 중 “5㎝”를 “5센티미터”로 하고, 같은 조 제4호 중 “아니된다”를 “아니 된다”로 한다.

제16조 본문 중 “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제1호 중 “움직임증”을 “움직임 등”으로 하고, 같은 조 제2호 중 “안된다”를 “아니 된다”로 하고, 같은 조 제4호 중 “횡방향”을 “가로방향”으로, “2m”를 “2미터”로 한다.

제17조 본문 중 “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제1호 중 “착지전에”를 “착지 전에”로, “20㎝정도의”를 “20센티미터 정도의”로 하고, 같은 조 제2호 중 “아니된다”를 “아니 된다”로 한다.

제18조의 제목 “이상시 조치”를 “이상 시 조치”로 하고, 같은 조 본문 중 “이상시에는”을 “이상이 있을 때에는”으로, “규정에 의하여”를 “사항에 따라”로 하고, 같은 조 제1호 중 “주행중에”를 “주행 중에”로, ““OFF”로”를 “오프(OFF)로”로 하고, 같은 조 제2호 중 “운전중”을 “운전 중”으로 하고, 같은 조 제4호 중 ““OFF”로”를 “오프(OFF)로”로 하고, 같은 조 제5호 중 “사용중에”를 “사용 중에”로, “등”을 “등에”로 하고, 같은 조 제6호 중 “기타”를 “그 밖에”로, “취하고나서”를 “취한 후”로 한다.

제3절을 다음과 같이 한다.

“제 3 절”를 “제3절”로 하고, 제3절의 제목 “걸 이 작 업”을 “걸이작업”으로 한다.

제19조 본문 중 “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제1호 중 “목측하는”을 “목측(目測)할”로 하고, 같은 조 제2호 중 “정겨하중을”를 “정격하중을”로, “아니된다”를 “아니 된다”로 한다.

제20조 본문 중 “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제2호 중 “사용전”을 “사용 전에”로, “이상유무를”을 “이상 유무를”로, “것을”를 “것은”으로 한다.

제21조 본문 중 “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제1호 중 “10㎝”를 “10센티미터”로 하고, 같은 조 제2호 중 “낮게하여”를 “낮게 하여”로 한다.

제22조 본문 중 “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제1호 중 “후크중심에”를 “후크 중심에”로 하고. 같은 조 제3호 중 “물체을”를 “물체를”로 하고, 같은 조 제4호 중 “60°”를 “60도”로 한다.

제23조 본문 중 “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제1호 중 “확실히 하여 매달린”을 “매달린”으로, “하며”를 “하며,”로, “등은 확실시”를 “등을”로 하고, 같은 조 제2호 중 “보완 조치하여”를 “조치하여”로 한다.

제24조 본문 중 “각호의 규정을”를 “각 호의 사항을”로 한다.

제25조 본무 중 “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제1호 중 “2m”를 “2미터”로 하고, 같은 조 제2호 중 “적치시에”를 “적치 시에”로, “당기지말고”를 “당기지 말고”로 하고, 제3호 중 “적치시에”를 “적치 시에”로 한다.

제26조 본문 중 “규정을”를 “사항을”로 한다.

제27조 본문 중 “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제1호 중 “노동부고시 “크레인작업표준신호””를 “「크레인작업표준신호」(고용노동부고시)”로 하고, 같은 조 제3호 중 “행하여야”를 “하여야”로 하고, 같은 조 제7호 중 “개시전에”를 “시작 전에”로 한다.

제4절을 다음과 같이 한다.

“제 4 절”을 “제4절”로 하고, 제4절의 제목 “작 업 표 준”을 “작업표준”으로 한다.

제29조에서 제31조까지 중 “다음과 같은”을 “다음”으로 한다.

제5절을 다음과 같이 한다.

“제 5 절 ”를 “제5절”로 하고, 제5절의 제목 “점 검 기 준”을 “점검기준”으로 한다.

제32조에서 제34조까지 중 “작업개시전에”를 각각 “작업시작 전에”로, “다음과 같은”을 각각 “다음”으로 한다.

제35조 중 “링(RING)의”를 “링(Ring)의)”로, “작업개시전에”를 “작업시작 전에”로, “다음과 같은”을 “다음”으로 한다.

제36조에서 제40조까지 중 “작업개시전에”를 각각 “작업시작 전에”로, “다음과 같은”을 각각 “다음”으로 한다.

제6절을 다음과 같이 한다.

“제 6 절 ”를 “제6절”로 하고, 제6절의 제목 “벨트 컨베이어”을 “벨트컨베이어”으로 한다.

제41조 본문 중 “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제1호 중 “타근로자가”를 “다른 근로자가”로 하고, 같은 조 제3호 중 “행하여야”를 “하여야”로 하고, 같은 조 제4호 중 “운전중에는”을 “운전 중에는”으로 한다.

제42조 본문 중 “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제5호 중 “모타”를 “모터”로 하고, 같은 조 제8호 중 “운전중의”를 “운전 중의”로 한다.

제43조의 제목 “낙하물 처리”를 “운반물 처리”로 하고, 같은 조 제1항 중 “낙하물”을 각각 “운반물”로, “안전을”를 “안전울”로 하고, 같은 조 제2항 중 “낙하물”을 “운반물”로, “1m”를 “1미터”로, “아니된다”를 “아니 된다”로 한다.

제44조의 제목 “낙하물 적재”를 “운반물 적재”로 하고, 같은 조 제1항 중 “낙하물”을 “운반물”로, “운전중의”를 “운전 중의”로, “포터블 컨베이어”를 “포터블컨베이어”로 하고, 같은 조 제2항 중 “낙하물”을 “운반물”로 한다.

제4장을 다음과 같이 한다.

“제 4 장”을 “제4장”으로 한다.

제1절을 다음과 같이 한다.

“제 1 절”을 “제1절”로 하고, 제1절의 제목 “준   비”를 “준비”로 한다.

제45조 본문 중 “이동식기계의”는 “이동식 기계의”로, “규정을”은 “사항을”로 하고, 같은 조 제2호 중 “이동중에는”을 “이동 중에는”으로 하고, 같은 조 제4호 중 “올린채”를 “올린 채”로 하고, 같은 조 제5호 중 “이동중에”를 “이동 중에”로 하고, 같은 조 제7호 중 “자”를 “사람”으로, “자가”를 “사람이”로, “아니된다”를 “아니 된다”로 한다.

제2절을 다음과 같이 한다.

“제 2 절”을 “제2절”로 하고, 제2절의 제목 “운    전”을 “운전”으로 한다.

제46조 본문 중 “이동식기계를”을 “이동식 기계를”로, “규정을”을 “사항을”로 하고, 같은 조 제1호 중 “레바”를 “레버”로, “작용레바가”를 “작용레버가”로 하고, 같은 조 제3호 중 “이동후에는”을 “이동 후에는”으로 하고, 같은 조 제4호 중 “이상유무를”을 “이상 유무를”로 하고, 같은 조 제6호 중 “작동레바의”를 “작동레버의”로 한다.

제47조 본문 중 “이동식기계로”를 “이동식 기계로”로, “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제1호 중 “급한출발”를 “급출발”로, “아니된다”를 “아니 된다”로 하고, 같은 조 제3호 및 제4호 중 “아니된다”를 “아니 된다”로 한다.

제48조 본문 중 “이동식기계를”을 “이동식 기계를”로, “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제3호 중 “차를”을 “차에서”로 하고, 같은 조 제4호 중 “괴임목”을 “고임목”으로 한다.

제49조 본문 중 “이동식기계를”을 “이동식 기계를”로, “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제4호 중 “아니된다”를 “아니 된다”로 하고, 같은 조 제6호 중 “괴임목”을 “고임목”으로 한다.

제50조 본문 중 “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제4호 중 “않는다.).”를 “않는다).”롤 하고, 같은 조 제5호 중 “주행일지에”를 “주행일지를”로 한다.

제3절을 다음과 같이 한다.

“제 3 절”를 “제3절”로 하고, 제3절의 제목 “지  게  차”를 “지게차”로 한다.

제51조의 제목 “작업개시전의 점검”을 “작업시작 전의 점검”으로 하고, 같은 조 본문 중 “작업개시전에”를 “작업시작 전에”로, “규정에”를 “사항에”로 하고, 같은 조 제3호 중 “이상유무를”을 “이상 유무를”로 한다.

제52조 본문 중 “작업 개시전에”를 “작업시작 전에”로, “규정에”를 “사항에”로 하고, 같은 조 제2호 및 제6호 중 “기타”를 “그 밖의”로 한다.

제53조 본문 중 “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제2호 중 “가이드가”를 “가드가”로 하고, 같은 조 “포오크의”를 “포크의”로 한다.

제54조 본문 중 “하물취급작업을”를 “하물취급 작업을”로, “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제3호 중 “포오크를”을 “포크를”로, “포오크가”를 “포크가”로 한다.

제55조 본문 중 “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제1호 중 “5∼10㎝”를 “5센티미터 이상 10센티미터 이하의”로 하고, 같은 조 제2호 중 “포오크에”를 “포크에”로, “기타”를 “그 밖에”로 하고, 같은 조 제3호 중 “후방향쪽으로”를 “뒷쪽으로”로 하고, 같은 조 제4호 중 “10∼30㎝”를 “10센티미터 이상 30센티미터 이하의”로 한다.

제56조 본문 중 “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제2호 중 “급브레이크는”을 “급정지는”으로 하고, 같은 조 제3호 중 “전후 좌우에”를 “전후좌우에”로 하고, 같은 조 제5호 중 “방법으로”를 “사항에 따라”로 하고, 같은 조 제6호 중 “창고등의”를 “창고 등의”로 하고, 같은 조 제7호 중 “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 호 가목 중 “포오크의”를 “포크의”로, “아래부분이”를 “아랫부분이”로 하고, 같은 호 나목 중 “횡방향으로”를 “가로방향으로”로 하고, 같은 호 다목 중 “한다.”를 “한다”로, “변속레바를”을 “변속레버를”로, “안된다.)”을 “아니 된다).”로 한다.

제57조 본문 중 “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제5호 중 “포오크의 끼워넣은”을 “포크를 끼워 넣은”으로 하고, 같은 조 제6호 중 “포오크는”을 “포크는”으로, “1/4∼1/3정도”를 “4분의 1 이상 3분의 1이하 정도”로 하고, 같은 조 제8호 중 “아니된다”를 “아니 된다”로 한다.

제58조 본문 중 “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제2호의 “기타”를 “그 밖의”로 하고, 같은 조 제3호 중 “야간작업시에는”을 “야간작업 시에는”으로 한다.

제4절을 다음과 같이 한다.

“제 4 절”을 “제4절”로 하고, 제4절의 제목 “포터블 컨베이어”를 “포터블컨베이어”로 한다.

제59조 본문 중 “포터블 컨베이어”를 “포터블컨베이어”로, “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제2호 중 “작업개시전에”를 “작업시작 전에”로 하고, 같은 조 제3호 중 “규정을” “사항을”로 하고, 같은 호 나목 중 “보턴을”를 “버튼을”로 한다.

제60조 본문 중 “포터블 컨베이어”를 “포터블컨베이어”로, “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제4호 중 “아니된다”를 “아니 된다”로 하고, 같은 조 제6호 중 “운전중”을 “운전 중”으로 하고, 같은 조 제8호 중 “아니된다”를 “아니 된다”로 한다.

제61조 본문 중 “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제3호 중 “낮게하고”를 “낮게 하고”로 하고, 같은 조 제4호 중 “많이나는”을 “많이 나는”으로 하고, 같은 조 제5호 중 “고세서는”을 “곳에서는”으로 하고, 같은 조 제8호 중 “맞닫는”을 “맞닿는”으로, “롤러 컨베이어”를 “롤러컨베이어”로 한다.

제62조 본문 중 “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제3호 중 “범위내에”를 “범위에”로, “받아내리는”을 “받아 내리는”으로 하고, 같은 조 제4호 중 “경사각도를”을 “경사 각도를”로 하고, 같은 조 제9호 중 “롤러 컨베이어를”를 “롤러컨베이어를”로 하고, 같은 조 제10호 중 “콘베이어”를 “컨베이어”로, “2인을”를 “2명을”로 하고, 같은 조 제11호 중 “규정에”를 “사항에”로 하고, 같은 호 나목 중 “사용한다”를 “사용한다.”로 하고, 같은 호 다목 중 “목재등의”를 “목재 등의”로, “크다.).”를 “크다).”로, “긴막대”를 “긴 막대”로 한다.

제63조 본문 중 “규정에”를 “사항에”로 하고, 같은 조 제1호 중 “잘감아”를 “잘 감아”로 하고, 같은 조 제2호 중 “작업장내의”를 “작업장 안의”로 하고, 같은 조 제4호 중 “롤러 컨베이어를”을 “롤러컨베이어”로 하고, 같은 조 제7호 중 “작업장밖에”를 “작업장 밖에”로, “카바를”을 “덮개를”로 한다.

제5절을 다음과 같이 한다.

“제 5 절”을 “제5절”로 하고, 제5절의 제목 “쇼벨로우더”를 “셔블로더”로 한다.

제64조 본문 중 “규정에”를 “사항에”로 하고, 같은 조 제1호 중 “쇼벨로우더”를 “셔블로더”로 하고, 같은 조 제2호 중 “작업개시전”을 “작업시작 전”으로 한다.

제65조 본문 중 “쇼벨로우더”를 “셔블로더”로, “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제3호 중 “점검시에”를 “점검 시에”로, “레바”를 “레버”로, “올려 놓아”를 “올려놓아”로 하고, 같은 조 제4호 중 “쇼벨로우더”를 “셔블로더”로 한다.

제66조 본문 중 “쇼벨로우더”를 “셔블로더”로, “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제1호 중 “레바나”를 “레버나”로, “레바가”를 “레버가”로 하고, 같은 조 제3호 중 “엔진이상”을 “엔진의 이상”으로 한다.

제67조 본문 중 “쇼벨로우더의 주행시”를 “셔블로더의 주행 시”로, “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제1호의 “타근로자나”를 “다른 근로자나”로 하고, 같은 조 제3호 중 “아니된다”를 “아니 된다”로 하고, 같은 조 제8호 중 “쇼벨로우더”를 “셔블로더”로 한다.

제68조 본문 중 “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제2호 중 “30㎝”를 “30센티미터”로 하고, 같은 조 제5호 중 “아니된다”를 “아니 된다”로 하고, 같은 조 제7호 중 “아니되며”를 “아니 되며”로 한다.

제69조 본문 중 “쇼벨로우더의 정지시”를 “셔블로더의 정지 시”로, “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제1호 중 “버킷내의”를 “버킷 안의”로 하고, 같은 조 제2호 중 “정지후에는 변소레바를”을 “정지 후에는 변속레버를”로 하고, 같은 조 제4호 중 “정지후”를 “정지 후”로 하고, 같은 조 제5호 중 “레바에”를 “레버에”로, “레바”를 “레버”로 한다.

제70조의 제목 “작업개시전 조치”를 “작업시작 전 조치”로 하고, 같은 조 본문 중 “쇼벨로우더의 다음 각 호의 규정을”를 “셔블로더의 다음 각 호의 사항을”로 하고, 같은 조 제2호 중 “쇼벨로우더의”를 “셔블로더의”로 하고, 같은 조 제3호 중 “작업장내에서는 타근로자의”를 “작업장 안에서는 다른 근로자의”로 하고, 같은 조 제4호 중 “작업장내의”를 “작업장 안의”로 하고, 같은 조 제5호 중 “작업장내의 구조물등”을 “작업장 안의 구조물 등”으로, “보기쉬운”을 “보기 쉬운”으로 한다.

제71조의 제목 “작업시”를 “셔블로더의 작업”으로 하고, 같은 조 본문 중 “쇼벨로우더”를 “셔블로더”로, “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제3호 중 “작업장내에”를 “작업장 안에”로 하고, 같은 조 제4호 중 “깔판등으로”를 “깔판 등으로”로 하고, 같은 조 제5호 중 “작업장내에”를 “작업장 안에”로 하고, 같은 조 제6호 중 “다른작업과”를 “다른 작업과”로 한다.

제73조 본문 중 “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제1호 중 “금하여야”를 “금지하여야”로 하고, 같은 조 제3호 중 “편하중이되므로”를 “편하중이 되므로”로 하고, 같은 조 제5호 중 “되지않도록”을 “되지 않도록”으로, “이송중에”를 “이송 중에”로 한다.

제74조 본문 중 중 “쇼베로우더의 작업시에는”을 “셔블로더의 작업 시에는”으로, “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제1호 중 “이송중에는”을 “이송 중에는”으로 하고, 같은 조 제5호 중 “아니된다”를 “아니 된다”로 한다.

제75조 본문 중 “쇼벨로우더”를 “셔블로더”로, “규정을”를 “사항을”로 하고, 같은 조 제1호 중 “쇼벨로우더”를 “셔블로더”로 하고, 같은 조 제5호 중 “타근로자를 접근시키지 않도록”을 “다른 근로자가 접근하지 못하도록”으로 한다.

제76조의 제목 “작업종료시 점검”을 “작업종료 시 점검”으로 하고, 같은 조 본문의 “쇼벨로우더의 작업종료시”를 “셔블로더의 작업종료 시”로 하고, 같은 조 제2호 중 “물의 누설, 기름누설이 없는가”를 “물과 기름의 누설 여부를”로 하고, 같은 조 제4호 중 “쇼벨로우더의 이상유무를”을 “셔블로더의 이상 유무를”로 하고, 같은 조 제5호 중 “작업장내에”를 “작업장 안에”로 한다.

제77조 중 “2012년 9월24일까지”을 “2015년 9월19일까지”로 한다.

부칙

이 고시는 2012년 9월 20일부터 시행한다.