고기압 작업에 관한 기준

제정 1990. 9.19. 고시 제1990-44호

제정(폐지후 재발령) 2009. 9.25  고시 제2009-58호

개정 2011. 7.29  고시 제2011-36호

제1조(목적) 이 고시는 ｢산업안전보건법｣ 제46조,  같은 법 시행령 제32조의8제2항 및 ｢산업안전보건기준에 관한 규칙｣ 제533조, 제537조, 제556조 및 제557조에 따른 고압실내작업 또는 잠수작업을 하는 근로자에 대한 작업시간, 감압의 속도 및 부상의 속도 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호에 정하는 것을 제외하고는 ｢산업안전보건법｣, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 ｢산업안전보건기준에 관한 규칙｣에서 정하는 바에 따른다.

1. “고압시간”이라 함은 고압실내작업자에게 가압을 시작한 때부터 감압을 시작하는 때까지의 시간을 말한다.

2. “잠수시간”이라 함은 잠수작업자가 잠수를 시작한 때부터 부상을 시작하는 때까지의 시간을 말한다.

3. “작업간 가스압감소시간”이라 함은 고압실내작업 또는 잠수작업을 1일 1회이상 행하는 근로자에 대하여 작업과 작업사이에 근로자의 체내가스압을 감소시키는데 필요한 시간을  말한다.

4. “작업 후 가스압감소시간”이라 함은 고압실내작업 또는 잠수작업을 행하는 근로자에 대하여 작업 후에 근로자의 체내가스압을 감소시키는데 필요한 시간을 말한다.

제3조(고압시간) 사업주는 고압실내작업에 근로자를 종사하게 하는 때의 고압시간은 다음 각호에 정하는 기준에 따라야 한다.

1. 고압시간은 1일 6시간, 1주 34시간을 초과하지 아니할 것

2. 고압실내작업이 1일 2회를 초과하지 아니하거나 또는 당해 고압실내압력이 매제곱센티미터당 4킬로그램 이하인 때의 고압시간은 다음 각목에 정하는 시간을 초과하지 아니할 것

가. 고압실내작업이 1일 1회인 때의 고압시간은 당해 고압실내의 압력에 따라〔별표 1〕에서 정하는 고압시간의 최장시간

나. 고압실내작업이 1일 2회인 때의 고압시간은 다음에 정하는 시간

1) 제1회째의 압력수준이 전회의 압력수준보다 높을 때에는 제2회째의 압력을 기준으로 하여〔별표 1〕에서 정하는 해당 압력수준의 최장의 고압시간에서 전회에 작업을 고압시간을 뺀시간

2) 제2회째의 압력수준이 전회의 입력수준보다 낮을 때에는 전회의 압력을 기준으로 하여 해당 압력수준의 최장의 고압시간에서 전회에 작업한 고압시간을 뺀 시간

3. 고압실내작업이 1일 2회를 초과하거나 또는 당해 고압실내압력이 매제곱센티미터당 4킬로그램을 초과하는 때의 고압시간은 다음  각목에서 정하는 시간을 초과하지 아니할 것

가. 고압실내작업이 제1회인 때(고압실내작업이 1일 1회인 때에도 포함한다)의 고압시간은 당해 고압실내의 압력수준에 따라〔별표 2〕에서 정하는 고압시간의 최장시간

나. 고압실내작업이 1일 1회를 초과하는 때의 고압시간은 다음에 정하는 시간

1) 당해 고압실내압력수준이 당일 작업한 고압실내압력 수준보다 높을 때에는 당해 고압실내압력을 기준으로 하여 별표 2에서 정하는 고압시간의 최장시간에서〔별표 3〕에서 정하는 고압실내작업 수정시간을 뺀 시간

2) 당해 고압실내 압력수준이 당일 작업한 고압실내압력 수준보다 낮을 때에는 당일 작업한 고압실내압력중 최고 압력을 기준으로 하여〔별표 2〕에서 정하는 고압시간의 최장시간에서〔별표 3〕에서 정하는 고압실내작업 수정시간을 뺀 시간

제4조(고압실내작업의 가스압감소시간) ①사업주는 당일에 미리 고압실내작업에 종사한 근로자를 다시 고압실내 작업에 종사시킬 때에는 다음 각호에서 정하는 “작업간 가스압감소시간” 이상의 시간을 부여하고 당일 시간동안에는 고압실내작업 또는 다른 작업에 종사하지 아니하도록 하여야 한다.

1. 제3조제2호나.목의 경우에는 제1회와 제2회의 압력수준을 비교하여 높은 압력의 고압시간을 기준으로 한 작업간 가스압 감소시간

2. 제3조제3호나.목의 경우에는 당일 고압실내작업 중 최고압력의 고압시간을 기준으로 한 작업간 가스압감소시간

②사업주는 당일 고압실내업무를 마친 근로자에 대하여는 다음 각호에서 정하는 “작업 후 가스압감소시간” 이상의 시간을 부여하고 당해 시간동안 및 그 이후에 힘든 작업에 종사하지 아니하도록 하여야 한다.

1. 제3조제2호의 경우에는 최종회의 고압시간을 기준으로 하여〔별표 1〕에서 정하는 작업 후 가스압감소시간

2. 제3조제3호의 경우에는 최종회의 고압시간을 기준으로 하여〔별표 2〕에서 정하는 작업 후 가스압감소시간

③사업주는 고압실내작업을 1일 2회 이상 행하는 근로자에 대하여 제2회 이후에 작업전 가스압감소시간 또는 작업 후 가스압감소시간을 부여하는 때에는 고압시간을 제3조제3호나.목의 고압시간에〔별표 3〕에 정하는 고압실내작업 수정시간을 가산하여  얻은 시간으로 하여야 한다.

제5조(잠수시간) 사업주는 잠수작업에 근로자는 종사하게 하는 때의 잠수시간은 다음 각호에서 정하는 기준에 따라야 한다.

1. 잠수시간은 1일 6시간, 1주 34시간을 초과하지 아니할 것. 다만, 잠수작업을 1일 3회 이상 행하는 경우의 잠수시간의 합계는 각회의 잠수시간에 제2호나.목의 잠수작업수정시간을 가산하여 계산하여야 한다.

2. 잠수시간은 다음 각목에서 정하는 시간을 초과하지 아니할 것

가. 잠수작업이 1일 2회인 때의 잠수시간은 당해 작업의 잠수심도에 따라 〔별표 2〕에서 정하는 “잠수시간”의 최장시간

나. 잠수작업이 1일 1회를 초과하는 때의 잠수시간은 다음에 정하는 시간

1) 당해 잠수심도가 당일 작업한 잠수심도보다 높을 때에는 당해 잠수심도를 기준으로 하여〔별표 2〕에서 정하는 잠수시간의 최장시간에서〔별표 3〕에서 정하는 잠수작업 수정시간을 뺀 시간

2) 당해 잠수심도가 당일 작업한 잠수심도보다 낮을 때에는 작업한 잠수심도 중 최고잠수심도를 기준으로하여〔별표 2〕에서 정하는 잠수시간의 최장시간에서〔별표 3〕에서 정하는 잠수작업 수정시간을 뺀 시간

제6조(잠수작업의 가스압감소시간) ①사업주는 당일에 이미 잠수작업에 종사한 근로자를 다시 잠수작업에 종사시킬 때에는 전회의 잠수시간을 기준으로 하여〔별표 2〕에서 정하는 “작업간가스압감소시간” 이상의 시간을 부여하고 당해 시간동안에는 잠수작업 또는 다른 작업에 종사하지 아니하도록 하여야 한다.

②사업주는 당일 잠수작업을 마친 근로자에 대하여는 최종회의 잠수시간을 기준으로 하여〔별표 2〕에서 정하는 “작업 후 가스압감소시간” 이상의 시간을 부여하고 당해 시간 동안 및 그 이후에 힘든 작업에 종사하지 아니하도록 하여야 한다.

③사업주는 잠수작업을 1일 2회 이상 행하는 근로자에 대하여 제2회 이후에 작업간 가스압감소시간 또는 작업 후 가스압감소시간을 부여하는 때에는 잠수시간을 제5조제2호나.목의 잠수시간에〔별표 3〕에서 정하는 잠수작업 수정시간을 가산하여 얻은 시간으로 하여야 한다.

제7조(감압의 속도) 사업주는 고압실내작업자에게 기갑실에서 감압을 행하는 때에는 다음 각호의 기준에 따라야 한다.

1. 감압의 속도로 매분 매제곱센티미터당 0.8킬로그램 이하로 할 것

2. 제3조제2호에서 정하는 고압시간의 경우에는 당해 압력 및 고압시간을 기눈으로 하여〔별표 1〕의 “감압”란의 각 압력단계에 도달한 때에 당해 압력단계에서 정하는 시간 이상 감압을 정지시킨 후 감압을 계속할 것

3. 제3조제3호에서 정하는 고압시간의 경우에는 당해 고압시간을 기준으로 하여〔별표 2〕의 “감압”란의 각 압력단계에 도달한 때에 당해 압력단계에서 정하는 시간 이상 감압을 정지시킨 후  감압을 계속할 것

4. 고압실내작업이 1일 2회 이상인 근로자에 대하여 제2회 이후 감압을 행할 때에는 당해 작업의 고압시간에〔별표 3〕에서 정하는 고압실내작업 수정시간을 가산하여 얻은 값을 고압시간으로 하여〔별표 2〕의 “감압”란의 각 입력단계에 도달한 때에 당해 압력 단계에서 정하는 시간 이상 감압을 정지시킨 후 감압을 계속할 것

제8조(부상의 속도) 사업주는 잠수작업자에게 부상을 행하게 하는 때에는 다음 각호의 기준에 따라야 한다.

1. 부상속도는 매분당 10미터 이하로 할 것

2. 제5조제2호에서 정하는 잠수시간의 경우에는 당해 잠수시간을 기준으로 하여〔별표 2〕의 “부상”란의 각 수심단계에 도달한 때에 당해 수심단계에서 정하는 시간 이상 부상을 정지시킨 후 부상을 계속하도록 할 것

3. 잠수작업이 1일 2회 이상인 근로자에 대하여 제2회 이후 부상을 행할 때에는 당해 작업의 잠수시간에〔별표 3〕에서 정하는 잠수작업 수정시간을 가산하여 얻은 값을 감수시간으로 하여〔별표 2〕의 “부상”란의 각 수심단계에 도달한 때에 당해 수심단계에서 정하는 시간 이상 부상을 정지시킨 후 부상을 계속하도록 할 것.

제9조(재검토기한 3년) 이 고시는「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 고시 발령 후 2014년 7월28일까지 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 폐지 또는 개정한다.

부 칙<2011.7.29>

(시행일) 이 고시는 2011년 7월 29일부터 시행한다.

【별표 1】

고압실내작업시간

압력 ㎏/㎠	고압시간	감압(분) ㎏/㎠					체내 가스압 계수	작업간가스 감소 시간 (분)	작업후가스 감소 시간 (분)	제2회 고압 시간 (분)
		1.5	1.2	0.9	0.6	0.3
	30분이하					1	1.2	30	30	330
	30분초과 60 〃					1	1.4	30	30	300
1.0	60 〃 90 〃					1	1.5	30	30	270
초과	90 〃 120 〃					1	1.6	30	30	240
	120 〃 150 〃					2	1.7	60	30	210
1.2	150 〃 180 〃					3	1.8	60	30	180
이하	180 〃 210 〃					4	1.9	60	30	150
	210 〃 240 〃					5	1.9	60	30	120
	240 〃 270 〃					5	2.0	150	45	90
	270 〃 300 〃					6	2.0	150	45	60
	300 〃 330 〃					6	2.1	150	45	30
	330 〃 360 〃					7	2.1	150	45	0
	30분이하					1	1.3	30	30	300
	30분초과 60 〃					1	1.5	30	30	270
1.2	60 〃 90 〃					1	1.6	30	30	240
초과	90 〃 120 〃					3	1.7	60	30	210
	120 〃 150 〃					5	1.8	60	30	180
1.4	150 〃 180 〃					6	1.9	60	30	150
이하	180 〃 210 〃					8	2.0	60	30	120
	210 〃 240 〃					10	2.0	60	30	90
	240 〃 270 〃					10	2.1	150	45	60
	270 〃 300 〃					10	2.1	150	45	30
	300 〃 330 〃					12	2.2	150	45	0
	30분이하					1	1.3	30	30	270
	30분초과 60 〃					1	1.5	30	30	240
1.4	60 〃 90 〃					3	1.7	60	30	210
초과	90 〃 120 〃					5	1.8	60	30	180
	120 〃 150 〃					7	1.9	60	30	150
1.6	150 〃 180 〃					9	2.0	60	30	120
이하	180 〃 210 〃					11	2.1	90	45	90
	210 〃 240 〃					15	2.2	150	45	60
	240 〃 270 〃					18	2.2	150	45	30
	270 〃 300 〃					23	2.2	150	45	0

압력 ㎏/㎠	고압시간	감압(분) ㎏/㎠					체내 가스압 계수	작업간가스 감소 시간 (분)	작업후가스 감소 시간 (분)	제2회 고압 시간 (분)
		1.5	1.2	0.9	0.6	0.3
	30분이하					1	1.3	30	30	270
	30분초과 60 〃					5	1.6	30	30	240
1.6	60 〃 90 〃					9	1.8	60	30	210
초과	90 〃 120 〃					13	1.9	60	30	180
	120 〃 150 〃				2	15	2.0	60	30	150
1.8	150 〃 180 〃				5	20	2.1	90	45	120
이하	180 〃 210 〃				8	25	2.1	90	45	90
	210 〃 240 〃				9	30	2.2	150	45	60
	240 〃 270 〃				10	35	2.2	150	45	30
	270 〃 300 〃				17	35	2.2	150	45	0
	30분이하					1	1.4	30	30	240
	30분초과 60 〃					8	1.6	30	30	210
1.8	60 〃 90 〃					16	1.8	60	30	180
초과	90 〃 120 〃				7	15	2.0	60	30	150
	120 〃 150 〃				9	20	2.1	90	45	120
2.0	150 〃 180 〃				11	30	2.1	90	45	90
이하	180 〃 210 〃				15	35	2.2	150	45	60
	210 〃 240 〃				20	40	2.2	150	45	30
	240 〃 270 〃				25	45	2.2	150	45	0
	30분이하					1	1.4	30	30	240
	30분초과 60 〃					11	1.7	60	30	210
2.0	60 〃 90 〃				8	15	1.9	60	30	180
초과	90 〃 120 〃				12	20	2.0	90	30	150
	120 〃 150 〃				15	30	2.1	90	45	120
2.2	150 〃 180 〃				23	40	2.1	90	45	90
이하	180 〃 210 〃				25	45	2.2	150	45	60
	210 〃 240 〃				30	50	2.2	150	45	30
	240 〃 270 〃				31	60	2.2	150	45	0
	30분이하					1	1.4	30	30	210
	30분초과 60 〃					14	1.7	60	30	180
2.2	60 〃 90 〃				8	20	1.9	60	30	150
초과	90 〃 120 〃				18	30	2.0	90	30	120
	120 〃 150 〃				26	35	2.1	120	45	90
2.4	150 〃 180 〃			5	30	40	2.1	150	45	60
이하	180 〃 210 〃			10	30	50	2.2	150	45	30
	210 〃 240 〃			14	30	60	2.2	150	45	0

압력 ㎏/㎠	고압시간	감압(분) ㎏/㎠					체내 가스압 계수	작업간가스 감소 시간 (분)	작업후가스 감소 시간 (분)	제2회 고압 시간 (분)
		1.5	1.2	0.9	0.6	0.3
	30분이하					1	1.5	30	30	210
	30분초과 60 〃					20	1.8	60	30	180
2.4	60 〃 90 〃				13	25	2.0	90	30	150
초과	90 〃 120 〃				19	35	2.1	120	45	120
	120 〃 150 〃				33	45	2.1	120	45	90
2.6	150 〃 180 〃			6	35	50	2.2	150	45	60
이하	180 〃 210 〃			15	35	55	2.2	150	45	30
	210 〃 240 〃			18	35	65	2.2	150	45	0
	30분이하					2	1.5	30	30	180
2.6	30분초과 60 〃				10	15	1.8	60	30	150
초과	60 〃 90 〃				17	30	2.0	90	30	120
	90 〃 120 〃				25	35	2.1	120	45	90
2.8	120 〃 150 〃			9	30	45	2.2	150	45	60
이하	150 〃 180 〃			15	35	55	2.2	150	45	30
	180 〃 210 〃			16	40	60	2.2	150	45	0
	15분이하					2	1.3	30	30	165
	15분초과 30 〃					5	1.5	30	30	150
	30 〃 45 〃				3	15	1.7	60	45	135
2.8	45 〃 60 〃				13	20	1.9	60	45	120
초과	60 〃 75 〃				18	30	2.0	90	45	105
	75 〃 90 〃			4	20	40	2.0	90	45	90
3.0	90 〃 105 〃			11	25	40	2.1	120	45	75
이하	105 〃 120 〃			13	30	45	2.1	120	45	60
	120 〃 135 〃			15	35	45	2.2	150	60	45
	135 〃 150 〃			18	35	50	2.2	150	60	30
	150 〃 165 〃			23	35	55	2.2	150	60	15
	165 〃 180 〃			20	40	60	2.2	150	60	0
	180 〃 195 〃			24	40	65	2.2	150	60	15
	195 〃 210 〃			26	40	75	2.2		60	2

압력 ㎏/㎠	고압시간	감압(분) ㎏/㎠					체내 가스압 계수	작업간가스 감소 시간 (분)	작업후가스 감소 시간 (분)	제2회 고압 시간 (분)
		1.5	1.2	0.9	0.6	0.3
	15분이하					2	1.3	30	30	180
	15분초과 30 〃					9	1.6	30	30	165
3.0	30 〃 45 〃				11	15	1.8	60	45	150
초과	45 〃 60 〃				18	25	1.9	60	45	135
	60 〃 75 〃				25	35	2.0	90	45	120
3.2	75 〃 90 〃			10	25	40	2.0	90	45	105
이하	90 〃 105 〃			12	30	45	2.1	120	45	90
	105 〃 120 〃			15	35	50	2.1	150	60	75
	120 〃 135 〃			20	40	60	2.2	150	60	60
	135 〃 150 〃			20	40	60	2.2	150	60	45
	150 〃 165 〃			22	40	65	2.2	150	60	30
	165 〃 180 〃			25	40	70	2.2	150	60	15
	180 〃 195 〃		5	25	40	75	2.2		60	0
	15분이하					2	1.4	60	30	165
	15분초과 30 〃					13	1.6	60	30	150
3.2	30 〃 45 〃				14	20	1.8	90	45	135
초과	45 〃 60 〃				21	30	1.9	90	45	120
	60 〃 75 〃			13	25	35	2.0	120	45	105
3.4	75 〃 90 〃			15	35	45	2.1	120	45	90
이하	90 〃 105 〃		5	15	35	55	2.1	102	45	75
	105 〃 120 〃		9	15	40	60	2.1	150	60	60
	120 〃 135 〃		10	20	40	65	2.1	150	60	45
	135 〃 150 〃		12	25	40	65	2.2	150	60	30
	150 〃 165 〃		14	25	40	70	2.2	150	60	15
	165 〃 180 〃		16	25	40	75	2.2		60	0
	15분이하					2	1.4	60	30	150
	15분초과 30 〃					17	1.6	60	30	135
3.4	30 〃 45 〃				15	25	1.8	90	45	120
초과	45 〃 60 〃			5	20	35	2.0	120	45	105
	60 〃 75 〃			11	25	50	2.0	120	45	90
3.6	75 〃 90 〃			18	30	60	2.0	120	45	75
이하	90 〃 105 〃			25	35	65	2.1	150	60	60
	105 〃 120 〃		9	25	40	65	2.1	150	60	45
	120 〃 135 〃		14	25	40	70	2.2	150	60	30
	135 〃 150 〃		16	25	40	75	2.2	150	60	15
	150 〃 165 〃		18	25	40	80	2.2		60	0

압력 ㎏/㎠	고압시간	감압(분) ㎏/㎠					체내 가스압 계수	작업간가스 감소 시간 (분)	작업후가스 감소 시간 (분)	제2회 고압 시간 (분)
		1.5	1.2	0.9	0.6	0.3
	15분이하					2	1.4	60	30	135
	15분초과 30 〃					21	1.7	90	45	120
3.6	30 〃 45 〃				20	25	1.9	90	45	105
초과	45 〃 60 〃			9	25	35	2.0	120	45	90
	60 〃 75 〃		5	15	30	50	2.0	120	45	75
3.8	75 〃 90 〃		12	20	30	60	2.1	120	45	60
이하	90 〃 105 〃		14	25	35	65	2.1	150	60	45
	105 〃 120 〃	5	15	25	35	70	2.1	150	60	30
	120 〃 135 〃	8	20	25	35	70	2.2	150	60	15
	135 〃 150 〃	11	20	25	40	70	2.2		60	0
	15분이하					2	1.4	60	30	45
	15분초과 30 〃					25	1.7	90	45	30
3.8	30 〃 45 〃				15	35	1.9	90	45	15
초과	45 〃 60 〃			12	20	45	2.0	120	45	0
	60 〃 75 〃		7	20	30	55	2.0	120	45	60
4.0	75 〃 90 〃		15	20	35	65	2.1	150	60	45
이하	90 〃 105 〃	7	15	20	35	70	2.1	150	60	30
	105 〃 120 〃	11	15	25	35	70	2.2	150	60	15
	120 〃 135 〃	11	20	25	40	70	2.2		60	0

【별표 2】

고압실내작업 및 잠수작업

압력 (㎏/㎠)	잠 수 심 도 m	고 압 시 간	감 압 (분) ㎏/㎠								체내 가스 압계 수	작업 간 가스 감소 시간 (분)	작업 후 가스 감소 시간 (분)
			2.4	2.1	1.8	1.5	1.2	0.9	0.6	0.3
		잠 수 시 간	부 상 (분)
			24m	21m	18m	15m	12m	9m	6m	3m
1.0 초과 1.2 이하	10 초 과 12 이 하	10분이하									1.1	30	30
		10분초과 30 〃									1.2	30	30
		30 〃 60 〃									1.4	30	30
		60 〃 90 〃									1.5	30	30
		90 〃 120 〃									1.6	30	30
		120 〃 180 〃								3	1.8	60	30
		180 〃 240 〃								5	1.9	60	30
		240 〃 360 〃								7	2.1	150	60
1.2 초과 1.4 이하	12 초 과 14 이 하	10분이하									1.1	30	30
		10분초과 30 〃									1.3	30	30
		30 〃 60 〃									1.5	30	30
		60 〃 90 〃									1.6	30	30
		90 〃 120 〃								4	1.7	60	30
		120 〃 150 〃								6	1.8	60	30
		150 〃 180 〃								7	1.9	60	30
		180 〃 210 〃								9	2.0	60	30
		210 〃 240 〃								10	2.0	150	60
		240 〃 360 〃								12	2.1	150	60
1.4 초과 1.6 이하	14 초 과 16 이 하	10분이하									1.1	30	30
		10분초과 30 〃									1.3	30	30
		30 〃 60 〃									1.4	30	30
		60 〃 90 〃									1.6	30	30
		90 〃 120 〃								3	1.7	60	30
		120 〃 150 〃								6	1.8	60	30
		150 〃 180 〃								9	1.9	60	30
		180 〃 210 〃								12	2.0	60	30
		210 〃 270 〃								13	2.1	150	60
		240 〃 360 〃								17	2.2	150	60

압력 (㎏/㎠)	잠 수 심 도 m	고 압 시 간	감 압 (분) ㎏/㎠								체내 가스 압계 수	작업 간 가스 감소 시간 (분)	작업 후 가스 감소 시간 (분)
			2.4	2.1	1.8	1.5	1.2	0.9	0.6	0.3
		잠 수 시 간	부 상 (분)
			24m	21m	18m	15m	12m	9m	6m	3m
1.6 초과 1.8 이하	16 초 과 18 이 하	10분이하									1.1	30	30
		10분초과 25 〃									1.3	30	30
		25 〃 40 〃									1.4	30	30
		40 〃 55 〃									1.5	30	30
		55 〃 75 〃								2	1.7	60	30
		75 〃 105 〃								11	1.8	60	30
		105 〃 135 〃								16	1.9	60	30
		135 〃 150 〃							4	16	2.0	60	30
		150 〃 180 〃							7	16	2.1	150	60
		180 〃 240 〃							9	21	2.2	150	60
1.8 초과 2.0 이하	18 초 과 20 이 하	10분이하									1.2	30	30
		10분초과 25 〃									1.3	30	30
		25 〃 35 〃									1.4	30	30
		35 〃 50 〃									1.5	30	30
		50 〃 65 〃								9	1.6	30	30
		65 〃 95 〃								16	1.8	60	30
		95 〃 115 〃							7	16	1.9	60	30
		115 〃 135 〃							10	16	2.0	60	30
		135 〃 165 〃							15	27	2.1	150	60
		165 〃 225 〃							18	34	2.2	150	60
2.0 초과 2.2 이하	20 초 과 22 이 하	15분이하									1.2	30	30
		15분초과 30 〃									1.4	30	30
		30 〃 42 〃									1.5	30	30
		42 〃 60 〃								7	1.7	60	30
		60 〃 75 〃								16	1.8	60	30
		75 〃 85 〃							5	16	1.8	60	30
		85 〃 100 〃							12	16	1.9	60	30
		100 〃 120 〃							17	22	2.0	60	30
		120 〃 150 〃							21	29	2.1	150	60
		150 〃 210 〃							25	39	2.2	150	60

압력 (㎏/㎠)	잠 수 심 도 m	고 압 시 간	감 압 (분) ㎏/㎠								체내 가스 압계 수	작업 간 가스 감소 시간 (분)	작업 후 가스 감소 시간 (분)
			2.4	2.1	1.8	1.5	1.2	0.9	0.6	0.3
		잠 수 시 간	부 상 (분)
			24m	21m	18m	15m	12m	9m	6m	3m
2.2 초과 2.4 이하	22 초 과 24 이 하	10분이하									1.2	30	30
		10분초과 25 〃									1.4	30	30
		25 〃 37 〃									1.5	30	30
		37 〃 50 〃								6	1.6	30	30
		50 〃 58 〃								14	1.7	60	30
		58 〃 75 〃							16	14	1.8	60	30
		75 〃 90 〃							18	16	1.9	60	30
		90 〃 108 〃							21	22	2.0	90	30
		108 〃 145 〃							27	32	2.1	150	60
		145 〃 180 〃							29	41	2.2	150	60
2.4 초과 2.6 이하	24 초 과 26 이 하	10분이하									1.2	30	30
		10분초과 20 〃									1.3	30	30
		20 〃 32 〃									1.5	30	30
		32 〃 45 〃								7	1.6	30	30
		45 〃 55 〃								6	1.7	60	30
		55 〃 65 〃							8	16	1.8	60	30
		65 〃 80 〃							18	16	1.9	60	30
		80 〃 100 〃							26	22	2.0	90	30
		100 〃 110 〃							27	25	2.0	150	60
		110 〃 160 〃							29	41	2.2	150	60
2.6 초과 2.8 이하	26 초 과 28 이 하	10분이하									1.2	30	30
		10분초과 20 〃									1.4	30	30
		20 〃 28 〃									1.5	30	30
		28 〃 40 〃								6	1.6	30	30
		40 〃 44 〃								11	1.6	30	30
		44 〃 49 〃								16	1.7	60	30
		49 〃 60 〃							11	16	1.8	60	30
		60 〃 70 〃							18	22	1.9	60	30
		70 〃 90 〃							27	22	2.0	90	30
		90 〃 110 〃						8	27	29	2.1	150	60
		110 〃 140 〃						13	29	41	2.2	150	60

압력 (㎏/㎠)	잠 수 심 도 m	고 압 시 간	감 압 (분) ㎏/㎠								체내 가스 압계 수	작업 간 가스 감소 시간 (분)	작업 후 가스 감소 시간 (분)
			2.4	2.1	1.8	1.5	1.2	0.9	0.6	0.3
		잠 수 시 간	부 상 (분)
			24m	21m	18m	15m	12m	9m	6m	3m
2.8 초과 3.0 이하	28 초 과 30 이 하	10분이하									1.2	30	30
		10분초과 20 〃									1.4	30	30
		20 〃 25 〃									1.5	30	30
		25 〃 35 〃								4	1.6	30	30
		35 〃 39 〃								10	1.6	30	30
		39 〃 44 〃								16	1.7	60	30
		44 〃 50 〃							8	16	1.8	60	30
		50 〃 60 〃							16	16	1.8	60	30
		60 〃 78 〃							27	22	1.9	90	30
		78 〃 85 〃						5	27	22	2.0	90	30
		85 〃 105 〃						12	27	32	2.1	150	60
		105 〃 130 〃						17	29	48	2.2	150	60
3.0 초과 3.2 이하	30 초 과 32 이 하	10분이하									1.2	30	30
		10분초과 22 〃									1.4	30	30
		22 〃 30 〃								8	1.5	30	30
		30 〃 35 〃								14	1.6	30	30
		35 〃 40 〃								22	1.6	30	30
		40 〃 46 〃							9	22	1.7	60	45
		46 〃 53 〃							16	22	1.8	60	45
		53 〃 68 〃							27	22	2.0	90	45
		68 〃 79 〃						7	27	33	2.0	90	45
		79 〃 100 〃						17	27	48	2.1	150	60
		100 〃 120 〃						21	27	55	2.1	150	60
3.2 초과 3.4 이하	32 초 과 34 이 하	10분이하									1.2	30	30
		10분초과 19 〃									1.4	30	30
		19 〃 27 〃								7	1.5	30	30
		27 〃 31 〃								22	1.6	30	30
		31 〃 36 〃								22	1.7	60	45
		36 〃 41 〃							8	22	1.7	60	45
		41 〃 48 〃							16	22	1.8	60	45
		48 〃 60 〃							27	22	1.9	90	45
		60 〃 73 〃						10	27	37	2.0	120	45
		73 〃 95 〃						19	27	63	2.0	150	60
		95 〃 115 〃					5	22	32	74	2.0	150	60

압력 (㎏/㎠)	잠 수 심 도 m	고 압 시 간	감 압 (분) ㎏/㎠								체내 가스 압계 수	작업 간 가스 감소 시간 (분)	작업 후 가스 감소 시간 (분)
			2.4	2.1	1.8	1.5	1.2	0.9	0.6	0.3
		잠 수 시 간	부 상 (분)
			24m	21m	18m	15m	12m	9m	6m	3m
3.4 초과 3.6 이하	34 초 과 36 이 하	5분이하									1.2	30	30
		5분초과 17 〃									1.4	30	30
		17 〃 25 〃								8	1.5	30	30
		25 〃 29 〃								14	1.6	30	30
		29 〃 33 〃								22	1.6	30	30
		33 〃 38 〃							9	22	1.7	90	45
		38 〃 43 〃							16	22	1.8	90	45
		43 〃 55 〃							27	22	1.9	90	45
		55 〃 67 〃						10	27	34	2.0	120	45
		67 〃 90 〃						22	27	63	2.0	150	60
		90 〃 110 〃					9	22	34	80	2.0	150	60
3.6 초과 3.8 이하	36 초 과 38 이 하	5분이하									1.2	30	30
		5분초과 15 〃									1.4	30	30
		15 〃 22 〃								5	1.5	30	30
		22 〃 26 〃								14	1.6	30	30
		26 〃 30 〃								22	1.6	30	30
		30 〃 34 〃							9	22	1.7	90	45
		34 〃 40 〃							17	22	1.8	90	45
		40 〃 50 〃							27	22	1.9	90	45
		50 〃 62 〃						12	27	34	2.0	120	45
		62 〃 85 〃					4	22	27	67	2.0	150	60
		85 〃 105 〃					12	22	36	83	2.0	150	60
3.8 초과 4.0 이하	38 초 과 40 이 하	5분이하									1.2	30	30
		5분초과 15 〃									1.4	30	30
		15 〃 20 〃								3	1.5	30	30
		20 〃 24 〃								14	1.6	30	30
		24 〃 28 〃								22	1.6	30	30
		28 〃 32 〃							9	22	1.7	90	45
		32 〃 37 〃							18	22	1.8	90	45
		37 〃 46 〃							27	22	1.9	90	45
		46 〃 58 〃						14	27	28	2.0	120	45
		58 〃 80 〃					6	22	27	68	2.0	150	60
		80 〃 100 〃					16	22	36	82	2.0	150	60

압력 (㎏/㎠)	잠 수 심 도 m	고 압 시 간	감 압 (분) ㎏/㎠								체내 가스 압계 수	작업 간 가스 감소 시간 (분)	작업 후 가스 감소 시간 (분)
			2.4	2.1	1.8	1.5	1.2	0.9	0.6	0.3
		잠 수 시 간	부 상 (분)
			24m	21m	18m	15m	12m	9m	6m	3m
4.0 초과 4.2 이하	40 초 과 42 이 하	13분이하								2	1.4	60	30
		13분초과 16 〃								4	1.4	60	30
		16 〃 21 〃								11	1.5	60	30
		21 〃 26 〃								22	1.6	60	30
		26 〃 29 〃							9	22	1.7	90	45
		29 〃 35 〃							14	22	1.8	90	45
		35 〃 42 〃							27	28	1.8	90	45
		42 〃 55 〃						15	27	34	2.0	120	45
		55 〃 72 〃					8	22	27	65	1.9	150	60
		75 〃 95 〃					16	22	36	80	2.0	150	60
4.2 초과 4.4 이하	42 초 과 44 이 하	10분이하								2	1.4	60	30
		10분초과 14 〃								8	1.4	60	30
		14 〃 20 〃								14	1.6	60	30
		20 〃 24 〃								22	1.6	60	30
		24 〃 30 〃							15	28	1.6	60	30
		30 〃 37 〃							27	28	1.8	90	45
		37 〃 50 〃						16	27	34	2.0	120	45
		50 〃 70 〃					11	22	27	68	2.0	150	60
		70 〃 90 〃				4	19	22	30	107	2.0	150	60
4.5 초과 5.0 이하	45 초 과 50 이 하	8분이하								2	1.3	60	30
		8분초과 12 〃								8	1.4	60	30
		12 〃 16 〃								16	1.5	60	30
		16 〃 20 〃								28	1.6	60	30
		20 〃 26 〃							16	28	1.7	90	45
		26 〃 33 〃							27	28	1.8	90	45
		33 〃 43 〃						18	27	31	2.0	120	45
		43 〃 60 〃					13	23	27	68	2.0	150	60
		60 〃 80 〃				9	19	22	45	85	2.0	150	60

압력 (㎏/㎠)	잠 수 심 도 m	고 압 시 간	감 압 (분) ㎏/㎠								체내 가스 압계 수	작업 간 가스 감소 시간 (분)	작업 후 가스 감소 시간 (분)
			2.4	2.1	1.8	1.5	1.2	0.9	0.6	0.3
		잠 수 시 간	부 상 (분)
			24m	21m	18m	15m	12m	9m	6m	3m
5.0 초과 5.5 이하	50 초 과 55 이 하	6분이하								2	1.3	60	30
		6분초과 10 〃								7	1.4	60	30
		10 〃 12 〃								17	1.5	60	30
		12 〃 14 〃								27	1.5	60	30
		14 〃 17 〃								36	1.6	60	45
		17 〃 21 〃							14	36	1.7	90	45
		21 〃 27 〃							27	36	1.8	90	45
		27 〃 37 〃						18	27	44	1.9	90	45
		37 〃 55 〃			6	20	24	28	65	65	1.9	150	60
		55 〃 75 〃		8	18	20	24	49	90	73	1.9	150	60
5.5 초과 6.0 이하	55 초 과 60 이 하	5분이하								2	1.3	60	30
		5분초과 10 〃								6	1.5	60	30
		10 〃 15 〃								36	1.5	60	30
		15 〃 24 〃							23	36	1.8	90	45
		24 〃 33 〃						16	27	42	1.9	90	45
		33 〃 50 〃			9	20	24	27	65	70	1.9	150	60
		50 〃 70 〃		14	18	20	24	50	100	73	1.9	150	60
6.0 초과 6.5 이하	60 초 과 65 이 하	5분이하								5	1.3	60	30
		5분초과 12 〃								32	1.5	60	30
		12 〃 21 〃							23	36	1.7	90	45
		21 〃 30 〃				2	24	28	35	45	1.9	90	45
		30 〃 45 〃			6	20	24	28	56	73	1.9	150	60
		45 〃 65 〃	4	16	18	20	26	53	90	73	1.9	150	60
6.5 초과 7.0 이하	65 초 과 70 이 하	5분이하								10	1.4	60	30
		5분초과 11 〃								34	1.5	60	30
		11 〃 18 〃							25	36	1.7	90	45
		18 〃 27 〃				4	24	28	35	45	1.9	90	45
		27 〃 40 〃			12	20	24	28	65	95	1.8	150	60
		40 〃 60 〃	8	16	17	20	27	52	95	105	1.8	150	60

압력 (㎏/㎠)	잠 수 심 도 m	고 압 시 간	감 압 (분) ㎏/㎠								체내 가스 압계 수	작업 간 가스 감소 시간 (분)	작업 후 가스 감소 시간 (분)
			2.4	2.1	1.8	1.5	1.2	0.9	0.6	0.3
		잠 수 시 간	부 상 (분)
			24m	21m	18m	15m	12m	9m	6m	3m
7.0 초과 8.0 이하	70 초 과 80 이 하	5분이하								16	1.5	60	30
		5분초과 10 〃							8	35	1.6	60	30
		10 〃 15 〃							28	35	1.7	90	45
		15 〃 22 〃				7	24	28	37	51	1.8	90	45
		22 〃 35 〃			18	20	24	30	65	100	1.8	150	60
		35 〃 50 〃	12	16	18	20	28	32	95	105	1.8	150	60
8.0 초과 9.0 이하	80 초 과 90 이 하	5분이하								30	1.5	60	30
		5분초과 10 〃							20	35	1.7	90	45
		10 〃 15 〃						14	28	35	1.8	90	45
		15 〃 20 〃				13	24	28	44	51	1.9	90	45
		20 〃 30 〃			18	20	24	29	65	100	1.8	150	60
		30 〃 40 〃	12	16	18	20	24	49	90	105	1.8	150	60

【별표 3】

고압실내작업 및 잠수작업 수정시간

1. 고압실내작업 수정시간은 다음방식에 의해 구한다.

1) 작업자가 제1회에 작업한 고압실내압력 및 고압시간을 기준으로 하여 별표 1 또는 별표 2에서 구한 “체내가스압계수”의 수치를

[그림 1]의 ②선상에 잡는다.

2) 고압시간에 의해 할당된 고압실내작업자의 “작업간 가스압감소시간”의 수치를 [그림 1]의 ④의 선상에 잡는다.

3) 상기 1) 및 2)로 구한점을 직선으로 맺고 그 선과 ③의 선과 만나는 점을 구한다.

4) 당해 고압실내작업의 압력에 대한 점을 ①의 선상에 잡고 이것과 상기에서 구한 ③의 점을 직선으로 맺고 그 선과 ⑤의 선과 만나는 점을 구한다.

5) 상기 4)에 구한점의 수치를 고압실내작업 수정시간으로 한다.

6) 제3회의 고압실내작업에 근로자가 종사하는 때에는 제2회의 고압시간에서 상기 1)로 부터 5)로 구한 고압실내작업 수정시간을 가산한 수치를 총 고압시간으로 하여 1)로부터 5)의 방식으로 구한 수치를 고압실내작업 수정시간으로 한다. 이하, 고압실내작업이 증가되는 경우에는 상기의 방식을 반영하여 구한 수치를 당해 회의 고압실내작업 수정시간으로 한다.

2. 잠수작업 수정시간을 구하는 방식은 상기 1의 고압실내작업수정시간을 구하는 방식을 준용한다.

이 경우 “고압실내작업자”는 “잠수작업자”로, “고압실내작업”은 “잠수작업”으로, 고압실내 “압력”은 “잠수심도”로, “고압시간”은 “잠수시간”으로 읽는다.

(80이상 90이하) ─┬─(8.0이상 9.0이하)                      150  ──┐

│                                               ─┤

(70이상 80이하)   │  (7.0이상 8.0이하)                      120  ──┤

│                                               ─┤

(65이상 70이하)   │  (6.5이상 7.0이하)                      100  ──┤

(60이상 65이하)   │  (6.0이상 6.5이하)                       90    ─┤

(55이상 60이하)   │  (5.5이상 6.0이하)                       80    ─┤

(50이상 55이하)   │  (5.0이상 5.5이하)                       70    ─┤

(45이상 50이하)   │  (4.5이상 5.0이하)                       60    ─┤

(42이상 45이하)   │  (4.2이상 4.5이하)┌─2.2  │             50    ─┤

(40이상 42이하)   │  (4.0이상 4.2이하)├─2.1  │             40    ─┤

(38이상 40이하)   │  (3.8이상 4.0이하)├─2.0  │                     │

(36이상 38이하)   │  (3.6이상 3.8이하)├─1.9  │ 30 ──┐   30    ─┤

(34이상 36이하)   │  (3.4이상 3.6이하)│       │      ─┤           │

(32이상 34이하)   │  (3.2이상 3.4이하)├─1.8  │ 60 ──┤   20    ─┤

(30이상 32이하)   │  (3.0이상 3.2이하)│       │      ─┤           │

(28이상 30이하)   │  (2.8이상 3.0이하)├─1.7  │ 90 ──┤           │

(26이상 28이하)   │  (2.6이상 2.8이하)│       │      ─┤         ─┤

(24이상 26이하)   │  (2.4이상 2.6이하)├─1.6  │120 ──┤           │

(22이상 24이하)   │  (2.2이상 2.4이하)│       │      ─┤   10    ─┤

(20이상 22이하)   │  (2.0이상 2.2이하)├─1.5  │150 ──┤           │

│                  │       │      ─┤           │

(18이상 20이하)   │  (1.8이상 2.0이하)│       │180 ──┤           │

│                  ├─1.4  │      ─┤           │

(16이상 18이하)   │  (1.6이상 1.8이하)│       │210 ──┤           │

│                  ├─1.3  │      ─┤           │

(14이상 16이하)   │  (1.4이상 1.6이하)│       │240 ──┤           │

│                  ├─1.2  │      ─┤           │

(12이상 14이하) ─┴─(1.2이상 1.4이하)│       │270 ──┤           │

│       │      ─┤           │

│       │300 ──┘           │

└─1.1  │                     │

│              5    ─┘

당                    당          체     │   작      잠       고

해                    해          내         업      수       압

잠                    고          가         간      작       실

수                    압          스         가      업       내

작                    실          압         스      수       작

업                    내          계         압      정       업

의                    작          수         감      시       수

수                    업          ∩         소      간       정

심                    의          분         시      ∩       시

∪         간      분       간

압                     ∩      ∪       ∩

력                   분              분

∪               ∪

①                  kg/㎠         ②         ③      ④        ⑤