소방방재청 고시 제2013-3호

구조장비기준을 다음과 같이 제정․고시합니다.

2013년 2월 25일

소방방재청장

제정이유

○ 구)「구조대 및 구급대 편성·운영 등에 관한 규칙」폐지 및 「119구조구급에 관한 법률」제정·시행(2011.9.9.)에 따라 이에 근거한 구조장비 기준 및 내용연수 지정하고

○ 원전사고 등 다양한 특수재난에 효과적인 대응과 최신장비 도입 및 변화에 적극 대처하기 위한 「구조장비 기준」을 정하려는 것임

주요내용

가. 구조대 업무분야별 장비기준을 용도별로 세분화 함(별표 1)

나. 부적정한 장비명칭을 용도부합 및 관용표기로 정정함(별표 1)

다. 기능저하 및 유사기능 장비를 삭제 또는 통합하고 일부장비를 세트화 및 개별품목으로 재분류함(별표 1 부터 별표 2)

라. 장비의 구성·내용·종류 등의 기본내용을 마련함(별표 1)

마. 현존하는 구조대를 기준으로 재작성 및 세분화 함(별표 1)

바. 특수구조대 보유장비 및 신기술장비를 새로이 추가함(별표 1)

사. 현장 활용도를 고려한 구조장비 내용연수 지정(별표 1)

참고사항

가. 합    의 : 의견조회(지자체 ‘13.1.8～1.18) 결과 반영 등

나. 기    타 : 제정안 별첨

구조장비 기준

제정 2013. 2.25. 소방방재청 고시 제2013-3호

제1조(목적) 이 기준은「119구조·구급에 관한 법률」제8조, 제9조, 제12조 및 같은 법 시행규칙 제3조제3항, 제6조제2항, 제9조제3항에서 소방방재청장에게 위임한 119구조대 및 항공구조구급대에서 갖추어야 할 장비와 효율적인 장비를 관리하기 위하여 내용연수 기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.
1. “구조장비”란 구조활동 시 원활한 구조업무를 수행하는 장비를 말한다.
2. “국제구조장비”란 국제구조활동 시 원활한 구조업무를 수행하는 장비를 말한다.

제3조(구조장비 기준) 「119구조·구급에 관한 법률 시행규칙」(이하“규칙”이라 한다) 제3조제3항 및 제9조제3항에 따른 119구조대 및 항공구조구급대의 장비 기준은 별표 1과 같다.

제4조(개인휴대 안전장구) 구조활동 현장에 투입되는 대원이 휴대하여야 할 안전장구기준은 별표 2와 같다.

제5조(국제구조장비 기준) 규칙 제6조제2항에 따른 국제구조장비 기준은 「중앙119구조단 운영 규정」제16조 기준에 따른다.

제6조(내용연수) 구조장비 품목별 내용연수는 별표 1과 같다. 다만 내용연수 적용에 대한 예외사항은「소방장비 내용연수 지정 고시」제4조 기준에 따른다.

제7조(준용) 구조장비 기준에 관하여 이 고시에서 정하는 사항 외에 차량 및 장비 유지관리 등은 「소방장비관리규칙」,「소방장비 내용연수 지정 고시」, 「호흡보호 장비 안전관리에 관한 기준」,「소방용 특수보호복 등의 성능과 유지관리기준」 등의 관련 규정을 준용한다.

제8조(재검토기한) 이 고시는「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2016년 2월 24일까지로 한다.

부칙(2013.2.25)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날로부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 폐지) 구조 및 구급장비 기준(소방방재청 고시 제2005-65)은 폐지한다.

[별표 1]

구조장비 기준(제3조 관련)

●필수 / ○선택

용도별	장비명			내 용	내용 연수	보유기준		대별 장비보유 적응성							비고
						대원별	대별	일반구조대	특수구조대			직할 및 테러대응구조대	항공구조	생활안전 및 센터
									화학	수난	산악
총계	330종							159	113	109	109	205	112	74
소계	13							2	3	1	1	4	0	0
구조차량	구조공작차			내용 : 소방자동차 기본표준 적용	8		1	●		○		●
	구조버스			내용 : 인원 및 장비수송용 특장차량 (수송버스 포함)	8		1	○	○	○	○	●	○
	화학차 (화학화재진압차)			내용 : 소방자동차 기본표준 적용	8		1		○
	화생방분석차량			내용 : 화생방 정밀 분석차	8		1		●			○
	화생방제독차량			내용 : 화생방 전문 제독차	8		1		●			○
	일반구조장비 운송트레일러			제원 : 180(W)×300(L)×150(H) 이상	8		1	○			○	○
	수난구조장비 운송트레일러			제원 : 180(W)×300(L)×150(H) 이상	8		1	○		●
	화생방장비 운송트레일러 (화생방장비 운반차)			내용 : 누출, 제독장비 등 운반용	8		1	○	●			●
	화학약품 운송트레일러			제원 : 180(W)×300(L)×150(H) 이상	8		1	○	○			○
	화물차			내용 : 4륜 자동차 포함	8		1	●	○	○	●	●		○
	크레인			내용 : 장비운반 및 재난현장용	8		1					○
	굴삭기			내용 : 붕괴 등 재난현장용	12		1					○
	지게차			내용 : 장비운반용	12		1					○
소계	43							30	21	16	17	32	14	19
일반구조용	사다리			종류 : 거는, 복식, 우마형, 줄사다리 등 내용 : 길이 3m이상, 하중 150㎏ 이상	9		2	●	○	○	○	●	○	●
	공기매트			재질 : 방수, 방염, PU 등 내용 : 2단 팬식 공기막	7		1	●				●
	안전매트리스			제원 : 180(W)×100(L)×50(H) 이상	3		5	●			●	●	●
	개인로프			구성 : 보관가방 포함 제원 : 9㎜이하 × (10~20m)	소모품	1		●	●	●	●	●	●	●
	로프보호대			재질 : 알루미늄합금강, 스테인레스 스틸, 플라스틱, 고강도알루미늄 합금강	6		5	●	●	●	●	●	●	●
	다목적칼			구성 : 케이블 및 로프 절단 외 10종 이상 기능 포함	소모품	1		●	●	●	●	●	●	●
	E/V 마스터키			내용 : 국내설치 E/V 개방성능 보유	6		2	●				●		●
	구조작업용 공구세트			구성 : 드라이버 외 100종 이상 (내전공구세트 포함)	소모품		1	●	●	●	●	●	●	●
일반구조용	전기식 드릴			구성 : 예비용 드릴 날 1세트 (치수별) 보유	7		1	○				●		○
	충전식 드릴			구성 : 예비용 드릴 날 1세트 (치수별) 보유 내용 : 배터리 소모품(교환주기 2년)	7		1	●	○			●		●
	전원차단장비 (검색봉)			1세트 : 5m이상, 지중배전용 접지, 변전용 접지 내용 :전압은 66kv~350kv	7		1	●	●			●		●
	유리창압착기			1세트 : 2개 기본, 1개 최대용량 250㎏ 인증 : CE/EU/NFPA 단수인증	3		4	○				○		○
	교통신호봉			내용 : 점멸성능 보유	소모품		2	●	●	●	●	●	●	●
	라이트라인			제원 : 100m 이상 내용 : 방수성능(케이블, 케이블릴, 케이블릴 일체형 전원부)	5		2	●	●	○	○	●	○	○
	야광스틱			내용 : 형광물질	소모품		20	●	●	●	●	●	●
	헤드랜턴			인증 : KFI/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 종류 : 충전식, 전지식 내용 : LED등, 헬멧장착가능, 방수기능	3	1		●	●	●	●	●	●	●
	연기투시랜턴			인증 : KFI/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 방수성능, 충전식, 배터리소모품 (교환주기 2년)	5	1		●	●	●	●	●	●	●
	휴대용탐조등			인증 : KFI/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 광폭조절기능, 충전식, 배터리소모품 (교환주기 2년)	5		5	●	●	●	●	●	●	○
	이동식 조명 발전기 세트	발전기		내용 : 휴대용	9		1	●	●	○	○	●		○
		조명등		내용 : 거치대 일체형 또는 분리형, 케이스포함	5		1	●	●	○	○	●
		전선릴		내용 : 전선릴(50m이상)	3		1	●	●	●	●	●		○
	충전식 조명세트			구성 : 조명등, 케이스보관함, 충전방식, 배터리소모품(교환주기 2년) 등	5		1	●	●	●	○	●		●
	이동식 송․배풍기			종류 : 전기식(전선릴), 엔진식 등 구성 : 송․․배풍용 호스	10		1	○	●			○
	공기충진기			종류 : 이동식, 고정식 등 내용 : 200 또는 300bar 겸용	10		1	○	●	●	○	●	○
	구조용조끼 (장비휴대용조끼)			내용 : 다기능 장비 수납가능	소모품	1		○	○	○	○	○	●	○
	개인장비 보관용 배낭 (개인장비보관 가방)			내용 : 150ℓ 이상, 바퀴부착, 연장식 손잡이, 적재가능 등	3	1		●	●	●	●	●	●	●
	로프총 (로프발사총)			종류 : 화약식 또는 공기식 내용 : 예비용품 포함	10		1	●	○	●	●	●		○
	마취총			종류: 화약식 또는 공기식 내용: 예비용품 포함	10		1	●			●	●		●
	석궁			구성 : 하드케이스, 주사기, 마취용 반사화살, 일반화살 등 내용 : 예비용품 포함	10		1	○			○	○		○
	그물총			구성 : 그물, 그물통, 공포탄, 공구키트, 청소봉, 오링, 윤활유, 알루미늄케이스, 공구박스 등 내용 : 예비용품포함	10		1	○			○	○		○
	블로우건			구성 : 3단봉, 주사기, 바늘, 바늘막이실리콘, 윤활유, 주사기 바늘캡, 꼬리날개, 에어주입주사기 내용 : 예비용품포함	10		1	●			○	○		●
일반구조용	위해(危害)동물 포획장비세트 (동물포획장비 세트)			구성 : 포획망, 그물망(대·중), 뱀집게, 동물구조집게, 고리, 올무, 켄넬박스 등	소모품		1	●			●	●		●
	전자충격장치 (전자충격기)			종류 : 핸드형, 3단접이형 등 내용 : 50,000V이상	5		1	●				●		○
	레일구조 이송장치			내용 : 국내 고속철도, 지하철, 철도 등의 레일 사용성능 보유	10		1	○				●
	케이블구조키트			구성 : 도르래 (직경11㎜~55㎜ 이내) 내용 : 제동 및 하강장치 등 포함	10		1	○			●	●
	간이소화용구			종류 : 분말소화기, CO2소화기 등	3		5	●	●	●	○	●	●	●
	통화식 무전기			내용 : 키를 잡지 않고 다방향 대원간 무전가능 기존 무전기와 호환 가능	5		5	○	●	○	○	○	○	○
	반지절단기			내용 : 톱날 교체가능 (반영구적), 이물질 오염에도 쉽게 세척 가능	5		1	●				○		●
	차량문개방기 세트			1세트 : 차량문 개방기 5종 이상 구성 : 문개방용 에어백, 쐐기, 주유구 열쇠, 보관가방 등	소모품		2	●						●
	동력소방펌프			구성 : 펌프, 흡수관, 중간연결금속구 등 내용 : 휴대용	5		1	○						○
	수중펌프			내용 : 방수성, 자동에어빼기, 일반 및 오물배수 겸용, 전동기 샤프트 내식성	5		1	○						○
	사체낭			내용 : 방수처리 및 내부가 보이지 않는 재질, 인적사항 기록가능, 운반용 손잡이 등	소모품		10	●	●	●	●	●	●	○
	바스켓 들것			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 특수합금제 또는 특수플라스틱, 일체형 또는 분리형, 항공구조연결끈 포함	5		1	●		○		●
소계	23							17	15	8	9	19	14	15
호흡 및 신체보호용	공기호흡기용기			인증 : KFI	15	2		●	●	○		●	●	●
	면체			인증 : KFI 내용 : 렌즈(소모품)	3	2		●	●	○		●	●	●
	등지게			인증 : KFI	5	1		●	●	○		●	●	●
	보조마스크			인증: KFI	3	1		●	●	○		●	●	●
	호스형 공기호흡기			인증 : KFI인증 검정품 내용 : 호스길이 30m이상, 사용시간은 2시간 이상	10		1	○	○			●
	폐쇄식 산소호흡기			구성 : 예비용 필터(교체주기 2년), AirEite 본체, 전면마스크, LCD디지털컨트롤러(잔량표시기능), 훈련용 키트 등 내용 : EU/IP/방폭 단수인증	10		2	○	●			○		○
	송기마스크			구성 : 에어콤프레셔, 전면마스크, 정화필터, 연결호스 등	3		2	○				●
	방진마스크			내용 : 박테리아와 분진차단효과 (분진포집율 90% 이상, 1회용)	소모품		100	●	●	●	●	●	●	●
	방진안경 (방진방풍안경)			내용 : 방진, 방풍, 분진분포율 (90% 이상) 등	소모품	1		●	○		○	●	●	●
	시력보호용 고글			내용 : 방풍, 자외선 차단, 방탄성능, 보안용 안경, 선글라스 등	소모품	1		●	●	●	●	●	●	●
호흡 및 신체보호용	대원안전 통신경보장치 (대원위치추적 장치 세트)			1세트 : 송신기5, 메인수신기1 내용 : 대원위치 탐색가능, 점멸 및 비상경보기능	3		1	○				○		○
	인명구조경보기 (경보기)			재질 : 내열, 내충격성의 폴리카보네이트 내용 : 점멸, 비상경보(90dBA)이상, ID 윈도우 작동키	3	1		●	●	○	●	●	●	●
	구조헬멧			구성 : 헬멧본체, 헤드랜턴 장착장비 포함	5	1		●	●	●	●	●	●	●
	방검복			재질 : stabond 소재류 내용 : 방탄레벨 2등급 이상 (전후면 방검)	10		2	○				○		○
	내전복 세트			1세트 : 상하의, 고무장갑, 내전장화(미끄럼방지기능), 내전헬멧 내용 : 내전성능, 20,000V이상	10		2	○				○		○
	구조방호복 (방화복)			내용 : 방수, 방열, 방풍, 투습 성능 및 야광표식 등 포함	3	2		●	●	●	●	●	●	●
	방열복			구성 : 방열복상·하의, 방열두건, 방열장갑 내용 : 겉감(알루나이즈드 내열섬유), 안감(내열섬유 등 성능)	10		5	●	●			●		○
	특수복세탁기			내용 : 세탁 및 건조 가능, 전용세제 (소모품)	5		1	●	○			●		○
	레펠장갑			인증 : CE/EU/NFPA/UIAA 단수인증 재질 : 천연가죽소재 내용 : 로프접촉 부위 2중 처리	소모품	1		●	●	●	●	●	●	●
	구조장갑			인증 : CE/EU/NFPA/UIAA 단수인증 내용 : 방수, 방열 등 대원보호기능, 날카로운 부위(금속, 깨진유리, 칼 등) 작업가능	소모품	2		●	●	●	●	●	●	●
	방화두건 (안면보호두건)			인증 : KF/ICE/EU/NFPA/UIAA 단수인증	소모품	2		●	●	●	●	●	●	●
	신체보호대 (관절보호대세트)			1세트 : 무릎·팔꿈치 보호대 등	소모품	1		●	●	●	●	●	●	●
	대원탈출장비			구성 : 내열가방, 로프, 허리벨트, 퀵드로우, 후크, 제동장치 등 내용 : 출동 시 휴대할 수 있는 부피, 내열성기능 포함	3	1		●				●		●
소계	15							7	12	0	0	14	1	5
측정용	가스측정기 (가스농도측정기)			내용 : 관할구역 물질별 가스측정기 보유	5		1	●	●			●		●
	PH농도 측정기			내용 : 수소이온농도측정용	10		1		●			●
	생물학작용제 탐지기			내용 : 독소다중킷트 포함	10		1		●			●
	화학작용제 탐지기			내용 : 신경, 혈액, 수포, 질식작용제 등 측정	10		1		●			●
	방사선선량계			내용 : 개인전자선량측정	10		5	●	●			●	●	●
	방사선측정기			내용 : 고,․저준위용	10		1	○	●			●		●
	방사성표면오염 측정기			내용 : 표면오염 측정용	10		1		●			●
	방사성오염감시기			내용 : 1초 이내 감마오염 감시	10		1		○			○
	방사성핵종분석기			내용 : 방사성 종류 측정용	10		1		●			●
	잔류전류 검지기			내용 : 검지주파수는 AC(교류) 20~100Hz, 작동온도 -30~50˚	5		1	●				●		●
	적외선온도계 (온도측정기)			내용 : 적외선 방식 등의 전자식	5		1	●	●			●
측정용	거리측정기			내용 : 레이져 방식 등의 전자식	10		1		●			●
	유해물질 분석기			내용 : 고체, 액체, 기체상 별	10		1		●			●
	가스크로마토 그래피			내용 : 물질 정량, 정성 분석	10		1		●			●
	전류전압측정계			내용 : 저항, 전류, 전압 등 측정용(전자식, 기계식 포함)	10		1					●		●
소계	24							17	1	1	1	20	2	4
중량물작업용	유압엔진펌프 (대형유압엔진 펌프)			인증 : CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 압력 250bar이상, 모터 4행정 가솔린엔진, 출력 5HP 이상	10		1	●		○		●
	유압엔진펌프 (휴대용엔진펌프)			인증 : CE/EU/NFPA 단수인증 내용: 압력 250bar이상, 모터 4행정 가솔린엔진, 출력 3HP이상, 폄프 용량에 맞는 유압램 선택	10		1	○				●		●
	예비유압호스릴			인증 : CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 호스파열압력 (작동압력의 4배 이상)	10		1	●				●
	배터리유압 장비세트			인증 : CE/EU/NFPA 단수인증 1세트 : 전개기, 절단기, 철근절단기. 유압호스, 배터리 3개 내용 : 배터리소모품 (교환주기 2년)	10		1	●	○			●	●	○
	유압절단기			인증 : CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 작동압력 250bar 이상, 절단력 25ton 이상	10		1	●				●
	유압전개기			인증 : CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 작동압력 250bar 이상, 전개력 20ton이상, 인장력 9ton 이상	10		1	●				●
	유압콤비절단기			인증 : CE/EU/NFPA 단수인증 종류 : 동력식, 배터리식 내용 : 작동압력 250bar 이상, 전개력 20ton 이상, 절단력 25ton 이상, 배터리소모품 (교환주기 2년)	10		1	●				●	●	●
	유압쐐기전개기			인증 : CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 작동압력 250bar 이상, 전개력 20ton 이상, 전개폭 50㎜이상	10		1	●				●
	유압램			인증 : CE/EU/NFPA 단수인증 구성 : 1단, 2단, 3단, 램지지대 등	10		3	●				●
	유압페달절단기 (유압페달·핸들 전달기)			인증 : CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 작동압력 250bar 이상, 절단력 10ton 이상	10		1	●				○
	수동식 유압콤비절단기 (수동식유압콤비)			인증 : CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 작동압력 250bar 이상, 전개력 20ton 이상, 절단력 25ton 이상	10		1	●	○	○		●		●
	수동식 케이블절단기			인증 : CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 작동압력 250bar 이상, 절단력 15ton 이상	10		1	○	○			●
	수동식 유압도어오프너			종류 : 유압식, 수동식, 기계식 등 내용 : 전개력 1ton 이상	10		1	●				●		●
	와이어윈치			구성 : 몸체, 윈치와이어(20m), 핸들봉 등 성능 : 수평 2.5ton, 수직 1.5ton 이상	10		1	○			○	●
	휴대용 동력식윈치			구성 : 엔진본체(윈치와이어포함), 견인바(50㎜*2m), 후크 2개 등 내용 : 엔진출력 4HP 이상, 자동잠금장치기능	10		1	○			○	○
	맨홀구조기구 세트			구성 : 삼각대, 로프, 등강기, 안전벨트, 도르래세트 등	10		1	●			●	●
	운전석 에어백 방지장치			인증 : CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 전차종사용가능, 재사용가능	10		2	●				●		○
	에어백세트			1세트 : 대․중․․소 구성 : 감압기, 연결호스, 컨트롤박스 등 내용 : 사용압력 8~10bar (300bar 실린더 사용)	5		1	●				●		○
중량물작업용	리프트잭세트			1세트 : 지지대 2개, 부속품 등 내용 : 수동식, 1.5ton 이상 부양 및 지지	10		1	●				●
	체인블럭			내용 : 정격하중 2.5ton 이상, 표준양정 2.5m 이상	10		1	○			○	○
	체인세트			1세트 : 체인, 체인아답타, 체인락	10		1	○				○
	벨트슬링세트			구성 : 슬링벨트, 짐바, 견인바, 샤클 등	5		1	●	●	●		●		○
	와이어로프			구성 : 턴버클, 클립, 후크, 씸플 등	10		1	○	○	○		●
	도르래 와이어로프용			재질 : 스테인레스스틸강, 강철 내용 : 허용하중 3ton 이상	10		2	●	○	○		●
소계	9							7	0	1	1	7	1	1
절단용	철선절단기 (철근절단기)			1세트 : 대․중․․소	10		1	●	○	○	○	●		●
	동력절단기			구성 : 감압밸브 장착, 철재·목재·콘크리트 절단날 등	5		2	●				●
	전기식절단기 (전기식양날 절단기)			내용 : 양날 역회전방식, 합판 또는 철재금속 절단가능	10		1	●				●
	핸드그라인더			내용: 무부하회전수 10,000rpm이상, 오토 카본브러쉬 기능 구성 : 소모품 등	10		1	●				●
	휴대용코아드릴			내용 : 습·건식 겸용, 다이아몬드 비트(치수별 습식, 건식 구별)	10		1	●				●
	체인톱			종류 : 엔진식, 충전식, 전기식 등 내용 : 엔진식(감압밸브장착), 충전식(배터리소모품), 예비용배터리(교환주기 2년) 포함	3		2	●		○	●	●	●
	공기톱 (충전식톱)			종류 : 충전식 내용 : 충전식(배터리소모품), 예비용배터리(교환주기 2년) 포함	10		1	●				●
	휴대용 가스절단기			내용 : 휴대가 용이·안전하고 신속한 절단, 사용시간 10분 이상	5		1	○				○
	수중겸용절단기			내용 : 육상 및 수중 사용가능	5		1	○		●		○
소계	4							3	1	0	1	4	1	1
파괴용	만능도끼			내용 : 손잡이 미끄럼 방지 기능, 도끼·지렛대 등 기능 3종 이상	5		5	●	●		●	●	●	●
	방화문파괴기 (문개방기구)			내용 : 도어록, 특수키개방 가능, 잠금쇠 해제장비 등 포함	5		1	●				●		○
	해머드릴			내용 : 용도별(철재, 목재, 콘크리트) 드릴날보유, 안전클러치 기능	10		1	●				●
	파괴해머 (착암기)			내용 : 무부하시타격수 1000회/분 이상, 스트로크당 타격률 30J 이상	10		1	○				●
소계	46							4	44	1	1	3	44	3
유해화학구조용	화학보호복 (화학보호복 A급)			내용 : 공기호흡기내장형 (색상코드 #FFC31E)	5(보관)		5	○	●				●	○
	화학보호복 C급			내용 : 방사능 입자로부터 보호가능 (색상코드 #FFC31E)	소모품		5	●	●			●	●	●
	내화학장갑			내용 : 부틸, 바이톤 등	소모품		5	○	●				●
	내화학장화			내용 : 내화학성	소모품		5	○	●				●
	생화학보호복 (훈련용 화학보호복)			내용 : 공기호흡기 내장형	5(보관)		5	○	●				●
유해화학구조용	방사선보호복			내용 : 저준위 방사선으로 부터 보호가능	5(보관)		5	○	●				●
	화생방마스크 (화생방방독면)			내용 : 전면형, 필터(방독, 독성, 유기용 등)포함	5(보관)		5	●	●			●	●	●
	화학보호복 검사장비			내용 : 제조사별 테스트 킷, 소방용특수보호복 등의 성능과 유지관리기준 제1조	10		1	○	●				●
	보호복 소독기			내용 : 소독 및 건조기능	10		1	○	●				●
	누출방지백 (누출방지백세트)			구성 : 조임밴드, 공기주입펌프, 내산커버 포함	15		1	○	●				●
	고압누출방지호스세트			구성 : 압력조정기및고무판포함	10		1	○	●				●
	누출방지 배수백 (누출방지배수백세트)			구성 : 조임밴드 및 공기주입장치, 배출호스 포함	15		1	○	●				●
	소형누출방지백세트			구성 : 조임밴드 및 공기주입장치 포함	15		1	○	●				●
	플랜지배수백세트			구성 : 공기주입장치 및 배출호스 포함	15		1	○	●				●
	진공 누출방지백 (진공누출방지백세트)			구성 : 공기주입장치 및 배출호스 포함	15		1	○	●				●
	누출방지창 (누출방지창세트)			구성 : 공기주입장치 및 연장호스 포함	15		1	○	●				●
	누출방지 슬리브세트 (파이프 누출방지 슬리브)			구성 : 조임공구 포함	소모품		1	○	●				●
	누출방지장비 밴드/조임장치 (누출방지밴드 세트)			구성 : 공기주입장치 포함	15		1	○	●				●
	누출방지본드			내용 : 내화학용	소모품		1	○	●				●
	누출방지테이프			내용 : 내화학용	소모품		1	○	●				●
	파이프 실링백세트			구성 : 공기주입장치 포함, 바이패스 겸용가능	15		1	○	●				●
	하수도 실링백세트			구성 : 공기주입장치 포함	15		1	○	●				●
	에어리프팅백 (리프팅백 세트)			내용 : 공기주입장치 등 포함, 내화학용	15		1	○	●				●
	누출물 수거 컨테이너 (누출물수거용기)			구성 : 공기주입형 및 FRP 용기 등	15		1	○	●				●
	누출물 진공수거기			내용 : 고체,액체 흡입 및 배출 가능	10		1		●				●
	누출물 수거용장구 세트			구성 : 삽, 빗자루, 쓰레받기 등	10		1	○	●				●
	흡착포 (흡착제)			구성 : 1BOX(100) 내용 : 유류용, 케미칼용(입자, 패드, 롤, 필로우), 오일펜스형	소모품		1	●	●	○			●	●
	오염물질 수거통			내용 : 대․중․소 구분	소모품		2	○	●				●
	오염물질 수거용집게			내용 : 플라스틱 및 금속	10		2	○	●				●
	휴대용제독기			내용 : 화생방용	10		2	○	●				●
	화생방제독기			내용 : 소형, 중형, 대형, 인체제독	10		1	○	●				●
유해화학구조용	연막소독기			내용 : 입자상 1㎛ 이하	10		1	○	●				●	○
	중화제살포기			내용 : 엔진식	10		1	○	●				●	○
	중화제			내용 : 화학약품 별	소모품		1	○	●				●	○
	제독제			내용 : 화학·생물·방사능, 장비제독, 지역제독, 인체제독용별	소모품		1	○	●				●
	개인제독실 (인체제독텐트 세트)			내용 : 펌프, 핫박스, 폐수펌프, 폐수저장탱크, 물탱크, 연결호스, 컨베이어 포함	10		1	○	●				●
	간이인체제독텐트			내용 : 공기주입장치 등 포함	10		1	○	●				●
	제독후 보호의			내용 : 남·녀·어린이 구분	소모품		20	○	●				●
	NBC요구조자 이송장치			내용 : 대량 환자 이송	10		1	○	○				○
	화생방들것			내용 : 화생방용, 제독(PVC 등) 등이 용이하여야 함	5		5	○	●				●
	오염환자 운반낭			내용 : 내부 음압장치	5(보관)		5	○	○				○
	오염환자 사체낭			내용 : 화생방용사용가능, 방수처리 및 내부가 보이지 않는 재질, 인적사항기록가능, 운반용손잡이 등	소모품		10	●	●	●	●	●	●	○
	샘플링후송키트			내용 : 화학, 생물, 방사능물질(고체, 액체 포함)	소모품		5	○	●				●
	에어샘플러			내용 : 가스별 샘플러 백 포함	5		1	○	●				●
	경계지역 설정용로프 (경계구역 설정라인)			구성 : HOT ZONE, WARM ZONE, COLD ZONE, FIRE LINE / 기둥포함	소모품		10	○	●	○			●
	풍향·풍속계			내용 : 풍향 및 풍속 측정	10		1	○	●				●
소계	56							29	0	53	0	47	1	0
수난구조용	수중칼			내용 : 로프나 그물 등을 절단할 수 있는 기능 보유, 녹방지 성능 보유	5		5	●		●		●	○	+
	스노클			내용 : 퍼지밸브 장착형, 수경스트랩과 결합용이 구조	3		5	●		●		●	○
	스킨핀			내용 : 신발형, 수상구조용	3		5	●		●		●	○
	수경			내용 : 렌즈는 안전강화유리류 재질 : 크리스탈실린콘류	3		5	●		●		●	○
	습식잠수복			내용 : 원단두께 5㎜이상 원피스, 두건 포함 (색상코드 #FFC31E)	소모품	1		●		●		●	○
	잠수화			내용 : 하절기(두께 3~5㎜)	소모품	1		●		●		●	○
	잠수장갑			내용 : 하절기(두께 3~5㎜)	소모품	1		●		●		●	○
	라이프자켓 (요구조자 구명자켓)			구성 : 2중 안전잠금장치, 원터치버클, 다리연결끈 내용 : 부력 80㎏ 이상	소모품		10	●		●		●
	구명부환			재질 : 내유성 폴리에틸렌류 내용 : 부력 80㎏ (로프부착)	5		5	●		●		●	○
	수난구조용캔			구성 : 구조자용어깨끈(벨크로스트랩), 구조용견인끈(길이 180㎝) 등 내용 : 특수플라스틱 재질 (인장강도360㎏, 포켓마스크 내장)	5		5	●		●		●	○
수난구조용	수난 구조용튜브			구성 : 구조자용어깨끈, 구조용견인끈 (길이 180㎝) 등 내용 : 인장강도 360㎏ (부력이 좋은 폼재질 등 사용)	5		5	●		●		●	○
	스쿠버공기통			내용 : 국제공인 규격품, 사용압력 200bar	15		12	●		●		●
	레귤레이터			내용 : 1단 고압조정기, 밸런스타입(다이아프램, 피스톤), 부력조절기, 주호흡기, 보조호흡기, 게이지, 드라이슈트 등 연결 가능 구조, 동계용 키트 포함	5		5	●		●		●
	주호흡기			내용 : 동계용 키트 포함	5		5	●		●		●
	보조호흡기			내용 : 밸런스타입, 동계용 키트 포함	5		5	●		●		●
	게이지			종류 : 아날로그형, 디지털(컴퓨터)게이지	5		5	●		●		●
	다이버컴퓨터			종류 : 손목시계형 등	5		5	●		●		●
	다이버얼러트			내용 : 수상·수중겸용 성능 보유	소모품		5	●		●		●
	부력조절기			내용 : 과압력 발생시 자동․수동압력 제거 기능 보유, 스쿠버 공기통과 결합 가능	5		5	●		●		●
	중량벨트			1세트 : 세트 당 중량은 16㎏ 이내 구성 : 다양한무게(1㎏, 2㎏, 5㎏) 웨이트보유	소모품		5	●		●		●
	수중조명등			내용 : 방수수심 50m이상, 배터리소모품(교환주기 2년)	3		5	●		●		●	○
	오리발			종류 : 밴드형, 수중구조형 등	3		5	●		●		●
	풀페이스 마스크			내용 : 무게가 가볍고 착용이 용이, 전면형, 수중통신 기능 등	5		5	○		●		●
	건식잠수복			내용 : 내수압 40m 이상 구성 : 내피, 양말, 두건, 발목벨트 등	소모품	1		●		●		●
	드라이장갑 (건식장갑)			내용 : 동계용, 두께 5㎜,	소모품	1		●		●		●
	비상수중호흡기			내용 : 용량 30Cu.ft 이하, 비상용보조호흡기 포함	5		5	○		●		○	●
	수중리프트백 (수중부양백)			내용 : 인양능력 250㎏ 이상	6		2	○		●		●
	수중통신장비			내용 : 송수신 가능인원 3인 이상, 컨트롤 박스 폼함	10		1	○		●		●
	수난구조용 서프보드			내용 : 수상구조용, 부력식	6		3	○		●		○
	분리형 장대세트			1세트 : 3m, 7m 내용 : 갈고리형	6		1	●		●		●
	수난구조로켓			내용 : 공기압축식, 부양능력 120㎏ 이상, 안전장치 필수	6		1	○		●		●
	수상·빙판용 구조썰매			내용 : 수상 및 빙판구조용 (부력하중 250㎏ 이상) 재질 : 고강도폴린에틸렌류	10		1	○		●		○
	저속형 고무보트			내용 : 출력 15HP, 트레일러 포함	5		1	●		●		●
	고속형 고무보트			내용 : 출력 30HP, 트레일러 포함	5		1	○		●		●
	고속구조보트			내용 : 출력 100HP, 동력수상레져면허로 조정 가능, 트레일러 포함	5		1	○		●		○
	제트스키			내용 : 출력 150HP 이상, 승선인원 2~3명, 트레일러 포함 (색상코드 #FFC31E)	10		1	○		●		○
수난구조용	수난용 들것			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 육상겸용, 부력물 탈․·부착식, 항공구조연결끈 등	5		1	●		●		●
	공기부양선			내용 : 공기부양선, 무선통신 및 소음방지용 헤드셋, 트레일러 등	10		1			○		○
	표면공기공급 잠수기구세트			내용 : 수중육상겸용, 송·수신기 포함	10		2			○		○
	챔버			내용 : 국제공인인증기관 품질인증	10		1			○		○
	수심측정기			내용 : 방수 50m, 측정범위 0.6~50m 이상	10		1	●		●		●
	유속측정기			내용 : 하천, 수로, 수중 실험장치 등의 유속 및 유량측정	10		1	●		●		●
	급류구조세트	수난구조 헬멧		내용 : 2중 충격흡수폼 재질 : 고밀도 폴리에텔렌	3		5	○		●		●	○
		급류구조 신발		구성 : 방수양말 등	3	1		○		●		●	○
		급류구조 오리발		내용 : 신발형, 수상구조용	3		5	○		●		●	○
		수난구조 자켓		인증 : CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 급류구조용, 비상탈출기능, 구명줄 고정포인트, 안전 라이스틱 홀더	3		5	○		●		●	○
		급류구조 해드랜턴		내용 : 방수성능	3		5	○		●		●	○
		급류구조 수중칼		내용 : 수중전용칼	5		5	○		●		●	○
		급류구조 밸트		내용 : 장비걸이용	소모품		5	○		●		●	○
		급류구조 비상등		내용 : 점멸기능	3		5	○		●		●	○
		급류구조 로프백		내용 : 로프투척용(요구조자 구조용)	3		5	○		●		●	○
		급류구조 잠수복		종류 : 습식(후드조끼 포함), 건식	5	1		○		●		●	○
		급류구조 호각		내용 : 비상시 소리를 낼 수 있는 기능	소모품	1		○		●		●	○
		급류구조 수납가방		종류 : 건식용, 습식용 구별	소모품		5	○		●		●	○
		급류 구조보드세트		구성 : 구조보드, 조종줄, 손잡이, 보관가방 등 내용 : 수동조종에 의한 상류이동	5		2	○		●		●
	수색용카약			내용 : 수변, 수색용	10		2	○		●		○
소계	77							41	10	22	74	37	32	23
산악구조용	등반용 로프 (로프세트)	정적로프 구조용		인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 11㎜×200m, 신장률 5% 미만	소모품		3	●	○	●	●	●	●	●
		동적로프 등반용		인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 11㎜×200m, 신장률 7% 이상	소모품		2	●	○	●	●	●	●	○
		수상로프		인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 11㎜×200m	소모품		2	●	○	●	●	●	○	○
		빙벽등반로프		인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 11㎜×200m	소모품		2	○	○	○	●	○	○	○
		방염로프		인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 11㎜×200m	소모품		1	●	○	○	●	●	●	○
	코드슬링			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 9㎜ 이하 × 100m 이상	소모품		2	●		●	●	●	●	●
	테이프슬링 (튜브슬링)			내용 : 너비 20㎜ 이상×100m 이상	소모품		2	●		●	●	●	●	●
	로프배낭세트			1세트 : 대․중․소 내용 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	소모품		2	●		●	●	●	●	●
산악구조용	산악용배낭			내용 : 30ℓ 이상	5		5	●		○	●	○	○	○
	산악용헬멧			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 안면보호창 포함(탈․부착가능)	5		5	○			●	○	○	○
	안전밸트 (하체형안전밸트)			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 하체전용	3		5	○		○	●	○	●	○
	일체형 안전밸트			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 상·하체 완전분리결합 기능, 하체사용가능	3	1		●	●	●	●	●	●	●
	어깨걸이 (기어랙)			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	3		5	○			●	○	○
	요구조자용 안전밸트			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 3점식, 어깨밸트, 길이조절	3		2	●			●	●	●	●
	카라 비너 (카라비너 세트)		0형 잠금형	인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 종방향 26KN 이상, 키락방식	소모품	3	30	●	●	●	●	●	●	●
			0형 개방형	인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 종방향 26KN 이상, 키락방식	소모품	1	20	●	●	●	●	●	●	●
			D형 잠금형	인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 종방향 30KN 이상, 키락방식	소모품	1	20	●	●	●	●	●	●	●
	커넥터세트			1세트 : 120㎜,60㎜,23㎜(대․중․․소) 인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 고소작업, 철구조물 등 자기확보, 추락방지, 자기확보 등	5		5	●		○	●	●	●	○
	랜야드			종류 : 로프식, 웨빙식 등 인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : Y랜, 충격흡수 랜야드	소모품	1		●		○	●	●	●	●
	도르레 (도르래세트)			1세트 : 푸르직용 2중 2개, 푸르직 2개, 횡열식 2중 2개, 종열식 2중 2개, 픽스류 4개, 캠형도르래 (트렉션류) 2개 인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	5		1	●	○	○	●	●	●	○
	케이블도르래세트			1세트 : 케이블도르래 1개, 백업용 커넥터 1개 인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 케이블도르래(원터치설치, 활차두개), 백업용커넥터(철사형집게식)	5		1	●	○	○	●	○	○	○
	로프설치 및 회수장비세트			1세트 : 투척용 중량물(납주머니), 벨트, 견인실, 견인실주머니 인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	3		1	●		●	●	●	●	●
	등반기			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 어센더·쥬마 등의 손잡이 부착등반기(1조)	5	1		●			●	●		●
	발등반기			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	5		5	●			●	●
	데이지체인			인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	소모품	1		●	●	●	●	●	●	●
	추락방지장비			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 아샵, 크롤, 베이직류 등 캠 등에 의해 역방향 진행방지 장비 등	5	1		●	○	○	●	●	●	●
	8자하강기			인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 하강기로 변형된 8자 하강기류 등 선택	소모품	1		●	●	●	●	●	●	●
	그리그리 (자동확보기)			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 그리그리, 스톱 등의 자동제동장비류	5	1		●			●	●	●	○
	리거 (확보판)			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 5구 이상	5		5	●			●	●	○
	스위벨 (회전고리)			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 로프꼬임방지기능	5		2	●			●	●	●
	가속자동정지 확보기			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 아이디, 더블스톱, 에디류 등의 일정속도 이상 가속시 자동정지 기능	5		3	●		○	●	●	○	●
산악구조용	슬링고리세트			1세트 : 30㎝ㆍ60㎝ㆍ90㎝ㆍ120㎝ 인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 제봉된 튜브슬링	소모품		3	●	●	●	●	●	●	●
	푸르직고리세트			1세트 : 20㎝ㆍ30㎝ㆍ40㎝ㆍ50㎝ 인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 6~9㎜의 제봉된 코드슬링	소모품		3	●	●	●	●	●	●	●
	퀵드로우세트			1세트 : 12~22㎜ × 3종 인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	3		5	●			●	○	●	○
	후렌드 세트 (캠세트)			1세트 : 11㎜~107㎜ × 9종 인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	5		1	●			●	○
	볼너트세트			1세트 : 3.7㎜~17.5㎜ × 5종 인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	5		1	○			●	○
	암벽 및 거벽등반장비세트	볼트백		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	3		2	○			●	○
		쵸크		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 구성: 쵸크볼, 백	소모품		2	○			●	○
		볼트행거		인증: KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	3		10	○			●	○
		암벽볼트 (앵커 볼트)		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	소모품		20	○			●	○
		너트 회수기		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	3		2	○			●	○
		핸드드릴		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	3		2	○			●	○
		해머		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	3		2	○			●	○
		5단 줄사다리		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	소모품		4	○			●	○
		피피후크		인증: KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	소모품		2	○			●	○
		피톤		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 피톤, 하켄 등	소모품		20	○			●	○
		암벽화		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	소모품		5	○			●	○	○
	빙벽등반장비세트	빙벽화		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용: 1조	5		2	○			●	○
		빙벽용 아이젠 (크램폰)		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용: 1조	5		2	○			●	○
		바일 (아이스 바일)		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용: 1조	5		2	○			●	○
		스크류 (아이스 스크루)		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	5		10	○			●	○
	설상구조장비세트	눈삽		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	5		2	○			●	○
		피켈		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	5		2	○			●	○
		눈톱		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	5		2	○			●	○
		눈탐지봉		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	5		5	○			●	○
		스노우 슈즈		인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 1조	5		5	○			●	○
산악구조용	등산화세트			1세트 : 동계용, 하계용 내용 : 동계용은 중등산화(방수,투습), 하계용은 경등산화 또는 릿지화 등 1조	소모품	1		●			●	●	●
	스패치			내용 : 1조	소모품		5	○			●	○	○	○
	아이젠			내용 : 보행용, 체인식, 1조	소모품	1		●		●	●	●	●	●
	산악용장갑 (동계보온장갑)			내용 : 극한용, 방수·방한·방풍·투습 기능	소모품	1		●		●	●	●	●	●
	등반용의류 (방한의류세트)			1세트 : 방수투습상하의, 보온자켓 내용 : 방수·방한·방풍·투습기능 등	소모품	1		○	○	○	●	○	●	○
	텐트			인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 1인용 이상, 동계용	3		5	○			●	○
	침낭세트			1세트 : 동계용, 하계용 인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	3		5	○			●	○
	메트리스			인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 1인용	3		5	○			●	○
	버너			인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	5		2	○			●	○
	코펠			인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	5		2	○			●	○
	수통(물통)			내용 : 1ℓ 이상	5	1		○			○	○	○
	알파인스틱			인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 1조	소모품		5	○			●	○		○
	정글도			내용 : 30㎝ 이상	5		2	○			●	●
	쌍안경 (망원경)			종류 : 아나로그식, 디지털식	8		2	●		●	●	●	●
	연막탄			내용 : 연소시간 2분 이상	소모품		10	●	●	●	●	●	●	●
	홍연			내용 : 야간식별이 용이한 불꽃	소모품		10	●		●	●	●	●
	비상식량세트			1세트 : 고칼로리스틱바, 육포, 건식밥 내용 : 1인 1세트	소모품	2		●	●	●	●	●	●	●
	요구조자이송배낭			인증 : KS/UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증	소모품		1	●			●	○	○	○
	로프절단기			내용 : 전기식	10		1	●	○	●	●	●	●	●
	수축튜브			내용 : 로프끝처리용 튜브, 10m	소모품		1	○	○	○	○	○	○	○
	산악용 들것			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용 : 상·하분리형 및 조립형	5		2	●				●
소계	13							3	0	4	2	11	0	1
탐색구조용	열화상카메라			내용 : IP인증, 방수성능, 낙하테스트, 배터리소모품(교환주기 2년)	6		2	●				●		○
	적외선 야간투시경			내용 : 디지털 카메라 또는 캠코더와 연동, 방수기능, 헬멧 탈부착 및 두부착용 가능 등	10		1	○			●	●	○
	매몰자 영상탐지기			내용 : 다방향 전환 카메라헤드(LED조명), 컨트롤 유닛, 액정모니터, 음향장치, 보관가방 등	6		1	●				●
	매몰자 음향탐지기			내용 : 지중 음향 탐지, 양방향 음성 통신, 잡음제거, 센서 및 볼륨 조절, 배터리 잔량 표시 ,배터리소모품(교환주기 2년) 등	10		1	○				●
	매몰자 전파탐지기			내용 : 생존자 탐지성능 보유	10		1					●
탐색구조용	수중 초음파탐지기			내용 : 양방향수중초음파 촬영성능 보유	10		1			●		●
	수중 영상탐지기			내용 : 내수압 50m 이상, 실시간 수중영상 제공 및 저장기능 등 포함	10		1	○		●		●
	휴대용녹음기			내용 : 소형포켓형 녹음장치	5		1	○	○	○	○	○	○	○
	수중카메라 (카메라)			내용 : 디지털카메라, 하우징 등	5		1	○		●		●		●
	수중비디오 (비디오카메라)			내용 : 비디오카메라, 하우징 등	5		1	○		●		●		○
	GPS수신기			내용 : GPS 수신성능 보유, 개인 및 차량 항법시스템 보유, 전자지도	10		2	●			●	●
	구조로봇			내용 : 영상전송, 물체운반, 계단이동 성능 보유 등	10		1		○			○
	인명구조견			내용 : 국제공인2급 이상	-		3	○			○	●	○
소계	4							0	4	0	0	4	0	0
특수구조용	폭발물방호복			내용 : 전면·후면보호, 무선통신, 랜턴, 내화·방폭 성능인증 등	10		2	○	●			●
	방탄조끼			내용 : NU 방탄레벨Ⅲ	10		2	○	●			●
	방폭담요			재질 : 고강력섬유 KevlarAramid 등 내용 : 폭발억제링 포함, 방폭성능 인증	10		2	○	●			●
	방폭가방			내용 : 외장은 코듀라, 내장은 방화알루미늄, 방폭성능 인증	10		2	○	●			●
소계	3							2	3	2	2	3	2	2
구급용	기초인명소생용 가방			내용 : 붕대, 밴드, 에어파스 등 기초응급처치 일체	소모품		1	●	●	●	●	●	●	●
	아트로핀 팜주사기			내용 : 신경작용제 노출시 증상억제용	소모품		5	○	●			●
	호흡용산소캔			내용 : 산소순도 98% 이상, 마스크 포함	소모품	1		●	●	●	●	●	●	●

비고  1. 필수장비(반드시 구매하는 장비), 선택장비(시․도 여건에 맞게 구매하는 장비)

2. 보유기준은 필수장비를 기준으로 함 (전체장비수량 = 필수장비 + 선택장비)

3. 괄호안의 장비명은 향후 변경 될 장비의 명칭임(이중기입)

4. 측정장비 검․교정은 코라스(KOLAS)에서 인정한 검․교정기관 의뢰(1년 주기)

5. 특수(직할 포함)구조대는 정원에 맞게 장비를 추가 구매할 수 있음

6. 비상설구조대(例 : 119시민수상구조대 등)는 「구조장비 기준」에 근거하여 추가 구매할 수 있음

[별표 2]

개인휴대 안전장구 기준(제4조 관련)
●필수 / ○선택
연번	장 구 명	수량	대별 보유 적응성
			일 반 구조대	특수구조대			테러대응 및 직할	항공	생활안전 및 센터
				화학	수난	산악
계	40종	46	34	20	28	27	36	29	25
1	카라비너세트	5	●	●	●	●	●	●	●
2	개인로프	1	●	●	●	●	●	●	●
3	일체형안전벨트	1	●	●	●	●	●	●	●
4	8자하강기	1	●	●	●	●	●	●	●
5	레펠장갑	1	●	●	●	●	●	●	●
6	구조장갑	1	●	●	●	●	●	●	●
7	연기투시랜턴	1	●	●	●	●	●	●	●
8	공기호흡기(세트)	1	●	●	○		●	●	●
9	방화복	2	●	●	●	●	●	●	●
10	구조헬멧	1	●	●	●	●	●	●	●
11	방진․방풍 안경	1	●	○		○	●	●	●
12	다목적칼	1	●	●	○	●	●	●	●
13	인명구조경보기	1	●	●	●	●	●	●	●
14	시력보호용고글	1	●	●	●	●	●	●	●
15	안면보호두건	2	●	●	●	●	●	●	●
16	관절보호대 세트	1	●	●	●	●	●	●	●
17	동계보온장갑	1	●		●	●	●	●	●
18	방한의류세트	1	○	○	○	●	○	●	○
19	헤드랜턴	1	●	●	●	●	●	●	●
20	호흡용산소캔	1	●	●	●	●	●	●	●
21	개인장비보관가방	1	●	●	●	●	●	●	●
22	습식잠수복	1	●		●		●	○
23	잠수화	1	●		●		●	○
24	잠수장갑	1	●		●		●	○
25	급류구조 잠수복	1	○		●		●	○
26	급류구조 신발	1	○		●		●	○
27	급류구조호각	1	○		●		●	○
28	건식잠수복	1	●		●		●
29	건식장갑	1	●		●		●
30	랜야드	1	●		○	●	●	●	●
31	등반기	1	●			●	●		●
32	데이체인	1	●	●	●	●	●	●	●
33	추락방지 장비	1	●	○	○	●	●	●	○
34	자동확보기(그리그리)	1	●			●	●	●	○
35	등산화 세트	1	●			●	●	●	○
36	아이젠	1	●		●	●	●	●	●
37	비상식량세트	1	●	●	●	●	●	●	●
38	수통	1	○			○	○	○
39	장비휴대용조끼	1	○	○	○	○	○	●	○
40	대원탈출장비	1	●				○		○