「구조 및 구급장비 기준」

[시행 2005. 8.30] [소방 방재청고시 제2005-65호, 2005. 8.30, 제정]

제1조(구조대별 장비기준) 구조대 및 구급대의 편성·운영 등에 관한 규칙(이하"규칙"이라 한다) 제5조 제1항의 규정에 의한 구조대별 장비기준은 별표 1과 같다.

제2조(개인휴대장구) 규칙 제6조의 규정에 의한 구조대원이 휴대하여야 할 안전장구기준은 별표 2와 같다.

제3조(구급차의 장비기준) 규칙 제27조의 규정에 의한 구급차의 장비기준은 별표 3과 같다.

제4조(응급처치용 실습기자재) 규칙 제39조 제5항의 규정에 의한 응급처치용 실습기자재는 별표 4와 같다.

부칙  <제2005-65호, 2005. 8.30>

이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

［별표 1］
구조대별 장비기준
용도별	기능별	장 비 명	영 문 명	기 본 사 양	보유기준		구조대별 장비보유 적응성
					대원별	대별	일반 구조 대	특수구조대				항공	테러 대응 전문
								화학	수난	고속 국도	산악
총 계			247				220	91	90	109	85	78	153
소 계			8				6	4	2	3	1	0	3
구 조 차 량	일반차량	구조공작차	Rescue Vehicle	소방자동차 기본표준 적용		1	Ο			Ο
		구 조 버 스	Rescue Motor Coach	인원 및 장비수송용 특장차량		1	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
	특수차량	화 학 차	Hazmat Vehicle	소방자동차 기본표준 적용		1		Ο
		생 화 학 인명구조차	Biochemical Response Vehicle	양압장치:3.5mbar 이상유지 기상·영상·분석·제독성능 보유		1							Ο
	운송차량	일반구조장비 운송트레일러	Trailer	크기:180(W)x300(L)x150(H)이상 적재하중:3t 이상		1	Ο
		수난구조장비 운송트레일러	Trailer	크기:180(W)x300(L)x150(H)이상 적재하중:3t 이상		1	Ο		Ο	Ο
		화생방 장 비 운송트레일러	NBC Trailer	크기:180(W)x300(L)x150(H)이상 적재하중:3t 이상		1	Ο	Ο					Ο
		화 학 약 품 운송트레일러	Chemical Trailer	크기:180(W)x300(L)x150(H)이상 적재하중:3t 이상, 누출방지성능 보유		1	Ο	Ο					Ο
소 계			37				37	21	17	26	19	19	34
일반구조용	일반장비	거는사다리	Hook Ladder	길이:3m 이상		1	Ο	Ο		Ο			Ο
		연식사다리	Extension Ladder	길이:12m 이상 작업하중:100kg 이상1		1	Ο	Ο		Ο		Ο	Ο
		우마형사다리	Combination Ladder	높이:0.8m 이상 작업하중:120kg 이상1		1	Ο	Ο		Ο			Ο
		줄 사 다 리	Wire Ladder	길이:10m 이상 작업하중:1,500kg 이상1		1	Ο		Ο	Ο		Ο	Ο
		공 기 매 트	Air Mat	공기팽창식 2중매트형		1	Ο						Ο
		안전매트리스	Safety Mattress	크기:180(W)x100(L)x50(H) 이상 겉피:폴리에틸렌방수재질 속피:폴리우레탄		5	Ο						Ο
		구조용로프	Rescue Rope	신장율:5% 이하 직경:10.5mm 이상 파열강도:18kn 이상 길이:200m		5	Ο	Ο		Ο	Ο	Ο	Ο
		개 인 로 프	Personal Escape Rope	직경:9mm 이하 길이:20m 이하	1		Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
		로프보호대	Rope Guard	재질:천연가죽소재류 및 고합금알루미늄 포함		5	Ο			Ο	Ο	Ο	Ο
		다 목 적 칼	Multi Tool	철선절단기능외 20종 이상	1		Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
		E/V 마스터키	Elevator master key	국내설치 E/V, 개방성능 보유		1	Ο						Ο
		구조작업용 공 구 세 트	Rescue Tool Set	드라이버, 플라이어, 니퍼 등 100종 이상(내전공구세트 포함)		1	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
		구 조 장 비 정비공구세트	Rescue Tool Maintenance Set	구조장비 수리용 공구 50종 이상		1	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
		전기식 드릴	Electric Powered Drill	회전수:2,500rpm 이상 왕복회전수:40,000spm 이상		1	Ο			Ο			Ο
		충전식 드릴	Battery - Powered Drill	회전수:250/750rpm 이상(1단/2단)		1	Ο			Ο			Ο
		휴대용검색봉	Portable Search Pick	절연성능 보유		1	Ο			Ο		Ο	Ο
		전원차단장비 (COS조작봉)	Insulated pole	내전압:20KVA 이상 변압기용량300KVA까지 차단성능 보유		1	Ο	Ο					Ο
		유리창압착기	Window Suction Cup	흡착능력:120kg 이상		2	Ο						Ο
		교통신호봉	Traffic Glow Baton	점멸성능 보유		2	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
		라이트라인 (줄네온 포함)	Light Line	점멸 및 방수성능 보유		1	Ο						Ο
		야 광 스 틱	Light Stick	발광시간:480분 이상	1		Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
		헤 드 랜 턴	Head Lamp	램프:LED 램프수명:50,000h 이상	1		Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
		연기투시렌턴	Rechargeable light	충전 및 농연투시성능 보유	1		Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
		휴대용탐조등	Portable Search Light	충전 및 광폭조절성능 보유		5	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
		이 동 식 조명발전기세트	Potable Electric Generator set	거치대, 조명등, 전선릴 포함		1	Ο	Ο	Ο	Ο			Ο
		이 동 식 송배풍기	Portable Smoke Ventilator	송배풍용 호스 포함		1	Ο	Ο					Ο
		공기충진기	Air Tank Filling Compressor	충전압력:200, 300kg/㎠ 겸용		1	Ο	Ο	Ο	Ο		Ο	Ο
		요 대 (장비장착용)	Gut Belt	소형후레쉬 포함	1		Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
		구조용조끼 (장비휴대용)	SAR Outfitter Utility Vest	휴대용무전기,구조장갑, 연기투시렌턴,카라비너, 개인로프,간이소화용구, 탄력붕대,다목적칼 등 수납 가능성능 보유 / 색상:검정	1		Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
		개 인 장 비 보관용배낭	Knapsack	내용적:50ℓ 이상	1		Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
		로 프 총	Line Throwing Gun (Gunpowder)	반자동 단발식(화약식) 유효사거리:150m 이상 총포도검법 준수		1	Ο		Ο		Ο		Ο
		마 취 총	Anesthetic Gun	총포도검법 준수		1	Ο			Ο	Ο
		전자충격장치	Stun Gun	3단 연장형 또는 권총형 충격전압:100,000V 이상		1	Ο				Ο		Ο
		레 일 구 조 이 송 장 치	Rail Rescue Equipment	국내 고속철도,철도,지하철 등의 레일에 공통 사용성능 보유		1	Ο						Ο
		케이블구조키트	Cable Rescue Kit	직경:11∼55mm 이내 제동장치 및 하강장치 포함		1	Ο				Ο
		간이소화용구	Portable Extinguisher	소화약제:450g 이하	1		Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
		위해(危害)동물 포획장비세트	Dangerous Animal Catch set	광견,뱀,벌 등 동물포획/이송용 장비 포함		1	Ο			Ο
소 계			20				19	16	6	12	10	13	20
호흡및신체보호용	호흡및신체보호용장비	공기호흡기세트	Supplied Air Respirator	보조마스크 포함 사용압력:300kg/㎠ 이상	1		Ο	Ο		Ο		Ο	Ο
		공기호흡기 예 비 용 기	Air Cylinder	사용압력:300kg/㎠ 이상	1		Ο	Ο		Ο		Ο	Ο
		공기호흡기 예 비 면 체	SCBA MASK	보조마스크 포함	1		Ο	Ο		Ο		Ο	Ο
		공기호흡기 (호 스 형)	Airline Breathing apparatus	사용시간:2시간 이상 호스길이:50m 이상		1	Ο	Ο					Ο
		산소호흡기 (폐 쇄 식)	TRAMIX closed-circuit breathing apparatus	양압형/산소압축순환식 충전압력:150bar 이상 사용시간:120분 이상		1		Ο					Ο
		방진마스크	Protective Mask	분진포집율:90% 이상	1		Ο	Ο		Ο	Ο	Ο	Ο
		방 진 안 경	Protective Goggle	분진포집율:90% 이상	1		Ο	Ο		Ο	Ο	Ο	Ο
		대 원 안 전 통신경보장치	Personal Safety Monitoring System	점멸,비상경보음발생,비상경보 수신성능 보유		1	Ο	Ο					Ο
		인 명 구 조 경 보 기	Personal Alert Safety System	점멸,비상경보음 발생성능 보유	1		Ο						Ο
		구 조 헬 멧	Rescue Helmet	재질:폴리아미드/폴리우레탄류 송수신장치 결합가능구조	1		Ο	Ο		Ο	Ο	Ο	Ο
		방 검 복	Body Amor	재질:Stabond소재류 방탄레벨:2등급 이상		2	Ο						Ο
		내전복 세트	Insulated Suit	내전성능:22,000V 이상 미끄럼방지장화 포함		2	Ο						Ο
		구조방호복	Rescue Protective Suit	방수·투습·방풍 성능보유 야광표식 포함	1		Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
		방 열 복	High Temperature Protective Suit	소방용 국가 검정품 재질:아라미드 내열섬유		5	Ο	Ο					Ο
		구조작업용 방 수 복	Waterproof Protective Jaket	방수·투습·방풍성능 보유 야광표식 포함	1		Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
		시력보호용 고 글	Goggle	보안용(保眼用) 안경 자외선차단· 준방탄성능 보유	1		Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
		레 펠 장 갑	Rapple Gloves	로프접촉부위 2중처리 재질:천연가죽소재류	1		Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
		구 조 장 갑	Rescue Gloves	단면지 코팅 재질：천연가죽소재류	1		Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
		방 화 두 건	Flash Hood	안면보호성능 보유 재질:방염전처리류	1		Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
		신체보호대	Knees,Elbows Protector	무릎/팔꿈치보호대포함	1		Ο				Ο	Ο	Ο
소 계			21				21	3	7	20	2	5	21
중량물 작업용	수동식 장 비	유압페달절단기	Hydraulic Pedal Cutter	전개력:3.5cm/600bar 이상 핸드펌프 포함		1	Ο			Ο		Ο	Ο
		수 동 식 유압콤비절단기	Hydraulic Combi Cutter	전개력:3.5t/600bar 이상 절단력:18t 이상		1	Ο			Ο		Ο	Ο
		수동유압식 케이블절단기	Hydraulic Cable Cutter	작동유압:600bar 이상 핸드펌프 포함		1	Ο			Ο		Ο	Ο
		수 동 식 유압도어오프너	Hydraulic Door Opener	전개력:10cm/600bar 이상 핸드펌프 포함		1	Ο			Ο		Ο	Ο
	동력식 장 비	유압엔진펌프 (차 량 용)	Hydraulic Oil Pump	작동압력:600bar 이상 엔진출력:5HP 이상		1	Ο		Ο	Ο			Ο
		유압엔진펌프 (휴 대 용)	Hydraulic Oil Pump (Portable)	작동압력:600bar 이상 엔진출력:3.5HP 이상		1	Ο			Ο			Ο
	절 단 전 개장비	예비유압호스릴	Hydraulic Hose Reels	길이:20m 이상		1	Ο		Ο	Ο			Ο
		유압절단기	Hydraulic Cutter	작동압력:600bar 이상 전개력:30t 이상		1	Ο			Ο			Ο
		유압전개기	Hydraulic Spreader	작동압력:600bar 이상 전개력:20t 이상		1	Ο		Ο	Ο			Ο
		유압콤비절단기	Hydraulic Combi Tool	작동압력:600bar 이상 절단력:20t 이상 전개력:5t 이상		1	Ο			Ο		Ο	Ο
		유압쐐기전개기	Hydraulic Spreader (wedge type)	작동압력:600bar 이상 전개력:24t 이상 전개폭:5cm 이상		1	Ο			Ο			Ο
		유 압 램	Hydraulic Ram	작동압력:600bar 이상 전개력:20t 전개폭:100cm 이상		대1중1 소1	Ο		Ο	Ο			Ο
	보조장비	와이어윈치	Steel Wire Puller	견인력:1.5t 이상		1	Ο			Ο	Ο		Ο
		휴 대 용 동력식윈치	Portable Power Winch	직경:8mm 이상 길이:100m/1.5t 이상		1	Ο			Ο			Ο
		맨홀구조기구 세 트	Evacuation Tripod	삼각대, 원심력 롤러, 로프(10mmx50m), 등강기, 안전벨트 등		1	Ο						Ο
		에어백세트	Lifting Air Bag	대(40t이상),중(25t이상), 소(17t이상) 등 3종 포함		1	Ο			Ο			Ο
		체 인 블 럭	Chain Block	표준양정:2.5m 허용하중:1.5t 이상		1	Ο			Ο	Ο		Ο
		체 인 세 트	Chain set	재질:철재형광코팅		1	Ο			Ο			Ο
		벨트슬링세트	Belt Sling set	슬링벨트, 짐바, 견인바, 샤클(大5,中5개)등 포함		1	Ο	Ο	Ο	Ο			Ο
		와이어로프	Wire Rope	턴버클,크립,딤플,후크 포함		1	Ο	Ο	Ο	Ο			Ο
		도 르 래 (와이어로프용)	Rescue Pulleys	허용하중:철재포함(5t 이상)		2	Ο	Ο	Ο	Ο			Ο
소 계			10				9	1	2	6	2	2	10
절단용	절단장비	철선절단기 (볼트클리퍼)	Bolt Clipper	길이:12인치 및 18인치 이상 포함		대1 중1 소1	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
		동력절단기	Power Cutter	철재· 콘크리트· 목재용 절단날 포함		1	Ο			Ο		Ο	Ο
		전기식절단기	Electric Cutter	절단깊이:10cm 이상		1	Ο						Ο
		핸드그라인더	Grinder	회전수:10,000rpm 이상 디스크직경:10cm		1	Ο			Ο			Ο
		휴대용코아드릴	Portable Core Drill	천공직경:최대 7cm 이상 다이아몬드비트 포함		1	Ο						Ο
		체 인 톱	Chain Saw	회전수:8,500rpm 이상 톱판길이:40cm 이상		1	Ο			Ο	Ο		Ο
		공 기 톱	Pneumatic Saw	절단속도:1,200회/분 이상 사용압:6.5∼7kg/㎠		1	Ο			Ο			Ο
		콘크리트절단기	Concrete Cutting Power Cutter	절단깊이:10cm 이상		1	Ο						Ο
		휴 대 용 가스절단기	Portable Cutting Torch	사용시간:10분 이상		1	Ο			Ο			Ο
		수중겸용절단기	Underwater Combined Cutter	육상/수중절단 겸용구조		1			Ο				Ο
소 계			4				4	1	0	1	0	1	4
파괴용	수동식장비	만 능 도 끼	Multi-Purpose Axe	손잡이 미끄럼방지성능 보유 도끼/지렛대 겸용구조	1		Ο	Ο		Ο		Ο	Ο
		방 화 문 파 괴 기	Multi-Purpose Pyrotechnic Door Opener	도어록,특수키개방가능구조로 잠금쇠 수동해제장비 포함		1	Ο						Ο
	동력식장비	해 머 드 릴	Hammer Drill	타격수:3,000회/min 회전수:350rpm 이상		1	Ο						Ο
		파 괴 해 머	Drill-Breaker Combination Hammer	무부하시타격률:1,000회/분 스트로크당타격력:30J 이상 사용전압:AC220V		1	Ο						Ο
소 계			31				24	31	5	26	2	4	31
유해화학 구조용	누 출 방지장비	누출방지백	Leak Sealing Bag	작동압력:1.5bar 이상 재질:폴리아미드류		1	Ο	Ο		Ο			Ο
		누 출 방 지 배 수 백	Leak Drainage Bag	작동압력:8bar 이상 호스길이:3m 이상		1		Ο		Ο			Ο
		진 공 누출방지백	Vacuum Leak sealing bag	작동압력:6bar 이상 배수변:직경20cm		1		Ο		Ο			Ο
		누출방지창	Leak Sealing Lance	작동압력:1.5bar, 범위:약1.5∼9cm, 넓이:약6∼17cm		1	Ο	Ο		Ο			Ο
		누 출 방 지 테 이 프	Leak Sealing Tape	누출방지성능 보유		1	Ο	Ο		Ο			Ο
		누 출 방 지 슬리브세트	Leak Sealing Sleeve	직경별 9종 포함		1	Ο	Ο		Ο			Ο
		누출방지본드	Sealing Paste	용량:500㎖ 8개로 구성		1	Ο	Ο		Ο			Ο
		누 출 물 진공수거기	Spill Vacuum Cleaner	수거용량:40ℓ 이상		1		Ο		Ο			Ο
		누 출 물 수 거 용 통	Spill container	용량 8,10,30,55,85gal 각1개 이동용수레 포함		1	Ο	Ο		Ο			Ο
		흡 착 포	Absorber	흡유력:自重의 20배 이상 소수성·친유성처리성능 보유		1	Ο	Ο	Ο	Ο		Ο	Ο
		누출방지장비 밴드/조임장치	Leak Sealing Bandage	재질:폴리에스테르류 길이:8m 이상		1	Ο	Ο		Ο			Ο
		파 이 프 실링백세트	Pipe Sealing Bag set	외경7∼200cm 9종 포함 작동압력:0.5∼1.5bar		1		Ο		Ο			Ο
	제독장비	누 출 물 수거용장구	Spill collection tool	장비운반용 가방 오물수거함 수거용장갑 보호안경 수거용 빗자루 수거용쓰레받이 지퍼백 테이프 분무기 샘플채취용 용기 샘플재취도구		1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ο	Ο		Ο			Ο
		휴대용제독기	Portable protection Againt Poison Tool	제독면적:25㎡ 이상 분사거리:2.0m 이상 용량:2.5ℓ 이상		1	Ο	Ο		Ο			Ο
		중화제살포기	Neutralizing Vaporizer	약제분사량:3ℓ/min 이상		1	Ο	Ο		Ο			Ο
		중 화 제	Neutralizing Agent	초산 가성소다 계면활성제 규조토 소다석회 소석회 유화제 지오라이트 활성탄 황산수용액 차염소산 나트륨		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ο	Ο		Ο			Ο
		제 독 제	Decontamination Agent	인체용제독제 (RM21,KM291류등 포함) 장비용제독제 (RM54,DS2류등 포함) 지역제독제(STB류등)포함		1 1 1	Ο	Ο		Ο			Ο
		개인제독실	Portable Decontamination Shower	높이:2m 이상 사용압력:5bar		1		Ο		Ο			Ο
	대 원 보호장비	화학보호복	Chemical Protective Suit	소방용보호복에 관한 기준 (추후제정) 적용	1		Ο	Ο		Ο			Ο
		생화학보호복	Bio-Chemical Protective Suit	소방용보호복에 관한 기준 (추후제정) 적용	1		Ο 대별5	Ο 대별 5				Ο
		방사선보호복	Radiation Protective Suit	소방용보호복에 관한 기준 (추후제정) 적용	1			Ο		Ο			Ο
		방독마스크	Gas Mask	한국산업안전공단 검정품 가스유형별정화통 포함	1		Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
		화생방마스크	NBC Mask	NBC방호정화통 포함	1		Ο	Ο		Ο		Ο	Ο
	기타장비	경계제한구역 표시판	Warning Signs	화학, 생물학, 방사능 폭발물, 유독가스 유독물 등 표시판 포함		2	Ο	Ο	Ο	Ο			Ο
		경 계 지 역 설정용로프	Barricade Tape	길이:200m 방수성능 보유		10	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο		Ο
		에어리프팅백	Air Lifting Bag	부양높이:1m 이상 외경 :1m 이상 재질 :폴리아미드류		1	Ο	Ο		Ο			Ο
		풍향·풍속계	Wind Speed ＆ Direction Monitor	나침반 포함		1	Ο	Ο		Ο		Ο	Ο
		오 염 환 자 운 반 낭	Contaminated Patient Pouch	오염물질 밀폐성능 보유 정화통 부착		5	Ο	Ο					Ο
		오 염 환 자 사 체 낭	Contaminated Victim Pouch	오염물질 완전밀폐 성능 보유		5	Ο	Ο					Ο
		NBC요구조자 이 송 장 치	NBC Contaminated Victim Care Set	이송장치 세트 1 NBC들것 10개 포함		1		Ο					Ο
		오 일 휀 스	Oil Barrier	길이:20m 이상		2	Ο	Ο	Ο				Ο
소 계			41				39	0	40	1	0	17	0
수난구조용	수중구조장비	스쿠버공기통	Scuba Tank	재질:알루미늄합금 용량:80Cu.ft/국제공인규격품	1	10	Ο		Ο
		레귤레이터 (1,2단계)	Regulator	보조호흡기,부력조절기, 게이지 연결가능 구조	1		Ο		Ο
		보조호흡기	Auxiliary Regulator	1단계 연결가능 구조	1		Ο		Ο
		게 이 지	Gauge	컴퓨터게이지 포함	1		Ο		Ο
		다이버컴퓨터	Diver Computer	손목착용형		5	Ο		Ο
		다이버얼러트	Rescue Alert	수중·수상겸용성능 보유	1		Ο		Ο
		부력조절기	B.C. Vest	최대부력:30LBS 이상 80Cu.ft공기통 결합구조	1		Ο		Ο
		중 량 벨 트	Weight Belt	세트중량:14kg 이상	1		Ο		Ο
		수중조명등	Diving Lantern	방수수심:50m 이상	1		Ο		Ο			Ο
		수 중 칼	Diving knife	녹방지성능 보유	1		Ο		Ο			Ο
		스 노 클	Snorkel	퍼지밸브 장착형 수경스트랩결합용이구조	1		Ο		Ο			Ο
		스 킨 핀	Skin Fins	신발형/수상구조용	1		Ο		Ο			Ο
		오 리 발	Fins	수중구조용	1		Ο		Ο			Ο
		수 경	Diving Mask	렌즈:안전강화유리류 재질:크리스탈실리콘류	1		Ο		Ο			Ο
		습식잠수복	Wet suit	원단두께:5mm 이상 (두건 포함)	1		Ο		Ο			Ο
	수중구조장비	잠 수 화	Diving Boots	재질:네오프렌스텐다드류	1		Ο		Ο			Ο
		잠 수 장 갑	Diving Gloves	재질:2mm네오프렌류	1		Ο		Ο			Ο
		건식잠수복	Dry Suit	내수압:40m이상성능 보유 내피, 양말, 두건포함	1		Ο		Ο			Ο
		드라이장갑	Diving Dry Gloves	3지형/5지형 포함	1		Ο		Ο			Ο
		수난구조자켓	Water Proof Resist Jaket	재질:네오프렌류 두께:3mm	1		Ο		Ο
		비상수중호흡기	Spare Air	용량:30Cu.ft 이하 비상용보조호흡기 포함	1		Ο		Ο			Ο
		표면공기공급 잠수기구세트	Surface Supplied Air System	수중육상겸용 송수신기포함		1	Ο		Ο
		수중리프트백	Underwater Lift Bag	인양능력:250kg 이상		5	Ο		Ο
		수중통신장비	Underwater Communication System	송수신가능인원:2인 이상 통신범위:1∼10W		1	Ο		Ο
	수 상 구조장비	수난구조용 헬 멧	Swift water Helmet	대원머리보호성능 보유	1		Ο		Ο			Ο
		라이프자켓	Life Vest	원터치버클형	1		Ο		Ο
		구 명 부 환	Life Ring	재질:E.V.A /폴리우레탄 충격완화성능 보유		10	Ο		Ο			Ο
		수난구조용캔	Rescue Can	재질:고강도폴리에틸렌류		5	Ο		Ο			Ο
		수 난 구조용튜브	Rescue Tube	인장강도:360kg 이상 길이:180cm 이상		5	Ο		Ο			Ο
		수난구조용 서 프 보 드	Rescue Board	부력식		5	Ο		Ο
		수 난 구조용로프	Floating Rope	직경:9.5mm 이상 길이:200m 자체부력성능 보유		2	Ο		Ο			Ο
		분 리 형 장대세트	Telescopic Boat Hook	갈고리형 (3, 7m 각1개)		2	Ο		Ο
		수난구조로켓	Tactical Line Launcher	방식:공기압축식(3,000psi) [화약식 포함]		1	Ο		Ο
		수상·빙판용 구 조 썰 매	Rescue Alive	재질:고강도폴리에틸렌류 허용부양능력:300kg 이상		1	Ο		Ο
		저 속 형 고 무 보 트	Inflatable Boat (low speed)	엔진:15HP 이하 승선인원:3∼4명		1	Ο			Ο
		고 속 형 고 무 보 트	Inflatable Boat (high speed)	엔진:30HP 이상 승선인원:7∼10명 트레일러 포함		1	Ο		Ο
		고속구조보트	Rescue Boat	동력수상레저기구조종 면허로 조종 가능 규격 출력:100HP 이상 트레일러 포함		1			Ο
		제 트 스 키	Water Jet ski	승선인원:2명 트레일러 포함		1	Ο		Ο
		공기부양선	Hover Craft	트레일러 포함		1			Ο
	기타장비	수 난 장 비 수리공구세트	Water rescue equipment maintenance Set	동력수상구조장비, 스쿠버장비 수리용 포함		1	Ο		Ο
		수 중 펌 프	Submergable pump	전양정:12∼40m, 토출량:1.0∼2.5㎥/min		2	Ο		Ο
소 계			42				36	2	3	2	42	11	5
산악구조용	일 반 등반장비	산악용헬멧	Mountain Rescue Helmet	세계산악연맹(UIAA) 기준성능 보유	1		Ο				Ο
		피 켈	Pickel	길이:75∼80cm	1		Ο				Ο
		산악용베낭	Rucksack	내용적:50ℓ 이상(장비운반용)	1		Ο				Ο
		등 산 화	Climbing Boots	방수성능 보유	1		Ο				Ο	Ο
		아 이 젠	Crampon	재질:특수강, 형태:4-6발 스노우패드 장착	1		Ο				Ο	Ο
		산악용장갑	Safety Gloves	방수·방습·투습성능 보유	1		Ο				Ο	Ο
		등반용로프	Climbing Rope	세계산악연맹(UIAA) 기준성능 보유 신장율:7.5% 이하 직경:10.5mm 이상 최대파열강도:12kn 이상 길이: 200m		5	Ο				Ο
		등반용의류	Climbing Suit / Jacket	재질:고기능 신축성 소재 구성:춘추 및 하계용 등산복	1		Ο				Ο
		안 전 벨 트	Harness	세계산악연맹(UIAA) 기준성능 보유	1		Ο				Ο		Ο
		요구조자용 안 전 밸 트	Rescue Cradle Harness	세계산악연맹(UIAA) 기준성능 보유		5	Ο				Ο	Ο	Ο
		카 라 비 너	Carabiner	세계산악연맹(UIAA) 기준성능 보유	5		Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
		도 르 레 (로 프 용)	Pulley	세계산악연맹(UIAA) 기준성능 보유		10	Ο				Ο
		등 반 기	Ascension Clamp	세계산악연맹(UIAA) 기준성능 보유	좌우1조		Ο			Ο
		8자하강기	Descension 8 Clamp	세계산악연맹(UIAA) 기준성능 보유	2		Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
		리 거	Rigger	세계산악연맹(UIAA) 기준성능 보유	1		Ο				Ο
		스 위 벨	Swivel	세계산악연맹(UIAA) 기준성능 보유		5	Ο				Ο
		그 리 그 리	Grigri	세계산악연맹(UIAA) 기준성능 보유		5	Ο				Ο
		레크하강기	Brake Bar Rack	세계산악연맹(UIAA) 기준성능 보유		5	Ο				Ο
		스톱하강기	Stopper	세계산악연맹(UIAA) 기준성능 보유		5	Ο				Ο
		수 통	Water Pail	용량:1ℓ 이상	1		Ο				Ο
		알파인스틱	Alpine Stick	세계산악연맹(UIAA) 기준성능 보유	1		Ο				Ο
		정 글 도	Jungle Knife	세계산악연맹(UIAA) 기준성능 보유		2	Ο				Ο
		쌍 안 경	Binocular	세계산악연맹(UIAA) 기준성능 보유		2	Ο		Ο		Ο	Ο	Ο
		연 막 탄	Smoke Shell	연소시간:2분 이상		5	Ο				Ο	Ο
		전 자 지 도	Portable Digital map	출동위치·경로검색·통신기능 보유		2					Ο	Ο
	암 벽 등반장비	암 벽 화	Rock Climbing Boots	세계산악연맹(UIAA) 기준성능 보유	1		Ο				Ο	Ο
		해 머	Hammer	세계산악연맹(UIAA) 기준성능 보유		2	Ο				Ο
		암 벽 볼 트	Anchor	세계산악연맹(UIAA) 기준성능 보유		30	Ο				Ο
		피톤(하켄)	Piton	세계산악연맹(UIAA) 기준성능 보유		2	Ο				Ο
		후렌드 세트	Friend set	후렌드 회수기 포함		2	Ο				Ο
		테이프슬링	Tape Sling	파열강도:22KN 이상 충격흡수용 슬링 포함	1		Ο				Ο
		데이지체인	Daisy Chain	세계산악연맹(UIAA) 기준성능 보유	1		Ο				Ο
		퀵드로우 세트	Quick Draw	세계산악연맹(UIAA) 기준성능 보유	1		Ο				Ο
		쵸 크	Chalk	쵸크통(용량250㎖ 이상) 포함		5	Ο				Ο
	빙 벽 등반장비	빙벽등반용로프	Ice Climbing Rope	재질:실리콘/테프론류 이용 길이:200m 나이론섬유 코팅 방수성능 보유		2	Ο				Ο
		빙 벽 화	Ice Climbing Boots	재질:고강도플라스틱류 (이중화)	1						Ο
		빙벽용아이젠 (크 림 폰)	Ice Clampon	재질:니켈,크롬,몰리브덴강류 크기:조절가능(235-290mm)	1						Ο
		빙벽등반용장갑	Ice Climbing Glove	재질:폴라텍원단류 기능성방수성능 보유 (홑겹/오버글러브형태)	1						Ο
		고글(산악용)	Goggles	자외선차단성능 보유	1		Ο				Ο
		동계용등산복	Ice climing Suit	방한 및 방풍성능 보유	1		Ο				Ο	Ο
		바 일	Ice Pickel	세계산악연맹(UIAA) 기준성능 보유	1						Ο
		스 크 류	Screw	세계산악연맹(UIAA) 기준성능 보유		30					Ο
소 계			3				0	0	0	0	0	0	3
특수구조용	신체보호 장 비	폭발물방호복	E.O.D / Bomb Disposal Suit	무선통신 및 송풍성능 보유		5							Ο
		방 탄 조 끼	Bullet Proof Vest	판넬방탄능력:357매그넘9mm 권총류탄 관통력 방호성능 보유	1								Ο
		방 폭 담 요	Bomb Blanket	재질:내연성방폭천류		2							Ο
소 계			6				6	2	2	3	3	5	4
구급용	환자이송장비	육상용 들것	Ordinary Stretcher	의자형태 변경가능 구조		1	Ο			Ο		Ο	Ο
		수난용 들것	Water Rescue Stretcher	부력성능 보유		1	Ο		Ο			Ο
		산악용 들것	Mountain Rescue Stretcher	분리형으로 2인1조휴대가능 최대하중:200kg 이상		1	Ο				Ο	Ο
		바스켓 들것	Basket Stretcher	재질:고농축폴리에티렌플라스틱류 최대하중:270kg 이상		1	Ο			Ο	Ο	Ο	Ο
	약품등	호흡용산소캔	Brething For Oxygen Can	산소순도:98% 이상 마스크 포함	1		Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
		아드로핀· 팜주사기	Atropin-Pharm Injector	신경작용제 노출시 증상억제용	3		Ο	Ο					Ο
소 계			11				8	8	1	7	0	0	10
측정용	측정기구	가스측정기	Gas Detector	가연성가스류 등 측정성능 보유		1	Ο	Ο		Ο			Ο
		LNG/LPG 검 지 기	LNG/LPG Detector	자동흡입식,안전방폭구조 측정범위:Low/High구분		1	Ο	Ο		Ο			Ο
		산 소 농 도 측 정 기	Oxygen Monitor	검지범위:약0∼40vol% 사용온도범위:약0∼40℃		1	Ο	Ο					Ο
		P H 농 도 측 정 기	PH concentration Monitor	직접측정방식		1	Ο	Ο		Ο			Ο
		생물학작용제 탐 지 기	Biological Agent Detector	탄저,보툴리늄독소,야토병, 천연두,리신,페스트 등 탐지성능 보유		1		Ο		Ο			Ο
		화학작용제 탐 지 기	Chemical Agent Detector	신경,혈액,수포,질식작용제 탐지성능 보유		1		Ο		Ο			Ο
		방사선선량계	Dosimeter	감마선,X선 측정성능 보유	1		Ο	Ο		Ο			Ο
		방사선측정기	Radiation Monitor	원거리측정 및 표면오염 측정성능 보유		1		Ο		Ο			Ο
		측 심 계	Personal Sonar System	내압수심:50m 이상 측정범위:약0.6m∼79m		1	Ο		Ο
		잔 류 전 류 검 지 기	Electric current Detector	검지주파수:AC20Hz∼100Hz 사용시간:400시간 이상		1	Ο						Ο
		적외선온도계	Infrared Thermometer	측정범위:약-30℃∼1,200℃		1	Ο						Ο
소 계			13				11	2	5	2	4	1	8
탐색구조용	탐색장비	열화상카메라	Thermal Imaging Camera	적외선 방식		2	Ο						Ο
		적 외 선 야간투시경	Night Vision Goggles	투시배율 1:1		1	Ο				Ο		Ο
		매 몰 자 영상탐지기	Collapsed Space Victim Visual detector	구성:탐색봉,카메라헤드, 액정모니터 등		1	Ο						Ο
		매 몰 자 음향탐지기	Collapsed Space Victim Acoustic Detector	탐지범위:수평60m,수직20m 이상		1	Ο						Ο
		매 몰 자 전파탐지기	Collapsed Space Victim Electromagnetic Detector	생존자탐지성능 보유		1							Ο
		수 중 초음파탐지기	Side Scan SONAR	양방향수중초음파 촬영성능 보유		1			Ο
		수 중 영상탐지기	Underwater Visual Detector	내수압:50m 이상 실시간 수중영상 제공성능 보유		1	Ο		Ο
		휴대용녹음기	Portable Recorder	소형포켓형 녹음장치		1	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
		수중카메라	Underwater Camera System	스트로브/하우징 포함		1	Ο		Ο
		수중비디오 카 메 라	Underwater Video Camera System	스트로브/하우징 포함		1	Ο		Ο
		GPS수신기	Portable GPS Receiver	GPS수신성능 보유 개인 및 차량항법시스템 포함		2	Ο				Ο
		구 조 로 봇	Rescue Robot	영상전송·물체운반·계단이동 성능 보유		1	권역별	Ο					Ο
		인명구조견	Search ＆ Rescue Dog	국제공인2급 이상		2	Ο			Ο	Ο		Ο

［별표 2］
개인휴대 안전장구기준
연번	장 구 명	수량	구조대별 보유 적응성
			일 반 구조대	특수구조대				항공	테러 대응 전문
				화학	수난	고속 국도	산악
계	38종	46	33	19	11	26	25	16	30
1	카라비너	5	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
2	개인로프(20m)	1	Ο			Ο	Ο		Ο
3	안전벨트	1	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
4	8자하강기	5	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
5	구조장갑	1	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
6	연기투시랜턴	1	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
7	공기호흡기	1	Ο	Ο		Ο	Ο	Ο	Ο
8	구조방호복	1	Ο			Ο			Ο
9	구조헬멧	1	Ο	Ο		Ο	Ο	Ο	Ο
10	만능도끼	1	Ο	Ο		Ο			Ο
11	방진마스크	1	Ο			Ο	Ο		Ο
12	요대(장비휴대용)	1	Ο			Ο	Ο		Ο
13	다목적칼	1	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
14	인명구조경보기	1	Ο	Ο					Ο
15	방진안경	1	Ο			Ο	Ο	Ο	Ο
16	헤드랜턴	1	Ο	Ο		Ο	Ο	Ο	Ο
17	간이소화용구	1	Ο			Ο	Ο		Ο
18	구조작업용방수복	1	Ο			Ο			Ο
19	시력보호용고글	1	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
20	레펠장갑	1	Ο	Ο		Ο	Ο	Ο	Ο
21	방화두건	1	Ο	Ο		Ο	Ο	Ο	Ο
22	신체보호대	1	Ο			Ο	Ο		Ο
23	화학보호복	1	Ο	Ο		Ο			Ο
24	생화학보호복	1							Ο
25	방사선보호복	1							Ο
26	방독마스크	1	Ο	Ο		Ο	Ο		Ο
27	화생방마스크	1	Ο	Ο		Ο			Ο
28	수난구조자켓	1	Ο		Ο			Ο
29	수난구조용헬멧	1			Ο			Ο
30	라이프자켓	1	Ο		Ο
31	산악용헬멧	1					Ο
32	산악용장갑	1	Ο				Ο
33	등반용의류	1	Ο				Ο
34	빙벽등반용장갑	1	Ο				Ο
35	고글(산악용)	1	Ο				Ο
36	방탄조끼	1							Ο
37	호흡용산소캔	1	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
38	아드로핀+팜주사기	1	Ο	Ο		Ο			Ο

[별표 3]

구급차의 장비기준

1. 응급처치기구

구분	응급처치 목 적	장 비 명	영 문	보유 기준	기 본 사 양	비고
응급처치기구	기도확보	○기도유지장비	○airway maintenance kit		○세트로 구성되고 휴대 가능한 것이어야 한다.
		∙구인두기도기	∙oropharyngeal airway set	1세트
		∙비인두기도기	∙nasopharyngeal airway set	1세트
		∙후두경 세트	∙ laryngoscope	1세트	∙후두경은 크기별로 구비하여야 한다.
		∙기도삽관튜브 세트	∙endotrachealtube set	1세트	∙소아, 성인을 구분하여 튜브․스타일렛․주사기, 마질겸자 등을 1세트로 한다. ∙튜브는 BVM에 탈착(脫着)이 용이하여야 한다. ∙기도삽관후 삽관장치를 고정할 수 있는 고정장치가 있어야 한다.
		∙후두마스크	∙laryngeal mask airway	1세트	∙후두경을 사용하지 않고 비침습적으로 환자의 기도를 확보 유지할 수 있어야 한다.
		∙호기말 이산화탄소 측정기	∙endtidal(colorimetric) Co2 detector	1세트	∙이산화탄소의 농도를 감지하여 환자의 호흡 및 기도확보 유무를 확인 할 수 있어야 한다. ∙성인, 소아용을 1세트로 한다.
	기도확보 및 호흡유지	○백밸브마스크	○bag valve mask set	2세트	○영아용․소아용 및 성인용을 1세트로 한다. ○pop-off밸브가 있는 것으로 on-off가 가능한 것이어야 한다. ○산소저장백이 부착되어 탈착이 용이해야 한다.
		○포켓마스크	○pocket mask	대원별 1개이상	○휴대가 간편하고 산소라인을 연결할 수 있는 것이어야 한다. ○후천성면역결핍증․간염 및 기타 감염의 위험으로부터 처치자를 보호할 수 있는 것이어야 한다.
		○자동식 산소소생기	○auto resuscitator set	고정용1세트 및 휴대용 1세트	○압축산소를 동력원으로 하며, 환자의 흡입노력 또는 구급대원의 반복적 활동과 관계없이 폐 팽창의 주기적 흐름이 이루어지는 것이어야 한다. ○압력주기(pressure-cycled)방식이 아니어야 한다. ○1회 환기량, 분당 호흡횟수, 흡배기 비율은 KSP ISO 8382 및 미국심장학회(AHA)의 최신기준을 충족하여야 한다(공인기관의 시험검사 성적서 제출). ○유량조절이 가능한 흡입기능이 있어야 하며 자동 또는 수동으로 작동되는 흡인기를 포함하여야 한다. ○예비용 산소용기를 두어야 한다.
		○ 충전식 흡인기	○ portable suction unit	1개	○충전식 밧데리를 이용하고 휴대가 간편하여야 한다.

구분	응급처치 목 적	장 비 명	영 문	보유 기준	기 본 사 양	비고
응급처치기구	심장박동 회 복	○자동제세동기 ∙고급형	○automated external defibrillator ∙advanced	1대	∙심정지 리듬을 자동으로 판독하고 분석버튼과 쇽버튼은 수동으로 누르는 것이어야 한다. ∙심장리듬을 확인할 수 있는 모니터가 있어야 한다. ∙프린터가 내장되어 있어야 한다. ∙혈중산소포화도․혈압․맥박, 12리드 EKG를 추가사항으로 선택할 수 있어야 한다.
		∙기본형	∙basic	1대	∙심정지 리듬을 자동으로 판독 분석하고 쇽 버튼만 수동으로 누르는 원버튼 형식이어야 한다. ∙심전도 리듬을 감시할 수 있는 모니터가 있어야 하고 출력 할 수 있어야 한다.
		○심전도감시장치	○EKG monitor	1대	○심전도를 기록지에 출력할 수 있는 레코더가 있어야 한다. ○혈중산소농도․혈압․맥박 등을 관찰할 수 있어야 한다.
	정상혈압 및 맥박유지	○지혈대	∙tourniquet	1세트	○소아용․성인용 및 대퇴용(大腿用 )을 1세트로 한다.
		○산소포화도측정기	○pulse oximeter	1세트	○맥박, 산소포화도 모니터 및 경보기능이 있어야 하며, 충전지는 내장형이어야 한다. ○센서는 소아형, 성인형을 동시에 구비하여야 한다.
		○쇼크방지용 바지	∙anti-shock trouser	1세트	○압력밸브와 압력게이지가 각각 1개 이상으로 하복부 전체 및 부분에 압력을 줄 수 있는 것이어야 한다.
	중추신경계 보 호	○경추보호대	○cervical collar set	2세트	○유아․소아․성인용(또는 혼합형)을 1세트로 한다.
		○머리고정대	○head immobilizer	1세트	○X선 투시가 가능한 재질이어야 한다. ○소아․성인용을 1세트로 한다.
		○긴 척추고정판	○long spine board	1세트	○X선 투시가 가능한 재질이어야 한다. ○소아용 및 성인용을 1세트로 한다.
		○구출고정장치	○extrication device	1세트	○나무 또는 플라스틱 재질이어야 한다. ○본체․머리띠․허리띠 및 패드를 1세트로 한다.
		○ 부목	○ splint
		∙공기부목 또는 진 공부목	∙air splint or vacuum splint	1세트 이상	○X선투시가 가능하여야 한다. ○대․중․소를 1세트로 한다.
		∙패드부목	∙ pad splint	1세트 이상	∙적당한 연성(軟性)과 경성(硬性)이 있어야 한다.
		∙ 철사 또는 알루미늄 부목	∙ wire or aluminum splint	〃	∙ 쉽게 부식되지 않는 재질이어야 한다. ∙ 대․중․소를 1세트로 한다.
		∙ 견인부목	∙ traction splint	〃	∙ 소아용과 성인용을 1세트로 한다.

구분	응급처치 목 적	장 비 명	영 문	보유 기준	기 본 사 양	비고
응급환자이송	환자이송	○주들것	○main stretcher	1세트	○바퀴가 있는 것으로 높낮이 조절이 가능한 것이어야 한다.
		○분리형 들것	○scoop stretcher	1세트	○가벼운 재질로 X선 투시가 가능해야 하며 접을 수 있어야 한다.
		○다목적 들것	○combination stretcher	1세트	○접을 수 있고 협소한 장소에서 이동이 편리한 구조이어야 한다.
		○시트	○sheet	5장 이상	○가로 1m, 세로 2m이상의 크기로 면 또는 이와 유사한 재질이어야 한다.
	체온유지	○보온용 모포	○emergency blanket	3장 이상	○체온유지가 가능한 재질로 위생적이어야 한다.
구급의약품	세균감염 방 지	○화상용 시트	○burn sheet	2장 이상	○상처에 붙지 않는 재질로 감염방지를 위한 소독처리가 되어 있어야 한다.
		○붕대	○bandage	1박스	○압박용과 일반용으로 하며, 규격별로 각각 12개입 1박스를 보유하여야 한다.
		○거즈	○gauze	1세트 이상	○규격별 50매입 2상자를 1세트로 한다.
		○약품상자	○emergency medical box	1상자	○의약품을 보관하기에 적합하여야 한다.
		○폐기물보관통	○disposable container	1개	○속지를 교환하기 쉬운 구조이어야 한다.
		○주사바늘 폐기용기	○sharps container	1개	○입구는 여닫이 구조이고, 출구는 잠금장치가 되어있는 구조이어야 한다.
		○구토용 백	○sanitary bag	1세트	○ 30매를 1세트로 한다.
	대원보호용 장비	○외과용 장갑 ○비닐장갑	○latex glove ○poly glove	각 1세트	○외과용 장갑은 50개를 1세트로 한다. ○비닐장갑은 200개를 1세트로 한다.
		○마스크	○mask & respirator	10개	○방진마스크 1급 이상이어야 한다. ○일반마스크도 별도로 비치하여야 한다.
		○보호안경	○eyewear	대원별 1개	○안경을 쓴 상태에서도 응급처치가 가능하여야 한다. ○결막감염 등을 방지할 수 있어야 한다.
		○감염방지 가운	○gown	1세트	○일회용으로 세균방지에 효과적이어야 하며 20매 1세트로 한다(일회용 모자 포함)
		○허리보호대	○back support belt	대원별 1개	○허리를 효과적으로 지지할 수 있어야 한다
		○손세정제	○hand disinfectants	1개	○알콜 등 소독성분이 포함되고, 손보호 성분이 들어 있어야 한다.
	구급용 기 구	○기초인명소생용 가방	○first aid bag	1세트	○기초소생장비를 휴대할 수 있는 구조이어야 한다.
		○가위	○scissors	2개 이상	○각종 천을 자를 수 있는 구조와 강도이어야 한다.
		○분만세트	○obstetrical set	1세트	○탯줄 클립, 가위(2,일자형포함), 곡선형켈리(2), 외과용 장갑, 멸균소독포(대.소), 고무형흡인기, 클린싱타올, 멸균거즈(20*20,4*4), 일회용산과용패드, 태아보온시트, 베타딘, 태반적축물 백을 1세트로 멸균상태이어야 한다.
		○겸자	○forcep	1세트	○멸균상태를 유지할 수 있도록 소독포에 싸서 보관할 수 있어야 한다.
		○곡반	○kidney basin	2개	○곡반모양은 타원형의 모양으로 스탠레스재질이어야 한다.

구분	응급처치 목 적	장 비 명	영 문	보유 기준	기 본 사 양	비고
구급의약품	의약품	○니트로글리세린 (경구용)	○nitroglycerin	1병	○설하투여용으로 플라스틱 용기에 보관하여야 한다. ○1병에는 50알을 보관한다.
		○흡입용 기관지 확장제	○bronchodilator	1병	○분무식 또는 흡입식이어야 한다.
		○포도당 (수액공급용)	○dextrose	각 2팩	○주사약은 5%DW(500cc, 1000cc), 50%DW(100cc)로 하여야 한다.
		○생리식염수 (수액공급용)	○normal saline	2팩	○500cc, 1000cc로 한다. ○반드시 비닐팩 포장을 하여야 한다.
		○리도카인 (부정맥치료제)	○lidocaine	2vial	○성인기준 2회사용 가능한 약제와 3ml 주사기를 별도 포함한다.
		○아트로핀 (부교감신경차단용)	○atropine	2앰플	○성인기준 2회사용 가능한 약제와 3ml 주사기를 별도 포함한다.
		○비마약성진통제 (진통용)	○non-narcotic analgesics	〃	○성인기준 2회사용 가능한 약제와 3ml 주사기를 별도 포함한다.
		○항히스타민제 (항알러지용)	○anti-histamine(Ⅳ)	〃	○성인기준 2회사용 가능한 약제와 3ml 주사기를 별도 포함한다.
		○정맥주사세트	○Ⅳ set	10세트 이상	○정맥주사용 일회용 장비로써 수액세트, 토니켓(고무밴드), 반창고, 정맥주사용 특수바늘, 소독용 알콜솜, 부직형 반창고를 포함하여야 한다. ※모든 의약품은 유효기간을 준수하여야 한다.
	소 독	○포비돈(살균용)	○povidoneiodine	1병 이상	○1000ml이상으로 한다.
		○에탄올(살균용)	○ethanol	1병 이상	○250ml이상으로 한다.
		○생리식염수(소독용)	○saline	3병 이상	○1000ml이상으로 한다.
		○과산화수소수	○hydrogen peroxide	1병 이상	○250cc 이상으로 한다.
		○증류수	○distilled water	2병 이상	○1000cc로 세척하기 용이한 구조로 된 것이어야 한다.
검사기구	검 사	○혈압계	○sphygmomanometer	1개	○휴대용이어야 하며 아네로이드(수은혈압기계제외)또는 전자식으로 한다.
		○손전등	○lantern	2개	○휴대하기 간편한 것이어야 한다.
		○체온계	○thermometer	1개	○수은온도계 또는 디지털 온도계로 한다.
		○검안라이트	○pen light	대원별1개	○휴대용이어야 한다.
		○청진기	○stethoscope	1개	○단일헤드 이상으로 한다.
		○혈당측정기	○blood glucose meter	1개	○디지털 방식이어야 한다.

비고  1. 응급처치 목적란의 의약품은 의사, 간호사 또는  1급 응급구조사가 배치된 구급차에 한한다.

2. 약사법 등 관련 법령의 규정을 적용 받는 응급처치기구는 당해 규정의 허가 또는 검사를 필하여야 한다.

3. 자동제세동기는 고급형과 기본형중 한대만 보유하면 되며, 고급형의 경우 심전도감시장치를 구비하지 않아도 된다.

2. 통신∙구출 등에 필요한 기자재

구분	통신용 기자재	구출용 기자재	증거확보용 기자재
장비명	이동용 무전기, 휴대용 무전기, 차량용 무전기	에어백 세트, 콤비세트, 공기호흡기, 안전모, 만능도끼, 안전장갑(가죽장갑), 안전벨트, 헤드랜턴, 로프, 구명부환 또는 구조용튜브(해양 및 내수면 지역에 한함)	사진기, 녹음기

비고 : 고속도로 119구급대는 구출용기자재를 구비해야 한다. 다만 일반구급대는 지역여건 등을 고려하여 구출용 기자재를 구비할 수 있다.

[별표 4]

응급처치용 실습기자재

기 자 재	장 비	보유기준	비 고
응급처치용 기자재	기도유지장치 인공호흡기 세트 인공호흡마스크 자동식산소소생기 자동제세동기 쇼크방지바지 목고정장치 부목(패드․철사․진공․공기․견인) 척추고정대 머리고정대 지혈대	1세트 1세트 1세트 1세트 1개 1세트 1세트 1세트 1세트 1세트 1세트
외상처치용 기자재	들것 분리형들 것 붕대 화상용 시트 거즈 약품상자 가위 겸자 장갑 마스크 포비돈액(살균용) 에탄올(살균용)	1개 1개 5박스 2점 1세트 1세트 1상자 1세트 1세트 1세트 1병 1병
환자진찰용 지자재	청진기 혈압계 체온계 검안라이트	1개 1개 1개 1개
기 타	CPR용 마네킨 -성인용(제세동실습가능) -소아용 -영아용 상처표시 마네킨 기도삽관용 마네킨 정맥주사실습용 마네킨 후두마스크실습용 마네킨 분만실습용 마네킨 분만세트	1세트 1세트 1세트 1세트 1세트 1세트 1세트 1세트 1세트

비고 1. 각 소방서마다 구비하여야 한다.

2. 구급차에 있는 기자재로 갈음할 수 있다.