산적액체위험물 운송선박의 시설 등에 관한 기준

산적액체위험물운송선박의 시설등에관한기준

제정  1993. 03. 10  해운항만청고시 제1993- 09호

개정  1995. 03. 09  해운항만청고시 제1995- 18호

개정  1998. 06. 13  해양수산부고시 제1998- 37호

개정  2002. 10. 19  해양수산부고시 제2002- 80호

개정  2006. 09. 13  해양수산부고시 제2006- 58호

개정  2007. 10. 31  해양수산부고시 제2007- 92호

개정  2008. 04. 28  국토해양부고시 제2008-117호

개정  2009. 01. 28  국토해양부고시 제2009- 47호

개정  2009. 04. 10  국토해양부고시 제2009-176호

개정  2009. 08. 10  국토해양부고시 제2009-573호

개정  2012. 07. 06  국토해양부고시 제2012-403호

개정  2013. 05. 07  해양수산부고시 제2013-059호

제 1 장  총칙

제1조(목적) 이 기준은 선박안전법 제41조제4항의 규정에 의거 산적 액체위험물을 운송하는 선박의 구조, 설비, 재료 및 부속품등에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.<개정 2007.10.31>

제2조(특수한 설비) 이 기준에 적합하지 아니하거나 이 기준에 규정되어 있지 아니한 특수한 설비로서 해양수산부장관이 이 기준의 규정에 적합한 것과 동등이상의 효력이 있다고 인정하는 것에 대하여는 이 기준의 규정에 적합한 것으로 본다.<개정 2008.4.28>

[전부개정 2007.10.31]

제3조(특수한 방법) 이 기준에 적합하지 아니하거나 이 기준에 규정되어 있지 아니한 하역 및 기타 화물의 취급등에 관한 특수한 방법으로서 해양수산부장관이 이 기준의 규정에 적합한 것과 동등이상의 효력이 있다고 인정하는 것에 대하여는 이 기준의 규정에 적합한 것으로 본다.<개정 2008.4.28>

[전부개정 2007.10.31]

제4조(특수한 선박) 추진기관 및 범장을 갖지 아니한 선박 및 기타의 선박에 대하여 해양수산부장관이 이 기준의 규정을 적용하는 것이 그 구조상 곤란하다고 인정할 때에는 이 기준의 규정에 불구하고 해양수산부장관이 따로 정하는 바에 따른다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

제 2 장   액화가스물질

제 1절    통      칙

제5조(적용) 이 장의 규정은 별표1의 품명란에 기재된 액화가스물질을 운송하는 선박(이하 “액화가스산적운송선"이라 한다) 에 적용한다.<개정 95. 3. 9>

제6조(용어) 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "화물창구역"이라 함은 화물격납설비가 설치되어 있는 구역으로서 선체구조부재에 의하여 폐위되어 있는 장소를 말한다.

2. "화물구역"이라 함은 화물창구역 , 화물펌프실, 화물 압축기실 및 이들 상부의 갑판상의 장소를 말한다.

3. "가스위험구역"이라 함은 다음에 정하는 구역 및 장소를 말한다.

가. 화물창구역, 화물펌프실 및 화물압축기실

나. 화물구역의 개방갑판 및 개방갑판상의 화물구역으로부터 전후 3미터 이내의 장소로서 높이가 노출갑판으로부터 2.4미터 이내의 구역

다. 외면이 노출되어 있는 화물격납설비의 외부표면으로부터 2.4미터 이내의 구역

라. 화물탱크의 개구, 가스의 출구, 화물관의 플랜지 또는 밸브, 화물펌프실 및 화물 압축기실의 개구로부터 3 미터 이내의 노출 갑판상의 구역 및 반 폐위장소(공간의 일부가 폐위된 장소를 말한다. 이하같다)

마. 화물구역 이외의 구역으로서 액화가스물질(이하 이 장에서 "화물"이라 한다)이 들어있는 관장치가 배관되어 있는 폐위된장소 또는 반폐위장소로서 화물의 누설방지 조치가 되어있지 아니한 구역

바. 2차방벽(화물을 격납하기 위하여 2개의 방벽을 설치하는 경우 외측의 방벽을 말한다. 이하같다)이 요구되는 화물탱크와 관련되는 화물창구역에 인접한 장소로서 한겹의 가스밀의 강재 주위벽에 의하여 당해 화물창구역으로부터 격리되어 있는 장소

사. 하역호스를 격납하는 장소

아. 가목 내지 사목의 구역 또는 장소에 직접 통하는  개구를 갖는 폐위된 장소 또는 반폐위장소

4. "일체형탱크"라 함은 선체의 일부를 구성하는 탱크를 말한다.

5. "멤브레인탱크"라 함은 선체의 일부를 구성하지 아니하는 비자기(非自己)지지형의 탱크로서 얇은 평판으로만 구성된 탱크를 말한다.

6. "세미-멤브레인탱크"라 함은 선체의 일부를 구성하지 아니하는 비자기(非自己)지지형의 탱크로서 얇은 평판 및 곡면판으로 구성된 탱크를 말한다.

7. "독립형 탱크"라 함은 선체의 일부를 구성하지 아니하는 자기(自己)지지형의 탱크를 말한다.

8. "내부방열식 탱크"라 함은 그 내면이 방열재에 의하여 방열조치가 되어있는 일체형 탱크 또는 독립형탱크로서 다음에 게기하는 것을 말한다.

가. Ⅰ형식 내부방열식 탱크 : 1층의 방열재에 의하여 방열조치가 되어있는 탱크

나. Ⅱ형식 내부방열식 탱크 : 2층이상의 방열재에 의하여 방열조치가 되어 있는 탱크

제 2 절  선체배치

제7조(화물창구역의 배치) 화물창구역은 특정기관구역(선박방화구조기준 제2조 제20호의 규정에 의한 구역을 말한다. 이하같다)의 전방에 배치하여야 한다. 다만, 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

제8조(화물창구역의 격리) ① 2차방벽이 요구되지 아니하는 화물탱크에 의하여 화물을 운송하는 선박의 화물창구역은 코퍼댐 또는 연료유 탱크에 의하여 거주구역, 업무구역, 기관구역, 제어장소(선박방화구조기준 제2조제23호의 규정에 의한 장소를 말한다. 이하 같다), 체인로커와 음료수 및 식량을 저장하는 장소로부터 격리되어야 한다. 다만 거주구역, 업무구역, 제어장소, 체인로커와 음료수 및 식량을 저장하는 장소가 화재의 위험이 없는 경우에는 선박방화구조기준 제3조의 규정에 의한 A 급의 구획으로 할 수 있다.

② 제1항의 규정은 당해 화물창구역, 거주구역등(거주구역, 업무구역 및  제어장소를 말한다. 이하 이 장 및 제3장에서 같다), 체인로커, 음료수 및 식량을 저장하는 장소의 경계가 되는 격벽 및 갑판을 선박방화구조기준 제3조의 규정에 의한 A60 급의 구획으로 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 제1항의 규정은 2차방벽이 요구되는 화물탱크에 화물을 적재하여 운송하는 선박에 준용한다.

제9조(화물창구역의 요건) 2차방벽이 요구되는 화물탱크에 화물을 적재하여 운송하는 선박의 화물창구역은 다음에 정하는 요건에 적합하여야 한다.

1. 섭씨 영하10도 미만의 화물을 운송하는 선박의 화물창구역은 이중저에 의하여 선저로 부터 격리할 것.

2. 섭씨 영하55도 미만의 화물을 운송하는 선박의 화물창구역의 경계가 되는 격벽은 선측외판으로 하지 아니할 것.

제10조(거주구역등의 배치) ① 거주구역등은 화물구역내에 배치하여서는 아니된다.

② 2차방벽이 요구되는 화물탱크에 화물을 적재하여 운송하는 선박의 거주구역등은 갑판 또는 격벽의 단층파괴에 의하여 화물창구역으로부터 화물에서 발생하는 가스가 침입하지 아니하도록 배치하여야 한다.

제11조(화물펌프실 및 화물압축기실의 배치) ① 화물펌프실 및 화물압축기실은 화물구역내의 노출갑판보다 상방에 설치하여야 한다. 다만 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

② 화물펌프실 또는 화물압축기실내의 기계류가 격벽 또는 갑판을 관통하는 축계에 의하여 구동되는 경우 구동축이 관통하는 부분에는 유효한 가스밀구조의 장치를 하여야 한다.

제12조(제어실의 배치) 화물제어실은 화물구역의 노출갑판보다 상방에 설치하여야 한다. 다만 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31,  2008.4.28>

제13조(노출갑판의 폐쇄) 화물탱크가 노출갑판을 관통하는 부분에는 유효하게 폐쇄할 수 있는 설비를 하여야 한다.

제14조(개구등) ① 거주구역등의 공기흡입구에는 폐쇄장치를 설치하여야 하며, 별표1의 가스 검지장치란에 "T" 및 "F-T"가 표시된 화물을 운송하는 선박은 내부에서 폐쇄할 수 있는 것이어야 한다.

② 상갑판(강선구조기준 제2조제1항의 규정에 의한 상갑판을 말한다. 이하 같다) 아래의 외판의 현창, 상갑판상의 제1층의 선루 및 갑판실의 현창은 고정식(비 개폐식)의 것이어야 한다.

제15조(문 또는 개구설치 금지) 노출갑판상의 가스위험구역과 접하고 있는 가스안전구역의 격벽에는 문 또는 개구를 설치하여서는 아니된다. 다만 거주구역등으로 통하는 격벽을 제외하고 에어로크를 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제16조(에어로크) ① 제15조 단서규정에 의한 에어로크는 다음에 정하는 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 2개의 가스밀의 강재문을 1.5미터이상 2.5미터이하의 간격으로 배치하여야 한다.

2. 제1호의 강재문은 다음의 요건에 적합하여야 한다.

가. 자동폐쇄식으로서 폐쇄를 방해하는 설비가 설치되어 있지 아니할 것.

나. 문턱의 높이가 300밀리미터 이상일 것.

3. 각 강재문이 폐쇄상태로 되지 아니할 경우에 가시가청의 경보를 발하는 장치를 에어로크의 양측에 설치하여야 한다.

② 에어로크의 2개의 강재문 사이의 구역은 가스안전구역에서 기계적으로 통풍되고, 가스위험구역에 대하여 가압상태가 유지되어야 한다.

제17조(가스위험구역의 개구) ① 가스위험 구역의 개구는 제106조의 안전장구를 착용한 자가 쉽게 출입할 수 있도록 배치하고, 충분한 크기의 것이어야 한다.

② 화물탱크는 개방갑판으로부터 직접 출입할 수 있는 것이어야 한다.

제18조(검사를 위한 장소) 화물구역내의 선체구조부재 및 방열재는 보수점검이 가능하고 사고시 의식불명자를 긴급후송할 수 있는 공간이 있어야 한다.

제19조(선수 또는 선미의 하역설비) 선수 또는 선미에는 하역설비를 설치하여서는 아니된다. 다만, 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31,  2008.4.28>

제20조(발화원의 제거) 인화성가스가 누설 되거나 체류할 우려가 있는 장소에는 발화원이 되는 기기 또는 설비를 설치하여서는 아니된다.

제21조(준용규정) 선박방화구조기준 제43조, 제48조 내지 제51조 및 제55조의 규정은 액화가스 산적운송선에 준용한다. 이 경우 제55조중『총톤수 500톤 이상의 탱커』는 『액화가스산적운송선』으로 본다.

제 3 절  화물탱크등의 기술기준

제22조(정의) 이 절에서 사용하는 용어는 다음과 같다.

1. "설계압력"이라 함은 화물탱크에 적재하는 화물의 최대 게이지 가스압(온도제어를 실행하지 아니하는 화물탱크에서는 45℃에서의 화물의 게이지가스압을 말한다)을 말한다.

2. "독립형탱크 A" 라함은 디프탱크의 구조해석을 요하는 독립형탱크를 말한다.

3. "독립형탱크 B" 라함은 각종의 설계하중으로부터 직접 계산에 의하여 구조해석을 하는 독립형 탱크를 말한다.

4. "독립형탱크 C" 라함은 압력용기로서 구조해석을 하는 독립형 탱크를 말한다.

제23조(화물탱크의 재료) 화물탱크에 사용하는 재료는 화물탱크의 설계온도에 따라 각각 별표2 내지 별표3의 기준에 따라야 한다. 이 경우 해당 설계온도는 화물탱크에 적재하는 화물의 최저온도로 한다.

제24조(2차방벽의 재료) 2차방벽에 사용하는 재료는 설계온도에 따라 별표3의 기준에 따라야 한다. 이 경우 설계온도는 대기압하에서 화물의 최저온도로 한다.

제25조(탱크등에 인접하는 선체구조의 재료) ① 화물탱크 또는 2차방벽에 인접하는 선체구조에 사용하는 재료는 선체 각부 구조의 설계온도에 따라 별표4의 기준에 따라야 한다. 이 경우 설계온도는 다음 각호  에 정하는 주위조건에 의하여 산정한다.

1. 대기 5℃

2. 해수 0℃

3. 1차방벽 화물탱크에 적재하는 화물의 최저온도

4. 2차방벽 대기압하에서 화물의 최저온도

② 제1항의 규정에 불구하고 갑판 또는 선측외판에 의하여 구성되는 2차방벽에 인접하는 선측외판에 사용하는 재료의 기준은 해양수산부장관이 인정하는 바에 따른다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

제26조(용접방법 및 용접재료) ① 독립형탱크의 탱크판재의 용접이음은 완전용입의 맞대기 용접으로하여야 한다. 다만, 탱크판재와 돔의 용접이음에서는 완전용입의 필릿 용접으로 할 수 있다.

② 탱크판재와 노즐 및 기타 관통부의 용접이음 및 탱크판재 또는 노즐의 플랜지 용접 이음은 완전용입 용접으로 하여야 한다. 다만, 해양수산부장관이 탱크구조등을 고려하여 지장이 없다고 인정할 경우 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

③ 독립형 탱크C의 용접이음은 제2항의 규정에 따르는 외에 양면 또는 편면에 개선을 하고 완전용입의 맞대기용접으로 하여야 하며 용접후에 적당한 열처리를 하여야 한다. 다만, 열처리에 대하여는 해양수산부장관이 재료 및 허용온도를 고려하여 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

④ 용접재료는 한국공업규격『연강용 피복아크용접봉』,『저온용강 피복아크용접봉』,『9% 니켈강용 피복아크용접봉』,『스테인리스강 피복아크용접봉』이나『알루미늄 및 알루미늄합금 용접봉』규격에 적합한것 또는 이와 동등이상의 재질의 것이어야 한다.

제27조(화물탱크의 강도) 화물탱크는 선박이 횡으로 30도까지의 어느 각도로 경사된 상태에서도 충분한 강도를 갖는 것이어야 한다.

제28조(설계하중) 화물탱크의 설계하중은 다음에 정하는 하중별 기준에 적합하여야 한다.<개정 95. 3. 9>

1. 내압하중 : 다음 식 또는 이것과 동등하다고 해양수산부장관이 인정하는 방법에 의하여 계산한 값으로 한다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

Po + hgd (㎫)

Po 는 설계가스압

hgd는 다음식에 따라 계산한 값의 최대치

ρ

aβ Zβ ------------------ (㎫)

1.02 x 104

aβ : 임의의 방향 β에서의 중력 및 동하중에 의한 가속도의 무차원수

Zβ : 압력을 정하여야할 탱크판재의 점으로부터 β방향으로 측정한 액두의 최대치(m) 탱크돔의 총용적(Vd)이 다음의 값을 초과하면 Zβ를 결정하는데 총탱크 용적의 일부분으로 간주되는 탱크돔은 고려되어야 한다.

[eqn: RM Vd = Vt({100-FL} OVER FL )]

Vd : 돔을 제외한 탱크용적

FL : 제14절에 따른 충전한도(%)로 한다.

ρ : 설계온도에서의 화물의 밀도최대치(Kg/㎥)

2. 외압하중 : 화물탱크의 모든 장소에서 내압의 최소치와 외압의 최대치의 차로한다.

3. 선체의 운동에 의한 동하중 : 선박이 운항중 예상되는 불규칙파에 의한 선체운동의 장기분포를 고려하여 계산한 값으로 한다.  다만, 해양수산부장관이 선박의 항해상태등을 고려하여 지장이 없다고 인정할 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

4. 기타의 하중 : 슬로싱하중, 열하중 및 기타의 하중에 대하여는 해양수산부장관이 인정하는 바에 따른다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

제29조(일체형 탱크의 요건) 일체형 탱크는 다음 각호에 정하는 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 제28조 제1호의 규정에 의한 내압하중에 의하여 과대한 응력이 생기지 아니하는 것일 것.

2. 부식의 우려가 있는 탱크는 충분한 부식 예비두께를 갖는 것일 것.

3. 설계가스압은 0.025메가파스칼 이하의 것일 것. 다만, 해양수산부장관이 탱크부재의 치수 등을 고려하여 지장이 없다고 인정할 경우에는 지시하는 설계가스압으로 할 수 있다.<개정 2007.10.31,  2008.4.28>

제30조(멤브레인 탱크의 요건) 멤브레인 탱크는 다음 각호에 정하는 요건에 적합한 것 이어야 한다.

1. 탱크는 다음의 요건에 적합할 것.

가. 열에의한 과도한 응력이 발생하지 아니하는 구조의 것일 것.

나. 두께는 10밀리미터 이하의 것일 것.

다. 방벽간 구역의 과압, 화물탱크내의 부압, 슬로싱 및 선체진동에 의하여 손상되지 아니하는 것일 것.

라. 제28조의 규정에 의한 설계하중에 의하여 소성변형 및 피로파괴가 발생하지 아니하는 것일 것.

2. 멤브레인의 지지구조는 제1호 라목의 요건에 적합한 것일 것.

3. 내부선각은 다음에 정하는 요건에 적합한 것일 것.

가. 굽힘에 의하여 멤브레인 및 구조에 과도한 변형이 발생하지 아니하는 것일 것.

나. 제28조제1호의 규정에 의한 내압하중에 의하여 과대한 응력이 생기지 아니하는 것일 것.

4. 제29조 제3호의 요건에 적합할 것.

제31조(세미 멤브레인 탱크의 요건) 세미 멤브레인 탱크는 제30조 각호(제1호 나목을 제외한다)에 정하는 요건에 적합한 것이어야 한다.

제32조(독립형 탱크의 요건) 독립형 탱크는 탱크의 종류별로 각각 다음에 정하는 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 독립형 탱크A의 요건

가. 지지구조는 제28조의 규정에 의한 설계하중 및 선체의 굽힘에 의하여 과대한 응력이 발생하지 아니하는 것일 것.

나. 설계가스압은 0.07메가파스칼 미만의 것일 것. 다만, 해양수산부장관이 탱크의 구조 등을 고려하여 지장이 없다고 인정할 경우에는 그 지시하는 설계가스압으로 할 수 있다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

다. 제29조 제1호 및 제2호에 정하는 요건

2. 독립형 탱크B의 요건

가. 제28조의 규정에 의한 설계하중에 의하여 과대한 응력, 변형 및 피로파괴가 발생하지 아니하는 것일 것.

나. 제1호 나목 및 제29조 제2호에 정하는 요건

3. 독립형 탱크C의 요건

가. 재료의 두께는 다음표의 재료 구분에 따라 정하는 것 이상일 것.

재 료	두 께(mm)
탄소망간강 및 니켈강	5
오스테나이트강	3
알루미늄 합금	7

나. 설계가스압은 다음 식으로 계산한 값 이상일 것.

0.2 + AC(ρr)1.5   (㎫)

A는 다음 식에 따라 계산한 값

σm

0.00185  ( --------- )²

ㅿσA

σm 는 1차막의 응력

ΔσA는 허용동적 막의 응력

C는 다음 식으로 계산한 값중 큰 것

h (m)

0.75b (m)

0.45ℓ(m)

h는 탱크의 높이

b는 탱크의 너비

ℓ는 탱크의 길이

ρr는 설계온도에서의 화물의 비중

다. 제28조제1호의 규정에 의한 내압하중에 의하여 과도한 응력이 발생하지 아니하는 것일 것.

라. 제28조제2호의 규정에 의한 외압하중에 의하여 꺾이거나 구부러지지 아니하는 것일 것.

마. 제29조제2호 및 제32조제1호가목에 정하는 요건

제33조(내부방열식 탱크) 내부방열식 탱크는 제29조제3호 및 제30조제1호라목에 정하는 요건에 적합하여야 한다.

제34조(방열재) 섭씨 영하10도 미만의 화물을 적재하는 화물탱크는 다음 각호의 재료로 방열조치를 하여야 한다.

1. 인접하는 구조물에 의한 하중에 대하여 충분한 강도를 갖는 것일 것.

2. 난연성의 것이고 또 수증기의 침입 및 기계적 손상에 대하여 적당히 보호된 것일 것.

3. 분상(粉狀) 또는 입상(粒狀)의 방열재는 진동에 의하여 뭉쳐지거나 굳어지지 아니하도록 배치한 것일 것.

제 4 절  배수설비

제35조(화물창구역의 배수설비) ① 화물창구역의 배수설비의 배관은 기관구역(선박방화 구조기준 제2조제22호의 구역을 말한다. 이하 같다)을 통과하여서는 아니된다.

② 방벽간 구역에 설치하는 배수설비는 누설된 화물을 화물탱크로 회수할 수 있어야 한다.

제36조(덕트킬의 배수설비) ① 건조한 덕트킬의 배수설비 배관을 기관구역내의 펌프에 접속하는 경우에는 펌프에 직접 접속하고, 선외로 배수할 수 있도록 하여야 한다.

② 제1항의 펌프 흡입 및 배출 관계통은 다른 관계통에 연결하여서는 아니된다.

③ 제1항의 펌프 통기관의 개구는 기관구역에 설치하여서는 아니된다.

④ 밸러스트구역, 밸러스트 배관으로 사용되는 물이 상존하는 덕트킬, 연료유탱크 및 가스안전구역의 배관설비는 기관구역에 있는 펌프로 연결할 수 있다.

제 5 절  소방설비

제37조(물분무장치) ① 액화가스물질중 인화성 (별표1의 가스검지장치란에 “F", “F-T"가 표시된 화물을 말한다) 또는 독성이 있는 화물(별표1의 가스검지장치란에 "T" 및 “F-T"가 표시된 화물을 말한다)을 운송하는 선박의 화물구역등 (화물구역에 인접하는 코퍼댐, 밸러스트구역 및 공소와 이들 상방의 갑판상의 장소를 말한다. 이하 이절에서 같다)에는 다음의 각호의 요건에 적합한 물분무장치를 설치하여야 한다.

1. 수평으로 투영한 바닥면적 1제곱미터당 매분 10리터 이상이고, 수직면의 면적 1제곱미터당 매분 4리터 이상의 물을 분무노즐에 의해 미립분사 할 수 있어야 한다.

2. 물을 공급하는 펌프는 다음의 요건에 적합하여야 한다.

가. 1개의 물분무장치를 비치하는 경우에는 제4항 제1호 각목의 장소에 동시에 제1호의 규정에 의한 양의 물을 공급할 수 있을 것.

나. 2개이상의 물분무장치를 비치하는 경우 각 장치는 당해장치가 방출하는 장소와 제4항제1호 나 및 다에 정하는 장소에 동시에 제1호의 규정에 의한 양의 물을 공급할 수 있을것.

② 소화펌프는 소화장치의 송수관과 물분무장치의 송수관 사이에 스톱밸브가 부착된 연결관이 화물구역 이외의 장소에 설치되는 경우에 한하여 물분무장치용 펌프로 인정할 수 있다.

③ 위생수펌프, 밸러스트펌프, 빌지펌프 또는 잡용수 펌프는 통상기름의 흡입.배출에 사용되지 아니하는 것이어야 하며, 임시적으로 연료유의 이송 또는 흡입.배출에 사용되는 경우에는 적당한 절환장치가 부착되어 있는것에 한하여 물분무장치용 펌프로 인정할 수 있다.

④ 제1항의 규정에 따라 물분무장치를 설치하는 경우에는 다음에 정하는 바에 따라 설치하여야 한다.

1. 다음의 장소에 방출할 수 있을 것.

가. 화물탱크 및 화물용 저장용기의 노출부

나. 하역용 메니폴드 및 제어용 밸브가 있는장소

다. 선루, 갑판실, 화물펌프실, 화물압축기실, 화물제어실 및  연소하기 쉬운 물질을 저장하는 장소의 위벽이 화물구역등과 접한 장소

2. 2개이상의 물분무장치를 설치하는 경우 각 장치를 독립하여 조작할 수 있는 장치를 화물구역등의 후방에 설치하고 제1호가목의 장소에 방출할 수 있도록 설치된 장치는 선박 횡방향의 모든장소에 방출할 수 있도록 설치할 것.

⑤ 물분무장치에 물을 공급하는 펌프의 원격시동장치 및 이 장치에 부착된 통상폐쇄되어 있는 밸브의 원격조종장치는 그 화물구역 외부의 적절한 위치로 거주구역과 인접한 곳에 배치하여야 하며, 보호되는 구역에 화재가 발생한 경우에는 즉시 접근하여 조작 할 수 있어야 한다. <신설 95. 3. 9>

제38조(고정식 분말소화장치) ① 인화성 화물을 운송하는 선박에는 다음의 요건에 적합한 2개이상의 고정식 분말소화장치를 화물구역 등의 갑판상에 설치하여야 한다. 다만, 화물탱크의 내용적이 1,000 세제곱미터 미만인 선박은 그 수량을 1개로 할 수 있다.

1. 분말소화제의 저장용기에 인접한 압력용기에 저장된 불활성가스로 작동하는 것일 것.

2. 소화호스는 다음의 요건에 적당한 것일 것.

가. 내풍우성의 재질일 것.

나. 소화호스의 길이는 33미터 이하일 것.

다. 신속하고 쉽게 조작할 수 있는 것일 것.

라. 매초 3.5킬로그램 이상의 소화제를 방출할 수 있는 것일 것.

3. 모니터는 매초 10킬로그램 이상의 소화제를 방출할 수 있는 것일 것.

4. 노즐은 시동 및 정지의 조작을 할 수 있는 것이어야 하고, 제2호가목의 요건에 적합한 것일 것.

5. 2조이상의 모니터나 소화호스 또는 이들과 결합된 소화장치는 독립된 배관일 것.

6. 소화제는 모든 소화호스 및 모니터로부터 45초이상 방출할 수 있는 충분한 용량일 것.

② 제1항의 규정에 의한 고정식 분말소화장치를 설치하는 경우에는 다음의 요건에 적합하여야 한다.

1. 화물구역등의 후단에 1개이상의 소화호스 또는 모니터를 설치할 것.

2. 소화호스 격납상은 연결소화전의 가까운 장소에 배치할 것.

3. 분말이 하역용메니폴드에 방출될 수 있도록 모니터를 설치할 것.

4. 화물구역등의 노출된 갑판상의 어느부분에도 2개의 소화호스 또는 모니터와 소화호스의 조합에 의하여 노출된 갑판상 어느부분에도 소화제가 방출될 수 있을 것.

제39조(화물펌프실등의 소방설비) ① 화물펌프실 및 화물압축기실에는 선박소방설비기준 제13조에 규정된 탄산가스를 소화제로 사용하는 고정식 진화성가스소화장치를 설치하여야 한다. 제어장치에는 “이 소화장치는 정전기에 의한 발화위험 때문에 불활성 용도가 아닌 소화용으로만 사용하여야 한다”는 내용의 주의판을 게시하여야 한다. 탄산가스의 양은 화물펌프실 및 화물압축기실 총용적의 45퍼센트에 해당되는 유리탄산가스의 양을 공급  하기에 충분한 것이어야 한다.

② 한정된 종류의 화물을 전용으로 운송하는 선박의 화물펌프실 및 화물압축기실은 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 소화장치로 보호되어야 한다. <개정 2007.10.31, 2008.4.28>

[전문개정 95. 3. 9]

제40조(소방원장구) ① 인화성 화물을 운송하는 선박에는 화물의 용량에 따라 다음 표에 정하는 숫자의 소방원 장구를 쉽게 접근할 수 있고 서로 떨어진 장소에 비치하여야 한다.<개정 95. 3. 9>

화물의 용량	장구의 수
5,000세제곱미터 초과	5조
5,000 세제곱미터 이하	4조

② 제1항 이외의 선박으로서 선박소방설비기준 제2조 제1항의 규정에 의한 제3종선 및 원양구역 또는 근해구역을 항행구역으로 하는 총톤수 500톤 이상의 제4종선에는 2조의 소방원 장구를 쉽게 접근할 수 있고, 서로 떨어진 장소에 비치하여야 한다.

제41조(소화펌프 및 소화전 등)<개정 2009.1.28> ① 소화펌프는 동시에 작동한 2대의 소화펌프로부터 최대 송수량(동시에  작동한 2개의 소화펌프의 송수량을 말한다)을 인접하는 어떠한 소화전을 경유하여 보내는 경우에도 모든 소화전에서의 압력이 0.5메가파스칼 이상이어야 한다.

② 송수관에는 선미루 전단의 보호된 장소 및 화물탱크 갑판상에 40미터를 넘지 아니하는 간격으로 스톱밸브를 배치하여야 한다.

③ 기관실이 무인화 선박일 경우에는 1대 이상의 소화펌프를 작동시키는 장치를 조타실 또는 제어장소에 설치하여야 한다.

④ 소화전은 갑판위의 화물격납설비, 화물창덮개 및 화물 구역안의 전역에 걸친 모든 부분에 2개 이상의 물줄기가 도달할 수 있도록 배치하여야 한다.<개정 2009.1.28>

제42조(선박소방설비기준의 적용특례) ① 선박소방설비기준 제61조제3항, 제65조(제4항의 재화중량톤수 20,000톤 이상의 제3종선 및 제4종선의 고정식 불활성가스장치 설치에 관한 사항을 제외한다), 제72조 및 제86조의 규정은 액화가스산적운송선에는 적용하지 아니한다.<개정 2009.1.28><개정 2009. 4. 10>

② 액화가스산적운송선에 대한 선박소방설비기준의 적용에 있어서 액화가스산적운송선은 동 기준 제2조제1호의 제3종선(동기준 제61조제1항, 제62조제1항, 제64조제1항 및 제2항, 제68조 및 제69조의 규정의 적용에 있어서는 총톤수 2,000톤이상의 제3종선)으로 본다.<개정 2009.1.28>

③ 선박소방설비기준 제69조의2의 규정은 총톤수 2,000톤 이상의 선박에 적용한다.<개정 2009.1.28>

④ 선박소방설비기준 제72조의2의 규정은 총톤수 500톤 이상의 선박에 적용한다.<개정 2009.1.28>

제 6절 화물 격납설비

제43조(화물탱크등의 재료) 화물탱크, 2차방벽 및 이들의 설비에 인접하는 선체구조에 사용하는 재료는 제23조의 규정에 의한 기준에 적합한 것이어야 한다.

제44조(화물탱크의 용접) 화물탱크 용접부의 용접방법 및  용접재료는 제26조의 규정에 적합한 것이어야 한다.

제45조(화물탱크의 구조) 화물탱크의 구조는 제27조 내지 제33조의 규정에 적합한 것 이어야 한다.

제46조(화물탱크의 형식) ① 비등점이 섭씨 영하10도 미만의 화물을 적재하는 화물탱크는 일체형탱크 이외의 것으로 하여야 한다. 다만, 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007. 10. 31, 2008.4.28>

② 별표1의 독립형탱크 C의 요구란에 “필요"로 기재된 화물을 적재하는 화물탱크는 독립형탱크 C로 하여야 한다.

제47조(화물탱크의 지지등) ① 화물탱크의 지지대는 해당탱크 및 선체에 과대한 응력을 발생시키지 아니하는 견고한 것으로 하여야 한다.

② 독립형 탱크는 화물창구역의 침수에 의하여 해당 탱크가 떠오르는 것을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.

제48조(2차방벽) ① 섭씨 영하10도 미만의 화물을 적재하는 멤브레인 탱크, 세미멤브레인 탱크 및 독립형 탱크A는 완전 2차방벽을 설치하여야 한다.  다만, 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 경우에는 당해 탱크에 부분 2차방벽을 설치할 수 있다 .<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

② 섭씨 영하10도 미만의 화물을 적재하는 독립형탱크 B에는 부분 2차방벽을 설치하여야 한다.

③ 부분 2차방벽을 설치하는 화물탱크에는 2차방벽이 설치되어 있지 아니한 부분에 누설된 화물을 당해 화물탱크와 2차방벽간의 구획에 인도할 수 있는 설비를 하여야 한다.

④ 2차방벽은 다음의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 15일간의 누설화물을 격납할 수 있고 선체구조의 온도를 소정의 온도이상 유지할 수 있을 것. 다만, 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31,  2008.4.28>

2. 화물탱크의 손상에 영향을 받지 아니할 것.

3. 30도의 횡경사의 상태에 있어서도 그 기능이 유지될 수 있을 것.

4. 유효성이 확인될 수 있는 구조일 것.

제49조(화물탱크의 표시) 독립형탱크 C 에 압력용기로서 요구되는 표시를 하는 경우에는 과대한 응력집중이 발생하지 하니하는 방법으로 하여야 한다.

제50조(접지) 선체로부터 분리된 화물탱크는 선체와 접지 하여야 한다.

제 7 절  관장치등

제51조(관장치의 배치) 화물에 관계되는 관장치는 다음 요건에 따라 배치하여야 한다.

1. 화물에 관계되는 관장치 이외의 관장치와는 분리할 것.

2. 다음의 관장치를 제외하고 거주구역등 및 기관구역에는 배치하지 아니할 것.

가. 선수 또는 선미의 하역설비의 화물관장치

나. 가스연료 관장치(거주구역등에 한한다)

3. 화물탱크에 접속하는 화물관 장치는 개방갑판으로부터 당해탱크에 직접 연결할 것. 다만, 가스밀의 트렁크등을 통하여 화물탱크에 연결하는 경우에는 그러하지 아니하다.

4. 육상시설과 연결하는 화물관장치 및 화물 폐기관장치를 제외하고 제114조의 규정에 의한 화물탱크의 위치에 따라 외판으로부터 내측에 배치할 것.

제52조(화물용 밸브) 화물탱크에 연결하는 관(도출밸브 및 액면계용 관은 제외한다)에는 수동의 스톱밸브 및 급속차단밸브를 가능한한 당해탱크에 근접하여 설치하여야 한다. 다만, 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 이 규정의 적용을 완화할 수 있다.<개정 2007.10.31,  2008.4.28>

제53조(하역용 밸브) 하역용 메니폴드에는 급속차단밸브를 설치하여야 한다.

제54조(급속차단밸브) ① 제53조의 규정에 의한 급속차단밸브는 다음의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 원격제어 및 수동으로 용이하게 폐쇄할 수 있을 것.

2. 페일-클로즈형(동력상실시에 폐쇠)의 것일 것.

3. 액용관에 설치된 것은 30초이내에 완전하게 폐쇄할 수 있을 것.

4. 폐쇄시간(총 폐쇄시간은 신호응답 시간과 밸브차단 시간을 말한다.)의 확인이 가능하고 또한 재현이 가능한 것일 것.

② 제1항 제1호의 원격제어는 화물제어 장소를 포함하는 2개 이상의 장소에서 제어할 수 있어야 한다.

③ 급속차단밸브의 폐쇄시간 및 작동특성에 대한 정보는 선내에서 언제든지 확인할 수 있어야 한다.

제55조(엑세스플로우밸브) ① 엑세스플로우밸브는 화물이 소정의 유량을 넘는 경우 자동적으로 폐쇄되는 구조이어야 한다.

② 엑세스플로우밸브의 작동시에 발생하는 압력이 당해 엑세스플로우밸브가 부착되어 있는 관계통의 허용압력을 넘지 아니하는 것이어야 한다.

제56조(자동차단밸브) ① 화물관 장치에는 화물탱크의 액면이 비정상적으로 높아졌을 경우 화물의 이송을 차단하는 자동차단 밸브를 부착하여야 한다.

② 제1항의 자동차단밸브의 감지기는 제76조의 고위액면 경보장치의 감지기와 겸용할 수 있다.

③ 제1항의 규정에 불구하고 제54조의 급속차단밸브가 자동차단의 기능을 가지는 경우에는 급속차단밸브를 자동차단밸브로 할 수 있다.

제57조(방열) 저온용 화물에 관계되는 관장치는 인접하는 선체구조의 설계온도(화물탱크에 적재된 화물의 온도 또는 이송중인 화물온도중 낮은 것을 말한다)보다 낮게되지 아니하도록 방열 조치를 하여야 한다.

제58조(접지) 선체로부터 분리된 화물에 관계되는 관장치는 접지하여야 한다.

제59조(하역호스) 하역호스는 다음의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 화물의 성상 및 온도에 적합한 것일 것.

2. 파괴압력은 최대사용압력의 5배이상일 것.

3. 다음 사항이 표시되어 있을 것.

가. 최대사용압력

나. 최고 및 최저사용온도(외기온도 이외의 온도로 사용하는 경우에 한한다)

4. 최대 사용압력이 1.0메가파스칼 이상의 것일 것.

5. 표준대기온도에서 압력 0부터 계획 최대사용압력 2배이상의 200회 압력사이클로 시험을 거쳐 안전성이 입증된 형식의 것일 것.

제60조(화물의 이송) 화물 적재 시 사람이 용이하게 접근할 수 없는 펌프로 화물을 이송하는 화물탱크에는 각 탱크마다 1대 이상의 예비펌프를 설치하여야 한다.

제61조(연결구) 선박에는 화물가스를 육상시설에 되돌려 보내기 위한 연결구를 비치하여야 한다.

제 8 절  통풍장치

제62조(화물펌프실의 통풍장치) ① 화물펌프실, 화물 압축기실 및 가스 위험구역의 화물 제어실에는 다음의 요건에 적합한 고정식 기계통풍장치를 설치하여야 한다.

1. 당해장소의 외부로부터 조작가능한 것일 것.

2. 1시간당 당해장소의 용적의 30배(가스안전구역의 화물제어실에 있어서는 8배)이상의 공기를 환기할 수 있는 것일 것.

3. 배기방식의 것일 것.

4. 배기구는 가스안전구역의 통풍장치의 흡기구 및 기타의 개구로부터 수평방향으로 10미터 이상 떨어진 장소에 설치되고 또한 배기를 상방으로 배출하는 것일 것.

5. 통풍용 덕트는 거주구역 및 기관구역을 통하여 있지 아니할 것. 다만, 제94조제1항의 가스연료관의 덕트에 대하여는 그러하지 아니하다.

6. 통풍용 덕트의 외측 개구부에는 13평방밀리미터 메시 이하의 보호금속망을 설치할 것.

7. 팬의 예비품을 각 형식별로 비치할 것.

② 제1항의 장소 외부에는 당해장소의 통풍장치의 사용에 관한 주의사항을 게시하여야 한다.

제63조(전동기실의 통풍장치) ① 화물펌프 또는 압축기를 구동하는 전동기실, 불활성 가스발생장치를 격납하는 장소(기관구역은 제외한다), 가스안전구역의 화물제어실 및 화물 구역내의 가스안전구역에는 다음의 요건에 적합한 고정식 기계통풍장치를 설치하여야 한다.

1. 급기방식의 것일 것.

2. 제62조 제1항 제1호, 제2호, 제6호 및 제7호의 요건

② 제1항의 장소 외부에는 당해장소의 통풍 및 통풍장치의 사용에 관한 주의사항을 게시하여야 한다.

제64조(화물창구역등의 통풍장치) 화물창구역, 방벽간 구역 및 기타 화물의 가스가 체류할 우려가 있는 장소(제62조 및 제63조의 장소는 제외한다)에는 다음 각호의 요건에 적합한 고정식 기계통풍장치를 설치하거나 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 이동식 기계통풍장치를 비치하여야 한다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

1. 1시간당 당해장소 용적의 8배이상의 공기를 환기할 수 있을 것.

2. 통풍기가 사람의 통행용 개구로부터 떨어져 설치되어 있을 것.

제65조(인화성 화물에 관계되는 통풍장치) 인화성 화물을 운송하는 선박에 설치하는 기계통풍장치로서 당해화물이 체류할 우려가 있는 장소에 설치하는 통풍장치는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 팬을 구동하는 전동기가 통풍용덕트의 외부에 설치되어 있을 것.

2. 팬 및 덕트는 불꽃을 발생하지 아니하는 것일 것.

제 9 절  압력 및 온도제어장치

제66조(압력 및 온도제어장치) ① 화물탱크에는 당해 화물탱크내의 화물의 압력 또는 온도를 제어하기 위한 냉각장치(제93조의 규정에 의한 화물을 연료로 사용하는 선박에서는 냉각장치 또는 증발한 가스를 선내에서 연료로 사용하는 장치)를 설치하여야 한다. 다만, 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정할 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

② 냉각장치를 설치하는 선박에는 예비 냉각장치를 설치하여야 한다.

제67조(냉각방식) ① 냉각장치의 냉각방식은 다음에 정하는 방식중 하나에 따라야 한다.

1. 직접방식 : 증발한 화물을 압축 및 응축하여 화물탱크에 되돌려 보내는 방식

2. 간접방식 : 화물 또는 증발한 화물을 압축하지 아니하고 냉매의 순환에 의하여 냉각 또는 응축하는 방식

3. 혼합방식 : 증발한 화물을 압축하여 냉매로 열교환기내에서 응축시켜 화물탱크에 되돌려 보내는 방식

② 삭제 <95. 3. 9>

제68조(화물혼합의 방지) 화학적으로 서로 위험한 반응을 일으킬 염려가 있는 2종류이상의 화물을 동시에 운송하는 선박에는 화물별로 냉각장치를 설치하여야 한다. 다만, 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

제69조(냉각장치의 냉각수) ① 냉각장치에 냉각수를 필요로 하는 선박은 1대이상의 전용 펌프에 의하여 충분한 냉각수를 공급할 수 있어야 한다.

② 제1항의 펌프에는 2개이상의 냉각수 흡입관을 설치하고 가능한한 양현에 흡입구를 갖도록 배치하여야 한다.

③ 제1항의 펌프에는 예비펌프를 설치하여야 한다. 다만 다른용도에 사용하는 펌프를 냉각장치에 사용할 경우 다른 용도에 지장을 주지 아니하고, 적당한 절환장치가 부착되어 있는 것에 한하여 예비펌프로 간주할 수 있다.

제 10 절  화물탱크의 통기장치

제70조(화물탱크등의 통기장치) ① 화물탱크, 방벽간 구역, 설계압력을 넘는 압력이 가해질 우려가 있는 화물창구역 및 화물관장치에는 다음의 요건에 적합한 통기장치를 설치하여야 한다.

1. 2개이상(용적이 20세제곱미터를 넘는 화물탱크에 한한다)의 충분한 배기용량을 가지는 압력도출밸브가 다음에 정하는 바에 따라 부착되어 있을 것.

가. 설정압력은 화물탱크의 최대압력을 넘지 아니하는 것일 것.

나. 15도의 횡경사 상태 및 0.86도의 종경사 상태에 있어서도 액체화물의 액면 보다 상방의 위치에 부착되어 있을 것.

다. 적당한 방열조치가 되어 있을 것.

라. 설정압력이 표시된 것일 것.

2. 설정압력을 변경할 수 있는 압력도출밸브는 압력이 설정되어 있는 상태에서 봉인된 것일 것.

3. 압력도출 밸브 및 그외 관장치가 어떠한 상태에서도 화물이 체류하지 아니하도록 배치되어 있는 것일 것.

4. 통기관은 다음의 요건에 적합한 것일 것.

가. 화물이 체류할 우려가 있는 장소에는 드레인 배출설비가 되어 있을 것.

나. 선체동요등에 의하여 손상되지 아니하도록 조치가 되어 있는 것일 것.

5. 화물탱크 통기관의 개구단은 다음의 요건에 적합한 것일 것.

가. 화물탱크내에 물이 들어오는것을 방지하기 위한 조치가 되어 있을 것.

나. 노출갑판으로부터 배의너비(만재흘수선기준 제7조의 배의너비를 말한다. 이하 같다)의 3분의1의 높이 또는 작업구역이나 통행로상 6미터 높이중 높은쪽의 위치보다 상방에 설치되어 있을 것.

다. 가스안전구역의 공기 흡입구 및 기타의 개구로부터 수평방향으로 배의너비 또는 25미터중 작은 거리 이상 떨어진 위치에 설치되어 있을 것. 다만, 배의길이(만재 흘수선기준 제4조의 배의 길이를 말한다. 이하같다)가 90미터 미만의선박에 있어서는 그러하지 아니하다.

6. 방벽간 구역, 설계압력을 넘는 압력이 가해질 우려가 있는 화물창구역 및 화물관 장치의 통기관의 개구단은 가스안전구역의 공기흡입구 및 기타의 개구로부터 수평방향으로 10미터 이상의 거리를 가지는 위치에 설치되어 있을 것. 다만, 해양수산부장관이 선박의 크기 및 항해의 상태 등을 고려 하여 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

7. 압력도출밸브와 화물탱크의 사이에 스톱밸브 또는 기타 관을 차단하는 장치가 부착 되어있지 않을 것. 다만, 해양수산부장관이 안전 상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

8. 압력도출밸브는 용융점이 925℃를 초과하는 재료로 구성될 것.

② 1개의 화물탱크에 설정압력이 다른 2개이상의 압력도출밸브를 부착하는 경우에는 당해 압력도출밸브를 떼어내지 아니하고 설정압력을 변경할 수 있는 것이어야 한다. 다만, 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

③ 제2항의 설정압력을 변경하는 경우에는 다음에 정하는 바에 따라야 한다.

1. 선장의 감독하에 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 조작지침서에 기재된 순서에 따라 시행할 것.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

2. 화물제어실에는 변경중인 취지의 표시를 할 것.

④ 화학적으로 서로 위험한 반응을 일으키는 2종류이상의 화물을 동시에 운송하는 선박에는 각 화물마다 독립된 통기장치를 설치하여야 한다. 다만, 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

제71조(부압도출밸브) 설계상의 차압이 0.025메가파스칼 이하인 화물탱크에는 당해 탱크내의 가스압이 부압상태로 된 경우에 외부로부터 적당한 양의 기체를 흡입하기 위하여 다음 각호의 요건에 적합한 부압도출밸브를 부착하여야 한다.  다만, 화물탱크내의 압력을 검지하여 화물탱크로부터 화물의 흡입을 정지 또는 차단하고 경보를 발하는 장치(소정의 압력에서 작동확인이 가능한 것에 한한다) 가 설치되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 화물탱크내에 물이 들어오는 것을 방지하기 위한 조치가 되어있는 것일 것.

2. 소정의 압력에서 작동확인이 가능한 것일 것.

제 11 절  계측장치 및 가스검지장치

제72조(제어장치등의 집중배치) 원격제어의 밸브 및 펌프로 화물을 하역하는 선박의 밸브 및 펌프의 제어장치 및 지시장치는 화물 제어장소에 집중시켜 설치하여야 한다.

제73조(액면계측장치) ① 화물탱크에 설치하는 액면계측장치는 화물의 종류별로 별표1의 액면계측장치의 란에 정하는 바에 따라 다음에 정하는 장치중 하나로 하여야 한다.

1. 밀폐식 액면계측장치(화물탱크의 외부에서 액면을 계측하는 것을 말한다)

2. 관통밀폐식 액면계측장치(화물탱크내에서 계측한 정보를 화물탱크의 외부에 전하는 것을 말한다)

3. 제한식 액면계측장치(사용하지 아니할 때는 완전히 폐쇄되어 있고 사용할 때에는 소량의 화물이 대기중으로 방출되는 형식의 액면을 계측하는 것을 말한다)

② 제1항제2호의 관통밀폐식 액면계측장치는 화물탱크에 직접 부착하여야 한다. 다만, 당해 계측장치와 화물탱크의 사이에 가능한한 탱크에 근접하게 차단밸브를 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제74조(유리관식 액면계) 화물탱크에는 유리관식 액면계를 설치하여서는 아니된다. 다만, 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

제75조(액면계측장치의 보수) 액면계측장치를 1개만 설치하는 경우에는 화물탱크에 화물이 적재되어 있는 상태에서도 보수 가능한 것이어야 한다.

제76조(넘침의 방지) 화물탱크에는 제73조의 규정에 의하여 설치하는 액면계측장치와는 독립하여 작동하고 가시가청의 경보를 발하는 고액면 경보장치를 설치하여야 한다.

② 제1항의 고액면 경보장치의 전기회로는 적하 전에 시험가능한 것이어야 한다.

③ 제1항의 경보장치및 제56조제1항의 자동차단밸브는 다음 각호의 경우에는 설치할 필요가 없다.

1. 200세제곱미터 이하의 용량을 가지는 가압식 탱크인 경우

2. 화물탱크가 적하중 최대허용압력을 견딜 수 있도록 설계되고 적하중의 최대압력이 당해 화물탱크의 안전밸브 설정치 이하인 경우

제77조(압력계측장치) ① 화물탱크에는 정부(頂部)부근에 압력계측장치를 설치하여야 한다

② 화물제어장소에는 압력계측장치의 지시계(화물탱크의 최대 및 최소허용압력을 표시한 것)를 설치하여야 한다.

③ 조타실에는 당해 화물탱크의 압력이 소정의 압력에 달하였을 때에 경보를 발하는 장치를 설치하여야 한다.

제78조(관장치등의 압력계) 다음 각 호에 정하는 장치 또는 장소에는 압력계를 설치하여야 한다.

1. 화물펌프의 토출관

2. 하역용 매니폴드

3. 대기로 통하는 개구가 없는 화물창구역 및 방벽간 구역

제79조(온도계측장치) ① 화물탱크에는 당해 화물탱크 정부 부근 및 바닥부분을 포함하는 2개소 이상에 온도계측장치를 설치하여야 한다.

② 화물제어장소 및 기타의 적당한 장소에는 온도계측장치의 지시계(화물탱크의 최저 사용온도를 표시한 것)를 설치하여야 한다.

제80조(방열재등의 온도계측장치) ① 2차방벽이 요구되는 화물탱크에 섭씨 영하55도 미만의 화물을 운송하는 선박은 방열재의 내부 또는 화물격납설비에 인접하는 선체구조에 적당한 수의 온도계측장치를 설치하여야 하며 이 장치는 선체구조의 허용최저 온도에 근접하였을 경우에 가청의 경보를 발하는 것이어야 한다.

② 섭씨 영하55도 미만의 화물을 운송하는 선박의 화물탱크 위벽에는 해양수산부장관이 안전상 필요하다고 인정하는 경우에는 적당한 수의 온도계측장치를 설치하여야 한다.<개정 2007.10.31,  2008.4.28>

③ 화물제어장소 및 기타의 적당한 장소에는 제2항의 온도계측장치의 지시계를 설치하여야 한다.

제81조(가스검지장치) ① 선박에는 운송하는 화물별로 별표1의 가스검지장치란에 정하는 고정식 가스검지장치를 다음 각호의 장소에 설치하여야 한다.

1. 화물펌프실

2. 화물 압축기실

3. 화물취급기기용 전동기실

4. 화물제어실(가스안전구역에 있는것은 제외한다.)

5. 에어로크 내부

6. 독립형탱크C 외의 독립형탱크에 관계되는 화물구역내에 화물가스가 체류할 우려가 있는 폐위장소

7. 제94조 제1항 제2호의 덕트 및 제97조의 통풍용후드 내부

② 제1항의 고정식 가스검지장치는 다음 각호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 어느 채취단으로부터도 순차적으로 검지를 행하여, 30분 이내에 당해검지를 종료할 수 있을 것.

2. 계속적으로 검지가능한 것일 것.(제1항 제7호의 폐위구역에 관계되는 것에 한한다)

3. 제1항 각호에 정하는 장소마다 독립하여 채취관이 설치되어 있을 것.

4. 채취단이 적정한 위치에 고정된 것일 것.

5. 채취단으로부터의 배관이 다음에 정하는 요건에 적합한 경우를 제외하고 가스안전 구역에 설치되어서는 아니된다.

가. 가스 채취관에 차단밸브 또는 이와 동등한 설비가 설치되어 있을 것.

나. 가스검지기로부터의 배기는 안전한 위치에서 대기로 배출 가능한 것일 것.

6. 어떠한 때에도 시험이 가능한 것일 것.

7. 가시가청의 경보를 발하는 장치(인화성 화물을 운송하는 경우는 가스의 농도가 가연범위 하한치의 30퍼센트에서 경보를 발하는 것에 한한다)가 부착되어 있을 것.

③ 고정식 가스검지장치의 검지기 및 가시가청의 경보를 발하는 장치는 조타실, 화물 제어장소 및 기타 적당한 장소에 설치하여야 한다.

④ 제73조 내지 제76조의 규정에 의한 액면계측장치, 제77조 및 제78조의 규정에 의한 압력계측장치, 제2항 및 제82조 내지 제86조의 규정에 의한 가스검지장치는 정기적인 간격으로 시험 및 교정을 하여야 하며, 선박에는 고정식가스 검지장치를 시험 및 교정하기위한 표준가스를 비치하여야 한다.

⑤ 유연성가스채취호스를 이용하여 이중선체공간의 대기를 검지할 수 없는 경우에는 그 공간에 영구적인 가스채취관을 설치하여야 한다. 그 가스채취관은 그 공간에 적합하여야 한다.<신설 2009. 04. 10>

⑥ 가스채취관의 재질 및 규격은 제한을 받지 않아야 하며, 재질은 전기적으로 전도성을 가져야 한다.<신설 2009. 04. 10>

제82조(인화성의 화물을 운송하는 선박의 가스검지장치) 독립형탱크 외의 화물탱크에 인화성의 화물을 운송하는 선박의 화물창구역 및 방벽간 구역에는 다음의 요건에 적합한 고정식 가스검지장치를 설치하여야 한다.

1. 가스의 농도가 용적비로 0 에서 100퍼센트까지 계측가능한 것일 것.

2. 제81조제2항제1호 및 제3호 내지 제7호의 요건

제83조(독성화물을 운송하는 선박의 가스검지장치) 독성화물을 운송하는 선박의 화물창 구역 및 방벽간 구역에는 당해구역으로부터 가스를 검지하기 위한 고정식 관장치를 설치하여야 한다.

제84조(휴대식 가스검지기등) 선박에는 운송하는 화물에 적합한 2조이상의 휴대식가스 검지기와 산소농도를 계측할 수 있는 장치를 비치하여야 한다.

제85조(가스검지) ① 독성화물을 운송하는 선박은 제81조 제1항 각호에 정하는 장소에 출입하는 경우에는 출입전과 출입중 매 30분마다 가스검지를 하여야 한다.

② 독성화물을 운송하는 선박의 화물창구역 및 방벽 간 구역은 사람이 출입하지 아니할 경우는 4시간 간격으로, 사람이 출입하는 경우는 출입전과 출입중 매 30분마다 가스 검지를 하여야 한다.

제 12 절  환경제어

제86조(환경제어) 별표1의 화물탱크의 환경제어란에 "불활성화" 또는 "건조"로 기재된 액화가스물질을 운송하는 선박은 화물의 종류에 따라 동 표에서 정하는바에 따라 화물 탱크 및 화물에 관계되는 관장치의 환경제어를 하여야 한다.

제87조(화물구역등의 환경제어) ① 2차방벽이 요구되는 화물탱크에 인화성의 화물을 적재하는 경우 화물탱크에 관계되는 화물창구역 및 방벽 간 구역은 건조한 불활성가스에 의하여 불활성의 상태로 하여야 한다. 다만, 해양수산부장관이 안전 상 지장이 없다고 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

② 제1항의 규정에 의한 화물창구역 및 방벽간 구역을 불활성의 상태로 하여야 하는 선박에는 다음의 요건에 적합한 불활성가스발생장치를 설치하여야 한다.

1. 다음의 불활성가스를 공급할 수 있는 것일 것.

가. 산소의 함유율이 공급가스 체적의 5퍼센트 이하인 것

나. 당해 구획의 재료 및 화물과 물리적 또는 화학적작용을 일으키지 아니하는 것.

2. 화물가스의 역류를 방지할 수 있는 장치가 비치되어 있는 것일 것.

3. 불활성가스 공급관내의 가스의 산소함유율을 계속적으로 지시하며 함유율이 체적의 5퍼센트에도 달하였을 때 작동하는 경보장치가 설치되어 있을 것.

4. 제3호의것 외에 불활성가스의 온도 및 압력을 지시하는 장치가 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 바에 따라 장치되어 있는 것일 것.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

③ 2차방벽이 요구되지 아니하는 화물탱크로서 냉각장치가 설치된 탱크에 화물을 적재하는 경우에는 당해 화물탱크의 화물창구역을 건조한 불활성가스 또는 건조한 공기로 환경제어를 하여야 한다.

제88조(불활성가스발생장치의 배치등) ① 불활성가스발생장치를 설치하는 장소에는 당해 장치기관구역에 설치하는 경우를 제외하고, 거주구역등에 직접 통하는 통로를 설치하여서는 아니된다.

② 불활성가스발생장치를 화물구역 이외의 구역에 설치하는 경우는 화물구역의 불활성 가스주관에 화물가스가 역류하는것을 방지하기 위하여 2개의 역지밸브 또는 이와 동등한 장치를 설비하여야 한다.

③ 불활성가스를 제조하기 위한 연소장치는 화물구역내에 설치하여서는 아니된다.

④ 불활성가스발생장치는 사용중이 아닌경우에는 화물장치로부터 분리하여야 한다. 다만, 홀드 또는 방벽구역에 연결되는 것은 그러하지 아니한다.

제89조(불활성가스의 저장) ① 환경제어를 위하여 불활성가스를 저장하는 경우 소화용 불활성가스와는 별도의 용기에 저장하여야 한다.

② 불활성가스를 섭씨 0도미만의 온도에서 저장하는 경우는 당해가스의 저장장치 및 공급장치 주위의 선체구조온도가 설계온도보다 낮게되지 아니하도록 조치하여야 한다.

제90조(불활성가스 공급관의 배치) 불활성가스 공급관은 거주구역등에 설치하여서는 아니된다.

제91조(관장치의 설치) 화물탱크에는 당해 화물탱크내의 기체를 다른 기체와 치환하기 위한 관장치를 설치하여야 한다.

제92조(화물탱크의 가스검지단) ① 화물탱크에는 당해 화물탱크에 관계되는 작업중 당해 화물탱크내의 가스농도 및 산소함유율을 감시하기 위하여 충분한 검지단을 설치하여야 한다.

② 제1항의 검지단으로부터의 배관에는 갑판상에 밸브 및 기밀의 덮개를 부착하여야 한다.

제 13 절  화물을 연료로 사용하기 위한 설비

제93조(연료로서의 화물의 이용) ① 메탄(LNG)(메탄 및 고농도의 메탄을 함유하는 물질을 포함한다)이외의 액화가스 화물은 선내에서 연료로 사용하여서는 아니된다.

② 메탄(LNG)은 특정기관구역 내의 내연기관, 가스터어빈, 보일러 및 불활성가스 발생장치 이외의 기기연료로서 사용하여서는 아니된다. 다만, 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 95. 3. 9, 2007.10.31, 2008.4.28>

제94조(가스연료관) ① 화물구역이외의 구획에 배치하는 가스연료관은 다음 각호의 요건에 적합한 것이어야 한다. 다만, 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

1. 다음에 정하는 요건에 적합한 이중관 구조의 것일 것.

가. 이중관 사이의 공간이 가스연료의 압력보다 높은 압력의 불활성가스로 가압된 것일 것.

나. 불활성가스 압력의 저하를 지시하는 경보장치가 설비되어 있을 것.

2. 통풍되는 관내 또는 덕트내에는 다음의 요건에 적합한 배기식 기계통풍장치가 설치되어 있는 것일 것.

가. 1시간당 당해관 또는 덕트와 가스연료관 사이 용적의 30배이상의 공기를 치환할 수 있는 것일 것.

나. 대기압 미만의 압력을 유지할 수 있는 것일 것.

다. 배기 통풍기를 구동하는 전동기는 관 또는 덕트의 외측에 부착되어 있는 것일 것

라. 배기 통풍기가 소요로 하는 공기의 유량(流量)을 확보할 수 없는 경우에 가스 연료의 공급을 차단할 수 있는 것일 것.

마. 배기구가 발화원이 되는 기기 및 설비로부터 떨어진 안전한 장소에 설치되어 있을 것.

바. 흡기구는 흡기장치 안으로 화물가스가 흡입되지 아니하는 장소에 설치되어 있을 것.

사. 다음의 요건에 적합한 고정식 가스검지장치가 설비되어 있는 것일 것.

(1) 가스농도가 가연범위 하한치의 30퍼센트의 값으로 된 경우에 경보를 발하는 것일 것.

(2) 가스농도가 가연범위 하한치의 60퍼센트의 값으로 되기 전에 가스연료의 공급을 차단하는 것일 것.

② 제1항제2호의 배기식기계 통풍장치는 가스연료관의 내부에 가스가 존재하고 있는 경우에는 항상 작동상태에 있어야 한다.

제95조(가스연료관의 자동밸브) ① 가스연료관에는 연료의 차단을 위한 2개의 자동밸브 및 1개의 통기용 자동밸브를 설치하여야 한다.

② 제1항의 연료차단을 위한 2개의 자동밸브는 직렬로 설치하여야 하며 강제통풍장치의 고장, 보일러 버너의 실화, 가스연료 공급관 계통의 이상압력 또는 밸브제어장치의 고장등의 경우 자동적으로 폐쇄되는 것이어야 한다.

③ 제2항의 직렬로 설치한 2개의 자동밸브의 중간에는 안전한 장소에 배기할 수 있는 통기관을 설치하고 통기관에는 제1항의 통기를 위한 1개의 자동밸브를 설치하여야 한다.

④ 제3항의 자동밸브는 이상이 발생한 경우 자동적으로 열리는 것이어야 한다.

⑤ 제1항의 자동밸브는 수동 복귀될 수 있는 것이어야 한다.<신설 95. 3. 9>

제96조(주 가스연료관) 가스연료관에는 화물구역 내에 다음 각호의 요건에 적합한 주가스연료 밸브를 설치하여야 한다.<개정 95. 3. 9>

1. 기관구역 안에서 폐쇄할 수 있는것일 것.

2. 이상이 발생한 경우 자동적으로 폐쇄되는 것일 것.

제97조(통풍용 후드) ① 내연기관 및 그외 가스연료를 이용하는 기기에는 당해 기기의 정부로부터 배기할 수 있는 통풍용 후드 또는 케이싱을 설치하여야 한다.

② 제1항의 통풍용 후드 또는 케이싱은 제94조제1항제2호에 정하는 요건에 적합한 배기식기계 통풍장치를 설치하여야 한다. 다만, 당해 통풍용후드 또는 케이싱으로 부터 배기용 덕트가 제94조제1항제2호의 배기식기계 통풍장치에 접속되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제98조(기관구역내의 가스제거) 기관구역내의 가스연료관에는 관내를 신선한 공기로 환기할 수 있는 설비 및 관내의 가스상태를 불활성으로 하기위한 설비를 하여야 한다.

제99조(주의사항의 게시) 가스연료관을 설치하는 선박에는 가스가 누설된 경우 가스연료의 공급금지에 관한 주의사항 및 조치의 내용을 기관실내의 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다.

제 14 절  충전한도

제100조(기준온도) 이절에 있어서 기준온도라함은 다음 각호에 정하는 화물탱크의 구분에 따라 각각 정한 온도를 말한다.

1. 제66조제1항의 규정에 의한 화물의 압력 및 온도를 제어하기 위한 장치를 설치하지 아니하는 화물탱크 : 도출밸브의 설정압력에서 화물의 가스압에 대응하는 온도

2. 제66조제1항의 규정에 의한 화물의 압력 및 온도를 제어하기 위한 장치를 설치하는 화물탱크 :적하시, 운송중 또는 양하시의 화물온도 중 가장높은 온도

제101조(화물의 용량) 화물탱크에 충전하는 화물의 용량은 다음 식으로 계산한 값 이하이어야 한다. 다만, 제70조제1항 제1호 나목의 규정에 적합한 압력도출밸브가 설치된 화물탱크로서 해양수산부장관이 당해 화물탱크의 형상, 압력도출밸브의 배치 등을 고려하여 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

ρR

Vℓ =  0.98V -----(㎥)

ρL

Vℓ는 액체화물의 용량

V 는 화물탱크의 내용적

ρR 는 기준온도에서의 화물의 비중

ρL 는 적재시의 압력 및 온도에서의 화물의 비중

제102조(충전한도 목록) ① 선박 소유자는 다음 각호에 정하는 사항을 기재한 목록을 작성하여 해양수산부장관의 승인을 받아 당해 선박의 선장에게 제공하여야 한다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

1. 화물탱크의 충전한도 (화물의 종류, 적재시의 온도 및 적용 최대기준 온도에 따라 기재된 것)

2. 압력도출밸브 및 특별압력도출 밸브의 설정압력

② 선장은 제1항의 목록을 선내에 보관하여야 한다.

제 15 절  전기설비

제103조(전기설비) 인화성 화물을 운송하는 선박에서 당해 화물이 누설되거나 체류할 우려가 있는 장소에는 전기설비를 설치하여서는 아니 된다. 다만, 해양수산부장관이 안전 상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

제104조(준용규정) 선박전기설비기준 제144조 및 제147조의 규정은 액화가스 산적운송선에 준용한다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

제 16 절  보호장구등

제105조(보호장구) 선박에는 다음 각호의 것으로 구성되는 전신을 보호할 수 있는 보호장구를 비치하여야 한다.

1. 장갑

2. 장화

3. 전신보호복

4. 밀착식 보호안경 또는 안면보호구

제106조(안전장구) ① 선박에는 소방원장구에 추가하여 다음 각호에 정하는 것으로 구성된 안전장구 2조이상을 선내에 비치하여야 한다.<개정 95. 3. 9>

1. 자장식 호흡구(1,200리터 이상의 개방공기를 공급할 수 있을 것)

2. 밀착식 보호안경, 보호복, 장갑 및 장화

3. 벨트붙이 강심구명줄

4. 방폭등

② 제1항 제1호의 자장식 호흡구는 다음 각호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 다음에 정하는 것에 의하여 구성되는 공기를 공급하는 장치를 구비하고 있는 것일 것.

가. 각자장식 호흡구마다 충분하게 공기가 충전된 용기 1조

나. 자장식 호흡구용의 공기압축기

다. 나목의 공기압축기로부터 자장식 호흡구용의 용기에 공기를 충전하기 위한 매니 폴드

2. 각 자장식 호흡구마다 합계 6,000 리터이상의 개방공기를 공급할 수 있는 예비용기를 구비하고 있는 것일 것.

③ 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 제1항 제1호의 자장식호흡구에 대신하여 다음의 요건에 적합한 송기식 호흡구 및 당해 송기식 호흡구의 용기에 적절하게 압축공기를 충전할 수 있는 공기압축기를 비치할 수 있다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

1. 적당한 호스 연결구를 가질 것.

2. 1시간동안 가스위험구역에서 두사람이 작업에 종사하는데 충분한 저압공기를 공급할 수 있을 것.

제107조(안전장구의 보관) 제106조제1항의 안전장구는 다음의 각호의 요건에 적합한 장소에 보관 하여야 한다.

1. 쉽게 접근할 수 있는 장소에 비치되어 있을 것.

2. 보기 쉬운곳에 안전장구가 보관되어 있다는 취지의 표시가 되어 있을 것.

제 17 절  손상시의 복원성등

제108조(선형의 분류) 선박의 선형은 적재하는 화물의 종류별로 별표1에서 정하는 바에  따라 1G형선, 2G형선 및 3G형선으로 구분한다.

제109조(손상시의 복원성) ① 선박은 손상을 받고 구획실이 침수한 경우 및 평형조치를 취한 경우에 있어서 최종의 상태가 다음 각호의 요건에 적합한 것이어야 한다. 다만, 1G형선 이외의 선박으로서 해양수산부장관이 선박의 크기를 고려하여 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

1. 복원력곡선(선박복원성규칙 제2조제4호의 복원력 곡선을 말한다. 이하같다)이 평형위치를 넘어서 20도이상의 복원력 범위를 가지고 또한 평형위치로부터 20도의 범위내에 있어서 잔존복원정의 최대치가 0.1미터 이상이고 횡축과 복원력곡선에 둘러싸인 부분의 면적이 0.0175미터라디안 이상일 것.

2. 비대칭으로 침수한 경우에 있어서 경사각은 30도를 넘지 아니할 것.

3. 새로이 침수를 일으킬 가능성이 있는 개구의 하단이 침수하지 아니할 것.

4. 비상동력원의 작동이 가능할 것.

② 선박은 모든 사용상태(밸러스트 상태를 제외한다)에서 제1항의 규정에 적합한 복원성을 가지는 것이어야 한다.

③ 선박은 제1항의 침수의 중간단계에 있어서도 충분한 복원성을 가지는 것이어야 한다.

제110조(손상시의 복원성 계산) 손상시의 복원성 계산은 제111조 내지 제113조의 규정에 따르는 외에 선박의 침수율, 침수구획실의 배치 형상 및 내용물, 적재하는 액체의 분포 및 비중과 자유표면에 의한 영향을 고려하여야 한다.

제111조(침수구획실의 침수율) ① 침수율(선박구획기준 제8조의 침수율을 말한다. 이하 같다)은 액체 이외의 화물 및 저장품을 적재하는 장소에 대하여는 60, 거주장소에 대하여는 95, 기관장소 대하여는 85, 공소에 대하여는 95, 액체를 주입할 장소에 대하여는 0부터 95까지의 사이의 값으로서 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 것으로 한다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

② 액체가 들어있는 탱크가 손상을 받을 경우 액체는 당해 구획으로 부터 완전히 유출되어 최종 평형상태의 액면의 위치까지 해수가 들어가는 것으로 가정하여야 한다.

제112조(선루의 부력) 제113조에서 가정하는 선측 손상 범위내의 선루의 부력은 고려하지 아니한다. 다만, 당해선측손상의 범위외의 선루의 비침수부분이 수밀격벽에 의하여 수밀되고 새로이 침수를 일으킬 가능성이 있는 개구의 하단이 물에 잠기지 아니할 경우에는 당해 비침수 부분의 부력을 고려할 수 있다.

제113조(손상범위의 가정) ① 가정하는 손상의 최대범위는 다음과 같다.

1. 선측손상

가. 종방향의 범위 : 다음 식으로 계산한 값 또는 14.5미터중 작은 값

⅓ L⅔  (미터)

이 경우 L은 배의 길이(이하 같다)

나. 횡방향의 범위 : 만재흘수선기준 제35조의 규정에 의한 하기 만재흘수선 (동기준 제65조에 규정하는 해수만재흘수선을 가지는 선박에 있어서는 당해 해수 만재 흘수선, 하기 만재흘수선 및 해수만재흘수선을 갖지 아니하는 선박에 있어서는 동기준 제3장제1절 및 제2절의 규정에 의하여 계산한 해수만재흘수선에 상당하는 흘수선)의 수평면에서의 선측외판으로부터 선체중심선에 직각으로 측정한 경우 배의 너비의 5분의 1의 값 또는 11.5미터중 작은 것.

2. 선저손상

가. 종방향의 범위 : 다음 식으로 계산한 값 또는 5미터(선수 수선으로부터 L의 10분의 3까지의 부분에 대하여는 14.5 미터)중 작은 값

⅓ L⅔  (미터)

나. 횡방향의 범위 : 배의너비의 6분의 1의 값 또는 5 미터(선수 수선으로부터 L의 10분의 3까지의 부분에 대하여는 10 터)중 작은 값

다. 수직방향의 범위 : 형기선으로부터 측정한 경우 배의너비의 15분의1의 값 또는 2미터중 작은 값

② 제1항의 손상범위의 가정은 다음 각호에 정하는 선박의 구분에 따라 정하여지는 손상범위는 제외한다. 이경우 인접하는 2개의 횡수밀격벽(이하 "횡격벽"이라 한다)간의 거리가 동항에서 가정하는 손상범위보다 작은 경우 이들 2개의 격벽중 하나는 없는 것으로 간주한다.<개정 95. 3. 9>

1. 배의길이가 150미터 이하의 2G형선{최대허용 설정압력이 0.7메가파스칼 이상 및 화물격납설비의 설계온도가 섭씨 영하55도 이상에서 설계된 제46조제2항의 독립형 탱크에 의하여 화물을 운송하는 2G형선(이하 "2 PG형선" 이라 한다)은 제외한다} : 기관구역(선박구획기준 제9조제1항의 기관구역을 말한다. 이하같다)전후의 횡격벽.

2. 배의길이가 150미터 이하의 2PG형선 및 배의 길이가 125미터 이상의 3G형선 : 횡격벽(선미격벽 이외의 격벽으로서 길이가 3미터 이상의 굴절부 및 단부를 갖는 격벽을 제외한다)

3. 배의길이가 125미터 미만의 3G형선 : 횡격벽(선미격벽 이외의 격벽으로서 길이가 3미터이상의 굴절부 또는 계단부를 갖는 격벽을 제외한다) 및 기관구역(기관구역의 손상은 기관구역만 침수한 상태에서 제109조의 잔존요건을 만족하여야 한다. 다만, 제109조제1항의 잔존복원정의 최대치는 요구되지 않으며, 길이 70미터 미만의 선박은 횡축과 복원력 곡선에 둘러싸인 부분의 면적이 0.0088미터라디안 이상이어야 한다)

③ 제1항의 규정에 의한 손상범위보다 작은범위의 손상에 의하여 선박의 경사가 동항의 손상범위에서의 경사보다 크거나 복원성이 나쁘게될 경우에는 당해 작은범위의 손상범위를 가정하는 것으로 한다.

④ 제1항에서 규정하는 것 외에 화물구역에 위치하는 부분에 대하여는 외판에서 760 밀리미터 내측까지 국부손상을 고려하여야 한다.

제114조(화물탱크의 위치) 화물탱크는 다음 각호의 구분에 따라 정하는 요건에 적합한 위치에 설치하여야 한다.

1. 1G형선에 적재하여야 하는 화물의 화물탱크는 다음에 정하는 요건에 적합한 위치

가. 제113조제1항제1호나목의 수평면에서의 선측외판으로 부터의 거리가 동 호나목에서 정하는 값 이상일 것.

나. 화물탱크 격벽의 임의의 개소에 있어서 외판으로 부터의 거리가 각각 다른 것에 있어서는 어느 개소에 있어서도 당해 외판으로부터 760 밀리미터 이상의 거리일 것.

다. 형기선으로부터의 수직거리가 제113조 제1항 제2호 다목에 정하는 값 이상일 것.

2. 제1호의 화물탱크 이외의 화물탱크는 다음에 정하는 요건에 적합한 위치

가. 어느 개소에 있어서도 외판으로부터 760 밀리미터 이상의 거리일 것.

나. 형기선으로부터 수직거리가 제113조제1항제2호다목에 정하는 값 이상일 것.

제115조(웰) ① 화물탱크에 설치하는 웰은 제113조제1항제2호다목의 규정에 의한 선저 손상의 수직방향의 범위내에 돌출하여서는 아니된다.

② 제1항의 규정에 불구하고 1G형선 이외의선박은 다음 각호에 정하는 요건에 적합한 경우 제1항의 범위내에 돌출시킬 수 있다.

1. 가능한한 작을 것.

2. 저면의 위치가 다음에 정하는 위치보다 상방에 있을 것.

가. 이중저가 있는 경우에는 내저판의 하방이고 이중저 깊이의 4분의1 또는 350밀리 미터중 작은쪽의 위치

나. 이중저가 없는 경우에는 제113조제1항제2호다목의 선저손상의 수직방향 범위의 상단으로부터 350 밀리미터 하방의 위치

제116조(배출관등) ① 건현갑판하의 장소 또는 풍우밀의 문이 설치된 건현갑판상의 선루 또는 갑판실 내부로부터 외판을 관통하는 배출관은 다음에 정하는 요건중 하나에 적합하여야 한다.

1. 건현갑판의 상방에 용이하게 접근할 수 있는 장소에서 조작할 수 있는 폐쇄장치를 설비한 자동체크밸브 1개를 설치한 것일 것

2. 하기만재흘수선으로부터 배출관의 선내 개구단까지의 수직거리가 선박길이의 100분의 1을 넘는 경우에는 다음에 정하는 요건에 적합한 것일 것.

가. 폐쇄장치를 갖지 아니하는 자동체크밸브 2개를 설치한 것일 것.

나. 자동체크벨브 2개중 내측의 것은 운항상태하에서 점검을 위하여 항상 접근할 수 있는 것일 것.

② 제1항의 자동체크밸브는 제109조의 규정에 의한 잔존요건에 적합한 상태에 있어서 선체의 침하, 종경사 및 횡경사를 고려한 경우에는 선내에 해수의 유입을 방지하는데 유효한 것이어야 한다.

제117조(고정밸러스트) 고정밸러스트는 화물구역의 이중저구획에 설비하여서는 아니된다. 다만, 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

제118조(선형요건이 다른 2종류이상의 화물운송) ① 2종류 이상의 화물을 동시에 운송하는 경우 그 선형은 보다 엄격한 기준이 요구되는 화물의 선형에 따른다.

② 제1항의 규정에 불구하고 각각 화물탱크의 위치에 대한 요건은 당해 화물탱크로 운송하는 각각의 화물별로 적용하는 선형으로 할 수 있다.

제119조(준용규정) 선박구획기준 제47조제1항의 규정은 액화가스산적운송선에 대하여 준용한다.

제 18 절  작업요건

제120조(반입의 제한) ① 인화성의 화물을 운송하는 선박의 가스위험구역에 출입하는 경우에는 구역내가 신선한 공기에 의하여 치환되고 그 상태가 유지되어 있는 경우를 제외하고 발화의 원인이 되는 것을 반입하여서는 아니된다.

② 내부방열식 탱크의 탱크부근에서 고열작업을 할 경우 방열재료의 가스흡수성 및 방출성을 고려하여 방화조치를 하여야 한다.

③ 내부방열식 탱크를 수리하는 경우 내부방열재 및  선체구조부재 또는 독립형탱크의  어느것에 대하여도 유효성을 확인한 방법으로 시험을 하여야 한다.

제121조(저온에서의 화물의 운송) 저온에서 화물을 운송할 경우에는 다음 각호에 정하는 바에 따라야 한다.

1. 하역작업은 화물탱크, 관장치 및 이것들의 부속품에 부적합한 온도변화가 발생하지 아니하도록 할 것.

2. 화물탱크를 대기온도로부터 냉각하는 경우에는 화물탱크, 관장치 및 부속장치는 적정한 냉각방법에 의할 것.

제122조(화물의 이송) ① 화물의 이송에 관련된 제어장치 및 경보장치는 화물을 취급하는 작업의 개시 전에 당해 장치의 정상 작동여부를 확인하여야 한다.

② 하역작업의 개시전 및  작업중에 선박내의 작업자와 육상시설의 작업자는 긴급시의 조치사항 및 하역작업에 대한 정보를 교환하여야 한다.

③ 화물의 적양하속도는 선박 및 육상의 배관등을 고려하여 조절하여야 한다.

④ 화물의 이송은 다음 각호에 정하는 경우를 제외하고 압축가스 또는 압축공기법에 의하여 이송하여서는 아니된다.

1. 화물탱크의 설계상의 안전계수가 화물의 이송중에도 작아지지 아니할 것.

2. 도출밸브는 화물의 이송중에 열리는것을 방지하기 위한 조치가 강구되어 있는 것일 것.

제 19 절  특별요건

제123조(특별요건) 이 장의 규정에 따르는 이외에 별표1의 특별요건란에 특별요건이 정하여진 화물은 당해 화물의 종류, 성상등에 따라 동표에서 정하는 특별요건에 따라야 한다.

제 3 장   액체화학품

제 1 절  통칙

제124조(적용) ① 이 장의 규정은 별표5의 액체화학품을 산적하여 운송하는 선박(이하 "액체화학품 산적운송선" 이라한다)에 적용한다. 다만 별표1과 별표5의 품명란에 "*" 표시가 동시에 게재된 화물은 이장의 기준을 우선적으로 적용한다.<개정 2009. 04. 10>

② 겸용선의 모든 화물구역에 기름이 적재되지 아니하거나 가스가 제거되어 있는 경우 또는 국제해사기구가 개발한 불활성가스장치룰 위한 지침을 고려하여 해양수산부장관이 승인한 경우에 기름이외의 화물을 적재할 수 있다.<신설 2009. 04. 10>

제125조(용어) 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "화물구역"이라 함은 다음의 장소를 말한다.

가. 화물탱크, 슬롭탱크 및 화물펌프실

나. 화물탱크 또는 슬롭탱크에 인접한 펌프실, 코퍼댐, 밸러스트구역 또는 비어 있는 장소

다. 가목 및 나목 상부의 갑판상장소

2. "화물펌프실" 이라함은 액체화학품인 화물(이하 이장에서 "화물"이라 한다)을 취급하는 펌프 및 그 부속품이 있는 장소를 말한다.

3. "펌프실"이라 함은 밸러스트 또는 연료유를 취급하는 펌프 및 부속품이 있는 장소로서 화물구역안에 있는 것을 말한다.

제 2 절  선체배치

제126조(화물탱크등의 격리) 화물탱크 및 슬롭탱크는 코퍼댐, 화물펌프실, 연료유탱크 또는 기타 유사한 장소에 의하여 거주구역, 업무구역, 기관구역, 음료수 및 식량창고와 격리되어야 한다.

제127조(거주구역등의 배치) 거주구역등은 화물구역(선박방화구조기준 제40조의 규정에 적합한 화물펌프실의 돌출부 및 펌프실 돌출부 상방을 제외한다)안에 배치하여서는 아니된다.

제128조(화물펌프실) ① 화물펌프실은 다음 각호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 쉽게 출입할 수 있을 것.

2. 보호장구 또는 안전장구를 착용한 사람이 모든화물의 조작밸브에 쉽게 접근할 수 있을 것.

3. 실내에서 부상한 사람을 구조용로프에 의하여 신속하고 쉽게 구조하기 위한 설비가 되어 있을 것.

4. 실내의 빌지가 다음의 빌지 배수설비에 의하여 처리될 수 있을 것.

가. 실외에서 조작할 수 있는 빌지 배출펌프

나. 배출된 빌지를 저장하기 위한 슬롭탱크

다. 슬롭탱크에 저장되어 있는 빌지를 육상으로 이송하기 위한 적당한 연결구

② 화물펌프실에 설치하는 사다리는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 수직으로 설치하지 아니한 것일 것.

2. 층계참은 적당한 간격으로 설치되어 있을 것.

3. 사다리 및 층계참에는 손잡이가 설치되어 있을 것.

③ 화물펌프실내의 기기들이 격벽 또는 갑판을 관통하는 축계에 의하여 구동되는 경우 관통부에 유 효한 가스밀 구조의 장치를 설치하여야 한다.

④ 화물펌프의 토출측 압력계는 화물펌프실 외부에 장치하여야 한다.

⑤ 총톤수 500톤 이상인 선박의 화물펌프실에는 다음 각 호의 요건에 적합한 보호장치를 설치하여야 한다.<개정 2009.1.28>

1. 화물펌프, 선박평형수펌프 및 스트리핑펌프가 화물펌프실에 설치되어 펌프실의 격벽을 관통하는 축에 의하여 구동되는 경우에는 격벽 축그랜드, 베어링 및 펌프 케이싱에 온도감지장치를 설치하고, 연속적인 가시가청의 경보신호가 화물제어실 및 펌프조작장소에서 자동으로 작동하여야 한다.

2. 화물펌프실의 조명장치(비상조명은 제외한다)는 통풍장치와 연동되어 조명의 전원을 켜면 통풍장치가  작동되어야 하며 통풍장치의 고장은 조명을 꺼지게 하는 원인이 되어서는 아니 된다.

3. 화물펌프실에는 인화성증기농도를 연속적으로 감시할 수 있는 장치를 설치하고, 시료 채취구 또는 탐지기 선단부는 잠재적으로 위험한 누설을 쉽게 탐지할 수 있도록 적절한 위치에 배치하여야   한다. 또한 인화성증기농도가 인화성하한치의 10% 보다 높지 않은 설정치에 도달하면 화물펌프실, 기관제어실, 화물제어실 및 선교에 연속적인 가시가청의 경보신호가 자동적으로 작동하여야 한다.

4. 모든 펌프실에는 적절히 배치된 경보기를 포함한 빌지레벨감시장치를 설치하여야 한다

제129조(화물구역으로 통하는 통로) ① 화물구역으로 통하는 통로는 개방된 갑판에서 직접 출입할 수 있어야 한다.

② 제1항의 규정에 불구하고 화물구역내의 이중저로 통하는 통로는 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 화물펌프실, 펌프실, 코퍼댐 또는 이와 유사한 구획을 경유할 수 있다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

③ 제1항 및 제2항의 통로에 설치하는 출입구의 최소 개구치수는 가로 및 세로가 각각 600밀리미터 이상이어야 한다. 다만, 자장식 호흡구 및 보호복을 착용한 사람이 지장 없이 이용할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2006. 9. 13>

제130조(발화원의 제거) 별표5의 전기설비란에 "NF"가 표시된 화물 이외의 화물(이하 이 장에서 "인화성화물"이라한다)을 적재하는 선박에는 당해 화물이 새어나오거나 체류할 우려가 있는 장소에 발화원이 되는 기기 또는 설비를 설치하여서는 아니된다.

제131조(준용규정) ① 제19조의 규정은 액체화학품 산적운송선에 대하여 준용한다.

② 선박방화구조기준 제43조 내지 제44조, 제46조 내지 제51조, 제54조, 제55조의 규정은 액체화학품 산적 운송선에 대하여 준용한다.

제 3 절  배수설비

제132조(펌프배수장치등) ① 전용밸러스트펌프, 전용밸러스트탱크의 밸러스트관, 통기장치 및 이와 유사한 장치는 화물탱크, 화물펌프와 화물탱크의 밸러스트관, 통기장치 및 이와 유사한 장치로부터 독립되어 있어야 한다.

② 화물탱크에 인접한 전용밸러스트 탱크의 배수설비 및 주수설비는 거주구역 및 기관 구역에 설치하여서는 아니된다. 다만, 주수설비는 밸러스트 탱크의 갑판위치에서 주수하고 체크밸브가 장치되어 있는 경우에는 당해 설비를 기관구역안에 설치할 수 있다.

③ 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 요건에 적합한 주수장치에 의하여 주수할 경우에는 당해 주수설비의 전용밸러스트 주수펌프에 의하여 화물탱크에 주수할 수 있다.

1. 주수관에는 체크밸브가 설치되어 있으며 화물탱크 및 화물관과 고정된 연결관으로 연결되어 있지 아니할 것.

2. 화물탱크의 갑판에서 주수하는 것일 것.

④ 제2항의 규정에 불구하고 주수설비가 밸러스트탱크의 갑판위치에서 주수하는 것이며 주수관에 체크밸브가 장치되어 있는 경우 당해설비를 기관구역안에 설치할 수 있다.

제133조(배수설비의 설치) 화물펌프실, 펌프실, 슬롭탱크, 화물구역내의 공소 및 이와 유사한 장소의 빌지 배수설비는 화물구역 내에 설치하여야 한다. 다만, 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

제 4 절  소방설비

제134조(화물펌프실의 소방설비) ① 화물펌프실에는 탄산가스를 소화제로서 사용하는 고정식 진화성가스소화장치(선박소방설비기준 제13조의 소화장치를 말한다. 이하같다)를 설치하여야 한다.<개정 95. 3. 9,   개정 2009.1.28>

② 제1항의 규정에 의하여 설치하는 고정식 진화성 가스소화장치는 다음 각호의 요건에 적합하여야 한다.

1. 관은 진화성 가스를 유효하게 살포할 수 있도록 배치할 것.

2. 제어장치는 쉽게 접근할 수 있으며 진화성 가스를 방출하는 장소의 화재로 인하여 차단될 염려가 없는 장소에 가능한 한 집중 배치할 것.

3. 진화성가스를 방출하는 화물펌프실에는 사전에 진화성가스의 방출을 알리는 자동식 가시가청의 경보를 발하는 장치를 비치할 것.

4. 제3호의 경보장치는 진화성가스의 방출전 적당한 기간 작동하고 별표5의 가스검지 장치란에 “F" 또는 “F-T"로 표시된 인화성화물에 관계되는 화물펌프실에 비치하는 것은 화물에서 발생하는 가스와 공기가 혼합된 공기안에서도 안전하게 작동하는 것 일 것.

5. 가스저장 용기는 다음 요건에 적합한 장소에 비치할 것.

가. 가스가 방출되지 아니하는 장소로서 쉽게 접근할 수 있는 안전한 장소(선수격벽의 전방을 제외한다)일 것.

나. 통풍장치가 설치되어 있을 것.

다. 개방된 갑판으로 통하는 출입구를 가질 것. 다만 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007. 10. 31, 2008.4.28>

라. 출입구의 문과 그 장소의 경계를 형성하는 격벽 및 갑판은 가스밀일 것.

마. 출입구의 문은 바깥쪽으로 열리는 것일 것.

바. 라목의 격벽 및 갑판은 저장실의 온도가 섭씨55도를 넘지 않도록 방열조치가 되어 있을 것.

6. 제5호의 가스저장 용기는 충격을 받지 아니하도록 비치하여야 하며 재충전 및 점검을 위하여 취외할 수 있도록 격납할 것.

7. 제5호의 가스저장 용기내의 가스량을 안전하게 확인할 수 있을 것.

8. 제어장치가 있는 장소에는 당해 장치의 조작에 관한 명확한 취급설명서를 비치하고 있을 것.

③ 제1항의 탄산가스를 소화제로서 사용하는 고정식 진화성가스소화장치의 보유 가스량은 화물펌프실 총용적의 45퍼센트 이상이어야 한다.<개정 95. 3. 9>

④ 제1항의 고정식 진화성가스장치의 제어장소에는 당해 소화장치의 사용에 관한 주의사항을 게시하여야 한다.

⑤ 제1항의 고정식진화성가스소화장치가 적합하지 아니한 화물을 운송하는 선박의 화물펌프실에는 고팽창포말소화장치(선박소방설비기준 제17조의 고팽창포말소화장치를 말한다) 또는 고정식가압수분무소화장치(선박소방설비기준 제18조의 고정식가압수분무소화장치)를 설치하고 국제위험화학품산적운송적합증서에 기재하여야 한다. < 신설 2006. 9. 13 >

제135조(화물구역의 소방설비) ① 화물구역인 갑판(별표5의 소화제등의 란에"C", "D", "C, D" 또는 "불요"로 표시된 화물을 운송하는 선박의 화물구역을 제외한다)에는 다음 각호의 요건에 적합한 고정식 갑판포말소화장치를 비치하여야 한다. 다만, 인화점이 60℃를 초과하는 화물만을 운송하는 선박의  경우에는 그러하지 아니하다.<개정 95. 3. 9, 2006. 9. 13, 개정 2009.1.28>

1. 운송하는 화물에 대하여 유효한 포말원액(염기성단백질계 포말을 제외한다)을 공급 할 수 있을 것. 다만, 포말이 소화에 유효하지 않거나 화물에 부적합한 경우에는 해양수산부장관이 인정하는 추가의 설비를 하여야 한다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

2. 화물탱크구역(화물탱크상부의 갑판상의 장소를 말한다. 이하 같다)의 모든구역 및 화물탱크 정부의 갑판이 파손된 화물탱크내에 포말을 방출할 수 있을 것.

3. 신속하고 쉽게 조작할 수 있을 것.

4. 모니터 및 휴대식발포노즐에 의하여 포말이 방출될 수 있을 것.

5. 각 모니터는 제8호의 가 및 나의 규정에 의한 포말공급율의 50퍼센트이상을 방출할 수 있을 것.

6. 휴대식발포노즐은 다음의 요건에 적합할 것.

가. 작업하기 용이한 것으로서 모니터로 방출하는 포말이 미치지 아니하는 장소에 포말을 방출할 수 있을 것.

나. 1분당 400리터 이상의 포말을 방출할 수 있을 것.

다. 무풍상태에서 포말의 방출거리가 15미터 이상일 것.

라. 선박소방설비기준 제9조의 규정에 적합한 호스를 가질 것.

7. 모니터에 포말용액을 공급하는 관에는 각 모니터앞쪽의 관이 손상된 경우에 그 손상부분을 차단하기 위한 밸브가 장치되어 있을 것.

8. 포말용액의 공급율은 다음의 공급율중 가장 큰 공급율 이상일 것.

가. 화물갑판면적(선박의 최대너비에 화물탱크구역의 선수미 방향의 합계길이를 곱한 것을 말한다)의 1제곱미터당 매분 2리터

나. 최대의 수평면적을 갖는 화물탱크의 1제곱미터당 매분 20리터

다. 포말의 방출율이 최대인 모니터의 앞쪽에 있는 포말을 방출하는 장소의 1제곱 미터당 매분 10리터(당해 장소에 방출하기 위한 포말용액의 량이 매분 1,250리터 미만이 될 경우에는 1,250리터, 재화중량톤수 4,000톤미만의 선박에서는 매분 1,000리터 이하가 될 경우에는 1,000리터의 방출율)

9. 포말원액의 양은 제8호의 공급율로서 30분이상 포말을 발생시키는데 충분한 양일 것.

10. 포말원액은 청수 또는 해수와 혼합하였을 경우에 유해한 양의 침전물을 발생하지 아니하는 것이며 장기 저장시 안전한 것일 것.

② 제1항의 규정에 의한 고정식 갑판포말장치를 설치하는 경우에는 다음 각호의 요건에 따라 설치하여야 한다.<개정 95. 3. 9>

1. 제어장치는 화물탱크 및 화물탱크에 인접하는 장소 외부의 적당한 장소로서 거주 구역에 인접하고 보호할 구역의 화재시에 쉽게 접근하여 조작할 수 있도록 배치할 것.

2. 모니터는 다음의 요건에 적합하도록 배치할 것.

가. 포말을 방출하는 장소는 모니터의 앞쪽에 있을 것.

나. 포말을 방출하는 갑판면적 1제곱미터당 매분 10리터이상의 포말용액(당해 장소에 방출하기 위한 포말용액의 양이 매분 1,250리터 미만이 될 경우에는 1,250리터 이상의 포말용액)을 방출할 수 있을 것. 다만, 재화중량톤수 4,000톤미만의 선박은 당해장소에 방출하기 위한 포말용액의 양이   매분 1,000리터 이하가 될 경우에는 1,000리터의 포말용액을 방출할 수 있어야 한다.

다. 포말을 방출하는 장소의 가장 먼곳까지의 거리는 무풍상태에서 방출거리의 75퍼센트 이하일 것.

3. 4개이상의 휴대식 발포노즐을 비치하고 있을 것.

4. 화물탱크구역의 어느 부분에도 단일의 호스에 의한 2줄기의 포말을 방출할 수 있을 것.

5. 선미루전단의 좌우양측 또는 화물구역에 접하는 거주구역의 좌우 양측에 모니터 및 휴대식발포노즐용 호스연결전 각 하나를 배치할 것.

③ 별표5의 소화제등의 란에 “C", ”D" 또는 “C, D"로 표시된 화물을 운송하는 선박의 화물구역에는 당해 화물에 대하여 충분한 소화설비를 추가 비치하여야 한다.< 개정 2006. 9. 13 >

④ 인화점이 섭씨 60도 미만인 액체화물로서 화재안전장치 코드에서 정하는 보통의 포말소화장치가 효과가 없는 경우에는 추가의 화재위험을 일으킬 수 있는 화물로 간주하여야 하며 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다.<신설 2009. 04. 10>

1. 포말은 내알콜형일 것.

2. 케미칼탱커에서 사용하는 포말농축액의 종류는 국제해사기구의 케미칼탱커 소화장치의 팽창포말 농축액의 검사와 성능 및 시험 기준에 관한 지침을 고려하여 해양수산부장관이 인정하는 것일 것.

3. 포말소화장치의 용량 및 발포비율은 국제산적화학물코드 제11장 11.3.5항(포말용액의 공급율)의 요건에 적합할 것. 다만, 성능시험을 하는 경우 낮은 발포비율이 승인될 수 있다. 불활성가스장치를 설치한 탱커에는 20분간 포말을 생성하는 데 충분한 양의 포말농축액인 경우 승인될 수 있다.

제136조(휴대식 소화기) 선박에는 운송하는 화물에  대하여 적당한 휴대식 소화기를 비치하여야 한다.

제137조(소방원장구) ① 선박에는 4조의 소방원장구(인화성 화물을 운송하지 않는 선박에는 2조)를 쉽게 접근할 수 있으며, 서로 떨어진 장소에 즉시 사용할 수 있도록 비치하여야 한다.<개정 95. 3. 9>

② 선박소방설비기준 제56조제4항의 규정은 제1항의 규정에 따라 소방원장구를 비치할 경우에 준용한다.<개정 2009.1.28>

제138조(송수관) 제41조제2항의 규정은 액체화학품 산적운송선에 대하여 준용한다.

제139조(선박소방설비기준의 적용특례) ① 선박소방설비기준 제65조(제4항의 재화중량톤수 20,000톤 이상의 제3종선 및 제4종선의 고정식 불활성가스장치 설치에 관한 사항을 제외한다), 및 제72조의 규정은 액체화학품산적운송선에는 적용하지 아니한다.<개정 2009.1.28><개정 2009. 04. 10>

② 선박소방설비기준의 적용에 있어서 액체화학품산적운송선은 동 기준 제2조제1호의 규정에 의한 제3종선으로 본다. 다만, 동 기준 제61조제1항 및 제3항, 제62조제1항, 제64조제1항 및 제2항, 제68조 및 제69조의 적용에 있어서는 총톤수 2,000톤 이상의 제3종선으로 본다.<개정 2009.1.28>

③ 선박소방설비기준 제69조의2의 규정은 총톤수 2,000톤 이상의 선박에 적용한다.<개정 2009.1.28>

④ 선박소방설비기준 제72조의2의 규정은 총톤수 500톤 이상의 선박에 적용한다.<개정 2009.1.28>

제 5 절  화물탱크등

제140조(화물탱크등의 재료) ① 탱크 구조, 배관, 펌프, 밸브, 벤트장치 및 이들의 이음에 사용되는 구조재료(이하 “구조재료”라 한다. 이하 이 조에서 같다)는 한국산업규격 또는 이와 동등한 기준에 적합한 것이어야 한다. [ 전문 개정 2006. 9. 13 ]

② 선박에는 구조재료와 화물간의 상호반응, 노치 인성 및 구조재료의 부식작용에 대한 자료를 비치하여야 한다. [ 전문 개정 2006. 9. 13 ]

제141조(화물탱크) 화물탱크는 화물의 종류에 따라 다음 각호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 적절한 구조 및 강도를 갖는 것일 것.

2. 적절한 공법으로 시공된 것일 것.

3. 별표5의 탱크형식의 란에 정한 형식의 것일 것.

제142조(화물탱크의 접지) 제50조의 규정은 화재위험성화물을 운송하는 선박의 독립형 탱크(선체의 일  부를 구성하지 않는 탱크를 말한다)에 준용한다.

제143조(화물관장치의 플랜지) 화물관장치의 플랜지는 용접된 플랜지로 하여야 한다. 다만, 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

제144조(화물관장치의 배치등) 화물관장치는 다음 각호에 따라 배치하여야 한다.

1. 거주구역등 및 기관구역(화물펌프실 및 펌프실을 제외한다)에는 배치하지 아니할 것.

2. 제176조의 규정에 의한 화물탱크의 위치에 따라 외판의 안쪽에 배치할 것. 다만, 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

제145조(노출갑판하의 화물관장치) ① 노출갑판하의 화물관장치는 다음 각호의 경우를 제외하고는 인접하는 화물탱크, 밸러스트탱크, 공소, 화물펌프실 및 펌프실의 격벽을 통하여 배치하여서는 아니된다.

1. 이송하는 화물이 당해 화물관장치의 손상시에 위험한 반응을 발생하지 아니하는 것 일 것.

2. 당해 화물관장치에는 당해 화물관장치가 통하는 화물탱크내의 부분에 노출갑판상에서 조작할 수 있는 스톱밸브를 장치하고 있을 것.

② 제1항제2호의 규정에 불구하고 동호의 화물관장치가 다음 각호의 1에 적합할 경우에는 동항 제2호의 스톱밸브를 장치하지 아니할 수 있다.

1. 화물탱크에 인접한 화물펌프실에 배치되는 화물관장치로서 탱크격벽부분에 노출 갑판상에서 조작되는 스톱밸브를 장치하고 당해 스톱밸브와 화물펌프와의 사이에 밸브가 장치되어 있을 것.

2. 당해 화물관장치의 화물탱크외측의 부분에는 다음의 요건에 적합한 완전 밀폐형 유압식 밸브가 장치되어 있을 것.

가. 접속되는 화물탱크의 격벽에 장치되어 있을 것.

나. 손상으로부터 보호하기 위하여 외판에서 적절히 띄워서 장치되어 있을 것.

다. 노출갑판상에서 조작할 수 있을 것.

제146조(스톱밸브) 1개의 화물펌프가 2개이상의 화물탱크에 접속되어 있는 경우에는 화물펌프실안의 각 탱크로 통하는 관에 스톱밸브를 장치하여야 한다.

제147조(화물관장치) ① 격벽을 관통하는 화물관장치는 격벽에 과대한 응력이 발생하지 아니하도록 배치하여야 한다.

② 격벽을 관통하는 화물관장치는 볼트로 연결하는 플랜지를 사용하여서는 아니된다.

제148조(화물의 이송장치) ① 화물의 이송장치는 다음 각호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 화물탱크에 접속되는 주입관 및 배출관의 당해 화물탱크와의 관통부에는 화물의 이송을 제어하기 위하여 수동으로 조작되는 스톱밸브가 장치되어 있을 것. 다만, 전용의 디프웰펌프를 비치한 배출관에 대하여는 그러하지 아니하다.

2. 하역호스접속부에 스톱밸브가 장치되어 있는 것일 것.

3. 화물펌프 및 유사한 장치에 원격제어차단장치가 설치되어 있는 것일 것.

② 제1항 각호의 장치는 노출갑판하(화물펌프실을 제외한다)에 설치하여서는 아니된다.

제149조(접지등) ① 제58조 및 제59조의 규정은 각각 화재위험성화물을 운송하는 선박의 화물관장치 및 하역호스에 대하여 준용한다.<개정 2009. 04. 10>

② 매니폴드하방의 화물관장치와 화물호스의 연결부에는 떨어지는 잔류화물을 모으기 위한 기름받이를 설치하여야 한다. 화물호스와 탱크세정호스는 커플링과 플랜지(육상측 연결구 제외)를 포함하여 전체적으로 전기적 연속성이 있어야 하고 정전기를 방지하기 위하여 접지되어야 한다.<개정 2009. 04. 10>

제 6 절  화물구역의 통풍장치

제150조(화물펌프실등의 통풍장치) ① 화물펌프실,기타 화물의 취급작업을 행하는 폐위된 장소에는 다음 각호의 요건에 적합한 고정식 기계통풍장치를 설치하여야 한다.

1. 당해 장소의 밖에서 조작할 수 있을 것.

2. 1시간당 당해 장소 용적의 30배이상의 공기를 환기할 수 있을 것.

3. 배기방식(화물펌프를 구동하는 원동기가 설치되어 있는 장소에서는 급기방식)의 것일 것.

4. 배기구는 화물구역 이외의 장소의 통풍장치 흡기구 및 기타의 개구에서 수평방향으로 10미터이상 떨어진 장소에 설치되어 있으며 배기를 상방으로 배출할 수 있는 것일 것.

5. 통풍용 덕트가 거주구역 및 기관구역등을 통과하지 아니할 것.

6. 통풍용 덕트의 바깥쪽 개구에는 망목이 13평방밀리미터 메시 이하인 보호금속망이 장치되어 있을 것.

7. 팬의 예비품으로서 각 팬의 형식마다 1개의 팬의 날개를 비치하고 있을 것.

② 제1항의 규정에 의한 장소의 외부에는 당해 장소의 통풍장치의 사용에 관한 주의 사항을 게시하여야 한다.

제151조(펌프실등의 통풍장치) 펌프실, 기타 사람이 들어가는 폐위된 화물구역내의 장소(제150조의 장소를 제외한다)에는 다음 각호의 요건에 적합한 기계식 통풍장치를 설치하여야 한다.

1. 1시간당 당해 장소 용적의 20배이상의 공기를 환기할 수 있는 것일 것.

2. 당해 장소의 밖에서 조작할 수 있을 것.

제152조(이중저등의 통풍장치) 화물구역내의 이중저, 코퍼댐 기타 화물가스가 체류할 우려가 있는 장소(제150조 및 제151조의 장소를 제외한다)에는 다음 각호의 요건에 적합한 고정식 기계통풍장치 또는 시간당 당해장소 용적의 16배 이상의 공기를 환기할 수 있는 이동식 기계통풍장치를 설치하여야 한다.

1. 1시간당 당해장소 용적의 8배이상의 공기를 환기할 수 있을 것.

2. 송풍기는 출입용 개구에서 떨어져 비치되어 있을 것.

제153조(인화성의 화물에 관계되는 통풍장치) 인화성의 화물을 운송하는 선박에 비치하는 기계식 통풍 장치로서 당해 화물에서 발생하는 가스가 체류할 우려가 있는 장소에 설치하는 통풍장치는 다음 각호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 팬을 구동하는 전동기가 통풍용 덕트의 바깥쪽에 설치되어 있을 것.

2. 팬 및 덕트는 불꽃이 발생하지 아니하는 구조일 것.

제 7 절  온도제어장치

제154조(온도제어) ① 화물의 가열장치 및 냉각장치는 다음 각호의 요건에 적합한 것이어야 한다.<개정 95. 3. 9>

1. 열매체는 화물의 성상에 따른 적당한 성질을 가지는 것일 것.

2. 화물탱크마다 열매체의 순환경로를 분리시키며 그 흐름을 수동 제어하기 위한 밸브가 장치되어 있는 것일 것.

3. 별표5의 특별요건의 란에 15.12, 15.12.1 또는 15.12.3이 기재된 화물을 가열 또는 냉각하는 것은 열매체의 순환경로가 다음중의 하나일 것.

가. 화물의 가열 또는 냉각이외의 용도에는 사용되지 아니하며 기관구역을 순환하지 아니하는 것.

나. 당해 화물을 적재하는 탱크내를 순환하지 아니하는 것.

다. 열매체가 화물의 가열 또는 냉각이외의 용도에 사용되거나 기관구역내를 순환 하는 경우에 사전에 당해 열매체에 화물의 혼입을 검사하기 위한 시료채취설비가 화물구역내에 설치되어 있을 것.

② 화물의 가열장치 또는 냉각장치를 비치하는 선박에는 다음 각호의 장치를 하여야 한다.

1. 당해 화물의 온도를 계측하기 위한 장치

2. 당해 화물의 온도를 감시하기 위한 경보장치(과열 또는 과냉각에 의하여 위험한 상태가 일어날 염려가 있는 화물을 적재하는 경우에 한한다)

③ 화물의 가열장치 및 냉각장치를 비치하고 있는 경우에는 당해 장치내의 압력을 화물탱크내의 화물에 의하여 받는 최대압력보다 높은 압력으로 유지하여야 한다.

제 8 절  화물탱크의 통기장치등

제155조(통기장치) ① 선박에는 화물의 종류에 따라 별표5의 통기장치란에 정한 통기장치를 설치하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의하여 설치하는 통기장치는 다음 각호의 요건에 적합한 것이어야 한다.<개정 95. 3. 9>

1. 개방식통기장치(화물탱크내의 과압과 부압을 제어하기 위한 압력도출밸브 및 진공 도출밸브 또는 압력진공밸브가 장치되어 있지 아니한 통기장치를 말한다)는 다음의 요건에 적합한 것일 것.

가. 화물에서 발생하는 가스를 갑판부근에 체류시키지 아니하며 거주구역등 및 기관 구역(인화성화물에 관계되는 통기장치에는 거주구역등 기관구역 및 화재의 위험이 있는장소)에 침입시키지 아니할 것.

나. 화물을 갑판상에 살포할 우려가 없을 것.

다. 화물탱크내에 물이 침입하는 것을 방지하기 위한 조치가 되어있고 가스의 분류를 방해하지 아니하며 상방으로 분출하는 배기구를 가질 것.

라. 화물탱크에 과대한 압력을 발생시키지 아니하고 하역할 수 있을 것.

마. 관계통에는 적당한 드레인배출장치가 비치되어 있을 것.

바. 화물탱크마다 독립의 통기관이 설치되어 있을 것. 다만, 해양수산부장관이 안전 상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정2007.10.31, 2008.4.28>

사. 통기관에는 차단밸브가 장치되어 있지 아니할 것.

2. 제어식통기장치(화물탱크내의 과압과 부압을 제어하기 위한 압력도출밸브 및 진공 도출밸브 또는 압력진공밸브가 장치되어 있는 통기장치를 말한다)는 다음의 요건에 적합한 것일 것.<개정 95. 3. 9>

가. 압력도출밸브 및 진공도출밸브 또는 압력진공밸브의 전후에 차단밸브가 장치되어 있지 아니할 것.

나. 배기구는 다음의 요건에 적합한 것일 것.

(1) 노출갑판(배기구가 상설보도에서 수평거리로 6미터이내에 있는 경우에는 당해 상설보도)상 6미터(수직상방에 매초 30미터이상의 속도로 배기할 수 있는 고속 배기장치로서 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는것을 비치할 경우에는 3미터)이상 떨어진 위치에 설치되어 있을 것.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

(2) 거주구역, 업무구역 및 기관구역의 공기흡입구 기타의 개구와 화재의 위험이 있는 장소에서 10미터이상 떨어진 위치에 설치되어 있을 것.

다. 인화성화물을 적재하는 화물탱크의 통기장치 배기구에는 화염통과 방지장치를 비치하고 있을 것.

라. 제어식통기장치는 1차 및 2차 통기장치로 구성되어야 한다. 다만, 화물탱크에 압력감지기를 설치하고 화물제어실 또는 화물제어가 이루어지는 장소에 화물탱크내 과압 또는 부압을 알리는 경보기능을 갖춘 감시장치를 설치하는 경우에는 2차 통기장치를 생략할 수 있다.

마. 제1호의 가목 내지 마목의 요건

③ 화물탱크의 통기장치는 화물의 적하 또는 양하시 탱크의 설계압력을 초과하지 아니하도록 설계되어야 하며, 이와 관련한 초대 허용적재율 또는 양하율에 대한 자료를 선내에 비치하여야 한다.<신설 95. 3. 9>

제156조(화염통과방지장치) 화물탱크의 통기장치 배기구에 비치하는 화염통과방지장치는 청소를 위하여 쉽게 떼어낼 수 있는 것이어야 한다.

제 9 절  계기 및 가스검지장치

제157조(계기) 화물탱크에 비치하는 계기는 계측하는 화물의 종류에 따라 별표5의 계측 장치란에 정한 방식의 것으로 하여야 한다.

제158조(계측방법) 별표5의 통기장치의 란에 "제어"로 표시된 화물의 액량등을 화물탱크에 장치한 개방형(탱크의 개구를 사용하는 것으로서 사용할 때에 계측자가 화물에 노출되는 것을 말한다) 또는 제한형(사용하지 아니할때는 완전히 폐쇄되어 있는 계측 장치로서 사용할때에 화물이 대기중에 배출되는 것을 말한다) 계측장치에 의하여 계측을 행할 경우에는 사전에 당해 화물탱크의 압력을 대기압과 동일하게 하여야 한다.

제159조(가스검지장치) ① 별표5의 가스검지장치의 란에 "불요"로 표시된 화물 이외의 화물을 운송하는 선박에는 동표에 정하는 가스검지장치를 2개 이상 비치하여야 한다. 다만, 제167조의 규정에 만족하는 경우에는 그러하지 아니하다. < 개정 2006. 9. 13 >

② 제1항의 가스검지장치중 1개 이상은 휴대식의 것이어야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 화물탱크 등 밀폐구역에 진입하는 모든 사람은 산소 및 인화성가스 등을 검지할 수 있는 가스검지장치를 각각 휴대하여야 한다.< 개정 2012. 7. 6 >

제 10 절  환경제어

제160조(환경제어) 별표5의 환경제어 란에 "불요"로 표시된 화물 이외의 화물을 운송할 경우에는 화물의 종류에 따라 동표에 정하는 바에 따라 화물탱크 및 화물관장치의 환경제어를 하여야 한다. 다만, 불활성가스가 육상으로 부터 공급될 수 있는 경우에는 운송중 통상 손실될 수 있는 양을 보충하기 위해 충분한 양을 선내에 비치하는 경우 불활성가스장치를 생략할 수 있다.

제161조(환경제어의 방법) 제160조의 규정에 의한 환경제어는 다음의 각호의 요건에 적합한 것이어야 한다.<개정 95. 3. 9>

1. 불활성화법(화물탱크 및 화물관장치에 건조한 불활성가스를 채우는 방법을 말한다. 이하 같다)에 따른 환경제어를 하는 선박은 다음의 요건에 적합한 불활성가스발생 장치를 비치하고 있을 것.

가. 환경제어장소내의 압력을 항상 0.007메가파스칼이상으로 유지할 것.

나. 화물탱크압력을 당해 화물탱크의 자동호흡밸브의 설정압력이상으로 상승시키지 아니할 것.

다. 불활성가스를 탱크내에 분출할때에 정전기가 발생할 염려가 없을 것. (당해 화물 탱크내에 인화성의 화물을 적재하는 경우에 한한다)

2. 주입법(화물탱크 및 화물관장치에 공기와 화물의 접촉을 방지하기 위한 액체 또는 가스를 채우는 방법을 말한다. 이하 같다)에 의한 환경제어를 하는 선박은 다음의 요건에 적합한 주입매체공급장치를 비치하고 있을 것.

가. 제1호가목 및 나목의 요건

나. 주입매체를 탱크내에 분출할 때에 정전기가 발생할 염려가 없을 것. (당해 화물 탱크내에 인화성의 화물을 적재하는 경우에 한한다)

3. 건조법(화물탱크 및 화물관장치에 대기압하에서 노점이 섭씨 영하40도이하의 건조 가스를 채우는 방법을 말한다. 이하같다)에 의한 환경제어를 행하는 선박으로서 건조매체로 건조질소를 사용하는 것은 다음의 요건에 적합한 건조질소공급장치를 비치하고 있을 것.

가. 제2호가목 및 나목의 요건

나. 건조질소를 탱크내에 분출할 때에 정전기가 발생할 염려가 없을 것. (당해 화물 탱크내에 인화성의 화물을 적재하는 경우에 한한다)

4. 통풍법{강제 또는 자연통풍을 행하는 방법을 말한다)에 의한 환경제어를 하는 선박은 화물창내의 화물증기의 축적을 방지할 수 있는 것이어야 한다.

5. 건조법에 의한 환경제어를 행하는 선박으로서 건조제를 사용하는 경우에는 항해 기간을 고려하여 충분한 양의 건조제를 비치하고 있을 것.

6. 불활성화법, 주입법, 건조법 또는 통풍법에 의한 환경제어를 행하는 선박은 적정한 환경이 유지되고 있는 것을 확인하기 위한 조치가 되어 있을 것.

제 11 절  전기설비

제162조(전기설비) 도체, 절연체 및 금속부품 등 전기설비에 사용되는 재료는 당해 화물의 가스 또는 증기와의 접촉을 방지하기 위한 보호조치가 된 것이어야 한다. < 개정 2006. 9. 13 >

제163조(전기설비의 설치금지) 인화성화물을 운송하는 선박은 당해 화물에서 발생하는 가스가 누설하거나 또는 체류할 우려가 있는 장소에 전기설비를 설치하여서는 아니된다. 다만, 해양수산부장관이안전상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

제164조(준용규정) 인화점이 섭씨 60도이하의 화물을 운송하는 선박에는 선박전기설비기준 제145조 및 제146조의 규정을 준용한다.

제 12 절  보호장구등

제165조(보호장구) ① 선박에는 선원을 보호하기 위한 다음 각호의 보호장구를 비치하여야 한다.

1. 적당한 크기의 앞치마

2. 장갑

3. 장화

4. 전신보호복

5. 밀착식보호안경 또는 안면보호구

② 제1항의 보호장구는 내화학약품성의 것이어야 한다.

제166조(안전장구) ① 별표5의 특별요건란에 15.12, 15.12.1 또는 15.12.3이 기재된 화물을 운송하는 선박은 다음 각호의 안전장구를 3조이상 비치하여야 한다.<개정 95. 3. 9>

1. 자장식호흡구(20분이상 공기를 계속하여 공급할 수 있는 것)

2. 밀착식보호안경, 보호의, 장갑 및 장화

3. 화물에 의하여 손상되지 아니하는 벨트부착의 내화성 구명줄

4. 방폭등

② 제1항제1호의 자장식호흡구는 다음 각호중 하나의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 다음의 요건에 의하여 구성되는 공기를 공급하는 장치를 비치하고 있을 것.

가. 각 자장식호흡구마다 충분하게 공기가 충전된 용기

나. 자장식호흡구용의 공기압축기

다. 나목의 공기압축기로 부터 자장식호흡구의 공기를 공급할 수 있는 용기에 공기를 충전하기 위한 매니폴드

2. 각 자장식호흡구마다 합계 6,000리터이상의 개방공기를 공급할 수 있는 예비용기를 구비하고 있을 것.

③ 제1항의 안전장구는 다음 각호의 요건에 적합한 장소에 보관하여야 한다.

1. 쉽게 접근할 수 있는 장소에 비치되어 있을 것.

2. 안전장구가 보관되어 있다는 표시가 되어 있을 것.

제167조(공기공급장치) 별표5의 특별요건란에  15.17이 기재된 화물 또는 가스검지 장치란에 독성가스 검지장치가 요구되나 그 장치가 유효하지 못한 화물을 운송하는 선박의 화물펌프실에는 다음 각호의 요건에 적합한 송기식호흡구 및 당해 호흡구의 용기에 압축공기를 충전할 수 있는 공기압축기를 비치하여야 한다.<개정 95. 3. 9>

1. 적당한 호스접속구를 갖는 것일 것.

2. 1시간동안 가스위험구역에서 두사람이 작업에 종사하는데 충분한 저압공기를 공급할 수 있을 것.

제168조(비상시탈출용의 호흡구등) ① 별표5의 호흡 및 눈의보호란에 비상시 탈출을 위한 호흡보호구 및 눈의 보호구가 필요한 화물을 운송하는 선박에는 비상시 탈출을 위한 적당한 호흡보호구 및 눈의 보호구를 승선자의 수이상 비치하여야 한다.

② 제1항의 호흡보호구에는 소화 및 하역의 목적으로 사용하여서는 아니된다는 요지의 표시를 하여야 한다.

제169조(샤워 및 세안기의 비치) 선박에는 다음 각호의 요건에 적합한 오염제거용 샤워기 및 세안기를 갑판상의 이용하기 쉬운 장소에 비치하여야 한다.

1. 적절한 표시가 되어 있을 것.

2. 모든 기상조건에서 사용할 수 있을 것.

제 13 절  손상시의 복원성등

제170조(선형의 분류) 선박은 운송하는 화물의 위험성 및 유출방지조치등에 따라 형식1, 형식2 및 형식3선박으로 분류하고 화물별로 별표5의 선형 란에 정하는 선형별 구분에 따라 운송하여야 한다.

제171조(손상시의 복원성) ① 선박이 손상을 받고 구획실이 침수된 경우 및  평형조치를 취한경우 최종의 상태가 다음 각호의 요건에 적합하여야 한다.  다만, 형식1 선박 이외의 선박으로서 해양수산부장관이 선박의 크기를 고려하여 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

1. 복원력곡선이 평형상태를 넘어 20도이상의 복원력범위를 가지며 평형위치에서 20도의 범위내에서 잔존복원정의 최대치가 0.1미터 이상이고 횡축과 복원력곡선에 둘러싸인 부분의 면적이 0.0175미터-라디안 이상일 것.

2. 비대칭으로 침수한 경우의 경사각은 25도를 넘지 아니할  것. 다만, 갑판이 완전히 물에 잠기지 아니할 경우에는 30도까지 증가할 수 있다.

3. 새로이 침수될 가능성이 있는 개구의 하부 가장자리가 침수되지 아니할 것.

4. 비상동력원의 작동이 가능할 것.

② 선박은 밸러스트상태를 제외한 모든 사용상태에서 제1항의 규정을 만족시키기 위하여 필요한 복원성을 가져야 한다.

③ 선박은 제1항의 침수의 중간단계에서도 충분한 복원성을 가져야 한다.

제172조(손상시의 복원성의 계산) 손상시의 복원성 계산은 제173조 내지 제175조의 규정에 따르는 외에 선박의 침수비율, 그 침수구획실의 배치, 형상 및 내용물, 적재하는 액체의 분포 및 비중과 자유표면에 의한 영향을 고려하여야 한다.

제173조(침수구획실의 침수율) ① 침수율은 액체이외의 화물 및 저장품을 적재하는 장소에 대하여서는 60, 거주에 충당하는 장소에 대하여서는 95, 기관에 충당하는 장소에 대하여서는 85, 공소에 대하여서는 95, 액체를 넣는 장소에 대하여서는 0부터 95까지의 사이의 값으로서 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 값으로 한다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

② 액체가 들어있는 탱크가 손상을 받을경우 액체는 당해 구획에서 완전히 유출되고 최종평형상태에서의 액면의 위치까지 해수로 교체되는 것으로 가정하여야 한다.

제174조(선루의 부력) 제175조에서 판정하는 선측손상의 범위내 선루의 부력은 고려하지 아니한다. 다만, 당해 선측손상의 범위외의 선루의 침수되지 아니한 부분이 수밀격벽에 의하여 차단되며 추가하여 침수될 가능성이 있는 개구의 하면이 물에 잠기지 아니하는 경우에는 당해 침수되지 아니한 부분의 부력을 고려할 수 있다.

제175조(손상범위의 가정) ① 가정하는 손상의 최대범위는 다음과 같다.

1. 선측손상

가. 종방향의 범위 : 1/3 L⅔  (미터) 또는 14.5미터중 작은 값

나. 횡방향의 범위 : 하기만재흘수선의 수평면에서 선측외판으로부터 선체중심 선에 직각으로 계측한 선폭의 5분의1 값 또는 11.5미터중 작은 값

다. 수직방향의 범위 : 선체중심선에서의 형기선으로부터 상방

2. 선저손상

가. 종방향의 범위 : 1/3 L⅔ (미터) 또는 5미터(선수수선으로부터 0.3L의 범위에서는 14.5미터)중 작은 값

나. 횡방향의 범위 : B/6 (미터) 또는 5미터(선수수선으로부터 0.3L의 범위에서는 10미터)중 작은 값

다. 수직방향의 범위 : 형기선으로부터 계측한 B/15 (미터)값 또는 6미터중 작은 값

② 제1항의 손상범위의 가정은 다음 각호의 선박구분에 따라 정하여지는 손상범위는 제외한다. 다만, 인접하는 2개의 횡격벽간의 거리가 동항에서 가정하는 손상의 종방향 범위보다 적을 경우에는 이들 2개의 격벽중 하나는 없는것으로 간주한다.<개정 95. 3. 9>

1. 배의 길이가 150미터 이하인 형식2 선박 및 배의 길이가 125미터 이상 225미터 미만인 형식3 선박 : 후부에 있는 기관실구역을 차단하는 전후의 횡격벽

2. 배의 길이가 125미터 미만인 형식3 선박 : 기관구역(기관구역의 손상은 기관구역만 침수한 상태에서 제171조의 잔존요건을 만족하여야 한다. 다만, 제171조제1항의 잔존복원정의 최대치는 요구되지 않으며, 길이 70미터미만의 선박은 횡축과 복원력곡선에 둘러싸인 부분의 면적이 0.0088미터라디안 이상이어야 한다)

③ 제1항에 정한 손상범위보다 적은 범위의 손상때문에 선박의 경사가 동항의 손상 범위보다 크거나 복원성이 나쁘게 될 경우에는 당해 적은 범위의 손상범위로 가정하는 것으로 한다.

④ 제2항 및 제3항의 손상범위내의 수밀구획은 관통하는 것으로 가정하여야 한다.

제176조(화물탱크의 위치) 화물탱크는 다음 각호의 구분에 따라 설치하여야 한다.

1. 형식1 선박

가. 제175조제1항제1호나목의 수평면에서 선측외판으로 부터의 거리가 동 호 나목에서 정한 값 이상일 것.

나. 화물탱크 격벽의 임의의 곳에서 외판으로 부터의 거리가 각각 다른것은 어느 곳에서도 당해 외판에서 760밀리미터 이상의 거리에 있을 것.

다. 형기선으로부터의 수직거리가 제175조제1항 제2호다목에 정한 값 이상일 것.

2. 형식2 선박

가. 어느장소에 있어서도 외판에서 760밀리미터 이상의 거리에 있을 것.

나. 형기선으로부터의 수직거리가 제175조제1항제2호다목에 정한 값 이상일 것.

제177조(웰) ① 화물탱크에 설치하는 웰은 선저손상의 수직방향의 범위내에 돌출시켜서는 아니 된다.

② 제1항의 규정에 불구하고 형식1 선박이외의 선박에서는 다음 각호의 요건에 적합한 경우에는 동항의 범위내에 웰을 돌출시킬 수 있다.

1. 가능한 한 작을 것.

2. 바닥의 위치가 다음의 위치보다 상방에 있을 것.

가. 이중저가 있는 경우에는 내저판 아래쪽으로 이중저 깊이의 4분의1  또는 350밀리 미터중 작은 쪽의 위치

나. 이중저가 없는 경우에는 제175조제1항제2호다목의 선저손상의 수직방향 범위의 상단으로부터 아랫쪽으로 350밀리미터의 위치

제178조(배출관등) ① 건현갑판하의 장소 또는 풍우밀의 문이 설치된 건현갑판상의 선루나 갑판실의 내부에서 외판을 관통하는 배출관은 다음 각호의 요건중 하나에 적합한 것이어야 한다.

1. 건현갑판의 윗쪽에서 조작할 수 있는 자동체크밸브 1개를 장치한 것일 것.

2. 하기만재흘수선으로부터 배출관의 선내 개구단까지의 수직거리가 0.01L을 넘는 경우에는 다음 요건에 적합한 것일 것.

가. 폐쇄장치가 없는 자동체크밸브 2개를 장치한 것일 것.

나. 가목의 자동체크밸브 2개중 안쪽의 것은 운항상태에서 접근하여 점검할 수 있는 것일 것.

② 제1항의 자동체크밸브는 제171조의 잔존요건에 적합한 상태에서 선체의 침하, 종경사 및 횡경사시 해수의 선내유입을 방지할 수 있어야 한다.

제179조(준용규정) ① 선박구획기준 제47조제1항의 규정은 액체화학품산적운반선에 대하여 준용한다.

② 제117조 및 제118조의 규정은 액체화학품산적운반선에 대하여 준용한다.

제 14 절  작업요건

제180조(화물적재의 제한) 선박의 선수격벽보다 앞쪽에 있는 탱크 또는 선미격벽보다 뒷쪽에 있는 탱  크에는 화물을 적재하여서는 아니된다.

제181조(화물의 격리) 동일선박에 화학적으로 서로 위험한 반응을 일으킬 염려가 있는 2종류 이상의 물질을 적재할 경우에는 코퍼댐, 빈장소, 화물펌프실, 펌프실, 빈탱크 또는 상호작용에 의하여 위험한 작용을 일으킬 염려가 없는 화물을 적재하는 탱크에 의하여 상호 격리하여 적재하여야 한다.

제182조(최대허용화물량) ① 형식1 선박에 적재하는 화물의 적재량은 1개의 탱크에 대하여 1,250세제곱미터를 넘어서는 아니된다.

② 형식2 선박에 적재하는 화물의 적재량은 1개의 탱크에 대하여 3,000세제곱미터를 넘어서는 아니된다.

제183조(화물탱크의 폐쇄) 인화성의 화물 또는 별표5의 가스검지장치란에 “T" 또는 “F-T"로 표시된 화물의 운송, 하역 및 양하후의 밸러스트작업중에는 화물탱크상부에 있는 개구를 폐쇄하여야 한다.

제184조(시료의 보관) ① 화물의 시료를 선박내에 보관하는 경우에는 화물구역내 또는 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 장소에 보관하여야 한다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

② 제1항의 보관장소는 다음 각호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 시료가 들어 있는 용기의 이동을 방지하기 위하여 구획이 분할되어 있을 것.

2. 보관하는 시료에 의하여 손상되지 아니하는 재료를 사용하고 있을 것.

3. 적당한 통풍장치가 비치되어 있을 것.

③ 시료가 상호작용에 의하여 위험한 물리적 또는 화학적작용을 일으킬 염려가 있는 경우에는 서로 근접시켜 보관하여서는 아니된다.

제185조(정전기에 의한 발화위험의 방지등) 인화점이 섭씨 61도 이하인 화물을 산적하여 운송하는 경우에는 제193조 및 규칙 제159조의 규정을 준용한다. < 개정 2006. 9. 13 >

제186조(탱크내의 가스프리) ① 화물탱크의 인화성증기 또는 독성증기를 대기중에 배출하기 위한 가스 프리의 초기에는 다음 각호중 하나의 장치를 통하여 배출하여야 하며, 통기관내의 개구에서 가스검정을 하여 폭발 또는 화재의 염려가 없는 것을 선장이 확인한 이후가 아니면 탱크 상부에 있는 개구를 통하여 배기하여서는 아니된다. 다만, 개방식 통기장치가 허용된 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제155조제2항제2호의 제어식 통기장치

2. 화물탱크 갑판상 적어도 2미터 이상의 높이에 있는 것으로서 매초 30미터 이상의 수직유출 속도로 증기가 배출될 수 있는 배기구

3. 화물탱크 갑판상 적어도 2미터 이상의 높이에 있는 것으로서 화염의 침입을 방지하기 위한 적절한 장치로 보호되며 매초 20미토 이상의 수직유출 속도로 증기가 배출될 수 있는 배기구

② 제1항에 따라 가스프리를 하여 배기구에서 인화성증기의 농도가 최저 인화성한계치의 30퍼센트로 감소되거나, 독성증기의 농도가 인체에 심각한 위해를 끼치지 아니할 수준으로 되면 그 이후부터 증기의 배출은 화물탱크 갑판상에서 계속할 수 있다.

③ 제1항의제2호 및 제3호의 배기구는 고정식 또는 이동식으로 할 수 있다. [전문개정 95. 3. 9]

제 15 절  특별요건

제187조(특별요건) 별표5의 특별요건 란에 특별요건이 정하여진 화물을 운송하는 경우 당해 선박은 화물의 종류, 특성등에 따라 동표에서 정한 특별요건에 적합하여야 한다.

제 4 장   인화성 액체물질

제188조(유탱커에 의한 인화성액체물질의 운송) 유탱커의 탱크에 인화성액체물질을 적재하여 운송하는 경우에는 다음 각호의 기준에 따라야 한다.

1. 하역을 할 때에는 충분한 수의 휴대식 포말소화기 또는 이것과 동등이상의 효력을 갖는 소화장치를 구비하는등 소방에 필요한 준비를 할 것.

2. 규칙 제156조 내지 규칙 제163조, 제159조, 제190조, 제 193조 및 제213조의 기준에 적합할 것.< 개정 2006. 9. 13, 2012. 7. 6. >

제189조(화기등의 사용제한) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제190조(탱크내의 인화성증기의 치환등) ① 고정식불활성가스장치(선박소방설비기준 제21조의 규정에 의한 고정식불활성가스장치를 말한다)를 비치하고 있는 탱커에서는 불활성가스로 탱크내의 가스를 치환하고 탱크내의 탄화수소가스의 농도가 체적으로 2퍼센트 미만이 된 이후가 아니면 탱크상부에 있는 개구를 통하여 배기하여서는 아니된다.<개정 2009.1.28>

② 인화점이 섭씨 60도 이하인 화물을 산적하여 운송하는 경우에는 제186조의 규정을 준용하며, 제135조제4항 및 제155조제2항제2호 나목의 요건에도 적합하여야 한다.<개정 95. 3. 9><개정 2009. 4. 10>

제191조(무선설비사용의 주의) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제192조(개구의 개폐) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제193조(정전기에 의한 발화위험의 방지) 인화성액체물질을 운송할 경우에는 정전기에 의한 발화위험을 방지하기 위하여 다음의 요건에 따라야 한다.

1. 인화성액체물질이 새어나오거나 체류할 우려가 있는 장소에서는 인체를 대전시키기 쉬운 비닐 또는 화학섬유제품의 의자, 카페트등을 사용하지 아니할 것.

2. 인체에 대전한 전하를 방산하기 위한 조치를 할 것.

3. 인화성액체물질이 새어나오거나 대전할 염려가 있는 장소에서 작업을 하는 자는 대전방지용 작업복 및 작업화를 착용할 것.

4. 탱크내에 인화성액체물질(전도율이 충분히 큰것을 제외한다)을 적재할 경우에는 주입관의 하단부, 배관지지대등의 구조물이 액면하에 잠길때까지 당해 주입관내의 인화성액체물질의 유속을 매초 1미터 이하로 할 것.  다만, 유면전위를 억제하는 조치가 되어 있는 경우 또는 당해  탱크내의 가스 상태가 불활성으로 되어있는 경우를 제외한다.

제194조(결합방법) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제195조(하역) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제196조(하역의 금지) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제197조(다른 화물의 하역) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제198조(인화성 액체물질과 타위험물등과의 관계) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제199조(탱크선에 의한 인화성액체물질의 운송) ① 탱크선의 탱크에 인화성액체물질을 운송하는 경우(제2항의 규정에 따라 운송을 금지하는 경우를 제외한다)에는 기준 제200조 내지 제209조 및 제213조 및 규칙 제146조의 규정에 따라야 한다.

② 저인화점인화성액체물질등(인화성액체물질로서 규칙 제147조제3항의 저인화점 인화성액체등을 말한다. 이하 이장에서 같다)은 목재의 탱크선에 의하여 운송하여서는 아니된다. 다만, 가솔린 이외의 저인화점인화성액체물질등은 그 구조 및 설비를 고려하여 해양수산부장관이 인정하는 탱크선으로 운송할 수 있다. <개정 2006.9.13, 2007.10.31, 2008.4.28>

제200조(탱크의 고정등) ① 탱크선의 탱크의 고정은 다음의 요건에 따라야 한다.

1. 거주장소, 단정, 승정장소, 소화전으로 부터 떨어져 있으며 승무원의 통행을 방해 아니하고 접근하기 쉬운 장소에 고정할 것.

2. 선수격벽의 전방 및 선미격벽의 후방에는 고정하지 아니할 것.

3. 화기 또는 열기의 위험이 없으며 통풍이 양호한 장소에 고정할 것.

4. 탱크에 과도한 응력집중을 발생시키지 아니하는 견고한 지지대위에 고정할 것.

5. 탱크 및 선체의 보수점검을 할 수 있도록 외판(이중저구조의 선박의 저부에서는 내저판)으로 부터 600 밀리미터 이상, 늑골 및 늑판등 선체구조부재와의 사이에 380밀리미터 이상의 여유를 남길 것. 다만, 해양수산부장관이 선체구조등을 고려하여 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

6. 탱크가 관통하는 노출갑판의 부분은 풍우밀로 할 것.

② 탱크를 고정하는 화물창은 다음의 요건에 따라야 한다.

1. 기관실 기타 가스폭발의 원인이 되는 기계류를 설치하는 장소와의 격벽은 강선에 있어서는 가스밀구조의 것이며 목선에 있어서는 가스누설 및 연소방지를 위한 충분한 조치를 한 것일 것.

2. 당해 화물창내의 빌지가 기관실 기타 가스폭발의 원인이 되는 기계류를 설치할 장소 이외의 장소에 설치한 전용의 빌지펌프 기타의 배수설비에 의하여 배출되어야 하며 기관실 기타 가스폭발의 원인이 되는 기계류를 설치하는 장소에 유입하지 아니하도록 되어 있을 것.

3. 당해 화물창내의 전기설비는 가스 또는 액체에 의하여 손상되지 아니하도록 한 것일 것.

③ 탱크선에는 외부의 보기쉬운 장소에 당해 탱크선이 운송하는 인화성액체물질의 품명 및 "위험"의 표시를 하여야 한다.

④ 탱크를 고정하는 화물창내의 전로는 선박전기설비기준 제148조의 규정에 의한 배선공사 기준에 따라야 한다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

⑤ 탱크는 직사일광을 받지 아니하도록 적당하게 차폐되어 있거나 온도상승에 의한 위험을 방지하기 위한 팽창트렁크, 살수장치, 기타의 설비를 비치한 것이어야 한다. 다만, 해양수산부장관이 항로의 상황등을 고려하여 지장이 없다고 인정하는 탱크선에 대하여서는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

제201조(탱크의 구조) ① 탱크선의 탱크(제202조제1항의 탱크를 제외한다. 이하 이 조에 있어서 같다)  는 견고한 구조이고 또 정판상 2.5미터의 수두압력에 상당하는 압력의 수압시험에서 누출 또는 현저한 변형이 없는 것이어야 한다.

② 탱크(방파판을 제외한다)는 두께 6밀리미터 이상의 강판으로 구성된 것이어야 한다. 다만, 해양수산부장관이 사용재료 등을 고려하여 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

③ 탱크의 각 구획은 그 길이가 9.3미터 이하, 그 너비는 선폭의 2분의1 이하인 것이어야 한다. 다만, 해양수산부장관이 당해 선박의 구조 및 항로, 방파판의 위치 등을 고려하여 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

제202조(조정압력) ① 안력진공밸브 또는 압력도출밸브의 조정압력이 0.02메가파스칼을 넘는 탱크는 선박기관기준에 정한 압력용기의 용접재에 관한 규정에 적합한 것이어야 한다.<개정 95. 3. 9>

② 제1항의 탱크 제한압력은 운송하는 인화성액체물질의 섭씨 45도에서의 가스압 이상이어야 한다.

③ 제1항의 탱크제작에 사용되는 강판의 두께는 8 밀리미터 이상이어야 한다. 다만, 해양수산부장관이 사용재료 등을 고려하여 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니 하다.<개정 2007.10.31,  2008.4.28>

④ 제1항의 탱크내부에는 방파판을 설치하여야 한다. 다만, 해양수산부장관이 항로상황 등을 고려하여 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

제203조(부착물의 식별) 인화성액체물질을 운송하는 탱크선의 탱크부착물은 액체 또는 가스용의 구별이 식별될 수 있도록 하여야 한다.

제204조(부속품) ① 탱크에는 그 정부부근에 맨홀을 설치하여야 한다.

② 탱크의 밸브, 플랜지등은 필요한 최소한도의 수로 하고 누출되지 아니하도록 장치하여야 한다.

③ 밸브,  플랜지등에는 당해  탱크에 충전하는 인화성액체물질과 화학반응을 일으킬 염려가 있는 윤활유, 윤활제 및 패킹을 사용하여서는 아니된다.

제205조(안전장치) ① 탱크에는 압력진공밸브 또는 스프링식의 압력도출밸브를 각 구획(2구획 이상의 공용의 것을 부착한 경우에는 이것을 공용하는 구획을 제외한다)마다 부착시켜야 한다. 다만, 해양수산부장관이 항로의 상황등을 고려하여 지장이 없다고 인정하는 구획은 그러하지 아니하다.<개정 2007. 10. 31, 2008.4.28>

② 제202조제1항의 탱크에 장치하는 압력진공밸브 또는 압력도출밸브는 제한압력의 1.1배 이하의 압력에서 작동하도록 조정된 것이며 탱크의 내부압력이 제한압력의 1.1배를 초과하지 아니하는 방출능력을 갖는 것이어야 한다.

③ 제1항 단서 규정에 따라 압력진공밸브, 압력도출밸브의 장치를 생략한 경우 당해 구획에는 적당한 공기관을 접속하고 그 개구단은 배출가스에 의한 재해의 발생 우려가 없는 노출갑판상의 장소에 돌출시켜야 하며 인화방지를 위하여 한국공업규격 "표준체"의 규격에 적합한 금속망으로서 체눈의 크기가 0.85 밀리미터 보다 가늘게 짠것을 이중으로 장치 하여야 한다.

제206조(접지) 탱크 및 관장치는 선체에 접지하여야 한다.

제207조(화물유펌프) ① 화물유펌프는 불꽃의 발생을 방지하고 펌프케이싱으로 부터 기름이 새어 나오지 아니하도록 하여야 한다.

② 화물유펌프는 다음 각호의 장소에 설치하여야 한다.

1. 기관실 및 가스폭발의 원인이 되는 기계류를 설치한 장소와의 사이가 가스밀 구조의 격벽으로 구획되어 있는등 충분히 격리되어 있을 것. 다만, 고인화점인화성액체 물질(인화성액체물질로서 규칙 제2조제1항마목(3)의 고인화점인화성액체를 말한다)을 운송하는 탱크선에서는 디젤기관 및 기타의    기계류를 설치한 장소로서 해양수산부장관이 안전상 지장이 없다고 인정할 경우에는 그러하지 아니한다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

2. 당해 장소내의 빌지가 기관실 및 가스폭발의 원인이 되는 기계류를 설치한 장소외의 장소에 설치 한 전용 빌지펌프 및 기타의 배수설비에 의하여 배출되고 기관실 및 가스폭발의 원인이 되는 기계류를 설치한 장소에 유입되지 아니하도록 조치 되어 있을 것. 다만, 제1호 단서의 규정에 따라 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 장소에는 배수설비를 설치할 수 있다. 이 경우 당해 배수설비는 전용의 것이 아니어도 무방하다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

3. 당해 장소내의 전기설비는 가스 또는 액체에 의하여 침해되지 아니하도록 도장 기타 예방수단이 강구된 것이며 당해 장소내의 전로는 선박설비기준 제294조의 규정에 의한 배선공사에 따를 것.

4. 당해 장소내의 위험한 가스를 배출하기 위하여 통풍장치가 설치되어 있을 것.

제207조의2(화물펌프실의 보호장치) 국제항해에 종사하는 총톤수 500톤 이상인 유탱커의 화물펌프실에는 다음 각 호의 요건에 적합한 보호장치를 설치하여야 한다.<신설 2009. 04. 10>

1. 화물펌프, 선박평형수펌프 및 스트리핑펌프가 화물펌프실에 설치되어 펌프실의 격벽을 관통하는 축에 의하여 구동되는 경우에는 격벽 축그랜드, 베어링 및 펌프 케이싱에 온도감지장치를 설치하고, 연속적인 가시가청의 경보신호가 화물제어실 및 펌프조작장소에서 자동으로 작동하여야 한다.

2. 화물펌프실의 조명장치(비상조명은 제외한다)는 통풍장치와 연동되어 조명의 전원을 켜면 통풍장치가 작동되어야 하며 통풍장치의 고장은 조명을 꺼지게 하는 원인이 되어서는 아니 된다.

3. 화물펌프실에는 탄화수소의 농도를 연속적으로 감시할 수 있는 장치를 설치하고, 시료 채취구 또는 탐지기 선단부는 잠재적으로 위험한 누설을 쉽게 탐지할 수 있도록 적절한 위치에 배치하여야 한다. 또한 탄화수소의 농도가 인화성하한치의 10% 보다 높지 않은 설정치에 도달하면 화물펌프실, 기관제어실, 화물제어실 및 선교에 연속적인 가시가청의 경보신호가 자동적으로 작동하여야 한다.

4. 모든 펌프실에는 적절히 배치된 경보기를 포함한 빌지레벨감시장치를 설치하여야 한다.

제208조(화기취급의 제한등) 규칙 제156조 내지 규칙 제162조, 제159조,제190조 및 제193조의 규정은 인화성액체물질을 운송하는 탱크선에 대하여 준용한다. < 개정 2006. 9. 13, 2012. 6. 7. >

제209조(조명) 탱크를 고정한 선창 및 화물유펌프를 설치한 장소에 있어서는 선박설비 기준에 의한 조명설비외의 조명을 사용하여서는 아니된다.

제210조(유조부선에 의한 인화성액체물질의 운송) ① 유조부선의 탱크에 인화성액체 물질을 적재하여 운송하는 경우(제2항의 규정에 의하여 운송을 금지된 경우를 제외한다)에는 제211조 내지 제213조 및 규칙 제146조의 규정에 따라야 한다.

② 저인화점인화성액체물질등은 화물유펌프를 구동하는 원동기 기타 가스폭발의 원인이 되는 기계류를 설치한 목재의 유조부선으로 운송하여서는 아니된다. 다만, 가솔린 이외의 저인화점인화성액체물질등은 그 구조 및 설비를 고려하여 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 유조부선에 의하여 운송할 수 있다.<개정 2007.10.31, 2008.4.28>

제211조(유조부선의 구조) ① 제200조제1항 내지 제3항 및 제201조 내지 제207조의 규정은 선체의일부를 구성하지 아니한 탱크에 인화성액체물질을 적재하여 운송하는 유조부선에 대하여 준용한다. 이 경우 제200조제2항중 "기관실"은 "화물유펌프를 구동하는 원동기를 설치한 장소"로 본다.

② 제200조제3항, 제201조, 제203조 내지 제205조 및 제207조의 규정은 선체의 일부를 구성하는 탱크에 인화성액체물질을 적재하여 운송하는 유조부선에 대하여 준용한다. 이 경우 제201조제1항중 "정판상 2.5 미터"는 "상갑판상 2.4 미터"로, 제207조제2항중 "기관실"은 "화물유펌프를 구동하는 원동기를 설치한 장소"로 본다.

③ 제2항의 유조부선의 탱크와 거주장소 및 가스폭발의 원인이 되는 기계류를 설치한 장소와의 사이에 충분한 통풍장치를 갖춘 유밀구조의 코오퍼댐에 의하여 격리되어 있어야 한다.

제212조(화기취급의 제한등) 규칙 제156조, 규칙 제158조, 규칙 제159조, 제159조, 제193조 및 제209조의 규정은 인화성 액체물질을 운송하는 유조부선에 대하여 준용한다. < 개정 2006. 9. 13, 2012. 6. 7 >

제213조(인체에 유해한 성질을 갖는  인화성액체물질의 운송) 인체에 유해한 성질을 갖는 인화성액체 물질로서 별표5의 품명란에 "*" 표시가 있는 화물을 운송하는 탱커, 탱크선 또는 유조부선은 다음 각호의 요건에 따라야 한다.

1. 탱크를 고정한 화물창, 코오퍼댐 및 화물유펌프를 설치한 장소의 통풍장치의 배기관의 개구단은 제어장소, 거주장소, 사용장소 및 기관실에 배출가스가 침입할 염려가 없는 장소에 돌출시킬 것.

2. 방독면을 2개(유조부선에 있어서는 1개)이상 또는 산소호흡구를 1조이상 및 보호의, 호장장갑 기타의 보호기구를 2조(유조부선에 있어서는 1조)이상 비치할 것.

3. 하역중 작업자(선원을 제외한다)가 화물유펌프를 설치한 장소에 있는 경우에는 가스검정을 하여 그 장소내에 인체에 유해한 양의 가스가 없도록 조치하고 그 외부에 감독자를 배치할 것.

제214조(노출갑판상에 고정된 탱크에 적재하여 운송하는 인화성액체물질의 운송) 여객선 이외의 선박의 노출갑판 상에 고정된 탱크에 인화성액체물질을 적재하여 운송하는 경우에는 제215조 내지 제218조, 규칙 제146조 및 제152조의 규정에 따라야 한다.

제215조(탱크의 설치) ① 탱크의 고정은 다음 각호의 요건에 따라야 한다.

1. 제어장소, 거주장소 및 승정장소에서 적당히 떨어진 장소에 설치할 것.

2. 소화전, 측심관 및 공기관의 취급에 지장을 주지 아니하는 장소에 설치할 것.

3. 승무원의 통행을 방해하지 아니하는 장소에 설치할 것.

4. 탱크에 과도한 응력집중을 발생시키지 아니하는 견고한 지지대위에 설치할 것.

5. 탱크주위에는 탱크 및 선체의 보수점검을 하는데 필요한 여지를 남길 것.

② 탱크는 일광의 직사를 막기 위하여 적당히 차폐되어 있거나 온도상승에 의한 위험을 방지하기 위한 팽창트렁크, 살수 기타의 설비를 비치하여야 한다.

제216조(탱크의 구조등) 제201조 내지 제206조의 규정은 탱크의 구조등에 대하여 준용한다.

제217조(인화성액체물질의 운송) 규칙 제159조 내지 규칙 제162조, 제159조 및 제193조의 규정은 제214조의 규정에 따라 인화성액체물질을 운송하는 경우에 준용한다. < 개정 2006. 9. 13, 2012. 6. 7. >

제218조(방독면등의 비치) 제213조제2호의 규정은 제214조의 규정에 따라 인화성액체 물질을 운송하는 선박에 준용한다.

제 5 장   유해성 액체물질

제219조(탱크선에 의한 액체부식성물질의 운송) 탱크선의 탱크에 유해성액체물질로서 부식성물질(이하 이 절에서 "액체부식성물질"이라 한다)을 적재하여 운송하는 경우에는 제220조 내지 제224조의 규정에 따라야 한다.

제220조(탱크의 설치) 탱크선의 탱크의 설치는 다음 각호의 요건에 따른다.

1. 거주장소, 단정, 승정장소, 소화전등으로부터 떨어지고 승무원의 통행을 방해하지 아니하며 접근하기 쉬운 장소에 설치할 것.

2. 선수격벽의 전방 및 선미격벽의 후방에는 설치하지 아니할 것.

3. 화기 또는 열기의 위험이 없으며 통풍이 양호한 장소에 설치할 것.

4. 탱크에 과대한 응력집중을 발생하지 아니하는 견고한 지지대 위에 고정할 것.

5. 탱크 및 선체의 보수점검이 될 수 있도록 외판(이중저구조의 선박저부에 있어서는 내저판)으로 부터 600 밀리미터 이상, 늑골 및 늑판등 선체구조부재와의 사이에 380밀리미터 이상의 거리를 둘 것. 다만, 해양수산부장관이 선체구조등을 고려하여 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.10.31, 개정 2009.1.28>

6. 탱크가 관통하는 노출갑판의 부분은 풍우밀로 할 것.

제221조(탱크를 설치한 화물창) 탱크를 설치한 화물창은 다음 각호의 요건에 따라야 한다.

1. 기관실과의 사이의 격벽은 강선에 있어서는 가스밀구조의 것이고 목선에 있어서는 가스가 새어나오거나 연소방지를 위한 충분한 조치를 한 것일 것.

2. 당해 화물창내의 빌지가 기관실이외의 장소에 설치한 전용의 빌지펌프 기타의 배수설비에 의하여 배출되도록 하며 기관실에 유입하지 아니하도록 조치되어 있을 것.

3. 당해 화물창내의 전기설비는 가스 또는 액체에 의하여 침해되지 아니하도록 도장 기타의 예방수단을 한 것일 것.

제222조(직사광선의 차폐등) 탱크는 직사광선을 막기 위하여 적당하게 차폐되어 있거나 온도상승에 의한 위험을 방지하기 위한 살수장치 기타의 설비를 비치한 것이어야 한다.

제223조(표시) 탱크선에는 그 외부의 보기쉬운 장소에 당해 탱크선이 운송하는 액체부 식성물질의 품명 및 위험의 표시를 하여야 한다.

제224조(부착물의 식별) 탱크의 부착물은 액체 또는 가스 여부를 식별할 수 있도록 하여야 한다.

제 6 장   액체화학품폐기물의 해상 소각 삭제 < 2006. 9. 13 >

제225조(적용) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제226조(용어) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제227조(선체배치) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제228조(화물의 격납 및 소각로의 기준) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제229조(화물이송) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제230조(탱크의 통기장치) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제231조(화물탱크의 환경제어) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제232조(전기설비) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제233조(방화 및 소방) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제234조(화물구역 및 소각로 구역의 기계통풍장치) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제235조(계측 및 넘침제어) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제236조(인신보호) 삭제 < 2006. 9. 13 >

제 7 장   액체화학품폐기물의 운송

제237조(용어) 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “액체화학품폐기물”이라 함은 이 기준의 적용을 받는 하나 이상의 성분이 포함되거나, 이들 성분으로 오염된 물질 또는 혼합물로서 직접적인 사용이 예상되지 않고 해양 이외의 곳에서 투기, 소각 또는 기타의 다른 방법에 의한 처분을 위하여 산적운송되는 것을 말한다.

2. “지역횡단운송”이라 함은 2개 이상의 국가가 운송에 관계되는 경우, 한 국가의 관할권하에 있는 지역으로부터 다른 국가의 관할권하에 있는 지역이나 어떠한 국가의 관할권에도 속하지 아니하는 지역까지 또는 이 지역을 경유하여 폐기물을 해상운송하는 것을 말한다. [본조신설 95. 3. 9]

제238조(적용) 1. 이 장의 규정은 해상을 운항하는 선박에 의하여 산적액체화학품폐기물을 지역횡단 운송하는 것에 적용한다.

2. 이 장의 규정은 다음에 대하여는 적용하지 아니한다.

가. 1973년 선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약 및 1973년 선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약에 관한 1978년 의정서의 요건을 적용받는 선내 작업으로부터 나온 폐기물

나. 제6장에서 규정하는 액체화학품폐기물소각선에 의하여 운송되는 액체화학품폐기물

다. 방사성물질에 대하여 적용할 수 있는 규정의 적용을 받는 방사성물질을 포함하고 있거나 방사성물질로 규정되어 있는 물질, 용액 또는 혼합물 [본조신설 95. 3. 9]

제239조(적하허용) 폐기물의 지역횡단운송은 다음의 경우에 한하여 시작할 수 있다.

1. 원산지 국가의 권한있는 당국 또는 원산지 국가의 권한이 있는 당국을 통한 생산자 또는 수출자에 의해 최종 도착지의 국가에 통보가 된 경우

2. 원산지 국가의 권한이 있는 당국이 최종 도착항의 국가로부터 폐기물이 안전하게 소각되거나 또는 기타의 방법으로 안전하게 처분될 것이라는 서면동의를 접수하고, 운송의 권한을 주는 경우 [본조신설 95. 3. 9]

제240조(선내 비치서류) 액체화학품폐기물의 지역횡단운송에 종사하는 선박은 별표5 부록 특별요건 16.2에 규정한 서류에 추가하여 원산지 국가의 권한있는 당국이 발행한 폐기물의 운송에 관한 서류를 선내에 비치하여야 한다. [본조신설 95. 3. 9]

제241조(액체화학품폐기물의 분류) 산적운송되는 모든 액체화학품폐기물은 별표 5에 규정된 액체화학품  폐기물의 최저요건에 적합한 선박 및 탱크로 운반되어야 한다. 다만, 폐기물의 위험상 다음 각호의 요건에 따를 것을 요구하는 명백한 근거가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 형식 1 선박에 대한 운송요건

2. 그 물질 또는 혼합물의 경우 그 혼합물의 성분중 가장 큰 위험성을 가진 성분에 적용할 수 있는 이 기준의 추가요건 [본조신설 95. 3. 9]

제8장 보칙

제242조(재검토기한) 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 8월 9일까지로 한다.<신설 2009.8.10>

부     칙 <1993. 3.10>

① (시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

② (개조 및 도입선박에 대한 적용) 이 기준 시행일 이후 개조 및 도입되는 선박은 이 기준에 적합하여야 한다.

③ (현존 액체화학품운송선박에 대한 경과규정) 1986.6.30 이전에 건조된 액체화학품운송선박으로서 액체화학품운송선규칙(BCH Code)에 적합한 선박은 이 기준에 적합 한 것으로 본다.

④ (현존 액체화학품운송선박에 대한 경과규정) 이 기준 시행일 이전에 건조되었거나 건조에 착수한 액체화학품운송선박으로서 국내항행에 종사하는 선박은 1994년 7월 1일 부터는 이기준에 적합하여야 한다. 다만, 별표5의 품명란에 "D"로 표시된 물질만을 운송할 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ (현존 액화가스운송선박에 대한 경과규정) 이기준 시행일 이전에 건조된 액화가스 운송선박으로서 이 기준 시행일 현재 선박안전법에 의거 액화가스운송선박으로 검사를 받고 합격한 선박은 이 기준에 적합한 것으로 본다. 다만, 1986.7.1.이후에 건조된 액화가스운송선박으로서 국제항해에 종사하는 선박은 이 기준 시행일부터 이기준에 적합하여야 한다.

부     칙 <1995. 3. 9>

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

② (경과규정) 이 기준 시행일 이전에 건조되었거나, 건조에 착수한 액화가스운송선과 액체화학품산적운송선으로 종전 기준에 적합한 선박의 시설은 이 기준에 적합한 것으로 본다.

부     칙 <2002.10.19>

① (시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

② (현존선에대한 경과규정) 이 기준 시행일 이전에 건조되었거나, 건조에 착수한 액체화학품산적운송선 및 액화가스산적운송선으로 종전 기준에 적합한 선박의 시설은 이기준에 적합한 것으로 본다. 다만, 국제항해에 종사하는 액체화학품산적운송선박은 이 고시 시행일 이후 처음 도래하는 정기적 상가 검사시까지 제155조 제2항의 개정규정에 적합하여야 한다.

부     칙 <2006. 9. 13>

①(시행일) 이 기준은 2007년 1월 1일부터 시행한다.

②(국내항해에 종사하는 현존선의 적용시기에 대한 경과조치) 이 기준 시행일 전에 건조되었거나 이미 건조에 착수한 액체화학품산적운송선으로서 국내운송만 하는 선박의 경우 별표 5의 선형란 개정사항은 2012년 1월 1일부터 이를 적용한다.

③(개조 및 도입선박에 대한 적용) 이 기준 시행일 이후에 개조 또는 도입되는 선박은 이 기준에 적합하여야 한다.

부  칙(해양수산부고시 제2007-92호, 2007.10.31)

이 기준은 2007년 11월 4일부터 시행한다.

부  칙(국토해양부고시 제2008-117호, 2008.4.28)

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부     칙 <2009. 1. 28>

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과규정) 이 고시 시행일 이전에 건조되었거나 건조에 착수한 선박("현존선"이라 한다)이 종전의 기준에 적합한 경우에는 이 기준에 적합한 것으로 본다.

제3조(화물펌프실의 보호장치에 대한 경과조치) ①제2조의 규정에도 불구하고 2009년 1월 1일 전에  건조된 총톤수 500톤 이상의 선박은 제128조제5항 제1호, 제3호 및 제4호에서 각각 규정하고 있는 온도감지장치, 인화성증기농도 연속감시장치(가시가청의 경보가 펌프실 및 화물제어실에서만 동작하도록 되어 있는 경우도 인정할 수 있다) 및 빌지레벨감시장치는 2009년1월1일 이후 늦어도 2012년 1월 1일안에 첫 번째 입거일까지 설치해야 한다. 다만, 국제항해에 종사하지 아니하는 선박은 온도감지장치 및  빌지레벨감시장치를 설치하지 아니 할 수 있다.

②2009년 1월 1일 전에 건조된 총톤수 500톤 이상의 선박으로 인화성하한치의 30% 보다 높지 않은 설정치로 인화성증기농도 연속감시장치가 이미 설치되어 있는 경우는 이를 인정할 수 있다.

부  칙 <2009. 4. 10>

①(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

②(경과조치) 이 기준 시행일전에 건조되었거나 건조에 착수한 선박에 대한 적용일은 국제해상인명안전협약의 발효일을 준용한다.

③(화물펌프실의 보호장치에 대한 경과조치) 2002년 7월 1일 전에  건조된 총톤수 500톤 이상의 선박은 제207조의2 제1호, 제3호 및 제4호에서 각각 규정하고 있는 온도감지장치, 탄화수소 농도 연속감시장치(가시가청의 경보가 펌프실 및 화물제어실에서만 동작하도록 되어 있는 경우도 인정할 수 있다) 및 빌지레벨감시장치는 2002년 7월 1일 이후 늦어도 2005년 7월 1일안에 첫 번째 입거일까지 설치해야 한다. 다만, 2002년 7월 1일 전에 건조된 총톤수 500톤 이상의 선박으로 인화성하한치의 30% 보다 높지 않은 설정치로 탄화수소 농도 연속감시장치가 이미 설치되어 있는 경우는 이를 인정할 수 있다.

부칙<2009. 8. 10>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙<2012. 7. 6>

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙<2013.05.07>

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

〔별표 1〕<개정 2009. 1. 28>

액화가스 물질별 설비 등의 적용기준

품 명	유엔 번호	선형	독립형탱크 C의 요구	화물탱크환경제어	가스검지장치	액면계측장치	응급처치	특 별 요 건
아세트알데히드 (Acetaldehyde)	1089	2G	-	불활성화	F+T	C	300	14.4.3, 14.4.4, 17.4.1, 17.6.1
암모니아무수물 (Ammonia, anhydrous)	1005	2G	-	-	T	C	725	14.4.2, 14.4.3, 14.4.4, 17.2.1, 17.13
부타디엔 (Butadiene)	1010	2G	-	-	F	R	310	17.2.2, 17.4.2, 17.4.3, 17.6, 17.8
부탄(Butane)	1011	2G	-	-	F	R	310
부탄과 프로판혼합물 (Butane-propane mixtures)	1011 1078	2G	-	-	F	R	310
부틸렌(Butylenes)	1012	2G	-	-	F	R	310
이산화탄소(Carbon dioxide)	-	3G	필요	-	-	C	-
염소 (Chlorine)	1017	1G	필요	건조	T	I	740	14.4, 17.3.2, 17.4.1, 17.5, 17.7, 17.9, 17.14
디에텔에테르 * (Diethyl ether)	1155	2G	-	불활성화	F+T	C	330	14.4.2, 14.4.3, 17.2.6, 17.3.1, 17.6.1, 17.10, 17.11, 17.15
디메틸에테르 (Dimethyl ether)	-	2G/2PG	-	-	F+T	C	-
디메틸아민 (Dimethylamine)	1032	2G	-	-	F+T	C	320	14.4.2, 14.4.3, 14.4.4, 17.2.1
에탄(Ethane)	1961	2G	-	-	F	R	310
염화에틸(Ethyle chloride)	1037	2G	-	-	F+T	R	340
에틸렌(Ethylene)	1038	2G	-	-	F	R	310
산화에틸렌 (Ethylene oxide)	1040	1G	필요	불활성화	F+T	C	365	14.4.2, 14.4.3, 14.4.4, 14.4.6, 17.2.2, 17.3.2, 17.4.1, 17.5, 17.6.1, 17.16
산화에틸렌과 산화프로필렌의 혼합물(산화에틸렌의 함유율이 30%질량 이하인 것) * (Ethylene oxide-propylene oxide mixture with ethylene oxide(content of not more than 30% by weight)	2983	2G	-	불활성화	F+T	C	365	14.4.3, 17.3.1, 17.4.1, 17.6.1, 17.10, 17.11, 17.20
이소프렌 * (Isoprene)	1218	2G	-	-	F	R	310	14.4.3, 17.8, 17.10, 17.12
이소프로필아민 * (Isopropylamine)	1221	2G	-	-	F+T	R	310	14.2.2, 14.4.3, 17.2.4, 17.10, 17.11, 17.12, 17.17
메탄(LNG) (Methane)	1972	2G	-	-	F	C	620
메틸아세틸렌과 프로파디엔의혼합물 (Methyl acetylene-propadiene mixtures)	1060	2G	-	-	F	R	310	17.18
브름화 메틸 (Methyl bromide)	1062	1G	필요	-	F+T	C	345	14.4, 17.2.3, 17.3.2, 17.4.4, 17.5, 17.9
염화메틸(Methyl chloride)	1063	2G	-	-	F+T	C	340	17.2.3
모노메틸아민 * (Monomethylamine)	1036	2G	-	-	F+T	C	320	14.4.2, 14.4.3, 14.4.4, 17.2.1, 17.3.1, 17.10, 17.11, 17.12, 17.17
질소(Nitrogen)	2040	3G	-	-	O	C	620	17.19
펜탄(모든 이성질체) * (Pentanes(all isomers))	1265	2G	-	-	F	R	310	14.4.4, 17.10, 17.12
펜텐(모든 이성질체) * (Pentene(all isomers)	1265	2G	-	-	F	R	310	14.4.4, 17.10, 17.12
프로판(Propane)	1978	2G	-	-	F	R	310
프로필렌(Propylene)	1077	2G	-	-	F	R	310
산화프로필렌 * (Propylene oxide)	1280	2G	-	불활성화	F+T	C	365	14.4.3, 17.3.1, 17.4.1, 17.6.1, 17.10, 17.11, 17.20
냉매가스(Refrigerant gases)	-	3G	-	-	-	R	350
이산화황 (Sulphur dioxide)	1079	1G	필요	건조	T	C	635	14.4, 17.32, 17.4.1, 17.5, 17.7, 17.9
염화비닐(Vinyl chloride)	1086	2G	-	-	F+T	C	340	14.4.2, 14.4.3, 17.2.2, 17.2.3, 17.3.1, 17.6, 17.21
비닐에틸에테르 * (Vinyl ethyl ether)	1302	2G	-	불활성화	F+T	C	330	14.4.2, 14.4.3, 17.2.2, 17.31, 17.6.1, 17.8, 17.10, 17.11, 17.15
염화비닐리덴 * (Vinylidene chloride)	1303	2G	-	불활성화	F+T	R	340	14.4.2, 14.4.3, 17.2.5, 17.6.1, 17.8, 17.10 17.11
기타의 액화가스 물질	-	해양수산부장관이 인정한 것

[비 고]

1. 선형란의 적용은 다음과 같이 한다.

가. 1G는 [별표1]의 선형란에 1G로 표시된 화물을 운송하고자 하는 가스운반선으로서 화물의 누설을 방지하기 위하여 최고의 예방조치가 요구되는 1G형선을 말한다.

나. 2G는 [별표1]의 선형란에 2G로 표시된 화물을 운송하고자 하는 가스운반선으로서 화물의 누설을 방지하기 위하여 고도의 예방조치가 요구되는 2G형선을 말한다.

다. 3G는 [별표1]의 화물의 누설을 방지하기 위하여 보통의 예방조치를 필요로 하는 것으로 표시된 화물을 운송하고자 하는 가스운반선으로 3G형선을 말한다.

라. 2G형선에 의하여 운송할 수 있는 화물은 1G형선에 의하여 운송할 수 있다.

마. 3G형선에 의하여 운송할 수 있는 화물은 1G형선 또는 2G형선에 의하여 운송할 수 있다.

2. 가스검지장치란의 적용은 다음과 같이 한다.

가. F는 인화성가스 검지장치를 설치하는 것을 말한다.

나. T는 독성가스 검지장치를 설치하는 것을 말한다.

다. O는 산소농도계를 설치하는 것을 말한다.

라. F+T는 인화성 및 독성가스 검지장치를 설치하는 것을 말한다.

3. 액면계측장치란의 적용은 다음과 같이 한다.

가. I는 제73조제1항제1호의 규정에 의한 밀폐식 계측장치를 설치하는 것을 말한다.

나. C는 제73조제1항제1호 또는 제2호의 규정에 의한 밀폐식 또는 관통밀폐식 계측장치를 설치하는 것을 말한다.

다. R는 제73조제1항제1호, 제2호 또는 제3호의 규정에 의한 밀폐식, 관통밀폐식 또는 제한식 계측장치를 설치하는 것을 말한다.

4. 품명중 냉매가스는 다음에 표시하는 비독성 또한 비인화성가스를 말한다.

- 디클로로디플루오로메탄(1028)

- 디클로로모노플루오로메탄(1029)

- 디클로로테트라플로오로에탄(1958)

- 모노클로로디플루오로메탄(1018)

- 모노클로로테트라플루오로에탄(1021)

- 모노클로로트리플루오로메탄(1022)

5. 응급처치구분란은 국제해사기구가 채택한 국제해상위험물규칙(IMDG Code)의 부록에  수록된 응급처치요령표(MFAG Table)를 말한다.

6. 특별요건란의 번호는 [부록 1]의 번호를 적용한다.

7. * 표시 화물은 [별표5]에도 포함되어 있음.

[부록 1] 특별 요건(별표 1의 비고 6 관련)

1 일반 사항

1.6 정 의

1.6.5 “너비(B)”라 함은 선박의 중앙에 있어서 금속외판을 갖는 선박에서는 늑골의 외면에서 외면까지, 금속 이외의 재료의 외판을 갖는 선박에서는 선체의 외면에서 외면까지 측정한 최대 수평거리를 말한다.

1.6.20 “독립”이라 함은, 예를 들면, 한개의 관장치 또는 벤트장치가 다른 동일한 장치와 절대로 접속하지 않고 또한 기타 장치와의 접속을 가능하게 하는 어떠한 방법도 잠재적으로 갖지 아니하는 상태를 말한다.

1.6.32 “분리”라 함은, 예를 들면, 한개의 화물관장치 또는 화물벤트장치가 다른 화물관장치 또는 화물벤트장치와 접속하지 아니하는 상태를 말한다. 이 분리는 설계 또는 작동방법에 따라 이루어질 수 있다. 작동방법은 화물탱크 내에 사용하여서는 아니되며 또한 다음 방식 중 어느 것에 따라야 한다.

⑴ 짧은 관 또는 밸브를 떼어내고 관 끝에 맹판을 시공한다.

⑵ 2개의 스펙터클(Spectacle) 플랜지를 직렬로 배치하고 이들 2개의 스팩터클 플랜지 사이에 관내의 누설을 탐지하기 위한 장치를 설치한다.

14 인신보호

14.2 안전 장구

14.2.1 가스가 가득찬 구획에 사람이 들어가서 작업하기 위하여 제40조제1항에 규정하는 장구에 추가하여 완전히 갖추어진 2조 이상의 충분한 수의 안전장구를 비치하여야 한다.

14.4 개개의 화물에 대한 인신보호규정

14.4.3 적합하게 표시된 정화샤워 및 세면기는 갑판상의 편리한 장소에서 사용할 수 있어야 하며 또한 어떠한 주위환경에서도 조작이 가능하여야 한다.

14.4.5 해양수산관청이 인정하는 바에 따라 설계되고 장비된 거주구역 내에 하나의 구획을 설치하여 화물의 대량방출의 영향으로부터 승무원을 보호하여야 한다.

17 특별 규정

17.2 구조재료

통상 사용 중 화물에 노출될 가능성이 있는 재료는 가스의 부식반응에 견딜 수 있어야 한다. 또한 화물탱크 및 부속관장치, 밸브, 장비품 및 의장품의 구조재료로서 다음의 재료는 [별표 1]의 특별요건란에 정하는 화물에 사용하여서는 아니된다 :

17.2.1 수은, 동이나 동합금 및 아연 ;

17.2.2 동, 은, 수은, 마그네슘 및 기타의 금속아세틸리드 ;

17.2.3 알루미늄 및 알루미늄합금 ;

17.2.4 동, 동합금, 아연 또는 아연 도금강 ;

17.2.5 알루미늄 또는 동이나 이들의 합금 ;

17.2.6 동 및 1% 이상의 동을 함유하는 동합금.

17.3 독립형 탱크

17.3.1 화물은 독립형탱크로만 운반되어야 한다.

17.3.2 화물은 독립형탱크 형식 C로 운송하여야 하며, 본 부록의 제17항에 정하는 특히 위험성이 높은 화물은 보일오프가스를 처리하기 위한 어떠한 장치를 설치한 경우에도 화물격납설비는 고온측의 설계 주위온도에서 화물의 증기압에 견디는 것이어야 한다. 화물탱크의 설계압력은 모두 봉입압력 및 압력식 양하의 압력을 고려하여야 한다.

17.4 냉각장치

17.4.1 냉각장치는 제67조 제1항 제2호에 정하는 간접방식을 사용하여야 한다.

17.4.2 위험한 과산화물을 용이하게 생성하는 화물은 운송하는 선박에서는 재응축한 화물이 중합하는 액의 정체가 생기지 아니하도록 하여야 한다. 이것은 다음 어느 하나의 방법으로 행할 수 있다 :

⑴ 화물탱크 내에 응축기를 비치하는 제67조 제1항 제2호에 정하는 간접식의 사용 ;

⑵ 제67조 제1항 제1호 및 제3호에 정하는 직접 또는 혼합식의 사용 또는 화물탱크의 외부에 응축기를 비치한 제67조 제1항 제2호에 정하는 간접식의 사용 또한 어떠한 장소에 있어서도 액이 모이는 것을 피하도록 설계된 응축장치의 사용.

이것이 불가능할 경우에는 그 장소의 상방으로부터 중합 방지제를 첨가하여야 한다.

17.4.3 밸러스트항해를 사이에 두고 17.4.2와 같은 화물을 연속하여 운송하는 선박에서는 밸러스트항해 이전에 중합방지 처리가 되지 아니한 잔액을 제거하여야 한다.

다른 화물을 연속하여 운송하는 경우 재액화장치는 다른 화물을 적재하기 전에 완전히 배출하고 치환하여야 한다.

치환작업은 불활성가스 또는 적합성이 있을 경우에는 이와 다른 화물증기를 사용하여야 한다.  실시단계에는 선박의 장치 중에 중합체 또는 과산화물이 축적되지 아니하도록 하여야 한다.

17.5 갑판 화물관

지름이 75㎜를 넘는 화물관장치의 모든 맞대기용접 이음부는 100%의 방사선 시험을 하여야 한다.

17.6 증기 공간으로부터의 공기의 제거

공기는 적하전에 화물탱크 및 부속된 관장치로부터 공기를 제거하고 또한 적하중 및 그 후에 다음 중 어느 하나의 방법에 의하여 공기의 침입을 배제하여야 한다 :

⑴ 정압을 유지하기 위한 불활성가스의 도입. 불활성가스의 저장 또는 제조 용량은 통상의 사용상태에서의 필요량 및 도출밸브로부터의 누설량을 충분히 중단시킬 수 있어야 한다. 불활성가스 중의 산소함유량은 용적의 0.2%를 넘어서는 아니된다 ;

⑵ 항상 정압을 유지하는 화물온도의 제어.

17.7 습도제어

불연성으로서 물과 혼합하여 부식 또는 기타의 위험한 반응을 일으킬 우려가 있는 가스의 경우, 습도제어를 위하여 화물탱크는 적하전에 건조시켜야 하며, 또한 양하중에는 화물탱크의 부압을 방지하기 위하여 건조공기 또는 화물증기를 공급하여야 한다. 이 건조공기는 대기압에서의 노점이 -45℃ 이하의 공기로 하여야 한다.

17.8 중합방지

항해 중의 어떠한 경우에도 화물의 중합을 방지하도록 충분히 고려되어야 한다. 선박에는 화물의 제조자가 발행하는 다음 사항을 기재한 증서를 비치하여야 한다:

⑴ 첨가하여야 할 중합방지제의 명칭 및 양;

⑵ 중합방지제를 첨가한 일자 및 일반적으로 예상되는 유효기간;

⑶ 중합방지제에 영향을 미치는 온도제한;

⑷ 중합방지제의 유효기간을 초과하는 항해기간중의 조치방법.

17.9 고정식 독성가스 탐지장치

가스 채취관은 가스 안전장소에 설치하거나 관통시켜서는 아니된다.

제81조 제1항에 정하는 경보장치는 가스농도가 한계치에 도달한 경우 작동하는 것이어야 한다.

17.10 벤트 출구단의 플레임 스크린

화물탱크 벤트 출구단에는 이 장에 관련된 화물을 수송하는 경우 용이하게 교환할 수 있고 또한 효과적인 플레임 스크린 또는 승인된 안전 관두(Safety heads)를 비치하여야 한다. 플레임 스크린 및 안전관두의 설계상 화물증기의 동결(Freezing) 또는 악천후 조건하에서의 착빙(Icing)에 의한 이들 장치의 폐쇄의 가능성에 주의하여야 한다. 통상의 보호 스크린은 플레임 스크린을 제거한 후에 설치하여야 한다.

17.11 각 탱크의 최대 허용 화물량

본 부록 제17항에 관련된 화물을 수송하는 경우 화물량은 1탱크당 3,000㎥를 넘을 수 없다.

17.12 수중형 전동 화물펌프

수중형 전동기 구동펌프를 설치한 화물창의 증기공간은 인화성액체를 적하하기 전, 운송중 및 양하중 양(+)의 압력으로 불활성화 하여야 한다.

17.13 암모니아

17.13.1 암모니아(무수물)는 탄소망간강 또는 니켈강으로 만든 용기 또는 제조설비에 응력부식 균열을 발생시킬 수 있다. 이 균열 발생의 위험성을 최소화하기 위하여 17.13.2 내지 17.13.8의 규정의 대책을 적절히 따라야 한다.

17.13.2 탄소망간강이 사용되는 화물탱크, 제조용 압력용기 및 화물용 관장치는 규격 최소 항복응력이 355N/㎟를 초과하지 않고 실제 항복응력이 440N/㎟를 초과하지 않는 세립강(細粒鋼)으로 만들어야 한다. 다음의 구조적 또는 조작상의 대책 중 하나에 따라야 한다:

⑴ 규격최소 인장강도가 440N/㎟를 초과하지 아니하는 낮은 강도의 재료를 사용하여야 한다.

⑵ 화물탱크 등은 용접 후 응력제거 열처리를 하여야 한다.

⑶ 운송시의 온도는 -33℃의 비등점에 가까운 온도를 최대한 유지하여야 하며 어떠한 경우에도 -20℃를 초과하여서는 아니된다.

⑷ 암모니아는 0.1%w/w 이상의 수분을 함유하여야 한다.

17.13.3 높은 항복응력을 가지는 탄소망간강이 17.13.2의 규정에도 불구하고 사용될 경우 완성된 화물탱크 및 관장치 등은 용접 후 응력제거 열처리를 실시하여야 한다.

17.13.4 냉동설비 응축부의 제조용 압력용기 및 관장치는 17.13.1에 규정한 재료를 사용할 경우 용접후 응력제거 열처리를 실시하여야 한다.

17.13.5 용접봉의 인장강도와 허용응력의 특성은 최소 실제의 수치로서 탱크 또는 관장치 재료의 특성보다 커야 한다.

17.13.6 5%를 초과하는 니켈을 갖는 니켈강과 17.13.2 및 17.13.3의 요건에 적합치 않은 탄소망간강은 암모니아의 응력부식 균열에 영향을 받기 쉬우므로 이 제품의 운송용 용기 및 관장치로 사용하여서는 아니된다.

17.13.7 5% 이하의 니켈을 갖는 니켈강은 운송온도를 17.13.2(3)의 규정에 따른다면 사용할 수 있다.

17.13.8 암모니아의 응력부식 균열의 위험성을 최소화하기 위하여 2.5 ppm/w/w 미만의 용해산소량을 유지할 것을 권장한다. 이를 위한 최상의 방법은 다음 표에 운송온도 T의 함수로서 주어지는 값보다 작은 암모니아액을 탱크에 넣기 전에 탱크내의 평균산소량을 감소시키는 것이다.

운송온도 T(℃)	O2(% v/v)
-30 이하 -20 -10 0 10 20 30	0.90 0.50 0.28 0.16 0.10 0.05 0.03

중간온도의 산소 %는 보간법으로 구한다.

17.14 염 소

17.14.1 화물격납설비

⑴ 개개의 탱크의 용량이 600㎥를 넘어서는 아니되며, 화물탱크의 합계용량은 1,200㎥이하이어야 한다.

⑵ 탱크의 설계증기압은 13.5bar 이상이어야 한다. 또 17.3.2의 규정도 참조하여야 한다.

⑶ 상갑판상의 탱크 돌출부는 복사열에 대하여 보호되어야 한다.

이 보호장치는 화재로 파괴되지 아니하는 것이어야 한다.

⑷ 탱크에는 2개의 도출밸브를 설치하여야 한다. 탱크와 도출밸브 사이에는 적당한 재료를 가진 파열판을 설치하여야 한다. 이 파열판의 파열압력은 최소 13.5bar 이상인 탱크의 설계 증기압으로 설정되어 있는 도출밸브가 개방하는 압력보다 1bar 낮은 값이어야 한다. 파열판과 압력도출 밸브 사이의 스페이스는 엑세스 플로우밸브를 거쳐 압력계 및 가스탐지기에 연결되어야 한다. 통상 사용상태에 있어서 이 스페이스는 대기압 또는 대기압 부근의 압력으로 유지되어야 한다.

⑸ 도출밸브의 배출구는 선내 및 주위환경에 대한 위험이 최소가 되도록 배치하여야 한다. 도출밸브로부터의 누설은 가능한 한 가스농도를 감소시키는 흡수장치를 통하여야 한다. 도출밸브의 배기관은 선박의 선수부 전단의 갑판 위치에서 선외로 배출하도록 배치하여야 하며 또한 한쪽 현의 배기관이 항상 열려 있도록 기계적 연동장치로 좌현 또는 우현측의 어느 것이든지 선택할 수 있는 설비를 하여야 한다.

⑹ 해양수산관청은 염소를 해양수산관청이 정한 최대압력의 상태가 되도록 냉각하여 운송할 것을 요구할 수 있다.

17.14.2 화물관장치

⑴ 화물의 양하는 육상으로부터의 염소가스, 건조공기나 기타 인정할 수 있는 가스 또는 완전 잠수형펌프에 의하여 이루어져야 한다. 양하중의 탱크내 증기부의 압력은 10.5bar를 넘어서는 아니된다. 선내에 화물 양하용 압축기를 설치하는 것은 인정되지 아니한다.

⑵ 화물관장치의 설계압력은 21bar 이상이어야 한다. 화물관의 안지름은 100㎜이하이어야 한다. 관장치의 열에 의한 변형의 보상 방법으로서는 굽힘관만이 인정된다.

플랜지이음의 사용은 최소한으로 제한하고 또 사용할 경우에는 흠이음의 맞대기 용접식 플랜지의 것이어야 한다.

⑶ 화물관장치의 도출밸브는 흡수장치에 유도하여야 한다.

17.14.3 재 료

⑴ 화물탱크 및 화물관장치는 화물 및 온도가 보다 높은 운송조건에서도 -40℃의 온도에 적합한 강재로 만들어져야 한다.

⑵ 탱크는 열처리에 의한 응력제거를 하여야 하며 기계적인 응력제거는 이와 동등한 것으로 인정하지 아니한다.

17.14.4 각종 장치-안전설비

⑴ 선박에는 화물관장치와 화물탱크에 연결되는 염소 제거장치를 설치하여야 한다. 제거장치는 적절한 제거속도로서 합계 화물용량의 적어도 2%를 중화할 수 있어야 한다.

⑵ 화물탱크를 가스프리하는 경우 대기에 화물증기를 방출하여서는 아니된다.

⑶ 가스탐지장치는 용적비 1ppm의 염소 농도를 검출할 수 있는 것이어야 한다. 흡입단은 다음에 정하는 바에 따라 배치하여야 한다.

㈎ 화물창 구역의 저부 부근 ;

㈏ 안전밸브로부터 유도되는 관내 ;

㈐ 가스 흡수장치의 배출구 ;

㈑ 거주구역, 업무구역, 제어구역 및 기관구역의 통풍장치의 공기 흡입구 ;

㈒ 화물구역의 전단, 중앙부 및 후단(화물의 하역 및 가스프리시에만 사용함).

가스장치는 5ppm의 설정점에서 가시가청경보를 알리는 것이어야 한다.

⑷ 각 화물탱크에는 10.5bar의 압력에서 가청경보를 알리는 고압경보장치를 설치하여야 한다.

17.14.5 인신보호

제16절에 규정하는 외에 다음의 규정에도 적합하여야 한다 :

⑴ 14.4.5에 규정하는 폐쇄구역은 개방갑판 및 거주구역으로부터 쉽고 빨리 접근할 수 있고 가스의 침입을 방지하기 위하여 신속히 밀폐되어야 한다. 갑판 및 다른 거주구역에서 폐쇄구역에의 통행은 에어록을 통하여 이루어지는 것이어야 한다. 이 구역은 선박의 전 승무원이 거주하는데 충분한 크기로 하고 또  이 구역에는 4시간 이상 승무원이 거주하는데 충분한 신선한 공기를 공급할 수 있는 장치를 비치하여야 한다.

14.4.3의 규정에서 요구하는 제오샤워의 하나는 이 구역에 통행하기 위한 에어록의 부근에 배치하여야 한다.

⑵ 선내에는 압축기 및 공기병의 충전에 필요한 장치를 비치하여야 한다.

⑶ ⑴호에 정하는 폐쇄구역에는 산소치료기구를 1조 비치하여야 한다.

17.14.6 화물탱크의 적재제한

⑴ 제100조 제2호에서 인정되는 기준온도의 참작은 염소에 적용하여서는 아니된다.

⑵ 적하 후의 화물탱크내 증기공간의 염소가스 농도는 용적비 80% 이상이어야 한다.

17.15 디에틸 에테르/비닐 에틸 에테르

17.15.1 화물은 디프웰 펌프 또는 유압구동의 잠수펌프에 의하여서만 양하하여야 한다.

이들의 펌프는 축 글랜드에 대한 액체압력을 피하도록 설계된 형식의 것이어야 한다.

17.15.2 불활성가스에 의한 치환은 화물장치가 예정된 압력으로 설계되어 있을 경우 독립형 탱크형식 C로부터의 양하에 사용할 수 있다.

17.16 산화에틸렌

17.16.1 산화에틸렌의 운송에 대하여는 17.20의 규정을 적용하고 다음 규정은 보충 또는 완화규정으로서 적용한다.

17.16.2 갑판탱크는 산화에틸렌의 운송에 사용하여서는 안된다.

17.16.3 스테인리스강 416, 442 및 주철은 산화에틸렌 화물 격납설비 및 배관장치에 사용하여서는 아니된다.

17.16.4 적하전에 탱크를 완전하고도 유효하게 청소하고, 탱크 및 관련배관에는 이전의 화물의 흔적을 없애야 한다. 다만, 이전 화물이 산화에틸렌, 산화프로필렌 또는 이들 혼합물로 있는 경우는 제외한다.

스테인리스강 이외에 연강재 탱크 내에 암모니아가 있는 경우는 특별한 주의를 요한다.

17.16.5 산화에틸렌은 디프웰 펌프 또는 불활성가스장치에 의한 것으로만 양하하여야 한다. 펌프의 배치는 17.20.5 ⑶에 적합하여야 한다.

17.16.6 산화에틸렌은 냉각상태로만 운송하고 30℃ 미만의 온도를 유지하여야 한다.

17.16.7 압력도출밸브는 5.5bar(게이지압력) 이상 압력으로 설정하여야 한다. 최대설정압력은 해운관청에 특별히 승인을 받아야 한다.

17.16.8 17.20.15에 규정된 질소가스의 보호패딩은 화물탱크의 가스구역의 질소의 농도가 항상 용적의 45%보다 적어서는 안된다.

17.16.9 적하 전과 화물탱크가 에틸렌 옥사이드의 액체 및 기체상태를 내용물로 할때는 항상 화물탱크는 질소로 불활성화하여야 한다.

17.16.10 17.20.17 및 제37조에 의해 요구된 물분무장치는 화물격납설비를 포함하여 화재시 자동으로 작동되어야 한다.

17.16.11 투하설비는 제어할 수 없는 자기반응 사고시 에틸렌옥사이드의 비상배출을 행하기 위해 설치되어야 한다.

71.17 이소프로필아민 및 모노에칠아민

1.6.32에 규정된 바에 따라 관장치를 설치하여야 한다.

17.18 메틸 아세틸렌-프로파디엔 혼합물

17.18.1 메틸 아세틸렌-프로파디엔 혼합물은 수송을 위하여 적절하게 안정화되어야 한다. 또한 냉각 중의 온도 및 압력의 상한치는 혼합물에 따라 정하여야 한다.

17.18.2 안정화된 조성한도의 허용 예 :

⑴ 혼합물 1

㈎ 최대의 메틸 아세틸렌에 대한 프로파디엔의 질량비가 3 : 1 ;

㈏ 메틸 아세틸렌 및 프로파디엔의 양쪽을 혼합한 농도의 최대치가 65몰 퍼센트 ;

㈐ 프로판, 부탄 및 이소 부탄을 혼합한 농도의 최소치가 24몰 퍼센트이고 또 적어도 몰기준으로 그 ⅓은 부탄류이고 ⅓이 프로판일 것 ;

㈑ 프로필렌 및 부타디엔을 혼합한 농도의 최대치가 10몰 퍼센트.

⑵ 혼합물 2

㈎ 메틸 아세틸렌 및 프로파디엔을 혼합한 농도의 최대치가 30몰 퍼센트 ;

㈏ 메틸 아세틸렌의 농도의 최대치가 20몰 퍼센트 ;

㈐ 프로파디엔의 농도의 최대치가 20몰 퍼센트 ;

㈑ 프로필렌의 농도의 최대치가 45몰 퍼센트 ;

㈒ 부타디엔 및 브틸렌류를 혼합한 농도의 최대치가 2몰 퍼센트 ;

㈓ 포화 C4 탄화수소의 농도의 최소치가 4몰 퍼센트 ;

㈔ 프로판의 농도의 최소치가 25몰 퍼센트.

17.18.3 기타의 조성은 그 혼합물의 안전성을 해운관청에 제시하고 승인되었을 경우 인정된다.

17.18.4 메틸 아세틸렌-프로파디엔 혼합물을 운송하는 선박은 제67조 제1항 제2호에 정한 간접식 냉각장치를 비치하여야 한다. 이에 대신하여 간접냉각장치를 비치하지 아니한 선박은 조성에 따른 압력 및 온도제한 하에서 직접증기 압축의 냉각장치를 사용할 수 있다.

17.18.2의 조성은 다음의 상태로 하여야 한다 :

⑴ 운전중의 증기의 온도 60℃이상 및 증기의 게이지압력 17.5bar를 넘지 아니하고 또한 압축기를 연속하여 운전하고 있는 동안에 그속에 증기가 체류하지 아니하는 압축기.

⑵ 각 압축단계로 부터의 배출관 또는 왕복형압축기의 같은 단계에서의 각 실린더는 다음의 것을 비치하여야 한다 :

㈎ 60℃ 이하의 설정온도에서 작동하는 2개의 차단스위치 ;

㈏ 17.5bar 이하에서 작동하는 설정압력의 차단스위치 ;

㈐ 18.0bar 이하에서 도출하도록 설정한 도출밸브.

⑶ 17.18.4⑵㈐에서 요구되는 도출밸브는 다음에 적합한 마스트로 통기하여야 하며, 압축기의 흡입관으로 도출하여서는 아니된다 :

㈎ 화물탱크에 장비되는 각 압력도출밸브의 배기는 벤트장치에 유도하여야 한다. 이 벤트장치는 가스를 상방으로 방출하고 해당 장치내에 물 또는 눈이 들어갈 염려가 없는 구조로 하여야 한다. 벤트출입구의 높이는 노출갑판상 B/3 또는 6m중 큰 것 이상으로 하고 작업구역 및 전후부 통행로상 6m 이상으로 하여야 한다.

㈏ 화물탱크의 압력도출밸브의 벤트출구는 가장 가까운 공기흡입구 또는 거주구역, 업무구역 및 제어장소 또는 기타의 가스안전구역에의 개구로부터 적어도 B 또는 25m 중 작은 것 이상의 거리에 설치하여야 한다. 선박의 길이가 90m 미만인 경우 해운관청은 보다 작은 값을 인정할 수 있다. 화물격납설비에 연결된 기타의 모든 벤트의 출구는 가장 가까운 공기 흡입구 또는 거주구역, 업무구역 및 제어장소 또는 기타의 가스안전장소의 개구로부터 적어도 10m의 거리에 설치하여야 한다.

㈐ 벤트관장치에는 액체가 고일 염려가 있는 장소에 드레인 배출설비를 하여야 한다. 압력도출밸브 및 관장치는 어떠한 경우에도 압력도출밸브의 내부 또는 그 부근에 액체가 고이지 아니하도록 배치하여야 한다.

㈑ 벤트의 츨구에는 이물질의 침입을 방지하기 위하여 적절한 보호망을 설치하여야 한다.

⑷ 고압스위치 또는 고온스위치가 작동하였을 경우의 화물 제어장소 및 조타실에서의 가청는 경보기.

17.18.5 화물 냉각장치를 포함한 메틸 아세틸렌-프로파디엔 혼합물을 적재하는 탱크의 관장치는 기타 탱크의 관 및 냉각장치로부터 완전히 분리되어야 한다. 메틸 아세틸렌-프로파디엔 혼합물을 적재하는 탱크의 관장치가 독립되어 있지 아니할 경우, 요구되는 관장치의 분리는 그 장소에 스플피스, 밸브 또는 기타 관 요소를 제거하고 맹 플랜지를 부착시켜야 한다. 모든 액체, 증기, 벤트장치 및 통상의 불활성가스 공급관 장치와 같이 접속할 염려가 있는 기타의 연결부는 분리되어야 한다.

17.19 질 소

구조재료 및 방열재 등과 같은 보조적인 의장품은 화물장치의 각 부가 저온으로 되기 때문에 응축 및 농축에 의한 높은 산소 농도의 영향에 견딜 수 있어야 한다.

응축이 생길 염려가 있는 장소에는 통기에 대하여 고산소분위기층이 형성되지 아니하도록 충분한 고려를 하여야 한다.

17.20 산화프로필렌 및 산화에틸렌/산화프로필렌 혼합물(중량비 30% 이하의 산화에틸렌을 혼합한 것)

17.20.1 이 규정에 따라 운송하는 제품은 아세틸렌을 포함하지 않아야 한다.

17.20.2 ⑴ 화물탱크가 완전히 세정되지 아니한 경우 이 제품들과 중합 접촉반응하는 것으로 알려진 다음과 같은 화물을 전에 운반하였던 탱크는 운송하여서는 아니된다 :

㈎ 무수 암모니아 및 암모니아수용액 ;

㈏ 아민류 및 아민용액 ;

㈐ 산화성 물질(예를 들면 염소).

⑵ 적하 전에 전회의 화물이 산화프로필렌 또는 산화에틸렌과 산화프로필렌의 혼합물인 경우를 제외하고 탱크 및 관련 배관으로부터 전회 화물의 모든 적재를 제거하기 위하여 탱크를 완전하고 실효있게 세정하여야 한다.

스테인리스강 이외의 강재탱크로서 암모니아를 운송할 경우에는 특별히 주의하여야 한다.

⑶ 어떠한 경우에 있어서도 이 제품들의 존재로 인하여 위험한 상태를 일으킬 염려가 있는 산 또는 알칼리성 물질의 잔재가 남아 있지 아니한 것을 확인하기 위하여 적절한 시험 및 검사를 하고 탱크 및 관련장치 내의 세정효과를 확인하여야 한다.

⑷ 탱크는 녹의 침전물을 포함한 불순물 및 육안으로 볼 수 있는 구조결함의 제거를 확실히 하기 위하여 이 제품들의 적재 전에 검사되어야 한다.

화물탱크가 계속적으로 이 제품들을 수송하는 경우 검사는 2년을 넘지 아니하는 간격으로 행하여야 한다.

⑸ 이 제품등을 수송하는 탱크는 강 또는 스테인리스강재의 것이어야 한다.

⑹ 이 제품들을 적재한 탱크는 탱크 및 관련배관장치를 세정 또는 퍼징에 의하여 철저히 세척한 후 다른 화물의 적재에 사용될 수 있다.

17.20.3 ⑴ 모든 밸브, 플랜지 및 부속장치는 이 제품들의 사용에 적합한 형식의 것으로 강, 스테인리스강 또는 해양수산관청에 의하여 승인된 재질로 제조되어야 한다.

승인을 받기 위하여 제조 전에 모든 재료의 화학성분을 해양수산관청에 제출하여야 한다. 밸브의 디스크 또는 디스크 표면, 밸브시트 및 기타의 마모부분은 크롬을 11% 이상 포함하는 스테인리스 강재의 것이어야 한다.

⑵ 개스킷은 이 제품들의 자연 발화온도를 저하시키든가, 산화프로필렌과 반응 또는 용해하지 아니하는 재료로서 또한 내화성 및 충분한 기계적 강도를 가지는 재료로서 제작되어야 한다. 물질과의 접촉면은 폴리테트라플루오르에틸렌(PTFE) 또는 그것과 동등한 불활성 안전도를 가진 재료이어야 한다.

해양수산관청은 나선형으로 감긴 PTFE 또는 같은 종류의 불소를 화합시킨 플리머를 코팅한  것을 인정할 수 있다.

⑶ 방열재 및 패킹을 사용할 경우에는 이 제품들의 자연발화온도를 저하시키든지, 산화프로필렌과 반응하든지 또는 용해하지 아니하는 재료로 하여야 한다.

⑷ 다음의 재료는 이 제품들의 격납설비에 있어서 패킹 개스킷 및 이와 유사의 사용목적에는 일반적으로 적절하지 않으며 또한 해양수산관청의 승인을 받기 전에 시험할 필요가 있다. :

㈎ 이 제품들과 접촉하는 것에 대하여 네오프렌 또는 천연고무 ;

㈏ 석면 또는 석면류의 결합물 ;

㈐ 석면과 같은 마그네슘 산화물을 함유하는 재료.

17.20.4 주입 및 배출관은 탱크저부 또는 모든 흡입웰 밑바닥에서 100㎜ 까지 연장하여야 한다.

17.20.5 ⑴ 이 제품들은 대기중에 탱크의 벤트가 되지 않는 방법으로 하역되어야 한다. 탱크에 적하 중에 증기를 육상으로 환류시키는 경우 이 제품들의 격납장치에 결합된 증기 환류장치는 다른 격납장치로부터 독립시켜야 한다.

(2) 양하작업중 화물탱크의 압력은 0.07bar 아상으로 유지하여야 한다.

⑶ 화물은 디프웰 펌프, 유압작동 잠수펌프 또는 불활성가스 치환법만에 의하여 양하가 허용된다. 각 화물펌프는 펌프로부터의 양하관이 폐쇄 또는 다른 방법으로 봉쇄된 경우 이 제품들이 심하게 발열하지 아니하도록 배치하여야 한다.

17.20.6 이 제품들을 수송하는 탱크는 다른 물질을 수송하는 탱크로부터 독립하여 환기되어야 한다. 탱크를 대기 중에 개방하는 일 없이 적재물의 시료를 채취할 수 있는 설비를 하여야 한다.

17.20.7 이 제품들의 이송에 사용되는 화물호스에는 “산화알킬렌전용”이라고 표시되어야 한다.

17.20.8 화물창 구역은 이 제품들을 감시할 수 있어야 한다. 또한, 독립형탱크 형식 A 및 B로 둘러 싸인 화물창 구역은 불활성화하고 산소의 양을 감시할 수 있어야 한다. 이 구역에 포함하는 산소는 2% 이하로 유지되어야 한다. 또한, 농도측정을 위하여 휴대용 검지기를 비치하여야 한다.

17.20.9 육상의 배관과 분리하기 전에 액체 및 증기관내 압력은 적재용 헤더에 설치된 적절한 밸브를 통하여 배출하여야 한다. 이들 관내의 증기 및 액체는 대기 중에 방출하여서는 아니된다.

17.20.10 탱크는 적하, 수송 및 양하시에 예상되는 최대압력을 고려하여 설계하여야 한다.

17.20.11 설계증기게이지압 0.6bar 미만의 산화프로필렌 운송탱크 및 설계증기게이지압 1.2bar 미만의 산화에틸렌/산화프로필렌 혼합물 운송탱크는 화물을 참고온도 이하로 유지하기 위한 냉각장치 설비를 갖추어야 한다. 기준온도는 제100조 제1호에 따른다.

17.20.12 압력도출밸브의 설정압력은 게이지압 0.2bar 이상으로 하여야 하며 독립형탱크형식 C로서 산화프로필렌과 산화물을 운송시는 게이지압 7.0bar 이하, 산화에틸렌/산화프로필렌 혼합물 운송시는 게이지압 5.3bar 이하로 조정하여야 한다.

17.20.13 ⑴ 이 제품들을 적재하는 탱크의 배관장치는 빈탱크를 포함하여 다른 모든 탱크의 배관장치 및 모든 화물압축기로부터 완전히 분리시켜야 한다. 이 제품들의 적재하는 탱크의 배관장치가 1.6.20에서 정의된 것과 같이 독립하고 있지 아니할 경우, 요구된 배관분리는 스풀피스, 밸브 또는 다른 배관부분의 제거 및 이들 부분에의 맹플랜지의 설치에 의하여 실시되어야 한다. 이들 분리의 요구는 모든 액체 및 증기벤트관장치 및 공통의 불활성가스 공급관과 같은 접속가능한 것에 대하여 적용된다.

⑵ 이 제품들은 해양수산관청에 의하여 승인된 화물취급 계획에 따라서만 수송할 수 있다. 각각의  적재예정계획은 화물취급계획의 별책에 명기되어야 한다. 화물취급계획은 전체의 화물관장치 및 상기의 관분리 요구에 따라 필요하게 되는 맹플랜지의 설치위치를 표시하여야 한다. 승인된 화물취급계획의 사본의 일부를 선내에도 보관하여야 한다.

적합증서는 승인된 화물취급계획의 참조를 포함하여 이서하여야 한다.

⑶ 이 제품들은 적재하기 전에 요구되는 관의 분리가 실시된 것을 증명하는 증서는 해운관청 이 인정한 기관으로부터 취득하고 또한 선내에 보관하여 두어야 한다.

맹플랜지와 관장치 플랜지간의 각각의 결합은 맹플랜지를 부주의로 인하여 제거되지 아니하도록 보증하기 위하여 기관의 대표자에 의하여 와이어 및 실(Seal)로 봉쇄되어야 한다.

17.20.14 각 화물탱크의 최대허용 적재율은 각 적재온도 및 최대 표준온도에 대응하여 해양수산관청에 의하여 승인된 리스트상에 표시되어야 한다. 그 리스트의 사본은 선장에 의하여 영구적으로 선내에 비치하여야 한다.

17.20.15 화물은 질소가스와 같은 적절한 보호패딩이 이루어진 조건하에서 운송되어야 한다. 자동 질소공급장치는 냉각장치의 작동불량시 또는 통상 상태에서 물질의 온도가 저하하는 경우 탱크압력이 0.07bar 이하로 떨어지지 아니하도록 설치하여야 한다. 자동압력 조절에 필요한 질소가 선상에 비치되어 상업용 순수한 품질의 질소(99.9% 용적비)가 충전되어야 한다. 감압밸브를 통하여 화물탱크와 연결하는 질소병은 여기서 말하는 자동화의 목적에 적합하다.

17.20.16 화물탱크내 증기부에서 산소량이 적하 전 및 후에 있어서 2%(용적비) 이하인 것을 확인하기 위하여 시험 하여야 한다.

17.20.17 충분한 용량의 물분무장치가 적하 매니폴드 및 탱크돔과 제품취급에 관련된 노출갑판상의 관장치 주위를 효율적으로 보호할 수 있어야 한다.

관 및 노즐의 배치는 1분간 10ℓ/㎡의 비율로 균일하게 분포할 수 있어야 한다. 물분무장치는 설치장소 및 원격에서 수동조작 가능하고 또한 그 배치는 어떠한 누설화물도 씻어버릴 수 있는 것이어야 한다. 물분무장치에 물을 공급하는 펌프의 원격시동장치 및 이 물분무장치에 부착된 통상 페쇄되어 있는 밸브의 원격조종장치는 그 화물구역의 외부의 적절한 위치에 거주구역에 인접하게 배치되어야 하며 보호되는 구역의 화재 발생시 즉시 접근하여 조작할 수 있어야 한다. 추가로 대기온도상 가능한 경우 노즐을 연결하는 호스는 적하 및 양하작업 중에 즉시 사용할 수 있도록 연결되어야 한다.

17.21 염화비닐

염화비닐의 중합이 중합방지제를 첨가하므로서 방지할 수 있을 경우에는 17.8의 규정을 적용한다. 중합방지제를 첨가하지 않을 경우 또는 첨가하여도 충분한 효과가 얻어지지 아니할 경우에는 17.6의 목적으로 사용하는 불활성가스의 산소농도를 0.1% 이하로 하여야 한다. 적하 개시 전에 탱크 및 관장치로부터 불활성가스의 시료를 채취하여 분석하여야 한다. 염화비닐을 운송할 경우 탱크내는 연속화물 운송사이의 밸러스트 항해를 포함하여 정압을 유지하여야 한다.

[별표 2] <개정 2008.4.28>

설계온도가 0℃ 이상의 화물탱크 (제23조 관련)

항  목

요           건

화 학 성 분

탄소망간 ;

킬드강(단, 두께가 20mm를 넘는 것은 세립킬드강)

한국공업규격 『용접구조용 압연강재』나 『압력용기 강판』의 규격에 적합한 것 또   는 이것과 동등 이상의 것일 것

열 처 리

노멀라이징 또는 담근질 및 템퍼링

시    험

1. 인장시험

항복응력의 최소치는 410N/㎟를 넘어서는 아니된다.

2. 충격시험

시험편의 두께(mm)	시험온도(℃)
20 이하	0
20을 넘고 40 이하	-20

종 류	시험편의 채취방향	최소평균 흡수에너지값(J)
판 재	횡	27 이상
형 재	종	41 이상

가. 시험편의 크기는 10㎜ X 10㎜를 기준으로 한다.

나. 시험편의 수는 3개로 한다.

다. 시험편중 2개가 최소평균 흡수에너지값 미만인 경우 또는 시험편중 1 개가 최소       평균 흡수에너지값의 70%미만인 경우에는 불합격으로 한다. 다만, 동일 로트에       서 다시 채취한 3개의 시험편에 대하여 추가시험을 하고 6개의 시험편의 흡수에       너지의 평균치가 최소흡수에너지값 이상이고, 동시에 해당 시험편중 최소평균        흡수에너지값 보다 작은 시험편의 수가 2개이하이고 최소평균흡수에너지값의         70% 미만인 시험편의 수가 1개 이하이면 전부 합격으로 한다.

비 고 : 이 표에 따르기 어려운 강재에 대하여는 해양수산관청이 정하는 바에 따른다.

[별표 3] <개정 2008.4.28>

(1) 설계온도가 0℃ 미만 -55℃ 이상의 화물탱크 및 2차 방벽

(제23조 및 제24조 관련)

항  목

요           건

두 께

화학성분

25mm 이하

탄소망간강 ; 킬드강, 알루미늄처리 세립킬드강

화학성분(레이들 분석) (%)
C	Si	Mn	P	S
0.16이하	0.10이상 0.50이하	0.70이상 1.60이하	0.035이하	0.035이하

열 처 리

노멀라이징 또는 담근질 후 템퍼링

시    험

충격시험

시험온도는 설계온도보다 5℃ 낮은 온도 또는 -20℃ 중 낮은 온도

종 류	시험편의 채취방향	흡수에너지의 평균치(J)
판 재	횡	27 이상
형 재	종	41 이상

가. 시험편의 크기는 10㎜ × 10㎜를 기준으로 한다.

나. 시험편의 수는 3개로 한다.

다. 시험편중 2개가 최소평균 흡수에너지값 미만의 경우 또는 시험편중 1 개가 최소       평균흡수에너지값의 70%미만인 경우에는 불합격으로 한다. 다만, 동일 로트에        서 다시 채취한 3개의 시험편에 대하여 추가시험을 하고 6개의 시험편의 흡수에       너지의 평균치가 최소흡수에너지값 이상이고, 동시에 해당 시험편중 최소평균        흡수에너지값 보다 작은 시험편의 수가 2개이하이고 최소평균흡수에너지값의         70% 미만인 시험편의 수가 1개 이하이면 전부 합격으로 한다.

비 고 : 이 표에 따르기 어려운 강재에 대하여는 해양수산관청이 정하는 바에 따른다.

(2) 설계온도가 -55℃ 미만 -165℃ 이상의 화물탱크 및 2차 방벽

(제23조 및 제24조 관련)

항  목

요           건

두 께

화학성분

열처리 및

시험

25mm 이하

설계온도(℃)	화 학 성 분	열 처 리	충격시험온도(℃)
-60 이상	1.5% 니켈강	노멀라이징	-65
-65 이상	2.25% 니켈강	노멀라이징 또는 노멀라이 징 및 템퍼링	-70
-90 이상	3.5% 니켈강	노멀라이징 또는 노멀라이 징 및 템퍼링	-95
-105 이상	5% 니켈강	노멀라이징 또는 노멀라이 징 및 템퍼링	-110
-165 이상	9% 니켈강	2회 노멀라이징 및 템퍼링 또는 담금질 및 템퍼링	-196
	오스테나이트계 스테인리스강(한국공업규격 SUS304,304L,316,316L,321 및 347)	고용화 열처리	-196
	알루미늄합금(한국공업규격)	어니일링	-
	오스테나이트 Fe-Ni합금(36% 니켈강)	적절한 방법

충격시험

종 류	시험편의 채취방법	흡수에너지의 평균치(J)
판 재	횡	27 이상
형 재	종	41 이상

가. 시험편의 크기는 10㎜ × 10㎜를 기준으로 한다.

나. 시험편의 수는 3개로 한다.

다. 시험편중 2개가 최소평균 흡수에너지값 미만인 경우 또는 시험편중 1 개가 최소       평균흡수에너지값의 70%미만인 경우에는 불합격으로 한다. 다만, 동일 로트에        서 다시 채취한 3개의 시험편에 대하여 추가시험을 하고 6개의 시험편의 흡수에       너지의 평균치가 최소흡수에너지값 이상이고, 동시에 해당 시험편중 최소평균        흡수에너지값 보다 작은 시험편의 수가 2개이하이고 최소평균흡수에너지값의         70% 미만인 시험편의 수가 1개 이하이면 전부 합격으로 한다.

비 고 : 이 표에 따르기 어려운 강재에 대하여는 해양수산관청이 정하는 바에 따른다.

[별표4]  <개정 2008.4.28>

선체구조용의 강재 (제25조 관련)

선체구조의(설계) 온도(℃)	강판의 등급 및 사용할 수 있는 두께의 최대치(mm)
	A	B	D	E	AH	DH	EH
0 이상(제25조 제2 항의 구조재료) -5 이상(제25조제 2항의 구조재료)	통 상 의 두 께
-5 이상	15	25	30	50	25	45	50
-10 이상	X	20	25	50	20	40	50
-20 이상	X	X	20	50	X	30	50
-30 이상	X	X	X	40	X	20	40
-30 미만	해양수산관청이 정하는 바에 따른다.

비고 : " X " 는 사용할 수 없는 강재의 등급을 말한다.

[별표 5] <개정 2009. 1. 28>

액체화학품 물질별 설비등의 적용기준

품 명	오염분류	위험성	선형	탱크형식	통기장치	환경제어	전기설비			계측장치	가스 검지 장치	소화제등	호흡 및 눈의 보호	구분	특 별 요 건
							분류	그룹	인화점 >60℃
아세트산 (Acetic acid)	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	F	A	Yes		15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9
아세트산 무수물 (Acetic anhydride)	Z	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	A	Yes		15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 5.11.7, 15.11.8, 15.19.6
아세터클로르 (Acetochlor)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
아세톤 시아노히드린 (Acetone cyanohydrin)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	Yes	밀폐	T	A	Yes		15.13, 15.12, 15.17, 15.18, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
아세토니트릴 (Acetonitrile)	Z	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	A	불요		15.12, 15.19.6
아세토니트릴(저순도) (Acetonitrile(Low purity grade))	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	F-T	AC	불요		15.12.3, 15.12.4, 5.19.6
대두, 옥수수 및 해바라기유 정제 유산혼합물 Acid oil mixture from soyabean, corn (maize) and sunflower oil refining	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	YES	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
아크릴아미드용액 Acrylamide solution (50% or less)	Y	S/P	2	2G	개방	불요			NF	C	불요	불요	불요		15.12.3, 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.2.9
아크릴산 (Acrylic acid)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	A	불요		15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.2.9
아크릴로니트릴 (Acrylonitrile)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIB	No	밀폐	F-T	A	Yes		15.12, 15.13, 15.17, 15.19
아크릴로니트릴-스틸렌 공중합체와 폴리에테르 폴리올의 혼합물 (Acrylonitrile-Styrene copolymer dispersion in polyether polyol)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6
아디포니트릴 (Adiponitrile)	Z	S/P	3	2G	제어	불요		IIB	Yes	제한	T	A	불요		16.2.9
알라클로르(농도가 90%이상) (Alachlor technical(90% or more))	X	S/P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AC	불요		15.19.6, 16.2.9
알코올(C9-C11)폴리(2.5-9) 에톡실레이트 (Alcohol(C9-C11) poly(2.5-9) ethoxylate)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.9
알코올(C6-C17)(2차)폴리(3-6)에톡실레이트 (Alcohol(C6-C17) (secondary) poly(3-6) ethoxylates)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9
알코올(C6-C17)(2차)폴리(7-12)에톡실레이트 (Alcohol(C6-C17) (secondary) poly(7-12) ethoxylates)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
알코올(C12-C16)폴리(1-6) 에톡실레이트 (Alcohol(C12-C16) poly(1-6) ethoxylates)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9
알코올(C12-C16)폴리(20+) 에톡실레이트 (Alcohol(C12-C16) poly(20+) ethoxylates	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
알코올(C12-C16)폴리(7-19) 에톡실레이트 (Alcohol(C12-C16) poly(7-19) ethoxylates	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9
알코올(C13+) (Alcohols(C13+))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.9
알콜(C8-C11), 1차, 선형 및 본질적 선형 (Alcohols(C8-C11), primary, linear and essentially linear)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요		15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
알콜(C12-C13), 1차, 선형 및 본질적 선형 (Alcohols(C12-C13), primary, linear and essentially linear)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	No	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
알콜(C14-C18), 1차, 선형 및 본질적 선형 (Alcohols(C14-C18), primary, linear and essentially linear)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6
알칸(C6-C9) (Alkanes(C6-C9))	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
이소- 및 시클로-알칸 (C10-C11) (Iso-and cyclo-alkanes (C10-C11))	Y	P	3	2G	제어	불요	-	-	No	제한	F	A	불요		15.19.6
이소-및 시클로-알칸(C12+) (Iso-and cyclo-alkanes (C12+))	Y	P	3	2G	제어	불요	-	-	No	제한	F	A	불요
n-알칸(C10+) (n-Alkanes(C10+))	Y	P	3	2G	제어	불요	-	-	No	제한	F	AB	불요		15.19.6
알카릴 폴리에테르 (Alkaryl polyethers(C9-C20))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6
알케닐 아미드 Alkenyl (C11+) amide	X	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
알케닐(C16-C20) 숙신산 무수물 (Alkenyl(C16-C20) succinic anhydride)	Z	S/P	3	2G	제어	불요			Yes	밀폐	T	불요	Yes		15.12, 15.17, 15.19
톨루엔 알킬 아크릴레이트-바이닐피라딘 공중합체 Alkyl acrylate-vinylpyridine copolymer in toluene	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6, 16.2.9
알킬라릴 포스페이트 혼합물 (디페닐 톨릴 포스페이트 40% 초과, 오르토이성질체 0.02% 미만) (Alkylaryl phosphate mixtures (more than 40% Diphenyl tolyl phosphate, less than 0.02% ortho-isomers))	X	S/P	1	2G	제어	불요	T1	IIA	Yes	밀폐	T	ABC	불요		15.12, 15.17, 15.19
알킬화된(C4-C9) 간섭 페놀 (Alkylated(C4-C9) hindered phenols)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	BD	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
알킬벤젠, 알킬리단, 알킬리덴 혼합물(각각 C12-C17) (Alkylbenzene, alkylindane, alkylindene mixtures (each C12-C17))	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
알킬벤젠증류물 추출물 (Alkyl benzene distillation bottoms)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6
알킬벤젠 혼합물 (톨루엔 50%이상) (Alkylbenzene mixtures (containing at least 50% of toluene))	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	밀폐	F-T	ABC	불요		15.12, 15.17, 15.19.6
알킬(C3-C4) 벤젠 (Alkyl(C3-C4) benzenes)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
알킬(C5-C8) 벤젠 (Alkyl(C5-C8) benzenes)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
알킬(C9+) 벤젠 (Alkyl(C9+) benzenes)	Y	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AB	불요
알킬(C11-C17) 벤젠 술포닉산 Alkyl(C11-C17) benzene sulphonic acid	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6
알킬벤젠 술포닉산, 나트륨염용액 Alkylbenzene sulphonic acid, sodium salt solution	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요		16.2.9, 15.19.6, 16.2.6
알킬(C12+) 디메틸아민 (Alkyl(C12+) dimethylamine)	X	S/P	1	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	BCD	Yes		15.12, 15.17, 15.19
알킬 디티오카바메이트 (C19-C35) (Alkyl dithiocarbamate (C19-C35))	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
알칼디티오티아디졸 (C6-C24) (Alkyldithiothiadiazole (C6-C24))	Y	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6
알킬 에스테르 공중합체 (C4-C20) (Alkyl ester copolymer (C4-C20))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
알킬(C8-C10)/(C12-C14): (40% 이하/60% 이상) 폴리글루코사이드 용액(55%이하) (Alkyl(C8-C10)/(C12-C14): (40% or less/60% or more) polyglucoside solution (55% or less))	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	불요	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
알킬(C8-C10)/(C12-C14): (60% 이상/40% 이하) 폴리글루코사이드 용액(55%이하) (Alkyl (C8-C10)/(C12-C14) :(60% or more/40% or less) polyglucoside solution(55% or less))	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	불요	불요		16.2.9, 16.2.6
알킬(C7-C9) 니트레이트 Alkyl(C7-C9) nitrates	Y	S/P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 15.20, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
알킬(C7-C11) 페놀 폴리(4-12) 에톡시레이트 Alkyl(C7-C11) phenol poly(4-12) ethoxylate	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
알킬(C8-C40) 페놀 설파이드 (Alkyl(C8-C40) phenol sulphide)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요
방향족화합물용제에 녹아있는 알킬(C8-C9) 페닐아민 (Alkyl (C8-C9) phenylamine in aromatic solvents)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
알킬(C9-C15) 페닐 프로폭실레이트 (Alkyl (C9-C15) phenyl propoxylate)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요
알킬(C8-C10)/(C12-C14): (50%/50%) 폴리글루코사이드 용액(55% 이하) (Alkyl (C8-C10)/(C12-C14): (50%/50%) polyglucoside solution(55% or less))	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	불요	불요		16.2.9, 16.2.6
알킬(C12-C14) 폴리글루코사이드 용액(55% 이하) (Alkyl (C12-C14) polyglucoside solution(55% or less))	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	불요	불요		15.19.6, 16.2.9
알킬(C8-C10) 폴리글루코사이드 용액(65% 이하) (Alkyl (C8-C10) polyglucoside solution (65% or less))	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	불요	불요		16.2.6
알킬(C10-C20, 포화 및 불포화된 것) 포스파이트 (Alkyl(C10-C20, saturated and unsaturated) phosphite)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
페놀의 알킬 술포닉 산 (Alkyl sulphonic acid ester of phenol)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6
알릴알코올 (Allyl alcohol)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIB	No	밀폐	F-T	A	Yes		15.12, 15.17, 15.19
염화알릴 (Allyl chloride)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	F-T	A	Yes		15.12, 15.17, 15.19
황산알루미늄 용액 (Aluminium sulphate solution)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
2-(2-아미노에톡시) 에탄올 2-(2-Aminoethoxy) ethanol	Z	S/P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AD	불요		15.19.6
아미노에틸디에타놀라민/ 아미노에틸에타놀라민용액 Aminoethyldiethanolamine/ Aminoetylethanolamine solution	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
아미노에틸 에탄올아민 (Aminoethyl ethanolamine)	Z	S/P	3	2G	개방	불요	T2	IIA	Yes	개방	불요	A	불요
N-아미노에틸피페라진 N-Aminoethylpiperazine	Z	S/P	3	2G	제어	불요			Yes	제한	T	A	불요		15.19.6, 16.2.9
2-아미노-2-메틸-1-프로판올 (2-Amino-2-methyl-1-propanol)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
암모니아 수용액(28% 이하) (Ammonia aqueous(28% or less))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	제한	T	ABC	Yes
인산암모늄수소 용액 (Ammonium hydrogen phosphate solution)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
암모늄 리그노술포네이트용액 (Ammonium lignosulphonate solutions)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
질산암모늄 용액(93% 이하) (Ammonium nitrate solution(93% or less))	Z	S/P	2	1G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		15.2, 15.11.4, 15.11.6, 15.18, 15.19.6, 16.2.9
암모늄 폴리인산염 용액 (Ammonium polyphosphate solution)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
황화암모늄 용액 (Ammonium sulphate solution)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
황화암모늄 용액(45% 이하) (Ammonium sulphide solution(45% or less))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F-T	A	Yes		15.12, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.6.2,
암모늄 티오황산용액 (60% 이하) (Ammonium thiosulphate solution(60% or less))	Z	P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		16.2.9
아세트산아밀(모든 이성질체) (Amyl acetate(all isomers))	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	16.6.3
n-아밀 알코올 (n-Amyl alcohol)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요		15.19.6
아밀 알코올, 일차 (Amyl alcohol, primary)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요
sec-아밀 알코올 (sec-Amyl alcohol)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요
tert-아밀 알코올 (tert-Amyl alcohol)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요
tert-아밀 메틸 에테르 (tert-아밀 메틸 에테르)	X	P	2	2G	제어	불요	T3		No	제한	F	A	불요		15.19.6
아닐린 (Aniline)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	Yes	밀폐	T	A	불요		15.12, 15.17, 15.19
아릴 폴리올레핀(C11-C50) (Aryl polyolefins(C11-C50))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
항공용 알킬레이트 (C8 파라핀 및 이소파라핀으로 비등점이 95-120℃) * (Aviation alkylates(C8 paraffins and iso-paraffins BPT95-120℃)	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	B	불요	P	15.19.6
장쇄알카릴슬폰산바륨(C11-C50) (Barium long chain(C11-C50) alkaryl sulphonate)	Y	S/P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AD	불요		15.12.3, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
벤젠 및 벤젠이 10% 이상 포함된 혼합물 (Benzene and mixtures having 10% benzene or more) (i)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	밀폐	F-T	AB	불요		15.12.1, 15.17, 15.19.6, 16.2.9
벤젠 술포닐 염화화합물 Benzene sulphonyl chloride	Z	S/P	3	2G	제어	불요			Yes	제한	T	AD	불요		15.19.6, 16.2.9
벤젠트리카르복실산, 트리옥틸 에스테르 Benzenetricarboxylic acid, trioctyl ester	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6
벤젠트리카르복실산, 트리옥틸 에스테르 (Benzenetricarboxylic acid, trioctyl ester)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6
아세트산 벤질 (Benzyl acetate)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P
벤질 알코올 (Benzyl alcohol)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P
염화벤질 (Benzyl chloride)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	Yes	밀폐	T	AB	Yes		15.12 15.13, 15.17, 15.19
브레이크액혼합물 폴리(2-8) 알킬렌(C2-C3) 글리콜/폴리알킬렌(C2-C10) 모노알킬(C1-C4) 에테르 와 붕산에스테르 (Brake fluid base mix: Poly(2-8)alkylene(C2-C3) glycols/Polyalkylene(C2-C10) monoalkyl(C1-C4) ethers and their borate esters)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요
브로모클로르메탄 (Bromochloromethane)	Z	S/P	3	2G	제어	불요			NF	제한	T	불요	불요
부틴 올리고머 (Butene oligomer)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
아세트산부틸(모든 이성질체) (Butyl acetate(all isomers))	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
아크릴산부틸(모든 이성질체) (Butyl acrylate(all isomers))	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIB	No	제한	F-T	A	불요		15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
tert-부틸 알코올 (tert-Butyl alcohol)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요
부틸아민(모든 이성질체) (Butylamine(all isomers))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	F-T	A	Yes		15.12, 15.17, 15.19.6
부틸벤젠(모든 이성질체) (Butylbenzene(all isomers))	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
프탈산 벤질부틸 (Butyl benzy1 phthalate)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6
부티르산부틸(모든 이성질체) (Buty1 butyrate(all isomers))	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
부틸/데실/세틸/메타아크릴산 에이코실의 혼합물 (Buty1/Decy1/Cety1/Eicosyl methacrylate mixture)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	제한	불요	AD	불요		15.13, 16.6.1, 16.6.2, 15.19.6
부틸렌 글리콜 (Butylene glycol)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
산화 1,2-부틸렌 (1,2-Butylene oxide)	Y	S/P	3	2G	제어	불활성	T2	IIB	No	제한	F	AC	불요		15.8.1 ~ 15.8.7, 15.8.12, 15.8.13, 15.8.16, 15.8.17, 15.8.18, 15.8.19, 15.8.16, 15.8.17, 15.8.18, 15.8.19, 15.19.6
n-부틸에테르 (n-Buty1 ether)	Y	S/P	3	2G	제어	불활성	T4	IIB	No	제한	F-T	A	불요		15.4.6, 15.12, 15.19.6
메타크릴산 부틸 (Bytyl methacrylate)	Z	S/P	3	2G	제어	불요		IIA	No	제한	F-T	AD	불요		15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
프로피온산 n-부틸 (n-Butyl Propionate)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
부틸알데히드(모든 이성질체) (Butyraldehyde(all isomers))	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F-T	A	불요		15.19.6
부티르산 (Butyric acid)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			Yes	제한	불요	A	불요		15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6
감마-부티로락톤 (gamma-Butyrolactone)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6
탄화칼슘슬러리 (Calcium carbonate slurry)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요
수산화칼슘슬러리 (Calcium hydroxide slurry)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
하이포아염소산 칼슘 용액 (15% 이하) (Calcium hypochlorite solution(15% or less)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	제한	불요	불요	불요		15.19.6
하이포아염소산 칼슘 용액 (15% 초과) (Calcium hypochlorite solution(more than 15%)	X	S/P	1	2G	제어	불요			NF	제한	불요	불요	불요		15.19, 16.2.9
리그노술포네이트칼슘용액 (Calcium lignosulphonate solutions)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
장쇄알카릴칼슘(C11-C50) (Calcium long-chain alkaryl sulphonate(C11-C50)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
장쇄알킬페네이트칼슘(C5-C10) (Calcium long-chain alkyl(C5-C10) phenate)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
장쇄알킬페네이트칼슘(C11-C40) (Calcium long-chain alkyl(C11-C40) phenate)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6. 16.2.6
황화장쇄알킬페네이트칼슘 (C8-C40) (Calcium long-chain alkyl phenate sulphide (C8-C40))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
장쇄알킬살리실염화칼슘 (C13+) (Calcium long-chain alkyl salicylate(C13+))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6
질산칼슘/질산마그네슘/ 염화칼륨용액 (Calcium nitrate/Magnesium nirate/Potassium chloride solution)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
엡실론-카프로락탐(용융상 또는 수용액) (epsilon-Caprolactam(molten or aqueous solutions))	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
석탄산오일 (Carbolic oil)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	밀폐	F-T	A	불요		15.12, 15.19.6, 16.2.9
이황화탄소 (Carbon disulphide)	Y	S/P	2	1G	제어	주입+불활성	T6	IIC	No	밀폐	F-T	C	Yes		15.3, 15.12, 15.19
사염화탄소 (Carbon tetrachloride)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	밀폐	T	불요	Yes		15.12, 15.17, 15.19.6
캐슈너트 쉘유(미가공) Cashew nut shell oil(untreated)	Y	S	2	2G	제어	불요			Yes	제한	T	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
파마자유 Castor oil	Y	S/P	2 (k)	SG	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.9.6, 16.2.6, 16.2.9
메타크릴산세틸/메타크릴산 에이코실 혼합물 (Cetyl/Eicosyl methacrylate misture)	Y	S/P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AD	불요		15.13, 16.6.1, 16.6.2, 15.19.6, 16.2.9
염소산화 파라핀류(C10-C13) (Chlorinated paraffins(C10-C13))	X	P	1	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19, 16.2.6
염소산화 파라핀류(C14-C17) (염소 50% 이상과 C13 1% 이하 또는 더 짧은 체인) (Chlorinated paraffins (C14-C17)(with 50% chlorine or more, and less than 1% C13 or shorter chains))	X	P	1	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19
클로로아세트산(80% 이하) (Chloroacetic acid(80% or less))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	밀폐	불요	불요	불요		15.11.2, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.19, 16.2.9
클로로벤젠 (Chlorobenzene)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	F-T	AB	불요		15.19.6
클로로포름 (chloroform)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			NF	제한	T	불요	Yes		15.12, 15.19.6
클로로히드린(정제하지 않은 것) (chlorohdrins(crude))	Y	S/P	2	2G	제어	불요		IIA	No	밀폐	F-T	A	불요		15.12, 15.19
4-클로로-2-메틸렌옥시아세트산 디메틸아민염 용액 (4-chloro-2-methylphenoxyacetic acid, dimethylamine salt solution)	Y	P	2	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		16.2.9
o-클로니트로벤젠 (o-Chloronitrobenzene)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	밀폐	T	ABD	불요		15.12, 15.17, 15.18, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
1-(4-클로로페닐)-4,4-디메틸-펜탄-3-one) (1-(4-Chlorophenyl)-4,4- dimethyl-pentan-3-one)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	ABD	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
2-또는 3-클로로프로 피온산 (2- or 3-chloropro- pincnic acid)	Z	S/P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 16.2.9
클로로술폰산 (Chlorosuipnonic acid)	Y	S/P	1	2G	제어	불요			NF	밀폐	T	불요	Yes		15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12, 15.16.2, 15.19
m-클로로톨루엔 (m-Chlorotoluene)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	F-T	AB	불요		15.19.6
o-클로로톨루엔 (o-Chlorotoluene)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	F-T	AB	불요		15.19.6
p-클로로톨루엔 p-Cholorotoluene)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	F-T	AB	불요		15.19.6, 16.2.9
클로로톨루엔(혼합 이성질체) (Chlorotoluenes (mixed isomers))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	F-T	AB	불요		15.19.6
염화콜린 용액 (Choline chloride solutions)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
시트르산 (70% 이하) (Citric acid (70% or less))	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
콜타르 (Coal tar)	X	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	Yes	제한	불요	BD	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
콜타르 나프타 용제 (Coal tar naphtha solvent)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F-T	AD	불요		15.19.6, 16.2.9
콜타르피치(용융상태) (Coal tar pitch(molten))	X	S/P	2	1G	제어	불요	T2	IIA	Yes	제한	불요	BD	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
코코아버터 (Cocoa butter)	Y	S/P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
야자유 Coconut oil	Y	S/P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
지방산야자 유 Coconut oil fatty acid	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
(지방산 야자유 메틸 에스테르) Coconut oil fatty acid methyl ester	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
장연쇄(C17+) 알케이노산구리염 (Copper salt of long chain (C17+) alkanoic acid)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
옥수수유 Corn Oil	Y	S/P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6 16.2.9
면실유 Cotton seed oil	Y	S/P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
크레오소트(콜타르) (Creosote(coal tar))	X	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	Yes	제한	T	AD	불요		15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
크레솔(모든 이성질체) (Cresols(all isomers))	Y	S/P	2	2G	개방	불요	T1	IIA	Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.9
크레실산, 석탄산으로 분해되지 않은 것 (Cresylic acid, dephenolized)	Y	S/P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6
크레졸산 나트륨염 용액 (Cresylic acid sodium salt solution)	Y	S/P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	No	불요		15.19.6, 16.2.9
크로톤알데히드 (Crotonaldehyde)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIB	No	제한	F-T	A	Yes		15.12, 15.17, 15.19.6
1.5.9-시클로도데카트리엔 (1.5.9-Cyclododecatriene)	X	S/P	1	2G	제어	불요			Yes	제한	T	A	불요		15.13, 15.19, 16.6.1, 16.6.2
시클로헵탄 * (Cycloheptane)	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
시클로헥산 * (Cyclohexane)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9
시클로헥산올 (Cyclohexanol)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.9
시클로헥산온 (Cyclohexanone)	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	A	불요		15.19.6
시클로헥산온, 시클로헥산올 혼합물 (Cyclonhexanone, Cyclohexanol mixture)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			Yes	제한	F-T	A	불요
아세트산 시클로헥실 (Cyclohexy1 acetate)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
시클로헥실아민 (Cyclohexylamine)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F-T	AC	불요		15.19.6
1.3-시클로펜타디엔 이합체(용융상) (1,3-Cyclopentadiene dimer(molten))	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
시클로펜탄 * (Cyclopentane)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
시클로펜텐 (Cyclopentene)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
p-시멘 * (p-Cymene)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
데카히드로나프탈렌 (Decahydronaphthalene)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요		15.19.6
데칸산 (Decanoic acid)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
마 (Decene )	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
아크릴산 데실 (Decy1 acrylate)	X	S/P	1	2G	개방	불요	T3	IIA	Yes	개방	불요	ACD	불요		15.13, 15.19, 16.6.1, 16.6.2
데실 알코올(모든 이성질체) (Decyl alcohol(all isomers))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9(e)
디클로시테트라하이드로사이언핀 이산화물 (Decyloxytetrahy drothiophene dioxide)	X	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	제한	T	A	불요		15.19.6, 16.2.9
디아세톤 알코올 (Diacetone alcohol)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요
디알킬(C8-C9) 디페닐아민 (Dialkyl(C8-C9) diphenylamines)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요
디알킬(C7-C13)프탈레이트 (Dialkyl(C7-C13) phthalates)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6
디브로모메탄 (Dibromomethane)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	제한	T	불요	불요		15.12.3, 15.19
디부틸아민 (Dibutylamine)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	ACD	불요		15.19.6
인산염 수소 디부틸 (Dibutyl hydrogen phosphonate)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9
2, 6-다이-더트-부틸페놀 (2, 6-Di-tert-butylphenol)	X	P	1	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABCD	불요		15.19, 16.2.9
프탈산 디부틸 (Dibutyl phthalate)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
디클로로벤젠(모든 이성질체) (Dichlorobenzen(all isomers))	X	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	Yes	제한	T	ABD	불요		15.19.6
3,4-디클로르-1-부텐 (3,4-Dichloro-1-butene)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F-T	ABC	Yes		15.12.3, 15.17, 15.19.6
1,1-디클로로에탄 1,1-Dichloroethane	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	A	Yes		15.19.6
디클로로에틸 에테르 (Dichloroethy1 ether)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	A	불요		15.19.6
1, 6-디클로헥산 (1, 6-Dichlorohexane)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	T	AB	불요		15.19.6
2.2‘-디클로로이소프로필에테르 (2.2‘-dichloroisopropy1 ehter)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	제한	T	ACD	불요		15.12, 15.17, 15.19
디클로메탄 (Dichloromethane)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	Yes	제한	T	No	불요		15.19.6
2.4-디클로로페놀 (2.4-dichlprophenol)	Y	S/P	2	2G	제어	건조			Yes	제한	T	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
2, 4-디클로로피노시아세트산, 디에타놀라민염 용역 (2, 4-Dicholrophenoxyacetic acid, diethanolarnine salt solution)	Y	S/P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	No	불요		15.19.6, 16.2.9
2, 4-디클로로피노시아세트산, 디에타놀라민염 용역(70% 이하) (2, 4-Dicholrophenoxyacetic acid, diethanolarnine salt solution(70% or less))	Y	S/P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	No	불요		15.19.6, 16.2.9
2, 4-디클로로피노시아세트산, 트리소프로파놀라민염 용액 (2, 4-Dicholrophenoxyacetic acid, triisopropanolarnine salt solution)	Y	S/P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	No	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
1.1-디클로로프로판 (1.1-Dichloropropane)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	F-T	AB	불요		15.12, 15.19.6
1.2-디클로로프로판 (1.2-dichloropropane)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	F-T	AB	불요		15.12, 15.19.6
1,3-디클로로프로판 (1,3-Dichloropropane)	X	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	F-T	AB	Yes		15.12, 15.17, 15.18, 15.19
디클로로프로펜/디클로로프로판 혼합물 (Dichloropropene/Dichloropropane mixtures)	X	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F-T	ABD	Yes		15.12, 15.17, 15.18, 15.19
2, 2-디클로로프로피온사 (2, 2-Dichloropropionic acid)	Y	S/P	3	2G	제어	Dry			Yes	제한	불요	A	불요		15.11.2, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9
디에탄올아민 (Diethanolamine)	Y	S/P	3	2G	개방	불요	T1	IIA	Yes	개방	불요	A	불요		16.2.6, 16.2.9
디에틸아민 (Diethylamine)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	A	Yes		15.12, 15.19.6
디에틸아미노에탄올 (Diethylaminoethanol)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	AC	불요		15.19.6
2, 6-디에틸아닐린 (2, 6-Diethylaniline)	Y	S/P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	BCD	불요		15.19.6, 16.2.9
디에틸벤젠 * (Diethylbenzene)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
디에틸렌 글리콜 디부틸 에테르 (Diethylene glycol dibutyl ether)	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요
디에틸렌 글리콜 디에틸 에테르 (Diethylene glycol diethyl ether)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요
프랄산 디에틸렌 글리콜 (Diethylene glycol phthalate)	Y	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6
디에틸렌트리아민 (Diethylentriamine)	Y	S/P	3	2G	개방	불요	T2	IIA	Yes	개방	불요	A	불요
디에틸렌트리아민펜타아세트산, 펜타나트륨염용액 (Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt solution)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요
디에틸에테르 * (Diethyl ether)	Z	S/P	2	1G	제어	불활성	T4	IIB	No	밀폐	F-T	A	Yes		15.4, 15.14, 15.19
아디프산 디-(2-에틸헥실) (Di-(2-ethlhexyl) adipate	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6
프랄산 디에틸 (Diethyl phthalate)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P
황산 디에틸 (Diethy1 sulphate)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	밀폐	T	A	불요		15.19.6
비스페놀 A 디글리시딜 에테르 (Diglycidyl ether of bisphenol A)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
비스페놀 F 디글리시딜에테르 (Diglycidyl ether of bisphenol F)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6
디헵틸 프탈레이트 (Diheptyl phthalate)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6
아디프산 디-n-헥실 (Di-n-hexyl adipate)	X	P	1	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19
디헥실 프탈레이트 (Dihexyl phthalate)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6
디이소부틸아민 (Diisobutylamine)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	F-T	ACD	불요		15.12.3, 15.19.6
디이소부틸렌 (Diisobutylene)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
디이소부틸 케톤 (Diisobutyl ketone)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
프탈산 디이소부틸 (Diisobutyl phthalate)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6
아디프산 디이소노닐 (Diisononyl adipate)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
디이소옥틸 프탈산 (Diisooctyl phthalate)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6
디이소프로판올아민 (Diisopropanolamine)	Z	S/P	3	2G	개방	불요	T2	IIA	Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
디이소프로필아민 (Diisopropylamine)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	F-T	A	Yes		15.12, 15.19
디이소프로필벤젠 (모든 이성질체) (Diisopropylbenzene (all isomers))	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6
디이소 프로필나프탈렌 (Diisononylnaphthalene)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
N,N-디메틸아세트아미드 (N,N-Dimethylacetamide)	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ACD	불요		15.12, 15.17
N.N-디메틸아세트아미드 용액(40% 이하) (N.N-Dimethylacetamide solution(40% or less))	Z	S/P	3	2G	제어	불요			Yes	제한	T	B	불요		15.12.1, 15.17
아디프산 디메틸 (Dimetyl adipate)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9
디메틸아민 용액(45% 이하) (Dimethylamine solution (45% or less))	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	ACD	불요		15.12, 15.19.6
디에틸아민 용액(45% 초과 55% 이하) (Dimethylamine solution (greater than 45% but not greater than 55%))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F-T	ACD	Yes		15.12, 15.17, 15.19
디에틸아민 용액(55% 초과 65% 이하) (Dimethylamine solution (greater than 55% but not greater than 65%))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F-T	ACD	Yes		15.12, 15.14, 15.17, 15.19
N.N-디메탈시클로헥실아민 N.N-dimethylcyclohesylamine	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	F-T	AC	불요		15.12, 15.17, 15.19.6
디메틸 디설파이드 (Dimethyl disulphide)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F-T	B	불요		15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
N,N-디메틸도데실아민 (N,N-Dimethyldodecylamine)	X	S/P	1	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	B	불요		15.19
디메틸에탄올아민 (Dimethylethanolamine)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	F-T	AD	불요		15.19.6
디메틸포름아미드 (Dimethylformamide)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	AD	불요		15.19.6
글루타르산 디메틸 (Dimethy1 glutarate)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P
인산 수소 디메틸 (Dimethyl hydrogen phosphite)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			Yes	제한	T	AD	불요		15.12.1, 15.19.6
디메틸 옥탄산 (Dimethyl octanoic acid)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	16.2.6, 16.2.9
프탈산 디메틸 (Dimethyl phthalate)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	16.2.9
디메틸폴리실록산 (Dimethylpolysiloxane)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6
2,2-디메틸프로판-1, 3-디올 (용융상 또는 용액) (2,2-Dimethylpropane-1,3-diol (molten or solution))	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요
숙신산 디메틸 (Dimethyl succinate)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	16.2.9
디니트로톨루엔(용융상) (Dinitrotoluene(molten))	X	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	밀폐	T	A	불요		15.12, 15.17, 15.19, 15.21, 16.2.6, 16.2.9, 16.6.4
프탈산 디노닐 (Dinonyl phthalate)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
디옥틸 프탈레이트 (Dioctyl phthalate)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6
1,4-디옥산 (1,4-dioxane)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIB	No	밀폐	F-T	A	불요		15.12, 15.19, 16.2.9
디펜텐 (Dipentene)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
디페닐 (Diphenyl)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	B	불요	P	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
디페닐아민(용융상) (Diphenylamine(molten))	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	BD	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
디페닐아민, 2.2.4-드리메틸펜던과의 반응제품 (Diphenylamine, reaction product with 2.2.4-Trimethylpentene)	Y	S/P	1	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19, 16.2.6
디페닐아민즈, 알킬레이티드 (Diphenylamines, alkylated)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
디페닐/디페닐 에테르 혼합물 (Diphenyl/Diphenyl ether mixtures)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	B	불요	P	15.19.6, 16.2.9
디페닐 에테르 (Diphenyl ehter)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9
디페닐 에테르/디페닐 페닐 에테르 혼합물 (Diphenyl ether/Dipheny1 phenyl ether mixture)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9
디페닐메탄 이시안산염 (Diphenylmethane diisocyanate)	Y	S/P	2	2G	제어	Dry	-	-	Yes (a)	밀폐	T(a)	ABC(b)D	불요		15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
디페닐올 프로판-에피클로로히드린 수지 (Diphenylol propane-epichlorohydrin resins)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
디-n-프로필아민 (Di-n-propylamine)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	F-T	A	불요		15.12.3, 15.19.6
디프로필렌 글리콜 (Dipropylene glycol)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
증류수지유 (Resin oil, distilled )	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	No	밀폐	F-T	ABC	불요		15.12, 15.17, 15.19.6
디티오카바메이트 에스테르(C7-C35) (Dithiocarbamate ester (C7-C35))	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AD	불요		15.19.6, 16.2.9
아디프산 디트리데실 (Ditridecyl adipate)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6
프랄산 디트리데실 (Ditridecyl phthalate)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
프탈산 디운데실 (Diundecyl phthalate)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
도데칸(모든 이성질체) (Dodecane(all isomers))	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요		15.19.6
tert-도데칸에티올 (tert-Dodecanethiol)	X	S/P	1	2G	제어	불요			Yes	밀폐	T	ABD	Yes		15.12, 15.17, 15.19
도데센(모든 이성질체) (Dodecene(all isomers))	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6
도데실알코올 (Dodecy1 alcohol)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9
도데실아민/테드라도실아민혼합물 Dodecylamine/Tetradec ylamine mixture	Y	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	제한	T	AD	불요		15.19.6, 16.2.9
도데실벤젠 (Dodecylbenzene)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요
도테실 다이페닐 에테르 이황산 용액 (Dodecyl diphenyl ether disulphonate solution)	X	S/P	2	2G	개방	No			NF	개방	불요	No	불요		15.19.6, 16.2.6
도데실 하이드록시프로필 설파이드 (Dodecyl hydroxypropyl sulphide)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
메타크릴산 도테실 (Dodecyl methacrylate)	Z	S/P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.13
도데실/메타크릴산 옥타데실 혼합물 (Dodecyl/Octadecyl methacrylate (mixture))	Y	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.13, 15.19.6, 16.2.6, 16.6.1, 16.6.2
도데실/메타크릴산 펜타데실 혼합물 (Dodecyl/Pentadecyl methacrylate mixture)	Y	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.13, 15.19.6, 16.2.6, 16.6.1, 16.6.2
도데실 페놀 (Dodecyl phenol)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.6
도데실 자일렌 (Dodecyl Xylene)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6
굴착용 브라인(아연염 함유) (Drilling brines (containing Zinc salts))	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	불요	불요	P	15.19.6
굴착용 브라인(브롬화 칼슘 용액, 염화 칼슘 용액과 염화 나트륨 용액 포함) (Drilling brines, including: calcium bromide solution, calcium chloride solution and sodium chloride solution)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
에피클로로히드린 (Epichlorohydrin)	Y	S/P	2	2G	제어	불요		IIB	No	밀폐	F-T	A	Yes		15.12, 15.17, 15.19
에탄올아민 (Ethanolamine)	Y	S/P	3	2G	개방	불요	T2	IIA	Yes	개방	F-T	A	불요		16.2.9
아세트산 2-에톡시에틸 (2-Ethoxyethyl acetate)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
에톡시레이티드 장쇄(C16+) 알킬옥시알킬아민 (Ethoxylated long chain (C16+) alkyloxyalkylamine)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.9
아세트산 에틸 (Ethyl acetate)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요
아세토아세트산 에틸 (Ethyl acetoacetate)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
아크릴산 에틸 (Ethyl acrylate)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIB	No	제한	F-T	A	Yes		15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
에틸아민 (Ethylamine)	Y	S/P	2	1G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	F-T	CD	Yes		15.12, 15.14, 15.19.6
에틸아민 용액(72% 이하) (Ethylamine solutions (72% or less))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F-T	AC	Yes		15.12, 15.14, 15.17, 15.19
에틸아밀케톤 (Ethyl amyl ketone)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
에틸벤젠 * (Ethylbenzene)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
에틸 tert-부틸 에테르 (Ethyl tert-butyl ether)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
낙산에틸 (Ethyl butyrate)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
에틸시클로헥산 * (Ethylcyclohexane)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
N-에틸시클로헥실아민 (N-Ethylcyclohexylamine)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	F-T	A	불요		15.19.6
S-에틸 디프로필티오카바메이트 (S-Ethyl dipropylthiocarbamate)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
에틸렌 클로로히드린 (Ethylen chlorohydrin)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	F-T	AD	Yes		15.12, 15.17, 15.19
에틸렌 시아노히드린 (Ethylen cyanohydrin)	Y	S/P	3	2G	개방	불요		IIB	Yes	개방	불요	A	불요
에틸렌디아민 (Ethylenediamine)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	A	불요		15.19.6, 16.2.9
에틸렌디아민 사아세트산, 사나트륨염용액 (Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt solution)	Y	S/P	3	2G	개방	No	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
이브롬화 에틸렌 (Ethylene dibromide)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	밀폐	T	불요	Yes		15.12, 15.19.6, 16.2.9
이염화에틸렌 (Ethylene dichloride)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	AB	불요		15.19
에틸렌 글리콜 (Ethylene glycol)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
아세트산 에틸렌 글리콜 (Ethylene glycol acetate)	Y	P	3	2G	개방	No	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
아세트산 에틸렌글리콜 부틸에테르 (Ethylene glycol buty1 ether acetate)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P
디아세트산 에틸렌글리콜 (Ethylene glycol diacetate)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P
아세트산 에틸렌 글리콜 메틸에테르 (Ethylene glycol methyl ether acetate)	Y	P	3	2G	개방	No			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
에틸렌글리콜 모노알킬에테르 (Ethylene glycol momoalkyl ethers)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6, 16.2.9
에틸렌 글리콜 페닐 에테르 (Ethylene glycol phenyl ether)	Z	P	3	2G	개방	No	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
에틸렌 글리콜 페닐 에테르/디에틸렌 글리콜 페닐에테르 혼합물 (Ethylene glycol phenyl ether/Diethylene glycol phenyl ether mixture)	Z	P	3	2G	개방	No	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
산화 에틸렌/산화 프로필렌 혼합물로 산화 에틸렌이 질량비 30% 이하인 것 * (Ethylene oxide/ Propylene oxide mixture with an ethylene oxide content of not more than 30% in mass)	Y	S/P	2	1G	제어	불활성	T2	IIB	No	밀폐	F-T	AC	불요		15.8, 15.12, 15.14, 15.19
메틸렌-비닐 아세트산 공중합체(에멀젼) (Ethylene-Vinyl acetate copolymer (emulsion))	Y	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	No	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
에틸-3-에록시프로시피온산 (Ethyl-3-ethoxypropionate)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	불요	A	불요		15.19.6
2-에틸헥산산 (2-Ethylhexanoic acid)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6
아크릴산 2-에틸헥실 (2-Ethlylhexy1 arcylate)	Y	S/P	3	2G	개방	불요	T3	IIB	Yes	개방	불요	A	불요		15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
2-에틸헥실아민 (2-Ehtylhexylamine)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	F-T	A	불요		15.12, 15.19.6
2-에틸-2-(히드록시메틸)프로판-1,3-디올, C8-C10 에스테르 (2-Ethyl-2-(hydroxymethyl) propane-1,3-diol, C8-C10 ester)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
에틸릳덴 노르보르넨 (Ethylidene norbornene)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	F-T	AD	불요		15.12.1, 15.19.6
메타클릴산 에틸 (Ethyl methacrylate)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	AD	불요		15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
N-에틸메틸아릴아민 (N-Ethylmethylallylamine)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIB	No	밀폐	F	AC	Yes		15.12.3, 15.17, 15.19
프로피온산에틸 (Ethyl propionate)	Y	P	3	2G	개방	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
2-에틸-3-프로필아크로레인 (2-Ethyl-3-propylacrolein)	Y	S/P	3	2G	제어	불요		IIA	No	제한	F-T	A	불요		15.19.6, 16.2.9
에틸 톨루엔 (Ethyl toluene)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
지방산(포화된 것 C13+) (Fatty acid (saturated C13+))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.9
메틸에스테르지방산 (Fatty acid methyl esters)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요		15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
지방산, C12+ (Fatty acids, C12+)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요		15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
지방산, C8-C10 (Fatty acids, C8-C10)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요		15.12.3, 15.12.4, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
지방산, 본질적 선형, C6-C18, 2-에틸헥실 에스테르 (atty acids, essentially linear, C6-C18, 2-ethylhexyl ester)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6
지방산 C16+ (Fatty acids, C16+)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	No	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6
염화 제2철 용액 (Ferric chloride solutions)	Y	S/P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		15.11, 15.19.6, 16.2.9
질산/질산 제2철의 용액 (Ferric nitrate/Nitric acid solution)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	제한	T	불요	Yes		15.11, 15.19
어유 Fish oil	Y	S/P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
플루오로규산(20-30%)수용액 (Fluorosilicic acid(20-30%) in water solution)	Y	S/P	3	1G	제어	불요	-	-	NF	제한	T	No	Yes		15.11, 15.19.6
포름알데히드 용액(45% 이하) (Formaldehyde solutions (45% or less))	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIB	No	제한	F-T	A	Yes		15.19.6, 16.2.9
포마이드 (Formamide)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.9
포름산 (Formic acid)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	T(g)	A	Yes		15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9
푸르푸랄 (Furfural)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIB	No	제한	F-T	A	불요		15.19.6
푸르푸릴 알코올 (Furfuryl alcohol)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P
프로폭실테이티드 글루시톨/글리세롤혼합물(아민 10% 미만함유) (Glucitol/glycerol blend propoxylated (containing less than 10% amines))	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요		15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
글루타르알데히드 용액(50% 이하) (Glutaraldehyde solutions (50% or less))	Y	S/P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		15.19.6
Glycerol monooleate	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
프로폭실산화 글리세롤 (Glycerol propoxylated)	Z	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	T	ABC	불요		15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
프로폭실산화 및 에톡실산화 글리세롤 (Glycerol, propoxylated and ethoxylated)	Z	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요
프로폭실산화 및 에톡실산화 글리세롤/자단 혼합물 (Glycerol/sucrose blend (propoxylated and ethoxylated)	Z	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요
글리세릴 트리아세트산 (Glyceryl triacetate)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요
트리알킬(C10)아세트산 글리 시딜 에스테르 (Glycidyl ester of C10 trialkylacetic acid)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6
글리신, 나트륨 염 용액 (Glycine, sodium salt solution)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
글리콜릭산 용액 (70% 이하) (Glycolic acid solution (70% or less))	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	불요	불요		15.19.6, 16.2.9
글리옥살 용액 (40% 이하) (Glyoxal solution (40% or less))	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.9
글리옥실산용액(50% 이하) (Glyoxylic acid solution(50% or less))	Y	S/P	3	2G	개방	No	-	-	Yes	개방	불요	ACD	불요		15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
글리포스페이트 용액 (계면활성제 미 함유) (Glyphosate solution (not containing surfactant))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.9
낙화생유 Groundnut oil	Y	P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
헵탄(모든 이성질체) (Heptane(all isomers))	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9
노르말-헵탄산 (n-Heptanoic acid)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요
헵탄올(모든 이성질체) (Heptanol(all isomers)) (d)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
헵텐(모든 이성질체) (Heptene (all isomers))	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
아세트산 헵틸 (Heptyl acetate)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6
1-헥사데실나프탈렌/1,4-비스(헥사데실)나프탈렌 혼합물 (1-Hexadecylnaphthalene/1,4-bis(hexadecyl)naphthalene mixture)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6
헥사메틸렌디아민아디페이트 (50% 수용액) (Hexamethylenediamine adipate(50% in water))	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
헥사메틸렌디아민(용융상) (Hexamethylenediamine (molten))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	밀폐	T	C	Yes		15.12, 15.17, 15.18, 15.19.6, 16.2.9
헥사메틸렌디아민 용액 (Hexamethylenediamine solution)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			Yes	제한	T	A	불요		15.19.6
헥사메틸렌 디이소시안산 (Hexamethylene diisocyanate)	Y	S/P	2	1G	제어	건조	T1	IIB	Yes	밀폐	T	AC(b)D	Yes		15.12, 15.17, 15.16.2, 15.18, 15.19
헥사메틸렌 글리콜 (Hexamethylene glycol)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
헥사메틸렌이민 (Hexamethyleneimine)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	F-T	AC	불요		15.19.6
헥산(모든 이성질체) * (Hexane(all isomers))	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
1,6-헥산디올, 증류 탑정 (1,6-Hexanediol, distillation overheads)	Y	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.12.4
헥산산 (Hexanoic acid)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6
헥산올 (Hexanol)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6
헥센(모든 이성질체) * (Hexene(all isomers))	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
아세트산 헥실 (Hexy1 acetate)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
염산 (Hydrechloric acid)	Z	S/P	3	1G	제어	불요			NF	제한	T	불요	Yes		15.11
과산화수소 용액(60 질량% 초가 70질량%이하) (Hydrogen peroxide solutions(over 60% but not over 70%))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	밀폐	불요	불요	불요		15.5.1, 15.19.6
과산화수소용액(질량 8% 초과 60%미만) (Hydrogen peroxide solutions(over 8% but not over 60% by mass))	Y	S/P	3	2G	제어	No			NF	밀폐	불요	No	불요		15.5.2, 15.18, 5.19.6
아크릴산2-히드록시에틸 (2-Hydroxyethyl acrylate)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	밀폐	T	A	불요		15.12, 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
N-(히드록시에틸)에틸렌디아민삼아세트산, 삼나트륨염 용액 (N-(Hydroxyethyl)ethylenediaminetriacetic acid, trisodium salt solution)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
2-히드록시-4-(메틸티오)부탄산 (2-Hydroxy-4-(methylthio) butanoic acid)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
일라입유 (Illipe oil)	Y	P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요	No	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
이소아밀 알코올 (Isoamyl alcohol)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요
이소부틸 알코올 (Isobutyl alcohol)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요
포름산 이소부틸 (Isobutyl formate)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요
메타크릴산 이소부틸 (Isobutyl methacrylate)	Z	S/P	3	2G	제어	불요		IIA	No	밀폐	F-T	BD	Yes		15.12, 15.13, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.6.2
이소포론 (Isophorone)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			Yes	제한	불요	A	불요
이소포론디아민 (Isophoronediamine)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			Yes	제한	T	A	불요		16.2.9
디이소시안산이소포론 (Isophorone diisocyanate)	X	S/P	2	2G	제어	건조			Yes	밀폐	T	ABD	불요		15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19.6
이소프렌 * (Isoprene)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T3	IIB	No	제한	F	B	불요		15.13, 15.14, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
이소프로판올아민 * (Isopropanolamine)	Y	S/P	3	2G	개방	불요	T2	IIA	Yes	개방	F-T	A	불요		16.2.9, 15.19.6, 16.2.6
아세트산 이소프로필 (Isopropyl acetate)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요
이소프로필아민 (Isopropylamine)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	밀폐	F-T	CD	Yes		15.12, 15.14, 15.19
이소프로필라민용액(70% 이하) (Isopropylamine(70% or less) solution	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F-T	CD	YES		15.12, 15.19.6, 16.2.9
이소프로필시클로헥산 * (Isopropylcyclohexane)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9
이소프로필 에테르 (Isopropyl ether)	Y	S/P	3	2G	제어	불활성			No	제한	F	A	불요		15.4.6, 15.13.3, 15.19.6
젖산 (Lactic acid)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
락토니트릴 용액(80% 이하) (Lactonitrile solution(80% or less))	Y	S/P	2	1G	제어	불요			Yes	밀폐	T	ACD	Yes		15.1, 15.12, 15.17, 15.18, 15.19, 16.6.1, 16.2.2, 16.6.3
라드 Lard	Y	S/P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
라텍스, 암모니아(1% 이하) Latex, ammonia(1% or less), inhibited	Y	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
라텍스: 카복시기함유 스틸렌-부타딘 공중합체와 스틸렌-부타딘 고무 (Latex: Carboxylated styrene-Butadience copolymer; Styrene-Butadiene rubber)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
라우르산 (Lauric acid)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
리그닌술포닉산, 나트륨염용액 (Ligninsulphonic acid, sodium salt solution)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
레시틴 (Lecithin)	OS		NA
아마인유 Linseed oil	Y	S/P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6. 16.2.9
액체화학폐기물 (Liquid chemical wastes)	X	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F-T	A	Yes		15.12, 15.19.6, 20.5.1
장쇄알카릴폴리에테르(C11-C20) (Long chain alkaryl polyether(C11-C20))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		16.2.6, 16.2.9
장쇄알킬술포닉산(C16-C60) (Long-chain alkaryl sulphonic acid(C16-C60)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.9
장쇄알킬피네이트/페놀선파이드혼합물 (Long-chain alkylphenate/Phenol sulphide mixture)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
L-리신 용액(60% 이하) (L-Lysine solution(60% or less))	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
염화마그네슘 용액 (Magnesium chloride solution)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
장쇄알카릴술폰산 마그네슘(C11-C50) (Magnesium long-chain alkaryl sulphonate (C11-C50))	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
장쇄알킬살리실산마그네슘(C11+) (Magnesium long-chain alkyl salicylate(C11+))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
말레산 무수물 (Maleic anhydride)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			Yes	제한	불요	AC (f)	불요		16.2.9
망고씨유 (Mango Kemel oil)	Y	P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
메라캅토벤조티아졸-나트륨염 용액 (Mercaptobenzothiazol, sodium salt solution)	X	S/P	2	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		15.19.6, 16.2.9
산화메시틸 (Mesityl oxide)	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIB	No	제한	F-T	A	불요		15.19.6
메탐 나트륨염 용액 (Metam sodium solution)	X	S/P	1	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		15.19, 16.2.9
메타크리클릭산-알콕시폴리(산화알킬렌)메타크릴산혼성중합체, 나트륨 염수요액(45%이하) (Methacryclic acid-alkoxypoly(alkylene oxide)methacrylate copolymer, sodium salt aqueous solution(45% or less)	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	AC	불요		16.2.9
메타크릴산 (Methacrylic acid)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			Yes	제한	T	A	불요		15.13, 16.6.1, 15.19.6, 16.2.9
이염화에틸렌에 녹아 있는 메타 크릴산수지 (Methacrylic resin in Ethylene dichloride)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	AB	불요		15.19, 16.2.9
메타크릴로니브릴 (Methacrylonitrile)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F-T	A	Yes		15.12, 15.13, 15.17, 15.19
3-methoxy-1-butanol (3-메톡시-1-부탄올)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요
3-메톡시부틸 아세트산) (3-Methoxybutyl acetate)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6
N-(2-메톡시-1-메틸 에틸)-2-에틸-6-메틸 클로로아세트아닐리드 (N-(2-Methoxy-1-methyl ethyl)-2-ethyl-6-methyl chloroacetanilide)	X	P	1	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19, 16.2.6
메틸 아세트산 (Methyl acetate)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요
메틸 아세토아세트산 (Methyl acetoacetate)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
아크릴산 메틸 (Methyl acrylate)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIB	No	제한	F-T	A	Yes		15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
메틸 알코올 (Methyl alcohol)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
메틸아민 용액(42% 이하) (Methylamine solutions (42% or less))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F-T	ACD	Yes		15.12, 15.17, 15.19
아세트산 메틸아밀 (Methylamyl acetate)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
메틸아밀 알코올 (Methylamyl alcolhol)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
메틸아밀 케톤 (Methylamyl ketone)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
메틸부텐올 (Methylbutenol)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6, 16.2.9
메틸 tert-부틸에테르 (Methyl tert-butyl ether)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요
메틸 부틸 케톤 (Methyl butyl ketone)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요		15.19.6
메틸부티놀 (Methylbutynol)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요
부티르산 메틸 (Methyl butyrate)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
메틸시클로헥산 * (Methylcyclohexane)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
메틸시클로펜타디엔 이합체 (Methylcyclopentadiene dimer)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	B	불요	P	15.19.6
메틸시클로펜타디엔일 망간 트리카보닐 (Methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl)	X	S/P	1	1G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABCD	Yes		15.12, 15.18, 15.19, 16.2.9
메틸 디에탄올-아민 (Methyl diethanolamine)	Y	S/P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		16.2.6
2-메틸-6-에틸 아닐린 (2-Methyl-6-ethyl aniline)	Y	S/P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AD	불요
메틸 에틸 케톤 (Methyl ethyl ketone)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요
2-메틸-5-에틸피린딘 (2-Methyl-5-ethyl pyridine)	Y	S/P	3	2G	개방	불요		IIA	Yes	개방	불요	AD	불요		15.19.6
포름산 메틸 (Methyl formate)	Z	S/P	2	2G	제어	불요			No	제한	F-T	A	Yes		15.12, 15.14, 15.19
2-메틸-2-히드록시-3-부틴 (2-Methyl-2-hydroxy-3-butyne)	Z	S/P	3	2G	제어	불요		IIA	No	제한	F-T	ABD	불요		15.19.6, 16.2.9
메틸 이소부틸 케톤 (Methyl isobutyl ketone)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요
메타크릴산 메틸 (Methyl methacrylate)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	A	불요		15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
3-메틸-3-메톡시부탄올 (3-Methyl-3-methoxybutanol)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
메틸나프탈렌(용용상) (Methyl naphthalene (molten))	X	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	제한	불요	AD	불요		15.19.6
2-메틸-1, 3-프로판디올 (2-Methyl-1,3-propanediol)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요
2-메틸피리딘 (2-Methylpyridine)	Z	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F	A	불요		15.12.3, 15.19.6
3-메틸피리딘 (3-Methylpyridine)	Z	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F	AC	불요		15.12.3, 15.19
4-메틸피리딘 (4-Methylpyridine)	Z	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F-T	A	불요		15.12.3, 15.19, 16.2.9
N-메틸-2-피롤리돈 (N-Methyl-2-pyrrolidone)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
살리실산 메틸 (Methyl salicylate)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6
알파-메틸스티렌 (alpha-Methylstyrene)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIB	No	제한	F-T	AD (j)	불요		15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
3-(메틸티오)프로피온알데히드 (3-(methylthio)propionaldehyde)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	밀폐	F-T	BC	Yes		15.12, 15.17, 15.19
몰리브데늄다황화물 롱체인 알킬 디티온카바마이드 혼합물 (Molybdenum polysulfide long chain alkyl dithiocarbamide complex)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes		15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
모르폴린 (Morpholine)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F	A	불요		15.19.6
자동차연료용 노킹억제 화합물(알킬아연을 함유한 것) (Motor fuel anti-knock compounds(containing lead alkyls)	X	S/P	1	1G	제어	불요	T4	IIA	No	밀폐	F-T	AC	Yes		15.6, 15.12, 15.18, 15.19
미르신 (Myrcene)	X	P	2	2G	제어	불요	-	-	No	제한	F	A	불요		1519.6, 16.2.9
나프탈렌(용융상) (Naphthalene(molten))	X	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	Yes	제한	불요	AD	불요		15.19.6, 16.2.9
나프탈렌술포닉산-포름알데이드혼성중합체, 나트륨염용액 (Naphthalenesulphonic acid-Formaldehyde copolymer, sodium salt solution)	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
네오데칸산 (Neodecanoic acid)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P
혼산(질산과 황산의 혼합물) (Nitrating acid (mixture of sulphuric and nitric acids))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	밀폐	T	불요	Yes		15.11, 15.16.2, 15.17, 15.19
질산(70% 이상) (Nitiric acid(70% and over))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	밀폐	T	불요	Yes		15.11, 15.19
질산(70% 미만) (Nitric acid(less than 70%))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	제한	T	불요	Yes		15.11, 15.19
니트릴로트리아세트산, 트리나트륨염 용액 (Nitrilotriacetic acid, trisodium salt solution)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
니트로벤젠 (Nitrobenzene)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	Yes	밀폐	T	AD	불요		15.12, 15.17, 15.18, 15.19, 16.2.9
니트로에탄 (Nitroethane)	Y	S/P	3	2G	제어	불요		IIB	No	제한	F-T	A(f)	불요		15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.4
니트로에탄(80%)/니트로프로판(20%) (Nitroethane(80%)/Nitro propane(20%)	Y	S/P	3	2G	제어	불요		IIB	No	제한	F-T	A(f)	불요		15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
니트로에탄, 1-니트로프로판 혼합물(각15%이상) (Nitroethane, 1-Nitropropane(each 15% or more) mixture	Y	S/P	3	2G	제어	불요	-	-	No	제한	F	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
o-니트로페놀(용융상) (o-nitrophenol (molten))	Y	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	밀폐	T	AD	불요		15.12, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
1-또는 2-니트로프로판 (1-or 2-Nitropropane)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIB	No	제한	F-T	A	불요		15.19.6
니트로프로판(60%)/니트로에탄(40%) 혼합물 (Nitropropane(60%)/Nitroethane(40%) mixture)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			No	제한	F-T	A(f)	불요		15.19.6
o- 또는 P-톨루엔 o- or p- Nitrotoluenes	Y	S/P	2	2G	제어	불요		IIB	Yes	밀폐	T	AB	불요		15.12, 15.17, 15.19.6
노난(모든 이성질체) (Nonane(all isomers))	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	BC	불요	P	15.19.6
노난산(모든 이성질체) (Nonanoic acid(all isomers))	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.9
노넨 (Nonene(all isomers))	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
노닐 알코올(모든 이성질체) (Nonyl alcohol(all isomers))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6
노닐 메타크릴레이트 모노머 (Nonyl methacrylate monomer)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.9
노닐페놀 (Nonylphenol)	X	P	1	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19, 16.2.6, 16.2.9
노닐페놀 폴리(4+) 에톡실레이트 (Nonylphenol poly(4+) ethoxylate)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6
기타의 유해액체물질(1) (인화점이 60℃를 초과하고, 선형이 1에 해당되는 X류 물질) (Noxious liquid, NF, (1) n.o.s. (trade name...,contains...) ST1, Cat.X)	X	P	1	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19, 16.2.6
기타의 유해액체물질(2) (인화점이 60℃이하이고, 선형이 1에 해당되는 X류 물질) (Noxious liquid, F, (2) n.o.s (trade name...,contains...) ST1, Cat.X)	X	P	1	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	불요	A	불요		15.19, 16.2.6
기타의 유해액체물질(3) (인화점이 60℃를 초과하고, 선형이 2에 해당되는 X류 물질) (Noxious liquid, NF, (3) n.o.s. (trade name...,contains...) ST2, Cat.X)	X	P	2	2G	개방	불요	-		Yes	개방	불요	A	불요		15.19, 16.2.6
기타의 유해액체물질(4) (인화점이 60℃이하이고, 선형이 2에 해당되는 X류 물질) (Noxious liquid, F, (4) n.o.s. (trade name...,contains...) ST2, Cat.X)	X	P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	불요	A	불요		15.19, 16.2.6
기타의 유해액체물질(5) (인화점이 60℃를 초과하고, 선형이 2에 해당되는 Y류 물질) (Noxious liquid, NF, (5) n.o.s. (trade name...,contains...) ST2, Cat.Y)	Y	P	2	2G	개방	불요	-		Yes	개방	불요	A	불요		15.19, 16.2.6, 16.2.9(l)
기타의 유해액체물질(6) (인화점이 60℃이하 이고, 선형이 2에 해당되는 Y류 물질) (Noxious liquid, F, (6) n.o.s. (trade name...,contains...) ST2, Cat.Y)	Y	P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	불요	A	불요		15.19, 16.2.6, 16.2.9(l)
기타의 유해액체물질(7) (인화점이 60℃를 초과하고, 선형이 3인 Y류 물질) (Noxious liquid, NF, (7) n.o.s. (trade name...,contains...) ST3, Cat.Y)	Y	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19, 16.2.6, 16.2.9(l)
기타의 유해액체물질(8) (인화점이 60℃이하 이고, 선형이 3인 Y류 물질) (Noxious liquid, F, (8) n.o.s (trade name...contains...) ST3, Cat.Y)	Y	P	3	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	불요	A	불요		15.19, 16.2.6, 16.2.9(l)
기타의 유해액체물질(9) (인화점이 60℃를 초과하고, 선형이 3인 Z류 물질) (Noxious liquid, NF, (9) n.o.s. (trade name...,contains...) ST3, Cat.Z)	Z	P	3	2G	개방	불요	-		Yes	개방	불요	A	불요
기타의 유해액체물질(10) (인화점이 60℃이하이고, 선형이 3인 Z류 물질) (Noxious liquid, F, (10) n.o.s. (trade name...,contains...) ST3, Cat.Z)	Z	P	3	2G	제어	불요	T3	IIA	No	제한	불요	A	불요
옥탄(모든 이성질체) (Octane(all isomers)	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
옥탄산(모든 이성질체) (Octanoic acid (all isomers))	Y	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
옥탄올(모든 이성질체) (Octanol(all isomers)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P
옥텐(모든 이성질체) (Octene(all isomers)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
n-옥틸 엑테이트 (n-Octyl acetate)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.9
옥틸 알데히드 (Octyl aldehydes)	Y	P	3	2G	제어	불요	-	-	No	제한	F	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9
아디프산 옥틸데실 (Octyl decyl adipate)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.9
알킬올레핀 에스테르 혼성중합체(분자량 2000+) (Olefin-Alkyl ester copolymer (molecular weight 2000+))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
올레핀혼합물(C5-C7) Olefin mixtures(C5-C7)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
올레핀혼합물(C5-C15) Olefin mixtures(C5-C15)	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
올레핀(C13+, 모든 이성질체) (Olefins (C13+, all isomers))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.9
알파올레핀혼합물(C6-C18) alpha-Olefins(C6-C18) mixtures	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.16, 16.2.9
올레인산 (Oleic acid)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.9
올륨 (Oleum)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	밀폐	T	불요	Yes		15.11.2 ~ 15.11.8, 15.12.1, 15.16.2, 15.17, 15.19, 16.2.6
올레일아민 (Oleylamine)	X	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	제한	T	A	불요		15.19.6, 16.2.9
올리버유 Olive oil	Y	S/P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
함산소지방족탄화수소혼합물 (Oxygenated aliphatic hydrocarbon mixture)	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요
팜산유 (Palm acid oil)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
팜지방산 증류액 (Palm fatty acid distillate)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
야자씨유 산화오일 (Palm kernel acid oil)	Y	S/P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
팜씨유 Palm kernel oil	Y	S/P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
팜씨올레인 (Palm kernel olein)	Y	P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
팜씨스테아린 (Palm kemel stearin)	Y	P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
팜미드프랙션 (Palm mid-fraction)	Y	P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
팜유 Palm oil	Y	S/P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
비식용산업용 야자유 (Non-edible industrial grade palm oil)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	Yes	제한	불요	ABC	불요		15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
팜유지방산메틸에스터 (Palm oil fatty acid methyl ester)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.9
팜 올레인 Palm olein	Y	P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
팜 스테아린 Palm stearin	Y	P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
파라핀 왁스 (Paraffin wax)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
파라알데히드 (Paraldehyde)	Z	S/P	3	2G	제어	불요	T3	IIB	No	제한	F	A	불요		15.19.6, 16.2.9
파라알데히드-암모니아 반응 제품 (Paraldehyde-ammonia reaction product)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F-T	A	불요		15.12.3, 15.19
펜타클로로에탄 (Pentachloroethane)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	제한	T	불요	불요		15.12, 15.17, 15.19.6
1,3-펜타디엔 (1,3-Pentadiene)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F-T	AB	불요		15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
펜타에틸렌헥사민 (Pentaethylenehexamine)	X	S/P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	B	Yes		15.19
펜탄(모든 이성질체) * (Pentane(all isomers))	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.14, 15.19.6
펜탄산 (Pentanoic acid)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6
n-펜탄산(64%)/2-메틸 부틸산(36%) 혼합물 (n-Pentanoic acid (64%)/2-Methyl butyric acid (36%) mixture)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	T2		Yes	밀폐	불요	AD	불요		15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.19
펜텐(모든 이성질체) * (Pantene(all isomers))	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.14, 15.19.6
프로피온산 n-펜틸 (n-pentyl propionate)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
퍼클로로에틸렌 (Perchloroethylene)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	제한	T	불요	불요		15.12.1, 15.12.2, 15.19.6
페트롤라툼 (Petrolatum)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
페놀 (Phenol)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	Yes	밀폐	T	A	불요		15.12, 15.19, 16.2.9
1-페닐-1-크시릴에탄 * (1-Phenyl-1-xylyl ethane)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요	P
포스페이트에스터, 알킬아민(C12-C14) Phosphate esters, alkyl(C12-C14) amine 포스페이트에스터, 알킬아민(C12-C14)	Y	P	2	2G	제어	불요	-	-	No	제한	F	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
인산 (Posphoric acid)	Z	S/P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 16.2.9
인, 황색 또는 백색 (Phosphorus, yellow or white)	X	S/P	1	1G	제어	주입+ (통풍 또는 불활성)			No (c)	밀폐	불요	C	Yes		15.7, 15.19, 16.2.9
프탈산 무수물(용융상) (Phtalic anhydride(molten))	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T1	IIA	Yes	제한	불요	AD	불요		16.2.9, 15.19.6, 16.2.6
알파-피넨 (alpha-Pinene)	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
베타-피넨 (beta-pinene)	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
소나무 유 (Pine oil)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		16.2.6, 16.2.9
폴리아크릴산용액(40%이하) Polyacrylic acid solution(40% or less)	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개뱡	불요	AC	불요
자일렌에 녹아있는 아크릴산 폴리알킬(C18-C22) Polyalkyl(C18-C22) acrylate in xylene)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리(2-8)알킬렌 글리콜모노알킬(C1-C6) 에테르 Poly(2-8)alkylene glycol monoalkyl(C1-C6) ether	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요
폴리(2-8)알킬렌 글리콜모노알킬(C1-C6) 에테르 엑테이트 Poly(2-8)alkylene glycol monoalkyl(C1-C6) ether acetate	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
폴리알킬(C10-C20) 메타크릴레이트 (Polyalkyl (C10-C20) methacrylate)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리알킬(C10-C18) 메타크릴레이트/에틸렌-프로필렌 혼성중합체 혼합물 (Polyalkyl(C10-C18) methacrylate/ethylene-propylene copolymer mixture)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리부텐 (Polybutene)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6
폴리부테닐숙신이미드 (Polybutenyl succinimide)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리(2+)시클릭 방향족 (Poly(2+)cyclic aromatics)	X	P	1	2G	제어	불요			Yes	제한	불요	AD	불요		15.19, 16.2.6, 16.2.9
폴리에테르(분자량 1350+) (Polyether (molecular weight 1350+))	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6
폴리에틸렌 글리콜 (Polyethylene glycol)	Z	S/P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6
폴리에틸렌 글리콜 디메틸 에테르 (Polyethylene glycol dimethyl ether)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
폴리에틸렌 폴리아민 (Polyethylene polyamines)	Y	S/P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.9
Polyethylene polyamines (more than 50% C5-C20 paraffin oil)	Y	S/P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6
폴리황산 제2철 용액 (Polyferric sulphate solution)	Y	S/P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요
폴리(이미노에틸렌)-융합-N-폴리(에틸렌옥시) 용액(90% 이하) Poly(iminoethylene)-graft-N-poly(ethyleneoxy) solution(90% or less)	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	AC	불요		16.2.9
지방족(C10-C14) 용제에 녹아있는 폴리이소부텐아민 (Polyisobutenamine in aliphatic (C10-C14) solvent)	Y	P	3	2G	개방	불요	T3	IIA	Yes	개방	불요	A	불요
폴리이소부테닐 무수물 부가체 (Polyisobutenyl anhydride adduct)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요
폴리(4+)이소부틸렌 (Poly(4+)isobutylene)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.9
폴리메틸렌 폴리페닐 이소시안산 (Polymethylene polyphenyl isocyanate)	Y	S/P	2	2G	제어	Dry			Yes(a)	밀폐	T(a)	A	불요		15.12, 15.16.2, 15.19.6, 16.2.9
폴리올레핀(분자량300+) Polyolefin(molecular weight 300+)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리올레핀 아미드 알켄아민(C17+) (Polyolefin amide alkeneamine (C17+))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6
폴리올레핀 아미드 알켄아민 붕산염(C28-C250) (Polyolefin amide alkeneamine borate (C28-C250))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리올레핀아민(C28-C250) (Polyolefinamine (C28-C250))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
알킬(C2-C4)벤젠에 녹아있는 폴리올레핀아민 (Polyolefinamine in alkyl(C2-C4) benzenes)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
방향족화홥물에 녹아있는 폴리올레핀아민 (Polyolefinamine in aromatic solvent)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리올레핀 아미노에스테르염(분자량2000+) (Polyolefin aminoester salts(molecular weight 2000+)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리올레핀 무수물 (Polyolefin anhydride)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리올레핀 에테르(C28-C250) (Polyolefin ester(C28-C250))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리올레핀 석탄산 아민 (C28-C250) (Polyolefin phenolic amine (C28-C250))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
포스포러스황화 폴리 올레핀바륨 유도체(C28-C250) (Polyolefin phosphorosulphide barium derivative(C28-C250))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		16.2.6, 16.2.9
폴리(20)옥시에틸린 소르비탄 모노올레인산 (Poly(20)oxyethylene sorbitan monooleate)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
폴리(5+)프로필렌 (Poly(5+)propylene	Y	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.9
폴리프로필렌 글리콜 (Polypropylene glycol)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
폴리실록산 (Polysiloxane)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요		15.19.6, 16.2.9
Potassium chloride solution	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	NF	개방	불요	A	불요		16.2.9
수산화칼륨 용액 (Potassium hydroxide solution)	Y	S/P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		15.19.6
유산염 칼륨 (Potassium oleate)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
티오황산염 칼륨(50% 이하) (Potassium thiosulphate (50% or less))	Y	P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		16.2.9
n-프로판올아민 (n-Propanolamine)	Y	S/P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AD	불요		16.2.9, 15.19.6
beta-프로피오락톤 (beta-Propiolactone)	Y	S/P	2	2G	제어	불요		IIA	Yes	제한	T	A	불요
프로피온알데히드 (Propionaldehyde)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			No	제한	F-T	A	Yes		15.17, 15.19.6
프로피온산 (Propionic acid)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	F	A	Yes		15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6
프로피온산 무수물 (Propionic anhydride)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	Yes	제한	T	A	불요
프로피온니트릴 (Propionitrile)	Y	S/P	2	1G	제어	불요	T1	IIB	No	밀폐	F-T	AD	Yes		15.12, 15.17, 15.18, 15.19
n-프로필 아세트산 (n-Propyl acetate)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요		15.19.6
n-프로필 알코올 (n-propyl alcohol)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
n-프로필아민 (n-Propylamine)	Z	S/P	2	2G	제어	불활성	T2	IIA	No	밀폐	F-T	AD	Yes		15.12, 15.19
프로필벤젠(모든 이성질체) (Propylbenzene(all isomers))	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6
프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세트산 (Propylene glycol methyl ether acetate)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요
프로필렌 글리콜 모노알킬 에테르 (Propylene glycol monoalkyl ether)	Z	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AB	불요
프로필렌 글리콜 페닐 에테르 (Propylene glycol phenyl ether)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요
산화프로필렌 * (Propylene oxide)	Y	S/P	2	2G	제어	불활성	T2	IIB	No	밀폐	F-T	AC	불요		15.8, 15.12.1, 15.14, 15.19
프로필렌 사합체 (Propylene tetramer)	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
프로필렌 삼합체 (Propylene trimer)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
피리딘 (Pyridine)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	F	A	불요		15.19.6
열분해가솔린(벤젠포함) Pyrolysis gasoline(containing benzene)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T3	IIA	No	밀폐	F-T	AB	No		15.12, 15.17, 15.19.6
평지씨유 Rapeseed oil	Y	S/P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
유채씨유지방산메틸에스터 (Rape seed oil fatty acid methyl esters)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
쌀겨유 (Rice bran oil)	Y	S/P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
로진 (Rosin)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
홍화유 (Safflower oil)	Y	S/P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
쉐어버터 (Shea butter)	Y	S/P	2(k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
술폰산알킬(C14-C17) 나트륨(60-65%용액) Sodium alkyl(C14-C17) sulphonates(60-65% solution)	Y	P	2	2G	개방	불요			NF	개방	불요	No	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
알루미늄화규산 나트륨 슬러리 (Sodium aluminosilicate slurry)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요
벤조산 나트륨 (Sodium benzoate)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
붕수소화나트륨(15%이하)/ 수산화 나트륨 용액 (Sodium borohydride(15% or less)/Sodium hydroxide solution)	Y	S/P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
나트륨 탄산염 용액 (Sodium carbonate solution)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
염소산나트륨 용액(50%이하) (Sodium chlorate solution (50% or less))	Z	S/P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		15.9, 15.19.6, 16.2.9
중크롬산나트륨 용액(70%이하) (Sodium dichomate solution (70% or less))	Y	S/P	2	2G	개방	불요			NF	밀폐	불요	불요	불요		15.12.3, 15.19
황화수소나트륨(6% 이하) /탄산나트륨(3% 이하) 용액 (Sodium hydorgen sulphide (6% or less)/Sodium carbonate (3% or less) solution)	Z	P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		15.19.6, 16.2.9
아황산수소나트륨 용액 (45% 이하) (Sodium hydrogen sulphite solutions(45% or less))	Z	S/P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		16.2.9
황화암모늄/황화수소나트륨 용액 (Sodium hydrosulphide /Ammonium sulphide solution)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F-T	A	Yes		15.12, 15.14, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
황화수소나트륨 용액 (45%이하) (Sodium hydrosulphide solution(45% or less))	Z	S/P	3	2G	제어	통풍 또는 주입 (가스)			NF	제한	T	불요	불요		15.19.6, 16.2.9
수산화나트륨 용액 (Sodium hydroxide solution)	Y	S/P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		16.2.6, 16.2.9
하이포아염소산나트륨 용액 (15% 이하) (Sodium hypochlorite solution(15% or less))	Y	S/P	2	2G	제어	불요	-	-	-	제한	불요	불요	불요		15.19.6
아질산나트륨 용액 (Sodium nitrite solution)	Y	S/P	2	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		15.12.3(1), 15.12.3(2), 15.19, 16.2.9
술폰산석유나트륨 (Sodium petroleum sulphonate)	Y	S/P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6
폴리(4+)아크릴나트륨용액 (Sodium poly(4+)acrylate solutions	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
규산나트륨 용액 (Sodium silicate solution)	Y	P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		16.2.9
황화나트륨 용액(15% 이하) (Sodium sulphide solution (15% or less))	Y	S/P	3	2G	제어	불요			NF	밀폐	T	불요	불요		15.19.6, 16.2.9
아황산나트륨 용액(25%이하) Sodium sulphite solution (25% or less))	Y	P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		15.19.6, 16.2.9
티오시안산나트륨 용액 (56% 이하) (Sodium thiocyanate solution (56% or less))	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	불요	불요	P	15.19.6, 16.2.9
대두유 Soyabean oil	Y	S/P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
스틸렌모노머 (Styrene monomer)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T1	IIA	No	제한	F	AB	불요		15.13, 15.19.6. 16.6.1, 16.6.2
황화탄화수소(C3-C88) Sulphohydrocarbon(C3-C88)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
술포란 (Sulpholane)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.9
황(용융상) (Sulphur(molten))	Z	S	3	1G	개방	통풍 또는 주입 (가스)	T3		Yes	개방	F-T	불요	불요		15.10, 16.2.9
황산 (Sulphuric acid)	Y	S/P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		15.11, 15.16.2, 15.19.6
폐황산 (Sulphuric acid. spent)	Y	S/P	3	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요		15.11, 15.16.2, 15.19.6
황산화 지방(C14-C20) (Sulphurized fat (C14-C20))	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요
황산화폴리올피나미드알칸(C28-C250)아민 Sulphurized polyolefinamide alkene(C28-C250) amine	Z	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요
해바라기씨유 Sunflower seed oil	Y	S/P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
톨유(원유) Tall oil(crude)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	밀폐	T	ABC	YES		15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6
톨유(정제유) Tall oil(distilled)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6
톨유지방산(수지산 20%미만) Tall oil fatty acid(resin acids less than 20%)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
톨유 피치 (Tall oil pitch)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	밀폐	T	ABC	Yes		15.12, 15.17, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
수지 (Tallow)	Y	P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
수지지방산 (Tallow fatty acid)	Y	P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
테트라클로로에탄 (Tetrachloroethane)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			NF	제한	T	불요	불요		15.12, 15.17, 15.19.6
테트라에틸렌 클리콜 (Tetraethylene glycol)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
테트라에틸렌 펜타아민 (Tetraethylene pentamine)	Y	S/P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
테트라히드로푸란 (Tetrahydrofuran)	Z	S	3	2G	제어	불요	T3	IIB	No	제한	F-T	A	불요		15.19.6
테트라히드로나프탈렌 * (Tetraydronaphthaene)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P
테트라메틸벤젠 (모든 이성질체) (Tetramethylbenzene (all isomers))	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	16.2.9
이산화 티타늄 슬러리 (Titanium dioxide slurry)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요
톨루엔 (Toluene)	Y	P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
톨루엔디아민 (Toluenediamine)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	밀폐	T	AD	Yes		15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9, 16.2.6
디이소시안산 톨루엔 (Toluene diisocyantate)	Y	S/P	2	2G	제어	건조	T1	IIA	Yes	밀폐	F-T	AC(b)D	Yes		15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19, 16.2.9
o-톨루이딘 (o-toluidine)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	밀폐	T	A	불요		15.12, 15.17, 15.19
인산 트리부틸 (Tributyl phosphate)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6
1.2.3-트리클로로벤젠(용융상) (1.2.3-Trichlorobenzene(molten))	X	S/P	1	2G	제어	불요			Yes	밀폐	T	ACD	Yes		15.12.1, 15,17, 15.19, 16.2.9, 16.2.6
1.2.4-트리클로로벤젠 (1.2.4-Trichlorobenzene)	X	S/P	1	2G	제어	불요			Yes	제한	T	AB	불요		15.19, 16.2.9
1.1.1-트리클로로에탄 (1.1.1-Trichloroethane)	Y	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P
1.1.2-트리클로로에탄 (1.1.2-Trichloroethane)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			NF	제한	T	불요	불요		15.12.1, 15.19.6
트리클로로에틸렌 (Trichloroethylene)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	Yes	제한	T	불요	불요		15.12, 15.17, 15.19.6
1.2.3-트리클로로프로판 (1.2.3-Trichloropropane)	Y	S/P	2	2G	제어	불요			Yes	밀폐	T	ABD	불요		15.12, 15.17, 15.19
1.1.2-트리클로로-1.2.2-트리플루오로에탄 (1.1.2-Trichloro-1.2.2-Trifluor oethane)	Y	P	2	2G	개방	불요			NF	개방	불요	불요	불요	P
인산 트리크레실 (오르토 이성질체 1% 이상 함유) (Tricresy1 phosphate (Containing 1% or more ortho-isomer))	Y	S/P	1	2G	제어	불요	T2	IIA	Yes	밀폐	불요	AB	불요	P	15.12.3, 15.19, 16.2.6
인산트라이크레실(오르토이성질체1%미만 함유) (Tricresyl phosphate (containing less than 1% ortho-isomer)	Y	S/P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6
트리데칸 (Tridecane)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6
트리데칸산 (Tridecadoic acid)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
트리데킬 아세트산 (Tridecyl acetate)	Y	P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
트리에탄올아민 (Triethanolamine)	Z	S/P	3	2G	개방	불요		IIA	Yes	개방	불요	A	불요		16.2.9
트리에틸아민 (Triethylamine)	Y	S/P	2	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F-T	AC	Yes		15.12, 15.19.6
트리에틸벤젠 (Triethylbenzene)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6
트리에틸렌테트라민 (Triethylenetetramine)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	T2	IIA	Yes	개방	불요	A	불요
트리에틸 인산 (Triethyl phosphate)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
아인산트리에틸 (Triethylphosphite)	Z	S/P	3	2G	제어	불요			No	제한	F-T	AB	불요		15.12.1, 15.19.6, 16.2.9
트리이소프로판올아민 (Triisopropanolamine)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
인산트리이소프로필화페닐 (Triisopropylated phenyl phosphates)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6, 16.2.6
트리메틸아세트산 (Trimethylacetic acid)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			Yes	제한	불요	A	불요		15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
트리메틸아민 용액(30%이하) (Trimethylamine solution (30% or less))	Z	S/P	2	2G	제어	불요			No	밀폐	F-T	AC	Yes		15.12, 15.14, 15.19, 16.2.9
트리메틸벤젠(모든 이성질체) (Trimethylbenzene(all isomers))	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
프로폭실산트리메틸올 프로판 (Trimethylol propane propoxylated)	Z	S/P	3	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요
2,2,4-트리메틸-1,3-펜탄디올 디이소부티르산염 (2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요
2,2,4-트리메틸-1,3-펜탄디올-1-이소부티르산염 (2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol-1-isobutyrate)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P
1.3.5-트리옥산 (1.3.5-Trioxane)	Y	S/P	3	2G	제어	불요			No	제한	F	AD	불요		15.19.6, 16.2.9
트리프로필렌 글리콜 (Tripropylene glycol)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
인산트리크심릴 (Trixlyl phosphate)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.6
유동유 (Tung oil)	Y	S/P	2 (k)	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
생송지 (Turpentine)	X	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6
운데칸산 (Undecanoic acid)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	16.2.6, 16.2.9
l-운데센 (l-Undecene)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6
운데실 알코올 (Undedcyl alcohol)	X	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9
요소/질산암모늄 용액 (Urea/Ammonium nitrate solution)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
요소와 질산암모늄 용액 (수용액 상태의 암모니아 함유) (Urea/Ammonium nitrate solution (containing aqua ammonia))	Z	S/P	3	2G	제어	불요			NF	제한	T	A	불요		16.2.9
요소/인산암모늄 용액 (Urea/Ammonium phosphate solution)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요		15.19.6
요소 용액 (Urea solution)	Z	P	3	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요
발레르알데히드(모든 이성질체) (Valeraldehyde(all isomers))	Y	S/P	3	2G	제어	불활성	T3	IIB	No	제한	F-T	A	불요		15.4.6, 15.19.6
식물성 산화유(m) (Vegetable acid oils)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
식물성지방산 증류물(m) (Vegetable fatty acid distillates)	Y	S/P	2	2G	개방	불요	-	-	Yes	개방	불요	ABC	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
아세트산비닐 (Vinyl acetate)	Y	S/P	3	2G	제어	불요	T2	IIA	No	제한	F	A	불요		15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
비닐에틸에테르 * (Vinyl ethyl ether)	Z	S/P	2	1G	제어	불활성	T3	IIB	No	밀폐	F-T	A	Yes		15.4, 15.13, 15.14, 15.19, 16.6.1, 16.6.2
염화비닐리덴 * (Vinylidene chloride)	Y	S/P	2	2G	제어	불활성	T2	IIA	No	제한	F-T	B	Yes		15.13, 15.14, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
네오데칸산비닐 (Vinyl neodecanoate)	Y	S/P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
비닐를루엔 (Vinyltoluene)	Y	S/P	2	2G	제어	불요		IIA	No	제한	F	AB	불요		15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
왁스 (Waxes)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
백색주정, 저방향족(15~20%) (White spirit, low(15-20%) aromatic)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요		15.19.6, 16.2.9
자일렌 (Xylens)	Y	P	2	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	15.19.6, 16.2.9 (h)
자일렌/에틸벤젠혼합물(10%이상) (Xylenes/ethylbenzene(10% or more) mixture	Y	P	2	2G	제어	불요	-	-	No	제한	F	A	불요		15.19.6
자일렌올 (Xylenol)	Y	S/P	2	2G	개방	불요		IIA	Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.9
디티오인산아연알카릴(C7-C16) (Zinc alkaryl dithiophosphate (C7-C16))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		16.2.6, 16.2.9
카르복스아마이드아연알키닐 (Zinc alkenyl carboxamide)	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6
디티오인산 아연알킬(C3-C14) (Zine alkyl dithiophosphate (C3-C14))	Y	P	2	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	AB	불요		15.19.6, 16.2.6
기타의 액체화학품 [이 표의 구분란에 P가 있는 물질만의 혼합물{선박에서의 오염방지에 관한 규칙(해양수산부령) 제3조에서 정하는 X류 물질, Y류 물질 또는 Z류 물질에 해당하는 것에 한한다}이고 인화점이 60℃를 초과하는 것]	-		4	2G	개방	불요			Yes	개방	불요	A	불요	P	S
기타의 액체화학품 [이 표의 구분란에 P가 있는 물질만의 혼합물{선박에서의오염방지에 관한 규칙(해양수산부령) 제3조에서 정하는 X류 물질, Y류 물질 또는 Z류 물질에 해당하는 것에 한한다}이고 인화점이 60℃ 이하인 것]	-		4	2G	제어	불요			No	제한	F	A	불요	P	S
기타의 액체화학품 (이 표의 구분란에 P가 있는 물질만의 혼합물은 제외)	해양수산부장관이 정한 것
기타의 액체화학품	국제해사기구의 해양환경보호위원회에서 발행한 잠정평가물질목록(MEPC.2/Circ.)의 최신판에 등재 되거나 동 위원회에서 발행한 산적액체화학품 운송을 위한 잠정평가지침서에 따라 평가된 기준을 적용한다.

[비고]

1. 오염분류란의 적용은 다음과 같이 한다.

X, Y, Z는 MARPOL 73/78 부속서Ⅱ에 의하여 각 화물에 지정된 오염분류를 의미한다.

2. 위험성란의 적용은 다음과 같이 한다.

S는 화물이 안전상의 위험성을, P는 화물이 오염상의 위험성을 이유로 제3장의 적용을 받는 것을 의미하며, S/P는 화물이 안전 및 오염상의 위험성을 이유로 제3장의 적용을 받는 것을 의미한다.

3. 선형란의 적용은 다음과 같이 한다.

가. 1은 화물의 유출을 방지하기 위한 고도의 예방조치가 요구되며, 환경 또는 안전에 대하여 매우 중대한 위험성을 가진 [별표5]의 화물을 운송하도록 예정된 케미컬탱커로 형식 1선박을 의미한다.

나. 2는 화물의 유출을 방지하기 위한 고도의 예방조치가 요구되며, 환경 또는 안전에 대하여 중대한 위험성을 가진 [별표5]의 화물을 운송하도록 예정된 케미컬탱커로 형식 2선박을 말한다.

다. 3은 손상시의 잔존능력을 증대시키기 위한 정도의 보호가 요구되며, 환경 또는 안전에 대하여 중대한 위험성을 가진 [별표5]의 화물을 운송하도록 예정된 케미컬탱커로 형식 3선박을 말한다.

라. 4는 선형란에 1이 되는 물질을 포함한 혼합물 농도의 합계가 10% 이상의 경우 형식 1선박, 10% 미만의 경우 형식 2선박을 말한다. 선형란에 2가 되는 물질을 포함한 혼합물(선형의 란에 1이 되는 물질을 포함하는 것을 제외한다)에 대하여는 당해물질의 농도의 합계가 10% 이상의 경우 형식 2선박, 10% 미만의 경우 형식 3선박, 선형의 란에 3이 되는 물질의 혼합물에 대하여는 형식 3선박을 말한다.

마. 형식 2선박에 의하여 운송할 수 있는 액체화학품은 형식 1선박에 의하여 운송할 수 있다.

바. 형식 3선박에 의하여 운송할 수 있는 액체화학품은 형식 1선박 또는 형식 2 선박에 의하여 운송할 수 있다.

4. 탱크형식란의 적용은 다음과 같이 한다.

가. 1P는 독립형탱크이고 압력식(탱크정부에서 0.07MPa을 넘는 설계압력을 갖는 탱크)인 것을 말한다.

나. 1G는 독립형탱크이고 중력식(탱크정부에서 0.07MPa 이하의 설계압력을 갖는 탱크)인 것을 말한다.

다. 2G는 일체형탱크(선체의 일부를 구성하는 탱크를 말한다)이고 중력식인 것을 말한다.

라. 독립형탱크이고 중력식인 것에 적하할 수 있는 액체화학품은 독립형탱크이고 압력식인 것에 적하할 수 있다.

5. 통기장치란의 적용은 다음과 같이 한다.

가. “제어”는 제어식 통기장치

나. “개방”은 개방식 통기장치

다. 개방식 통기장치를 설치하고 있는 탱크에 적하할 수 있는 액체화학품은 제어식 통기장치를 비치하고 있는 탱크에 적하할 수 있다.

6. 환경제어란의 적용은 다음과 같이 한다.

가. “불활성”은 불활성화법을 말한다.

나. “주입”은 주입법을 말한다.

다. “건조”는 건조법을 말한다.

라. “통풍”은 통풍법을 말한다.

마. “불요”는 환경제어가 필요 없는 것을 말한다.

7. 전기설비란의 적용은 다음과 같이 한다.

가. NF는 당해위험물이 불연성물질인 것을 표시한다.

나. 분류 또는 그룹은 방폭구조기기를 선정하는 기준을 표시하는 것으로 다음에  정하는 바에 따르며 분류 및 그룹이 공란인 것은 정확한 자료가 없는 것을 말하며 불연성물질인 것을 의미하는 것은 아니며, “-”는 요구되지 않음을 의미한다.

(1) 실제 사용되는 상태에서 방폭구조기기 각 부분의 허용최고표면온도 분류를 말하며 다음 표에 따른다.

분 류	최고표면온도(℃)
T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6	450 300 200 135 100 85

(2) 그룹은 틈새 깊이 25㎜에서 화염의 유입이 발생하지 않는 틈새의 최대치를 표시하며 각 그룹의 틈새 최대치는 다음 표에 정하는 바에 따른다.

그 룹	틈새 최대치
Ⅱ A Ⅱ B Ⅲ C	0.9㎜ 이상 0.5㎜를 넘고 0.9㎜ 미만 0.5㎜ 이하

다. Yes는 인화점이 60℃보다 큰 것을, No는 인화점이 60℃ 이하인 것을 말한다.

8. 계측장치란의 적용은 다음과 같이 한다.

가. “밀폐”는 밀폐식 계측장치를 말한다.

나. “제한”은 제한식 계측장치를 말한다.

다. “개방”은 개방식 계측장치를 말한다.

라. 개방식 계측장치에 의하여 계측할 수 있는 액체화학품은 제한식 계측장치 또는 밀폐식 계측장치에 의하여 계측할 수 있다.

마. 제한식 계측장치에 의하여 계측할 수 있는 액체화학품은 밀폐식 계측장치에 의하여 계측할 수 있다.

9. 가스검지장치란의 적용은 다음과 같이 한다.

가. F는 인화성가스 검지장치를 말한다.

나. T는 독성가스 검지장치를 말한다.

다. “불요”는 가스검지장치를 필요로 하지 아니하는 것을 말한다.

10. 소화제등란의 적용은 다음과 같이 한다.

가. A는 내알코올 포말 또는 다용도 포말이 유효한 소화제인 것을 말한다.

나. B는 표준형포말(플루오르계 단백질 및 수막형성포말을 포함한 모든 내알코올형이 아닌 포말)로 유효한 소화제인 것을 말한다.

다. C는 물분무가 유효한 소화방법인 것을 말한다.

라. D는 분말소화제가 유효한 소화제인 것을 말한다. 분말소화장치로 소화할 때는 냉각을 위하여 선박소방설비기준에 정하는 살수소화장치를 필요로 한다.

마. 불요는 특별한 소화장치가 불필요한 것을 말한다.

11. < 삭제 2006. 9. 13 >

12. 호흡 및 눈의 보호란은 다음의 정하는 바에 따른다.

가. Yes는 비상시 탈출을 위하여 호흡보호구 및 눈의 보호구를 필요로 하는 위험물을 말한다.

나. “불요”는 비상시 탈출을 위하여 보호구등을 필요로 하지 않는 것을 말한다.

13. 별표 중 소문자 ⒜ 내지 ⒧은 다음과 같이 적용한다.

⒜ 운송하는 화물이 인화점 60℃ 이하인 인화성 용제를 포함하는 경우에는 특별한 전기설비 및 인화성 증기검지장치를 설치하여야 한다

⒝ 이 주(註)가 적용되는 화학제품의 경우 개방된 공간에서 소화를 위하여 물을 사용할 수 있다. 그러나 이 경우 위험한 가스가 발생할 위험이 있기 때문에 폐위된 탱크에 물이 혼입되어서는 아니 된다.

⒞ 인(황인 또는 백인)은 자연발화점 이상으로 운송되기 때문에 인화점은 적용하지 않는다. 전기설비 요건은 인화점이 60℃를 초과하는 화물에 대한 것과 같은 것으로 할 수 있다.

⒟ 이 요건은 인화점이 60℃ 이하인 이성질체를 기준으로 한다. 인화점이 60℃를 초과하는 이성질체에 대하여는 인화성에 대한 요건은 적용하지 않는다.

⒠ 노르말-데실 알코올에만 적용한다.

⒡ 분말소화제를 소화제로 사용하여서는 아니 된다.

⒢ 제한된 공간에 대하여 포름산 증기와 일산화탄소 가스의 유무를 확인 시험하여야 한다.

⒣ p-크실렌에만 적용한다.

⒤ 안전상의 위험성을 가지는 물질을 함유하지 아니한 물질로서 오염분류가 Y 또는 그 이하인 물질에만 적용한다.

⒥ 내 알코올성 포말 소화제만 효과가 있다.

⒦ 선형란에서 요구하는 선박형식은 이 기준 제170조의 규정에 따른다.

⒧ 용융점이 0℃ 이상일 때 적용한다.

(m) 식물성기름으로부터 생산된 것.

14. 특별요건란의 번호는 [부록]의 번호를 적용한다.

15. 품명란의 적용은 다음과 같이 한다.< 신설 06. 9. 13 >

산적화물 운송을 위한 운송서류상에는 [별표5]의 품명란의 명칭을 사용하여야 한다. 추가적인 명칭은 품명 다음에 괄호를 사용하여 그 안에 기재할 수 있다.

[부록 2]  특별요건(별표 5의 비고 14 관련)

3	선체 배치

3.7	선수미 적하 및 양하 설비

3.7.2	선수 또는 선미의 적하 및 양하관은 형식1형 선박으로 운송하도록 요구되는 화물의 이송에 사용하여서는 아니된다. 선수 또는 선미의 적하 및 양하관은 해양수산관청이 특별히 인정하는 경우를 제외하고 15.12.1의 규정에 적합하도록 요구되는 유독증기를 발생하는 화물의 이송에 사용되어서는 아니된다.

10	전기 설비

10.2	위험장소, 기기 및 배선의 형식

10.2.3	[별표 5]의 특별요건란에 조건이 없고 인화점이 60℃ 이하(밀폐용기시험)인 화물에 대한 위험장소는 다음과 같다. 본질안전장치 및 회로에 추가하여 위험장소에 있어서 그 사용이 인정되는 전기설비는 다음과 같다.

⑴ 화물탱크 및 화물배관 :

다른 전기기기는 일체 인정하지 않는다.

⑵ 일체형 탱크에 인접되는 공소, 일체형 탱크의 직상 또는 그 하부에 있는 장소 :

㈎ 케이블 포설로.

이들 케이블은 가스밀 이음으로 된 두꺼운 관내에 포설하여야 하며 신축이음은 이와 같은 장소에 배치하여서는 아니된다.

㈏ 전기식 측심장치 또는 선속계 및 외부 전원식 음극방식장치의 양극 또는 전극.

이들 장치는 가스밀의 용기 내에 수납하여야 하며 접속 케이블은 ㈎의 규정에 따라 보호하여야 한다.

⑶ 독립형 화물탱크를 포함하는 화물창 구역 :

㈎ 어떠한 추가의 보호도 되어 있지 않는 케이블의 포설로.

㈏ 내압(內壓) 방폭형 또는 내압(耐壓)방폭형의 조명기구.

조명설비는 적어도 2개의 분기회로로 하여야 하며 모든 스위치 및 보호장치는 모든 극 또는 상을 차단하는 것으로 하고 또한 비위험장소에 배치하여야 한다.

㈐ 전기식측심장치 또는 선속계 및 외부전원식 음극방식장치의 양극 또는 전극.

이들 장치는 가스밀의 용기 내에 수납하여야 한다.

⑷ 화물펌프실 및 화물구역내의 펌프실 :

㈎ 내압(內壓)방폭형 또는 내압(耐壓)방폭형의 조명기구.

조명설비는 적어도 2개의 분기회로로 하여야 하며 모든 스위치 및 보호장치는 모든 극 또는 상을 차단하는 것으로 하고 또한 비위험장소에 배치하여야 한다.

㈏ 화물폄프 및 관련 보조펌프를 구동하는 전동기는 가스밀의 격벽 또는 갑판에 의하여 이들 구역으로부터 분리시켜야 한다.

구동되는 장치와 그 전동기 사이의 축에는 신축이음 또는 축심을 조정하는 다른 수단을 부착하고 축이 격벽 또는 갑판을 관통하는 개소에는 해운관청이 인정하는 패킹글랜드를 부착하여야 한다. 이러한 전동기는 정압통풍이 되는 구역에 설치되어야 한다.

㈐ 내압방폭형 가청경보기.

⑸ 화물탱크 출구, 가스 또는 증기배기구, 화물관 플랜지, 화물밸브 또는 화물펌프실의 입구 및 통풍용 개구 등에서 3m 이내에 있는 개방갑판상 구역 또는 개방갑판상 반폐위구역 ;

화물구역 내의 모든 밸러스트탱크 및 코퍼댐을 포함한 모든 화물탱크 및 화물탱크 창 상방의 개방갑판상 화물구역의 전 너비에 걸쳐 그 전후방 3m 및 갑판상 2.4m 높이까지의 범위 :

㈎ 승인된 안전형 장비품으로서 개방갑판상에서의 사용에 적합한 것 ;

㈏ 케이블 포설로.

⑹ 화물관이 위치한 폐위구역 또는 반폐위구역 ;

화물탱크 지상(예를 들면, 갑판간) 또는 상부에 격벽이 있고 화물탱크 격벽을 공유하고 있는 폐위구역 또는 반폐위구역 ;

가스밀 갑판으로 격리되고 적절히 통풍되지 않는 화물펌프실의 직상 또는 화물탱크에 인접하는 수직 코퍼댐상의 폐위구역 또는 반폐위구역 및 화물호스의 구획실 :

㈎ 승인된 안전형의 조명기구

조명설비는 적어도 2개의 분기회로로 하여야 하며 모든 스위치 및 보호 장치는 모든 극 또는 상을 동시 차단하는 것으로 하고 또한 비위험장소에 배치하여야 한다.

㈏ 케이블 포설로.

⑺ 상기의 모든 위험장소에 직접 면하는 개구를 가진 폐위구역 또는 반폐위 구역에는 개구로 이르는 구역 또는 범위에 요구되는 요건에 적합한 전기설비를 하여야 한다.

13	계  기

13.1	계  측

13.1.1	화물탱크에는 다음 형식의  계측장치 중 어느 하나를 설치하여야 한다.

⑴ 개방식

탱크의 개구를 사용하는 것으로서 계측자가 화물 또는 그 증기에 노출되는 계측장치를 말하며, 얼리지 개구 같은 것이 있다.

⑵ 제한식

탱크를 관통하고 있고 사용할 때 화물의 증기 또는 액체가 소량이 대기중에 누설하여도 지장이 없는 계측장치를 말하며, 사용하지 않을 때에는 완전히 폐쇄시킨다. 계측장치를 열 때는 탱크 내용물(액체 또는 분무)의 위험한 분출이 야기되지 않도록 설계되어야 한다.

⑶ 밀폐식

탱크를 관통하고 있으나 밀폐장치를 구성하고 있어 탱크 내용물이 분출되지 않는 계측장치를 말한다. 예를 들면 플로트식, 전자검지식, 자기검지식 또는 보호투시창(sighr glass)이 있다. 이들 대신에 탱크벽을 관통하지 않고 탱크로부터 독립되어 있는 간접형 장치를 사용할 수 있다.

예를 들면 화물중량계, 관유량관계가 있다.

13.1.2	계측장치는 15.19의 규정에서 요구하는 장치와는 각각 독립된 것이어야 한다.

13.1.3	개방식 및 제한식에 의한 계측은 다음의 경우에만 인정하여야 한다.

⑴ 개방식 통기장치가 규칙에 의해 인정되는 경우 ;

⑵ 계측하기 전에 탱크의 압력을 해제하는 수단이 강구되어 있는 경우.

13.1.4	각각의 화물에 대한 계측장치의 형식은 [별표 5]의 계측장치란에 따른다.

15	특별 요건

15.1	< 삭제 2006. 9. 13 >

15.2	93% 이하의 질산암모늄 수용액

15.2.1	질산암모늄 용액은 적어도 중량비로 7%의 물을 포함한 것이어야 하며, 물 10에 대한 화물 1의 중량비로 희석한 화물의 산성도(pH)는 5.0 내지 7.0 사이에 있는 것이어야 한다. 용액은 염화이온 10ppm, 철이온 10ppm 이상을 포함 하여서는 아니 되며, 또한 다른 오염물질을 포함하여서는 아니 된다.

15.2.2	질산암모늄 용액의 탱크 및 설비는 다른 화물 또는 가연성 화물을 적하한 탱크 및 설비와 독립시켜야 한다. 사용 중 또는 고장시에, 예를 들면 윤활제와 같은, 가연성 물질을 화물 내에 방출하는 설비를 사용하여서는 아니 되며, 탱크를 해수 밸러스트용으로 사용하여서는 아니 된다.

15.2.3	해양수산관청이 특별히 승인한 경우를 제외하고, 질산암모늄 용액은 탱크 및 관련설비가 해양수산관청에서 인정하는 바에 따라 세정되지 않는 한 이전에 다른 화물을 적하했던 탱크로 운송하여서는 아니 된다.

15.2.4	탱크 가열장치 내의 열교환 매체의 온도는 160℃를 넘어서는 아니 되며, 가열장치에는 화물의 산적평균온도가 140℃를 유지하도록 제어장치를 설치하여야 한다. 또한 이들 장치에는 145℃ 및 150℃에서 작동하는 고온경보장치와 125℃에서 작동하는 저온경보장치를 설치하여야 하며, 열교환 매체의 온도가 160℃를 넘는 경우에도 경보를 발하여야 한다. 온도경보 및 제어장치는 항해 선교에 배치하여야 한다.

15.2.5	산적평균화물 온도가 145℃에 달하는 경우 화물의 시료를 화물 1에 대하여 증류수 또는 비광화수 10의 중량비로 희석하여 범위가 좁은 시험지 또는 시험봉에 의해 산성도(pH)를 측정하여야 한다. 산성도(pH)는 24시간마다 측정하여야 하며, 산성도(pH)가 4.2이하인 경우에는 산성도(pH)가 5.0에 달할 때까지 암모니아가스를 화물 내에 주입하여야 한다.

15.2.6	화물에 암모니아가스를 주입하기 위한 고정설비를 설치하여야 하며, 이 설비의 제어장치는 항해선교에 배치하여야 한다. 이를 위하여 질산암모늄 용액 1,000톤당 300kg의 암모니아를 선내에 비치하여야 한다.

15.2.7	화물펌프는 원심디프웰 펌프 또는 마찰부 수밀방식 원심펌프로 하여야 한다.

15.2.8	통풍배관에는 막히는 것을 방지하기 위하여 승인된 비막이 덮개를 부착하여야 하며, 이 비막이 덮개는 검사 및 청소를 위하여 쉽게 접근할 수 있는 것이어야 한다.

15.2.9	질산암모늄 용액에 접촉 탱크 및 배관 등에 대한 열작업은 질산암모늄의 흔적을 탱크 및 배관 등의 외측 및 내측 모두 제거한 후에만 실시하여야 한다.

15.3	이황화 탄소

이황화탄소는 다음 항에서 명시한 바와 같이 봉수(water pad) 또는 적절한 불활성가스로 봉입한 상태에서 운송하여야 한다.

봉수 상태에서 운송

15.3.1	적하, 운송 및 양하 중에  화물탱크를 봉수(Water pad)해 놓기 위한 장치를 설치하여야 하며, 추가로 이송 중에 얼리지 공간을 불활성 가스로 봉입할 수 있는 장치를 설치하여야 한다.

15.3.2	모든 개구는 갑판상 탱크 최상부에 설치하여야 한다.

15.3.3	적하관의 단부는 탱크바닥 부근에 배치하여야 한다.

15.3.4	비상시 계측용으로서 표준 얼리지 개구를 설치하여야 한다.

15.3.5	화물배관 및 통풍관장치는 다른 화물에 사용하는 배관 및 통풍관장치로부터 독립시켜야 한다.

15.3.6	양하펌프는 디프웰형 또는 유압구동식 잠수형이어야 한다. 디프웰 펌프의 구동수단은 이황화탄소에 대하여 발화원이 되지 아니하는 것으로 온도가 80℃를 넘을 우려가 있는 장치를 사용하여서는 아니 된다

15.3.7	양하펌프는 화물탱크 최상부에서 최저부 부근까지 걸쳐 설치된 원통형 웰내에 삽입된 것이어야 한다. 탱크 내에 가스가 없다는 것을 확인할 수 있는 경우를 제외하고는 펌프를 작동시키기 전에 그 웰 내에 물을 채워 넣어야 한다.

15.3.8	화물장치가 설정압력 및 온도에 대하여 설계되어 있는 경우에는 양하를 위하여 물 또는 불활성가스에 의한 치환법을 사용할 수 있다.

15.3.9	안전밸브는 스테인리스강재로 하여야 한다.

15.3.10	10.2.3에 규정된 위험장소에는  본질안전장치 및 회로만을 배치할 수 있다.

불활성가스 패드 상태로 운송

15.3.11	이황화탄소는 0.06MPa 게이지압 이상으로 설계된 독립 탱크로 운송하여야 한다.

15.3.12	모든 개구는 갑판 상 탱크 최상부에 설치하여야 한다.

15.3.13   화물격납설비에 사용되는 가스켓은 이황화탄소와 반응하거나 용해되지 않는 재료이어야 한다.

15.3.14	나사박음식 이음은 증기관을 포함한 화물격납설비에 사용하여서는 아니된다.

15.3.15	적재 전에, 탱크는 체적비로 산소농도가 2％ 이하가 될 때까지 적절한 불활성가스로 불활성화 되어야 한다. 적재, 하역 또는 이송 중에도 적절한 불활성가스를 이용하여 탱크내부가 자동적으로 정압을 유지할 수 있는 수단이 제공되어야 한다. 이 설비는 정압을 0.01에서 0.02MPa 게이지압으로 유지할 수 있어야 하고  원격감시가 가능하여야 하며 과압/부압에 대한 경보장치를 갖추어야 한다.

15.3.16	이황화탄소를 운송하는 독립탱크의 주변 화물창구역은 산소농도가 2％이하가 될 때까지 적절한 불활성가스로 불활성화 되어야 한다. 전 항해기간을 통하여 이 상태를 유지하고 감시하기 위한 수단이 제공되어야 한다. 이러한 구역의 이황화탄소 증기의 표본을 채취 할 수 있는 수단이 제공되어야 한다.

15.3.17	이황화탄소는 대기중으로 벤팅되지 않도록 적절한 방법으로 적재, 이송 및 하역되어야 한다. 만일 이황화탄소 증기가 적재시 육상으로 환류하거나 하역시 선박으로 환류하는 경우, 증기환류설비는 다른 모든 화물격납설비로부터 독립되어야 한다.

15.3.18	이황화탄소는 잠수형 디프웰 펌프 또는 적절한 불활성가스 치환법에 의해서만 하역되어야 한다. 잠수형 디프웰 펌프는 펌프의 온도가 상승하지 아니하는 방법으로 운전되어야 한다. 펌프는 화물제어실에서 온도를 원격으로 읽을 수 있고 경보를 발하기 위해 펌프의 하우징에 온도감지기를 부착하여 한다. 경보는 80℃에 맞추어야 한다. 펌프에는 하역중 탱크압력이 대기압 미만으로 떨어질 경우를 위한 자동정지장치를 설치하여야 한다.

15.3.19	이황화탄소가 화물탱크, 화물펌프나 관장치 내에 존재할 시 이들 장치 내에 공기가 유입되지 아니하여야 한다.

15.3.20	이황화탄소의 적재 및 하역시 여하한 다른 화물조작, 탱크청소 및 밸러스트의 배출을 하여서는 아니된다.

15.3.21	적재용 매니폴더, 화물조작과 관련된 노출된 갑판상의 배관 및 탱크돔 주위를 유효하게 덮을 수 있는 충분한 용량의 물분무장치를 설치하여야 한다. 배관 및 노즐 장치는 매분 10 l/m2 의 일정 방출률을 유지할 수 있는 것이어야 한다. 이러한 보호구역에 화재가 발생한 경우, 거주구역에 근접한 화물구역 밖의 항시 접근가능하고 조작 가능한 적절한 구역에서 물분무장치 공급펌프의 원격시동 및 통상 폐쇄된 밸브의 원격조작을 가능하게 하는 원격 수동조작장치가 제공되어야 한다. 물분무장치는 기측 수동조작 및 원격 수동조작이 가능하여야 하고 누설된 화물을 확실히 씻어 내릴 수 있도록 배치하여야 한다. 추가로, 대기온도가 허용되는 경우, 압력을 가한 물 호스를 노즐에 연결하여 적재 및 하역 중 즉시 사용할 수 있어야 한다.

15.3.22	화물탱크는 기준온도(R)에서 액면 98％를 초과하여 적재하여서는 아니된다.

15.3.23	화물탱크에 적재하는 최대용량 (VL)은 다음 식에 따른다.

VL = 0.98VρR/ρL

여기서

VL  : 탱크의 용량

ρR : 기준온도(R)에 있어서 화물의 비중

ρL : 적재온도에 있어서 화물의 비중

R  : 압력도출밸브의 설정압력에서 화물의 증기압에 대응하는 기준온도

15.3.24	주관청이 승인한 목록에는 적용될 수 있는 각각의 적재온도 및 적용하는 최대기준온도에 대하여 각 화물탱크에 대한 최대허용 탱크 적재한도가 표시되어야 한다. 선장은 이 목록의 사본을 본선에 영구 보존하여야 한다.

15.3.25	이황화탄소를 운송하도록 지정된 탱크 출구, 가스 또는 증기 배기구, 화물관 플랜지 또는 화물 밸브로부터 3m 이내에 위치한 개방갑판 상의 구역 또는 개방갑판 상의  반폐위구역은 1[별표 5]의 전기설비란의 전기설비 규정에 적합하여야 한다. 또한 이러한 구역에는 표면온도가 80℃를 넘는 증기관과 같은 어떠한 열원도 허용되지 아니한다.

15.3.26	탱크를 열지 않거나 정압의 불활성가스 층부(blanket)를 교란시키지 않으면서 얼레지를 측정하고 화물표본의 추출이 가능한 수단이 제공되어야 한다.

15.3.27 화물은 해양수산관청이 승인한 화물 취급 계획서에 따라서 운송하여야 하며, 화물 취급 계획서에는 모든 화물의 배관장치가 표시되어야 한다. 화물 취급 계획서 사본은 본선에 비치하여야 하며, 위험화학물의 산적운송을 위한 적합증서는 승인된 화물 취급 계획서에 대한 사항이 언급되어 있어야 한다.< 신설 2006. 9. 13> <개정 2008.4.28>

15.4	디에틸 에테르

15.4.1	항해 중에 불활성화 되지 아니하는 화물탱크 주위의 공소에는 자연통풍장치를 설치하여야 하며, 기계식 통풍장치를 설치하는 경우에는 송풍기가 불꽃을 발생하지 않는 구조이어야 하고, 화물탱크 주위의 공소에 설치하여서는 아니 된다.

15.4.2	중력식 화물탱크의 압력도출밸브의 조정압력은 계기압력 0.02MPa 이상으로 설정하여야 한다.

15.4.3	화물장치가 예상압력으로 설계되어 있는 경우, 압력탱크로부터의 양하에 불활성화법을 사용할 수 있다.

15.4.4	화물구역 내에는 어떠한 발화원이나 발열원의 되는 장치 등을 설치하여서는 아니 된다.

15.4.5	펌프는 축 글랜드에 액압을 받지 않도록 설계된 형식 또는 유압구동 잠수펌프로서 화물에 적합한 것에 한하여 양하용으로 사용할 수 있다.

15.4.6	적하, 운송 및 양하 중에 화물탱크 내를 불활성가스로 봉입할 수 있는 장치를 설치하여야 한다.

15.5	과산화수소 수용액

15.5.1	질량농도 60%를 넘고 70%를 넘지 않는 과산화수소 용액

⑴ 전용선으로만 운송하여야 하며, 이 전용선에는 다른 화물을 운송하여서는 아니 된다.

⑵ 화물탱크 및 관련 장치는 순수 알루미늄(99.5%) 또는 순수 스테인리스강(304L, 316, 316L 또는 316Ti)으로 하여야 하며 승인된 절차에 따라 표면 안정화된 것이어야 한다. 알루미늄을 갑판상의 배관에 사용하여서는 아니 되며 격납장치의 모든 비금속 구조 재료는 과산화수소에 침투되거나 분해를 조장하는 것 이어서는 아니 된다.

⑶ 펌프실을 화물이송 작업에 사용하여서는 아니 된다.

⑷ 화물탱크는 연료탱크 또는 인화성 및 가연성 물질의 구획과는 코퍼댐으로 분리시켜야 한다.

⑸ 화물탱크를 해수밸러스트용으로 사용하여서는  아니 된다.

⑹ 탱크의 최상부 및 최저부에는 온도감지기를 설치하여야 하며, 항해선교에는 원격온도표시장치 및 연속감시장치를 설치하여야 한다. 화물탱크 내의 온도가 35℃ 이상 상승하는 경우에 작동하는 가시가청경보기를 항해선교에 설치하여야 한다.

⑺ 화물탱크에 인접한 공소에는 화물누설을 감지하기 위하여 고정식 산소감지장치(또는 가스 채취관)를 설치하여야 한다. 항해선교에는 온도감지기용과 유사한 산소농도 원격표시장치, 연속감시장치(가스 채취관을 사용하는 경우에는 단속적으로 채취하여도 좋다) 및 가시가청경보기를 설치하여야 한다. 가시가청경보기는 산소의 용적농도가 30%를 넘는 경우에 작동하도록 하여야 한다. 또한 2개의 이동식 산소감시장치를 보조장치로서 비치하여야 한다.

⑻ 자연분해에 대한 안전조치로서 화물을 선외로 배출하기 위한 투하장치를 설치하여야 하며, 화물의 온도상승률이 5시간 이상에 걸쳐 매시 2℃를 넘는 경우 또는 탱크내의 온도가 40℃를 넘는 경우에는 화물을 투하하여야 한다.

⑼ 화물탱크 통기장치에는 자연분해로 인하여 탱크압력이 급격히 상승하는 경우에 대비하여 통기제어용 압력진공도출밸브 및 비상통기용 파괴디스크 또는 이와 유사한 장치를 설치하여야 한다. 비상통기용 파괴디스크는 탱크의 설정압력, 탱크의 용량 및 예측 분해율에 따라 그 치수를 결정하여야 한다.

⑽ 갑판상에 누출된 농축 과산화수소 용액을 희석하고 세척하기 위하여 고정식 물 분무장치를 설치하여야 한다. 매니폴드와 호스의 연결부 및 화물탱크의 최상부는 이 장치의 유효범위 내에 들어야 하며, 최저 물 분무율은 다음의 기준에 적합하여야 한다.

㈎ 누설된 과산화수소 용액이 5분 이내에 원래의 농도에 대한 질량농도 35%까지 희석되어야 한다.

㈏ 누설속도 및 추정량은 최대 예상적하 및 양하속도, 탱크의 과적 또는 배관이나 호스의 파손시에 화물의 유출을 중지시키는데 요하는 시간 및 화물제어장소 또는 항해선교에서 작동하여 희석용수의 분무 개시에 필요한 시간을 기초로 하여 계산되어야 한다.

⑾ < 삭제 2006. 9. 13 >

⑿ 25℃에서 연간 최대분해속도가 1% 이하인 과산화수소 용액에 한하여 운송할 수 있으며, 하주는 화물이 이 기준에 적합하다는 내용의 증서를 선장에게 제공하고, 선장은 이를 선내에 보관하여야 한다. 제조자의 기술책임자는 화물이송 작업을 감시하기 위하여 승선하여야 하며, 과산화물의 안정성을 시험할 수 있는 능력을 가지고 있어야 하고, 선장에게 화물이 안정된 상태로 적하되었음을 증명하여야 한다.

⒀ 화물 이송작업에 종사하는 승무원은 과산화수소 용액에 견딜 수 있는 불연성의 전신보호복, 적당한 장갑, 장화 및 눈 보호구 등을 착용하여야 한다.

15.5.2	질량농도 8%를 넘고 60% 이하의 과산화수소 용액

⑴ 화물탱크는 선체외판을 구성하여서는 아니 된다.

⑵ 과산화수소는 전회의 화물 및 그 증기 또는 밸러스트의 모든 흔적을 완전하고도 유효하게 세정한 탱크에 운송하여야 한다. 탱크의 점검, 세정, 표면안정화 및 적하방법은 MSC/Cir.394에 따라야 하며 동 Cir.에 의한 방법에 따랐음을 표시하는 증서를 선내에 비치하여야 한다. 국내 단기운송의 경우 해양수산관청은 표면안정화의 요건을 면제할 수 있으며, 이 경우 과산화수소의 안전운송을 확보하기 위하여 다음 사항에 대하여 특별히 세심한 주의가 필요하다.

㈎ 과산화수소를 다른 화물과 동시에 운송하여서는 아니 된다.

㈏ 과산화수소를 적하했던 탱크는 MSC/Cir.394에 규정하는 절차에 따라 세정한 후에만 다른 화물의 운송에 사용할 수 있다.

㈐ 과산화수소를 적하하는 탱크는 설계시, 탱크 내부재를 최소화하고, 배수가 효과적으로 이루어지고, 액이 고이지 않도록 하며, 육안 점검이 용이 하도록 하여야 한다.

⑶ 화물탱크 및 관련장치에 사용하는 재료는 순수 알루미늄(99.5%) 또는 순수 스테인리스강(예:304, 304L, 316, 16L, 316Ti)이어야 한다. 알루미늄은 갑판상의 배관에 사용하여서는 아니 되며, 격납장치에 사용하는 모든 비금속재료의 구조물은 과산화수소에 의하여 침해되거나 과산화수소의 분해를 일으키는 것 이어서는 아니 된다.

⑷ 화물탱크는 연료유탱크 또는 과산화수소와 상호 반응하는 물질을 수납하는 다른 모든 구획과는 코퍼댐으로 분리되어야 한다.

⑸ 화물탱크의 최상부 및 최저부에는 온도감지기를 설치하여야 하며, 항해 선교에는 원격온도표시장치 및 연소감시장치를 설치하여야 한다. 화물탱크 내의 온도가 35℃ 이상으로 상승하는 경우에 작동하는 가시가청경보기를 항해선교에 설치하여야 한다.

⑹ 화물탱크에 인접한 공소에는 화물누설을 감지하기 위하여 고정식 산소 감시장치(또는 가스 채취관)를 설치하여야 한다. 항해선교에는 온도감지용과 유사한 산소농도 원격표시장치 및 연속감시장치(가스 채취관을 사용할 경우에는 단속적으로 채취하여도 좋다) 및 가시가청경보기를 설치하여야 한다. 가시가청경보기는 산소의 용적농도가 30%를 넘는 경우에 작동하도록 하여야 한다. 또한 2조의 휴대식 산소감시장치를 보조장치로서 비치하여야 한다.

⑺ 자연분해에 대한 안전조치로서 화물을 선외로 배출하기 위한 투하장치를 설치하여야 하며, 화물의 온도 상승율이 5시간 이상에 걸쳐 매시 2℃를 넘는 경우 또는 탱크 내의 온도가 40℃를 넘을 경우에는 화물을 투하하여야 한다.

⑻ 여과장치가 부착된 화물통기장치에는 통상의 통기제어를 위하여 압력진공도출밸브를 설치하고 ⑺호의 규정에서와 같이 자연분해로 탱크 내 압력이 급상승하는 경우에 대비하여 비상통기장치를 설치하여야 한다. 이 통기장치는 황천시에도 해수가 유입되지 않도록 설계하여야 하며 탱크의 설계압력 및 탱크의 크기에 따라 그 용량을 결정하여야 한다.

⑼ 갑판상에 누출된 농축 용액을 희석하고 세척하기 위하여 고정식 물 분무장치를 설치하여야 한다. 매니폴드와 호스의 연결부 및 과산화수소 용액을 운송하도록 지정된 탱크의 최상부는 이 장치의 유효범위 내에 들어야 하며, 최저 물 분무율은 다음의 기준에 적합하여야 한다.

㈎ 누출된 화물이 5분 이내에 원래의 농도에 대한 질량농도 35%까지 희석되어야 한다.

㈏ 누출속도 및 추정량은 최대예상 적하 및 양하속도, 탱크의 과적 또는 배관이나 호스의 파손시에 화물의 유출을 중지시키는데 요하는 시간 및 화물제어장소 또는 항해선교에서 작동하여 희석용수의 분무 개시에 필요한 시간을 기초로 하여 계산되어야 한다.

⑽ < 삭제 2006. 9. 13 >

⑾ 25℃에서 연간 최대분해속도가 1% 이하인 과산화수소 용액에 한하여 운송할 수 있으며, 하주는 화물이 이 기준에 적합하다는 내용의 증서를 선장에게 제공하고, 선장은 이를 선내에 보관하여야 한다. 제조자의 기술책임자는 화물 이송작업을 감시하기 위하여 승선하여야 하며, 과산화물의 안정성을 시험할 수 있는 능력을 가지고 있어야 하고, 선장에게 화물이 안정된 상태로 적하되었음을 증명하여야 한다.

⑿ 화물 이송작업에 종사하는 승무원은 과산화수소 수용액에 견딜 수 있는 불연성의 전신보호복, 적당한 장갑, 장화 및 눈의 보호구를 착용하여야 한다.

⒀ 과산화수소 수용액의 이송에 사용되는 관장치는 화물 이송시 다른 관장치와 분리되어야 한다. 과산화수소 용액의 이송에 사용하는 화물호스에는 “과산화수소 용액 이송전용”이라는 표시를 하여야 한다.

15.5.3	다른 화물을 적하했던 탱크에 8-60% 과산화수소 용액을 운송하기 위하여 또는 과산화수소 운송 후에 다른 화물을 운송하기 위한 탱크 검사, 세정, 부동태화 및 선적을 위한 절차

⑴ 과산화수소 이외의 화물을 적하했던 탱크로 과산화수소 용액을 운송하기 위해서는 재사용 전에 검사, 세정 및 부동태화 되어야 한다. ⑵호에서 ⑻호의 요건에 의한 검사 및 세정절차는 스테인리스 강 및 순수 알루미늄 탱크에 모두 적용한다.(15.5.2의 ⑵호 참조). 스테인리스 강에 대한 부동태화절차는 ⑼호에, 알루미늄에 부동태화절차는 ⑽호에 규정되어 있다. 별도로 규정된 경우를 제외하고, 다른 화물과 접촉한 탱크 및 모든 관련된 설비의 모든 단계에 적용한다.

⑵ 이전에 선적한 화물의 양하 후, 안전조치를 취한다음 탱크의 잔류물, 스케일(scale) 및 녹의 여부를 검사하여야 한다.

⑶ 탱크 및 관련설비는 깨끗이 여과된 물을 사용하여야 세척하여야 한다. 사용되는 물은 적어도 염소함유량이 낮은 식수 수준의 수질이어야 한다.

⑷ 이전 화물의 잔류물과 증기가 남아있는 탱크와 설비는 수증기로 세척하여 제거하여야 한다.

⑸ 탱크 및 관련설비는(상기 수질의) 깨끗한 물로 다시 세정하고 기름성분이 없는 여과된 공기로 건조하여야 한다.

⑹ 탱크 내의 공기를 채취하여 유기증기 및 산소축적의 유무를 검사하여야 한다.

⑺ 탱크는 다시 시각검사로써 이전 화물의 잔류물, 스케일과 녹뿐만 아니라 이전 화물의 냄새 여부도 점검하여야 한다.

⑻ 검사 및 측정 결과 이전 화물의 잔류물 또는 증기를 발견하는 경우, ⑶호에서 ⑸호까지 설명된 조치를 반복하여야 한다.

⑼ 스테인리스강으로 제조된 탱크 및 설비에 과산화수소 이외의 화물이 적하된 후 수리를 한 경우에는 이전의 부동태화와 관계없이 다음 절차에 따라 세척 및 부동태화 하여야한다:

㈎ 용접부위 및 다른 수리부위는 스테인리스강 와이어 브러시, 끌, 사표 또는 연한 가죽으로 청소 및 마무리하여야 한다. 거친 표면은 부드러운 마무리를 하여야 하고 최종 광택작업이 필요하다.

㈏ 지방 및 기름 잔류물은 물에 탄 유기용제 또는 세제용액을 적절히 사용하여 제거하여야 하며, 염소가 함유된 합성물질은 부동태화에 심각한 영향을 줄 수 있으므로 사용하여서는 아니 된다.

㈐ 유지 제거제의 잔류물을 제거한 후에는 다음 물로 세척하여야 한다.

㈑ 다음 단계로, 스케일과 녹을 산(예; 질산 및 불화수소산의 혼합)으로 제거한 후, 깨끗한 물로 다시 세척하여야 한다.

㈒ 과산화수소와 접촉하는 모든 금속 표면은 질량비 10 내지 35% 농도의 질산을 가하여 부동태화 하여야 한다. 질산은 중금속, 기타 산화제 또는 불화수소를 함유하여서는 아니 된다. 부동태화 과정은 산성의 농도, 기온 및 기타요인에 따라 8시간에서 24시간 동안 지속하여야 하며, 이 시간동안 부동태화 될 표면과 질산은 계속하여 접촉하여야 하고 큰 표면의 경우에는 산을 재순환시킴으로써 작업을 하여야 한다. 부동태화 과정에서 수소가스가 발생하여 탱크 내에 폭발성 대기가 형성 될 수 있으므로 이러한 환경 또는 점화원이 야기되지 않도록 적절한 조치를 취하여야 한다.

㈓ 부동태화 작업을 한 후에는 표면을 여과된 물로써 완전히 세정하여야 한다. 배출수가 유입수와 같은 pH 값이 나올 때까지 세정과정을 반복하여야 한다.

㈔ 상기단계에 따라 처리한 표면도 과산화수소와 처음 접촉할 때에는 일부 분해를 일으킬 수 있다. 이러한 분해는 단 기간(통상 2-3일 이내)후 멈출 것이다. 그러므로, 적어도 2일 동안 과산화수소를 사용한 추가 세정작업을 해 줄 것을 권고한다.

㈕ 과산화수소 제조자가 권고하는 유지 제거제 및 산 세정제만을 이 공정에 사용하여야 한다.

⑽ 알루미늄으로 제조된 탱크 및 설비로서 과산화수소 이외의 화물을 적재 하였거나, 수리를 한 경우에는 세정과정을 거친 후에 부동태화 하여야 한다. 권고된 절차의 예는 다음과 같다:

㈎ 탱크를 뜨거운 물에 탄 설폰산 세정제로 세척한 다음 물로써 다시 세정하여야 한다.

㈏ 그런 다음 표면을 질량비 7%농도의 수산화나트륨 용액으로 15분에서 20분 동안 처리하거나 용액의 농도가 낮을 경우 더 오랜 기간동안(예; 0.4에서 0.5% 농도의 수산화나트륨에서는 12시간) 처리하여야 한다. 더 농도가 높은 수산화나트륨 용액으로 처리시에는 탱크 바닥의 과도한 부식을 방지하기 위하여, 바닥에 모이는 수산화나트륨 용액에 물을 계속 희석하여야 한다.

㈐ 탱크는 깨끗하고 여과된 물을 사용하여 완전히 세정하여야 한다. 세정 직후 바로 질량비 30 내지 35%의 농도의 질산을 가하여 부동태화 하여야 한다. 부동태화 과정은 16시간에서 24시간 동안 지속하여야 하며 이 시간 동안 부동태화 될 표면과 질산은 계속하여 접촉하여야 한다.

㈑ 부동태화 작업을 한 후에는 표면을 여과된 물로써 완전히 세정하여야 한다. 배출수가 유입수와 같은 pH 값이 나올 때까지 세정과정을 반복하여야 한다.

㈒ 모든 표면이 처리된 것을 확인하기 위하여 육안 검사를 행하여야 한다. 질량비 약 3% 농도의 희석된 과산화수소 용액으로 최소한 24시간 동안 추가 세정할 것을 권고한다.

⑾ 적하할 과산화수소 용액의 농도 및 안정도가 결정되어야 한다.

⑿ 과산화수소를 적하하는 동안에는 적당한 개구를 통하여 탱크 내부의 시각적 검사를 간헐적으로 하여야 한다.

⒀ 적하 완료 후 15분이 지나도 거품이 사라지지 않고 많이 존재할 경우, 탱크 내용물을 양하 후 환경적으로 안전한 방법으로 처리하여야 한다. 그 다음, 탱크와 설비를 상기에서 규정한 방식대로 다시 부동태화 하여야 한다.

⒁ 과산화수소 용액의 농도 및 안정도가 다시 결정되어야 한다. 오차범위 내에서 ⑽호과 같은 값이 나올 경우, 해당 탱크는 적절히 부동태화 되어 화물선적 준비가 된 것으로 간주한다.

⒂ ⑵호에서 ⑻호에 규정된 작업은 선장 또는 화주의 감독하에 실시하여야 한다. ⑼호에서 ⒂호에 규정된 작업은 과산화수소 제조업체 대표자의 현장감독과 책임하에서 실시하거나 과산화수소의 안전 관련 특성에 익숙한 제3자의 현장감독 및 책임하에 실시하여야 한다.

(16) 과산화수소 용액을 적재하였던 탱크가 다른 화물의 적재에 사용될 경우에는 다음절차를 적용하여야 한다(별도로 규정된 경우를 제외하고, 과산화수소와 접촉한 탱크 및 모든 관련된 설비의 모든 단계에 적용한다.) :

㈎ 과산화수소 화물 잔류물은 탱크 및 설비로부터 가능한 완전히 배출하여야 한다.

㈏ 탱크 및 설비는 깨끗한 물로써 헹구어 낸 후, 다시 깨끗한 물로써 완전히 세정하여야 한다.

㈐ 탱크 내부는 건조 후 잔류물 검사를 하여야 한다.

(16)호의 ㈎에서 ㈐까지의 단계는 선장 또는 화주의 감독하에 실시하여야 한다. (16)호의 ㈐단계는 운송할 화학물질 및 과산화수소의 안전 관련 특성에 익숙한 사람의 감독 및 책임하에 실시하여야 한다.

특별 주의사항 : ㈎ 과산화수소의 분해는 공기 중에 산소농도를 증가시킬 수 있으므로 적절한 주의를 하여야 한다.

㈏ ⑼호의 ㈒, ⑽호의 ㈏ 및 ㈑에 규정된 부동태화 과정에서 수소가스가 발생하여 탱크 내에 폭발성 대기를 형성할 수도 있다. 그러므로 이러한 환경 또는 점화원이 야기되지 않도록 적절한 조치를 취하여야 한다.

15.6	자동차연료용 안티녹(anti-knock)제 (알킬납 함유)

15.6.1	전용화물탱크에 운송되어야 하며, 이 탱크를 다른 화물의 운송에 사용하여서는 아니 된다.

15.6.2	화물펌프실이 15.18의 규정에 따라 갑판상에 배치되는 경우에는 15.17의 규정에 적합한 통풍장치를 설치하여야 한다.

15.6.3	해양수산관청이 인정하는 경우를 제외하고는 화물탱크 내에 들어가서는 아니 된다.

15.6.4	화물펌프실 또는 화물탱크에 인접하는 공소에 들어가기 전에 공기 중의 납량이 허용한도 내에 있는 것을 확인할 수 있는 계측장치를 비치하여야 한다.

15.7	황인 또는 백인

15.7.1	인은 항상 최소한 760㎜ 깊이의 봉수하에서 적하, 운송 및 양하 하여야 한다. 양하작업 중에 양하된 인의 용적에 상당하는 물을 보급할 수 있는 장치를 설치하여야 한다. 화물탱크로부터 배출되는 물은 모두 육상장치에 이송하여야  한다.

15.7.2	화물탱크는 탱크의 깊이, 인의 비중, 인의 적하 및 양하 방법을 고려하여, 설계하중 상태에서 탱크의 정판상 최소 2.4m의 수두압에 견디도록 설계되고 시험되어야 한다.

15.7.3	탱크는 액상의 인과 봉수와의 접촉 면적이 최소가 되도록 설계되어야 한다.

15.7.4	봉수의 상부에는 적어도 화물탱크 용적의 1% 이상의 얼리지 공간을 유지하여야 하며, 이 공간은 불활성가스로 채우든가 각각 다른 높이를 가진 2개의 고깔형 통풍관(적어도 갑판상 6m 및 펌프실 정부상 2m)에 의하여 자연통풍이 되어야 한다.

15.7.5	모든 화물탱크 개구는 화물탱크의 정부에 설치하고 이것에 부착되는 부속품 및 접합구는 5산화인에 견딜 수 있는 재료이어야 한다.

15.7.6	인은 60℃를 넘지 아니하는 온도로 적하하여야 한다.

15.7.7	탱크의 가열장치는 탱크의 외부에 설치하고, 인의 온도가 60℃를 넘지 않도록 하기 위하여 적당한 온도제어 수단을 강구하여야 하며 고온경보장치를 부착하여야 한다.

15.7.8	탱크 주위의 모든 공소에는 인이 누설했을 경우에 자동적으로 물을 넣을 수 있는 장치를 설치하여야 하며, 해당 장치는 해양수산관청에서 인정한 것이어야 한다

15.7.9	15.7.8에서 규정하는 공소에는 비상시에 신속하게 폐쇄할 수 있는 기계식통기장치를 설치하여야 한다.

15.7.10	인의 적하 및 양하 작업은, 고액면경보기에 추가하여, 탱크의 넘침을 제어하고 비상시에 선내 또는 육상에서 신속히 작업을 정지시킬 수 있는 선내 집중제어장치에서 제어가능하여야 한다.

15.7.11	화물이송 중에는 갑판상 물 호스를 급수장치에 연결하여, 작업 중에 인이 누설되면 노즐에 있는 밸브의 개폐만으로 즉시 물로 씻어낼 수 있도록 하여야 한다.

15.7.12	선박과 육상을 연결하는 적하 및 양하 연결구는 해양수산관청의 승인을 받아야 한다.

15.8	산화프로필렌 및 질량농도 30% 이하의 산화에틸렌을 함유하는 산화에틸렌/산화프로필렌 혼합물

15.8.1	이 규정에 따라 운송되는 화물은 아세틸렌이 포함되지 아니한 것이어야 한다.

15.8.2	화물탱크가 충분히 세정되지 않은 경우에는 앞의 3회까지 적하했던 화물 중 1회라도 중합촉매로서 작용하는 다음의 물질을 적하했던 탱크에는 이들 화물을 운송하여서는 아니 된다 :

⑴ 무기산류(예 : 황산, 염산, 질산) ;

⑵ 카르복실산 및 무수물류(예 : 포름산, 초산) ;

⑶ 할로겐화 카르복실산류(예 : 클로르초산) ;

⑷ 슬폰산류(예 : 벤젠슬폰산) ;

⑸ 가성 알칼리류(예 : 수산화나트륨, 수산화칼륨) ;

⑹ 암모니아 및 암모니아 용액 ;

⑺ 아민 및 아민 용액 ;

⑻ 산화성물질류.

15.8.3	직전화물이 산화프로필렌 또는 산화에틸렌/산화프로필렌 혼합물인 경우 이외에는 이들 물질을 적하하기 전에 탱크 및 관련 관장치에 있는 화물의 모든 흔적을 제거하도록 완전하고도 유효하게 탱크를 세정하여야 한다. 스테인리스강 이외의 강재 탱크에 암모니아를 적재했던 경우에는 특히 주의를 하여야 한다.

15.8.4	어떠한 경우에도 이들 화물의 존재로 인하여 위험한 상태를 일으킬 우려가 있는 산성 및 알칼리성 물질의 흔적이 남아있지 않는가를 확인하기 위한 적당한 시험 또는 검사를 행하여 탱크 및 관련 관장치의 세정효과를 확인하여야만 한다.

15.8.5	이들 화물을 최초로 적하하기 전에 탱크 내에 대량의 녹 침전, 명확한 구조상의 결함 및 오염이 없는가를 확인하기 위하여 탱크 내에 들어가 검사하여야 한다. 물탱크에 연속적으로 이들 화물을 적재하는 경우에는 2년을 넘지 않는 간격으로 동등의 검사를 하여야 한다.

15.8.6	화물탱크는 강재 또는 스테인리스강재로 하여야 한다.

15.8.7	이들 화물을 운송했던 탱크는 물 세정 또는 퍼징에 의하여 탱크 및 관련 관장치를 완전히 세정한 후에만 다른 화물의 운송에 사용될 수 있다.

15.8.8	모든 밸브, 플랜지, 부착물 및 부속품은 이들 화물의 사용에 적합한 형식으로서 강재 또는 스테인리스강재나 해양수산관청이 인정하는 기타의 재료로 제작하여야 한다. 사용하는 모든 재료의 화학성분에 대하여는 제작전에 해양수산관청에 제출하여 승인을 받아야 하며 밸브의 디스크, 디스크 표면, 밸브시트 및 기타의 마모부분은 11% 이상의 크롬을 포함한 스테인리스강으로 제작하여야 한다.

15.8.9	개스킷은 화물의 자연발화온도를 저하시키든지, 화물과 반응하거나 용해되지 아니하는 것으로서 내화성이 있고 적절한 기계적 성질을 가진 재료로 제작하여야 한다. 물과의 접촉면은 폴리테트라 플루오르 에틸렌(PTFE) 또는 불활성재로서 PTFE와 동등의 안전성을 가진 재료이어야 한다. 해양수산관청은 PTFE 또는 동등의 불소중합체로 채운 것으로 나선모양으로 감은 스테인리스강을 인정할 수 있다.

15.8.10	단열재 및 패킹의 재료는 이 제품들의 자연발화온도를 저하시키든지, 화물과 반응하거나 용해되지 아니하여야 한다.

15.8.11	다음의 재료는 이들 화물의 적하설비에 사용되는 개스킷, 패킹 및 유사한 용도에 부적절하다고 일반적으로 인정되었으며, 해양수산관청에 의해 승인받기 전에 시험되어야 한다 :

⑴ 화물과 접촉하는 것에 한하여 네오프렌 또는 천연고무 ;

⑵ 석면류 또는 석면류의 결합물 ;

⑶ 광물면(Mineral wool)과 같은 산화마그네슘을 함유하는 재료.

15.8.12	나사박이식 이음은 화물액 및 증기관 장치에 사용하여서는 아니 된다.

15.8.13	주입 및 양하관은 탱크의 최저부 또는 모든 흡입 웰(sump pit) 밑바닥에서 100㎜ 이내로 배치하여야 한다.

15.8.14	⑴ 적하설비에는 밸브붙이 증기환류용 연결구를 설치하여야 한다.

⑵ 화물을 적하 또는 양하하는 경우 화물증기가 대기 중에 배출되어서는 아니 된다. 적하 중에 증기를 육상시설로 환류시키는 경우, 이들 화물의 적하설비에 접속되는 증기환류장치는 다른 적하설비로부터 독립되어야 한다.

⑶ 양하작업 중 화물탱크의 압력은 계기압력 0.007MPa이상으로 유지하여야 한다.

15.8.15	화물은 디프웰 펌프, 유압구동 잠수펌프 또는 불활성화법에 의한 치환만에 의하여 양하가 허용된다. 각 화물펌프는 펌프로부터의 양하관이 차단 또는 폐쇄된 경우에 이들 화물이 비정상적으로 발열하지 아니하도록 배치하여야 한다.

15.8.16	화물탱크는 다른 화물을 운송하는 탱크로부터 독립하여 통기되어야 하며, 탱크를 대기 중에서 개방하지 않고 화물의 시료를 채취할 수 있는 장치를 설비 하여야 한다.

15.8.17	화물호스에는 “산화알킬렌 이송전용”이라고 표시하여야 한다.

15.8.18	산화프로필렌을 운송하는 일체형 중력식 탱크에 인접하는 화물탱크, 공소 및 기타 폐위구역은 상호반응을 하지 않는 화물(15.8.2에 규정하는 화물은 상호반응을 하는 물질의 예이다)을 적하하든가 또한 적당한 불활성가스를 주입하여 불활성화하여야 한다. 독립형 화물탱크가 설치된 모든 화물창 구역은 불활성화하여야 하며, 불활성화된 구역 및 탱크에는 이들 화물 및 산소의 감시장치를 설치하여야 한다. 이동식 채취장치를 인정할 수 있으며 이들 구역의 산소농도는 2% 이하로 유지되도록 하여야 한다.

15.8.19	어떠한 경우에도 화물펌프 또는 화물관 장치에 이들 화물이 들어있는 동안에는 이 장치 내에 공기가 들어가지 않도록 하여야 한다.

15.8.20	육상 관장치를 떼어내기 전에 액체 및 증기관 내의 압력은 적하용 헤더에 부착된 적당한 밸브를 통하여 도출시켜야 하며, 이들 관내의 액체 및 증기를 대기 중에 배출하여서는 아니 된다.

15.8.21	산화프로필렌은 압력식탱크, 독립형탱크 또는 일체형 중력식탱크로 운송할 수 있으며 산화에틸렌/산화프로필렌 혼합물은 독립된 중력식 또는 압력식 탱크로 운송하여야 한다. 탱크는 적하, 운송 및 양하 중에 예상되는 최고압력에 견딜 수 있도록 설계하여야 한다.

15.8.22	⑴ 설계증기압 0.06MPa 미만의 산화프로필렌 운송탱크 및 설계증기압 0.12MPa 미만의 산화에틸렌/산화프로필렌 혼합물 운송탱크는 화물을 기준온도 이하로 유지하기 위한 냉각장치를 설치하여야 한다.

⑵ 한정된 해역 내 또는 한정된 기간의 항해로 운송하는 선박에 대하여 해운관청은 설계압력 0.06MPa 미만의 화물탱크에 대한 냉각요건의 적용을 면제할 수 있으며, 화물탱크의 단열에 대하여도 고려할 수 있다. 이와 같은 운송이 인정된 해역 및 기간은 위험화학품의 산적운송을 위한 국제적합증서상의 운송조건란에 기재하여야 한다.

15.8.23	⑴ 모든 냉각장치는 탱크압력 하에서 액체온도가 비등점 이하가 되도록 유지시킬 수 있는 것이어야 한다. 탱크 내의 상태변화에 따라 자동적으로 조정되는 적어도 2조의 완전한 냉각장치를 설치하여야 한다. 각 냉각장치는 통상 조작시 필요한 보기를 각각 전용으로 비치하여야 한다. 제어장치는 수동으로도 조작될 수 있는 것이어야 한다. 온도제어 장치가 고장 날 경우 이를 알리는 경보장치를 설치하여야 한다. 각 냉각장치의 용량은 액체화물을 장치의 기준온도 이하로 유지하는데 충분한 것이어야 한다.

⑵ 대체설비로서 3조의 냉각장치를 설치할 수 있으며, 이 경우 이들 중 2조의 냉각장치에 의해서 액체화물을 기준온도 이하로 유지하는데 충분한 용량을 가진 것이어야 한다.

⑶ 한 겹의 벽만으로 이들 화물과 분리되어 있는 냉각매체는 이들 화물과 반응하지 않는 것이어야 한다.

⑷ 이들 화물의 압축을 필요로 하는 냉각장치를 사용하여서는 아니 된다.

15.8.24	압력도출밸브의 설정압력은 계기압력 0.02MPa 이상으로 하여야 하며, 압력식 탱크로서 산화프로필렌을 운송할 경우에는 계기압력 0.7MPa 이하, 산화프로필렌/산화에틸렌 혼합물을 운송할 경우는 계기압력 0.53MPa 이하로 하여야 한다.

15.8.25	⑴ 화물탱크의 관장치는 빈 탱크를 포함하여 다른 모든 탱크의 관장치와 분리되어야 한다. 탱크의 관장치가 독립되어 있지 않은 경우 요구되는 배관의 분리는 스풀피스, 밸브 또는 기타의 관을 제거하고 이 위치에 맹판을 부착하여야 한다. 이 분리요건은 모든 액체 및 증기배관, 액체 및 증기 통풍관 장치 및 공통의 불활성가스 공급관 장치와 같은 기타의 연결구에도 적용한다.

⑵ 이들 화물은 해양수산관청에 의하여 승인 받은 화물취급 도면에 따라서만 운송할 수 있다. 각 사용예정 적하설비는 별개의 화물취급 도면에 표시하여야 하며, 화물취급 도면에는 모든 화물관장치 및 상기의 배관 분리요건에 적합한 맹판의 부착장소를 표시하여야 한다. 승인된 각 화물취급 도면 사본을 선내에 보관하여야 하며, 위험화학품의 산적운송을 위한 국제적합증서상에 “승인된 화물취급 도면을 참조할 것”이라고 이서하여야 한다.

⑶ 화물을 최초로 적하하기 전과 이와 같은 용도로 쓰이게 될 때마다, 요구되는 배관의 분리가 되어있음을 증명하는 증서를 해양수산관청또는 해양수산관청이 지정하는 기관으로부터 발급받아 선내에 비치하여야 한다. 부주의로 맹판을 제거하지 않도록 맹판과 관장치의 플랜지 사이의 각 접속부에는 책임 있는 자에 의하여 와이어와 봉인이 부착되어야 한다.

15.8.26	⑴ 화물탱크에는 기준온도에서 탱크 총 용적의 98%를 넘어 적재하여서는 아니 된다.

⑵ 화물탱크에 적하하는 최대화물량(VL)은 다음 식에 따른다.

VL   =[eqn: 0.98 V {ρR } over {ρL }]

여기에서

V  =  탱크의 용량

ρR =  기준온도 하에서의 화물의 비중

ρL =  적하온도 및 압력 하에서의 화물의 비중

⑶ 각 화물에 적용되는 적하온도 및 최대기준온도에 대한 각 화물탱크의 최대적하 허용한도를 해양수산관청이 승인한 일람표에 표시하여야 하며, 선장은 그 일람표의 사본을 선내에 영구히 보관하여야 한다.

15.8.27	화물은 질소가스와 같은 적절한 보호패딩이 이루어진 조건하에서 운송되어야 한다. 자동 질소공급장치는 냉각장치의 작동 불량시 또는 통상상태에서 물질의 온도가 저하되는 경우 탱크압력이 0.007MPa 이하로 떨어지지 아니하도록 설치되어야 한다. 자동압력조절에 충분한 질소를 선상에 비치하여야 하며, 패딩에는 상업용 순수 질소(99.9% 용적)를 사용하여야 한다. 감압밸브를 통하여 화물탱크에 접속된 질소병장치는 자동질소보급장치로 본다.

15.8.28	화물탱크의 증기공간은 산소농도가 용적농도 2% 이하인 것을 확인하기 위하여 적하 전후에 시험을 하여야 한다.

15.8.29	물 분무장치는 적하매니폴드 및 탱크돔과 제품취급에 관련된 노출갑판상의 관장치 주위를 효과적으로 보호할 수 있는 충분한 용량이어야 한다. 관 및 노즐의 배치는 1분간 10ℓ/㎡의 비율로 균일하게 분포할 수 있어야한다. 물 분무장치는 당해장소 및 원격에서 수동조작 가능하고 또한 그 배치는 어떠한 누설화물도 씻어버릴 수 있는 것이어야 한다. 물 분무장치에 물을 공급하는 펌프의 원격시동장치 및 이 물 분무장치에 부착된 통상 폐쇄되어 있는 밸브의 원격조종장치는 그 화물구역의 외부의 적절한 위치로 거주구역에 인접하게 배치되어야 하며, 보호되는 구역의 화재발생시 즉시 접근하여 조작할 수 있어야 한다 추가로 대기온도상 가능한 경우 호스를 노즐에 연결하여 적하 및 양하 작업 중에 노즐에 있는 밸브의 개폐만으로 즉시 사용할 수 있도록 하여야 한다.

15.8.30	화물이송에 사용되는 호스의 연결부는 원격으로 조작되고 제어되는 차단밸브를 설치하여야 한다.

15.9	50% 이하의 염소산나트륨 용액

15.9.1	이 화물을 적하했던 탱크 및 관련장치는 물로 완전히 세정하거나 퍼징을 한 후 다른 화물의 적하에 사용될 수 있다.

15.9.2	이 화물이 누설된 경우에는 모든 누설된 액체를 즉시 세척하여야 하며, 화재의 위험성을 최소화하기 위하여 누설된 액체를 건조시켜서는 아니 된다.

15.10	용융유황

15.10.1	화물탱크의 통기장치는 용융유황 운송시에 화물탱크 내의 증기 부분에서의 유화수소 농도를 폭발하한치의 1/2 미만(용적비 1.85% 미만)으로 유지하는 것이어야 한다.

15.10.2	화물탱크 내의 가스농도를 낮게 유지하기 위하여 기계식 통기장치를 사용하는 경우에는 그 장치가 고장난 경우에 경보를 발하는 장치를 설치하여야 한다.

15.10.3	화물탱크의 통기장치는 장치 내에 유황이 부착하는 것을 방지할 수 있도록 설계하고 배치하여야 한다.

15.10.4	화물탱크에 인접하는 공소의 개구는 물, 유황 또는 화물증기의 침입을 방지할 수 있도록 설계 및 부착하여야 한다.

15.10.5	공소에는 증기를 채취하고 이를 분석할 수 있도록 연결구를 설치하여야 한다.

15.10.6	용융유황의 온도가 155℃를 넘지 않도록 유지할 수 있는 화물 온도제어 장치를 설치하여야 한다.

15.10.7	용융유황은 인화점이 60℃를 초과 한다; 그러나 전기설비는 발생되는 가스에 대하여 안전성이 증명된 것이어야 한다.

15.11	산

15.11.1	무기산을 적하하는 화물탱크는 선체외판을 구성하여서는 아니 된다.

15.11.2	해양수산관청이 지장이 없다고 인정한 경우에는 강재의 화물탱크 및 관련 관장치에 대하여 내식재에 의한 라이닝을 시공할 수 있다.  라이닝재의 탄성은 모재의 탄성보다 작아서는 아니 된다.

15.11.3	전체가 내식성 재료로 제작되어 있든가 또는 승인된 라이닝으로 시공되어 있는 경우를 제외하고 판재의 두께는 화물의 부식성을 고려하여 정하여야 한다.

15.11.4	적하 및 양하 매니폴드 연결부에는 화물의 분출위험을 방지하기 위하여 덮개(이동식도 가함)를 설치하여야 하며, 또한 갑판상으로 누설하는 것을 방지하기 위하여 누액받이를 설치하여야 한다.

15.11.5	이들 화물은 운송 중에 수소를 발생할 위험이 있으므로 전기설비는 10.2.3의 ⑴호 내지 ⑷호, ⑹호 및 ⑺호의 규정에 적합한 것이어야 하며, 승인된 안전형식의 설비는 수소와 공기의 혼합기체 중에서도 사용하기에 적합한 것이어야 한다. 기타의 발화원이 되는 장치를 이들 구역에서 사용하여서는 아니 된다.

15.11.6	15.11의 적용을 받는  제126조에 규정하는 격리에 관한 요건에 적합하여야 하며 연료유탱크와도 격리시켜야 한다.

15.11.7	인접한 구역으로 화물이 누설하는 것을 검지할 수 있는 적당한 장치를 설치하여야 한다.

15.11.8	화물펌프실의 빌지흡입 및 배출설비는 내식성 재료로 하여야 한다.

15.12	유독물질

15.12.1	탱크 통기장치의 배기구는 다음의 장소에 배치하여야 한다 :

⑴ 노출갑판(갑판탱크의 경우는 상설보도)상 B/3 또는 6m 중 큰 쪽의 높이;

⑵ 선루간 상설보도에서 수평방향으로 6m 이내에 설치하는 경우에는 선루간 상설보도상 6m 이상의 높이 ;

⑶ 거주구역 및 업무구역에 이르는 모든 개구 또는 공기흡입구로부터 15m 이상 떨어진 장소 ;

⑷ 증기와 공기의 혼합기체를 수직방향으로 매초 30m 이상의 속도로 되게할 수 있는 고속배기장치로서 해양수산관청이 적당하고 인정하는 것을 설치하는 경우에는 배기구의 높이를 갑판(갑판탱크의 경우는 상설보도)상 3m까지 감할 수 있다.

15.12.2	탱크 통기장치에는 육상시설로 가스를 환류시키는 관의 연결장치를 설치하여야 한다.

15.12.3	화물은 다음 요건에 따라야 하며 3.7.2의 규정을 참조하여야 한다 :

⑴ 연료탱크에 인접하여 적하하여서는 아니 된다 ;

⑵ 분리된 관장치를 가져야 한다 ;

⑶ 비독성 화물을 적하한 탱크로부터 분리된 탱크 통기장치를 설치하여야 한다.

15.12.4	화물탱크 압력도출밸브의 압력은 적어도 계기압력 0.02MPa로 설정하여야 한다.

15.13	자기반응이 억제된 화물

15.13.1	[별표 5]의 특별요건란에 15.13이 기재되어 있는 특정의 화물은 그 화학적 성질에 따라 어느 온도, 공기와의 접촉 또는 화학적 변화를 일으키기 쉬운 경향이 있으며, 이러한 경향을 완화하기 위하여 액체화물 중에 소량의 첨가제를 투입하든가 또는 화물탱크의 환경을 제어하여야 한다.

15.13.2	이들 화물을 운송하는 선박은 화물탱크 및 화물취급장치에 촉매로서 작용하든가 억제제의 효과를 감소시키는 구조재료 또는 오염물질이 없도록 설계되어야 한다.

15.13.3	항행 중에 화학적 변화를 방지하기 위하여 항상 이들의 화물이 충분히 보호되도록 주의하여야 하며, 이와 같은 화물을 운송하는 선박에는 화물에 첨가된 첨가제에 관하여 제조자로부터 다음의 사항이 기재된 증서를 발급받아 선내에 비치하여야 한다 :

⑴ 첨가제의 명칭 및 양 ;

⑵ 첨가제가 산소반응물질인가의 여부 ;

⑶ 화물에 첨가제를 투입한 날짜 및 유효기간 ;

⑷ 첨가제의 유효기간의 보증온도범위 ;

⑸ 첨가제의 유효기간을 초과하는 항해기간 중의 조치방법.

15.13.4	화물의 화학적 변화를 억제하는 방법으로 공기와의 차단을 채용하는 선박은 제161조의 규정에 적합하여야 한다.

15.13.5	산소반응물질 첨가제를 함유하는 화물은 3,000㎥ 이하의 탱크에 불활성화하지 않고 운송되어야 한다. 이러한 화물은 SOLAS 제Ⅱ-2장의 규정상 불활성화를 요구하는 탱크로 운송하여서는 아니 된다.

15.13.6	통기장치는 생성중합체에 의하여 막히는 일이 없도록 설계하여야 하며 정기적으로 작동상태의 적합여부를 점검할 수 있는 형식이어야 한다.

15.13.7	통상 용융상태에서 운송되는 화물의 결정화 또는 응고는 탱크 내의 화물이 있는 부분에서 억제제가 소모될 가능성이 있으며, 그 결과 계속해서 재 용융함으로 인하여 위험한 중합반응을 야기 시키는 억제되지 않은 액체부분이 생길 가능성이 있다. 이러한 사태를 방지하기 위해서는 탱크 내의 모든 부분에 대하여 이와 같은 화물이 전체적 또는 부분적으로 결정화 또는 응고되지 않도록 항상 충분한 주의를 하여야 한다. 가열장치가 필요한 경우 탱크 내의 모든 부분에 대하여 화물이 위험한 중합반응을 일으킬 가능성이 있는 범위까지 과열되지 않도록 하여야 하며, 수증기 코일(steam coil)로부터 과열이 될 가능성이 있는 경우에는 간접식 저온가열장치를 사용하여야 한다.

15.14	37.8℃에서 절대압이 0.1013MPa보다 높은 증기압을 가진 화물

15.14.1	[별표 5]의 특별요건란에 15.14가 기재된 화물에 대하여는 화물설비가 45℃에서 화물의 증기압에 견딜 수 있도록 설계된 경우를 제외하고 기계식냉각장치를 설치하여야 한다. 화물설비가 45℃에 있어서 화물의 증기압에 견딜 수 있도록 설계되어 있고 기계식냉각장치가 설치되어 있지 않은 경우에는 위험화학품의 산적운송을 위한 국제적합증서상의 운송조건란에 탱크에 대해 요구되는 도출밸브의 설정압력을 기재하여야 한다.

15.14.2	기계식냉각장치는 액체온도를 탱크의 설계압력에 대하여 비등점 이하를 유지하도록 하여야 한다.

15.14.3	선박이 한정된 해역에서 운항하거나 연간 한정된 회수 또는 기간으로 운항하는 경우 해운관청은 냉각장치의 요건을 면제할 수 있다. 지리적 해역의 제한 및 연간 항해회수 또는 항해기간의 한정에 관한 합의사항을 위험화학품의 산적운송을 위한 국제적합증서상의 운송조건란에 기재하여야 한다.

15.14.4	적하 중에 방출가스를 육상시설로 환류시킬 수 있는 연결장치를 설치하여야 한다.

15.14.5	각 탱크에는 화물상방의 증기공간의 압력을 표시하는 압력계를 설치하여야 한다.

15.14.6	화물을 냉각할 필요가 있는 경우에는 각 탱크의 최상부 및 최저부에 온도계를 설치하여야 한다.

15.14.7	⑴ 화물탱크에는 기준온도(R)에서 탱크총용적의 98%를 넘어서 적하하여서는 아니 된다.

⑵ 화물탱크에 적하하는 최대화물량(VL)은 다음 식에 따른다.

VL   =[eqn: 0.98 V {ρR } over {ρL }]

여기에서

V  =  탱크의 용량

ρR =  기준온도 하에서의 화물의 비중

ρL =  적하온도 하에서의 화물의 비중

R  : 압력도출밸브의 설정압력에서 화물증기압에 대응하는 기준온도.

⑶ 각 화물탱크의 최대허용적하 한도는 각 적하온도 및 최대기준온도에 대응하여 해양수산관청이 승인한 일람표에 표시되어야 하며, 선장은 그 일람표의 사본을 선내에 영구적으로 비치하여야 한다.

15.16	화물의 혼합

15.16.1	< 삭제 06. 9. 7 >

15.16.2	[별표 5]의 특별요건란에 15.16이 기재된 경우에는 당해 화물에 물이 혼입되는 것은 인정하지 않으며 다음의 규정에 만족하여야 한다.

⑴ 화물 탱크의 압력진공 도출밸브의 공기흡입구는 노출갑판상 적어도 2m의 높이에 설치하여야 한다.

⑵ [별표 5]에 의하여 요구되는 화물 온도제어장치의 열전달매체로서 물 또는 수증기를 사용하여서는 아니 된다.

⑶ 전용 밸러스트탱크 또는 물탱크가 비어있고 건조상태가 아닌 한 이들에 인접하는 화물탱크에 화물을 운송하여서는 아니 된다.

⑷ 화물은 밸러스트, 슬롭 또는 위험한 반응을 일으킬 우려가 있는 수분을 포함한 다른 화물을 적하한 슬롭탱크나 화물탱크에 인접하는 탱크에 운송하여서는 아니 된다. 이와 같은 탱크에 관련된 펌프, 관장치 및 통기관장치는 화물을 적하한 탱크에 관련된 유사한 장치로부터 분리하여야한다. 슬롭탱크로부터의 관장치 및 밸러스트관 장치는 터널 내에 포설하지 않는 한 화물을 적하한 탱크를 통하여서는 아니 된다.

15.17	강제통풍 요건

이 요건의 적용을 받는 특정화물에 대하여 제150조 제1항 제2호에 규정하는 통풍장치는 당해 구역의 총용적의 적어도 매시 45회의 환기능력을 가진 것이어야 한다. 통풍장치의 배기 덕트는 거주구역, 작업구역 또는 기타 유사한 구역의 개구 및 통풍장치의 흡입구로부터 적어도 10m 떨어져야 하며 탱크 갑판상 적어도 4m 위치에서 배기되어야 한다.

15.18	화물펌프실 특별요건

이 요건의 적용을 받는 특정화물에 대하여 화물펌프실을 갑판과 같은 높이로 하거나 화물펌프를 화물탱크 내에 설치하여야 한다. 노출갑판하에 화물펌프실을 설치할 경우에는 해양수산관청의 승인을 받아야 한다.

15.19	넘침제어

15.19.1	[별표 5]의 특별요건란에 15.19가 기재된 경우에 계측장치 요건에 추가하여 적용한다.

15.19.2	안전한 적하를 위한 필수적인 장치의 동력원이 고장난 경우에 관련 작동자에게 경보를 발하는 것이어야 한다.

15.19.3	안전한 적하를 위한 필수적인 장치가 고장난 경우에 적하작업이 즉시 중지될 수 있는 것이어야 한다.

15.19.4	액면경보장치는 적하 전에 시험을 할 수 있는 것이어야 한다.

15.19.5	15.19.6의 규정에서 요구하는 고액면 경보장치는 15.19.7의 규정에서 요구하는 넘침 제어장치 및 13.1의 규정에서 요구하는 장치와는 독립으로 설치하여야  한다.

15.19.6	화물탱크는 15.19.1 내지 15.19.5의 규정에 적합하여야 하며 화물탱크 내의 액면이 통상 만재상태에 달하는 경우에 지시하는 가시가청 고액면 경보장치를 부착하여야 한다.

15.19.7	탱크 넘침 제어장치는 다음의 규정에 적합한 것이어야  한다 :

⑴ 정상적인 적하 절차로서 통상의 만재상태를 넘는 액면에서 정지시킬 수 없는 경우에 작동할 것 ;

⑵ 선박의 조작자에게 가시가청의 탱크넘침 경보를 발할 것 ;

⑶ 육상 펌프 및 밸브, 또는 선박측 밸브를 순차적으로 차단하기 위한 합의된 신호를 발할 것. 펌프 및 밸브의 차단과 신호는 조작자의 작동에 의해서도 가능할 것. 선상에서 자동폐쇄 밸브를 사용할 때에는 해양수산관청의 승인을 받은 경우에 한하여 인정한다.

15.19.8	적하속도(LR)는 다음 값을 넘어서는 아니 된다.

[eqn: LR~ =~{3,600U OVER t}~~~~(㎥/h)]

여기에서

U = 신호를 발하는 액면에서의 얼리지 용적(㎥)

t = 신호가 발하여 탱크 내로 화물이 들어가는 것을 완전히 정지하기까지에 소요되는 시간(초). 이것은 신호에 대한 조작자의 반응시간, 펌프정지 및 밸브개폐에 소요되는 시간들을 합한 일련의 연속작동에 소요되는 합계시간이어야 한다.

한편 관장치의 설계압력도 고려하여야 한다.

15.20	질산염 알킬(C7-C9) 및 이성체

15.20.1	화물의 운송온도는 자기발연 분해반응을 방지하기 위하여 100℃ 미만의 온도로 유지하여야 한다.

15.20.2	화물은 다음의 경우 이외에는 선박의 갑판상에 영구히 고정된 독립형 압력용기에 운송하여서는 아니 된다 :

⑴ 탱크는 화염에 대하여 충분히 단열조치가 되어 있을 것 ;

⑵ 선박은 화물의 온도가 100℃ 미만을 유지하고, 650℃의 화염에도 탱크 내의 온도상승이 1.5℃/시간을 초과하지 않도록 탱크에 물 넘침 장치(water deluge system)를 설치할 것.

15.21	온도감지기

펌프의 고장으로 인한 이상 온도상승을 탐지하기 위하여 화물펌프에 온도감지기를 설치하여야 한다.

16	작업 규정

16.1	탱크당 최대 허용화물량

16.1.1	형식 1 선박에 운송하도록 요구되는 화물의 양은 탱크당 1,250㎥을 넘어서는 아니 된다.

16.1.2	형식 2 선박에 운송하도록 요구되는 화물의 양은 탱크당 3,000㎥을 넘어서는 아니 된다.

16.1.3	운송 중에 화물이 도달할 수 있는 최고온도를 고려하여 항해 중에 탱크가 충만하게 되는 것을 피하도록 적하하여야 한다.

16.2	화물에 관한 자료

16.2.1	이 기준의 적용을 받는 선박은 규칙사본 1부를 선내에 보관하여야 한다.

16.2.2	산적 운송하는 모든 화물은 선적서류에 정확한 화학명을 기재하여야 하며 이 화물명에 따라 [별표 5] 또는 MEPC.2/Circ.의 최신판에 등재 되거나 또는 잠정적으로 평가된 것이다. 화물이 혼합물인 경우에는 화물의 전체적인 위험성에 대하여 중대한 요인이 되는 위험한 요소에 대하여 분석을 하여야 하며, 가능한 한 완전한 분석을 하여야 한다. 이 분석은 해양수산관청이 인정하는 제조자 또는 제3자인 전문가에 의하여 증명된 것이어야 한다.

16.2.3	화물의 안전운송에 필요한 정보를 선내에 보관하여야 하며, 관계자 전원이 이를 이용할 수 있어야 한다. 이 정보에는 다음에 규정한 사항 및 선내의 접근하기 쉬운 장소에 보관되는 모든 화물에 관한 화물적부도(cargo stowage plan)를 포함하여야 한다.

⑴ 화물의 안전한 적하에 필요한 반응성을 포함한 물리적, 화학적 성질에 대한 충분한 설명 ;

⑵ 누설되거나 넘친 경우에 취할 조치사항 ;

⑶ 인체의 접촉사고에 대한 대책 ;

⑷ 소화방법 및 소화제 ;

⑸ 화물이송, 탱크세정, 가스제거 및 밸러스트 작업에 대한 작업순서 ;

⑹ 안정제 또는 억제제의 첨가가 요구되는 화물에 대하여, 이들의 규정에서 요구하는 증서가 없는 경우에는 당해 화물의 적하를 거부하여야 한다.

16.2.4	화물의 안전운송에 필요한 충분한 정보가 없는 우에는 당해 화물의 적하를 거부하여야 한다.

16.2.5	검지 불가능한 높은 독성증기를 발하는 화물은 화물 내에 검지할 수 있는 첨가물을 투입하지 않는 한 운송하여서는 아니 된다.

16.2.6	[별표 5]의 특별요건란에 16.2.6이 기재된 경우에는 20℃에서의 화물점도를 선적서류에 기재하고, 20℃에서 화물점도가 50mPa.s를 넘는 경우에는 화물의 점도가 50mPa.s가 되는 온도를 선적서류에 기재하여야 한다.

16.2.7	< 삭제 2006. 9. 13 >

16.2.8	< 삭제 2006. 9. 13 >

16.2.9	[별표 5]의 특별요건란에 16.2.9가 기재되어 있는 경우 화물의 융점을 선적서류에 기재하여야 한다.

16.3	선원의 훈련

16.3.1	모든 선원은 보호구의 사용법에 대하여 적당한 훈련을 받고 비상사태시 각 선원에 부여된 필요한 조치에 대한 기본적인 훈련을 받아야 한다.

16.3.2	화물작업에 종사하는 선원은 화물취급절차에 대하여 적당한 훈련을 받아야 한다.

16.3.3	선박직원은 누설, 유출, 화재에 대처할 수 있는 비상조치에 관한 훈련을 받아야 하며, 선박직원 중 충분한 인원이 운송화물에 대한 기본적인 구급조치에 대하여 교육 및 훈련을 받아야 한다.

16.4	화물탱크의 개폐 및 출입

16.4.1	인화성 또는 유독성 증기를 발하는 화물의 취급 및 운송 중, 그러한 화물의 양하 후의 밸러스트 작업시, 또는 적하 및 양하시에는 화물탱크의 덮개를 항상 폐쇄시켜야 한다. 화물탱크의 덮개, 얼리지 구멍, 투시창(sight glass) 및 탱크세정용 출입덮개는 필요한 경우 이외에는 개방하여서는 아니 된다.

16.4.2	다음 규정을 만족하지 않는 한 화물탱크 주위의 공소, 화물취급장소 또는 기타 폐위장소에 들어가서는 아니 된다 :

⑴ 당해 구역 내에 유독성 증기가 없고 산소가 부족하지 않을 것 ;

⑵ 호흡구 및 기타 필요한 보호구를 착용하고 모든 작업이 책임 있는 선박직원의 엄중한 감독 하에 있을 것.

16.4.3	인화성위험만 있는 장소에는 책임 있는 선박직원의 엄중한 감독하에 출입할 수 있다.

16.5	화물시료의 보관

16.5.1	화물시료는 화물구역 내의 지정된 장소에 보관하여야 한다. 다만, 해양수산관청이 인정하는 경우에는 다른 장소에 보관할 수 있다.

16.5.2	시료의 보관장소는 다음의 요건에 만족하여야 한다 :

⑴ 시료용기가 이동하는 것을 방지하기 위하여 구획이 분할되어 있을 것 ;

⑵ 보관하는 각종 예정 시료에 충분히 견디는 재료로 만든 것일 것 ;

⑶ 적당한 통풍장치가 설치되어 있을 것.

16.5.3	위험한 상호반응을 하는 시료끼리 상호 인접해서 보관하여서는 아니 된다.

16.5.4	시료를 필요 이상으로 장기간에 걸쳐 보관하여서는 아니 된다.

16.6	과도한 열에 노출시켜서는 아니 되는 화물

16.6.1	화물탱크 내 또는 관련 관장치내에서 화물이 국부과열에 의하여 생기는 중합, 분해, 열적 불안정 또는 가스방출과 같은 위험한 반응을 일으킬 가능성이 있는 경우에는 반응을 일으킬 수 있는 온도를 가진 다른 화물로부터 적절히 격리하여 적하 및 운송되어야 한다.

16.6.2	화물탱크 내의 가열코일은 맹판으로 차단하든가 또는 동등한 방법으로 보호하여야 한다.

16.6.3	열에 민감한 화물은 단열되지 않은 갑판탱크에 운송하여서는 아니 된다.

16.6.4	온도 상승을 피하기 위하여, 이 화물을 갑판 탱크로 운송하여서는 아니 된다.

16.8	< 삭제 2006. 9. 13 >