빛공해 공정시험기준	ES 11000
총칙	2013
(introduction)

개요

목적

이 시험기준은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조의 규정에 의하여 인공조명에 의한 빛공해를 측정함에 있어서 측정의 정확성 및 통일성을 유지하기 위하여 필요한 제반사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

적용범위

이 시험기준은 「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행령」 제2조 및 동법 시행규칙 제6조에서 정하는 조명기구에 대한 빛방사허용기준 측정에 대하여 규정한다.

이 공정시험기준에서 필요한 어원, 기호 등은 (  ) 속에 기재한다.

용어의 정의

이 공정시험기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

광원(Light Source)

자체적으로 발광하는 기계·기구, 시설 및 기타 물체를 말한다.

광반사체(Light Reflector)

빛을 반사하는 특성을 가진 물체를 말한다.

반사광(Reflected Light)

광반사체에 입사한 후 반사되어 되돌아오는 빛을 말한다.

발광표면(Light Emitting or Reflecting Surface)

조명기구 및 그 조명기구가 광고 또는 장식을 목적으로 비추는 사물의 바깥면을 말한다. 이 경우 점멸 또는 동영상 변화가 있는 조명의 경우에는 연출주기 동안 발광하는 모든 부위를 포함한다.

정상광(Steady State Light)

시간적으로 빛의 밝기가 변동하지 아니하거나 또는 변동폭이 작은 빛을 말한다.

점멸광(Flickering Light)

5분 이하의 주기로 점멸하는 빛을 말한다.

공간조명

「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행령」 제2조제1호에 따라 안전하고 원활한 야간활동을 위하여 특정 공간을 비추는 발광기구 및 부속장치를 말한다.

광고조명

「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행령」 제2조제2호에 따라 「옥외광고물 등 관리법」 제3조에 따른 허가대상 옥외광고물에 설치되거나 광고를 목적으로 그 옥외광고물을 비추는 발광기구 및 부속장치를 말한다.

전광류 광고물

「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행령」 제2조제2호에 따른 조명기구 중 발광(發光) 다이오드, 액정표시장치 등 전자식 발광기구 또는 화면변환의 특성을 이용하여 표시내용이 수시로 변하는 문자 또는 모양을 나타내는 조명기구를 말한다.

점멸‧동영상 전광류 광고물

점멸 또는 동영상 변화가 있는 전광류 광고물을 말한다.

일반 광고조명

점멸 또는 동영상 변화가 있는 전광류 광고물을 제외한 광고조명을 말한다.

장식조명

「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행령」 제2조제3호에 따라 건축물, 시설물, 조형물 또는 자연환경 등을 장식할 목적으로 그 외관에 설치되거나 외관을 비추는 발광기구 및 부속장치를 말한다.

측정면(Measureing Plane)

빛공해 측정 대상이 되는 면을 말하며 휘도의 경우는 발광표면, 조도의 경우는 피조면이 측정면이 된다.

시야각(Angle of View)

면휘도계의 렌즈에 따라 일정한 화면 내에 촬영할 수 있는 물체 또는 공간 범위의 최대값(각도로 표시)을 말한다.

측정각(Measurement Angle)

점휘도계의 렌즈에 따라 광전소자(빛 측정 센서)에서 빛을 받아들이는 입체각의 크기를 말한다.

표준분광시감효율(Spectral Luminous Efficiency of the CIE Standard Photometry)

빛의 파장별 밝기에 대한 사람 눈의 민감도를 나타내며, 가장 민감한 파장의 빛에 대한 민감도 대비 특정 파장 빛의 민감도 비로 CIE(국제조명위원회, CIE S 010)에 의하여 규정된 값을 말한다.(명순응 상태에서 약 555 nm(나노미터, 녹색과 노란색 사이) 파장의 빛에 대해 최대값(‘1’)을 갖는다)

광속(Luminous Flux)

광원에서 단위시간 당 전파되는 가시광선의 양을 표준분광시감효율과 최대시감도에 따라 평가한 것으로 (식 1)에 따라 표시되며 단위는 루멘(lm)을 사용한다.

[eqn: PHI _{V} ```=``K _{m} ` int _{} ^{} {PHI _{e``} ( lambda )`V( lambda )``d lambda }]                         (식 1)

여기서, [eqn: PHI _{V}]: 광속

[eqn: K _{m}]: 최대시감도, 683 lm·W-1

[eqn: PHI _{e} ( lambda ):`분광복사속]

[eqn: lambda]: 파장

[eqn: V( lambda )]: 표준분광시감효율

조도(Illuminance)

주어진 면상의 점을 포함하는 미소면 요소에 입사하는 광속을 그 미소면 요소의 면적으로 나눈 값으로 단위는 럭스(lx) 또는 lm/m2를 사용한다.

측정조도(Target Illuminance)

이 시험기준에서 정한 측정방법으로 측정한 조도를 말한다.

배경조도(Background Illuminance)

측정조도의 측정위치에서 대상조명이 없을 때 이 시험기준에서 정한 측정방법으로 측정한 조도를 말한다.

대상조도(Object Illuminance)

측정조도에서 배경조도를 뺀 후 얻어진 조도를 말한다.

평가조도(Illuminance for Estimation)

대상조도를 조도측정 허용오차에 따른 조도 보정값으로 보정한 후 얻어진 조도를 말한다.

광도(Luminous Intensity)

점광원에서 주어진 방향의 미소 입체각 내로 나오는 광속을 그 입체각으로 나눈 값으로 단위는 칸델라(cd)를 사용한다.

휘도(Luminance)

발광면, 수광면 또는 빛의 전파 경로의 단면상의 주어진 점 및 주어진 방향에 대해 주어진 점을 포함한 미소면 요소를 통하고 주어진 방향을 포함한 미소 입체각 요소 내의 광속을 미소면 요소 면적과 미소 입체각으로 나눈 값으로 단위는 cd/m2 을 사용한다.

측정휘도(Target Luminance)

이 시험기준에서 정한 측정방법으로 측정한 휘도를 말한다.

평가휘도(Luminance for Estimation)

측정휘도를 휘도측정 허용오차에 따른 휘도 보정값으로 보정한 후 얻어진 휘도를 말한다.

점휘도계(Point Luminance Meter)

광원 또는 광반사체의 점휘도(측정각 [eqn: {1} over {3}]o 이하의 영역)를 측정하는 기기로 광고 또는 장식 조명의 발광표면 휘도기준 중 최대값을 측정하는 기기이다.

면휘도계(Plane Luminance Meter)

광원 또는 광반사체의 면휘도 또는 점휘도를 측정하는 기기로 광고 또는 장식 조명의 발광표면 휘도기준 중 평균값 또는 최대값을 측정하는 기기이다.

중성필터(Neutral Density Filter)

면휘도계의 수광면에 들어오는 빛을 전체 가시 파장영역에 걸쳐 일정한 비율로 감소시키는 필터를 말한다.

표준광원(Standard Light Source)

특정한 분광 분포, 광도 또는 광속을 가지고 측광, 측색의 표준으로 사용되는 광원을 말한다.

CIE 표준광원 A(Standard Source A)

CIE 표준광원(CIE S 014-2 및 ISO 11664-2)의 일종으로 분포온도 약 2,865 K로 점등한 가스가 들어있는 텅스텐 전구를 말한다.

도형발생기(Pattern Generator)

각종 영상 재생기기의 동작 상태를 점검하기 위해 필요한 시험 도형을 만들어내는 신호 발생기를 말한다.

이 공정시험기준에서 별도로 정하지 않은 용어는 관련 법령 또는 규정이나 사회적 통념에 따른 정의를 준용한다.

분석기기 및 기구

조도계

주거지 연직면 조도기준을 측정하는 데 사용되는 측정기기는 KS C 1601(조도계) 규격의 정밀급 및 일반형 AA급 조도계 규격에 적합한 것 또는 이와 동등이상의 규격에 적합한 것으로 국가 또는 국가에서 지정하는 기관에서 검정을 필한 것이어야 한다.

기본구조

조도를 측정하는 데 사용되는 조도계는 정밀급 조도계, 일반형 AA급 조도계 등이 있으며, 최소한 그림 1과 같은 구성이 필요하다.

1. 수광부                         2. 표시부

그림 1. 조도계의 구성도

성능

정확도

조도계의 정확도는 KS C 1601의 6.2에 따라 시험했을 때 측정 오차가 정밀급의 경우 표시값의 ±3 %, 일반형 AA급의 경우 표시값의 ±4 % 이내 이어야 한다.

경사 입사광 특성

조도계의 입사광 특성은 수광면의 법선방향의 입사각도를 0o로 하고 KS C 1601의 6.3에 따라 시험했을 때 여현특성으로부터의 벗어남이 표 1에 나타내는 값 이내 이어야 한다.

표 1. 경사 입사광 특성

경사입사의 각도 o(도)	정밀급(%)	일반형 AA급(%)
10	±1	±1
20	±1.5	기준값 없음
30	±2	±2
40	±3	기준값 없음
50	±4	기준값 없음
60	±5	±7
70	±8	기준값 없음
80	±20	±25

가시영역 상대분광 응답도 특성

조도계 수광부의 가시영역 상대분광 응답도 특성은 표 2에 나타내는 값 이하 이어야 한다.

표 2. 가시영역 상대분광 응답도 특성[표준분광시감효율로부터 벗어남]

구분	정밀급(%)	일반형 AA급(%)
[eqn: f _{s}](표준분광시감효율로부터 벗어난 정도)1)	4	8

1) [eqn: f _{s}]는 KS C 1601(조도계) 6.4에 따라 시험했을 때 표준분광시감효율로부터의 벗어난 정도(%)

응답시간

지시계기의 반응속도가 자동 및 수동 레인지 변환인 경우에 대해 각각의 응답시간은 5초, 2초 이하 이어야 한다.

점휘도계

성능

점휘도계의 측정각

점휘도계의 측정각은 최소 [eqn: {1} over {3}]o까지 측정할 수 있어야 한다.

정확도

점휘도계의 정확도는 CIE 표준광원 A에 대하여 측정 오차가 표시값의 ±3 % 이내 이어야 한다.

측정범위

점휘도계의 측정범위는 2,500 cd/m2까지 측정할 수 있거나 동등 성능 이상 이어야 한다.

면휘도계

성능

정확도

면휘도계의 정확도는 CIE 표준광원 A에 대하여 측정 오차가 표시값의 ±3 % 이내 이어야 한다.

측정범위

면휘도계의 측정범위는 3,500 cd/m2까지 측정할 수 있거나 동등 성능 이상 이어야 한다.

참고자료

ISO/IEC 17025: 2005, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories(시험기관 및 교정기관의 자격에 대한 일반 요구사항)

KRISS-99-070-SP: 1999, 측정 불확도 표현 지침

EA-4/02: 1999, Expression the Uncertainty of Measurement in Calibration(교정에서의 측정 불확도 표현)

KS C 1601(조도계)

KS A 3012(광학용어)

한국표준과학연구원 SPECIAL PUBLICATION, “국제단위계”, KRISS-99-101-SP

CIE 69-1987, Methods of Characterizing Illuminance Meters and Luminance Meters Performance

빛공해 공정시험기준	ES 11300.1
주거지 연직면 조도 측정방법	2013
(Vertical Illuminance Measurement Method in a Residential Area)

2013 ES 11300.1

-  -

ES 11300.1 2013

-  -

개요

목적

이 시험기준은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조의 규정에 의하여 인공조명에 의한 빛공해 중 주거지 연직면 조도를 측정함에 있어서 측정의 정확성 및 통일성을 유지하기 위하여 필요한 제반사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

적용범위

이 시험기준은 「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」 제6조에서 정하는 빛방사허용기준 중 주거지 연직면 조도의 측정 및 평가에 대하여 규정한다.

용어정의

“내용 없음”

분석기기 및 기구

일반사항

조도계의 전원과 기기의 동작을 점검하고 매회 보정을 실시하여야 한다.

조도계의 레벨레인지 변환기는 측정지점의 조도를 예비조사한 후 적절하게 고정시켜야 한다.

시약 및 표준용액

“내용 없음”

시료채취 및 관리

측정조건

일반사항

조도계는 주택 창면 외부 측정면에 밀착하여 조도 측정 방향을 주택 창면 바깥쪽 연직면 방향으로 향하도록 해야 한다.

측정자는 가급적 반사광의 영향을 최소화할 수 있는 검은색 계통의 옷을 입고 조도계는 측정자 몸으로부터 0.5 m 이상 떨어져야 한다.

안개가 끼거나 비·눈 등이 오는 경우에는 측정하여서는 안 된다.

차량 불빛 등 일시적인 광원에 의한 빛 영향이 있는 경우에는 측정하여서는 안 된다.

광원 점등 이후 일정시간 경과 후 정상상태에서 측정하여야 한다.

조도의 측정은 대상조명이 일상적인 작동상태에서 정상적으로 가동시켜 측정하여야 한다.

측정지점 및 측정시간

옥외측정을 원칙으로 하며, 피해가 예상되는 적절한 측정시각에 연직면 조도가 높을 것으로 예상되는 2지점 이상의 측정지점을 창문 밖 창면에 선정·측정하여 그 중 가장 높은 조도를 측정조도로 한다.

배경조도는 측정조도의 측정점과 동일한 장소 및 시간대에 측정함을 원칙으로 하며, 대상조명의 소등 상태에서 측정하여야 한다. 단, 대상조명 소등이 어렵다고 인정되는 경우에는 검은색 및 붉은색 계열의 2중천으로 구성된 암막천 등을 이용하여 대상조명의 빛 차단 후 배경조도를 측정할 수 있다.

정도보증/정도관리(QA/QC)

“내용 없음”

분석절차

측정자료의 분석

조도 계산과정에서 소수점이하 첫째자리까지를 유효숫자로 한다.

대상조도 산출

측정조도에서 배경조도를 산술적으로 뺀 값을 대상조도로 한다.

측정조도가 배경조도보다 작으면 재측정하고 2회 이상 재측정에서도 작으면 ‘주거지 연직면조도 측정자료 평가표’ 특이사항에 그 상황을 상세히 명기한다.

평가조도 산출

측정기기 정확도 및 측정환경에 의한 오차를 고려하여 표 1의 조도측정 허용오차에 따른 조도 보정값을 대상조도에 곱하여 평가조도를 산출한다.

평가조도 = 대상조도 × 0.9(조도 보정값)

표 1. 조도측정 허용오차에 따른 조도 보정값

구분	정밀급 조도계 및 일반형 AA급 조도계
조도 보정값	0.9

결과보고

평가

7.0에 따른 평가조도를 「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」 별표 제1호 및 제2호가목의 주거지 연직면 조도 기준값과 비교한다.

조명환경관리구역 구분은 지자체 조명환경관리구역 지정에 따르며 해당 조명기구의 설치지역을 기준으로 한다.

측정자료의 기록

조도평가를 위한 자료는 ‘10.1 주거지 연직면 조도 측정자료 평가표[서식1]’ 및 ‘10.2 조명환경 배치도[서식2]’에 따라 기록한다.

참고자료

ISO/IEC 17025: 2005, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories(시험기관 및 교정기관의 자격에 대한 일반 요구사항)

KRISS-99-070-SP: 1999, 측정 불확도 표현 지침

KS C 1601(조도계)

KS A 3012(광학용어)

Hinweise zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen(빛공해 측정 및 평가에 관한 규정, 공해방지 주협의회, 2000)

부록

주거지 연직면 조도 측정자료 평가표

조명환경 배치도

[서식1]

주거지 연직면 조도 측정자료 평가표

작성일 :	년	월	일

1. 측 정 일 시	시 분부터 년 월 일 요일 시 분까지
2. 대상조명 소재지	주소: 조명환경관리구역 및 용도지역1):
3. 조 명 기 구	조명종류 및 컷오프분류방식2): 광원종류3):
4. 관 리 주 체	성명(법인명 및 대표자성명): 전화번호:
5. 측 정 거 리4)
6. 측 정 자	소속: 직명: 성명: (인) 소속: 직명: 성명: (인)
7. 측 정 기 기	조도계명: 모델번호:
8. 측정자료 분석결과	측정조도5): lx
	배경조도6): lx
	대상조도7): lx
	평가조도8): lx
9. 특 이 사 항	※ 주거지 연직면 조도 측정 시 주변 조명환경의 특이사항을 기입

1) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조에 따른 용도지역을 말한다.

2) 가로등, 보안등, 공원등, 전광류 광고물 등 조명종류와 조명기기 컷오프분류(풀컷오프, 컷오프, 세미컷오프, 넌컷오프 등)를 기입한다.

3) ‘고압나트륨램프’, ‘메탈핼라이드램프’, ‘형광램프’, ‘할로겐램프’, ‘LED’ 등 광원의 종류를 기입한다.

4) 측정 대상조명으로부터 측정지점까지의 거리를 기입한다.

5) 이 시험기준에서 정한 측정방법으로 측정한 조도를 말한다.

6) 측정조도의 측정위치에서 대상조명이 없을 때 측정면의 조도를 말한다.

7) 대상조도 = 측정조도 - 배경조도,    8) 평가조도 = 대상조도 × 0.9(조도 보정값)

[서식2]

조명환경 배치도

작성일 :	년	월	일

측정지점 주변의 조명 배치현황(그림 또는 사진)

※ 대상조명과 측정지점간의 기하학적 배치(가로 및 세로 이격거리, 높이 등)는 가능한 상세히 표기할 것

작성자             소속:            직명:            성명:           (인)

빛공해 공정시험기준	ES 11301.1
장식조명의 발광표면 휘도 측정방법	2013
(Luminance Measurement Method for the Light Emitting or Reflecting Surface of the Decorative Lightings)

개요

목적

이 시험기준은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조의 규정에 의거 인공조명에 의한 빛공해 중 장식조명의 발광표면 휘도를 측정함에 있어서 측정의 정확성 및 통일성을 유지하기 위하여 필요한 제반사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

적용범위

이 시험기준은 「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」 제6조에서 정하는 빛방사허용기준 중 장식조명의 발광표면 휘도의 측정 및 평가에 대하여 규정한다.

용어정의

“내용 없음”

분석기기 및 기구

사용 휘도계

장식조명 발광표면 휘도 평균값은 면휘도계로 측정하고 최대값은 점휘도계 또는 면휘도계로 측정하여야 한다.

시약 및 표준용액

“내용 없음”

시료채취 및 관리

측정지점

장식조명 설치높이를 고려하여 측정자가 측정지점에서 측정대상물 중심을 바라보는 직선과 수평면이 이루는 각이 45o 이하가 되는 지점 중 빛공해 피해가 예상되는 지점으로 한다.

그림 1. 장식조명 측정지점

장애물(가로수 등)로 인한 차광이 예상되는 경우 장애물 옆 또는 밖으로 떨어진 지점 중 차광 영향이 적은 지점으로 한다.

측정조건

일반사항

휘도계의 측정 방향은 측정 대상 조명을 향하도록 해야 한다.

휘도계는 반드시 측정위치에 지지장치(삼각대 등)를 설치하여 사용하여야 한다.

안개가 끼거나 비·눈 등이 오는 경우에는 측정하여서는 안 된다.

차량 불빛 등 일시적인 광원에 의한 빛 영향이 있는 경우에는 측정하여서는 안 된다.

광원 점등 이후 일정시간 경과 후 정상상태에서 측정하여야 한다.

휘도의 측정은 대상 조명의 일상적인 사용 상태에서 정상적으로 가동시켜 측정하여야 한다.

측정영역 및 측정시간

발광표면 휘도 평균값(면휘도계 측정)

장식면 전체를 균일하게 비추는 장식조명(장식면 최소 휘도 대비 최대 휘도 비가 50 이하)은 장식면 전체를 측정영역으로 한다.

장식면의 일부를 비추는 장식조명(장식면 최소 휘도 대비 최대 휘도 비가 50 초과)은 장식면의 최대 휘도 발생지점을 측정영역에 포함하고 최대 휘도의 [eqn: {1} over {50}]배 되는 지점을 연결한 4각형 이상의 다각형 영역을 측정영역으로 한다. 단, 장식면 둘레는 최대 휘도의 [eqn: {1} over {50}]배를 초과하여도 그 둘레를 다각형 영역의 테두리에 포함한다. 또한, 독립된 동일한 형태의 장식조명이 반복되는 경우 가장 밝을 것으로 예상되는 장식면에 대해서만 측정영역을 선정·측정한다.

발광부위가 면조명 또는 면조명형태로 외부에 직접적으로 노출된 장식조명의 휘도 측정영역은 발광부위 전체로 한다. 단, 발광부위가 둘 이상으로 구분되는 경우 각 발광부위에 대하여 측정영역을 선정·측정한다.

발광부위가 선조명 또는 선조명형태(빛공해 유발지점에서 관측했을 때 선형태로 장식된 조명)로 외부에 직접적으로 노출된 장식조명의 휘도 측정영역은 선조명 발광부위 전체로 한다. 단 동일한 형태의 선조명이 반복되는 경우 가장 밝을 것으로 예상되는 선조명에 대해서만 측정영역을 선정·측정한다.

발광부위가 점조명 또는 점조명형태(빛공해 유발지점에서 관측했을때 점형태로 장식된 조명)로 외부에 직접적으로 노출된 장식조명의 휘도 측정영역은 점조명 발광부위 전체로 한다. 단 동일한 형태의 점조명이 반복되는 경우 가장 밝을 것으로 예상되는 점조명에 대해서만 측정영역을 선정·측정한다.

5.3.1.1부터 5.3.1.5까지의 장식조명이 혼재한 경우는 가장 밝을 것으로 예상되는 조명에 대해서만 측정영역을 선정·측정한다.

피해가 예상되는 적절한 측정시각에 장식조명 발광표면이 가급적 면휘도계 시야각 안에 가득하게 측정면을 선정·측정하여 측정영역 내의 휘도 평균값을 측정휘도로 한다.

면휘도계의 조리개는 F4로 하고 셔터속도는 [eqn: {1} over {4,000}]초, [eqn: {1} over {3,200}]초, [eqn: {1} over {2,500}]초, ··· 등과 같이 세분화하여 빛이 과다노출(Overflow) 되는 시점까지 순차적으로 측정하되 위의 노출시간 설정이 없을 경우 가장 인접한 노출시간으로 한다. 단, 점멸조명의 경우 면휘도계 조리개는 F4로 하고 셔터속도는 [eqn: {1} over {15}]초 또는 [eqn: {1} over {15}]초와 가장 인접한 노출시간으로 하여 연속 촬영기능으로 2회 이상 측정 한다. 이와 관련하여 자동으로 조리개 및 셔터속도 조건을 설정하는 기능이 있는 경우 그 기능에 따른다.

중성필터는 측정 대상 조명의 휘도를 예비조사한 후 빛이 과다노출 되지 않도록 표 1의 예시와 같이 중성필터 빛 투과율에 따라 적절히 선택하여 사용하여야 한다. 단, 이와 관련한 자동 중성필터 설정 기능이 있는 경우 그 기능에 따른다.

표 1. 장식조명 밝기에 따른 중성필터(ND Filter) 선정 예시

휘도(cd/m2)	0.5 ∼ 20	10 ∼ 500	50 ∼ 3,500	300 ∼ 34,000
중성필터 (빛 투과율, %)	사용안함	ND Filter1 (4.0 〜 6.0)	ND Filter2 (0.6 〜 0.8)	ND Filter3 (0.015 〜 0.05)

장식조명을 구성하는 광원간 빛 간섭 발생(줄무늬 등) 시 자동초첨 조절 후 수동초점 조절로 간섭을 제거한다.

발광표면 휘도 최대값(점휘도계 측정)

면조명의 발광표면 휘도 측정영역은 점휘도계 접안렌즈를 통해 바라본 점휘도계 측정각 지름이 장식조명 한 변 길이의 [eqn: {1} over {3}] 이하가 되거나 측정각 면적이 장식조명 전체 면적의 [eqn: {1} over {10}] 이하 이어야 한다.

그림 2. 장식조명 측정영역

선조명(빛공해 유발 예상 지점에서 관측했을때 선형태로 장식된 조명)의 발광표면 휘도 측정영역은 점휘도계 접안렌즈를 통해 바라본 점휘도계 측정각 지름이 장식조명 선 두께이하가 되도록 한다.

그림 3. 장식조명(선조명 또는 선조명형태) 측정영역

점조명(빛공해 유발 예상 지점에서 관측했을때 점형태로 장식된 조명)의 발광표면 휘도 측정영역은 점휘도계 접안렌즈를 통해 바라본 점휘도계 측정각 면적이 장식조명 발광면적과 같거나 작도록 한다.

그림 4. 장식조명(점조명 또는 점조명형태) 측정영역

빛공해 피해가 예상되는 적절한 측정시각에 가장 밝을 것으로 예상되는 2지점 이상의 측정점을 선정·측정하여 그 중 가장 높은 휘도를 측정휘도로 한다.

5.3.2.1부터 5.3.2.3까지의 장식조명이 혼재한 경우는 가장 밝을 것으로 예상되는 조명에 대해서만 측정영역을 선정·측정한다.

발광표면 휘도 최대값(면휘도계 측정)

장식조명이 가급적 면휘도계 시야각 안에 가득하게 측정면을 선정·측정한다.

면휘도계 조리개는 F4로 하고 셔터속도는 [eqn: {1} over {4,000}]초, [eqn: {1} over {3,200}]초, [eqn: {1} over {2,500}]초, ··· 등과 같이 세분화하여 빛이 과다노출(Overflow) 되는 시점까지 순차적으로 측정하되 위의 노출시간 설정이 없을 경우 가장 인접한 노출시간으로 한다. 단, 점멸조명의 경우 면휘도계 조리개는 F4로 하고 셔터속도는 [eqn: {1} over {15}]초 또는 [eqn: {1} over {15}]초와 가장 인접한 노출시간으로 하여 빛공해 피해가 예상되는 시점에 연속 촬영기능으로 2회 이상 측정 한다. 이와 관련하여 자동으로 조리개 및 셔터속도 조건을 설정하는 기능이 있는 경우 그 기능에 따른다.

중성필터는 측정 대상 조명의 휘도를 예비조사한 후 빛이 과다노출 되지 않도록 5.3.1.9의 표 1의 예시와 같이 중성필터 빛 투과율에 따라 적절히 선택하여 사용하여야 한다. 단, 이와 관련한 자동 중성필터 설정 기능이 있는 경우 그 기능에 따른다.

장식조명을 구성하는 광원 간 빛 간섭을 줄이기 위해 자동초점 조절 후 수동초점 조절로 간섭을 제거한다.

정도보증/정도관리(QA/QC)

“내용 없음”

분석절차

측정자료의 분석

측정자료는 경우에 따라 다음과 같이 분석·정리하며, 휘도의 계산과정에서는 소수점이하 첫째자리에서 반올림한 양의정수를 유효숫자로 한다.

발광표면 휘도 평균값(면휘도계 측정)

측정휘도는 5.3.1에 따른 측정결과 빛이 과다노출 되지 않은 측정값 중 셔터속도가 가장 긴 값으로 하거나 이와 관련한 자동 연산 기능이 있는 경우 그 연산에 의한 값으로 한다. 단, 점멸조명의 경우 연속 촬영기능으로 측정(2회 이상)하여 얻은 장식조명 표면휘도 평균값 중 가장 큰 값으로 한다.

발광표면 휘도 최대값(점휘도계 측정)

측정휘도는 5.3.2에 따라 측정한 장식조명 발광표면 휘도 중 가장 큰 값으로 한다.

발광표면 휘도 최대값(면휘도계 측정)

분석데이터 선정은 5.3.3에 따른 측정결과 빛이 과다노출 되지 않은 데이터 중 셔터속도가 가장 긴 데이터로 하거나 이와 관련한 자동 선정 기능이 있는 경우 그 선정에 의한 데이터로 한다. 단, 점멸조명의 경우 5.3.3에 따른 측정데이터 중 가장 밝을 것으로 예상되는 데이터를 분석데이터로 선정한다.

측정휘도는 7.1.3.1에 따른 분석데이터 중 가장 밝을 것으로 예상되는 2지점 이상의 분석영역을 선정·분석하여 그 중 가장 큰 값으로 한다.

분석영역은 (식 1)에 따라 계산된 값(Pixel)을 지름으로 하는 원으로 한다.

[eqn: {X` TIMES `Z} over {Y}]                                 (식 1)

여기서, X = 횡축방향 휘도이미지 해상도(Pixel), (예) 2,592 (Pixel)

Y = 횡축방향 면휘도계 시야각(o), (예) 72.4(o, 축소 시) 또는 27.9(o, 확대 시)

Z = [eqn: {1} over {3}](o, 측정각)

평가휘도 산출

측정휘도에 측정기기 정확도 및 측정환경에 의한 오차를 고려하여 표 2와 같이 휘도측정 허용오차에 따른 휘도 보정값을 곱하여 평가휘도를 산출한다.

평가휘도 = 측정휘도 × 0.9(휘도 보정값)

표 2. 휘도측정 허용오차에 따른 휘도 보정값

구분	점휘도계	면휘도계
휘도 보정값	0.9	0.9

결과보고

평가

7.0에 따른 평가휘도를 「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」 별표 제3호의 발광표면 휘도 기준값과 비교한다.

조명환경관리구역 구분은 지자체 조명환경관리구역 지정에 따르며 해당 조명기구의 설치지역을 기준으로 한다.

측정자료의 기록

휘도평가를 위한 자료는 ‘10.1 장식조명 발광표면 휘도 측정자료 평가표[서식1]’ 및 ‘10.2 조명환경 배치도[서식2]’에 의하여 기록한다.

참고자료

KRISS-99-070-SP: 1999, 측정 불확도 표현 지침

KS C 7613(휘도측정방법)

KS A 3012(광학용어)

한국표준과학연구원 SPECIAL PUBLICATION, “국제단위계”, KRISS-99-101-SP

Hinweise zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen(빛공해 측정 및 평가에 관한 규정, 공해방지 주협의회, 2000)

부록

장식조명 발광표면 휘도 측정자료 평가표

조명환경 배치도

[서식1]

장식조명 발광표면 휘도 측정자료 평가표

작성일 :	년	월	일

1. 측 정 일 시	시 분부터 년 월 일 요일 시 분까지
2. 대상조명 소재지	주소: 조명환경관리구역 및 용도지역1):
3. 조 명 기 구	조명방식2): 광원종류3):
4. 관 리 주 체	성명(법인명 및 대표자성명): 전화번호:
5. 측 정 거 리4)
6. 측 정 자	소속: 직명: 성명: (인) 소속: 직명: 성명: (인)
7. 측 정 기 기	휘도계명: 모델번호:
8. 측정자료 분석결과	측정휘도5): cd/m2
	평가휘도6): cd/m2
9. 특 이 사 항	※ 장식조명 발광표면 휘도 측정 시 주변 조명환경의 특이사항을 기입

1) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조에 따른 용도지역을 말한다.

2) ‘내조형’, ‘채널레터형’, ‘외조형’, ‘자체발광형’, ‘점멸여부’ 등을 기입한다.

3) ‘고압나트륨램프’, ‘메탈핼라이드램프’, ‘형광램프’, ‘할로겐램프’, ‘LED’ 등 광원의 종류를 기입한다.

4) 측정 대상조명으로부터 측정지점까지의 거리를 기입한다.

5) 이 시험기준에서 정한 측정방법으로 측정한 휘도를 말한다.

6) 평가휘도 = 측정휘도 × 0.9(휘도 보정값)

[서식2]

조명환경 배치도

작성일 :	년	월	일

측정지점 주변의 조명 배치현황(그림 또는 사진)

※ 대상조명과 측정지점간의 기하학적 배치(가로 및 세로 이격거리, 높이 등)는 가능한 상세히 표기할 것

작성자             소속:            직명:            성명:           (인)

빛공해 공정시험기준	ES 11302.1
일반 광고조명의 발광표면 휘도 측정방법	2013
(Luminance Measurement Method for the Light Emitting or Reflecting Surface of the Advertisement Lightings)

2013 ES 11302.1

-  -

ES 11302.1 2013

-  -

개요

목적

이 시험기준은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조의 규정에 의하여 인공조명에 의한 빛공해 중 일반 광고조명(이하 “광고조명”이라 한다)의 발광표면 휘도를 측정함에 있어서 측정의 정확성 및 통일성을 유지하기 위하여 필요한 제반사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

적용범위

이 시험기준은 「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」 제6조에서 정하는 빛방사허용기준 중 광고조명의 발광표면 휘도의 측정 및 평가에 대하여 규정한다.

용어정의

“내용 없음”

분석기기 및 기구

사용 휘도계

광고조명 발광표면 휘도 최대값은 점휘도계 또는 면휘도계로 측정하여야 한다.

시약 및 표준용액

“내용 없음”

시료채취 및 관리

측정지점

광고조명 설치높이를 고려하여 측정자가 측정지점에서 측정대상물 중심을 바라보는 직선과 수평면이 이루는 각이 45o 이하가 되는 지점 중 빛공해 피해가 예상되는 지점으로 한다.

그림 1. 광고조명 측정지점

장애물(가로수 등)로 인한 차광이 예상되는 경우 장애물 옆 또는 밖으로 떨어진 지점 중 차광 영향이 적은 지점으로 한다.

측정조건

일반사항

휘도계의 측정 방향은 측정 대상 조명을 향하도록 해야 한다.

휘도계는 반드시 측정위치에 지지장치(삼각대 등)를 설치하여 사용하여야 한다.

안개가 끼거나 비·눈 등이 오는 경우에는 측정하여서는 안 된다.

차량 불빛 등 일시적인 광원에 의한 빛 영향이 있는 경우에는 측정하여서는 안 된다.

광원 점등이후 일정시간 경과 후 정상상태에서 측정하여야 한다.

휘도의 측정은 대상 조명의 일상적인 사용 상태에서 정상적으로 가동시켜 측정하여야 한다.

측정영역 및 측정시간

발광표면 휘도 최대값(점휘도계 측정)

면조명의 발광표면 휘도 측정영역은 점휘도계 접안렌즈를 통해 바라본 점휘도계 측정각 지름이 장식조명 한 변 길이의 [eqn: {1} over {3}] 이하가 되거나 측정각 면적이 장식조명 전체 면적의 [eqn: {1} over {10}] 이하 이어야 한다.

그림 2. 광고조명 측정영역

선조명(빛공해 유발 예상 지점에서 관측했을때 선형태로 장식된 조명)의 발광표면 휘도 측정영역은 점휘도계 접안렌즈를 통해 바라본 점휘도계 측정각 지름이 장식조명 선 두께이하가 되도록 한다.

그림 3. 광고조명(선조명 또는 선조명형태) 측정영역

점조명(빛공해 유발 예상 지점에서 관측했을때 점형태로 장식된 조명)의 발광표면 휘도 측정영역은 점휘도계 접안렌즈를 통해 바라본 점휘도계 측정각 면적이 장식조명 발광면적과 같거나 작도록 한다.

그림 4. 광고조명(점조명 또는 점조명형태) 측정영역

빛공해 피해가 예상되는 적절한 측정시각에 가장 밝을 것으로 예상되는 2 지점 이상의 측정점을 선정·측정하여 그 중 가장 높은 휘도를 측정휘도로 한다.

5.3.1.1부터 5.3.1.3까지의 장식조명이 혼재한 경우는 가장 밝을 것으로 예상되는 조명에 대해서만 측정영역을 선정·측정한다.

발광표면 휘도 최대값(면휘도계 측정)

광고조명이 가급적 면휘도계 시야각 안에 가득하게 측정면을 선정·측정한다.

면휘도계의 조리개는 F4로 하고 셔터속도는 [eqn: {1} over {4,000}]초, [eqn: {1} over {3,200}]초, [eqn: {1} over {2,500}]초, ··· 등과 같이 세분화하여 빛이 과다노출(Overflow) 되는 시점까지 순차적으로 측정하되, 위의 노출시간 설정이 없을 경우 가장 인접한 노출시간으로 한다. 단, 점멸조명의 경우 면휘도계 조리개는 F4로 하고 셔터속도는 [eqn: {1} over {15}]초 또는 [eqn: {1} over {15}]초와 가장 인접한 노출시간으로 하여 빛공해 피해가 예상되는 시점에 연속 촬영기능으로 2회 이상 측정 한다. 이와 관련하여 자동으로 조리개 및 셔터속도 조건을 설정하는 기능이 있는 경우 그 기능에 따른다.

중성필터는 측정 대상 조명의 휘도를 예비조사한 후 빛이 과다노출 되지 않도록 표 1의 예시와 같이 중성필터 빛 투과율에 따라 적절히 선택하여 사용하여야 한다. 단, 이와 관련한 자동 중성필터 설정 기능이 있는 경우 그 기능에 따른다.

표 1. 광고조명 밝기에 따른 중성필터(ND Filter) 선정 예시

휘도(cd/m2)	0.5 ∼ 20	10 ∼ 500	50 ∼ 3,500	300 ∼ 34,000
중성필터 (빛 투과율, %)	사용안함	ND Filter1 (4.0 〜 6.0)	ND Filter2 (0.6 〜 0.8)	ND Filter3 (0.015 〜 0.05)

광고조명을 구성하는 광원 간 빛 간섭을 줄이기 위해 자동초점 조절 후 수동초점 조절로 간섭을 제거한다.

정도보증/정도관리(QA/QC)

“내용 없음”

분석절차

측정자료의 분석

측정자료는 경우에 따라 다음과 같이 분석·정리하며, 휘도의 계산과정에서는 소수점이하 첫째자리에서 반올림한 양의정수를 유효숫자로 한다.

발광표면 휘도 최대값(점휘도계 측정)

측정휘도는 5.3.1에 따라 측정한 광고조명 발광표면 휘도 중 가장 큰 값으로 한다.

발광표면 휘도 최대값(면휘도계 측정)

분석데이터 선정은 5.3.2에 따른 측정결과 빛이 과다노출 되지 않은 데이터 중 셔터속도가 가장 긴 데이터로 하거나 이와 관련한 자동 선정 기능이 있는 경우 그 선정에 의한 데이터로 한다. 단, 점멸조명의 경우 5.3.2에 따른 측정데이터 중 가장 밝을 것으로 예상되는 데이터를 분석데이터로 선정한다.

측정휘도는 7.1.2.1에 따른 분석데이터 중 가장 밝을 것으로 예상되는 2지점 이상의 분석영역을 선정·분석하여 그 중 가장 큰 값으로 한다.

분석영역은 (식 1)에 따라 계산된 값(Pixel)을 지름으로 하는 원으로 한다.

[eqn: {X` TIMES `Z} over {Y}]                                 (식 1)

여기서, X = 횡축방향 휘도이미지 해상도(Pixel), (예) 2,592 (Pixel)

Y = 횡축방향 면휘도계 시야각(o), (예) 72.4(o, 축소 시) 또는 27.9(o, 확대 시)

Z = [eqn: {1} over {3}](o, 측정각)

평가휘도 산출

측정휘도에 측정기기 정확도 및 측정환경에 의한 오차를 고려하여 표 2와 같이 휘도측정 허용오차에 따른 휘도 보정값을 곱하여 평가휘도를 산출한다.

평가휘도 = 측정휘도 × 0.9(휘도 보정값)

표 2. 휘도측정 허용오차에 따른 휘도 보정값

구분	점휘도계	면휘도계
휘도 보정값	0.9	0.9

결과보고

평가

7.0에 따른 평가휘도를 「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」 별표 제2호나목의 발광표면 휘도 기준값과 비교한다.

조명환경관리구역 구분은 지자체 조명환경관리구역 지정에 따르며 해당 조명기구의 설치지역을 기준으로 한다.

측정자료의 기록

휘도평가를 위한 자료는 ‘10.1 광고조명 발광표면 휘도 측정자료 평가표[서식1]’ 및 ‘10.2 조명환경 배치도[서식2]’에 의하여 기록한다.

참고자료

KRISS-99-070-SP: 1999, 측정 불확도 표현 지침

KS C 7613(휘도측정방법)

KS A 3012(광학용어)

한국표준과학연구원 SPECIAL PUBLICATION, “국제단위계”, KRISS-99-101-SP

Hinweise zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen(빛공해 측정 및 평가에 관한 규정, 공해방지 주협의회, 2000)

부록

광고조명 발광표면 휘도 측정자료 평가표

조명환경 배치도

[서식1]

광고조명 발광표면 휘도 측정자료 평가표

작성일 :	년	월	일

1. 측 정 일 시	시 분부터 년 월 일 요일 시 분까지
2. 대상조명 소재지	주소: 조명환경관리구역 및 용도지역1):
3. 조 명 기 구	조명방식2): 광원종류3):
4. 관 리 주 체	성명(법인명 및 대표자성명): 전화번호:
5. 측 정 거 리4)
6. 측 정 자	소속: 직명: 성명: (인) 소속: 직명: 성명: (인)
7. 측 정 기 기	휘도계명: 모델번호:
8. 측정자료 분석결과	측정휘도5): cd/m2
	평가휘도6): cd/m2
9. 특 이 사 항	※ 광고조명 발광표면 휘도 측정 시 주변 조명환경의 특이사항을 기입

1) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조에 따른 용도지역을 말한다.

2) ‘내조형’, ‘채널레터형’, ‘외조형’, ‘자체발광형’, ‘점멸여부’ 등을 기입한다.

3) ‘고압나트륨램프’, ‘메탈핼라이드램프’, ‘형광램프’, ‘할로겐램프’, ‘LED’ 등 광원의 종류를 기입한다.

4) 측정 대상조명으로부터 측정지점까지의 거리를 기입한다.

5) 이 시험기준에서 정한 측정방법으로 측정한 휘도를 말한다.

6) 평가휘도 = 측정휘도 × 0.9(휘도 보정값)

[서식2]

조명환경 배치도

작성일 :	년	월	일

측정지점 주변의 조명 배치현황(그림 또는 사진)

※ 대상조명과 측정지점간의 기하학적 배치(가로 및 세로 이격거리, 높이 등)는 가능한 상세히 표기할 것

작성자             소속:            직명:            성명:           (인)

빛공해 공정시험기준	ES 11302.2
점멸‧동영상 전광류 광고물의 발광표면 휘도 측정방법	2013
(Luminance Measurement Method for the Light Emitting Surface of the Digital Multimedia Signboard)

2013 ES 11302.2

-  -

ES 11302.2 2013

-  -

개요

목적

이 시험기준은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조의 규정에 의거 인공조명에 의한 빛공해 중 점멸‧동영상 변화가 있는 전광류 광고물(이하 “점멸‧동영상 전광류 광고물”이라 한다)의 발광표면 휘도를 측정함에 있어서 측정의 정확성 및 통일성을 유지하기 위하여 필요한 제반사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

적용범위

이 시험기준은 「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」 제6조에서 정하는 빛방사허용기준 중 점멸‧동영상 전광류 광고물의 발광표면 휘도의 측정 및 평가에 대하여 규정한다.

용어정의

“내용 없음”

분석기기 및 기구

사용 휘도계

점멸‧동영상 전광류 광고물의 발광표면 휘도는 면휘도계로 측정하여야 한다.

시약 및 표준용액

“내용 없음”

시료채취 및 관리

측정지점

점멸‧동영상 전광류 광고물 설치높이를 고려하여 측정자가 측정지점에서 측정대상물 중심을 바라보는 직선과 수평면이 이루는 각이 45o 이하가 되는 지점 중 빛공해 피해가 예상되는 지점으로 한다.

그림 1. 점멸‧동영상 전광류 광고물 측정지점

장애물(가로수 등)로 인한 차광이 예상되는 경우 장애물 옆 또는 밖으로 떨어진 지점 중 차광 영향이 적은 지점으로 한다.

측정조건

일반사항

휘도계의 측정 방향은 측정 대상 조명을 향하도록 해야 한다.

휘도계는 반드시 측정위치에 지지장치(삼각대 등)를 설치하여 사용하여야 한다.

안개가 끼거나 비·눈 등이 오는 경우에는 측정하여서는 안 된다.

차량 불빛 등 일시적인 광원에 의한 빛 영향이 있는 경우에는 측정하여서는 안 된다.

광원 점등이후 일정시간 경과(최소 30분 이상) 후 정상상태에서 측정하여야 한다.

휘도의 측정은 대상 조명의 일상적인 사용 상태에서 정상적으로 가동시켜 측정하여야 한다.

측정영역 및 측정시간

일상적으로 작동되는 점멸‧동영상 전광류 광고물 밝기상태에서 5.3.1과 같이 발광표면 휘도를 측정·평가 한다. 단, 도형발생기를 이용하여 백색신호 재생이 어렵다고 판단되거나 5.3.1에 따른 측정‧평가결과 점멸‧동영상 전광류 광고물 발광표면 휘도 기준값을 초과 할 경우 5.3.2와 같이 점멸‧동영상 전광류 광고물 설치 현장에서 실시간으로 점멸‧동영상이 재생중인 전광류 광고물의 발광표면 휘도를 재측정하여 휘도를 평가한다.

백색신호(White Signal) 재생중인 점멸·동영상 전광류 광고물 발광표면 휘도 측정(면휘도계 측정)

도형발생기를 이용하여 일상적으로 작동되는 점멸‧동영상 전광류 광고물의 발광표면 휘도를 측정·평가 한다.

면휘도계의 조리개는 F4로 하고 셔터속도는 [eqn: {1} over {4,000}]초, [eqn: {1} over {3,200}]초, [eqn: {1} over {2,500}]초, ··· 등과 같이 세분화하여 빛이 과다노출(Overflow) 되는 시점까지 순차적으로 측정하되, 위의 노출시간 설정이 없을 경우 가장 인접한 노출시간으로 한다. 단, 이와 관련하여 자동으로 조리개 및 셔터속도 조건을 설정하는 기능이 있는 경우 그 기능에 따른다.

피해가 예상되는 적절한 측정시각에 점멸‧동영상 전광류 광고물의 발광표면이 가급적 면휘도계 시야각 안에 가득하게 측정면을 선정·측정 한다.

중성필터는 측정 대상 조명의 휘도를 예비조사한 후 빛이 과다노출 되지 않도록 표 1의 예시와 같이 중성필터 빛 투과율에 따라 적절히 선택하여 사용하여야 한다. 단, 이와 관련한 자동 중성필터 설정 기능이 있는 경우 그 기능에 따른다.

표 1. 점멸‧동영상 전광류 광고물 밝기에 따른 중성필터(ND Filter) 선정 예시

휘도(cd/m2)	0.5 ∼ 20	10 ∼ 500	50 ∼ 3,500	300 ∼ 34,000
중성필터 (빛 투과율, %)	사용안함	ND Filter1 (4.0 〜 6.0)	ND Filter2 (0.6 〜 0.8)	ND Filter3 (0.015 〜 0.05)

점멸‧동영상 전광류 광고물을 구성하는 광소자간 빛 간섭을 줄이기 위해 자동초점 조절 후 수동초점 조절로 간섭을 제거한다.

점멸 또는 동영상 재생중인 전광류 광고물 발광표면 휘도 측정(면휘도계 측정)

점멸‧동영상 전광류 광고물 설치 현장에서 실시간으로 점멸 또는 동영상이 재생중인 전광류 광고물의 발광표면 휘도를 측정·평가한다.

피해가 예상되는 적절한 측정시각에 면휘도계 시야각 안에 점멸·동영상 전광류 광고물의 발광표면이 가득하게 측정면을 선정한다.

면휘도계 조리개는 F4로 하고 셔터속도는 [eqn: {1} over {15}]초 또는 [eqn: {1} over {15}]초와 가장 인접한 노출시간으로 한다. 단, 이와 관련하여 자동으로 조리개 및 셔터속도 조건을 설정하는 기능이 있는 경우 그 기능에 따른다.

점멸·동영상 전광류 광고물의 연출주기를 고려하여 빛공해 피해가 예상되는 시점에 연속 촬영기능으로 2회 이상 측정한다.

중성필터는 측정 대상 조명의 휘도를 예비조사한 후 빛이 과다노출 되지 않도록 표 1의 예시와 같이 중성필터 빛 투과율에 따라 적절히 선택하여 사용하여야 한다. 단, 이와 관련한 자동 중성필터 설정 기능이 있는 경우 그 기능에 따른다.

점멸‧동영상 전광류 광고물을 구성하는 광소자간 빛 간섭을 줄이기 위해 자동초점 조절 후 수동초점 조절로 간섭을 제거한다.

정도보증/정도관리(QA/QC)

“내용 없음”

분석절차

측정자료의 분석

측정자료는 다음 경우에 따라 분석·정리하며, 휘도의 계산과정에서는 소수점이하 첫째자리에서 반올림한 양의정수를 유효숫자로 한다.

측정휘도는 5.3.1에 따른 측정결과 빛의 과도한 노출이 발생하지 않은 측정값 중 셔터속도가 가장 긴 값으로 하거나 이와 관련한 자동 연산 기능이 있는 경우 그 연산에 의한 값으로 한다.

5.3.1에 따른 측정이 어렵다고 판단되거나 5.3.1에 따른 측정‧평가결과 점멸‧동영상 전광류 광고물 발광표면 휘도 기준을 초과 한 경우에는 5.3.2에 따른 측정값 중 가장 큰 값을 측정휘도로 한다.

측정휘도에 측정기기 정확도 및 측정환경에 의한 오차를 고려하여 표 2와 같이 휘도측정 허용오차에 따른 휘도 보정값을 곱하여 평가휘도를 산출한다.

평가휘도 = 측정휘도 × 0.9(휘도 보정값)

표 2. 휘도측정 허용오차에 따른 휘도 보정값

구분	면휘도계
휘도 보정값	0.9

결과보고

평가

7.0에 따른 평가휘도를 「인공조명에 의한 빛공해 방지법」 시행규칙 별표 제2호가목의 발광표면 휘도 기준값과 비교한다.

조명환경관리구역 구분은 지자체 조명환경관리구역 지정에 따르며 해당 조명 설치지역 기준으로 적용한다.

측정자료의 기록

휘도평가를 위한 자료는 ‘10.1 점멸·동영상 전광류 광고물 발광표면 휘도 측정자료 평가표[서식1]’ 및 ‘10.2 조명환경 배치도[서식2]’에 의하여 기록한다.

참고자료

KRISS-99-070-SP: 1999, 측정 불확도 표현 지침

KS C 7613(휘도측정방법)

KS A 3012(광학용어)

한국표준과학연구원 SPECIAL PUBLICATION, “국제단위계”, KRISS-99-101-SP

Hinweise zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen(빛공해 측정 및 평가에 관한 규정, 공해방지 주협의회, 2000)

부록

점멸·동영상 전광류 광고물 발광표면 휘도 측정자료 평가표

조명환경 배치도

[서식1]

점멸·동영상 전광류 광고물 발광표면 휘도 측정자료 평가표

작성일 :	년	월	일

1. 측 정 일 시	시 분부터 년 월 일 요일 시 분까지
2. 대상조명 소재지	주소: 조명환경관리구역 및 용도지역1):
3. 조 명 기 구	크 기2): 광원종류3):
4. 관 리 주 체	성명(법인명 및 대표자성명): 전화번호:
5. 측 정 거 리4)
6. 측 정 자	소속: 직명: 성명: (인) 소속: 직명: 성명: (인)
7. 측 정 기 기	휘도계명: 모델번호:
8. 측정자료 분석결과	측정휘도5): cd/m2
	평가휘도6): cd/m2
9. 특 이 사 항	※ 전광류 광고물 발광표면 휘도 측정 시 주변 조명환경의 특이사항을 기입

1) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조에 따른 용도지역을 말한다.

2) 점멸·동영상 전광류 광고물의 가로 × 세로 크기를 기입한다.

3) LED 등 점멸·동영상 전광류 광고물에 사용된 광원의 종류를 기입한다.

4) 측정 대상조명으로부터 측정지점까지의 거리를 기입한다.

5) 이 시험기준에서 정한 측정방법으로 측정한 휘도를 말한다.

6) 평가휘도 = 측정휘도 × 0.9(휘도 보정값)

[서식2]

조명환경 배치도

작성일 :	년	월	일

측정지점 주변의 조명 배치현황(그림 또는 사진)

※ 대상조명과 측정지점간의 기하학적 배치(가로 및 세로 이격거리, 높이 등)는 가능한 상세히 표기할 것

작성자             소속:            직명:            성명:           (인)