환경부고시 제2013 - 6호

「하수도법」 제34조제3항 및 같은 법 제35조 제2항에 따른 「건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정방법」(환경부 고시 제2012-144호, 2012.7.31)을 다음과 같이 개정․고시합니다.

2013년 1월  18일

환  경  부  장  관

건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정방법

건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정방법 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 분류번호 제10호 공업시설의 정화조 처리대상인원의 인원 산정식 중 “N=0.250A”를 “N=0.125A”로 한다.

부칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.