환경부고시 제2013 -94호

「수도권 대기환경개선에 관한 특별법 시행규칙」 제22조제2항에 따른 「자동차 총 오염물질 배출량 산정방법에 관한 규정」(환경부고시 제2010 - 161호, 2010.11.26.)을 다음과 같이 일부개정․고시합니다.

2013년 7월 26일

환  경  부  장  관

자동차 총 오염물질 배출량 산정방법에 관한 규정 일부개정안

자동차 총 오염물질 배출량 산정방법에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조 중 “2012년 7월 31일”을 “2015년 7월 31일”로 한다.

별표 1에 제4호를 별지와 같이 신설한다.

부칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

자동차 총 오염물질 배출량 산정방법에 관한 규정

제정 2005.3.18   환경부고시 제2005-41호

개정 2009.3.13   환경부고시 제2009-30호

개정 2009.8.24  환경부고시 제2009-173호

개정 2010.11.26 환경부고시 제2010-161호

개정 2013.7.26  환경부고시 제2013-94호

제1조(목적) 이 규정은 수도권 대기환경개선에 관한 특별법 제23조제5항 및 동법 시행규칙 제22조 내지 제24조의 규정에 의한 자동차의 총오염물질 배출량 산정방법에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "자동차의 총오염물질 배출량"이라 함은 자동차가 배출하는 연평균 오염물질 배출량으로서 열간시동 배출량(Hot Start Emission), 냉간시동 배출량(Cold Start Emission), 증발배출량(Evaporative Hydrocarbon) 및 황산화물배출량(SO2 Emission)을 포함한다.

2. “열간시동 배출량"이라 함은 자동차 엔진이 예열된 상태에서 배출되는 오염물질량으로서 배출계수(Ef)에 일일주행거리(VKT)를 곱하여 산출한다.

3. “냉간시동 배출량"이라 함은 자동차 엔진이 예열되지 않은 상태에서 배출되는 오염물질량으로서 열간시동 배출량에 냉간시동 배출량 환산계수를 곱하여 산출하며 차량총중량 3.5톤이상의 중량자동차에는 적용하지 아니한다.

4. “배출계수"라 함은 별표1에서 제시하는 자동차의 차종별ㆍ연식별 배출계수를 말한다.

5. “일일주행거리"라 함은 본 규정에서 제시하는 일일 평균주행거리를 말한다.

6. “냉간시동 배출량 환산계수"라 함은 냉간시동엔진 또는 촉매활성온도(T50)이하의 온도에서 주행하는 주행거리 분율 및 대기 평균 온도를 이용하여 산출한 값으로 본 규정에서 제시한 값을 사용한다.

7. “증발 배출량"이라 함은 휘발유 및 LPG자동차의 연료탱크 및 엔진의 연료공급계통에서 대기중으로 증발하는 휘발성탄화수소를 말하며 주간증발손실(Diurnal Loss)과 주행손실(Running Loss)을 말한다.

8. “주간증발손실"이라 함은 자동차가 주차시 태양열에 의하여 연료탱크나 엔진이 가열되어 연료가 증발하여 배출하는 휘발성탄화수소를 말한다.

9. “주행손실"이라 함은 자동차가 주행시 엔진의 가열상태에서 증발하는 휘발성탄화수소를 말한다.

제3조(자동차 오염물질의 종류) 이 규정에서 정하는 자동차 오염물질의 종류는 휘발유 및 가스를 연료로 사용하는 자동차의 경우, 일산화탄소(CO), 탄화수소(HC), 질소산화물(NOx) 및 황산화물(SO2)을 말하며, 경유를 연료로 사용하는 자동차의 경우 일산화탄소(CO), 탄화수소(HC), 질소산화물(NOx), 황산화물(SO2) 및 입자상물질(PM)을 말한다. 다만, 오염물질 배출량 산정 또는 자동차 배출가스물질의 배출량 자료 수집을 위하여 필요한 경우 항목을 추가할 수 있다.

제4조(총오염물질 배출량의 산정) 자동차 총오염물질 배출량은 별표2의 「자동차 총오염물질 배출량 산정방법」에 의하여 산정한다.

제5조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 7월 31일까지로 한다.

부   칙

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

〔별표 1〕

자동차 차종별 배출계수(제2조 제4호 관련)

1. 2005년 1월 1일 이후 적용 자동차의 배출계수

가. 일반 자동차

(단위: g/km)

차종	연료	CO	HC	NOx	PM	비고
경자동차	휘발유	0.656	0.07	0.19	-
	LPG	1.312	0.084	0.286	-
승용1	휘발유	0.821	0.029	0.132	-	차량총중량 2.5톤미만 및 8인이하 승용차
	LPG	1.642	0.06	0.385	-
	경유	0.469	0.025	0.502	0.086
승용1(택시)	LPG	2.31	0.098	0.586	-
승용2	휘발유	0.627	0.018	0.135	-	차량총중량 2.5톤미만의 다목적형 승용자동차
	LPG	1.642	0.070	0.397	-
	경유	0.364	0.019	0.536	0.061
승용3	휘발유	0.633	0.023	0.196	-	차량총중량 3.5톤미만 및 15인이하 승용차
	LPG	1.717	0.062	0.447	-
	경유	0.39	0.021	0.556	0.064
승용4(25인승이하)	경유	0.513	0.219	2.494	0.069	차량총중량 3.5톤 이상
	CNG	0.673	2.058	1.757	-
승용4(시내버스)	경유	2.424	0.664	6.647	0.154
	CNG	0.673	2.058	1.757	-
승용4(기타버스)	경유	2.282	0.623	6.139	0.15
화물1	휘발유	0.627	0.018	0.135	-	차량총중량 2톤 미만
	LPG	1.642	0.070	0.397	-
	경유	0.364	0.019	0.536	0.061
화물2	휘발유	0.633	0.023	0.193	-	차량총중량 2톤이상 3.5톤미만
	LPG	1.717	0.062	0.447	-
	경유	0.252	0.015	0.573	0.06
화물3(적재량5t이하)	경유	2.039	0.777	3.531	0.194	차량총중량 3.5톤 이상
화물3(적재량5t초과)	경유	3.068	0.859	10.305	0.331
	CNG	0.673	2.058	1.757	-
특수차	경유	3.297	0.938	10.948	0.354

비고. 휘발유사용 승용1의 2004년도 판매대수 비율의 50%, 2005년도 판매대수 비율의 25%, 2004년 6월 30일까지 판매한 가스사용 화물3, 2004년 9월 30일까지 판매한 경유사용 승용4 및 화물3은 다음의 배출계수를 적용한다.

차종	연료	CO	HC	NOx	PM	비고
승용1	휘발유	0.821	0.097	0.256	-	2000연식 배출허용기준 적용
승용4(25인승이하)	경유	0.747	0.331	2.993	0.109	2001연식 배출허용기준 적용
승용4(시내버스)	경유	3.462	1.007	11.965	0.233
승용4(기타버스)	경유	3.260	0.944	7.674	0.225
화물3 (적재량5t이하)	경유	2.913	1.177	4.237	0.292
화물3 (적재량5t초과)	경유	4.383	1.302	12.366	0.497
	CNG	7.574	11.320	2.762	-	2004.7.1 배출허용기준 적용
특수차	경유	4.710	1.421	13.101	0.531	차량총중량 3.5톤이상

나. 저공해자동차

(단위 : g/km)

차종	종류	연료	CO	HC	NOx	PM	비고
경자동차	제1종	전기	0	0	0	-
	제2종	가스	0.659	0.027	0.035	-
		하이브리드	0.330	0.022	0.024	-
	제3종	휘발유	0.330	0.022	0.024	-
		가스	1.312	0.084	0.149	-
승용1	제1종	전기	0.000	0.000	0.000	-
	제2종	가스	0.824	0.021	0.046	-
		하이브리드	0.412	0.018	0.031	-
	제3종	휘발유	0.412	0.018	0.031	-
		가스	1.642	0.035	0.198	-
승용2	제1종	전기	0.000	0.000	0.000	-
	제2종	가스	0.824	0.024	0.041	-
		하이브리드	0.389	0.011	0.031	-
	제3종	휘발유	0.389	0.011	0.031	-
		가스	1.472	0.068	0.175	-
		경유 (가)	0.241	0.014	0.272	0.035	TW<1.7t
		경유 (나)	0.364	0.019	0.536	0.014	TW≥1.7t
승용3	제2종	가스	0.824	0.021	0.046	-
	제3종	가스	1.717	0.062	0.229	-
		경유	0.390	0.021	0.556	0.013
승용4(25인승이하)	제2종	가스	0.673	2.058	1.320	-
	제3종	가스	0.673	2.058	1.506	-
		경유	0.513	0.219	2.494	0.014
승용4(시내버스)	제2종	CNG	0.673	2.058	1.320	-
	제3종	경유	2.424	0.664	6.647	0.031
		CNG	0.673	2.058	1.506	-
승용4(기타버스)		경유	2.282	0.623	6.139	0.030
화물1	제2종	가스	1.019	0.030	0.054	-
	제3종	휘발유	0.389	0.013	0.050	-
		가스	1.642	0.070	0.206	-
		경유	0.228	0.014	0.206	0.022
화물2	제2종	가스	0.824	0.021	0.046	-
	제3종	가스	1.717	0.062	0.229	-
		경유	0.252	0.015	0.573	0.012
화물3(적재량5t이하)	제3종	경유	2.039	0.777	3.531	0.039
화물3(적재량5t초과)	제2종	가스	0.673	2.058	1.320	-
	제3종	가스	0.673	2.058	1.506	-
		경유	3.068	0.859	10.305	0.066
특수차	제3종	경유	3.297	0.938	10.948	0.071

2. 2006년 1월 1일 이후 적용 자동차의 배출계수

가. 일반 자동차

(단위 : g/km)

차종		연료	CO	HC	NOx	PM	비고
경자동차		휘발유	2.258	0.005	0.002	-
		가스	4.510	0.006	0.003	-
소형 승용자동차		휘발유	0.178	0.005	0.015	-	승차인원 8인이하
		가스	0.217	0.002	0.007	-
		경유	0.010	0.010	0.130	0.001
LPG택시		가스	0.659	0.015	0.043	-
중형 승용자동차	-	휘발유	0.052	0.001	0.001	-	승차인원 9인이상 15인이하
		가스	0.042	0.001	0.002	-
	RW≤1,305kg	경유	0.009	0.009	0.268	0.008
	1,305kg<RW≤1,760kg	경유	0.009	0.009	0.268	0.008
	RW>1,760kg	경유	0.009	0.009	0.268	0.008
대형 승용자동차	25인승이하	경유	0.368	0.154	1.510	0.018	차량 총중량 8-12t
초대형 승용자동차	시내버스	경유	1.850	0.515	4.663	0.040	차량 총중량 12t 이상
		CNG	1.736	2.106	5.261	0.000
	기타버스	경유	1.615	0.498	6.647	0.036
소형 화물자동차	-	휘발유	0.165	0.015	0.059	-	차량 총중량 2t 미만
		가스	0.342	0.005	0.090	-
	RW≤1,305kg	경유	0.087	0.011	0.087	0.013
	1,305kg<RW≤1,760kg	경유	0.087	0.011	0.087	0.013
중형 화물자동차	RW>1,760kg	경유	0.087	0.011	0.087	0.013	차량 총중량 2-3.5t 미만
	-	휘발유	0.050	0.002	0.011	-
		가스	0.229	0.005	0.045	-
대형 화물자동차(적재량 5t이하)		경유	0.543	0.104	1.678	0.012	차량 총중량 3.5-12t
초대형 화물자동차(적재량 5t초과)		CNG	1.736	2.106	5.261	-	차량 총중량 12t이상
		경유	1.262	0.308	7.930	0.048
특수차		경유	1.368	0.323	8.354	0.051

비고 1. 휘발유사용 소형승용차는 연차적으로 적용하며 각 연도의 판매비율(2006년 25%, 2007년 50%, 2008년 75%, 2009년 100%)에 해당하는 판매대수를 제외한 판매자동차에 대하여는 [별표 1] 1. 가의  배출계수를 적용한다.

2. 양산중인 자동차중 휘발유 소형승용차를 제외한 자동차는 2006년 12월 31일까지, 가스사용 자동차중 소형승용차는 2007년 6월 30일까지는 [별표 1] 1. 가의 배출계수를 적용한다.

3. 2006년 12월 31일까지 인증을 받고 2007년 12월 31일까지 판매한 차량총중량 2.5톤을 초과한 소형승용 및 소형화물, 중형승용 및 중형화물과 2006년 9월 30일까지 인증을 받고 2007년 12월 31일까지 판매한 대형승용․화물 및 초대형승용․화물자동차는 [별표 1] 1.가의 배출계수를 적용한다.

나. 저공해자동차

(단위 : g/km)

차종			종류	연료	CO	HC	NOx	PM	비고
경자동차			제1종	전기	0.000	0.000	0.000	-
			제2종	가스	2.659	0.001	0.001
				하이브리드	1.331	0.001	0.001		휘발유
			제3종	휘발유	1.331	0.001	0.001
				가스	4.510	0.006	0.002
소형 승용자동차			제1종	전기	0.000	0.000	0.000
			제2종	가스	0.103	0.000	0.002
				가스(택시)	0.314	0.003	0.012
				하이브리드	0.085	0.001	0.004		휘발유
				하이브리드	0.010	0.010	0.067	0.000	경유
			제3종	휘발유	0.085	0.001	0.004
				가스	0.217	0.002	0.005
				가스(택시)	0.659	0.015	0.033
				경유	0.010	0.010	0.067	0.000
중형 승용자동차			제1종	전기	0.000	0.000	0.000
			제2종	가스	0.020	0.000	0.001
				하이브리드	0.025	0.000	0.000		휘발유
중형 승용 자동차	RW≤1,305kg			하이브리드	0.009	0.009	0.139	0.003	경유
	1,305<RW≤1,760kg			하이브리드	0.009	0.009	0.138	0.002
	RW>1,760kg			하이브리드	0.009	0.009	0.186	0.001
중형 승용자동차			제3종	휘발유	0.025	0.000	0.000
				가스	0.042	0.001	0.002
중형 승용 자동차	RW≤1,305kg			경유	0.009	0.009	0.139	0.003
	1,305<RW≤1,760kg			경유	0.009	0.009	0.138	0.002
	RW>1,760kg			경유	0.009	0.009	0.268	0.001
대형 승용자동차 (25인승이하)			제3종	경유	0.037	0.154	1.510	0.009
초대형 승용자동차 (시내버스)			제2종	CNG	1.736	2.106	3.006
			제3종	CNG	1.736	2.106	3.953
				경유	1.850	0.515	4.663	0.020
초대형 승용자동차 (기타버스)			제3종	경유	1.615	0.498	6.647	0.018
소형 화물자동차			제2종	가스	0.163	0.001	0.026
			제3종	휘발유	0.079	0.003	0.017
				가스	0.342	0.005	0.068
소형 화물 자동차	RW≤1,305kg			경유	0.087	0.011	0.045	0.005
	1,305kg<RW≤1,760kg			경유	0.087	0.011	0.045	0.003
중형 화물자동차			제2종	가스	0.109	0.001	0.013
			제3종	휘발유	0.024	0.000	0.003
				가스	0.229	0.005	0.034
중형 화물자동차		RW>1,760kg		경유	0.087	0.011	0.087	0.002
대형 화물자동차 (적재량 5t이하)			제3종	경유	0.543	0.104	1.678	0.006
초대형 화물자동차 (적재량 5톤초과)			제2종	CNG	1.736	2.106	3.006
			제3종	CNG	1.736	2.106	3.803
				경유	1.262	0.308	7.930	0.024
특수차			제3종	경유	1.368	0.323	8.354	0.025

3. 2009년 1월 1일 이후 적용 자동차의 배출계수

가. 일반 자동차

(단위 : g/km)

차종		연료	분류	CO	HC	NOx	PM
경자동차		휘발유	기준 1	4.499	0.008	0.002	-
			기준 2	2.258	0.005	0.002	-
			기준 3	1.077	0.001	0.001	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
		가스	기준 1	8.986	0.009	0.003	-
			기준 2	4.510	0.006	0.003	-
			기준 3	2.152	0.001	0.001	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
소형 승용자동차		휘발유	기준 1	0.354	0.009	0.015	-
			기준 2	0.178	0.005	0.015	-
			기준 3	0.085	0.001	0.004	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
		가스	기준 1	0.432	0.004	0.007	-
			기준 2	0.217	0.002	0.007	-
			기준 3	0.103	0.000	0.002	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
		경유	-	0.010	0.008	0.093	0.000
LPG택시		가스	기준 1	1.312	0.025	0.043	-
			기준 2	0.659	0.015	0.043	-
			기준 3	0.314	0.003	0.012	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
중형 승용자동차		휘발유	기준 1	0.104	0.002	0.001	-
			기준 2	0.052	0.001	0.001	-
			기준 3	0.025	0.000	0.000	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
		가스	기준 1	0.083	0.001	0.002	-
			기준 2	0.042	0.001	0.002	-
			기준 3	0.020	0.000	0.001	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
중형 승용자동차	RW≤1,305kg	경유	-	0.009	0.007	0.193	0.001
	1,305kg<RW≤1,760kg	경유	-	0.009	0.007	0.191	0.001
	RW>1,760kg	경유	-	0.009	0.007	0.192	0.001
대형 승용자동차	25인승이하	경유	-	0.412	0.174	0.949	0.018
초대형 승용자동차	시내버스	경유	-	1.850	0.515	2.664	0.040
		CNG	-	1.736	2.106	3.006	-
	기타버스	경유	-	1.615	0.498	3.799	0.036
소형 화물자동차		휘발유	기준 1	0.329	0.025	0.059	-
			기준 2	0.165	0.015	0.059	-
			기준 3	0.079	0.003	0.017	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
		가스	기준 1	0.681	0.009	0.090	-
			기준 2	0.342	0.005	0.090	-
			기준 3	0.163	0.001	0.026	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
소형 화물자동차	RW≤1,305kg	경유	-	0.087	0.009	0.063	0.001
	1,305kg<RW≤1,760kg	경유	-	0.087	0.009	0.062	0.002
중형 화물자동차	RW>1,760kg	경유	-	0.087	0.009	0.062	0.001
중형 화물자동차		휘발유	기준 1	0.099	0.003	0.011	-
			기준 2	0.050	0.002	0.011	-
			기준 3	0.024	0.000	0.003	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
		가스	기준 1	0.457	0.009	0.045	-
			기준 2	0.229	0.005	0.045	-
			기준 3	0.109	0.001	0.013	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
대형 화물자동차 (적재량 5t 이하)		경유	-	0.543	0.104	0.959	0.012
초대형 화물자동차 (적재량 5t초과)		CNG	-	1.736	2.106	3.006	-
		경유	-	1.262	0.308	4.532	0.048
특수차		경유	-	1.368	0.323	4.774	0.051

나. 저공해자동차

(단위 : g/km)

차종	종류	연료			CO	HC	NOx	PM
경자동차	제1종	전기			0.000	0.000	0.000	-
	제2종	휘발유			0.600	0.002	0.001	-
		가스			1.933	0.002	0.001	-
		하이브리드			0.600	0.002	0.001	-
	제3종	휘발유			1.257	0.005	0.001	-
		가스			4.051	0.006	0.002	-
소형 승용자동차 (8인이하)	제1종	전기			0.000	0.000	0.000	-
	제2종	휘발유			0.085	0.002	0.004	-
		가스			0.104	0.001	0.002	-
		경유			0.010	0.006	0.041	0.000
		가스(택시)			0.314	0.006	0.012	-
		하이브리드(휘발유)			0.085	0.002	0.004	-
		하이브리드(경유)			0.010	0.008	0.093	0.000
	제3종	휘발유			0.178	0.005	0.009	-
		가스			0.217	0.002	0.004	-
		가스(택시)			0.659	0.015	0.024	-
		경유			0.010	0.008	0.093	0.000
중형 승용 자동차 (9-15인)	제1종	전기			0.000	0.000	0.000	-
	제2종	휘발유			0.025	0.000	0.000	-
		가스			0.020	0.000	0.001	-
		경유	(RW≤1,305kg)		0.009	0.005	0.086	0.001
			(1,305kg<RW≤1,760kg)		0.009	0.005	0.085	0.001
			(RW>1,760kg)		0.009	0.004	0.086	0.001
		하이브리드(휘발유)			0.025	0.000	0.000	-
		하이 브리드 (경유)	(RW≤1,305kg)		0.009	0.007	0.193	0.001
			(1,305kg<RW≤1,760kg)		0.009	0.007	0.191	0.001
			(RW>1,760kg)		0.009	0.007	0.192	0.001
	제3종	휘발유			0.052	0.001	0.001	-
		가스			0.042	0.001	0.001	-
		경유	(RW≤1,305kg)		0.009	0.007	0.193	0.001
			(1,305<RW≤1,760kg)		0.009	0.007	0.191	0.001
			(RW>1,760kg)		0.009	0.007	0.192	0.001
대형승용 (25인승이하)	제2종	경유			0.421	0.051	0.190	0.006
	제3종	경유			0.421	0.114	0.569	0.006
초대형승용 (시내버스)	제2종	경유			1.850	0.150	0.533	0.013
		CNG			1.736	0.613	0.601	-
	제3종	경유			1.850	0.337	1.598	0.013
		CNG			1.736	1.378	2.405	-
초대형승용 (기타버스)	제2종	경유			1.615	0.145	0.760	0.012
	제3종	경유			1.615	0.326	2.279	0.012
소형화물	제2종	휘발유			0.079	0.006	0.017	-
		가스			0.163	0.002	0.026	-
	제3종	휘발유			0.165	0.015	0.034	-
		가스			0.342	0.005	0.051	-
	제2종	경유(RW≤1,305kg)			0.087	0.007	0.028	0.001
	제3종				0.087	0.009	0.063	0.001
	제2종	경유(1,305kg<RW≤1,760kg)			0.087	0.006	0.028	0.002
	제3종				0.087	0.009	0.062	0.002
중형화물	제2종	휘발유		(RW>1,760kg)	0.024	0.001	0.003	-
		가스			0.109	0.002	0.013	-
		경유			0.087	0.006	0.028	0.001
	제3종	휘발유		(RW>1,760kg)	0.050	0.002	0.006	-
		가스			0.229	0.005	0.026	-
		경유			0.087	0.009	0.062	0.001
대형화물 (적재량 5톤이하)	제2종	경유			0.543	0.030	0.192	0.004
	제3종	경유			0.543	0.068	0.575	0.004
초대형화물 (적재량 5톤초과)	제2종	CNG			1.736	0.613	0.601	-
		경유			1.262	0.090	0.906	0.016
	제3종	CNG			1.736	1.378	2.405	-
		경유			1.262	0.202	2.719	0.016
특수차	제2종	경유			1.368	0.094	0.955	0.017
	제3종	경유			1.368	0.212	2.864	0.017

비고 1. 휘발유사용 자동차 중 2008년 12월 31일 이전에 인증을 받고 2009년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지 판매한 대형승용․화물․초대형승용․화물 자동차에 대하여는 [별표 1] 2. 가의 배출계수를 적용한다.

2. 경유사용 자동차 중 2009년 8월31일까지 인증을 받고 2009년 9월 1일부터 2010년 12월 31일까지 판매한 경자동차, 소형승용차, 시험중량이 1,305킬로그램 이하인 소형화물차, 중형승용차․화물차는 [별표 1] 2.가의 배출계수를 적용한다.

3. 경유사용 자동차 중 시험중량 2톤을 초과하고 7인승 이상인 소형승용차와 시험중량이 1,305킬로그램을 초과하는 소형화물차, 중형승용차․화물차에 대하여는 2010년 9월 1일부터 적용하되, 2010년 8월 31일까지 인증을 받고 2010년 9월 1일부터 2011년 12월 31일까지 판매한 자동차는 [별표 1] 2. 가의 배출계수를 적용한다.

4. 경유사용 자동차 중 2009년 8월 31일까지 인증을 바고 2009년 9월 1일부터 2010년 9월 30일까지 판매한 대형승용․화물 및 초대형승용․화물 자동차는 [별표 1] 2.가의 배출계수를 적용한다.

4. 2012년 7월 1일 이후 적용 자동차의 배출계수

가. 일반 자동차

(단위 : g/km)

차종		연료	분류	CO	HC	NOx	PM
경자동차		휘발유	기준 1	4.499	0.008	0.002	-
			기준 2	2.258	0.005	0.002	-
			기준 3	1.077	0.001	0.001	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
		가스	기준 1	8.986	0.009	0.003	-
			기준 2	4.510	0.006	0.003	-
			기준 3	2.152	0.001	0.001	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
소형 승용자동차		휘발유	기준 1	0.354	0.009	0.015	-
			기준 2	0.178	0.005	0.015	-
			기준 3	0.085	0.001	0.004	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
		가스	기준 1	0.432	0.004	0.007	-
			기준 2	0.217	0.002	0.007	-
			기준 3	0.103	0.000	0.002	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
		경유	-	0.010	0.008	0.093	0.000
LPG택시		가스	기준 1	1.312	0.025	0.043	-
			기준 2	0.659	0.015	0.043	-
			기준 3	0.314	0.003	0.012	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
중형 승용자동차		휘발유	기준 1	0.104	0.002	0.001	-
			기준 2	0.052	0.001	0.001	-
			기준 3	0.025	0.000	0.000	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
		가스	기준 1	0.083	0.001	0.002	-
			기준 2	0.042	0.001	0.002	-
			기준 3	0.020	0.000	0.001	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
중형 승용자동차	RW≤1,305kg	경유	-	0.009	0.007	0.193	0.001
	1,305kg<RW≤1,760kg	경유	-	0.009	0.007	0.191	0.001
	RW>1,760kg	경유	-	0.009	0.007	0.192	0.001
대형 승용자동차	25인승이하	경유	-	0.412	0.174	0.949	0.018
초대형 승용자동차	시내버스	경유	-	1.850	0.515	2.664	0.040
		CNG	-	1.736	2.106	3.006	-
	기타버스	경유	-	1.615	0.498	3.799	0.036
소형 화물자동차		휘발유	기준 1	0.329	0.025	0.059	-
			기준 2	0.165	0.015	0.059	-
			기준 3	0.079	0.003	0.017	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
		가스	기준 1	0.681	0.009	0.090	-
			기준 2	0.342	0.005	0.090	-
			기준 3	0.163	0.001	0.026	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
소형 화물자동차	RW≤1,305kg	경유	-	0.087	0.009	0.063	0.001
	1,305kg<RW≤1,760kg	경유	-	0.087	0.009	0.062	0.002
중형 화물자동차	RW>1,760kg	경유	-	0.087	0.009	0.062	0.001
중형 화물자동차		휘발유	기준 1	0.099	0.003	0.011	-
			기준 2	0.050	0.002	0.011	-
			기준 3	0.024	0.000	0.003	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
		가스	기준 1	0.457	0.009	0.045	-
			기준 2	0.229	0.005	0.045	-
			기준 3	0.109	0.001	0.013	-
			기준 4	0.000	0.000	0.000	-
대형 화물자동차 (적재량 5t 이하)		경유	-	0.543	0.104	0.959	0.012
초대형 화물자동차 (적재량 5t초과)		CNG	-	1.736	2.106	3.006	-
		경유	-	1.262	0.308	4.532	0.048
특수차		경유	-	1.368	0.323	4.774	0.051

나. 저공해자동차

(단위 : g/km)

차종	종류	연료			CO	HC	NOx	PM
경자동차	제1종	전기			0.000	0.000	0.000
	제2종	휘발유			0.600	0.002	0.001
		가스			1.933	0.002	0.001
		하이브리드			0.600	0.002	0.001
	제3종	휘발유			0.741	0.001	0.001
		가스			2.389	0.001	0.001
소형 승용자동차 (8인이하)	제1종	전기			0.000	0.000	0.000
	제2종	휘발유			0.085	0.002	0.004
		가스			0.104	0.001	0.002
		경유			0.010	0.006	0.041	0.000
		가스(택시)			0.314	0.006	0.012
		하이브리드(휘발유)			0.085	0.002	0.004
		하이브리드(경유)			0.010	0.006	0.041	0.000
	제3종	휘발유			0.085	0.001	0.004
		가스			0.104	0.000	0.002
		가스(택시)			0.314	0.003	0.012
		경유			0.010	0.006	0.067	0.000
중형 승용 자동차 (9-15인)	제1종	전기			0.000	0.000	0.000
	제2종	휘발유			0.025	0.000	0.000
		가스			0.020	0.000	0.001
		경유	(RW≤1,305kg)		0.009	0.005	0.086	0.001
			(1,305kg<RW≤1,760kg)		0.009	0.005	0.085	0.001
			(RW>1,760kg)		0.009	0.004	0.086	0.001
		하이브리드(휘발유)			0.025	0.000	0.000
		하이 브리드 (경유)	(RW≤1,305kg)		0.009	0.005	0.086	0.001
			(1,305kg<RW≤1,760kg)		0.009	0.005	0.085	0.001
			(RW>1,760kg)		0.009	0.004	0.086	0.001
	제3종	휘발유			0.025	0.000	0.000
		가스			0.020	0.000	0.001
		경유	(RW≤1,305kg)		0.009	0.005	0.139	0.001
			(1,305<RW≤1,760kg)		0.009	0.006	0.150	0.001
			(RW>1,760kg)		0.009	0.006	0.151	0.001
대형승용 (25인승이하)	제2종	경유			0.421	0.051	0.218	0.006
	제3종	경유			0.421	0.114	0.569	0.006
초대형승용 (시내버스)	제2종	경유			1.850	0.150	0.613	0.013
		CNG			1.736	0.191	0.346
	제3종	경유			1.850	0.337	1.598	0.013
		CNG			1.736	0.383	0.526
초대형승용 (기타버스)	제2종	경유			1.615	0.145	0.874	0.012
	제3종	경유			1.615	0.326	2.279	0.012
소형화물	제2종	휘발유			0.079	0.006	0.017
		가스			0.163	0.002	0.026
	제3종	휘발유			0.079	0.003	0.017
		가스			0.163	0.001	0.026
	제2종	경유(RW≤1,305kg)			0.087	0.007	0.028	0.001
	제3종				0.087	0.007	0.046	0.001
	제2종	경유(1,305kg<RW≤1,760kg)			0.087	0.006	0.028	0.002
	제3종				0.087	0.007	0.049	0.002
중형화물	제2종	휘발유		(RW>1,760kg)	0.024	0.001	0.003
		가스			0.109	0.002	0.013
		경유			0.087	0.006	0.028	0.001
	제3종	휘발유		(RW>1,760kg)	0.024	0.000	0.003
		가스			0.109	0.001	0.013
		경유			0.087	0.007	0.049	0.001
대형화물 (적재량 5톤이하)	제2종	경유			0.543	0.030	0.221	0.004
	제3종	경유			0.543	0.068	0.575	0.004
초대형화물 (적재량 5톤초과)	제2종	CNG			1.736	0.191	0.346
		경유			1.262	0.090	1.042	0.016
	제3종	CNG			1.736	0.383	0.526
		경유			1.262	0.202	2.719	0.016
특수차	제2종	경유			1.368	0.094	1.098	0.017
	제3종	경유			1.368	0.212	2.864	0.017

비고 1. CNG 저공해 자동차 중 초대형 승용, 초대형 화물 자동차의 경우 2013년 1월 1일부터 적용하되, 2012년 12월 31일 이전에 인증을 받고 2013년 12월 31일까지 출고되는 자동차는 [별표 1] 3.나의 배출계수를 적용한다.

〔별표 2〕

자동차의 총 오염물질 배출량의 산정방법(제4조 관련)

1. 열간시동 배출량

열간시동 배출량은 자동차 엔진이 예열된 상태에서 배출되는 오염물질로서 차종별, 배출가스 규제 연식별 오염물질별 배출량을 합하여 산출하며 산출식은 다음과 같다.

ERHOTij=∑(EHOTijm × VKTj × Njm)×365×10-3

여기서  ERHOTij : 오염물질별(i), 차종별(j) 열간시동 배출량(kg/년)

EHOTijm : 오염물질별(i), 차종별(j), 배출가스 규제연식별(m)(또는 저공해자동차 종별) 배출계수(g/km)(별표 2)

VKTj : 차종별(j) 일일 주행거리(km/일)

차종별 일일주행거리(km/일) : 자동차관리법 시행규칙 제80조 제1항 및 자동차종합검사의 시행 등에 관한 규칙 제20조에 의한 자동차검사 전산정보처리조직(VIMS)에 입력된 자료를 바탕으로 교통안전공단에서 제공하는 자료(자동차 주행거리 실태조사 자료)로서 확인

Njm : 차종별(j), 배출가스 규제연식별(m)(또는 저공해자동차 종별) 판매대수

2. 냉간시동 배출량

가. 자동차 엔진이 예열되지 않은 상태에서 배출하는 오염물질로서 열간시동 배출량에 냉간시동 배출량 환산계수를 곱하여 다음과 같이 산출한다

ERcoldij=ERHOTij × 냉간시동 배출량 환산계수

여기서 ERcoldij : 오염물질별(i), 차종별(j) 냉간시동 배출량(kg/년)

ERHOTij : 오염물질별(i), 차종별(j) 열간시동 배출량(kg/년)

<냉간시동 배출량 환산계수>

차종	HC	CO	NOx	PM
휘발유 자동차	2.952	1.875	0.705	-
LPG 자동차	0.125	0.406	0.000	-
경유 자동차	0.253	0.139	0.036	0.217

3. 증발 배출량

가. 휘발유 자동차와 가스자동차에서 배출되는 증발가스에 의한 탄화수소 배출량은 연료탱크나 엔진의 연료공급부위에서 배출되는 것으로서 주간증발손실(Diurnal Loss)과 주행증발손실(Running Loss)로 구분된다.

나. 증발 배출량은 다음 식과 같이 산출한다.

증발배출량(Eeva,voc)=ed×N×365×10-3+R

여기서 Eeva,voc : 증발배출량(kg/년)

ed : 주간증발손실량(g/day-veh)

N : 자동차 판매대수

R : 주행증발배출량에 의한 년간 총배출량(kg/년)

R=Ref×N×VKT×365×10-3

주간증발 손실량(ed)	주행손실 배출량(Ref)
0.732 g/day-veh	0.0055 g/km

4. 황산화물 배출량

황산화물은 연료중에 함유한 황의 연소에 의하여 배출하는 오염물질로서 차종별 년간 평균 연료소비량을 산출하여 다음 식과 같이 계산한다.

SO2배출량(kg/년)=연료소비량(ℓ/년)×연료비중×황함유량×2/100

여기서 연료비중 : 휘발유 0.730, 경유 0.825, LPG 0.508

연료소비량(ℓ/년) : 차종별 연간 주행거리(km/년)에 공인연비(km/ℓ)의 80%를 나누어 산출한다.

<연료중 황함유량>

년도	휘발유	경유	LPG
2005년 1월 1일 이후	0.013%	0.043%	0.01%
2006년 1월 1일 이후	0.005%	0.003%	0.01%
2009년 1월 1일 이후	0.001%	0.001%	0.004%