경찰청고시 제2013-6호

「도로교통법」시행령 제48조제4항 및 별표 5에 따라 자동차운전면허 기능시험 전자채점기의 규격을 다음과 같이 고시합니다.

2013년  12월 26일

경 찰 청 장

자동차운전면허 기능시험채점기 경찰청 규격

1. 정  의

기능시험 전자채점기는 「도로교통법 시행령」 제48조제3항 및 제67조제2항에 따라 자동차 운전면허시험 및 전문학원의 기능검정에 사용되는 기기로서, 통제실 시스템․차량탑재 시스템․노면센서 등으로 구성되어, 장내기능시험의 진행과 채점이 각 시스템과 장치 간의 무선통신이나 센서에 의한 감지 등으로 이루어질 수 있도록 운용되는 설비를 말한다.

2. 구성 및 기능

가. 통제실 시스템

통제실 시스템은 통제실에 위치한 시험관(기능검정원)이 장내기능시험을 진행․채점 및 통제할 수 있도록 설치된 설비로서, 제어시스템․채점용 컴퓨터 및 입․출력장치 등으로 구성되고, LED화면이나 모니터를 통해 각 시스템의 작동 및 제어상태가 표시되는 구조여야 한다.

1) 제어시스템

가) 주 제어부(MCM)

통제실 시스템의 전반적인 제어, 차량탑재 시스템 등과의 접속을 위한 시스템 제어부

나) 무선 송․수신부(RFM)

통제실 시스템과 차량탑재 시스템 간 자료 송․수신을 위한 통신장치

다) 신호등 제어부(TCM)

기능시험장 내 교차로 신호등을 제어하는 장치로서, 통제실 PC에서 교통량에 따라 방향별 신호주기를 조절하는 장치

라) 방송용 앰프(AMP)

통제실에서 내․외부 스피커에 음성정보를 전달하는 장치

마) 전원공급장치(PCM)

각 기기에 대한 전원을 안전하게 공급하는 장치

2) 채점용 컴퓨터

가) PC

본체, 모니터, 마우스(키보드는 두지 않음)로 구성되어 무선 통신망에 의하여 차량탑재 시스템에서 전송하는 정보의 수집·처리·저장

※ 시험관이 직접 채점하는 항목은 마우스로 직접 입력할 수 있어야 함.

나) 프린터

시험이 끝나면 실시결과를 보고할 수 있도록 당일 응시자, 합격자, 불합격자, 오채점자 명단과 시험통계(응시자수, 합격자수, 불합격자수, 합격률 등)가 출력될 수 있어야 함

나) 소프트웨어

채점기의 각 시스템과 장치를 도로교통법령 및 경찰청장이 정하는 장내기능시험의 진행 및 채점방법 등이 구현될 수 있어야 함

3) 기타 시험관용 마이크, 내․외부 스피커(각 1개 이상) 등

나. 차량탑재 시스템

차량탑재 시스템은 시험용 차량에 탑재되어 운전장치 조작 및 노면센서 접촉 여부 등을 감지하고, 채점정보 처리․저장, 통제실 시스템과의 자료 송․수신 등을 하기 위한 설비로서, 주제어부․무선 송·수신부․표시부․차량 내·외부 표시등․차량부착용 센서 등으로 구성된다.

1) 주제어부

차량탑재 시스템 각 구성장치 간 연동 및 제어를 수행하는 장치로서, 각 과제별 소요시간 등을 측정하는 타이머가 내장되어야 함

2) 무선 송·수신부

통제실 시스템과 시험정보를 송․수신하기 위한 무선 통신장치로서, 차량 외부의 3색 경광등과 일체형으로 1m 이내의 전방향성(무지향성) 안테나를 함께 설치하여야 함

3) 표시부(디스플레이부)

모니터와 내장 스피커로 구성되어 응시자에게 시험의 시작과 종료, 과제의 수행을 지시하고, 응시자가 수험번호, 시험 진행상황, 채점상황, 채점기 상태 등을 음성이나 문자로 확인할 수 있도록 하는 장치

4) 차량부착용 센서(Sensor)

가) 자석감지용 센서

시험장 노면에 매설된 확인선(영구자석)을 감지하기 위한 센서로서, 차량 우측 전․후 바퀴 쪽에 설치하여 차량이 진행하면서 과제 통과 여부를 인식할 수 있어야 함(1․2종 보통면허시험에는 적용하지 않음)

나) 이동거리측정용 센서

(1) 차량의 트랜스미션에 연결된 거리계 케이블에 장착되어 차량의 전․후진 이동거리를 측정할 수 있어야 함

(2) 1․2종 보통면허시험에서는 주행 중 운전장치 조작 과제의 주행거리(50m)에 이르면 채점이 종료되도록 제어되어야 함

(3) 대형면허시험에서는 경사로 구간에서 일시정지하였다가 출발 시 차량이 뒤로 밀린 거리를 측정하여 채점하되, 오차 허용범위는 정지지점으로부터 뒤로 55cm 이내여야 함

다) 기어변속 감지용 센서

기어변속 행위를 감지하는 센서로서 기어변속레버에 연결 설치되어 운전자의 기어변속행위를 감지할 수 있어야 함

라) 기타 차량기기 감지용 센서

와이퍼, 방향지시등, 전조등의 작동 상태를 전기적 신호에 의하여 확인할 수 있도록 차량 전자제어장치 등에 부착되는 센서

※ 와이퍼와 전조등은 1·2종 보통시험차량에 한함

5) 차량 내부 표시등

가) 시험용 차량 내부에 적색과 녹색의 표시등을 1개의 구조로 설치함

나) 녹색 표시등은 시험관의 출발 지시를 받으면 시험 시작을 알리는 음성신호와 함께 켜지고, 차량이 출발하여 시험이 시작되면 소등되며, 시험이 종료되어 응시자가 합격한 경우 작동되어야 함

다) 적색 표시등은 돌발 상황이 발생하면 돌발 상황임을 알리는 음성신호와 함께 켜지고 돌발 상황이 끝나면 소등되며, 시험이 종료되어 응시자가 불합격한 경우 작동되어야 함

6) 차량 외부 표시등

가) 차량 지붕 위에 반구형의 3색(적․황․녹) 경광등을 횡으로 나란히 설치하여 외부에서 시험관이 진행상황을 알 수 있도록 표시함

나) 녹색 경광등과 적색 경광등은 차량 내부에 설치된 녹색 표시등 및 적색 표시등과 연동하여 작동되고, 황색 경광등은 차량이 출발하여 시험이 진행되는 동안 작동하고, 시험이 종료되면 꺼짐

다. 노면센서(1․2종 보통면허시험에는 적용하지 않음)

1) 확인선

출발선, 횡단보도․교차로․철길건널목의 일시정지선, 경사로구간 등 각 과제의 진입․진출 지점과 과제이행 확인지점의 노면 바닥으로부터 5cm 이상 지하에 영구자석을 매설하여 설치하며, 시험용 차량의 센서가 이를 통과하거나 접촉하면 감지하고, 소요시간을 측정할 수 있어야 함

2) 검지선

각 과제(굴절코스, 곡선코스, 방향전환코스, 평형주차코스)를 수행하는 과정에서 시험용 차량의 바퀴가 코스의 접촉 여부를 확인할 수 있도록 황색실선 바깥쪽에 공기압센서 등으로 설치함

라. 무선망

통제실 시스템과 차량탑재 시스템 간에 자료를 실시간 전송하기 위한 설비로서, 동시에 15대 이상의 차량에 대한 데이터 송․수신이 전파방해 없이 가능해야 하며, 사용 주파수는 국내 통신규약에 적합하여야 한다.

1) 주파수 대역

- 216.0375/221.0375

- 216.0875/221.0875

- 216.1625/221.1625

- 216.2125/221.2125

2) 출력 : 100mw 이내(당해 통신망 운용에 필요 최소한의 출력으로 할 것)

3) 전파형식 : 8K50F(G)1D, 8K50F(G)2D 또는 8K50F(G)7(X)D

4) 전원 : DC 12V∼18V

5) 환경 : 온도 -30℃～70℃, 습도 -30%～80%

마. 기 타

1) 응시생 대기실 모니터

응시자 대기실에 20인치 이상 TV 모니터를 설치하여 기능시험 중에는 통제실과 동시에 구간별 기능시험 실시내역 및 진행중인 과제위치을 확인할 수 있어야 하고, 시험이 진행 중인 응시자와 대기자의 명단을 6명 이상 한 화면에 표시할 수 있어야 함

2) 응시자 접수용 컴퓨터

민원실(접수실)에서 응시자의 인적사항, 수험번호 등을 입력하면 시험관이 이를 확인할 수 있어야 하고, 전문학원의 경우 학사관리시스템과 연계하여 교육생의 교육이수 정보 등을 온라인으로 기능시험 통제실로 전송하여 검정 대상자 해당 여부 등을 확인할 수 있어야 함

3. 운용방식

기능시험채점기는 도로교통법 시행규칙 제67조 및 별표 25에 따른 채점 및 합격기준과 경찰청장이 정하는 기능시험채점기에 의한 기능시험 진행 및 채점방법에 따라 운용되어야 한다.

4. 보안조치

채점기는 직접 기능시험(검정) 업무를 관리하는 사람과 감독자 외에는 사용할 수 없도록 사용자의 아이디와 비밀번호 등을 입력해야 작동할 수 있어야 하고, 작동자의 인적사항과 작동시간이 자동으로 입력되고 따로 그 내용을 인쇄할 수 있어야 한다.

5. 시행일

이 개정 고시는 2014년 1월 1일부터 시행한다.