공공시설물 디자인 가이드라인 일부 개정

2014. 7.

행정중심복합도시건설청

(도시계획과)

1. 개정이유

도시미관을 증진하고, 보행자 등의 편의 및 안전을 제고하며, ‘디자인 가이드라인’ 이용자가 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위함

2. 주요내용

가.  안전성 향상을 위한 개선사항

ㅇ 차량 충격 등에 대한 안정성 향상을 위해 방음벽 재질을 접합     유리에서 강화접합유리로 변경함

ㅇ 스쿨존 펜스 방호재 사이에 설치하는 노란색 띠의 재질을 반사쉬트로 명시하여 주․야간 시인성 향상

ㅇ 배전함 지상기기의 설치는 보도상 설치를 지양하되, 불가피한 경우에도 차량 진․출입에 지장이 없는 구간에 설치하토록 개선함

나. 도시미관 향상을 위한 개선사항

ㅇ 지주에 설치되는 CCTV 외함 부착 위치를 차로, 자전거도로, 보행로를 향하여 돌출되지 않게 차량 진행 반대편에 설치토록 함

다. 시민편의를 위한 개선사항

ㅇ 햇빛 차단(그늘형성)이 가능하도록 버스 승차대 유리지붕에 차광필름을 부착하여 이용자 편의 증진

라. 디자인 가이드라인 이용자 이해 증진을 위한 개선사항 등

ㅇ 공공가로에 설치하는 44종의 공공시설물 외의 시설물중 현수막걸이대, 반사경의 설치기준 등 제시

마. 기타 (디자인 사전과 일치하도록 용어 정비 등)

부칙

이 가이드라인은 고시한 날부터 시행한다.

3. 신․구 조문대비표

현   행

개 정 안

1-1-5 적용

- 본 가이드라인에 제시되지 않은 사항(서체, 픽토그램 등 그래픽, 규격, 세부 설계기준 등)은 ｢행정중심복합도시 디자인사전｣(별첨)과 관계법령 및 규정을 따르도록 한다.

1-2-2 적용범위

<표3>에 분류에 포함되지 않으나 공공가로에 설치가 필요한 시설은 일반설치기준에 따라 주변환경과 조화되도록 설치하여야 하며, 필요한 경우, 디자인에 대하여 총괄기획가의 자문을 받을 수 있다.

1-1-5 적용

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------설계도서, 관계법령 및 규정--------------.

※ www.happycity2030.or.kr

1-2-2 적용범위

----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

-------------- 특히,현수막걸이대, 반사경을 설치할 경우에는 반드시, ------------총괄조정체계 ---- 받아야 한다.

1-2-2 적용범위

<표3> 공공시설물 분류

구 분	세부 시설명
편의시설(10)	벤치, 파고라, 휴지통, 판매대, 화분대, 공중전화부스, 키오스크, 공중화장실, 재활용품 수거함, 자동크린넷 쓰레기수거함
경계시설(2)	보도펜스, 방음벽
조명시설(4)	가로등, 보행등, 장식등, 가로등 분전함(외함)
보행접근시설(4)	보도블럭, 맨홀, 수목보호대, 볼라드
사인시설(5)	종합안내, 지역안내, 시설방향유도, 시설안내, 폴형사인
교통시설(6)	통합지주, 버스승차대, 택시승차대, 배전함(외함), 제설함, 자전거보관대
교통표지판(1)	도로표지판
U-City 관련(4)	VMS함체, VMS 후면부 점검구, 교통CCTV, 자전거주차장 정산기
공공조형물(1)	진입부 게이트
기 타(3)	스쿨존 펜스, CCTV(보안용 외함), 교명주

1-2-2 적용범위

<표3> 공공시설물 분류(제44종)

구 분	세부 시설명
편의시설(10)	현행과 동일
경계시설(2)	현행과 동일
조명시설(4)	현행과 동일
보행접근시설(4)	현행과 동일
사인시설(5)	현행과 동일
교통시설(8)	보행자신호등, 도로표지판통합형, 교통신호등통합형, 버스승차대, 택시승차대, 제설함, 배전함(외함), 자전거보관대
교통표지판(1)	현행과 동일
U-City 관련(4)	VMS함체, VMS 후면부 점검구, 교통CCTV 지주이음새커버, 자전거주차장 정산기
공공조형물(1)	현행과 동일
기 타(5)	스쿨존 펜스, CCTV(교통 및 보안) 외함, 교명주, 그래픽, 공공미술품

1-3 기본방향

- 공공시설물 디자인 유형은 도시형, 순환도로형, 특화가로형으로 구분되고 기본방향은 <표4>을 따른다.

1-3 기본방향

-----------------------------------------------------------

BRT_순환도로형,------------------------------------

-------------------------------------.

2-2-2 경계시설

2-2-2-2 방음벽

<형태>

①～③ (생략)

④ 접합유리는 그래픽 요소가 추가 제작되어질 수 있도록 설계한다.

<재질>

① 방음벽은 모던함을 강조할 수 있는 접합유리, 친환경성을 강조할 수 있는 목재를 사용하도록 한다.

<설치>

①～⑤ (생략)

2-2-2 경계시설

2-2-2-2 방음벽

<형태>

①～③ (현행과 같음)

④ 강화접합유리 -------------------------------------

--------------------------.

<재질>

① --------------------------------------------------------

강화접합유리----------------------------------------

-------------------------------------------.

<설치>

①～⑤ (현행과 같음)

2-2-3 조명시설

2-2-3-1 가로등

<형태>

①～③ (생략)

<신 설>

④ (생략)

2-2-3-2 보행등

<형태>

①～④ (생략)

<신 설>

<재질>

①～② (생략)

<설치>

①～④ (생략)

2-2-3 조명시설

2-2-3-1 가로등

<형태>

①～③ (현행과 같음)

④ 램프헤드는 기존 고압방전등램프와 LED램프간 교체가 가능하도록 설계한다

⑤ (현행 ④와 같음)

2-2-3-2 보행등

<형태>

①～④ (현행과 같음)

⑤ 램프헤드는 기존 고압방전등램프와 LED램프간 교체가 가능하도록 설계한다

<재질>

①～② (생략)

<설치>

①～④ (생략)

2-2-5 안내사인

2-2-5-1

①～⑤ (생략)

2-2-5-2

①～③ (생략)

2-2-5-3 종합안내사인에 관한 사항은 다음을 따른다.

①～④ (생략)

2-2-5-4 지역안내사인에 관한 사항은 다음을 따른다.

①～② <생략>

2-2-5-5 시설방향유도사인에 관한 사항은 다음을 따른다.

①～② <생략>

2-2-5-6 시설안내사인에 관한 사항은 다음을 따른다.

①～② (생략)

2-2-5-7 폴형 사인물에 관한 사항은 다음을 따른다.

①～② (생략)

2-2-5 사인시설

<형태>

①～④ (현행 2-2-5-1 ①～④와 같음)

<재질>

① (현행 2-2-5-1 ⑤와 같음)

<설치>

①～③ (현행 2-2-5-2 ①～③과 같음)

2-2-5-1 종합안내사인

①～④ (현행 2-2-5-3 ①～④와 같음)

2-2-5-2 지역안내사인

①～② (현행 2-2-5-4 ①～②와 같음)

2-2-5-3 시설방향유도사인

①～② (현행 2-2-5-5 ①～②와 같음)

2-2-5-4 시설안내사인

①～② (현행 2-2-5-6 ①～②와 같음)

2-2-5-5 폴형사인물

①～② (현행 2-2-5-7 ①～②와 같음)

2-2-6 교통시설

<형태>

①~⑤ (생략)

<재질>

①~③ (생략)

<설치>

①~③ (생략)

2-2-6-1 통합지주

- 보행자 신호등

⑥～⑦ (생략)

<신 설>

- 교통신호등 통합형

⑧～⑨ (생략)

- 도로표지판

⑩～⑫ (생략)

2-2-6 교통시설

<형태>

①~⑤ (현행 2-2-6-1 형태 ①~⑤와 같음)

<재질>

①~③ (현행 2-2-6-1 재질 ①~③과 같음)

<설치>

①~③ (현행 2-2-6-1 설치 ①~③과 같음)

2-2-6-1 보행자 신호등

①～② (현행 ⑥～⑦과 같음)

③ 스피커시설을 매립할 수 있는 함체를 설치하여 노출을 최소화하고 설치기준을 준수한다.

2-2-6-2 교통신호등 통합형

①～② (현행 ⑧～⑨와 같음)

2-2-6-3 도로표지판 통합형

①～③ (현행 ⑩～⑫와 같음)

2-2-6-2 버스 승차대

<형태>

①～⑦ (생략)

<재질>

①～② (생 략)

<신 설>

<설치>

①～② (생 략)

2-2-6-4 버스 승차대

<형태>

①～⑦ (현행 2-2-6-2 형태 ①～⑦과 같음)

<재질>

①～② (현행과 같음)

③ 지붕은 햇빛 차단을 위해 UV안전필름을 부착한다.

[그림 24] 버스승차대 (옆면 유리 크기 수정)

<설치>

①～② (현행 2-2-6-2 설치 ①～②와 같음)

2-2-6-3 택시 승차대

① (생략)

2-2-6-5 택시 승차대

① (현행과 2-2-6-3과 같음)

2-2-6-4 배전함

<형태>

①～③ (생략)

<재질>

①～② (생략)

<설치>

① (생략)

② 지상기기의 보도상 설치는 지양하고, 가급적 녹지대 또는 공공건축물의 조경구역 내에 통합 설치하는 것을 권장한다.

③～④ (생략)

2-2-6-6 배전함

<형태>

①～③ (현행과 같음)

<재질>

①～② (현행과 같음)

<설치>

① (현행과 같음)

② 배전함,가로등분전함, 교통신호제어기 등 지상기기는 공지 또는 공원․녹지 공간내에 통합 설치할 것을 권장한다. 다만, 보도상 설치가 불가피할 경우 장애물존의 규격에 맞도록 별도 제작하거나, 또는 보행자 등 통행이나 차량 진․출입에 지장을 주지 않는 위치(차량 진․출입 불허구간 등)에 설치할 수 있다

③～④ (현행과 같음)

2-2-6-5 제설함

<형태>

①～③ (생략)

<재질>

① (생략)

<설치>

① (생략)

2-2-6-7 제설함

<형태>

①～③ (현행 2-2-6-5 형태 ①～③과 같음)

<재질>

①  (현행 2-2-6-5 재질 ①과 같음)

<설치>

①  (현행 2-2-6-5 형태 ①과 같음)

2-2-6-6 자전거 보관대

<형태>

①～⑤ (생략)

<재질>

① (생략)

<설치>

①～④ (생략)

2-2-6-8 자전거 보관대

<형태>

①～⑤ (현행 2-2-6-6 형태 ①～⑤와 같음)

<재질>

① (현행 2-2-6-6 재질 ①과 같음)

<설치>

①～④ (현행 2-2-6-6 설치 ①～④와 같음)

2-2-7 교통안내표지

<형태>

①～③ (생략)

<재질>

①～③ (생략)

<설치>

①～⑤ (생략)

2-2-7 교통표지판

<형태>

①～③ (현행 2-2-7 형태 ①～③과 같음)

<재질>

①～③ (현행 2-2-7 형태 ①～③과 같음)

<설치>

①～⑤ (현행 2-2-7 형태 ①～⑤와 같음)

2-2-8-2 VMS 후면부

<형태>

①～③ (생략)

<재질>

①～④ (생략)

<설치>

① (생략)

2-2-8-2 VMS 후면부 점검구

<형태>

①～③ (현행 2-2-8-2 형태 ①～③과 같음)

<재질>

①～③ (현행 2-2-8-2 재질 ①～③과 같음)

<설치>

①～⑤ (현행 2-2-8-2 설치 ①～⑤와 같음)

2-2-8-3 교통 CCTV

<형태>

①～③ (생략)

<재질>

① (생략)

<설치>

① (생략)

2-2-8-3 교통 CCTV 지주이음새 커버

<형태>

①～③ (현행 2-2-8-3 형태 ①～③과 같음)

<재질>

①～③ (현행 2-2-8-3 재질 ①과 같음)

<설치>

①～⑤ (현행 2-2-8-3 설치 ①과 같음)

2-2-10-1 스쿨존 펜스

<형태>

①～⑧ (생략)

<신 설>

<재질>

① (생략)

<설치>

①～② (생략)

2-2-10-1 스쿨존 펜스

<형태>

①～⑧ (현행과 같음)

⑨ 방호재 사이에 노란색 띠(반사쉬트)를 부착하여 시인성을 향상시킬 수 있도록 하여야 한다.

<재질>

① (현행과 같음)

<설치>

①～② (현행과 같음)

2-2-10-2 CCTV 보안용 외함

<설치>

①～② (생략)

<신 설>

③～⑥ (생략)

<재질>

① (생략)

<설치>

①～② (생략)

2-2-10-2 CCTV(교통 및 보안) 외함

<설치>

①～② (현행과 같음)

③ CCTV 외함의 위치는 차로, 자전거도로, 보행로를 향하여 돌출되지 않도록 차량의 진행방향 반대편에 위치하도록 한다.

④～⑦ (현행 ③～⑥과 같음)

<재질>

① (현행과 같음)

<설치>

①～② (현행과 같음)

<신설>

2-2-10-4 공공미술품

① 미술작품 특화 공원에 설치되는 벤치, 자전거보관대, 보도패턴 등 미술 결합 시설물 디자인 가이드라인