농림축산식품부고시 제2014-78호

자연재해대책법 제3조(책무), 제20조(내풍설계기준의 설정), 제26의4(내설설계기준의 설정)에 따라 「원예․특작시설 내재해형 기준」(농림축산식품부 고시 제2013-146호, 2013.10.7)을 다음과 같이 일부 개정하여 고시합니다.

2014년 7월   24일

농림축산식품부장관

원예․특작시설 내재해형 기준

1. 추진 경위 및 내재해 기준 운영계획

추진배경 및 경위

대설, 강풍 등 기상재해로 인한 원예특작시설부문의 경제적 손실 등을 최소화하기 위해 원예특작시설 내재해형 기준을 마련('07.4)하여 운용해 오고 있음

- 지난 4차 개정이후 운용과정에서 나타난 미비점 및 국회, 지자체, 농업인, 민간업체 등의 의견을 수렴하여 원예특작시설의 재해경감을 도모코자 함

* 1차(제정) : 농림부 고시 제2007-19호(‘07.4.10), 2차(개정): 농림부 고시 제2007-64호(’07.9.28), 3차(개정) : 농림수산식품부 고시 제2008-76호(’08.8.26), 4차(개정) : 농림수산식품부 고시 제2010-128호(’10.12.7), 5차(개정) : 농림축산식품부 고시 제2013-146호(’13.10.7)

* 고시사항 : 원예특작시설 내재해형 기준(비닐하우스‧간이버섯재배사‧인삼시설의 내재해형 규격시설 제원, 설계도‧시방서는 농촌진흥청 홈페이지(http://www.rda.go.kr)에 게재)

6차 개정고시 주요사항

- 지역별 내재해 설계기준 적설심 및 풍속 자료 개선(최근 기상자료 반영 개선 및 급간 세분화)

- 결속조리개 강도 시험방법 추가

- 10-연동-1형의 천창환기방식을 변경한 연동형 비닐하우스 1종(10-연동-2형) 추가

- 토마토 재배가 가능한 연동형 비닐하우스 1종(12-연동-1형) 추가

- 고추 비가림 단동비닐하우스 1종(12-단동-1형) 추가

- 보온재 외피복 광폭비닐하우스 6종(13-광폭(보온재)-1∼6형) 추가

- 생력화형 철재 인삼재배시설 1종 추가

- 목재 인삼재배시설 규격 개선 : (기존) 6종 → (개선) 15종

․기존 규격(A형 4종, B형 2종)을 모두 폐지하고, 유통목재의 변화 및 현장요구를 반영하여 A형 5종, B형 5종, C형 5종으로 대체 및 추가

내재해 기준 지정 ‧ 운용계획

내재해형 규격시설 중심으로 재해지원 체계 운용 및 신규‧재설치 시설 지원하여 내재해형 시설기반 체제 구축

내재해형 규격시설의 재해복구단가는 실소요액 수준으로 지원

※ 내재해형 규격시설 재해복구 고시단가는 불가항력적인 이상기상 등에 의해 발생할 수 있는 재해에 대비한 예비적 성격의 단가임

온실 등 내재해형 규격시설은 풍수해보험, 농작물재해보험 가입 권장

기존 규격시설(내재해형으로 미지정된 기존 표준규격 시설)은 내구연한 범위(2016년)내에서 ’06년 재해복구단가로 한시적으로 지원

- 단, 내재해형 규격시설로 지정된 후, 개정고시하는 과정에서 폐지된 규격시설은 폐지년도 재해복구 고시단가로 지원

비규격 시설은 재해복구 및 농업종합자금지원사업 등 지원대상에서 제외

시설별 자재소요내역 및 시설단가는 (사)한국농업시설협회(http://www.akaf.or.kr) 기준 참조

민간규격에 대한 상시 규격지정체계 운용

- 시설 전문기관(구조기술사 사무소) 구조해석을 거쳐 지역별 내재해 설계 적설심 및 풍속강도 기준을 상회하는 시설을 제안하는 경우 심사 등을 거쳐 규격 시설로 지정

본 개정고시의 지역별 설계기준 적설심 및 풍속 기준에 따라 기존 규격시설을 적용할 수 없는 경우에는 2015.12.31일까지 기존의 지역별 설계기준 적설심 및 풍속을 적용

2. 지역별 내재해 설계기준 적설심 및 풍속

지역별 설계기준 적설심(30년 빈도)

적설기준 (㎝)	강원도	경기권 (서울, 인천)	경상권 (부산, 울산, 대구)	전라권 (광주)	충청권 (대전, 세종)	제주도
20	-	-	거제, 고성, 김해, 남해, 마산, 밀양, 사천, 양산, 울산, 의령, 진주, 진해, 창녕, 창원, 통영, 하동, 함안, 울주, 경산, 경주, 대구, 영천, 의성, 청도, 포항	고흥, 광양, 보성, 여수, 완도	-	고산, 서귀포, 제주
22	철원	강화, 포천, 동두천	안동, 고령, 군위, 합천, 청송, 칠곡	순천, 장흥, 해남, 강진, 진도	-	성산
24	-	가평, 고양, 구리, 군포, 과천, 광명, 광주, 남양주, 부천, 김포, 성남, 시흥, 수원, 안산, 안양, 양평, 양주, 의정부, 의왕, 오산, 연천, 용인, 하남, 화성, 파주	부산, 구미, 성주, 산청, 봉화, 영양	구례	-	-
26	원주	서울, 안성, 인천, 옹진, 여주, 평택	예천	전주, 완주	금산, 단양, 부여, 보령, 아산, 예산, 홍성, 청양, 천안, 충주, 제천	-
28	화천	이천	김천, 영주	영암, 익산, 곡성	논산, 공주, 당진, 음성, 태안	-
30	인제, 영월, 양구, 홍천	-	거창, 상주, 함양	화순, 남원, 무주, 신안	서산, 대전, 세종, 영동, 옥천, 괴산, 진천	-
32	춘천	-	추풍령	목포	계룡, 보은, 서천, 증평	-
34	횡성	-	문경, 영덕	군산, 나주, 진안	청주, 청원	-
36		-		광주, 무안, 순창, 함평	-	-
38		-	울진	장수	-	-
40 이상	속초, 대관령, 강릉, 동해, 삼척, 태백, 평창, 고성, 정선, 양양	-	울릉	담양, 김제, 영광, 임실, 장성, 부안, 정읍, 고창	-	-

지역별 설계기준 풍속(30년 빈도)

풍속기준 (㎧)	강원도	경기권 (서울, 인천)	경상권 (부산, 울산, 대구)	전라권 (광주)	충청권 (대전, 세종)	제주도
22	홍천	-	-	-	-	-
24	횡성	여주, 이천	봉화	순천	보은, 금산	-
26	삼척, 원주	광주, 안성, 양평, 오산, 용인, 평택	의성, 거창, 함양	구례, 곡성, 남원, 무주, 순창, 임실, 장수, 정읍, 진안	괴산, 음성, 제천, 증평, 진천, 충주	-
28	인제, 태백	강화, 과천, 구리, 군포, 남양주, 성남, 수원, 안양, 연천, 의왕, 하남	경산, 고령, 군위, 대구, 문경, 산청, 안동, 합천	부안	공주, 논산, 부여, 아산, 세종, 영동, 옥천, 천안, 청원, 청주	-
30	양구, 영월, 평창	서울, 가평, 고양, 광명, 동두천, 안산, 양주, 의정부, 파주, 포천, 화성	거제, 밀양, 상주, 성주, 영양, 영천, 예천, 청도, 청송, 창녕, 칠곡	고창, 김제, 담양, 보성, 완주, 익산, 장흥, 전주,	단양, 예산, 청양	-
32	철원, 춘천, 화천	김포, 부천, 시흥	구미, 경주, 김천, 영주, 울주, 울산, 진주, 의령, 하동, 추풍령	고흥, 광주, 영암, 장성, 화순	계룡, 당진, 대전, 홍성	-
34	정선	인천, 옹진	김해, 남해, 사천, 영덕, 양산, 진해, 창원, 함안, 포항	강진, 광양, 나주, 무안, 영광, 함평, 해남	보령, 서산, 태안	-
36	-	-	마산, 부산	목포	서천	-
38	동해, 강릉	-	고성	군산, 신안	-	성산
40 이상	고성, 양양, 대관령, 속초	-	통영, 울릉, 울진	진도, 여수, 완도	-	제주, 고산, 서귀포

3. 내재해형 규격인정 기준

내재해형 규격시설은「지역별 내재해 설계기준 적설심 및 풍속」에 의한 해당 지역별 기준강도 이상인 시설에 한하여 인정함(시설 전문기관(구조기술사 사무소)의 구조해석을 거쳐 지역별 내재해 설계강도 기준에 맞게 시설을 설치한 것을 입증하는 경우에 대해서는 내재해형 규격으로 인정)

4. 내재해형 비닐하우스시설 규격 : 35종(연동 5종, 단동 19종, 과수 3종, 광폭 8종)(별첨 1)

연동비닐하우스(5종)

규격명	폭 (m)	측고 (m)	높이 (m)	서까래, 기둥, 중방 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대, 곡부보 φ(㎜)×t(㎜)	설계강도		비 고
						적설심 (㎝)	풍속 (㎧)
07-연동-1 (1-2W형)	7.0	2.8	4.7	주서까래 : φ31.8×1.7t@300 (보조서까래 : φ31.8×1.5t@60) 기둥 : □60×60×2.3t@300 중방 : □60×60×2.1t@300	가로대 : 9개(φ25.4×1.5t) 곡부보 : □60×60×3.2t	53	40	농촌진흥청
08-연동-1 (2스팬 벤로형)	8.0	4.5	5.7	서까래 : φ25.4×1.5t@60 기둥 : □75×75×2.3t@400 중방(상·하현재) : □50×30×2.3t@400	가로대 : 6개(φ25.4×1.5t) 곡부보 : □75×75×2.3t	57	36	〃
10-연동-1 (1-2W형, 권취식 천창개폐)	8.0	5.4	7.4	주서까래 : φ59.9×3.2t@300 (보조서까래 : φ19.1×1.2t@50) 기둥 : □75×75×2.3t@300 중방(상·하현재) : □60×40×2.3t@300	가로대 : 7개(φ48.1×2.3t) 곡부보 : □75×75×2.3t	55	40	〃
10-연동-2 (1-2W형, 랙피니언식 천창개폐)					가로대 : 1개(□50×50×2.3t), 6개(φ48.1×2.3t), 1개(□50×30×2.3t) 곡부보 : □75×75×2.3t	55	40	〃
12-연동-1 (1-2W형)	7.0	4.5	6.5	주서까래 : φ59.9×2.3t@400 (보조서까래 : φ19.1×1.2t@50) 기둥 : □75×75×2.3t@400 중방(상·하현재) : □50×30×2.3t@400	가로대 : 1개(□50×50×2.3t), 6개(φ31.8×1.7t), 1개(□50×30×2.3t) 곡부보 : □75×75×2.3t	55	40	〃

※ 지역․작목 특성에 따라 불가피하게 시설높이 조정이 필요할 경우 높이 ±25㎝ 범위 내에서 조정시공 가능

※ 07-연동-1형 및 08-연동-1형에 방풍망(설계도 : 07-연동-1형-17) 설치 시 시설의 설계풍속 강도가 5㎧ 수준 강화되는 것으로 인정

단동비닐하우스(19종)

규격명	폭 (m)	측고 (m)	동고 (m)	서까래 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대 φ(㎜)×t(㎜)	설계강도		비 고
						적설심 (㎝)	풍속 (㎧)
07-단동- 1	5.0	1.2	2.6	φ25.4×1.5t@60	5개(φ25.4×1.2t)	50	35	농촌진흥청
07-단동- 2	6.0	1.7	3.3	φ31.8×1.5t@60	9개(φ25.4×1.5t)	50	35	〃
07-단동- 3	7.0	1.4	3.3	φ31.8×1.7t@60	9개(φ25.4×1.5t)	50	36	〃
07-단동- 4	8.0	1.5	3.6	φ31.8×1.7t@50	9개(φ25.4×1.5t)	48	37	〃
10-단동- 1	6.0	1.7	3.3	φ31.8×1.5t@60	5개(φ25.4×1.5t)	41	32	〃
10-단동- 2	7.0	1.4	3.3	φ31.8×1.7t@60	5개(φ25.4×1.5t)	42	35	〃
10-단동- 3	7.0	1.6	3.5	φ31.8×1.7t@60	5개(φ25.4×1.5t)	37	33	〃
10-단동- 4	8.2	1.6	3.9	φ31.8×1.7t@50	5개(φ25.4×1.5t)	41	35	〃
10-단동- 5	8.2	1.6	3.5	φ31.8×1.7t@50	5개(φ25.4×1.5t)	30	32	〃
10-단동- 6	7.6	1.7	3.7	φ31.8×1.5t@50	7개(φ25.4×1.5t)	28	39	〃
10-단동- 7	8.9	1.7	3.9	φ42.2×2.1t@90	7개(φ25.4×1.5t)	27	41	〃
10-단동- 8	7.6	1.7	3.7	φ42.2×2.1t@80	7개(φ25.4×1.5t)	25	33	〃
10-단동- 9	8.9	1.7	3.9	φ48.1×2.1t@70	7개(φ25.4×1.5t)	26	36	〃
10-단동-10	5.4	1.2	2.6	φ25.4×1.5t@80	3개(φ25.4×1.5t)	30	28	성주군(농업기술센터)
10-단동-11	5.6	1.2	2.4	φ31.8×1.5t@100	3개(φ31.8, φ25.4)	29	27	〃
10-단동-12	5.6	1.2	2.4	φ25.4×1.5t@65	3개(φ25.4×1.5t)	27	27	〃
10-단동-13	5.8	1.3	2.6	φ31.8×1.5t@90	3개(φ31.8, φ25.4)	30	28	〃
07-단동-18	7.0	1.3	2.8	φ31.8×1.7t@50	9개(φ25.4×1.7t)	50	40	농촌진흥청
12-단동- 1	7.0	2.0	3.9	φ42.2×2.1t@90	5개(φ25.4×1.5t)	55	42	〃

※ 시설규모(높이, 폭) 면에서 지역․작목 특성에 맞는 내재해형 규격시설이 없는 경우, 지역별 설계기준 강도에 해당하는 내재해형

규격시설 중 규모가 큰 시설을 선정한 후 높이와 폭을 축소하여 시공하는 것은 가능

※ 10-단동-6~9형은 딸기 고설재배용 단동, 10-단동-10~13형은 참외재배용 단동, 12-단동-1형은 고추 비가림재배용 단동으로

설계된 것이나 작물의 종류가 다르더라도 골조 규격은 이용 가능

※ 단동비닐하우스에 방풍망(설계도 : 07-연동-1형-17) 설치 시 시설의 설계풍속 강도가 5㎧ 수준 강화되는 것으로 인정

※ 단동비닐하우스(07-단동-1~4형, 10-단동-1~9형, 12-단동-1형)는 서까래 규격 변경에 따른 적설심 및 풍속강도 기준을 참고하여 시공 가능

• 단동비닐하우스(07-단동-1～4) 서까래 간격 조정시공에 따른 적설심 및 풍속 강도

서까래 설치간격 (㎝)	07-단동-1		07-단동-2		07-단동-3		07-단동-4
	적설심(㎝)	풍속(㎧)	적설심(㎝)	풍속(㎧)	적설심(㎝)	풍속(㎧)	적설심(㎝)	풍속(㎧)
50	-	-	-	-	-	-	48	37
60	50	35	50	35	50	36	38	33
70	45	34	43	32	42	34	32	31
80	40	31	38	30	37	32	28	29
90	35	30	34	28	33	30	25	27

※ 서까래 간격 조정 이외의 내재해형 규격 고시사항(시설제원, 파이프 규격, 조리개 등)은 변경되지 않은 조건에서의 조견표임

• 단동비닐하우스(10-단동-1～5)의 서까래 규격 조정시공에 따른 적설심 및 풍속 강도

서까래 규격		10-단동-1		10-단동-2		10-단동-3		10-단동-4		10-단동-5
φ(㎜)×t(㎜)	설치간격 (㎝)	적설심 (㎝)	풍속 (㎧)	적설심 (㎝)	풍속 (㎧)	적설심 (㎝)	풍속 (㎧)	적설심 (㎝)	풍속 (㎧)	적설심 (㎝)	풍속 (㎧)
φ31.8×1.7t	50	52	37	50	38	45	36	41	35	30	32
	60	45	34	42	35	37	33	34	32	25	30
	70	38	31	36	32	32	31	29	30	22	27
	80	33	29	31	30	28	29	25	28	-	-
	90	30	28	28	29	24	27	22	26	-	-
φ31.8×1.5t	50	49	35	46	37	41	34	37	34	28	31
	60	41	32	38	33	34	31	31	31	23	28
	70	35	29	33	31	29	29	26	28	20	26
	80	30	27	28	29	25	27	23	26	-	-
	90	27	26	25	27	22	26	20	25	-	-
φ25.4×1.7t	50	33	27	30	32	28	28	22	29	-	-
	60	27	25	24	29	23	26	-	-	-	-
	70	23	23	21	27	-	-	-	-	-	-
	80	20	22	-	-	-	-	-	-	-	-
	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
φ25.4×1.5t	50	30	26	26	30	24	27	-	-	-	-
	60	25	23	22	28	20	24	-	-	-	-
	70	21	22	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 서까래 규격 조정 이외의 내재해형 규격 고시사항(시설제원, 파이프 규격, 조리개 등)은 변경되지 않은 조건에서의 조견표임

• 단동비닐하우스(10-단동-6～9)의 서까래 규격 조정시공에 따른 적설심 및 풍속 강도

10-단동-6			10-단동-7			10-단동-8			10-단동-9
서까래 규격 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	적설심 (㎝)	풍속 (㎧)	서까래 규격 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	적설심 (㎝)	풍속 (㎧)	서까래 규격 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	적설심 (㎝)	풍속 (㎧)	서까래 규격 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	적설심 (㎝)	풍속 (㎧)
φ31.8×1.5t@50	28	39	φ42.2×2.1t@90	27	41	φ42.2×2.1t@80	25	33	φ48.1×2.1t@70	26	36
			φ42.2×2.1t@80	30	43	φ42.2×2.1t@60	33	38	φ59.9×2.3t@100	32	40
φ42.2×2.1t@100	35	42
			φ42.2×2.1t@70	35	46	φ48.1×2.1t@70	38	41	φ59.9×2.3t@90	36	42
φ42.2×2.1t@80	44	47
			φ42.2×2.1t@60	41	50	φ48.1×2.1t@60	44	44	φ59.9×2.3t@80	40	45

※ 서까래 규격 조정 이외의 내재해형 규격 고시사항(시설제원, 파이프 규격, 조리개 등)은 변경되지 않은 조건에서의 조견표임

• 단동비닐하우스(12-단동-1)의 서까래 규격 조정시공에 따른 적설심 및 풍속 강도

12-단동-1
서까래 규격		적설심 (㎝)	풍속 (㎧)	서까래 규격		적설심 (㎝)	풍속 (㎧)
φ(㎜)×t(㎜)	설치간격(㎝)			φ(㎜)×t(㎜)	설치간격(㎝)
φ42.2×2.1t	90	55	42	φ31.8×1.5t	80	25	28
φ31.8×1.5t	60	34	33
				φ31.8×1.5t	90	22	27
φ31.8×1.5t	70	28	30

※ 서까래 규격 조정 이외의 내재해형 규격 고시사항(시설제원, 파이프 규격, 조리개 등)은 변경되지 않은 조건에서의 조견표임

광폭비닐하우스(일반, 2종)

규격명	폭 (m)	측고 (m)	높이 (m)	서까래, 기둥 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대 φ(㎜)×t(㎜)	설계강도		비 고
						적설심 (㎝)	풍속 (㎧)
10-광폭-1 (아치형)	14.8	2.2	4.3	서까래 : φ33.5×2.1t@50 중방 : φ48.1×2.1t@250	15개(φ33.5×2.1t, 중앙 및 측면 φ48.1×2.1t)	33	40	농촌진흥청
10-광폭-2 (트러스형)	16.0	2.1	4.5	용융도금 트러스 골조@120	14개(φ31.8×1.7t 또는 23～37×1.7t)	35	40	〃

※ 일반 광폭비닐하우스에 방풍망(설계도 : 07-연동-1형-17) 설치 시 시설의 설계풍속 강도가 5㎧ 수준 강화되는 것으로 인정

광폭비닐하우스(보온재 외피복, 6종)

규격명	폭 (m)	측고 (m)	동고 (m)	서까래 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	기둥 및 중방 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	지붕도리 φ(㎜)/개수	보조파이프 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	설계강도
								적설심(㎝)	풍속(㎧)
13-광폭(보온재)-1	14.0	2.0	4.1	φ31.8×1.5t@60	φ48.1×2.1t@300	φ48.1/3개, φ25.4/8개	-	25	28
13-광폭(보온재)-2	16.0	2.0	4.1	φ31.8×1.5t@60	φ48.1×2.1t@300	φ48.1/3개, φ31.8/4개, φ25.4/8개	φ31.8×1.5t@300	23	28
13-광폭(보온재)-3	18.0	2.0	4.1	φ33.5×2.1t@60	φ48.1×2.1t@300	φ48.1/3개, φ31.8/4개, φ25.4/8개	φ31.8×1.5t@300	23	29
13-광폭(보온재)-4	21.0	2.0	4.2	φ31.8×1.5t@60	φ48.1×2.1t@300	φ48.1/5개, φ25.4/12개	-	23	27
13-광폭(보온재)-5	24.0	2.0	4.2	φ31.8×1.5t@60	φ48.1×2.1t@300	φ48.1/5개, φ31.8/8개, φ25.4/4개	φ31.8×1.5t@300	20	27
13-광폭(보온재)-6	27.0	2.0	4.2	φ33.5×2.1t@70	φ48.1×2.1t@280	φ48.1/5개, φ31.8/8개, φ25.4/4개	φ31.8×1.5t@280	20	27

※ 지역별 설계기준 강도에 해당하는 내재해형 규격시설 중 규모가 큰 시설을 선정한 후 높이와 폭을 축소하여 시공하는 것은 가능

※ 보온재 외피복 광폭비닐하우스는 규격 외에 측고·동고 및 서까래·기둥 규격 변경에 따른 적설심 및 풍속강도 기준(시방서 참조)을 참고하여 시공 가능

※ 보온재 외피복 광폭비닐하우스에 방풍망(설계도 : 07-연동-1형-17) 설치 시 시설의 설계풍속 강도가 5㎧ 수준 강화되는 것으로 인정

※ 13-광폭(보온재)-1∼6형에서 외피복 보온재를 설치하지 않을 경우, 시설의 구조안전성은 제시된 설계강도와 동일 수준으로 인정

• 보온재 외피복 광폭하우스(13-광폭(보온재)-1～6)의 서까래·기둥 규격 조정시공에 따른 적설심 및 풍속 강도

서까래×기둥 설치간격	13-광폭(보온재)-1								13-광폭(보온재)-2
	적설심(㎝)				풍속(㎧)				적설심(㎝)				풍속(㎧)
	φ31.8×1.7t	φ31.8×1.5t	φ25.4×1.7t	φ25.4×1.5t	φ31.8×1.7t	φ31.8×1.5t	φ25.4×1.7t	φ25.4×1.5t	φ31.8×1.7t	φ31.8×1.5t	φ25.4×1.7t	φ25.4×1.5t	φ31.8×1.7t	φ31.8×1.5t	φ25.4×1.7t	φ25.4×1.5t
50㎝×2.0m	45	40	18	15	35	33	25	23	33	29	18	16	34	32	28	27
2.5m	38	38	16	13	33	32	24	22	31	28	17	15	32	31	27	26
3.0m	25	25	14	12	28	28	23	22	25	25	16	15	29	28	26	25
60㎝×2.4m	36	32	13	11	32	30	22	21	27	24	14	13	30	29	25	24
3.0m	25	25	12	10	28	28	22	21	25	23	14	12	28	28	24	23
70㎝×2.1m	33	29	13	10	31	29	22	21	24	21	13	11	29	28	24	23
2.8m	29	27	11	9	30	28	21	20	22	20	12	10	28	26	23	22
80㎝×2.4m	28	25	10	8	29	28	20	19	21	18	11	9	27	26	22	21
3.2m	22	22	9	7	27	26	20	18	19	17	10	9	26	25	21	20
90㎝×2.7m	24	22	9	7	28	26	19	18	18	16	9	8	25	24	21	20

※ 13-광폭(보온재)-1형(폭 14m×측고 2.0m×동고 4.1m)은 기둥사이 폭이 3.5m, 13-광폭(보온재)-2형(폭 16m×측고 2.0m×동고 4.1m)은 기둥사이 폭이 4.0m임

※ 서까래 및 기둥 규격 조정 이외의 내재해형 규격 고시사항(시설제원, 파이프 규격, 조리개 등)은 변경되지 않은 조건에서의 조견표임

서까래×기둥 설치간격	13-광폭(보온재)-3		13-광폭(보온재)-4
	적설심(㎝)	풍속(㎧)	적설심(㎝)				풍속(㎧)
	φ33.5×2.1t	φ33.5×2.1t	φ31.8×1.7t	φ31.8×1.5t	φ25.4×1.7t	φ25.4×1.5t	φ31.8×1.7t	φ31.8×1.5t	φ25.4×1.7t	φ25.4×1.5t
50㎝×2.0m	30	35	41	37	25	22	35	33	24	23
2.5m	28	32	34	34	23	21	32	32	24	22
3.0m	23	29	23	23	21	19	27	27	23	22
60㎝×2.4m	24	32	32	29	19	17	31	30	22	21
3.0m	23	29	23	23	18	16	27	27	21	20
70㎝×2.1m	22	30	29	26	16	15	30	28	21	20
2.8m	20	29	26	23	15	14	28	27	20	19
80㎝×2.4m	19	28	24	22	14	12	27	26	20	19
3.2m	18	27	20	19	12	11	26	25	19	18
90㎝×2.7m	17	27	21	18	12	10	26	24	19	18

※ 13-광폭(보온재)-3형(폭 18m×측고 2.0m×동고 4.1m)은 기둥사이 폭이 4.5m, 13-광폭(보온재)-4형(폭 21m×측고 2.0m×동고 4.2m)은 기둥사이 폭이 3.5m임

※ 서까래 및 기둥 규격 조정 이외의 내재해형 규격 고시사항(시설제원, 파이프 규격, 조리개 등)은 변경되지 않은 조건에서의 조견표임

서까래×기둥 설치간격	13-광폭(보온재)-5								13-광폭(보온재)-6
	적설심(㎝)				풍속(㎧)				적설심(㎝)			풍속(㎧)
	φ31.8×1.7t	φ31.8×1.5t	φ25.4×1.7t	φ25.4×1.5t	φ31.8×1.7t	φ31.8×1.5t	φ25.4×1.7t	φ25.4×1.5t	φ33.5×2.1t	φ31.8×1.7t	φ31.8×1.5t	φ33.5×2.1t	φ31.8×1.7t	φ31.8×1.5t
50㎝×2.0m	31	28	18	16	32	31	27	25	32	23	20	34	30	28
2.5m	29	26	16	15	31	30	26	25	29	21	19	29	28	27
3.0m	23	23	15	14	28	28	25	24	19	19	18	26	25	25
60㎝×2.4m	24	22	14	12	29	28	24	23	25	18	16	30	27	25
3.0m	23	20	13	11	27	27	23	22	19	17	15	26	25	25
70㎝×2.1m	22	19	12	10	28	26	23	22	22	16	14	29	25	24
2.8m	20	17	11	9	27	25	22	21	20	14	13	27	24	23
80㎝×2.4m	18	16	10	8	26	25	21	20	18	13	11	27	24	22
3.2m	16	14	9	8	25	24	20	19	17	12	10	24	23	22
90㎝×2.7m	15	13	8	7	24	23	20	19	16	11	9	25	22	21

※ 13-광폭(보온재)-5형(폭 24m×측고 2.0m×동고 4.2m)은 기둥사이 폭이 4.0m, 13-광폭(보온재)-6형(폭 27m×측고 2.0m×동고 4.2m)은 기둥사이 폭이 4.5m임

※ 서까래 및 기둥 규격 조정 이외의 내재해형 규격 고시사항(시설제원, 파이프 규격, 조리개 등)은 변경되지 않은 조건에서의 조견표임

과수비닐하우스(3종 : 포도 2, 감귤 1)

규격명	폭 (m)	측고 (m)	높이 (m)	서까래, 기둥 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대, 곡부보 φ(㎜)×t(㎜)	설계강도		비 고
						적설심 (㎝)	풍속 (㎧)
07-포도-1	5.0	2.5	4.3	서까래 : φ31.8×1.5t@60 기둥 : φ48.1×2.1t@300	가로대 : 7개(φ33.5×2.1t 등) 곡부보 : φ48.1×2.1t	40	35	농촌진흥청
10-포도-1	3.0	2.1	3.0	서까래 : φ25.4×1.5t@100 기둥 : φ31.8×1.5t@200	가로대 : 3개(φ25.4×1.2t 등) 곡부보 : φ25.4×1.5t×2개(거터), φ31.8×1.5t(외측)	44	35	충청북도농업기술원 포도연구소
08-감귤-1	5.5	3.3	4.5	서까래 : φ48.1×2.1t@200 기둥 : φ60.5×3.65t@200	가로대 : 7개(φ33.5×2.1t 등) 곡부보 : □50×50×2.0t	50	40	농촌진흥청

※ 포도 비가림하우스(07-포도-1)는 서까래 규격 조정에 따른 적설심 및 풍속강도 기준을 참고하여 시공 가능(시방서 참조)

※ 포도 비가림하우스에 방풍망(설계도 : 07-연동-1형-17) 설치 시 시설의 설계풍속 강도가 5㎧ 수준 강화되는 것으로 인정

• 포도비가림하우스(07-포도-1) 서까래 규격 조정시공에 따른 적설심 및 풍속 강도

07-포도-1
서까래 규격		적설심 (㎝)	풍속 (㎧)
φ(㎜)×t(㎜)	설치간격(㎝)
φ31.8×1.5t	60	40	35
φ25.4×1.5t		35	30

※ 서까래 규격 조정 이외의 내재해형 규격 고시사항(시설제원, 파이프 규격, 조리개 등)은 변경되지 않은 조건에서의 조견표임

5. 내재해형 간이버섯재배사 규격 : 2종(별첨 2)

간이버섯재배사(2종)

규격명	폭 (m)	측고 (m)	높이 (m)	서까래, 베드기둥 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대, 중방 φ(㎜)×t(㎜)	설계강도		비 고
						적설심 (㎝)	풍속 (㎧)
08-버섯-1	5.6	2.8	4.25	서까래 : φ33.5×2.1t@50 베드기둥 : φ31.8×1.5t@150×300	가로대 : 13개(φ25.4×1.5t 등) 중방 : -	50	40	농촌진흥청
08-버섯-2	6.6	3.0	4.85	서까래 : φ33.5×2.3t@50 베드기둥 : φ31.8×1.5t@150×300	가로대 : 13개(φ25.4×1.5t 등) 중방 : φ25.4×1.5t@300	45	40	〃

※ 간이버섯재배사에 방풍망(설계도 : 07-연동-1형-17) 설치 시 시설의 설계풍속 강도가 5㎧ 수준 강화되는 것으로 인정

6. 내재해형 인삼재배시설 규격 : 20종(철재 5종, 목재 15종)(별첨 3)

철재 인삼재배시설(5종)

규격명	기둥			서까래			보조서까래			도리			적설강도 (㎝)
	길이 (㎝)	사용규격(㎜)	수량 (개)	길이 (㎝)	사용규격(㎜)	수량 (개)	길이 (㎝)	사용규격(㎜)	수량 (개)	길이 (㎝)	사용규격(㎜)	수량 (개)
07-철인-A
◦ 〃 -A	240	φ22.2×1.5t 이상 □ 28×28×1.2t 이상	360	240	φ22.2×1.5t 이상 □ 28×28×1.2t 이상	330	180	φ22.2×1.5t 이상 28×14×1.0t 이상 □ 18×18×1.2t 이상	660	210	φ22.2×1.5t 이상 28×14×1.0t 이상 □ 18×18×1.2t 이상	660	53
◦ 〃 -A-1	240		360	240		330	150		330	210		660	41
◦ 〃 -A-2	240		360	210		330	-		-	210		660	27
◦ 〃 -A-3	240		360	210		330	-		-	210		330	27
13-철인-W	300	φ31.8×1.5t	352	장폭 300 단폭 170	φ31.8×1.5t	장폭 160 단폭 160	장폭 240 단폭 170	φ25.4×1.5t	장폭 310 단폭 310	800	φ31.8×1.5t	140	27

※ 철재 인삼재배시설의 사용자재 규격

- 기둥, 서까래, 보조서까래 및 도리는 SGH400(인장강도 400MPa, 항복강도 295MPa) 이상의 자재를 사용

- 기둥과 서까래 결합부의 연결은 미끄럼저항력 400N 이상의 내재해 조리개를 사용

• 생력화형 철재 인삼재배시설(13-철인-W)의 기둥 간격 조정시공에 따른 적설 강도

기둥 및 서까래 설치간격(㎝)	보조 서까래 설치 개수 및 간격(㎝)	적설강도(㎝)
180(기본형)	2개, 60	27
160	2개, 53	31
140	2개, 47	36
120	1개, 60	35
100	1개, 50	42

목재 인삼재배시설(15종)

(단위 : ㎝)

규격명	기둥			서까래			보조서까래			도리			적설강도 (㎝)
	길이	폭	두께	길이	폭	두께	길이	폭	두께	길이	폭	두께
13-목인-A													새 자재의 경우
◦ 〃 -A	240	3.6	3.0	240	3.6	3.0	180	3.0	2.4	210	3.6	3.0	57
◦ 〃 -A-1	240	3.6	3.0	240	3.6	3.0	180	3.0	2.4	210	3.6	3.0	41
◦ 〃 -A-2	240	3.6	3.0	210	3.6	3.0	-	-	-	210	3.6	3.0	32
◦ 〃 -A-3	240	3.6	3.0	210	3.6	3.0	-	-	-	210	3.6	3.0	29
◦ 〃 -A-4	240	3.6	3.0	210	3.6	3.0	-	-	-	-	-	-	27

규격명	기둥			서까래			보조서까래			도리			적설강도 (㎝)
	길이	폭	두께	길이	폭	두께	길이	폭	두께	길이	폭	두께
13-목인-B													새 자재의 경우
◦ 〃 -B	180 (150)	3.6 (3.6)	3.0 (3.0)	180	3.6	3.0	180	3.0	2.4	210	3.6	3.0	70
◦ 〃 -B-1	180 (150)	3.6 (3.6)	3.0 (3.0)	180	3.6	3.0	180	3.0	2.4	210	3.6	3.0	50
◦ 〃 -B-2	180 (150)	3.6 (3.6)	3.0 (3.0)	180	3.6	3.0	-	-	-	210	3.6	3.0	39
◦ 〃 -B-3	180 (150)	3.6 (3.6)	3.0 (3.0)	180	3.6	3.0	-	-	-	210	3.6	3.0	35
◦ 〃 -B-4	180 (150)	3.6 (3.6)	3.0 (3.0)	180	3.6	3.0	-	-	-	-	-	-	32
13-목인-C													새 자재의 경우
◦ 〃 -C	240	4.0	4.0	240	4.0	4.0	180	4.0	4.0	210	4.0	4.0	47
◦ 〃 -C-1	240	4.0	4.0	240	4.0	4.0	180	4.0	4.0	210	4.0	4.0	34
◦ 〃 -C-2	240	4.0	4.0	210	4.0	4.0	-	-	-	210	4.0	4.0	26
◦ 〃 -C-3	240	4.0	4.0	210	4.0	4.0	-	-	-	210	4.0	4.0	24
◦ 〃 -C-4	240	4.0	4.0	210	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-	22

※ 목재 인삼재배시설 설치 시 준수 사항

- 시설자재는  강질목(A형 및 B형류) 사용하며, 지역별 설계 적설심 이상인 경우 중질목(일반목) 사용 가능(연질목은 구조재로 사용 불가)

- 균열 또는 옹이를 포함한 목재 사용 지양

- 내력강화를 위해 목재단면의 장방향을 부재단면의 높이(h)로 사용

• 목재 인삼재배시설의 수종에 따른 적설강도(안전적설심, ㎝)

규 격 명	강질목(SG)	중질목(GG)	연질목(MG)	국내산 낙엽송
13-목인-A	57	42	32	47 (13-목인-C)
13-목인-A-1	41	30	23	34 (13-목인-C-1)
13-목인-A-2	32	23	18	26 (13-목인-C-2)
13-목인-A-3	29	21	16	24 (13-목인-C-3)
13-목인-A-4	27	20	15	22 (13-목인-C-4)
13-목인-B	70	51	39	58
13-목인-B-1	50	36	28	41
13-목인-B-2	39	28	21	32
13-목인-B-3	35	26	19	29
13-목인-B-4	32	24	18	27

※ 강질목(SG) : 아피톤, 르삭, 셀랑강바투 및 동급 이상의 수입수종으로, 단면이 3.6㎝×3.0㎝ 이상인 새 자재 기준

중질목(GG) : 캠퍼스 및 동급의 수입수종으로, 단면이 3.6㎝×3.0㎝ 이상인 새 자재 기준

연질목(MG) : MLH목 및 동급의 수입수종으로, 단면이 3.6㎝×3.0㎝ 이상인 새 자재 기준

국내산 낙엽송 : 국내산 낙엽송으로, 단면이 4.0㎝×4.0㎝ 이상인 새 자재 기준

• 목재 인삼재배시설의 기둥간격 조정 시공에 따른 적설강도(안전적설심, ㎝)

기둥설치간격(㎝)	A	A-1	A-2	A-3	A-4	C	C-1	C-2	C-3	C-4
180	57	41	32	29	27	47	34	26	24	22
150	69	50	39	35	33	57	41	32	29	27
120	86	62	48	44	41	71	51	40	36	34

※ 강질목(SG, 3.6㎝×3.0㎝)의 새 자재를 사용할 경우 : A∼A-4

국내산 낙엽송(4.0㎝×4.0㎝) 새 자재를 사용할 경우 : C∼C-4

7. 내재해형 민간전문업체 개발 규격시설 : 10종(단동 5, 연동 2, 광폭 3)

단동비닐하우스

규격명	폭 (m)	측고 (m)	높이 (m)	보강트러스 □(㎜)×t(㎜)@㎝	서까래 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대 φ(㎜)×t(㎜)	설계강도		개발기관(업체)	비고
							적설심 (㎝)	풍속 (㎧)
07-단동(민)-1	6.0	1.1	2.80		φ25.4×1.5t@60	9개(φ25.4×1.5t)	25	25	한국인삼농업기자재(주)	중방식
07-단동(민)-2	6.0	1.2	2.90	□50×30×2.0t@300	φ25.4×1.5t@60	9개(φ31.8×1.5t)	40	25	〃	〃
07-단동(민)-3	7.0	1.2	2.90	□50×30×2.0t@240	φ25.4×1.5t@60	11개(φ31.8×1.5t)	60	25	〃	〃
07-단동(민)-4	8.2	1.2	2.90	□50×30×2.0t@240	φ25.4×1.5t@60	11개(φ31.8×1.5t)	60	35	〃	〃
08-단동(민)-1	7.0	2.0	3.63		주 : □40×60×3.0t@200 보조 : 와이어 φ6	9개 중앙 : □40×40×2.0t 기타 : □20×40×1.4t	71	35	(주)탄탄하우스

연동비닐하우스

규격명	폭 (m)	측고 (m)	높이 (m)	보강트러스 □(㎜)×t(㎜)@㎝	서까래 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대 φ(㎜)×t(㎜)	설계강도		개발기관(업체)	비고
							적설심 (㎝)	풍속 (㎧)
07-연동(민)-1	8.0 7.0 8.0	2.0	3.70	□60×40×2.3t@240	φ25.4×1.5t@60	상부21, 측부6개 (φ31.8×1.5t)	60	35	한국인삼농업기자재(주)	3연동 (커튼자동화 포함)
08-연동(민)-1	7.0	2.0	3.63		주 : □40×60×3.0t@200 보조 : 와이어 φ6	9개 중앙 : □40×40×2.0t 기타 : □20×40×1.4t	63	32	(주)탄탄하우스	3연동

광폭비닐하우스

규격명	폭 (m)	측고 (m)	높이 (m)	서까래 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대 φ(㎜)×t(㎜)	설계강도		개발기관(업체)	비고
						적설심 (㎝)	풍속 (㎧)
10-광폭(민)-1	15.0	3.0	6.0	용융도금 트러스 골조@120		40	40	(주)에스지티
10-광폭(민)-2	17.0	3.0	7.0			40	35	〃
10-광폭(민)-3	22.0	3.0	7.0			40	35	〃	중간기둥

8. 비닐하우스 구조용 파이프 KS 규격 개정(‘07. 6월)

구 분	개 정 전			개 정 후
종 류	비닐하우스용 아연도 강관 (기호 : SPVH)			○ 일반 농업용 : SPVH, SPVH-AZ ○ 비닐하우스 구조용 : SPVHS, SPVHS-AZ
제조방법 및 품질	○ 용접부 : 아연도금 ○ 아연도금 부착량 - 관 : 138g/㎡ 이상 - 강대 : 275g/㎡ 이상			○ 용접부는 아연이나 알루미늄-아연합금으로 도금 ○ 도금 부착량 및 도금 두께 - 관(외부) ․ SPVH, SPVHS : 150g/㎡ 이상 ․ SPVH-AZ, SPVHS-AZ : 80g/㎡ 이상 - 관 양면(내외부) : 단면기준 2배 - 용접부의 도금 두께 : 평균 6㎛ 이상 ○ 용접면에는 용제를 도포하여 부식방지
기계적성질	없음 (인장강도 270㎫의 강판을 사용)			기 호	인장강도 (㎫)	항복강도 (㎫)		연신율 (%)
				SPVH	270 이상	205 이상		20 이상
				SPVH-AZ
				SPVHS	400 이상	295 이상		18 이상
				SPVHS-AZ
치수허용차	바깥지름(㎜)		±0.5	바깥지름(㎜)			0.0～+0.5
	두께(㎜)	1.6㎜ 미만	±0.13	두께(㎜)	1.6㎜ 미만		0.0～+0.13
		1.6㎜ 이상	±0.17
					1.6㎜ 이상		0.0～+0.17
시험방법 및 기타	○ 아연도금부착량시험 ○ 굽힘시험			○ 인장시험 시험편 규정 : KS B 0801, 0802 ○ 아연도금 부착량 시험 ○ 굽힘시험 ○ 도금두께 시험 : 용접부 중앙 3개소에서 측정

※ 내재해형 규격시설 설치 시에는 반드시 비닐하우스 구조용 파이프(SPVHS, SPVHS-AZ) 또는 동등 이상의 자재를 사용하여야 함

9. 내재해형 원예특작시설용 결속조리개의 강도기준 및 시험방법

용도별 결속조리개의 내재해형 강도기준

구분(용도)	미끄럼강도(N)	인장강도(N)
비닐하우스용	1,390 이상	900 이상
철재인삼해가림시설용	400 이상	-

※ 시험조건 : 파이프 체결상태

※ 산업통상자원부 국가기술표준원 한국인정기구(KOLAS, http://www.kolas.go.kr)에서 검색할 수 있는 시험기관의 시험을 거쳐 미끄럼강도와 인장강도 시험 값이 내재해 기준을 상회하는 경우 내재해형 원예특작시설용 결속조리개로 인정

• 시험기관 : 한국건설생활환경시험연구원(http://www.kcl.re.kr. 한국화학융합시험연구원(http://www.ktr.or.kr) 등 KOLAS에 등재된 기관

※ 본 개정 고시 이후 설치되는 내재해형 온실에 사용되는 모든 내재해 조리개는 아래에 제시된 시험방법에 따른 시험에서 상기 기준을 만족하는 시험성적을 받은 것이어야 하며(단, 해당 제품의 시험의뢰 및 성적서 발급에 소요되는 기간을 고려하여 본 개정 고시를 발효한 날로부터  6개월이 경과한 날부터 적용함), 기존 내재해 조리개로 인정된 제품은 해당 제품이 사용된 내재해형 온실이 내구수명을 다할 때까지 해당 온실에 대해서만 인정함

원예특작시설용 파이프 결속조리개의 강도시험 방법

1. 적용범위 이 규격은 온실용 파이프 조리개(결속구)의 결속강도 시험 방법에 대하여 규정하며, 이 시험 방법에 규정한 것 이외는 KS B 0804에 따른다. 2. 인용규격 다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다. KS B 0802 금속재료 인장시험 방법 KS B 0804 금속재료 굽힘시험 KS D 0048 철강용어(시험)	3. 정 의 3.1 조리개(clip for crossing pipes) 온실 등 파이프 골조 농업시설물에 사용되는 구조재료의 직각교차 혹은 경사교차부에서 두 부재를 결속하는 장치를 말한다. 3.2 미끄럼 저항력(slip resistance strength) 조리개로 결속된 두 개의 교차된 파이프에 외력을 가하면 미끄러지기 쉬운 면으로부터 미끄러지는데, 이 때 외력에 따라서 생기는 미끄럼을 방해하는 힘으로 ‘미끄럼 강도’라고도 한다.

4. 시험 측정의 원리 온실용 조리개의 결속력 평가는 인장 및 미끄럼(전단) 강도에 의해 평가한다.

5. 시험 장치

5.1 강도시험기 최대 용량 5000 N 이상의 설비로서 일정한 하중 속도를 유지할 수 있으며 장착된 로드셀의 허용오차는 측정값의 5% 이내 정확도로 하중을 측정할 수 있고, 변형은 0.01 ㎜의 정확도로 측정할 수 있어야 한다.

5.2 길이 측정 도구 시험편의 치수를 0.01 ㎜까지 측정할 수 있어야 한다.

5.3 하중 블록과 지점 하중 블록은 시험편에 미끄럼 하중을 올바로 가할 수 있어야 하고, 지점은 미끄럼 하중이 작용하는 동안 시험편을 확실하게 지지할 수 있어야 하며, 하중 블록과 지점이 시험편과 접촉하는 부위는 30 ㎜ 이상의 곡률 반지름을 가져야 한다.

5.4 인장척과 지그 조립상태에서 인장력을 평가하기 위해 사용하며, 인장시험용 지그는 인장시험이 진행되는 동안 시험편을 이동이나 회전없이 확실하게 고정할 수 있어야 하고, 시험편과의 접촉부위에서 발생한 집중응력으로 인해 시험편이 변형 또는 손상되지 않아야 한다. 인장척과 지그는 5000 N 하중에서 자체변형이 0.01 ㎜ 이하가 되도록 설계한다.

6. 시험편

6.1 시험편의 크기 및 형태 시험편은 두 방향의 파이프가 시험할 조리개에 의해 체결이 완료된 상태로 준비하고, 결속된 파이프의 길이는 조리개를 체결한 상태에서 조리개 부분을 제외한 길이가 각각 100 ㎜ 이상이 되도록 자른 상태로 준비한다.

6.2 시험편의 수 시험편은 동일한 제품(시험모델)에 대하여 3회의 반복시험이 가능하도록 준비한다. 인장시험용 시험편은 하중을 가하는 방향이 1방향이지만, 미끄럼시험용 시험편은 조리개 및 연결된 파이프의 대칭성에 따라 하중을 가하는 방향이 2∼4 방향이 될 수 있으므로 이를 고려하여 3회 반복시험을 위한 시험편을 준비한다.

7. 시험 방법

7.1 시험편의 치수 측정 시험편(조리개)의 길이, 높이, 두께 등 제작도면에 포함된 치수를 0.01 ㎜ 이내의 정밀도로 측정하고 시험의뢰 시 제출한 도면의 치수와 일치하는 지 비교하여 기록한다.

구 분	도면치수	측정치수	비 고

7.2 인장 시험 제어방식은 변위제어(최대변위 10㎜ 이상)이고, 시험속도는 5 ㎜/min로 한다. 시험은 두 개의 파이프가 조리개에 의해 결속된 상태에서 수행하며, 동일한 시험편(시료)에 대해 3회 반복하여 인장 시험을 실시한다. 조리개의 인장강도 값은 변위가 2㎜일 때의 하중 값을 기록한다. 7.3 미끄럼(전단) 시험 제어방식은 변위제어(최대변위 5㎜ 이상)이고, 시험속도는 5 ㎜/min로 한다. 시험은 두 개의 파이프가 조리개에 의해 결속된 상태에서 수행하며, 결합된 두 파이프와 조리개의 대칭성에 따라 2∼4 방향에 대한 미끄럼 강도를 측정한다. 동일한 시험편(시료)에 대해 3회 반복하여 미끄럼 시험을 실시한다. 시험한 조리개의 미끄럼강도 값은 각 방향의 시험에서 변위가 2㎜일 때의 하중 값을 기록한다. 8. 시험결과 분석 8.1 하중-변형 선도 가력에 따른 시료의 변위를 선도로 표시하며, 가로축에는 변위를 ㎜ 단위로 표시하고, 세로축에는 하중을 N 단위로 표시한다. 인장시험과 미끄럼(전단)시험에 대해 각각 선도를 표시하되, 미끄럼(전단)시험의 경우 각각의 가력방향에 대한 선도를 모두 표시한다. 또한, 각각의 선도에는 반복시험 3회의 결과가 모두 하나의 선도에 표시되도록 한다. 가로축의 변위가 인장은 10 ㎜ 이상, 미끄럼(전단)은 5 ㎜ 이상까지 나타나도록 표시한다.	<인장시험> <전단시험(미끄럼)시험> 8.2 인장하중(저항력) 변위 2㎜일 때의 인장하중을 N 단위로 기록한다. 8.3 미끄럼 하중(미끄럼 저항력) 변위 2㎜일 때의 미끄럼하중을 N 단위로 기록한다. 9. 기록 시험 결과의 기록 시에 다음 사항들이 포함되어야 한다. 9.1 적용 규격 번호 시험을 위해 적용한 규격명을 기록한다. (예시: 농림수산식품부 고시 제2010-128호, KS B 0802, KS B ISO 8491, KS D 0048)

9.2 시험편 채취에 관련된 사항 의뢰자가 제공한 시험편의 수량 및 시험체 번호 부여 내역 등을 기록한다.

9.3 시험편의 규격 및 치수 시험을 위한 조리개의 구조 및 규격은 다음과 같이 조사하여 기록하고, 의뢰인이 제출한 시험한 제품의 형상을 확인할 수 있는 사진과 제품의 치수가 기입된 제작도면을 다음 예시와 같이 첨부한다. 시험편(조리개)의 길이, 높이, 두께 등 제작도면에 포함된 치수를 0.01 ㎜ 이내의 정밀도로 측정하고 시험의뢰 시 제출한 도면의 치수와 일치하는 지 비교하여 기록한다.

- 시험편(조리개)의 명칭 및 규격(예시)

제품명 (일반명)	모델명	길이 (㎜)	너비 (㎜)	높이 (㎜)	체결부 (㎜)
oo조리개	AB-25D	00	00	00	Ø25.4 서까래 + Ø25.4 도리

- 시험편(조리개)의 주요 치수

구 분	도면치수	측정치수	비 고

- 시험편의 구조 및 형상(예시, 별첨)

oo조리개

- 시험편의 제작 도면(예시, 별첨)

9.4 시험조건

- 시험조건(예시)

시험종류	사용장비	시험속도(㎜/min)	시험조건
인장시험	재료만능시험기 (DYMU-30)	5	체결상태
전단(미끄럼)시험

9.5 시험 결과

- 강도시험 결과

구분	미끄럼(전단) 하중 (N)			구분	인장 하중 (N)
	시험1	시험2	시험3		시험1	시험2	시험3
시험체 A-X				시험체 A
시험체 A-Y

* A, B, C, … : 의뢰한 시험체(조리개)의 종류(모델)를 구분하는 기호

X, Y : 시험체(조리개)의 체결 방향 번호

- 하중-변위 곡선

<인장시험>      <전단시험(미끄럼)시험>

9.6 시험 날짜 및 시간

9.7 시험 기관 및 담당자 : 시험기관명 및 시험담당자 성명, 연락처를 기록한다.

10. 기존 표준규격 시설(2016년까지 재해조사용으로만 활용, 신규 및 재해복구용으로는 활용불가)

비닐하우스 기존규격 : 18종 [A～K(13종), 1-2W형(5종)]

기존규격은 내구연한(2016년) 범위 내에서 ‘06년 단가로 한시적 지원계획

농가지도형 단동비닐하우스(13종)

하우스 규격	비닐하우스 모델별 규격
	A형	B형	C형	D형	E형	F형	G형	H형	I형	J형	A-1형	B-1형	K형
폭(m)	4.8	5.1～5.4	5.7～6.0	6.1～6.5	6.6～7.0	7.4～7.8	7.8～8.2	5.1～5.4	5.7～6.0	7.1～7.5	4.8	5.1～5.4	3.0
측고(m)	1.1	1.2	1.3	1.6	1.4	1.4	1.6	1.6	1.7	1.6	0.8	1.2	1.9
동고(m)	2.0～2.3	2.1～2.6	2.4～2.9	2.5～3.0	2.3～2.8	2.6～3.1	3.0～3.5	2.5～3.0	2.8～3.3	3.4～3.9	2.0～2.3	2.1～2.6	2.8
길이(m)	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	110
면적	467㎡	524㎡	582㎡	631㎡	679㎡	757㎡	795㎡	524㎡	582㎡	728㎡	467㎡	524㎡	990㎡
서까래 간격(㎝)	80	90	80	80	90	90	90	50	60	70	100	120	70
가로대수(개)	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	3	5
서까래 규격(㎜)	φ22.2×1.2t	φ25.4×1.5t	φ25.4×1.5t	φ25.4×1.5t	φ31.8×1.5t	φ31.8×1.5t	φ31.8×1.5t	φ22.2×1.2t	φ25.4×1.5t	φ31.8×1.5t	φ22.2×1.2t	φ25.4×1.2t	φ25.4×1.5t, 강선 φ5
지중삽입 깊이(㎝)	30 이상

농가보급형 자동화비닐하우스 1-2W형(5종)

규격명	폭 (m)	높이 (m)	서까래, 가로대 φ(㎜)×t(㎜)@㎝, 개(φ(㎜)×t(㎜))	기둥․중방 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	개발기관(업체)	부대시설
1-2W형('95)	7.0	4.55	φ25.4×1.5t@60, 7-9개(φ25.4×1.2t)	φ48.1×2.1t@200	시설원예시험장 등	커튼, 컨트롤박스
1-2W각관A형	7.0	4.80	φ31.8×1.5t@60, 7-9개(φ25.4×1.2t)	□60×60×2.3t@300	〃	〃
1-2W각관B형	7.5	5.00	φ31.8×1.5t@60, 7-9개(φ25.4×1.2t)	□60×60×2.3t@300	〃	〃
1-2W서까래보강형	7.0	4.55	ø48.1×2.1t@200+ø25.4×1.5t@50, 7-9개(ø25.4×1.2t)	φ48.1×2.1t@200	〃	〃
1-2W보완형	7.0	4.80	φ25.4×1.5t@60, 7-9개(φ25.4×1.2t)	□60×60×2.3t@300	〃	〃

폐규격 내재해형 비닐하우스 : 17종 [과수비닐하우스(1종), 단동하우스(13종), 광폭비닐하우스(3종)]

폐지된 규격시설은 폐지년도 재해복구 고시단가로 지원

과수 비닐하우스(감귤 1종)

규격명	폭 (m)	측고 (m)	동고 (m)	서까래 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대 개(φ(㎜)×t(㎜)) □(㎜×㎜)×t(㎜)	기둥, 중방 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	독립기초 □㎝×㎝×㎝	강선 및 근가 φ(㎜)@㎝	폐지 년도
07-감귤-1형	5.5	3.3	4.5	주 : φ48.1×2.1t@200 보조 : 3중도금철사 #12(φ2.6)@33	지붕가로대 : 7개(φ33.5×2.1t, φ26.7×1.9t) 곡부보 : □50×50×2.0t	기둥 : φ60.5×3.65t@200 중방 : φ48.1×2.1t@200	□190×250×270	외부강선 : φ8이상@600 내부강선 : φ8이상@1600 (단, 전후면은 φ8이상@1200) ※ 근가 : 지중 100cm	2008

단동비닐하우스(13종)

규격명	폭 (m)	측고 (m)	동고 (m)	서까래 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대 개(φ(㎜)×t(㎜))	측면기둥 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	기초 φ(㎜)×t(㎜)@지중깊이(㎝)	폐지 년도
07-단동- 5형	8.2	1.6	3.5	φ31.8×1.5t@50	7개(φ33.5, φ31.8 등)	φ31.8×1.5t@150	φ25.4×1.5t@25 (파이프줄기초)	2010
07-단동- 6형				φ31.8×1.5t@50	7개(φ33.5, φ25.4 등)	φ25.4×1.7t@150
07-단동- 7형				φ31.8×1.5t@60	7개(φ33.5, φ25.4 등)	φ25.4×1.5t@180
07-단동- 8형				φ25.4×1.5t@50	7개(φ25.4×1.7t 등)	φ25.4×1.5t@150
07-단동- 9형				φ25.4×1.5t@70	7개(φ25.4×1.7t 등)	φ25.4×1.5t@210
07-단동-10형				φ25.4×1.5t@90	7개(φ25.4×1.5t 등)	φ25.4×1.5t@180
07-단동-11형				φ25.4×1.5t@90	7개(φ25.4×1.2t)	φ25.4×1.5t@270
07-단동-12형	6.0	1.7	3.3	φ31.8×1.7t@50	5개(φ25.4×1.5t 등)	-
07-단동-13형				φ31.8×1.5t@50	5개(φ25.4×1.5t 등)	-
07-단동-14형				φ31.8×1.7t@60	5개(φ25.4×1.2t)	-
07-단동-15형				φ31.8×1.5t@60	5개(φ25.4×1.2t)	-
07-단동-16형				φ31.8×1.7t@80	5개(φ25.4×1.2t)	-
07-단동-17형				φ31.8×1.5t@90	5개(φ25.4×1.2t)	-

광폭비닐하우스(3종)

규격명	폭 (m)	동고 (m)	서까래 φ(㎜)×t(㎜)@㎝	가로대 개(φ(㎜)×t(㎜))	폐지 년도
07-광폭(민)-1	15.0	5.2	용융도금 트러스 골조@120		2010
07-광폭(민)-2	17.0	5.5	용융도금 트러스 골조@120
07-광폭(민)-3	22.0	6.7	용융도금 트러스 골조@120

폐규격 내재해형 인삼재배시설 : 6종 [목재(6종)]

폐지된 규격시설은 폐지년도 재해복구 고시단가로 지원

인삼재배시설(목재 6종)

규격명	기둥			서까래			보조서까래			도리			폐지년도
	길이	폭	두께	길이	폭	두께	길이	폭	두께	길이	폭	두께
07-목인-A													2013
◦ 〃 -A	240	3.6	3.0	240	3.6	3.0	180	3.0	2.4	210	3.6	3.0
◦ 〃 -A-1	240	3.6	3.0	240	3.6	3.0	150	3.0	1.5	210	3.6	3.0
◦ 〃 -A-2	240	3.6	3.0	210	3.6	3.0	-	-	-	-	-	-
◦ 〃 -A-3	240	3.6	3.0	210	3.6	3.0	-	-	-	-	-	-
07-목인-B
◦ 〃 -B	180 (150)	3.6 (3.6)	3.0 (3.0)	160	3.6	3.0	-	-	-	-	-	-
◦ 〃 -B-1	180 (150)	3.6 (3.6)	3.0 (3.0)	180	3.6	3.0	180	3.0	2.4	210	3.6	3.0

※ 07-목인-A 및 07-목인-B-1은 13-목인-A 및 13-목인-B로 규격명 변경

07-목인-A-2~3은 코드사 설치를 사용자 선택으로 변경하여 13-목인-A-4로 규격 통합

07-목인-A-1 및 07-목인-B는 규격 폐지(07-목인-A-1은 13-목인-A-1로 규격 대체)

11. 부록(농가보급형 자동화하우스 1-2W형 측고상승 시 구조보강 방법)(별첨 4)

1-2W각관A형 구조개선(10-연동-구조개선-1형)

주요부재			부재규격(㎜) 및 설치간격(㎜)
			무보강(기존)	구조보강
주기둥	기존 부재		□60×60×2.3t@3,000	←
	구조보강(절단 후 이음)		-	□60×60×2.3t@3,000
서까래	기존 부재		φ31.8×1.5t@600	←
	구조보강		-	-
도 리	기존부재	서까래	φ25.4×1.2t/7개/동	←
		방풍벽	φ25.4×1.2t/2개	φ42.2×2.1t/6개
		곡부	□60×60×2.3t	←
중 방	기존 부재		□60×60×2.3t@3,000	←
	구조보강	하현재	-	□60×60×2.3t@3,000
		사재	-	φ31.8×1.5t
방풍벽	기존 부재		φ31.8×1.5t@600	-
	구조보강	방풍벽	-	φ48.1×2.3t@3000, φ31.8×1.7t@600
		보강이음	-	□60×40×2.3t@3,000
설계강도	적설심(㎝)		-	41
	풍속(㎧)		-	33

※ 구조보강 부재의 강도는 한국표준규격 KS D 3760을 만족하거나 동등 이상일 것

※ 부재의 용접작업은 한국표준규격 KS D 1541을 따를 것

※ 주기둥을 절단하여 측고를 높이는 과정에서 절단-비절단 주기둥간 최소 거리는 10m 이상으로 하고, 측고상승 높이 차이는 10㎝ 미만을 유지할 것

1-2W서까래보강형 구조개선(10-연동-구조개선-2형)

주요부재			부재규격(㎜) 및 설치간격(㎜)
			무보강(기존)	구조보강
주기둥	기존 부재		φ48.1×2.1t@2,000	←
	구조보강(절단 후 이음)		-	φ48.1×2.1t@2,000
서까래	기존 부재		φ48.1×2.1t@2,000, φ25.4×1.5t@500	←
	구조보강		-	-
도 리	기존부재	서까래	φ25.4×1.2t/7개/동	←
		방풍벽	φ25.4×1.2t/2개	φ48.1×2.1t/1개, φ31.8×1.7t/3개
		곡부	φ48.1×2.1t 또는 □50×30×1.8t	←
중 방	기존 부재		φ48.1×2.1t@2,000	←
	구조보강	하현재	-	φ48.1×2.1t@2,000
		사재	-	φ25.4×1.5t
방풍벽	기존 부재		φ25.4×1.5t@500	-
	구조보강	방풍벽	-	φ48.1×2.1t@2,000, φ31.8×1.7t@500
		보강이음	-	φ48.1×2.1t@2,000
설계강도	적설심(㎝)		-	41
	풍속(㎧)		-	36

※ 구조보강 부재의 강도는 한국표준규격 KS D 3760을 만족하거나 동등 이상일 것

※ 부재의 용접작업은 한국표준규격 KS D 1541을 따를 것

※ 주기둥을 절단하여 측고를 높이는 과정에서 절단-비절단 주기둥간 최소 거리는 10m 이상으로 하고, 측고상승 높이 차이는 10㎝ 미만을 유지할 것

12. 부칙(2014.7.24)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 이 고시는 2017년 7월 23일까지 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제248호) 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.