환경측정분석 전문기관의 인정 등에 관한 규정

제정 2010. 3. 30.  국립환경과학원 고시 제2010-10호

개정 2010. 7. 19.  국립환경과학원 고시 제2010-23호

개정 2011. 5. 11.  국립환경과학원 고시 제2011- 9호

개정 2011.12. 30.  국립환경과학원 고시 제2011-33호

개정 2013. 2. 28.  국립환경과학원 고시 제2013-11호

개정 2013. 12. 27. 국립환경과학원 고시 제2013-36호

개정 2014. 07. 29. 국립환경과학원 고시 제2014-20호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「폐기물관리법 시행규칙」제43조제4항 및「잔류성유기오염물질 관리법 시행규칙」제14조제5항에 따라 환경측정분석전문기관의 인정절차, 평가방법 및 사후관리에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다

제2조(적용범위) 이 규정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관으로서 국립환경과학원장(이하“과학원장”이라 한다)이 인정한 기관 또는 인정받기 위해 신청하는 기관(이하  “신청자”라 한다)에 적용한다.

1.「폐기물관리법 시행규칙」제18조의2제3항제4호에 따른 폐기물 분석 전문기관

2.「잔류성유기오염물질 관리법 시행규칙」제14조제1항제4호에 따른 잔류성유기오염물질 측정기관

3.「폐기물관리법 시행규칙」제43조제1항제6호에 따른 매립시설 침출수 측정기관

제2장 심의위원회의 구성 및 운영

제3조 (기술위원단의 구성) ① 과학원장은 환경측정분석전문기관에 대하여 인정 및 사후관리 평가를 위하여 제2조 각호의 분야로 나누어 각각 40인 이내로 기술위원단을 구성한다.

② 기술위원단의 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 해당분야 전문가 중에서 과학원장이 위촉한다.

1.「고등교육법」제2조제1호 및 제3호에 따른 4년제 대학의 부교수급 이상인 자로 해당분야 연구경력이 5년 이상인 자

2. 관련 분야의 박사학위 소지자 또는 기술사 자격 소지자

3. 국·공립 연구기관의 연구관 이상의 공무원 또는「정부출연기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」등에 따라 설립된 정부출연 연구기관의 책임연구원급 이상의 연구직에 있는 자

4. 국·공립 연구기관에 근무하는 연구사 이상의 공무원으로서 폐기물 또는 잔류성유기오염물질의 측정분석ㆍ연구분야 실무경력이 5년 이상인 자

5. 제1호부터 제4호까지와 동등한 자격이 있다고 과학원장이 인정한 자

제4조(위원회의 구성ㆍ운영) ① 과학원장은 환경측정분석전문기관 인정신청에 대한 심의·의결을 위해 필요하다고 인정되는 경우 기술위원단 위원으로 심의위원회(이하“위원회”라 한다)를 구성ㆍ운영할 수 있다.

② 위원회는 위원장을 포함하여 10인으로 구성한다

③ 위원장은 국립환경과학원(이하“과학원”이라 한다) 환경기반연구부장이 되며, 위원장 사고 시 과학원 환경측정분석센터장이 그 직무를 대행한다.

④ 위원회의 운영에 관한 사무를 담당하기 위하여 과학원 환경측정분석센터 연구관 또는 연구사 1인을 간사로 둔다.

⑤ 위원회는 심의위원 2/3 이상 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 동의로 의결한다. 위원장은 위원의 소집이 어렵다고 판단되는 경우에는 서면으로 심의할 수 있다

제3장 인정절차 및 평가

제5조(인정신청) ① 환경측정분석전문기관으로 인정받고자 하는 자는 별표 1의 기술인력, 시설 및 장비 등의 인정요건을 갖추어 별지 제1호서식부터 별지 제3호서식까지 중에서 해당 인정신청서를 작성하고, 다음 각 호의 서류를 첨부하여 과학원장에게 제출하여야 한다. 이 경우 담당공무원은「전자정부법」제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 사업자등록증, 법인등기부 등본 등을 확인하여야 한다.

1. 사업자 등록증 사본 및 법인등기부등본 사본(법인에 한한다)

2. 기술인력, 시설 및 장비 등의 실재 소유내역서

3. 검출한계, 정확도, 정밀도, 재현성, 실질시료에 대한 측정분석자료 등 신청자가 독자적인 측정분석능력이 있음을 입증할 수 있는 서류

4. 측정분석 업무수행 계획서(수수료, 업무수행 절차․방법, 시설·장비의 유지관리 계획, 정도관리 계획 등에 관한 사항을 포함한다)

② 인정신청에 대한 처리기간은 다음 각 호와 같다. 다만, 인정신청서 및 현지평가 결과에 따라 보완에 소요되는 기간은 처리기간에서 제외한다.

1. 폐기물 분석 전문기관 : 50일

2. 잔류성유기오염물질 측정기관 : 70일

3. 매립시설 침출수 측정기관 : 50일

③ 과학원장은 인정신청의 사무처리가 제2항의 기한내 처리가 곤란한 경우「민원사무처리에 관한 법률 시행령」제18조에 따라 인정업무의 처리기간 범위 내에서 1회에 한하여 그 처리기한을 연장할 수 있으며, 그 경우 연장사유와 처리예정기한을 신청자에게 통지하여야 한다.

④ 과학원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 인정신청서를 반려하고 인정절차를  종결처리 한다..

1. 소재지가 분명하지 아니하여 보완 요구문서가 2회 이상 반송된 경우

2. 특별한 사유 없이 신청자가 보완 요구기간(14일) 이내에 보완자료를 제출하지 않은 경우

3. 신청자가 인정신청을 취하 하는 경우

제6조(평가기준 등) ① 환경측정분석전문기관의 인정신청에 따른 평가는 시료채취 능력, 분석능력 및 운영관리역량으로 구분하여 실시하며, 분야별 세부 평가기준은 별표 2와 같다.

② 과학원장은 제1항의 평가를 위하여 기술위원단 위원 중에서 현지평가위원을 다음 각 호와 같이 분야별로 구성ㆍ운영한다.

1. 시료채취능력 평가 : 2인

2. 분석능력 평가 : 3인(현지평가위원장 1인 포함)

③ 현지평가위원은 별표3의 측정분석능력 평가방법에 따라 분야별로 평가하고, 현지평가위원장은 평가결과를 취합하여 별지4호 서식의 “현지평가보고서”를 과학원장에게 제출한다.

④ 과학원장은 현지평가 보고서에서 지적된 보완요구 사항에 대해 신청자에게 보완조치 결과 제출을 요구할 수 있다.

제7조(심의위원회 개최) ① 과학원장은 별지 제4호 서식의 현지평가보고서 평가결과가 '적합'하고, 보완요구 사항이 적절이 보완된 경우 위원회에 심의안건으로 상정하며, 평가결과가 '부적합'인 경우 또는 보완요구 사항에 대한 보완이 미흡한 경우 평가를 종료하고 신청자에게 그 결과를 통보한다.

② 위원장은 제1항에 따라 상정된 안건을 심의하기 위하여 위원회를 구성하여 심의·의결하며, 그 결과를 별지 제5호 서식의 심의결과보고서에 작성하여 과학원장에게 제출한다. 위원장은 심의에 필요하다고 판단되는 경우 해당 현지평가위원에게 출석을 요구하여 현지평가결과에 대한 설명을 들을 수 있다.

③ 위원장은 위원회 심의결과가 적합한 것으로 의결되었으나 보완이 필요한 경우에는 신청자에게 즉시 보완을 요구하고, 담당공무원은 보완요구 사항의 완료 여부를 확인한 후 위원장에게 보고하여야 한다.

제8조(인정서 교부) ① 과학원장은 제7조에 따른 위원회의 심의결과가 적합한 신청자에 대하여 별지 제6호 서식, 별지 제7호 서식 또는 별지 제8호 서식의 인정서를 발급한다.

② 과학원장은 인정 내용을 관보에 게재하고, 환경부장관에게 보고하여야 한다.

제9조(인정의 변경신청) ① 환경측정분석전문기관은 다음 각 호의 어느 하나에 대하여 변경 사유가 발생한 때에는 변경된 날로부터 15일 이내에 별지 제9호 서식의 환경측정분석전문기관 인정 변경신청서에 그 변경내용을 증명하는 서류와 인정서 원본을 첨부하여 과학원장의 승인을 받아야 한다.

1. 대표자의 변경

2. 측정기관의 명칭변경

3. 측정기관의 소재지변경

4. 기술인력의 변경

5. 주요 측정분석장비의 폐기 및 신규취득

② 과학원장은 제1항의 변경신청 내용이 별표 1의 기준에 적합한 경우 인정서 원본의 뒷면 변경사항 란에 변경승인내역을 기재하고 업무담당자가 날인한 후 접수한 날로부터 10일 이내에 신청자에게 송부한다.

제10조(재신청의 제한) ① 과학원장은 제7조제1항에 따라 최종적으로 부적합 판정을 받은 신청자가 부적합 판정일로부터 6개월 이내에 환경측정분석전문기관 인정을 재신청하는 경우에는 과학원장은 이를 제한할 수 있다.

② 환경측정분석전문기관 인정을 재신청하는 신청자의 인정절차는 처음 신청한 자와 동일하게 적용한다

제4장 사후관리

제11조(사후관리) ① 과학원장은 환경측정분석전문기관에 대한 측정분석능력의 지속성 및 정확성 확인을 위하여,별표4에 따라 사후관리를 할 수 있다. 다만, 「환경분야 시험검사 등에 관한 법률」제18조의2에 따른 정도관리에 적합 판정을 받은 경우에는 현장평가 최종일로부터 3년의 범위 내에서 사후관리를 받은 것으로 본다.

② 과학원장은 제1항의 경우에도 불구하고 과학원의 「환경시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정」제18조의 숙련도 시험결과가 부적합으로 평가된 경우, 또는 당해년도 현장평가에서 80점 미만을 취득한 경우는 제1항의 단서조항을 적용하지 아니한다.

③ 과학원장은 정도관리 평가결과 미흡기관에 대해서 원인 파악 및 기술 지도를 위하여 별표 4에 따라 사후관리 현지 평가를 수행할 수 있다.

④ 과학원장은 사후관리 현지평가를 위해 제3조제1항의 기술위원단 중 관련분야 전문가 2인 이내로 사후관리평가위원을 선임하여 사후관리를 수행 할 수 있다.

⑤ 잔류성유기오염물질 측정기관 경우 2인 이내로 평가위원을 구성하여 연 1회 이상 시료채취능력 평가를 실시할수 있다.

⑥ 환경측정분석전문기관의 사후관리 현지평가 적합 여부는 별표 3에 따라 평가한다.

⑦ 과학원장은 환경측정분석전문기관 사후관리 결과, 측정분석 능력의 지속성 및 정확성 유지가 곤란하다고 판단되는 경우, 관련 시설, 장비 및 기기의 개선·보완, 기술인력 교육 등의 조치를 할 수 있다.

⑧ 과학원장은 환경측정분석전문기관 사후관리 결과를 매년 12월말까지 환경부장관에게 보고한다.

제12조(자료의 보관) ① 환경측정분석전문기관은 측정분석과 관련된 별표 5의 환경측정분석전문기관 보관 자료를 의뢰자에게 통보한 날로부터 5년간 보관하여야 한다.

② 환경측정분석전문기관은 과학원장의 요구가 있는 때에는 특별한 사유가 없는 한 해당 자료를 제출하여야 한다.

③ 환경측정분석전문기관이 별표 5의 환경측정분석전문기관 보관 자료를 전자문서로 관리할 경우에는 시료건당 일련의 자료로 합하여 수정이 불가능한 파일로 변환하여 보관하여야 한다.

제13조(현지확인) ① 과학원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 환경측정분석전문기관(시료채취 및 분석분야 잔류성유기오염물질 측정기관의 경우 관련 배출시설을 포함한다)에 출입하여 시료의 채취, 추출, 기기분석 등의 업무수행 과정 및 기술인력, 시설, 장비 등의 적정여부를 확인 할 수 있다.

1. 환경측정분석전문기관의 측정분석 결과에 대한 행정소송 등 분쟁이 발생한 경우

2. 사후관리에 필요한 자료의 제출을 거부하거나, 사후관리 결과 부적합 판정을 받은 경우

3. 환경측정분석전문기관의 주소지 변경 및 시설의 변동이 있는 경우

제14조(정도관리) ① 환경측정분석전문기관의 대표자는 측정분석에 대한 정확도 향상을 위하여 인정 분야별로 품질책임자 및 정도관리 담당자를 지정·운영하여야 한다.

② 품질책임자는 시험일지 및 장비관리대장의 작성여부, 장비의 교정 및 정상 상태 유지, 분석방법의 적정성 등에 대하여 감독한다. 다만, 잔류성유기오염물질 측정기관의 품질책임자는 시료채취일지 작성여부, 시료채취장비의 정상적 유지관리 등에 대해 감독한다.

③ 정도관리 담당자는 측정분석 과정에 대한 평가를 통해 문제점을 도출하고 이를 개선하도록 시료채취 및 분석 담당자에게 지시·확인하여야 하고, 잔류성유기오염물질 분야 정도관리담당자는 별지 제10호 서식의 내부정도관리표를 작성·유지한다.

제15조(시설유지) ① 환경측정분석전문기관은 별표 1의 측정분석능력, 기술인력, 시설 및 장비기준을 항상 만족하여야 한다.

② 환경측정분석전문기관은 실험 및 분석과정에서 발생되는 모든 폐수 및 폐기물을「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제35조제2항 및「폐기물관리법」제18조제1항에 따라 적정하게 처리하여야 한다.

제16조(기기의 유지관리) ① 측정분석에 사용하는 모든 기기 및 기구는 환경오염공정시험기준에서 정한 규격에 적합하여야 한다.

② 측정기관의 외부교정 대상 장비는「국가표준 기본법」제14조 및 기술표준원의「국가교정기관 지정 제도의 운영세칙」제6장과「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙」제7조에 따라 교정 및 정도검사를 받아야 하며, 내부교정 대상 장비는 기술표준원의「국가교정기관 지정 제도의 운영요령」제41조제1항에 따라 정밀정확도, 안정성, 사용목적, 환경 및 사용빈도 등을 감안하여 자체적인 교정주기에 따라 교정 및 점검을 하고 그 내용을 3년 동안 기록ㆍ보관하여야 한다.

③ 굴뚝시료채취기 및 배출가스 분석기는「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙」 제7조에 따라 주기적인 교정 또는 정도검사를 받아야 한다.

④ 분석에 사용되는 기체크로마토그래프/고분해능질량분석계(HRGC/HRMS), 기체크로마토그래프(GC), 원자흡수분광광도계(AAS) 및 유도결합플라스마원자발광분광계(ICP)는 다음 각 호의 사항을 검증할 수 있는 자료를 환경측정분석전문기관 인정 당시 제출한 계획에 따라 주기적으로 확보하여야 하며 관련 자료를 3년간 보관하여야 한다.

1. 감도

2. 검정곡선

3. 재현성

제17조(측정분석자료의 수시검증) ① 과학원장은 고난도의 측정분석 기술이 요구되는 다음 각 호의 항목에 대하여 측정분석 결과의 정확성 및 통일성을 표본조사 등의 방법으로 수시로 확인할 수 있다.

1. 폐기물 분석전문기관의“폴리클로리네이티드비페닐”

2. 잔류성유기오염물질 측정기관의“잔류성유기오염물질

② 과학원장은 환경측정분석전문기관의 측정분석능력의 향상을 위하여 기술인력을 대상으로 연 1회 이상 교육을 할 수 있다

제5장 보칙

제18조(수당 등 지급) ① 과학원장은 환경측정분석전문기관의 인정신청 및 사후관리에 참여한 현지평가위원 및 심의위원회 위원에게 당해연도 예산집행지침의 기준에 따라 위원회 수당에 상당하는 금액을 회의참석 수당으로 지급할 수 있다.

② 과학원장은 인정신청 및 사후관리에 참여한 현지평가위원에게는 공무원여비규정 기준에 따라 여비를 별도로 지급할 수 있다.

제19조(준수사항) ① 잔류성유기오염물질 측정기관은 잔류성유기오염물질 측정시 시료채취일로부터 30일 이내에 측정결과를 의뢰기관에 통보하여야 하며, 불가피한 경우에는 지연 사유 및 기간 등을 의뢰기관에 중간 통보하여야 한다.

② 잔류성유기오염물질 측정기관은 시료채취 및 분석의 모든 과정을 직접 수행하여야 한다.

③ 환경측정분석전문기관은「폐기물관리법 시행규칙」 제18조의2제3항 및 제43조제1항과「잔류성유기오염물질 관리법 시행규칙」제14조제1항과 연계하여 측정분석 할 경우 원칙적으로 지방자치단체의 장이나 사업장대표자가 의뢰한 경우에 한하여 수행하여야 한다.

④ 환경측정분석전문기관이 법적서류 제출용으로 사용하는 측정분석결과는 의뢰자를 포함하여 관할 시·도지사(또는 시장·군수·구청장) 및 유역(지방)환경청장에 동시에 제출하여야 한다.

⑤ 환경측정분석전문기관은 측정분석결과 및 결과서 발급의 투명성을 확보하기 위하여 정도관리 추진실적 및 별지 제11호 서식의 환경측정분석전문기관 관리대장 양식에 따라 관리대장을 작성하여 하여 해당분야별로 측정분석 자료를 작성하여 보관하여야 한다.

제20조(규제의 재검토) 국립환경과학원장은 행정규제기본법 제8조에 따라 이 고시에 대하여 2014년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부   칙

제1조(시행일) 이 고시는 2014년 7월 23일 부터 시행한다.

[별표 1]

환경측정분석전문기관의 인정기준(제6조제1항 관련)

1. 폐기물 분석 전문기관

1.1 분석능력 및 대상항목

1.1.1 분석능력

- 폐기물공정시험기준의 모든 항목을 충분히 분석할 수 있어야 한다.

1.1.2 인정 분야별 대상항목

분 야	분석항목
일 반	일반항목	수소이온농도, 수분 및 고형물, 강열감량 및 유기물 함량 , 기름성분
	유해물질	시안, 6가 크롬, 구리, 카드뮴, 납, 비소, 수은, 유기인, 휘발성저급염소화탄화수소류
	유기용제	디클로로메탄, 트리클로로메탄, 테트라클로로메탄, 디클로로디플루오로메탄, 트리클로로플루오로메탄, 디클로로에탄, 트리클로로에탄, 트리클로로트리플루오로에탄, 트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌, 클로로벤젠, 디클로로벤젠, 클로로페놀, 디클로로페놀, 1,1-디클로로에틸렌, 1,3-디클로로프로펜, 1,1,2-트리클로로-1,2,2-트리플루오로에탄
폴리클로리네이티드비페닐(PCBs)	폴리클로리네이티드비페닐

1.2 기술인력 보유기준

1.2.1 책임자 : 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 1인 이상

- 환경 또는 분석 관련분야 박사학위 또는 기술사, 환경측정분석사 자격을 취득한 자

- 환경 또는 분석 관련분야 석사학위 취득 후 폐기물 분석업무 경력이 2년 이상인 자

- 환경기사(폐기물, 수질, 토양) 자격 취득 후 폐기물 분석업무 경력이 2년 이상인 자

- 교육법의 규정에 따른 대학에서 환경 또는 분석 관련분야 학사학위 취득 후 분석업무  경력이 5년 이상인 자

1.2.2 담당자 : 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 2인 이상

- 환경 또는 분석 관련분야 석사학위 또는 환경기사(폐기물, 수질, 토양) 자격을 취득한 자

- 교육법의 규정에 의한 대학에서 환경 또는 분석 관련분야의 학사학위를 취득한 후 폐기물 분석업무 경력이 1년 이상인 자

1.3 시설보유기준

총 면적이 120제곱미터 이상으로, 항온·제습시설을 갖춘 기기실 40제곱미터 이상, 후드시설을 갖춘 실험실 40제곱미터 이상, 사무실 등으로 구분, 구획되어 있어야 한다.

1.4 장비보유기준

폐기물공정시험기준에 의하여 폐기물을 분석하기 위한 장비를 기본적으로 갖추어야 하며, 다음의 분야별 장비는 반드시 갖추어야 한다.

분야별	장 비 명	단위	수량
공 통	기체크로마토그래프 또는 기체크로마토그래프/질량분석계	대	1
	구데르나다니쉬(K.D.) 농축기(또는 회전증발농축기)	대	1
	정제용컬럼	개	10
	수욕조(water bath)	대	1
	증류수제조기	대	1
	저울(0.1 mg 단위)	대	1
	시료냉장보관실(4 ℃ 이하)	대	1
	왕복진탕기(수평, 200 rpm 이상) - 용출용	대	1
	체(철과 비철 재질, 0.5mm, 5mm)	대	1
일 반	건조기(50∼200 ℃)	대	1
	회화로(200∼700 ℃)	대	1
	pH 미터	대	1
	증류장치 세트(시안용)	세트	1
	원자흡광광도계(AAS) 또는 유도결합플라즈마원자발광분광계(ICP)	대	1
	자석교반기	대	1
	전기열판	대	1
	자외선/가시선 분광계	대	1
PCBs	시료추출용 장치(수직 진탕추출기, 200 rpm이상)	대	1
	속슬레 추출장치	세트	1
	환류냉각기	대	1

2. 잔류성유기오염물질 측정기관

2.1 측정분석능력 및 대상항목

2.1.1 측정분석능력

대기오염공정시험기준 및 잔류성유기오염물질공정시험기준에 따라「잔류성유기오염물질 관리법 시행령」별표 1의 잔류성유기오염물질을 측정분석 할 수 있어야 한다.

2.1.2 인정분야

- 분석항목

「잔류성유기오염물질 관리법 시행령」별표 1의 규정된 잔류성유기오염물질

- 인정분야

「잔류성유기오염물질공정시험기준」에 기술된 측정매질 중

· 시료채취 및 분석분야 : 대기시료(배출가스, 환경대기) 포함

· 분석 분야 : 대기시료 제외

2.2 기술인력 보유기준

2.2.1 시료채취분야

2.2.1.1 책임자 : 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 1인 이상

- 해당분야(대기 또는 폐기물) 박사학위 또는 해당분야(대기 또는 폐기물) 기술사 자격을 취득한 후 대기시료 채취업무 경력이 1년 이상인 자

- 해당분야(대기 또는 폐기물) 환경측정분석사 자격을 취득한 후 대기시료 채취업무 경력이 2년 이상인 자

- 해당분야(대기 또는 폐기물) 석사학위를 취득한 후 대기시료 채취업무 경력이 5년 이상인 자

- 환경기사(대기 또는 폐기물) 자격을 취득한 후 대기시료 채취업무 경력이 5년 이상인 자

2.2.1.2 시료채취분야 담당자 : 각 호의 어느 하나에 해당되는 자 2인 이상

- 교육법의 규정에 의한 대학에서 해당분야(대기 또는 폐기물) 석사학위 자격을 취득한 후 대기시료 채취업무 경력(보조경력 포함)이 1년 이상인 자

- 환경기사(대기, 폐기물) 자격을 취득한 후  대기시료 채취업무 경력(보조경력 포함)이 1년 이상인 자

- 교육법의 규정에 의한 대학에서 해당분야(대기 또는 폐기물) 학사학위를 취득한 후 대기시료 채취업무경력(보조경력 포함)이 2년 이상인 자

2.2.2 분석분야

2.2.2.1 책임자 : 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 1인 이상

- 환경 또는 분석 관련분야 박사학위를 취득한 후 잔류성유기오염물질 분석업무 경력이 3년 이상인 자

- 환경분야 기술사 또는 환경측정분석사 자격을 취득한 후 잔류성유기오염물질 분석업무 경력이 3년 이상인 자

- 환경 또는 분석 관련분야 석사학위를 취득한 후 잔류성유기오염물질 분석업무 경력이 5년 이상인 자

- 환경분야 기사자격을 취득한 후 잔류성유기오염물질 분석업무경력이 5년 이상인 자

2.2.2.2 담당자 : 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 2인 이상

- 환경 또는 분석 관련분야 석사학위를 취득한 후 기체크로마토그래프/질량분석계 분석업무 경력이 1년 이상인 자

- 환경분야 기사자격을 취득한 후 기체크로마토그래프/질량분석계 분석업무 경력이 1년 이상인 자

- 교육법의 규정에 의한 대학에서 환경 또는 분석 관련분야의 학사학위를 취득한 후 기체크로마토그래프/질량분석계 분석업무 경력이 2년 이상인 자

2.3 시설보유기준

총면적이 200제곱미터 이상으로, 시료채취장비보관을 위한 장비보관실 20제곱미터 이상, 항온·제습시설을 갖춘 기체크로마토그래프/고분해능질량분석계(HRGC/HRMS)실 40제곱미터 이상, 후드시설을 갖춘 전처리실 40제곱미터이상, 사무실 등으로 구분․구획되어야 한다.

2.4 장비보유기준

2.4.1 시료채취 장비(시료채취 및 분석 분야 잔류성유기오염물질 측정기관에 한 함)

대기오염공정시험기준 또는 잔류성유기오염물질공정시험기준에 따라 대상배출시설 및 환경 대기로부터 잔류성유기오염물질 함유 시료를 채취할 수 있는 장비 및 기기를 갖추어야 하며, 다음의 장비는 기본적으로 갖추어야 한다.

N0	장 비 명	단위	수량
1	굴뚝시료채취기(Stack Sampler, 등속흡인용)	대	2
2	배출기체분석기(Flue gas analyzer, 일산화탄소 및 산소측정가능)	대	2
3	잔류성유기오염물질 시료채취장치	세트	2
4	피토우관	세트	2
5	하이볼륨에어샘플러(여과지와 XAD-2 수지(또는 활성탄 수지 펠트) 및 폴리우레탄폼을 장착할 수 있어야 함)	대	3

2.4.2 분석장비(공통)

대기오염공정시험기준 또는 잔류성유기오염물질공정시험기준에 기술된 환경매질 시료 중의 다이옥신 및 퓨란, 폴리클로리네이트바이페닐, 유기염소계 농약류를 분석방법에 따라 분석할 수 있는 장비 및 기기를 갖추어야 하며 다음의 장비는 기본적으로 갖추어야 한다.

번호	장 비 명	단위	수량
1	고분해능 기체크로마토그래프/질량분석계(분해능 10000 이상으로 다이옥신 및 PCB 동질체 정량용 프로그램을 갖춘 것)	대	1
2	기체크로마토그래프(GC/ECD)	대	1
3	기체크로마토그래프/질량분석계(GC/MSD) 및 동등 성능을 갖는 질량분석계	대	1
4	초음파추출장치	세트	1
5	속슬레추출장치	세트	4
6	정제용컬럼	개	4
7	구데르나다니쉬(K.D.) 농축기(또는 회전증발농축기)	대(세트)	4(1)
8	시료냉장보관실(4℃이하)	대	1

3. 매립시설 침출수 측정기관

3.1 분석능력 및 대상항목

3.1.1 분석능력

「폐기물관리법 시행규칙」별표 11의제2호나목(2)(가)의 규정에 의한 배출허용기준 대상항목을 수질오염공정시험방법에 따라 분석할 수 있어야 한다

3.1.2 대상항목

「폐기물관리법 시행규칙」 별표 11의제2호나목2)(가)에 따른 배출허용기준 항목인 생물화학적산소요구량, 화학적산소요구량(과망간산칼륨법 및 중크롬산칼륨법), 부유물질량, 수소이온농도, 노말헥산추출물질(광유류 및 동·식물 유지류), 페놀, 시안, 크롬, 용해성철, 아연, 구리, 카드뮴, 수은, 유기인, 비소, 납, 6가크롬, 용해성망간, 불소, 폴리클로리네이티드비페닐(PCBs), 대장균군, 색도, 암모니아성 질소, 아질산성 질소, 질산성 질소, 총인, 트리클로로에틸렌(TCE), 테트라클로로에틸렌(PCE) 등이 대상이다.

3.2 기술인력 보유기준

「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행령」 제12조 및 「동법 시행규칙」 제14조제1항 별표 9의제2호 수질분야 기준에 따라 수질환경기사 1인, 수질환경산업기사 1인, 분석요원 1인 등 3인 이상을 만족하여야 한다.

3.3 시설보유기준

총 면적이 120제곱미터 이상으로, 항온·제습시설을 갖춘 기기실 40제곱미터 이상, 후드시설을 갖춘 실험실 40제곱미터(산분해실과 별도 구획) 이상, 사무실 등으로 구분, 구획되어 있어야 한다.

3.4 장비보유기준

「폐기물관리법 시행규칙」 별표 11의제2호나목2)(가)의 규정에 의한 배출허용기준 대상항목을 수질오염공정시험기준에 의하여 분석하기 위한 장비를 기본적으로 갖추어야 하며, 다음의 장비는 반드시 갖추어야 한다.

구 분	장 비 명	단위	수량
1	기체크로마토그래프 또는 기체크로마토그래프/질량분석계	대	1
2	구데르나다니쉬(K.D.) 농축기(또는 회전증발농축기)	대	1
3	용존산소측정기	대	1
4	수욕조(water bath)	대	1
5	증류수제조기	대	1
6	저울(0.1 mg 단위)	대	1
7	시료냉장보관실(4 ℃ 이하)	대	1
8	배양기(BOD용)	대	1
9	컬럼시스템(광유류 노말헥산 컬럼시스템)	세트	1
10	건조기(50～200 ℃)	대	1
11	회화로(200～700 ℃)	대	1
12	pH 미터	대	1
13	증류장치 세트(시안용, 페놀용 각 1세트)	세트	2
14	원자흡광광도계(AAS) 또는 유도결합플라즈마원자발광분광계(ICP)	대	1
15	자석교반기	대	1
16	전기열판	대	1
17	자외선/가시광선 분광계	대	1
18	시료추출용 장치(분별깔대기 진탕추출기, 200 rpm이상)	대	1
19	속슬렛추출장치	세트	1

[별표 2]

환경측정분석전문기관 인정신청서의 세부평가기준(제6조 관련)

1. 신청자에 대한 평가

1.1 폐기물분석전문기관 및 폐기물 매립시설 침출수 측정기관

1.1.1 과학원장은 인정신청서가 적정하게 제출·보완 되었을 경우, 분석능력평가용 표준시료(평가시료)를 배부한다.

1.1.2 분석능력평가는 인정신청 분야에 따라 나누어 할 수 있으며, 평가시료는 별표 1에 따른 인정분야별 분석항목 중 3항목 이상에 대해 각 항목별로 3개 농도 범위 내에서 배부하고, 신청자는 시료배부일로부터 20일 이내에 평가시료의 분석결과 및 관련 자료를 제출하여야 한다.

1.1.3 과학원장이 기술위원단 중에 2인 이내의 현지평가위원은 선임하고, 현지평가위원은 인정신청서와 평가시료에 대한 분석결과를 가지고 현지를 방문하여 별지 제12호 서식의 폐기물/매립시설 침출수 분석능력 평가표에 따라 평가한다.

1.1.4 운영관리 평가는 담당공무원이 현지평가위원의 분석능력평가와 동시에 별지 제13호 서식의 폐기물/매립시설 침출수 환경측정분석전문기관 운영관리 평가표에 따라 기술인력, 실험실시설, 장비보유현황, 분석업무에 관한 사항 등의 일반사항으로 구분하여 평가한다.

1.1.5 현지 평가위원장은 별지 제12호, 제13호 서식에 따라 점검 항목별로 인정기준에 적합한지 여부를 평가한 후 별지 제4호 서식의 현지평가보고서를 과학원장에게 제출하고, 위원장은 각 분야별 현지평가 결과가 모두 적합하고, 보완요구사항에 대한 보완이 완료되었다고 판정되었을 경우 심의위원회를 개최토록 한다.

1.1.6 위원장은 현지평가 결과 보완사항이 있을 경우에는 신청자에게 즉시 요구하여야 하며, 신청자는 14일 이내에 보완내용을 이행하고 그 결과를 제출하여야 한다. 단, 14일 이내에 보완을 완료할 수 없는 경우 과학원장에 그 사유를 제출하고 승인을 받아 1회에 한하여 연장 할 수 있다.

1.1.7 위원장은 신청서류 및 현지평가결과 등에 대한 심의위원회의 의견을 종합하여 적합여부를 심의하고 별지 제5호 서식의 심의결과보고서를 작성하여 과학원장에게 보고한다.

2.2 잔류성유기오염물질 측정기관

2.2.1 과학원장은 인정신청서가 적정하게 제출·보완되었을 경우 기술위원단 중에 시료채취 및 분석 분야별로 각 3인 이내의 현지평가위원을 구성하여 측정·분석능력을 평가하도록 하고, 운영관리는 담당공무원이 현지평가를 통해 수행한다.

2.2.2 분석능력평가는 현지평가 전에 평가용 시료를 3개 농도 범위 내에서 배부하여 분석토록 하고, 신청자는 시료 배부일로부터 30일 이내에 평가용시료의 분석결과 및 관련 자료를 제출토록 한다.

2.2.3 현지평가는 인정신청자의 현황보고 및 현장점검 후, 환경측정분석전문기관 신청 분야별로 시료채취능력 평가, 분석능력 평가, 운영관리평가 등으로 구분하여 정밀 평가한다.

2.2.3.1 시료채취능력 평가는 현지평가위원이 시료채취능력을 별지 제14호 서식의 시료채취능력 평가표에 따라 평가한다.

2.2.3.2 분석능력 평가는 평가용 시료에 대한 분석결과와 현장에서 직접 전처리 및 기체크로마토그래프/고분해능질량분석계(HRGC/HRMS)를 조작토록 하여 분석능력을 별지 제15호 서식의 잔류성유기오염물질 분석능력 평가표에 따라 평가한다.

2.2.3.3 운영관리 평가는 기술인력, 시설 및 장비, 측정업무 수행절차 및 방법, 정도관리방법 등을 별지 제16호 서식의 잔류성유기오염물질측정기관 운영관리 평가표에 따라 평가한다.

2.2.4 현지평가위원장은 별지 제14호, 제15호, 제16호 서식에 따라 점검 항목별로 인정기준에 적합한지 여부를 평가한 후 별지 제4호 서식의 현지평가보고서를 과학원장에게 제출하고, 위원장은 각 분야별 현지평가 결과가 모두 적합하고 보완요구 사항에 대한 보완이 완료되었다고 판정되었을 경우 심의위원회를 개최토록 한다.

2.2.5 위원장은 현지평가 결과 보완사항이 있을 경우에는 신청자에게 즉시 요구하여야 하며, 신청자는 14일 이내에 보완내용을 이행하고 그 결과를 제출하여야 한다. 단, 14일 이내에 보완을 완료할 수 없는 경우 과학원장에 그 사유를 제출하고 승인을 받아 1회에 한하여 연장 할 수 있다.

2.2.6 위원장은 신청서류 및 현지평가결과 등에 대한 심의위원회의 의견을 종합하여 적합여부를 심의하고 별지 제5호 서식의 심의결과보고서를 작성하여 과학원장에게 보고한다.

[별표 3]

측정분석능력 평가방법(제6조 관련)

1. 항목별 평가시 점수배점

별지 서식 12 및 15의 평가용 시료분석 결과에 대한 항목별 평가시 점수는 4단계(우수, 양호, 보통, 불량)로 구분하여 배정된 점수의 100%, 80%, 60%, 20%를 각 단계별로 평점을 부여한다. 단 Z-score로 평가하는 경우 3단계(우수, 양호, 불량)로 구분하여 배정된 점수의 100%, 70%. 40%를 각 단계별로 평점을 부여한다.

2. 분석능력 평가요령(공통)

2.1. 전처리 전 준비사항

각 항목의 시약, 기구 등을 보유하고 있으며, 적정하게 유지관리를 하고 있는지의 여부 등을 각 항에 배정된 점수 이내로 평점을 부여한다.

2.2. 전처리과정

각 항목별 전처리단계를 시험방법에 따라 올바르게 수행하고 있는지의 여부를 배정된 점수 이내로 평점을 부여한다.

2.3. 기기분석과정

시험방법에서 제시하고 있는 기기조건을 만족하는지 여부를 각 항에 배정된 점수 이내로 평점을 부여한다.

2.4. 결과처리과정

결과산정 과정과 산정 값이 정확히 맞는지의 여부와 제시된 크로마토그램이 올바르게 작성되었는지 등을 각 항에 배정된 점수 이내로 평점을 부여한다.

2.5. 분석에 대한 이론적 지식(숙련도) 및 평가용 시료의 분석결과 값에 대한 평가

2.5.1. 분석과정 전반에 대한 이해도 및 문제해결 능력과 분석결과 값이 참값과 어느 정도의 오차범위인지 등을 각 항에 배정된 점수 이내로 평점을 부여한다.

2.5.2. 평가용시료 분석결과 값의 기준은 평가 대상물질 분석결과 값과 참값과의 항목별·농도별 최대 오차율이 ±10% 이하의 경우, ±10% 초과∼±20% 이하인 경우, ±20% 초과∼±30% 이하인 경우, ±30%를 초과한 경우의 4단계로 나누어 부여된 점수의 100%, 80%, 60%, 20%로 평점을 부여한다. 단, 평가방법을 Z-score로 평가하는 경우 항목별 농도별 Z-score값이 <1 이하, 1초과 2이하인 경우, 2를 초과하는 경우의 3단계로 나누어 부여된 점수의 100%, 70%, 40%로 평점을 부여한다.

2.5.3. 평가대상물질이 2개 이상인 경우에는 각 물질별, 농도별로 평점을 부여한 후 평균값으로 한다.

2.6. 종합평가는 현지평가위원 모두 개인별 총점 70점 이상인 경우 적합으로 판정한다.

3. 시료채취능력 평가요령(시료채취 및 분석분야 잔류성유기오염물질 측정기관만 해당)

3.1. 시료채취 전 준비사항

각 항목의 장비, 기기 및 물품을 보유하고 있으며, 정도검사를 주기적으로 받았는지의 여부, 상태가 양호한지의 여부 등을 각 항에 배정된 점수 이내로 평점을 부여한다

3.2. 장비작동 및 누출확인

각 구성부위를 갖추고 있으며, 원활하게 작동하는지의 여부 등을 각 항에 배정된 점수 이내로 평점을 부여한다. 배출가스 채취기는 누출확인시험 결과 불량인 경우 현장조치 후 다시 할 수 있으며, 환경대기 시료 채취기는 유량 설정용 카트리지를 장착한 후 원하는 유량으로 조절가능한지를 확인한다.

3.3. 시료채취과정 및 측정결과

각 항을 시험방법에 준하여 신속 정확하게 수행하는지의 여부, 결과산정 과정과 산정 값이 정확히 맞는지의 여부 등을 각 항에 배정된 점수 이내로 평점을 부여한다.

3.4. 시료채취를 위한 이론적 지식 및 문제해결 능력

시료채취 전반에 대한 이해도 및 문제해결 능력 등을 각 항에 배정된 점수 이내로 평점을 부여한다.

3.5. 종합평가는 현지평가위원 모두 개인별 총점 70점 이상인 경우 적합으로 판정한다.

4. 운영관리 평가요령(공통)

4.1. 현지확인 결과 적정성을 판단하여 별지 13호 및 16호 서식의 운영관리 평가표의 각 항에 배정된 점수 이내로 평정을 부여하며, 총점이 70점 이상인 경우 적합으로 판정한다.

4.2. 종합평가는 평가항목이 모두 적합인경우에 최종 종합의견을 적합으로 표기한다.

[별표 4]

환경측정분석전문기관 사후관리 방법 및 절차(제11조 관련)

1. 사후관리 평가요소

1.1 시료채취 및 분석 능력의 지속성 확인

1.2 측정분석업무 수행 과정의 정확성

1.3 기술인력, 시설 및 장비 등의 적정성

1.4 측정분석 자료의 작성 및 성적서 발급의 적정성

1.5 기타 관련 자료의 보관 및 관리

2. 사후관리 방법 및 절차

2.1 사후관리에 대한 평가는 다음과 같이 수행하며, 필요한 경우 제3조제1항의 기술위원단의 전문가의 협조를 구할 수 있다.

2.2 시료채취능력 평가는 과학원장이 정한 시설 또는 인정기관이 시료채취 업무를 수행하는 당일에 해당 소각시설 현장에서 별지 제14호 서식의 시료채취능력 평가표에 따라 평가한다.

2.3 분석능력 평가는 과학원에서 조제한 평가용 시료를 각 인정기관에 배부하여 평가용시료 접수일로부터 20일 이내에 분석결과를 제출토록 하고, 별지 제12호 및 제15호 서식의 분석능력 평가표에 따라 평가한다.

2.4 운영관리는 담당공무원 또는 현지 평가위원이 현지평가를 통해 측정분석업무 수행과정의 정확성, 기술인력, 시설 및 장비 등의 적정성, 측정 자료의 작성 및 성적서 발급의 적정성, 기타 관련 자료의 보관 및 관리 등을 별지 제13호 및 제16호 서식의 평가표에 따라 평가한다.

3. 사후관리 보고

담당공무원은 평가위원이 현지평가를 통하여 작성한 각 분야별 평가표를 종합하여 과학원장에게 보고한다.

[별표 5]

환경측정분석전문기관 보관자료(제12조 관련)

1. 환경측정분석전문기관의 보관자료(공통)

1.1 시험계획서

1.2 시험기초자료(시험일지)

1.3 시험성적서

2. 시험계획서 작성(공통)

시험계획서는 매 시험마다 다음 각 호의 사항이 포함되도록 시험 전에 작성한다.

2.1 시험제목

2.2 시험목적

2.3 시험의뢰자, 명칭 및 소재지, 의뢰서

2.4 시험개시 및 종료예정일

2.5 시험방법

2.6 시료채취(시료 채취 및 분석 분야 잔류성유기오염물질 측정기관만 해당) 및 분석 등의 종류, 빈도 등

2.7 보관될 기록 및 자료

2.8 환경측정분석전문기관의 명칭 및 소재지

2.9 시험책임자의 서명날인

3. 시험기초자료 작성(공통)

시험기초자료(시험일지)는 매 시험마다 작성하되 다음 각 호의 사항이 분석항목별로 적정하게 포함한다.

3.1 시료분석분야(공통)

3.1.1 전처리 및 기기분석 자료는 년/월/일/시, 분석자 기록

3.1.2 전처리조건(추출조건, 산처리 횟수, 정량용 표준물질 종류 및 주입량 등)

3.1.3 GC 분석조건(주입방법, 주입량 및 주입구 온도, 컬럼, 운반기체 등)

3.1.4 MS 분석조건(분해능, 검출방법 및 이온화방식, 이온원온도 등)

3.1.5 AAS 분석조건(램프, 파장, 환원기화장치 등)

3.1.6 ICP 분석조건(광원, 파장, 운반기체 유속 등)

3.1.7 자외선/가시광선 분광계 분석조건(광원, 파장 등)

3.1.8 첨부 자료의 종류

3.1.9 크로마토그램(검정곡선, 바탕시험, 시료 크로마토그램의  시·분·초 명기)

3.1.10 질량검정 결과표

3.1.11 정량용프로그램 및 정량결과표

3.1.12 실험 자료

3.2 시료채취분야(시료채취 및 분석분야 잔류성유기오염물질 측정기관)

3.2.1 시료채취 년, 월, 일, 시, 채취자 기록

3.2.2 시료채취장비의 제조회사명 및 모델명

3.2.3 시료채취장소(굴뚝사양, 방지시설, 처리용량, 배출방식, 대상폐기물 등)

3.2.4 배출시설 운전조건(배출량, 연소기체 온도 등 최근 1개월 평균 자료)

3.2.5 시료채취량, 채취시간

3.2.6 등속흡인계수, 수분량, 배출가스온도, 배출가스(O2, CO 등)농도 1분 간격 측정데이타 등

3.2.7 시료채취용 내부표준물질 종류 및 주입량

4. 시험성적서

시험성적서는 매 시험마다 작성하되 다음 각 호의 사항을 포함한다.

4.1 시험제목 및 목적 : 법적 서류 제출용, 일반 연구용 구분

4.2 시험기관의 명칭 및 소재지

4.3 의뢰업체 및 대표자

4.4 시험의 개시일 및 종료일

4.5 시험방법 및 시료수

4.6 시료채취 및 분석 기기조건

4.7 측정분석결과 : 시료 의뢰 또는 접수번호, 시험항목, 배출허용기준, 시험결과 등

4.8 시험성적서의 작성일자 및 고유발급번호

4.9 시험책임자의 서명날인

4.10 측정분석결과서 발급의 법적근거 및 사용제한 표기

5. 운영관리 분야(공통)

5.1 장비 및 유리기구 관리 대장

5.2 표준물질 및 시약 관리대장

5.3 시험분석 장비의 검교정 내역서(성적서 포함)

5.4 기술 인력에 대한 교육 계획 및 실적

5.5 시료 및 자체 발생 폐기물(폐수, 폐유기용제 등) 처리 계획 및 실적

5.5 주요 분석기기별 검출한계, 정확도, 정밀도 산정 자료

5.6 품질문서 제·개정본

5.7 기관의 품질방침에 따른 내부정도관리 실적

[별지 제1호 서식]

(앞면)

210mm×297mm[일반용지 60g/m2(재활용품)]

폐기물 분석전문기관 인정신청서				처리 기간
				50일
신청자	① 기 관 명
	② 대 표 자
	③ 분석책임자
	④ 주 소	주 소 : 전 화 : 팩 스 : 이메일 :
	⑤ 인정분야	일반 ( ) 폴리클로리네이티드비페닐 ( )
「폐기물관리법」 제17조제3항제2호, 「동법 시행규칙」 제18조의2의 제3항4호 및 「환경측정분석전문기관의 인정 등에 관한 규정」(국립환경과학원 고시) 제5조에 따라 폐기물분석전문기관으로 인정받고자 신청합니다. 년 월 일 신청인 : (서명 또는 날인) 국 립 환 경 과 학 원 장 귀하
구비서류	신청인(대표자)제출서류		담당 공무원 확인사항 (제1호의 서류는 담당공무원의 확인에 동의하지 않는 경우 신청인이 직접 제출하여야 하는 서류)
	1. 기술인력, 시설 및 장비 등의 확보내역서 2. 측정분석능력이 있음을 입증할 수 있는 서류 3. 측정분석업무 수행계획서		1. 사업자 등록증 사본 1부 2. 법인등기부 등본 1부	수수료
				없음
본인은 이 건 업무처리와 관련하여「전자정부법」제36조제1항에 따른 행정정보의 공동 이용을 통하여 담당 공무원이 위의 ‘담당 공무원 확인사항’을 확인하는 것에 동의합니다. 신청인(대표자) (서명 또는 인)

폐기물분석전문기관 인정관련 업무처리 흐름도

해당기관
□
민원서류접수(민원실) (처리기한 : 50일)		○ 폐기물 분석전문기관 인정신청서 ○ 구비서류(측정분석능력 입증서류, 업무수행계획서 등)
□
서류검토(담당부서)		※ 서류의 미비사항 보안요구(처리기한 : 14일)
□ 적합
분석능력평가 (평가시료배부)		○ 분석항목 중 3항목 이상, 3개 농도 범위 내 ○ 평가시료의 분석결과 및 raw data제출(20일 이내)
□
현지평가(신규기관)		○ 현지평가 일정알림(평가위원 및 해당기관) ○ 분석능력 및 운영관리 평가(평가위원 2인 및 담당자) ※ 현지평가 부적합 시 해당기관에 부적합결과 통보
□ 적합
심의위원회개최		○ 심의위원회 심의 : 위원장 포함 10인 ※ 심의결과 부적합 시 해당기관에 부적합 통보
□ 적합
인정서 발급 및 관보게재		○ 인정서발급 및 인정고시 ○ 환경부 보고 ○ 관보게재 요청
□ 적합
해당기관통보		○ 인정승인알림 : 인정서 송부

[별지 제2호 서식]                                                                      (앞면)

210mm×297mm[일반용지 60g/m2(재활용품)]

잔류성유기오염물질 측정기관 인정신청서					처리 기간
					70일
신청자	① 기 관 명
	② 대 표 자
	③ 시험책임자
	④ 주 소	주 소 : 전 화 : 팩 스 : 이메일 :
	⑤ 인정신청분야	시료채취 및 분석 ( ) 분석 ( )
「잔류성유기오염물질 관리법」제19조제1항,「동법 시행규칙」제14조제1항제4호 및 「환경측정분석전문기관의 인정 등에 관한 규정」(국립환경과학원 고시) 제5조에 따라 잔류성유기오염물질 측정기관으로 인정받고자 신청합니다. 년 월 일 신청인 : (서명 또는 날인) 국 립 환 경 과 학 원 장 귀하
구비서류	신청인(대표자)제출서류		담당 공무원 확인사항 (제1호의 서류는 담당공무원의 확인에 동의하지 않는 경우 신청인이 직접 제출하여야 하는 서류)
	1. 기술인력, 시설 및 장비 등의 확보내역서 2. 측정분석능력이 있음을 입증할 수 있는 서류 3. 측정분석업무 수행계획서		1. 사업자 등록증 사본 1부 2. 법인등기부 등본 1부	수수료
				없음
본인은 이 건 업무처리와 관련하여「전자정부법」제36조제1항에 따른 행정정보의 공동 이용을 통하여 담당 공무원이 위의 ‘담당 공무원 확인사항’을 확인하는 것에 동의합니다. 신청인(대표자) (서명 또는 인)

잔류성유기오염물질 측정기관 인정관련 업무처리 흐름도

해당기관
□
민원서류접수(민원실) (처리기한 : 70일)		○ 폐기물 분석전문기관 인정신청서 ○ 구비서류(측정분석능력 입증서류, 업무수행계획서 등)
□
서류검토(담당부서)		※ 서류의 미비사항 보안요구(처리기한 : 14일)
□ 적합
분석능력평가 (평가시료배부)		○ 분석항목 중 3항목 이상, 3개 농도 범위 내 ○ 평가시료의 분석결과 및 raw data제출(30일 이내)
□
시료채취능력평가 (소각시설)		<시료채취 및 분석분야 인정신청기관만 해당> ○ 시료채취능력평가 일정알림(평가위원 및 해당기관) ○ 시료채취능력평가(평가위원 2인 및 담당자) ※ 시료채취능력평가 결과 부적합 시 부적합결과 통보
□
현지평가(신규기관)		○ 현지평가 일정알림(평가위원 및 해당기관) ○ 분석능력 및 운영관리 평가(평가위원 3인 및 담당자) ※ 현지평가 부적합 시 해당기관에 부적합결과 통보
□ 적합
심의위원회개최		○ 심의위원회 심의 : 위원장 포함 10인 ※ 심의결과 부적합 시 해당기관에 부적합 통보
□ 적합
인정서 발급 및 관보게재		○ 인정서발급 및 인정고시 ○ 환경부 보고 ○ 관보게재 요청
□ 적합
해당기관통보		○ 인정승인알림 : 인정서 송부

[별지 제3호 서식]                                                                  (앞면)

210mm×297mm[일반용지 60g/m2(재활용품)]

매립시설 침출수 측정기관 인정신청서				처리 기간
				50일
신청기관	① 대 표 자
	② 분석책임자
	③ 명 칭
	④ 소 재 지	주 소 : 전 화 : 팩 스 : 이메일 :
「폐기물관리법」제31조제2항,「동법 시행규칙」제43조제1항제6호 및「환경측정분석전문기관의 인정 등에 관한 규정」(국립환경과학원 고시) 제5조에 따라 매립시설 침출수 측정기관으로 인정받고자 신청합니다. 년 월 일 신청인 : (서명 또는 날인) 국 립 환 경 과 학 원 장 귀하
구비서류	신청인(대표자)제출서류		담당 공무원 확인사항 (제1호의 서류는 담당공무원의 확인에 동의하지 않는 경우 신청인이 직접 제출하여야 하는 서류)
	1. 기술인력, 시설 및 장비 등의 확보내역서 2. 측정분석능력이 있음을 입증할 수 있는 서류 3. 측정분석업무 수행계획서		1. 사업자 등록증 사본 1부 2. 법인등기부 등본 1부	수수료
				없음
본인은 이 건 업무처리와 관련하여「전자정부법」제36조제1항에 따른 행정정보의 공동 이용을 통하여 담당 공무원이 위의 ‘담당 공무원 확인사항’을 확인하는 것에 동의합니다. 신청인(대표자) (서명 또는 인)

매립시설 침출수 측정기관 인정관련 업무처리 흐름도

해당기관
□
민원서류접수(민원실) (처리기한 : 50일)		○ 매립시설 침출수 측정기관 인정신청서 ○ 구비서류(측정분석능력 입증서류, 업무수행계획서 등)
□
서류검토(담당부서)		※ 서류의 미비사항 보안요구(처리기한 : 14일)
□ 적합
분석능력평가 (평가시료배부)		○ 분석항목 중 3항목 이상, 3개 농도 범위 내 ○ 평가시료의 분석결과 및 raw data제출(20일 이내)
□
현지평가(신규기관)		○ 현지평가 일정알림(평가위원 및 해당기관) ○ 분석능력 및 운영관리 평가(평가위원 2인 및 담당자) ※ 현지평가 부적합 시 해당기관에 부적합결과 통보
□ 적합
심의위원회개최		○ 심의위원회 심의 : 위원장 포함 10인 ※ 심의결과 부적합 시 해당기관에 부적합 통보
□ 적합
인정서 발급 및 관보게재		○ 인정서발급 및 인정고시 ○ 환경부 보고 ○ 관보게재 요청
□ 적합
해당기관통보		○ 인정승인알림 : 인정서 송부

[별지 제4호 서식]

현지평가 보고서

신 청 자
대 표 자
주 소
종합의견
평가결과	□적합 □부적합
위 신청자에 대하여 「환경측정분석전문기관의 인정 등에 관한 규정」(국립환경과학원 고시) 제6조 및 별표 2에 따라 붙임과 같이 현지평가하고 그 결과를 제출합니다. 년 월 일 현지평가위원 소속 성명 서명 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 국 립 환 경 과 학 원 장 귀하
※붙임 : 1. 분석능력 평가표(현지평가위원별 1부) 2. 운영관리 평가표 3. 시료채취능력 평가표 (시료채취 및 분석분야 잔류성유기오염물질 측정기관 해당)

[별지 제5호 서식]

	심 의 결 과 보 고 서 다음 신청자에 대하여 『환경측정분석전문기관의 인정 등에 규정』(국립환경과학원 고시)에 따라 심의하고 그 결과를 보고합니다. ○ 신 청 자 : ○ 심 의 분 야 : ○ 심 의 일 자 : ○ 심 의 결 과 : □ 적합 □ 부적합
	종합의견 :
	붙 임 : 1. 심의위원회 위원별 심의결과 1부. 2. 현지평가보고서 1부. 3. 보완사항 확인서 : □ 있음, □ 없음. 년 월 일 환경측정분석전문기관인정심의위원장 서명 국 립 환 경 과 학 원 장 귀 하

[별지 제6호 서식]

(앞면)

인정번호 제   호

Accreditation No.

인   정   서

Accreditation of Wastes Analysis

기 관 명 :

Test Facility(ies) :

소 재 지 :

Address  :

대 표 자 :

President :

인정분야 :

Items :

「폐기물관리법 시행규칙」제18조의2제3항의 규정에 따라 폐기물분석전문기관으로 인정함.

It is hereby certified that the test facility was inspected by the national compliance monitoring authority regarding compliance with 「Act of the official test facility of wastes」.

년    월    일

Date of issue    ,    ,

국립환경과학원장

National Institute of Environmental Research

210㎜×297㎜[보존용지(1종) 120g/㎡]

인정 변경사항
변경일자	변 경 내 용	확인자
	○ 인정조건 : 자체 발생 및 처리대상 폐기물의 폐기물 분석결과서 발급불가

[별지 제7호 서식]

(앞면)

인정번호 제   호

Accreditation No.

인     정     서

Accreditation of POPs Sampling & Analysis

기 관 명 :

Test Facility(ies) :

소 재 지 :

Address  :

분   야 :

Fields  :

대 표 자 :

President :

「잔류성유기오염물질관리법 시행규칙」제14조제1항제4호의 규정에 따라 잔류성유기오염물질 측정기관으로 인정함.

It is hereby certified that the test facility was inspected by the national compliance monitoring authority regarding compliance with 「Act of Persistence Organic Pollutants Management」.

년   월   일

Date of issue    ,    ,

국립환경과학원장

National Institute of Environmental Research

210㎜×297㎜[보존용지(1종) 120g/㎡]

(뒷면)

인정 변경사항
변경일자	변 경 내 용	확 인 자

[별지 제8호 서식]

(앞면)

인정번호 제   호

Accreditation No.

인     정     서

Accreditation of Landfill Leachate Analysis

기 관 명 :

Test Facility(ies) :

소 재 지 :

Address  :

대 표 자 :

President :

「폐기물관리법 시행규칙」 제43조제1항제6호의 규정에 따라 매립시설 침출수 측정기관으로 인정함.

It is hereby certified that the test facility was inspected by the national compliance monitoring authority regarding compliance with 「Act of the official test facility of landfill leachate」.

년   월   일

Date of issue    ,    ,

국립환경과학원장

National Institute of Environmental Research

210㎜×297㎜[보존용지(1종) 120g/㎡]

(뒷면)

인정 변경사항
변경일자	변 경 내 용	확 인 자

[별지 제9호 서식]                                                                     (앞면)

환경측정분석전문기관 인정 변경신청서					처리기간
					10일
신청인	① 상호(명칭)
	② 성명(대표자)
	③ 주 소 (사업장소재지)		주 소 : 전 화 : 팩 스 : 이메일 :
	④ 인정분야		폐기물 분석전문기관, 잔류성유기오염물질측정기관,, 매립시설 침출수 측정기관
⑤ 변 경 사 항			변 경 전	변 경 후
「환경측정분석전문기관의 인정 등에 관한 규정」(국립환경과학원 고시) 제9조에 따라 (잔류성유기오염물질 측정기관, 폐기물분석전문기관, 매립시설 침출수 측정기관)의 인정변경을 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 날인) 국 립 환 경 과 학 원 장 귀 하
구비서류		1. 측정분석전문기관 인정서 원본 2. 변경내용을 증빙하는 서류			수수료
					없음

210mm×297mm[일반용지 60g/m2(재활용품)]

환경측정분석전문기관 인정 변경신청 업무처리 흐름도

해당기관		○ 제출서류 - 환경측정분석기관 인정서 원본 - 변경내용을 증빙하는 서류
□
민원서류접수(민원실)		○ 처리기한 10일
□
변경신청서류검토		※ 서류의 미비사항 즉시 기관에 보안요구
□ 적합
변경승인		○ 인정서 뒷면에 변경승인 사항 기재
□
해당기관통보		○ 변경승인알림 : 인정서 송부

[별지 제10호 서식]

내부정도관리표

<잔류성유기오염물질 시료채취 분야>

구 분	세부 항목	배점 계수	점검결과					점검기준						비고
			우수	양호	보통	불량	계	우수 (100~ 90)	양호 (89~ 80)		보통 (79~ 60)	점검 요망 (0)
Stack Sampler	자체 누설시험	5						2분 이상	1분 이상		30초 이상	30초 미만		380 mmHg (0.5 L/min) 유지능력
	펌프 압력	5						5초 미만	10초 미만		30초 미만	30초 이상		380 mmHg (0.5 L/min) 도달시간
시료채취라인 누설시험	압력 유지	10						5초 1방울	1초 1방울		1초 5방울	1초 10방울 이상		임핀저 증류수 발생 물방울
	기체 메타	10						20초 이상	10초 이상		5초 이상	계속 이동		기체메타 지침 정시시간
Flue Gas Analyzer	영점 조정	10						3회	2회		1회	0회		영점 조정 3회 후 영점지시횟수
등속흡인	등속 흡인계수	10						98~102	96~104		95~105	95~105 벗어남
	5분 평균값 초과	5						0회	1회		2회	3회 이상		95% 미만 또는 105% 넘는값
	누적 계수	5						0회	1회		2회	3회 이상		95% 미만 또는 105% 넘는값
수분량	수분량 변화	10						10% 이내	20% 이내		50% 이내	51% 이상		사전조사값과 실제 측정결과
시료 냉각유지	XAD 흡착관 표면온도	10						20도 유지	25도 유지		30도 유지	30도 이상		흡착관 표면온도 측정
채취공 기밀 유지	채취공 공기이동	10						상부로 직상승	약간의 흔들림		구부러짐	빨려 들어감		담배 또는 향 연기의 파동
채취관 수평유지	수평자	10						정중앙	경계선 내부		경계선	경계선 이탈		수평자 눈금 위치로 판단
결 과		100	목표	--	결과	--		우수		정도관리담당자			성 명(서명) 연.월.일.
* 참고사항 1. 각 기관이 유지할 수 있는 내부 정도관리 목표 값(예 : 90, 85, 80 등)을 설정하여 운영 2. 동 양식은 각 인정기관 실정에 맞게 적용할 수 있음

<잔류성유기오염물질 시료분석 분야>

구 분	세부항목	배점 계수	점검결과					점검기준				비 고
			우수	양호	보통	불량	계	우수(100~90)	양호(89~80)	보통(79~60)	불량(0)
HRGC/ HRMS	Resolution	10						±10%	±20%	±30%	10000이내	설정 목표 값을 벗어나는 범위
	Tunning 결과	20						6% 이상	5%	3%	3% 미만	1,000과 10,000의 피크 높이 상대 비율 (이론값 : 10%)
	Filament Current	10						±5%	±10%	±20%	5A 초과	최적 전류(A) 값을 벗어나는 범위
	SN 비	10						30:1	20:1	10:1	3:1 이하	2,3,7,8-TCDD(CS1)
Congener 별 회수율	평균	5						105~ 95%	110~ 80%	120~ 50%	120~ 50% 초과
	범위	5						105~ 85%	110~ 70%	120~ 50%	120~ 50% 초과
PFK	질량검정	5						1ppm	3ppm	5ppm	5ppm 초과	4 function의 평균 값
검량선	RRF 표준편차	10						5%	10%	20%	20% 초과	20% 이내
정성분석	자연동위원소 존재비	15						5%	10%	15%	15% 초과	M과 M+2의 존재비
37Cl-2,3,7,8 -TCDD	회수율	10						90~ 100%	80~ 110%	50~ 120%	50~ 120 초과	회수율 (50~120% 이내)
결 과		100	목표	--	결과	--		우수	정도관리담당자		성 명(서명) 연.월.일.
* 참고사항 1. 각 기관이 유지할 수 있는 내부 정도관리 목표 값(예 : 90, 85, 80 등)을 설정하여 운영 2. 동 양식은 각 인정기관 실정에 맞게 적용할 수 있음

[별지 제11호 서식]

환경측정분석전문기관 관리대장 양식

환경측정분석전문기관은 해당분야별로 아래의 관리대장 양식(엑셀)의 내용에 따라 측정분석자료를 엑셀 자료로 작성한 후 매분기마다 국립환경과학원장에 보고하여야 한다.

1. 폐기물 분석전문기관(일반항목) 및 매립시설

침출수 측정기관

1) 배출자

2) 분석의뢰자

3) 시료번호

4) 발급번호

5) 시료채취일

6) 시료분석일(시·분·초)

7) 결과발송일

8) 해당 시․도

9) 시료내역

10) 시료명

11) 분석결과(항목별 기준 및 결과)

12) 기타(시료외관 등)

2. 폐기물 분석전문기관(PCBs 항목)

1) 배출자

2) 분석의뢰자

3) 시료번호

4) 시료채취일

5) 시료분석일(시·분·초)

6) 결과발송일

7) 해당 시․도

8) 시료내역 : 제작회사, 품명, 제작연도, 폐기·교체·수리·신제품

9) 분석결과 : 분석방법, 농도(ppm), 혼합비 (1242:1248:1254:1260)

3. 잔류성유기오염물질 측정기관

1) 시료번호

2) 배출시설명

3) 시료채취 일자

4) 분석일자 : 년도, 월, 일, 시간((시·분·초)

5) 결과발송일

6) 해당 시․도

7) 측정목적

8) 시료구분 : 배출원, 종류, 대표자(담당자), 전화번호, 주소

9) 시료채취 관련자료 : 시료채취량(S㎥, 폐수 : L, 토양 및 폐기물 : g), 산소농도(%), 등속흡인계수(%)

10) 참고자료 : 잔류성유기오염물질 측정대상 요건(예: 용량, 연료사용량, 원료량 등), 방지시설의 구성(배출가스 및 폐수, 폐기물), 측정일 처리량(톤/hr), 배출량(배출가스 : S㎥/hr,  폐수 : 톤/day), 측정일 처리량(톤/hr), 산소농도(%), CO농도(ppm), 배출가스 수분량(%), 배출가스 온도(℃)

11) 잔류성유기오염물질 농도 : 기준, 농도(배출가스 : ng-ITEQ/S㎥, 폐수 : pg-ITEQ/L, 토양 및 폐기물 : pg-ITEQ/kg) 및 동질체 농도

[별지 제12호 서식]

폐기물/매립시설 침출수 분석능력 평가표

대상기관 :

검 토 내 용	평점	배점기준
□ 분석능력 평가결과		100
1. 전처리 과정에 대한 평가		15
o 표준용액 조제의 적정성		5
o 용출(정제)과정의 적정성		5
o 시료조제 과정의 적정성		5
2. 기기분석과정에 대한 평가		10
o 사용 장비의 운영 매뉴얼과 분석일지 등의 비치 여부		5
o 기기분석조건의 적정성		5
3. 검량 및 정량방법에 대한 평가		20
o 검량선 작성의 적정성		5
o 검량선 농도범위의 적정성		5
o 정량방법의 타당성		10
4. 분석결과에 대한 평가		15
o 바탕시료와 시료 측정값의 적정성		5
o 검출한계 또는 정량범위 선정의 적정성		10
□ 평가용 시료의 분석결과		40
o 참값에 대한 오차율(농도별 최대오차율) - A항목( %), B항목( %), C항목( %)		40
� 종합의견 � 종합평가(적합, 부적합) 평가결과 /100

년     월     일

평가위원	소 속	이 름	서 명

[별지 제13호 서식]

폐기물/매립시설 침출수 측정분석기관 운영관리 평가표

대상기관 :

□ 보유현황

○ 기술인력 보유 현황

구분	성명	직급	최종학교	경력	적정 여부
책임자
담당자
품질책임자
품질담당자

※ 기술 인력에 대한 적합여부는 별표 1의 기술인력 보유기준에 따라  “적합”여부로 판단

○ 시설보유 현황

◇ 시설 면적 및 시설의 구획·배치의 적정성
평 가 요 소	적정여부
총면적이 120 제곱미터 이상인가
항온․항습시설을 갖춘 기기실이 40제곱미터 이상인가 ?
후드시설을 갖춘 실험실이 40제곱미터 이상인가?
기기실
사무실
기 타

○ 장비보유 현황

- 폐기물분석전문기관

분야별	장 비 명	보유 기준	보유 수량	적정여부
공 통	기체크로마토그래프 또는 기체크로마토그래프/질량분석계	1
	구데르나다니쉬(K.D.) 농축기(또는 회전증발농축기)	1
	정제용컬럼	10
	수욕조(water bath)	1
	증류수제조기	1
	저울(0.1 mg 단위)	1
	시료냉장보관실(4 ℃ 이하)	1
	왕복진탕기(수평, 200 rpm 이상) - 용출용	1
	체(철과 비철 재질, 0.5mm, 5mm)	1
일 반	건조기(50∼200 ℃)	1
	회화로(200∼700 ℃)	1
	pH 미터	1
	증류장치 세트(시안용)	1
	원자흡수분광광도계(AAS) 또는 유도결합플라즈마원자발광분광계(ICP)	1
	자석교반기	1
	전기열판	1
	자외선/가시선 분광계	1
PCBs	시료추출용 장치(수직 진탕추출기, 200 rpm이상)	1
	속슬레 추출장치	1
	환류냉각기	1

- 매립시설 침출수 측정기관

구 분	장 비 명	보유 기준	보유 수량	적정여부
1	기체크로마토그래프 또는 기체크로마토그래프/질량분석계	1	1
2	구데르나다니쉬(K.D.) 농축기(또는 회전증발농축기)	1	1
3	용존산소측정기	1	1
4	수욕조(water bath)	1	1
5	증류수제조기	1	1
6	저울(0.1 mg 단위)	1	1
7	시료냉장보관실(4 ℃ 이하)	1	1
8	배양기(BOD용)	1	1
9	컬럼시스템(광유류 노말헥산 컬럼시스템)	1	1
10	건조기(50～200 ℃)	1	1
11	회화로(200～700 ℃)	1	1
12	pH 미터	1	1
13	증류장치 세트(시안용, 페놀용 각 1세트)	2	2
14	원자흡수분광광도계(AAS) 또는 유도결합플라즈마원자발광분광계(ICP)	1	1
15	자석교반기	1	1
16	전기열판	1	1
17	자외선/가시광선 분광계	1	1
18	시료추출용 장치(분별깔대기 진탕추출기, 200 rpm이상)	1	1
19	속실렛추출장치	1	1

□ 운영관리 평가표

평 가 내 용	평점	기준
�○ 기술 인력에 대한 사항		20
1. 별표 1에 따른 기술인력 보유기준 적정성		5
2. 업무량 대비 기술인력 보유의 적정성(업무 보조원의 적정성)		5
3. 자체 숙련도 시험 계획(실적 기록)		5
4. 기술인력 측정분석 능력 향상을 위한 교육계획(실적)의 적절성		2
5. 인력 및 장비 변경시 시험방법 운영 능력 확인의 적절성		3
�○ 보유 시설에 대한 사항		15
1. 별표 1에 따른 시설 보유(유지) 기준의 적정성		5
2. 직원의 안전 및 건강보호 조치의 적절성		5
3. 시험결과에 영향을 미치는 환경요인 관리 방안의 적절성		5
�○ 측정분석 장비에 대한 사항		15
1. �별표 1에 따른 측정분석 장비 보유기준의 적절성		5
2. 업무량 대비 측정분석 장비 보유의 적절성		3
3. 측정분석 장비의 교정 계획(실적) 및 관리의 적절성		5
4. 전처리 장비(시설) 및 초자 보유의 적절성		2
○ 시료채취 및 보관에 관한 사항		10
� 1. 시료채취 장비의 보유 및 관리의 적절성		5
2. 시료 채취 방법 및 보관 장소 등 관리의 적절성		5
○ 표준물질 및 시약(유리기구) 관리에 관한 사항		20
� 1. 표준물질 및 시약(유리기구) 보유 및 보관 방법의 적절성		10
2. 조제한 표준물질 및 시약 관리 방법의 적절성		10
�○ 자료의 보관 및 관리에 관한 사항		20
1. 고시 제12조 3항에 따른 측정분석 자료 보관 방법의 적절성		5
2. 성적서 발급 등 측정업무 수행과정(방법)의 정확성		5
3. 품질문서 보유 및 제·개정 적절성		5
4. 검출한계, 정확도 등 정도관리 계획(실적)의 적절성		5
□ 종합의견 □ 종합평가(적합, 부적합)

년   월    일

평가위원	소 속	이 름	서 명

[별지 제14호 서식]

잔류성유기오염물질 시료채취능력 평가표

평 가 내 용	평점	기준
� 측정전 준비사항에 대한 평가		10
1. 시료채취장비 구성 및 정도검사 등 유지관리의 적정성 여부		5
2. 안전과 관련된 사항의 준수여부 및 부대장비의 보유여부		5
� 누출 및 막힘 시험에 대한 평가		10
1. 시료채취 전 누출 및 막힘시험 수행 여부와 결과의 적정성 여부		5
2. 누출 및 막힘 시험 절차의 적정성 여부		5
� 시료채취과정 및 결과에 대한 평가		30
1. 시료채취장치 설치의 적정성여부		5
2. 측정점 선정의 적정성여부		5
3. 수분량 채취 등 사전조사 수행의 적정성 여부		5
4. 오리피스차압의 산정 및 적용의 적정성 여부		5
5. 기타 제반조사 및 측정여부		5
6. 측정결과에 대한 평가(등속흡인계수 등)		5
� 시료채취를 위한 이론적 지식 및 문제해결능력 평가		50
1. 시료채취장치 설치 및 측정장비 관련 사항		10
2. 수분량, 산소농도 및 기체상 물질 측정항목 관련 사항		10
3. 배출기체 유속, 유량 등 기체의 흐름과 관련된 사항		10
4. 배출기체의 성상과 관련된 사항		10
5. 기타 각종 계산식의 원리, 의미 등 제반사항		10
� 종합의견 � 종합평가(적합, 부적합) 평가결과 /100

평가위원	소 속	이 름	서 명

년  월  일

[별지 제15호 서식]

잔류성유기오염물질 분석능력 평가표

대상기관 :

평 가 내 용	평점	기준
� 실험 전 준비사항에 대한 평가		10
1. 시약(용매, 실리카겔, 알루미나 등) 및 기구(농축기, 추출장치, 유리기구 등)의 적정성 여부		5
2. 정제용 및 시린지첨가용 등 표준물질사용의 적정성 여부		5
� 전처리과정에 대한 평가		10
1. 추출과정(추출용매, 추출시간, cycle/hr 등)의 적정성여부		3
2. 농축과정의 적정성여부		3
3. 정제과정의 적정성여부		4
� 기기분석과정에 대한 평가		15
1. GC조건(컬럼, 온도, 주입방법 등) 및 MS조건(검출방법, 이온화방식, 온도 등)의 적정성여부		5
2. 분해능은 10,000(10% 계곡기준) 이상이며, 질량검정결과 PFK의 이론치와 실측치 차가 5ppm이하인지 여부		5
3. 2개의 선택이온간 동위체피크의 면적비가 15%이내이며, 검량선은 RRF값의 상대표준편차가 20%이내인지 여부		5
� 결과처리과정에 대한 평가		10
1. Sample 및 Blank의 크로마토그램 적정성여부 (Native 및 Labelled compounds, Lock-mass 등)		5
2. 회수율이 공정시험방법의 허용범위 이내인지 여부 및 정량계산의 적정성여부		5
� 분석에 대한 이론적 지식(숙련도)		15
1. 전처리과정에 대한 이해도 및 숙련도		5
2. 기기분석과정에 대한 이해도 및 숙련도		5
3. 결과처리에 대한 이해도 및 문제해결능력		5
� 평가용시료의 분석결과		40
- 참값에 대한 오차율(농도별 최대오차율) 1농도( %), 2농도( %), 3농도( %)		40
� 종합의견 � 종합평가(적합, 부적합) 평가결과 /100

년     월     일

평가위원	소 속	이 름	서 명

[별지 제16호 서식]

잔류성유기오염물질 측정기관 운영관리 평가표

대상기관 :

□ 보유현황

○ 기술인력 보유 현황

구분		성명	직급	최종학력	경력	적정여부
시료채취	책임자
	담당자
분석	책임자
	담당자
정도관리	책임자
	담당자

○ 장비보유 현황

가. 채취장비

◇ 장비 보유현황 및 사양의 적정성
평 가 요 소	보유 기준	보유수량	적정 여부
굴뚝시료채취기(등속흡인용)	2
배출기체분석기 (CO 및 O2 측정가능)	2
잔류성유기오염물질 시료채취 장치	2set
피토우관	2set
하이볼륨에어샘플러	3

나. 분석장비

◇ 장비 보유현황 및 사양의 적정성
평 가 요 소	보유기준	보유수량	적정여부
고분해능 기체크로마토그래프/질량분석계(분해능 6만 이상으로 다이옥신정량용 프로그램을 갖춘 것)	1
기체크로마토그래프(GC/ECD)	1
기체크로마토그래프/질량분석계(GC/MSD) 또는 이와 동등 성능을 갖는 기체크로마토그래프/질량분석계	1
초음파추출장치	1set
속슬레 추출장치 4세트	4set
정제용컬럼 10개	10
구데르나다니쉬(K.D.) 농축기 4대 또는 회전증발농축기 1세트	4(1)
시료냉장보관실(4℃ 이하) 1대	1

○ 시설보유 현황

◇ 시설 면적 및 시설의 구획·배치의 적정성
평 가 요 소	적정여부
장비보관실 20제곱미터 이상
항온․항습시설을 갖춘 고분해능 기체크로마토그래프/질량분석계실 40제곱미터 이상
후드시설을 갖춘 전처리실 40제곱미터 이상
기기실
사무실
기 타

□ 운영관리 평가표

평 가 내 용	평점	기준
�○ 기술 인력에 대한 사항		20
1. 별표 1에 따른 기술인력 보유기준 적정성		5
2. 업무량 대비 기술인력 보유의 적정성		5
3. 자체 숙련도 시험 계획(실적 기록)		5
4. 기술인력 측정분석 능력 향상을 위한 교육계획(실적)의 적절성		2
5. 인력 및 장비 변경시 시험방법 운영 능력 확인의 적절성		3
�○ 보유 시설에 대한 사항		15
1. 별표 1에 따른 시설 보유(유지) 기준의 적정성		5
2. 직원의 안전 및 건강보호 조치의 적절성		5
3. 시험결과에 영향을 미치는 환경요인 관리 방안의 적절성		5
�○ 측정분석 장비에 대한 사항		15
1. �별표 1에 따른 측정분석 장비 보유기준의 적절성		5
2. 업무량 대비 측정분석 장비 보유의 적절성		3
3. 측정분석 장비의 교정 계획(실적) 및 관리의 적절성		5
4. 전처리 장비(시설) 및 초자 보유의 적절성		2
○ 시료채취 및 보관에 관한 사항		10
� 1. 시료채취 장비의 보유 및 관리의 적절성		5
2. 시료 채취 방법 및 보관 장소 등 관리의 적절성		5
○ 표준물질 및 시약(초자) 관리에 관한 사항		20
� 1. 표준물질 및 시약(초자) 보유 및 보관 방법의 적절성		10
2. 조제한 표준물질 및 시약 관리 방법의 적절성		10
�○ 자료의 보관 및 관리에 관한 사항		20
1. 고시 제12조 3항에 따른 측정분석 자료 보관 방법의 적절성		5
2. 성적서 발급 등 측정업무 수행과정(방법)의 정확성		5
3. 품질문서 보유 및 제·개정 적절성		5
4. 검출한계, 정확도 등 정도관리 계획(실적)의 적절성		5
□ 종합의견 □ 종합평가(적합, 부적합)

년    월    일

평가위원	소 속	이 름	서 명

[별지 제17호 서식]

환경측정분석전문기관 심의의견서

심의안건:

신청자 (신청분야)	현지평가결과	심의의견 (적합, 부적합, 타당성 등 기재)
종합의견

본 위원회에서 취득한 일체의 사실을 외부에 누설하지 않겠음.

2011 .    .     .

(위원)  소속 :                                   성명                              서명