농림축산검역본부 훈령 제55호

농림축산검역본부 실험실안전관리지침(농림축산검역본부 훈령 제16호)을 다음과 같이 개정합니다.

2014. 10. 29.

농림축산검역본부장

농림축산검역본부 연구실안전관리규정

개정 2014. 10. 29. 농림축산검역본부 훈령 제55호

제1조 (목적) 이 규정은 『연구실 안전환경 조성에 관한 법률(이하 "연안법"이라 한다.)』에 의하여  농림축산검역본부(이하 "검역본부"라 한다.) 내 각 연구실의 안전관리에 관한 기준을 확립하고 사고 방지 및 연구실 안전환경 조성에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "연구실"이란 과학기술분야 연구개발 활동 및 동·식물 검역·검사를 위한 시설· 장비·연구재료가 설치·보관된 실험실을 말한다.

2. "안전관리"란 연구실의 기능을 정상적으로 유지하고 사용자의 안전을 확보하기 위하여 일상적으로 점검, 보수, 정비하는 활동을 말한다.

3. "연구주체의 장"이란 농림축산검역본부장(이하 "검역본부장"이라 한다.)을 말하며, 지역본부는 지역본부장을 말한다.

4. "연구실 안전관리총괄책임자"란 연구기획과장을 말하며, 지역본부는 지역본부 운영지원과장을 말한다.

5. "연구실 안전환경관리자"란 안전관련 국가기술자격을 갖춘 정규직으로서 "연구주체의 장"이 지정한 자를 말한다.

6. "연구실 안전관리책임자"란 각 연구실 담당 과장(센터장)을 말한다.

7. "연구실 안전관리담당자"란 각 연구실의 실장을 말한다.

8. "연구활동종사자"란 연구실에서 연구 활동 및 검역·검사 업무에 종사하는 자(계약직 포함)를 말한다.

제3조 (적용범위) 이 규정은 검역본부의 모든 연구실과 연구활동종사자에게 적용된다.

제4조 (안전관리위원회) ① 검역본부장은 연구실 안전 관련 중요사항에 대한 심의, 자문 등의 역할을 수행하기 위하여 연구실 안전관리위원회(이하 "위원회"라 한다.)를 구성·운영하며, 위원회는 연 1회 이상 개최한다.

② 위원회는 위원장을 포함하여 15인 이내의 위원으로 구성하고, 위원장은 동식물위생연구부장으로 한다.

③ 위원중 당연직은 지역본부장, 본부 운영지원과장·연구실 안전관리총괄책임자·연구실 안전환경관리자 및 연구실 유지·보수 계약중인 용역대표로 한다. 위원장은 당연직 위원 이외 연구실 안전분야 전문가를 위촉할 수 있다.

④ 위원장은 위원회의 원활한 운영을 위하여 간사를 둘 수 있다.

⑤ 위원회는 다음 각 호의 역할을 수행한다.

1. 연구실 안전관리 실시계획 심의·확정

2. 연구실 안전관리 예산에 관한 사항

3. 중대한 연구실 안전사고 처리에 관한 사항

4. 그 밖의 연구실 안전환경에 관한 주요사항

⑥ 제5항 제1호의 연구실 안전관리 실시계획은 매년 수립·심의·확정되어야 하며, 제10조 및 제11조에 따른 안전교육 및 건강검진, 연구실 정기점검·정밀안전진단·현장점검 등이 포함되어야 한다.

⑦ 위원회는 위원장이 필요하다고 인정하거나 위원 과반수의 요구가 있는 때 위원장이 소집한다.

⑧ 위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 의결이 필요한 경우에는 위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑨ 위원회에 출석한 외부위원에 대해서는 예산범위 내에서 수당과 여비 및 기타 필요한 경비를 지급할 수 있다.

⑩ 위원장은 위원회 회의결과 중 주요 사항을 내부전산망 게시 등 적절한 방법으로 연구활동종사자에게 신속하게 알려야 한다.

제5조 (연구실 안전관리총괄책임자의 책무) 연구실 안전관리총괄책임자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 본부 또는 지역본부 연구실 안전 및 생물안전 총괄

2. 연구실 안전관리규정의 제·개정

3. 연구실 안전관리 실시계획 수립

4. 연구실 안전을 위한 예산 확보·집행

5. 연구실 안전사고의 처리에 관한 사항

6. 연구실 현장점검 실시

7. 연안법 또는 연구실안전관리규정 위반자에 대한 조치

8. 위원회의 업무 지원

9. 기타 연구실 안전환경 조성에 관한 사항

제6조 (연구실 안전환경관리자의 책무) ① 연구실 안전환경관리자는 다음 각호의 업무를 수행한다.

1. 연구실 안전관리 실시계획 시행

2. 연구실 사고 발생의 원인조사 및 재발방지를 위한 기술적 지도·조언

3. 연구실 안전환경 및 안전관리 현황에 관한 통계의 유지·관리

4. 연안법 또는 연구실안전관리규정을 위반한 연구실종사자에 대한 조치 건의

5. 기타 연구실 안전환경 조성에 관한 사항

② 연구활동종사자가 10명 미만인 지역본부의 경우, 연구실 안전환경관리자의 업무를 연구실 안전관리책임자가 수행한다.

제7조 (연구실 안전관리책임자의 책무) 연구실 안전관리책임자는 다음 각호의 업무를 수행한다.

1. 부서별 연구실안전 및 생물안전 관리업무 총괄

2. 비상 연락망 및 보안 유지

3. 안전사고 처리 및 보고

4. 연구실 안전관리담당자의 지정

5. 일상점검, 안전진단결과 문제점 조치 및 보고

6. 기타 연구실 안전환경 조성에 관한 사항

제8조 (연구실 안전관리담당자의 책무) 연구실 안전관리담당자는 다음 각호의 업무를 수행한다.

1. 연구실안전관리규정 비치, 연구실 안전사고·비상상황 대응 매뉴얼(SOP, 별지 제3호) 및 물질안전보건자료(MSDS, 별표 제1호) 작성·비치

2. 연구실 일상점검(별지 제2호 서식) 실시·보고

3. 연구실 내 연구활동종사자 대상 안전교육 및 건강검진

4. 연구실 사고 대비 물품(개인보호구, 구급함 등) 비치

5. 연구실 안전관리에 필요한 시설 개·보수 요청

6. 비상시 대피할 수 있는 통로 상시 확보

7. 기타 연구실 안전환경 증진에 관한 사항

제9조 (연구활동종사자의 책무) 연구활동종사자는 자신 및 주위 환경의 안전을 도모하기 위하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 연구실 안전교육 이수 및 건강검진 수검

2. 연구실 안전관리규정, 안전관리수칙(별표 제2호) 및 연구실별 안전사고·비상상황 대응 매뉴얼(SOP, 별지 제3호) 숙지·준수

3. 사고나 상해 발생 시 즉시 보고(별표 제3호 참고)

제10조 (연구실 안전교육 및 건강검진) ① 연구실 안전관리총괄책임자·안전관리책임자·안전관리담당자 및 연구활동종사자는 연안법 시행규칙 제9조 제1항 및 별표1에 따라 매년 반기별 6시간 이상 연구실 안전교육을 받아야 한다.

② 연구실 안전환경관리자는 연안법 시행규칙 제9조 제2항 및 별표2에 따라 전문교육기관에서 지정 6개월 이내 18시간 이상 신규교육을, 신규교육을 이수한 후 매 2년이 되는 날을 기준으로 전후 6개월 이내 12시간 이상 보수교육을 받아야 한다.

③ 연구실에 신규로 채용된 자는 연안법 시행규칙 제9조 제1항 및 별표1에 따라 담당업무 종사 전 8시간 이상 연구실 안전교육을 받아야 한다.

④ 연구활동종사자는 연 1회 ｢국민건강보험법｣에 따른 건강검진 등 일반건강검진을 받아야 한다.

⑤ 연구활동종사자는 별표 제4호에 명시된 시기 및 주기별 특수건강검진을 받아야 한다.

⑥ 연구실 안전관리책임자는 연구활동종사자의 연구실 안전교육 이수 및 건강검진 수검여부를 확인하여 연구실 안전관리총괄책임자에게 통보하여야 한다.

제11조 (안전점검 등) ① 안전점검의 종류 및 실시 시기는 다음 각 호와 같다.

1. 일상점검: 육안으로 실시하는 점검으로서 연구 활동 및 검역·검사 업무를 시작하기 전에 매일 1회 실시

2. 정기점점: 안전점검기기를 이용하여 실시하는 세부적인 점검으로서 매년 1회 이상 실시

② 연구실 안전관리담당자는 매일 연구 활동 시작 전에 해당 연구실에 대하여 일상점검(별지 제2호 서식)을 실시하고, 그 결과를 연구실 안전관리책임자에게 보고하여야 한다. 다만, 긴급하다고 판단될 경우 즉시 연구실 안전관리총괄책임자에게 보고하고 그 지시에 따라 조치한다.

③ 연구실 안전관리책임자는 매월 일상점검 결과를 연구실 안전관리총괄책임자에게 제출하여야 한다.

④ 정밀안전진단은 연구실에서 발생할 수 있는 재해를 예방하기 위하여 잠재적 위험성의 발견과 그 개선대책의 수립을 목적으로 기준 또는 자격을 갖춘 자가 실시하는 조사·평가를 말한다.

⑤ 연구실 안전환경관리자는 연구실 안전관리 실시계획에 따라 정기점검(연1회) 및 정밀안전진단(2년마다 1회)을 실시하여야 한다. 다만, 정밀안전진단을 실시한 경우 정기검검을 실시한 것으로 갈음하며, 연구활동종사자가 10명 미만인 지역본부 또는 사무소의 경우 정기점검 또는정밀안전진단을 3년마다 1회 실시한다.

⑥ 본부 연구실 안전관리총괄책임자는 연 1회 이상 연구실(지역본부 포함) 안전관리 실태에 대하여 현장점검을 실시하여야 한다.

⑦ 연구실 안전관리책임자는 제5항과 제6항에 따른 정기점검, 정밀안전진단 및 현장점검 실시 결과 문제점이 발견된 경우 필요한 조치를 취하고 그 결과를 연구실 안전관리총괄책임자에게 제출하여야 한다.

⑧ 연구실 안전관리총괄책임자는 제3항 및 제4항에 따른 점검 결과 발견된 문제점에 대하여 필요한 조치를 취하지 않은 연구실 안전관리책임자에게 경위서 제출 요구, 주의, 경고, 연구실 사용제한 등의 조치를 취할 수 있다.

제12조 (위해물질의 관리 등) ① 연구실 안전관리담당자는 연구활동종사자에게 연구실별 안전사고·비상상황 대응 매뉴얼(SOP, 별지 제3호) 등 위해물질의 안전한 취급 및 사용에 관한 사전교육을 1시간 이상 실시하여야 한다.

② 위해물질을 취급하는 연구실 안전관리담당자는 위해물질을 취급하는 장소에 연구활동종사자나 방문자가 알 수 있도록 안전표지(별표 제5호 안전보건공단 제공 안전·보건표지)를 부착하여야 하며, 병원성 미생물 및 감염성물질 등을 취급·보관하는 장소(예. 생물안전작업대, 배양기, 보관용 냉장고, 냉동고 등)에 생물재해(Biohazard) 표시를 부착하여야 한다.

③ 연구실 안전관리담당자는 연구실 내에 사고의 원인이 될 수 있는 위해물질을 방치하여서는 안 된다.

④ 연구실 안전관리담당자는 연구활동중 부상당한 연구활동종사자의 응급치료를 위하여 제반 약품 및 구급함 등을 비치하여야 한다.

⑤ 병원성 미생물 등 감염성물질을 취급하는 연구실 안전관리담당자는 유출사고에 대비하여 쉽게 보이는 곳에 유출처리키트(Spill kit) 등을 비치하여야 한다.

제13조 (보호구 착용 및 관리) ① 다음 각 호에 해당하는 실험을 수행하는 연구활동종사자는 실험복, 장갑, 마스크 등 적절한 보호구를 착용하여야 한다.

1. 다량의 고온·저온물체를 취급하는 경우

2. 위해물질 및 폐기물을 취급하는 경우

3. 감전 또는 전기화상의 위험이 있는 경우

4. 피부에 장해를 주는 물질을 취급하거나 피부로 흡수되어 중독 또는 감염 우려가 있는 물품을 취급하는 경우

5. 병원체를 포함한 미생물을 취급하는 경우

6. 기타 연구실 안전관리담당자가 보호구 착용이 필요하다고 판단하는 경우

② 연구실 안전관리담당자는 보호구의 분실, 파손을 예방하고 청결을  유지시켜야 한다.

제14조 (사고발생시 행동요령) ① 연구실 내 안전사고를 최초로 발견한 자는 다음 각 호에 따라 행동한다.

1. 소규모 화재나 사고의 경우 초기에 신속히 진압 또는 수습한다.

2. 초기진압 또는 수습이 어려운 경우 신속히 인접부근의 사람들에게 알리고, 사고현장에서 신속히 대피한다.

3. 대피시 당직실, 소방서, 경찰서, 병원 등에 긴급전화를 하여 도움을 요청한다.

② 사고 발생시 연구활동종사자는 연구실 안전수칙 및 연구실 안전사고·비상상황 대응매뉴얼(SOP, 별지 제3호)에 따라 연구실별 상황에 맞게 행동한다.

③ 사고 발생시 보고 처리 순서는 별표 제3호에 따른다.

④ 연구주체의 장은 사망, 신체장애 또는 일천만원 이상의 대물피해 등 중대한 안전사고가 발생한 경우 지체 없이 농림축산식품부장관 및 미래창조과학부장관에게 보고하여야 한다.

제15조 (사고원인 조사 및 조치) ① 연구실 안전환경관리자는 연구실 안전사고가 발생한 이후 정확한 사고 경위 및 원인을 조사하여 별지 제1호 서식에 의거 즉시 연구실 안전관리총괄책임자 및 연구주체의 장에게 보고하여야 한다.

② 안전사고 발생현장은 사고원인 조사가 끝날 때까지 원상태로 보존되어야 한다.

③ 연구실 안전관리총괄책임자는 사고 조사결과에 따라 연구활동종사자 또는 공중의 안전한 이용을 위하여 긴급한 조치가 필요하다고 판단되는 경우에는 연구실의 사용제한·금지 또는 철거 등 안전상의 조치를 취하여야 한다.

④ 연구실 안전관리총괄책임자는 사고경위 및 사고원인 등의 결과를 토대로 재발방지대책을 수립하여야 한다.

제16조 (연구실 안전 및 유지관리비의 계상) ① 연구주체의 장은 연안법 시행규칙 제6조에 따라 해당 연도 연구사업 예산 인건비 총액의 100분의 2 이하를 연구실 안전관리에 활용할 수 있다.

② 안전관리 예산은 다음 각 호의 용도로만 사용되어야 한다.

1. 연구활동종사자에 대한 건강검진 및 보험료

2. 안전관리에 관한 정보제공 및 연구활동종사자에 대한 교육·훈련

3. 연구실 안전환경관리자에 대한 전문교육

4. 연구실 안전관리를 위한 설비의 설치 및 유지보수

5. 연구활동종사자의 보호장비 구입

6. 안전점검 및 정밀안전진단

7. 기타 연구실의 안전환경 조성에 필요한 사항

③ 연구주체의 장은 해당 연도 연구실 안전 및 유지관리비의 계상 내역  과 전년도의 사용내역서를 미래창조과학부장관에게 제출하여야 한다. 이를 위하여 연구실 안전관리총괄책임자는 필요시 타 부서에 필요한 자료를 요청할 수 있다.

제17조 (기타) 이 규정에도 불구하고 관련 법령이 개정되는 경우에는 개정된 법령에 따른다.

부  칙

제1조(시행일) 이 훈령은 공포후 즉시 시행한다.

제2조(최초 정기정검 또는 정밀안전진단 시기) 제11조 제5항에 따른 최초 정기점검 또는 정밀안전진단은 2015.1.1∼12.31일중 실시한다.

[별표 1]

물질안전보고자료(MSDS, Material Safety Data Sheets) 작성항목

제 1항 : 화학제품과 제조회사 정보

제 2항 : 구성 성분의 명칭 및 조성

제 3항 : 유해, 위험성

제 4항 : 응급처치 요령

제 5항 : 폭발·화재시 대처방안 명시

제 6항 : 누출사고 시 대처방법 명시

제 7항 : 취급 및 저장방법 명시

제 8항 : 노출 방지 및 보호구 관련 정보 명시

제 9항 : 물리·화학적 특성 명시

제10항 : 안정성 및 반응성 명시

제11항 : 독성에 관한 정보 명시

제12항 : 환경 영향 정보 명시

제13항 : 폐기시 주의사항 명시

제14항 : 운송에 대한 필요한 정보 명시

제15항 : 법규에 관한 사항 명시

제16항 : 기타 사항

※ 다만, 제조업자 또는 수입업자로부터 MSDS를 입수한 경우에는 이를 사용할 수 있다.

[별표 2]

연구실 안전관리 수칙

1. 연구실 안전의 원칙

1.1 기본수칙

(1) 연구활동종사자는 발생 가능한 사고에 대해 대비하고 경각심을 가지면서 실험에 임하여 사고를 미연에 방지한다.

(2) 위험성을 가진 작업이 있을 경우 반드시 실험복 및 적절한 보호구 등을 착용한다.

(3) 소화기, 비상샤워기 등의 위치와 사용법을 숙지한다.

(4) 위험하거나 독성이 있는 물질 또는 휘발성이 있는 화학약품 등은 후드 내에서 사용한다.

(5) 수돗물 사용 후 밸브를 잠그고 누수 및 안전을 확인한다.

(6) 사고 발생 시 신속히 연구실 안전관리실무자에게 보고한다.

(7) 실험실 사용 시 대피할 수 있는 비상구가 항상 개방되도록 하고, 복도 및  비상계단에 실험장비 및 기타 물건을 방치하지 않는다.

(8) 실험 테이블 위에 나와 있는 유기용매는 최소량으로 한다.

(9) 기계의 오작동이나 환기불량, 전기, 수도 등으로 야기될 수 있는 위험요인에 대해서는 실험실을 떠나기 전에 반드시 안전을 확인한다.

(10) 선반이나 테이블 위의 시약이 넘어지지 않도록 적절히 조치한다.

(11) 전기안전수칙을 지켜 누전사고에 대비한다.

(12) 연구실은 항상 정돈된 상태로 유지한다.

1.2 다른 사람의 안전에 대한 고려

(1) 연구실에서 부주의하거나 위험한 행동을 하는 사람은 주의를 시킨다.

(2) 동료에게 실험업무의 일부를 협조 받는 경우 필요한 보호구를 착용시켜 실험하도록 한다.

1.3 실험과 관련된 위험성에 대한 숙지

(1) 어떠한 실험을 계획하거나, 새로운 장비의 사용 및 화학약품을 다루기 전에 실험에 관계되는 위험성과 사고시의 안전조치를 알고 있어야 한다.

(2) 실험에 대한 위험과 안전조치에 대한 정보를 공유하여 연구실내 모든 사람이 숙지하고 사고시의 안전에 대비할 수 있도록 하여야 한다.

2. 시약 및 화학약품 취급 시 안전수칙

(1) 운반용 캐리어, 바스켓 또는 운반 용기에 놓고 운반한다.

(2) 엘리베이터나 복도에서 운반시 용기가 개봉되어 있어서는 안된다.

(3) 약품명 등의 라벨을 부착한다.

(4) 직사광선을 피하고 다른 물질과 섞이지 않도록 하며 화기, 열원으로부터 격리한다.

(5) 위험한 약품의 분실, 도난 시는 사고의 우려가 있으므로 연구실 안전관리책임자 및 연구실 안전관리담당자에게 보고한다.

(6) MSDS를 통해 해당 물질에 대한 위험성 및 기본정보를 숙지하고 있어야 한다.

3. 실험실 폐수 및 폐기물 처리 수칙

3.1 감염성 여부에 따른 구분

(1) 감염성 폐기물과 지정 폐기물을 구분하여 수거한다.

(2) 감염성 폐기물 외의 지정 폐기물은 아래 폐수 및 폐기물 처리 수칙을 따른다.

3.2 폐수 처리 시 유의 사항

(1) 폐수를 일반하수 싱크대에 무단 방류해서는 안된다.

(2) 폐수 보관 용기는 성분별 구분이 되도록 이름을 명기하고 수거일과 폐기일, 부서명을 기입한다.

(3) 폐수 집수조에 유리병 등 이물질을 투여해서는 안된다.

(4) 폭발성 및 인화성이 있는 시약류를 집수조에 투여해서는 안된다.

(5) 시약을 취급한 기구나 용기 등을 세척한 세척수도 폐수 집수조에 버린다.

(6) 폐수 집수조는 저장량을 주기적으로 확인하여 폐수 집하장에 보내, 수탁처리업체에 위탁 처리되도록 한다.

3.3 폐기물 처리 요령

(1) 실험이 종료되면 폐기물을 반드시 처리하여 방치되는 일이 없도록 한다.

(2) 폐시약 원액은 탱크 자체의 변형 우려가 있으므로 집수조에 버리지 않고 별도 보관하여 처리하며, 시약의 성분별(폐유기 용매, 폐산, 폐알칼리)로 분류하여 관리한다.

(3) 운반이 용이토록 적절한 용기에 담아 보관 장소에 보관한다.

(4) 재활용 가능 품목은 분리하여 배출한다.

(5) 품목별 보관 용기에 일반 쓰레기를 투여하지 않는다.

(6) 시약병은 잔액을 완전히 제거하고, 내부를 세척 및 건조한다.

4. 연구실에서의 전기안전 수칙

(1) 전기스위치 부근에 인화성, 가연성, 유기용매 등의 취급을 금지한다.

(2) 반드시 정격 전압을 사용하고 누전 차단기를 설치하여 감전사고시의 재해를 방지한다.

(3) 결함이 있는 전기기구 사용을 금지한다.

(4) 전기 및 전열기구의 손상, 과열, 접속 상태, 피복의 손상여부 등을 확인한다.

(5) 장비를 검사하기 전에 회로의 스위치를 끄거나 장비의 플러그를 뽑아서 전원을 끈다.

(6) 연결 코드 선은 가능한 한 짧게 사용한다.

(7) 이동형 콘센트를 사용 할 경우에는 접지형을 사용한다.

(8) 사용하지 않는 전기 기기는 반드시 전원을 차단한 후 플러그를 뽑아서 보관한다.

(9) 젖은 손으로 절대 전기 기기를 만지지 않는다.

(10) 스위치함(분전반) 내부에 실험 기자재 등 불필요한 물건을 보관해서는 안 된다.

5. 연구실에서의 가스안전 수칙

(1) 가스저장 시설에는 실험용가스 성분과 종류별로 보관한다.

(2) 수시로 배관, 호스 등의 연결부분을 점검, 가스의 누출여부를 확인한다.

(3) 연소기는 항상 깨끗이 하여 노즐이 막히지 않도록 청소한다.

(4) 가스 누설 경보기의 작동이 잘 되고 있는지 수시로 확인한다.

(5) 모든 가스탱크에 대해서는 내용물에 대해 또렷한 표기가 되어 있어야 하며, 노후한 용기는 반납하고, 넘어지지 않도록 잘 묶여 있어야 한다.

(6) 조연성(산소) 가스와 가연성 가스는 분리하여 저장한다.

(7) 가스가 누설되는 경우에 가스를 차단할 수 있는 가스누설 차단 장치를 설치한다.

6. 사고 발생 시 대처요령

6.1 사고유형별 응급조치

(1) 화재 발생 대처요령

① 화재 발생 시 신속히 주위에 있는 사람에게 알리고 출입문과 창을 닫아 연소의 확대를 방지한다.

② 근접한 화재경보기를 눌러 경보 사이렌을 작동시킨 후 소방서 등에 화재발생을 신고한다. 만약 안전하게 초기진압이 가능한 소규모 화재로 판단될 경우 가장 가까이에 있는 소화기로 진화한다.

③ 화재 초기 진압이 어렵다고 판단되는 경우 가스 및 전기의 중앙  밸브를 잠그고, 즉시 대피한다.

④ 화재경보 사이렌을 듣는 즉시 시야가 확보되니 비상대피경로를 이용하여 출구를 통해 지정된 집결장소로 이동한다. 이때 승강기는 고립 위험이 있으므로 사용을 금지한다.

⑤ 대피 시 젖은 손수건 등으로 입과 코를 가리고 숨을 짧게 쉬며  낮은 자세로 벽을 더듬으며 이동한다.

⑥ 화재나 폭발 등으로 인하여 실험자의 머리나 옷에 불이 붙었을 경우, 두 손으로 눈과 입을 가리고 멈춰서기-눕기-구르기(Stop-Drop-Roll)  방법, 담요 및 물 등을 사용하여 옷이나 머리에 붙은 불을 끈다.

⑦ 지정된 집결장소로 대피하고 연구실 안전관리실무자 또는        응급요원에게 화재 발생 장소, 고립된 사람, 위험물질, 관련 장비 등을 보고한다.

(2) 화상 대처요령

① 화염에 의한 국소 부위의 경미한 화상

•통증과 부풀어 오르는 것을 줄이기 위하여 20~30분 동안 얼음물에 화상 부위를 담근다.

•소독 후 화상연고를 바르고, 강제로 물집을 터트리지 않는다.

② 중증 화상

•환자를 실온에서 젖은 천이나 수건으로 싸준다.

•화상부위를 씻거나 옷이나 오염물질 등을 제거하지 않는다.

•환자를 눕히고 안정된 상태를 유지한다.

•응급구조대에 연락하여 즉시 전문가의 치료를 받는다.

③ 눈 화상

•다량의 물을 흘려 보낸 후 깨끗한 젖은 수건, 거즈 등으로 눈을  덮어두고, 즉시 구급차를 부르도록 한다.

④ 전기에 의한 화상

•전기에 의한 화상은 피부표면으로 증상이 나타나지 않기 때문에  피해 정도를 알아내기가 힘들뿐만 아니라 심한 합병증을 유발할 수 있으므로 즉시 의료진의 치료를 받는다.

⑤ 화학약품에 의한 화상

•화학약품에 의하여 오염된 의류는 탈의하여 흐르는 물로 씻어낸다.

•몸에 화학약품이 묻었을 경우 적어도 15분 이상 물에 씻어내고, 조금 묻은 경우 응급조치를 한 후 전문의에게 진료를 받는다. 많은 부위에 묻었다면 구급차를 부르도록 한다.

•위급한 경우 비상샤워기를 이용한다.

•얼굴에 화학약품이 튀었을 때 보안경을 끼고 있었다면 시약이 묻은 부분은 완전히 세척하고 사용하도록 한다.

(3) 출혈 발생 시 대처요령

① 외부출혈

•환자를 반듯이 눕히고, 신속하게 주위에 도움을 요청한다.

•상처부위에 직접 압박을 가하며, 지혈대는 마지막 방법으로 사용한다.

•가능하면 소독된 붕대를 사용하도록 하고, 위생용 휴지 및 깨끗한 손수건 또는 손을 직접 이용할 수도 있다.

•5~15분 동안 지속적으로 출혈부위에 직접 강한 압박을 가한다.    (대부분의 출혈은 수분 내에 멎는다.)

•출혈부위가 손, 팔, 발 및 다리 등일 때에는 이 부위를 심장보다  높게 위치시켜 중력을 이용하여 출혈을 줄일 수 있다.

② 내부출혈

•기침과 토사물 또는 대변, 소변에 혈액이 섞여 있거나 점액성의 검붉은 대변이 나올 경우에는 즉시 의료기관의 검사를 받는다.

•환자를 반듯하게 눕힌 후 깊게 숨을 쉬게 하고, 마음의 안정을 찾도록 안심시킨다.

•의사의 진찰이 있기 전까지 어떤 약물이나 음식물을 섭취하지 못하도록 한다.

•신속히 응급구조대에 도움을 요청한다.

(4) 두부 상해

① 상처가 심하지 않더라도 출혈은 심할 수 있으며, 두개골 골절에 의한 출혈을 멈추게 할 시 특별한 주의를 요한다.

② 두개골 조각들이 뇌를 압박하지 않도록 극도로 주의하면서 상처 부위에 압박을 가한다.

③ 두부 상해 시 목 부위의 상해도 의심하고, 목과 머리를 고정시킨다.

④ 중요한 증상들을 관찰하지 못할 수 있으므로 술이나 약물을 삼간다.

(5) 감전

① 전기가 소멸했다는 확신이 있을 때까지 감전된 사람을 건드리지 않는다.

② 플러그, 회로 폐쇄기 및 퓨즈상자 등의 전원을 차단한다.

③ 감전된 사람이 철사나 전선 등을 접촉하고 있다면 마른 막대기 등을 이용하여 이를 멀리 치운다.

④ 환자가 호흡하고 있는지 확인한다. 만약 호흡이 약하거나 멈춘 상태인 경우 즉시 인공호흡을 수행한다.

⑤ 응급구조대에 도움을 요청한다.

⑥ 감전된 환자를 담요, 외투 및 재킷 등으로 덮어서 따뜻하게 한다.

⑦ 의사에게 검진을 받을 때까지 감전된 사람이 음료수나 음식물 등의 섭취를 금한다.

(6) 약물 섭취

① 의식이 있는 사람에 한하여 입안 세척 및 많은 양의 물 또는 우유를  마시게 하되 억지로 구토를 시키지 않는다.

② 독극물을 섭취한 경우, 독극물 치료센터에 도움을 청하고 부근에  이러한 기관이 없다면 응급구조대를 부른 후 의심되는 독극물의  종류와 용기를 가지고 간다.

③ 독극물 중독자가 의식불명인 경우, 환자의 호흡을 확인하여      호흡곤란의 경우에는 머리를 뒤로 기울여 인공호흡을 실시하되, 구강 대 구강 인공호흡을 행한다. 이때 환자를 자극하지 않도록 주의하고, 즉시 응급 구조대에 도움을 요청한다.

④ 독극물 중독자가 구토하는 경우, 질식하지 않도록 구부려서 옆으로 눕게 한다.

(7) 심장마비

① 환자가 아래와 같은 통증을 느끼면 즉시 응급조치를 취한다.

•가슴에 심한 통증

•가슴에서 팔, 목 및 턱으로 전파되는 통증

•발한, 오심, 구토 및 숨이 가빠짐

•어깨에서 등으로 퍼지는 통증

② 심장마비 환자의 생명을 위협하는 2가지 증세

•호흡이 느려지거나 멈춤

•심장박동이 느려지거나 멈춤

③ 환자가 호흡이 멈춘 경우 즉시 인공호흡을 실시하고 응급조치를 위한 도움을 구한다.

•인공호흡법 실시 요령

④ 경동맥에서 맥박이 느껴지지 않는 경우 능숙한 전문가가 인공호흡 및 심폐소생술을 시행한다.

•심폐소생술 실시 요령

(8) 질식

① 환자가 말을 하며, 기침 및 호흡을 할 수 있으면 그냥 지켜본다. 질식 정도가 차도 없이 계속되면 응급의료지원을 요청한다.

② 의식 여부에 따라 즉시 다음의 조치를 취하고, 나머지 사람이    응급의료지원을 요청한다.

•의식이 있는 환자의 경우

- 환자를 세우거나 앉힌다.

- 환자의 머리를 낮추고 환자의 옆 또는 뒤에 서서 한 손으로              환자의 가슴을 지탱한다.

- 견갑골(목덜미 아래쪽의 날개 뼈) 사이로 4회 타격을 가한다.

- 환자의 뒤에 서서 환자의 중앙을 팔로 감싼다.

- 양쪽 손을 서로 잡고 위쪽으로 밀어 넣듯 누른다.

- 몇 번 반복한 후 차도가 없으면, 질식 상태가 없어질 때까지  무의식 상태가 되지 않도록 등을 4회 타격하고, 가슴 쪽을 4회 누른다.

•무의식 상태의 환자의 경우

- 환자를 똑바로 눕힌 채 인공호흡을 실시한다.

- 환자가 공기를 들이쉬지 않으면, 환자를 움직여 환자의 가슴이 치료자의 무릎에 닿게 한 후 견갑골 사이로 4회 타격을 가한다.

- 환자가 여전히 숨을 쉬지 않으면, 다시 환자를 똑바로 눕힌 채 환자 복부에 양쪽 손을 겹쳐 놓은 후 한쪽으로 치우치지 않게 누른다.

6.2 소화기

(1) 소화기 종류

① 소화기 종류에 따른 특성

•분말소화기

- 인산 암모늄 성분의 분말이 가연물을 도포하여 질식효과에 의하여 화재가 진압된다.

- 일반, 유류, 가스, 전기화재에 모두 사용한다.

•친환경적 미생물 액체 소화기

- 친환경적 미생물 소화약제를 사용한다.

- 진화 후 미생물 약제에 의해 잔재물 등이 물과 이산화탄소로  분해되므로 환경 피해를 최소화할 수 있다.

- 시야를 가리거나, 호흡장애, 악취 등의 문제점이 없다.

- 미생물 약제가 침투한 곳은 2차 발화가 없다.

- 일반, 유류 화재에 사용한다.

(2) 소화기 사용방법

①일반 소화기의 사용법

② 옥내소화전 사용법

(3) 소화기 안전관리 요령

① 소화기 보관요령

•소화기는 받침대에 보관, 각 소화기에 월별 점검표를 부착한다.

•직사광선을 피하고, 온도가 높거나 습기가 많은 곳은 피한다.

•통행에 불편을 주지 않고, 눈에 잘 띄는 곳에 비치한다.

•실험실 내부의 출입구 주변과 복도에 장소를 지정하며 임의로   장소를 옮기지 않는다.

•한 실험실 당 하나의 소화기를 원칙으로 하며 실험실 규모에 따라 20m마다 한 대씩 비치한다.

•분말소화기의 경우 소화약제가 굳지 않도록 월 1회 정도 위 아래로 흔들어 준다. (이때 안전핀이 빠지지 않도록 주의한다.)

② 소화기 안전수칙

•소화기 주위에 물건을 방치하지 않는다.

•소화기를 출입문 고정용으로 사용하지 않는다.

•소화기 월별 점검 시 누락되지 않도록 지정장소 외의 장소로 이동을 금한다.

•위급한 상황에 사용할 수 있도록 사용법을 습득한다.

6.3 비상샤워장치

(1) 세안장치 사용법 및 주의사항

: 세안장치는 실험 중 감염성 물질 및 화학물질이 연구자의 눈에   튀었을 때에 즉시 눈을 씻을 수 있는 장치이다.

① 물 또는 눈 세척제는 직접적으로 눈을 향하게 하는 것보다는 코의 낮은 부분을 향하도록 한다.

② 눈꺼풀은 강제적으로 열리도록 하여야 눈꺼풀 뒤도 효과적으로  세척할 수 있다.

③ 코의 바깥쪽에서 귀 쪽으로 세척한다.

(씻겨진 화학물질이 거꾸로 눈 안이나 오염되지 않은 눈으로     들어가는 것을 피할 수 있다.)

④ 물 또는 눈 세척제로 최소 15분 이상 눈과 눈꺼풀을 씻어낸다.

⑤ 유해한 화학물질로 오염된 눈을 씻을 때에는 가능한 빨리 콘텍트 렌즈 등은 벗겨낸다.

⑥ 피해를 입은 눈은 깨끗하고 살균된 거즈로 덮는다.

⑦ 병원이나 구급대에 전화한다.

(2) 샤워장치 사용법 및 주의사항

: 샤워장치는 실험도중 실험자의 전신에 화학물질이 튀었거나 옷에 불이  붙었을 경우 그 즉시 씻을 수 있는 시설이다.

① 실험실 작업자들이 그들의 눈을 감은 상태에서 샤워장치에 도달할 수 있어야 한다.

② 화학물질의 접촉 가능성을 줄이기 위해 화학물질이 묻어있는 부분의 옷을 벗는다.

③ 손잡이를 잡아당기고 최소 15분에서 30분까지 충분히 화학약품이 씻겨나갈 때까지 샤워를 한다.

④ 사용 후에는 손잡이를 밀어 올린다.

⑤ 사용 시 계속해서 물이 쏟아져 내리므로 비상시외에는 절대 사용을 금지한다.

⑥ 샤워장치 앞에는 장애물을 적치하지 않는다.

6.4 유출물 처리함(spill kit)

(1) 유출물 처리함(spill kit) 이란

- 감염성질환을 일으키는 병원체 등의 감염성물질이나 인체에 유해한 화학물질이 누출되었을 때 보다 빠르게 대처할 수 있도록 필요한 물품들을 모아놓은 kit이다.

- 감염성질환을 일으키는 병원체에 노출되어 실험실 획득 감염으로 인한 환자가 계속 증가하고 있다. 따라서 실험실에서 취급하는 화학물질과 병원체를 고려한 유출사고 시 응급조치와 유출 처리함을 마련하여야 한다.

- 유출 처리함은 취급물질에 따라 화학물질용, 생물학적용, 범용,    오일용으로 구분하여 사용할 수 있다.

- 유출 처리함은 아래 그림과 같이 범용과 화학물질용으로 범용은  감염성물질이 누출되었을 경우 사용을 하며 대량의 유해물질에   대해서는 화학물질용 유출 처리함을 사용하도록 권한다.

(2) 감염성물질 등이 유출된 경우

: 감염성질환을 일으키는 병원체나 인체에 유해한 혈액, 배양액 등이  유출되었을 경우 universal kit를 사용한다.

① 종이타월이나 소독제가 포함된 흡수물질 등으로 유출물을 천천히 덮은 후 사고사실을 알려 유해물질 유출장소로 다른 연구자의 접근을 제한한다. (필요시 chemical spill kit의 구성 중 pillow를 사용하여 더 이상 퍼지지 않도록 유출된 지점 주위를 둘러준다.)

② 에어로졸이 가라앉도록 20분 정도 방치한 후, 개인보호구(보안면,  보호장갑, 앞치마, 호흡보호구)를 착용하고 사고지역으로         돌아간다.(호흡보호구는 제공되지 않음)

③ Red-Z를 유출 장소에 뿌린다. (유해물질을 겔 형태로 만든다)

④ 겔 형태로 굳은 유해물질 및 유출 장소에 소독액을 뿌리고 20분  이상 그대로 둔다.

⑤ 종이타월 및 유해물질은 scoop와 scraper를 사용하여 biohazard  waste bag에 쓸어 담는다.

⑥ 유출장소에 disinfectant solution으로 소독하고 towel로 닦는다.

⑦ 청소가 끝난 후 처리작업에 사용한 기구 및 종이타월과 오염된  보호구는 biohazard waste bag에 넣어 멸균하여 의료폐기물로   처리하여 배출한다.

⑧ antimicrobial hand wipe로 손을 닦은 후 비누와 흐르는 물로 깨끗이 씻는다.

(3) 화학물질이 유출된 경우

: 오일, 산성, 부식성, 유기용제, 독성의 화학물질이 유출되었을 경우 chemical kit를 사용한다.

① 사고사실을 알려 화학물질 유출장소로 다른 연구자의 접근을    제한한다.

② 적합한 개인보호구(보호복, 보호장갑, 고글, 호흡보호구)를 착용한다.

③ 유출된 지점 주위를 pillow로 둘러 화학물질이 더 이상 퍼지지   않도록 한다.

④ 화학물질 위로 흡수제 분말(sorbent powder)을 뿌린다. (화학물질 잔여에 의한 막이 생기지 않게 한다.)

⑤ 흡수포(pad)를 화학물에 올려 흡착시킨다.

⑥ 비와 쓰레받이로 병조각들을 모아 거둔다.

⑦ 흡수포와 병조각들을 일회용 bag에 담아 배출한다.

•처리 요령

[별표 3]

연구실 사고 발생에 따른 보고 체계도

	연구실 안전 사고(화재 등) 발생 시 보고 처리 순서

[별표 4]

｢산업안전보건법｣ 시행규칙 별표 12의 3에 따른 특수건강검진 시기 및 주기

구분	대상 유해인자	시기	주기
		배치 후 첫 번째 특수 건강진단
1	N,N-디메틸아세트아미드 N,N-디메틸포름아미드	1개월 이내	6개월
2	벤젠	2개월 이내	6개월
3	1,1,2,2-테트라클로로에탄 사염화탄소 아크릴로니트릴 염화비닐	3개월 이내	6개월
4	석면, 면 분진	12개월 이내	12개월
5	광물성 분진 나무 분진 소음 및 충격소음	12개월 이내	24개월
6	제1호부터 제5호까지의 규정의 대상 유해인자를 제외한 아래의 모든 대상 유해인자	6개월 이내	12개월

※ ｢산업안전보건법｣ 시행규칙 별표 12의 2에 따른 특수건강진단 대상 유해인자

1. 화학적 인자

가. 유기화합물(108종)

1) 가솔린(Gasoline)

2) 글루타르알데히드(Glutaraldehyde)

3) β-나프틸아민(β-Naphthylamine)

4) 니트로글리세린(Nitroglycerin)

5) 니트로메탄(Nitromethane)

6) 니트로벤젠(Nitrobenzene)

7) ρ-니트로아닐린(ρ-아미노니트로벤젠, ρ-Nitroaniline)

8) ρ-니트로클로로벤젠(ρ-Nitrochlorobenzene)

9) 디니트로톨루엔(Dinitrotoluene)

10) 디메틸아닐린(아미노디메틸벤젠, Dimethylaniline)

11) ρ-디메틸아미노아조벤젠(ρ-Dimethylaminoazobenzene)

12) N,N-디메틸아세트아미드(N,N-Dimethylacetamide)

13) 디메틸포름아미드(N,N-디메틸포름아미드, Dimethylformamide)

14) 4,4-디아미노-3,3-디클로로디페닐메탄

(4,4'-Diamino-3,3'-Dichlorodiphenylmethane)

15) 디에틸렌트리아민(Diethylenetriamine)

16) 디에틸에테르(에틸에테르, Diethylether)

17) 1,4-디옥산(1,4-Dioxane)

18) 디이소부틸케톤(Diisobutylketone)

19) 디클로로메탄(이염화메틸렌, Dichloromethane)

20) o-디클로로벤젠(o-Dichlorobenzene)

21) 1,2-디클로로에틸렌(이염화아세틸렌, 1,2-Dichloroethylene)

22) 디클로로플루오로메탄(디클로로모노플루오로메탄, Dichlorofluoromethane)

23) 마젠타(Magenta)

24) 말레산 언하이드라이드(무수말레산, Maleic anhydride)

25) 2-메톡시에탄올(에틸렌 글리콜 모노메틸 에테르, 메틸셀로솔브, 2-Methoxyethanol)

26) 메틸렌 비스페닐 이소시아네이트(Methylene bisphenyl isocyanate)

27) 메틸 n-부틸 케톤(메틸부틸케톤, Methyl n-buthyl ketone)

28) o-메틸 시클로헥사논(o-Methyl cyclohexanone)

29) 메틸 시클로헥사놀(Methyl cyclohexanol)

30) 메틸 n-아밀 케톤(2-헵타논, Methyl n-amyl ketone)

31) 메틸 알코올(Methyl alcohol)

32) 메틸 에틸 케톤(Methyl ethyl ketone)

33) 메틸 이소부틸 케톤(Methyl isobutyl ketone)

34) 메틸 클로라이드(클로로메탄, Methyl chloride)

35) 메틸 클로로포름(1,1,1-트리클로로에탄, Methyl chloroform)

36) 벤젠(Benzene)

37) 벤지딘과 그 염(Benzidine and its salts)

38) 1,3-부타디엔(1,3-Butadiene)

39) 2-부톡시에탄올(에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르, 부틸셀로솔브,

2-Butoxyethanol, EGBE)

40) 2-부톡시에탄올아세테이트(에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 아세테이트, 2-Butoxyethanolacetate)

41) 1-부틸 알코올(1-부탄올, n-Butyl alcohol)

42) 2-부틸 알코올(2-부탄올, sec-Butyl alcohol)

43) 1-브로모프로판(1-Bromopropane)

44) 2-브로모프로판(2-Bromopropane)

45) 브롬화메틸(Methylbromide)

46) 사염화탄소(Carbontetrachloride)

47) 스토다드 솔벤트(Stoddard solvent)

48) 스티렌(Styrene)

49) 시클로헥사논(Cyclohexanone)

50) 시클로헥사놀(Cyclohexanol)

51) 시클로헥산(Cyclohexane)

52) 시클로헥센(Cyclohexene)

53) 아닐린(아미노벤젠)과 그 동족체(Aniline & homologues)

54) 아세토니트릴(Acetonitrile)

55) 아세톤(Acetone)

56) 아세트산 2-에톡시에틸(에틸렌 글리콜 모노에틸 에테르 아세테이트, 2-Ethoxyethyl acetate)

57) 아세트알데히드(Acetaldehyde)

58) 아크릴로니트릴(Acrylonitrile)

59) 아크릴아미드(Acrylamide)

60) 2-에톡시에탄올(에틸렌 글리콜 모노에틸 에테르, 셀로솔브, 2-Ethoxyethanol)

61) 에틸렌 글리콜(1,2-디히드록시에탄, Ethylene glycol)

62) 에틸렌 글리콜 디니트레이트(니트로글리콜, Ethylene glycol dinitrate)

63) 에틸렌이민(Ethylene imine)

64) 에틸렌 클로로하이드린(2-클로로에탄올, Ethylene chlorohydrin)

65) 에틸벤젠(Ethylbenzene)

66) 에틸아크릴레이트(에틸아크릴엑시드, Ethylacrylate)

67) 2,3-에폭시-1-프로판올(글리시돌, 2,3-Epoxy-1-propanol)

68) 에피클로로하이드린(Epichlorohydrin)

69) 염소화비페닐(Polychlorobiphenyl)

70) 아우라민(Auramine)

71) 요오드화 메틸(Methyl iodide)

72) 이소부틸 알코올(Isobutyl alcohol)

73) 이소아밀 알코올(이소펜틸 알코올, Isoamyl alcohol)

74) 이소프로필 알코올(Isopropyl alcohol)

75) 이염화에틸렌(1,2-디클로로에탄, Ethylene dichloride)

76) 이황화탄소(Carbon disulfide)

77) 초산 2-메톡시에틸(에틸렌 글리콜 모노메틸 에테르 아세테이트, 셀로솔브 아세테이트, 2-Methoxyethyl acetate)

78) 초산 이소아밀(초산 펜틸, Isoamyl acetate)

79) 콜타르(Coal tar pitch volatiles)

80) 크레졸(Cresol)

81) 크실렌(Xylene)

82) 클로로메틸메틸에테르(Chloromethylmethylether)

83) 비스-클로로메틸에테르(클로로에테르, bis-chloromethylether)

84) 클로로벤젠(Chlorobenzene)

85) 테레빈유(Oil of turpentine)

86) 1,1,2,2-테트라클로로에탄(사염화아셀틴렌, 1,1,2,2-Tetrachloroethane)

87) 테트라하이드로푸란(Tetrahydrofuran)

88) 톨루엔(Toluene)

89) 톨루엔 2,4-디이소시아네이트(Toluene-2,4-diisocyanate)

90) 톨루엔 2,6-디이소시아네이트(Toluene-2,6-diisocyanate)

91) 트리클로로메탄(클로로포름, Trichloromethane)

92) 1,1,2-트리클로로에탄(1,1,2-Trichloroethane)

93) 트리클로로에틸렌(Trichloroethylene)

94) 1,2,3-트리클로로프로판(1,2,3-Trichloropropane)

95) 퍼클로로에틸렌(테트라클로로에틸렌, Perchloroethylene)

96) 페놀(Phenol)

97) 펜타클로로페놀(Pentachlorophenol)

98) 포름알데히드(Formaldehyde)

99) β-프로피오락톤(β-Propiolactone)

100) o-프탈로디니트릴(o-Phthalodinitrile)

101) 프탈산 언하이드라이드(무수프탈산, Phthalic anhydride)

102) 피리딘(Pyridine)

103) 히드라진(Hydrazine)

104) 헥사메틸렌 디이소시아네이트(Hexamethylene diisocyanate)

105) 헥산(n-헥산, Hexane)

106) 헵탄(n-헵탄, Heptane)

107) 황산디메틸(Dimethylsulfate)

108) 히드로퀴논(1,4-디히도록시벤젠, Hydroquinone)

109) 1)부터 108)까지의 물질을 중량비율 1퍼센트 이상 함유한 제제

나. 금속류(19종)

1) 구리(분진, 흄 및 미스트만 해당한다)(Copper dusts, fume and Mists, as Cu)

2) 연과 그 무기화합물(Lead and inorganic compounds, as Pb)

3) 니켈과 그 화합물(Nickel and inorganic compounds, as Ni)

4) 망간과 그 화합물(Manganese and inorganic compounds, as Mn)

5) 산화아연(분진만 해당한다)(Zinc oxide dust, as Zn)

6) 산화철(분진 및 흄만 해당한다)(Iron oxide dust and fume, as Fe)

7) 삼산화비소(Arsenic)

8) 수은과 그 화합물(Mercury and compounds, as Hg)

9) 안티몬과 그 화합물(Antimony and compounds, as Sb)

10) 알루미늄과 그 화합물(Aluminum and compounds, as Al)

11) 4알킬연(Tetraalkyl lead)

12) 오산화바나듐(분진 및 흄만 해당한다)(Vanadium pentoxide dust and fume, as V2O5)

13) 요오드(Iodine)

14) 주석과 그 화합물(Tin and compounds, as Sn)

15) 지르코늄과 그 화합물(Zirconium and compounds, as Zr)

16) 카드뮴과 그 화합물(Cadmium and compounds, as Cd)

17) 코발트(분진 및 흄만 해당한다)(Cobalt dust and fume, as Co)

18) 크롬과 그 화합물(Chromium and compounds, as Cr)

19) 텅스텐과 그 화합물(Tungsten and compounds, as W)

20) 1)부터 19)까지의 물질을 중량비율 1퍼센트 이상 함유한 제제

다. 산 및 알카리류(8종)

1) 무수초산(무수 아세틱엑시드, Acetic anhydride)

2) 불화수소(불산, Hydrogen fluoride)

3) 시안화나트륨(Sodium cyanide)

4) 시안화칼륨(Potassium cyanide)

5) 염화수소(Hydrogen chloride)

6) 질산(Nitric acid)

7) 트리클로로아세트산(삼염화초산, Trichloro acetic acid)

8) 황산(Sulfuric acid)

9) 1)부터 8)까지의 물질을 중량비율 1퍼센트 이상 함유한 제제

라. 가스 상태 물질류(14종)

1) 불소(Fluorine)

2) 브롬(Bromine)

3) 산화에틸렌(Ethylene oxide)

4) 삼수소화비소(Arsine)

5) 시안화수소(Hydrogen cyanide)

6) 아황산가스(Sulfur dioxide)

7) 염소(Chlorine)

8) 오존(Ozone)

9) 이산화질소(Nitrogen dioxide)

10) 일산화질소(Nitric oxide)

11) 일산화탄소(Carbon monoxide)

12) 포스겐(Phosgene)

13) 포스핀(인화수소, Phosphine)

14) 황화수소(Hydrogen sulfide)

15) 1)부터 14)까지에 따른 물질을 중량비율 1퍼센트 이상 함유한 제제

마. 허가 대상 물질(13종)

1) 디클로로벤지딘과 그 염(Dichlorobenzidine and its salts)

2) α-나프틸아민과 그 염(α-naphthylamine and its salts)

3) 크롬산아연(Zinc chromate, as Cr)

4) o-톨리딘과 그 염(o-Tolidine and its salts)

5) 디아니시딘과 그 염(Dianisidine and its salts)

6) 베릴륨과 그 화합물(Beryllium & compounds, as Be)

7) 비소 및 그 무기화합물(Arsenic and inorganic compounds, as As)

8) 크롬광[Chromite ore processing (chromate), as Cr]

9) 휘발성 콜타르피치(코크스 제조 또는 취급업무)(Coal tar pitch volatiles, as benzene soluble aerosol)

10) 황화니켈(Nickel subsulfide, as Ni)

11) 염화비닐(Vinyl chloride)

12) 벤조트리클로라이드(Benzotrichloride)

13) 석면(Asbestos, chrysotile)

14) 1)부터 11)까지 및 13)의 물질을 중량비율 1퍼센트 이상 함유한 제제

15) 12)의 물질을 중량비율 0.5퍼센트 이상 함유한 제제

바. 금속가공유: 미네랄 오일미스트(광물성 오일, Oil mist, mineral)

마. 영 제30조에 따른 허가 대상 물질(13종)

1) 디클로로벤지딘과 그 염(Dichlorobenzidine and its salts)

2) α-나프틸아민과 그 염(α-naphthylamine and its salts)

3) 크롬산아연(Zinc chromate, as Cr)

4) o-톨리딘과 그 염(o-Tolidine and its salts)

5) 디아니시딘과 그 염(Dianisidine and its salts)

6) 베릴륨과 그 화합물(Beryllium & compounds, as Be)

7) 비소 및 그 무기화합물(Arsenic and inorganic compounds, as As)

8) 크롬광[Chromite ore processing (chromate), as Cr]

9) 휘발성 콜타르피치(코크스 제조 또는 취급업무)(Coal tar pitch volatiles, as benzene soluble aerosol)

10) 황화니켈(Nickel subsulfide, as Ni)

11) 염화비닐(Vinyl chloride)

12) 벤조트리클로라이드(Benzotrichloride)

13) 석면(Asbestos, chrysotile)

14) 1)부터 11)까지 및 13)의 물질을 중량비율 1퍼센트 이상 함유한 제제

15) 12)의 물질을 중량비율 0.5퍼센트 이상 함유한 제제

바. 금속가공유: 미네랄 오일미스트(광물성 오일, Oil mist, mineral)

2. 분진(6종)

1) 곡물 분진(Grain dust)

2) 광물성 분진(Mineral dust)

3) 면 분진(Cotton dust)

4) 나무 분진(Wood dust)

5) 용접 흄(Welding fume)

6) 유리섬유 분진(Glass fiber dust)

3. 물리적 인자(8종)

1) 안전보건규칙 제512조제1호부터 제3호까지의 규정의 소음작업, 강렬한 소음작업 및 충격소음작업에서 발생하는 소음

2) 안전보건규칙 제512조제4호의 진동작업에서 발생하는 진동

3) 안전보건규칙 제573조제1호의 방사선

4) 고기압

5) 저기압

6) 유해광선

가) 자외선

나) 적외선

다) 마이크로파 및 라디오파

4. 야간작업(2종)

가. 6개월간 오후 10시부터 다음날 오전 6시까지 계속되는 작업을 월 평균 4회 이상 수행하는 경우

나. 6개월간 오후 10시부터 다음날 오전 6시 사이의 시간 중 작업을 월 평균 60시간 이상 수행하는 경우

[별표 5]

안전보건공단 제공 안전·보건표지

[별지 1]

사 고 보 고 서

1. 사고 일시

2. 사고 장소

3. 사고 경위(6하 원칙에 의거 기술)

4. 피해자 및 사고자 인적사항

소 속	직 급	성 명	생년월일	피해내용 및 정도	조 치
			입원일자

5. 피해사항

피 해 물	손 해 량	손 해 액(추산)	비 고

6. 사고원인

7. 연구실 안전관리책임자 의견

부서명 :            연구실 안전관리책임자 :          (인)

[별지 2]

일상점검 실시 내용

연구실 일상점검표

기 관 명			결재	연구실 안전관리 담당자	연구실 안전관리 책임자
연구실명

구분	점검 내용	점검 결과
		양호	불량	미해당
일반 안전	연구실험실 정리정돈 및 청결상태
	연구실험실내 흡연 및 음식물 섭취 여부
	안전수칙, 안전표지, 개인보호구, 구급약품 등 실험장비(흄후드 등) 관리 상태
기계 기구	기계 및 공구의 조임부 또는 연결부 이상여부
	위험설비 부위에 방호장치(보호 덮개) 설치 상태
	기계기구 회전반경, 작동반경 위험지역 출입금지 방호설비 설치 상태
전기 안전	사용하지 않는 전기기구의 전원투입 상태 확인 및 무분별한 문어발식 콘센트 사용 여부
	접지형 콘센트를 사용, 전기배선의 절연피복 손상 및 배선정리 상태
	기기의 외함접지 또는 정전기 장애방지를 위한 접지 실시상태
	전기 분전반 주변 이물질 적재금지 상태 여부
화공 안전	MSDS 비치, 화학물질 성상별 분류 및 시약장 등 안전한 장소에 보관 상태
	소량을 덜어서 사용하는 통, 화학물질의 보관함․보관용기에 경고표시 부착 여부
	실험폐액 및 폐기물 관리상태 (폐액분류표시, 적정용기 사용, 폐액용기덮개체결상태 등)
	발암물질, 독성물질 등 유해화학물질의 격리보관 및 시건장치 사용여부
소방 안전	소화기 표지, 적정소화기 비치 및 정기적인 소화기 점검상태
	비상구, 피난통로 확보 및 통로상 장애물 적재 여부
	소화전, 소화기 주변 이물질 적재금지 상태 여부
가스 안전	가스 용기의 옥외 지정장소보관, 전도방지 및 환기 상태
	가스용기 외관의 부식, 변형, 노즐잠금상태 및 가스용기 충전기한 초과여부
	가스누설검지경보장치, 역류/역화 방지장치, 중화제독장치 설치 및 작동상태 확인
	배관 표시사항 부착, 가스사용시설 경계/경고표시 부착, 조정기 및 밸브 등 작동 상태
	주변화기와의 이격거리 유지 등 취급 여부
생물 안전	미생물 취급 및 보관하는 장소에 생물재해(Biohazard) 표시 부착 여부
	실험실 구역 관계자외 출입금지 구분 및 손 소독기 등 세척시설 설치 여부
	주사기, 핀셋 등 미생물 취급기구 별도 폐기 및 폐기용기 덮개설치 상태
※특이 사항 :
* 상기 내용을 성실히 점검하여 기록 함.

점검자 :              ( 서명 )

[별지 3]

연구실 안전사고·비상상황 대응 매뉴얼(SOP) 작성양식

연구실 안전사고·비상상황 대응 매뉴얼(SOP)

과          명:

연 구 실 명    :

연구실 안전관리책임자:

연구실 안전관리담당자 :

전          화:

비 상 연 락 처 :

<                      >

		■
⇩
		■
⇩
		■
⇩
		■
⇩
		■
⇩
		■
⇩
		■

< 작성요령>

1. 각 연구실의 특성 및 상황에 맞게 작성

2. 필요시 작성양식 변경가능