농림축산검역본부 훈령 제16호

농림수산검역검사본부 실험실안전관리지침(농림수산검역검사본부 훈령 제57호)을 다음과 같이 개정합니다.

2013. 3. 23.

농림축산검역본부장

농림축산검역본부 실험실안전관리지침

개정 2013. 3. 23. 농림축산검역본부 훈령 제16호

제1조(목적) 이 지침은 농림축산검역본부(이하 “검역본부”라 한다) 실험실 특성에 맞는 안전관리 표준화 및 관리의 제도화 등에 필요한 사항을 정하여 안전대책을 체계화함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의 및 적용) 실험실이라 함은 장치등이 설치된 연구실 등 실험(분석)을 하기위한 목적으로 설치․구획된 모든 장소를 말하며 검역본부 및 소속기관의 「연구실 설치 및 운영에 관한 규정(검역본부 훈령)」에 의해 설치․운영하고 있는 전문연구실내 실험실 및 그 밖의 제반 실험실을 대상으로 하되 동물․식물분야의 실험실 특성을 감안하여 세부지침을 별도로 마련하여 시행할 수 있다.

제3조(관리체계) ① 실험실 안전관리의 조직적 운영을 위하여 안전관리담당자 및 책임관은 다음 각 호와 같이 정한다.

1. 실험실의 안전관리담당자는 연구(실험)실장 등으로 하며 소속 직원 등에게 실험실에 대한 안전교육 및 실험실 안전점검 등 제반사항에 대한 실무를 담당한다.

2. 각 부 또는 소속 지역본부․사무소의 실험실의 안전관리책임관은 각 부의 해당 과장․센터장 및 지역본부의 해당 과장․센터장․사무소장으로 하며 소속부서 안전관리 담당자의 업무를 관리･감독한다.

3. 각 부 등의 실험실 총괄책임관은 각 부장 및 지역본부장으로 하며 안전관리에 대한 계획수립 및 변경을 승인하며 필요할 경우 안전관리책임관에게 보완 및 수정을 요청할 수 있다.

② 각 부의 장과 소속 지역본부장은 각 과․센터(지역본부 과․센터․사무소 포함)의 실험실 안전관리 실태를 파악하기 위해 정기점검 및 수시점검을 할 수 있으며 필요할 경우 관련서류의 제출을 요청할 수 있다.

제4조(안전관리 표준) ① 각 실험실 안전관리의 표준항목은 다음 각 호와 같다.

1. 실험실일반안전관리수칙(별지 제1호)

2. 안전관리요구기자재의 원리 및 이론, 작동요령 및 순서(별지 제2호)

3. 실험실자체안전점검리스트(별지 제3호)

4. 실험실정기안전점검리스트(별지 제4호)

5. 위험시설, 위험물 및 위험실험 내용에 대한 경고

6. 화학물질 또는 화학물질을 함유한 제제에 대한 물질안전보건자료

② 각 실험실에서는 제1항에 따라 별지 제1호에서 제4호서식의 대장을 비치하고 정기적으로 기록을 유지하여야 한다.

③ 각 실험실에서는 제1항에 따라 의해 화학물질 또는 화학물질을 함유한 제제 (이하 “대상화학물질”이라 한다)에 대한 물질안전보건자료「Material Safety Data Sheet」 (이하 “MSDS"라 한다)를 작성․비치하여야 한다. 다만, 제조업자 또는 수입업자로부터 MSDS를 입수한 경우에는 MSDS를 작성한 것으로 본다. 실험실에서 시험․연구목적으로 사용하는 시약으로서 MSDS가 외국어로 작성된 경우에는 한국어로 번역하지 아니할 수 있다. MSDS를 작성․비치해야 하는 적용대상은 별지 제5호와 같으며, MSDS 작성 항목은 별지 제6호와 같다.

④ 각 실험실에서는 제1항에도 불구하고 대상화학물질이 시험․연구목적으로 사용하는 시약으로서 외국어로 작성된 경고표지가 부착된 경우, 한글 경고표지를 부착하지 아니할 수 있다.

⑤ 실험실의 상태 점검 및 사후조치, 안전대책의 적정성, 실험내용 등 운영 전반에 관한 사항을 실험실 운영일지에 기재하고 중요기기(3천만원 이상)는 기기의 작동 여부, 상태 점검 및 사후조치, 사용실적 등을 기자재운영일지에 기재(단, 자동으로 기록되는 장비는 제외)하여야 하며, 구입가 50만원 이상의 시약 및 소모품은 수불현황을 기록 보관(실험실정보관리 시스템 등 전산화 포함)한다.

제5조(안전관리 계획수립 및 변경)  ① 각 부 및 소속 지역본부․사무소의 실험실은 제4조에 따라 실험실 특성에 맞는 안전관리 계획을 수립하여야 한다.

② 각 실험실의 안전관리 계획수립 및 변경에 관한 사항은 실험실 안전관리책임관이 주관하며 총괄책임관의 승인을 받아야 한다.

제6조(안전교육) ① 실험실 안전관리책임관은 소속 직원에 대하여 매년 1회 이상 정기적인 안전교육을 실시할 수 있도록 계획을 수립하여야 한다. 특히, 신규 직원의 경우 실험실 출입을 위한 사전교육을 시행하도록 한다.

② 실험실 안전관리담당자는 실험실 특성에 맞는 안전교육자료를 작성하여 매년 2회 이상 실험실 및 기자재 등의 사용에 대하여 정기적인 안전교육을 시행한다.

③ 실험실 안전관리담당자는 시험, 검정 또는 검사 등 실험내용에 따라 수시로 기자재 및 시약 사용 등에 관하여 사용자 등에게 안전교육을 시행하고 이러한 제반사항을 사용자 등이 충실히 이행하도록 하여야 한다.

제7조(관리점검) ① 안전관리책임관은 안전관리 계획 및 안전점검리스트에 의한 점검을 일상화하도록 감독하고 안전사고가 발생하지 않도록 예방조치에 만전을 기하도록 한다.

② 안전관리담당관은 실험실 안전관리와 정상적인 운영을 위하여 실험실의 시설과 장비에 대하여 연 1회 이상 자체 정기점검(별지 제4호서식) 및 수시점검(별지 제2호, 제3호서식)을 실시하고 그 검사기록을 작성․보존하여야 한다.

③ 실험실 총괄책임관은 실험실 안전관리의 효율화를 위하여 관련부서의 협조를 받아  매년 정기점검(별지 제4호서식)을 시행함을 원칙으로 하며, 안전사고가 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우에는 수시 점검하도록 할 수 있다.

제8조(후속조치 및 예산지원) ① 안전관리의 점검결과 안전관리 강화에 필요한 사항은 안전점검리스트에 반영하고 신속한 대처방안을 강구하도록 한다.

② 각 부와 소속 지역본부․사무소에서는 실험실 안전관리 강화를 위해 필요한 예산 및 행정사항 등을 적극 지원하여야 된다.

제9조(안전사고 대처방안) 안전관리책임관 및 담당자는 실험실의 시설이나 장비 등으로 인하여 안전사고가 발생할 우려가 있을 때에는 지체없이 안전사고 예방을 위한 조치를 하여야 하며 안전사고가 발생한 경우 검역본부 각 부의 관리계획에 의해 조치하고 관련기관에 비상연락 한다.

제10조(자료보관) 제4조, 제6조 및 제7조에 따른 각종 점검일지 및 대장, 안전교육 등 안전관리에 따른 제반자료는 최소한 3년간 보관 및 관리하여야 하며, 자료요청이 있는 경우 즉시 제출할 수 있도록 한다.

제11조(기타사항) 이 지침에 명시되지 아니한 사항은 검역본부의 제 규정을 준용하며 주요한 사항은 농림축산검역본부장의 승인을 받아 시행한다.

부  칙

이 훈령은 2013년 3월  일부터 시행한다.

<별지 제1호> 제4조제1항제1호관련

실험실일반안전관리수칙 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
과․센터명․사무소명:	연구실(실험실)명:
관리책임관: (인)	실 험 실 담 당 자 : (인)
전 화:	비 상 연 락 처 :
1. 2. 3. 4. . . . .

< 작성요령>

1. 가로55cm x 세로75cm 크기의 판넬에 들어갈 수 있는 내용으로 각 실험실의 특성에 맞게 안전관리수칙을 만들어 제출

2. 첨부한 실험실습실 안전수칙(예시)와 교육인적자원부에서 발행한 교육정책연구99의 대학(교) 실험, 실습실 안전관리지침을 참고로 하여 작성

<별지 제2호> 제4조제1항제2호관련

안전관리기자재 리스트 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 점검일시 : 20 . . .
과․센터명․사무명:			연구실(실험실)명:
관리책임관: (인)			실 험 실 담 당 자 : (인)
전 화:			비 상 연 락 처 :
기 자 재 명		취득일		금액(천원)	점 검 결 과			비 고
					양호	보통	미흡
1
2
3
4
․
․
․
․

(기자재명) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
부 서 명:	연구실(실험실)명:
기자재관리책임자: (인)	기자재관리담당자 : (인)
전 화:	비 상 연 락 처 :
1. 원리/이론 2. 작동순서 3. 주의사항

<작성요령>

1. 고열 또는 고압, 유해(위해)가스, 인화성 및 유독성 용매, 자외선 및 방사선 노출 위험 장비 등을 사용하는 기자재 및 3천만원 이상의 고가장비를 대상으로 안전관리기자재리스트를 작성하여 정기 또는 수시점검

2. 안전관리기자재의 원리/이론, 작동순서 및 주의사항에 대해 초보자도 쉽게 알 수 있도록 작성하여 기자재별로 비치

<별지 제3호> 제4조제1항제3호관련

실험실자체안전점검리스트 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 점검일시 : 20 . . .
과․센터명․사무소명:		연구실(실험실)명:
관리책임관: (인)		실 험 실 담 당 자 : (인)
전 화:		비 상 연 락 처 :
자 체 점 검 항 목(예 시)			점검결과			비 고
			양호	보통	미흡
1	실험실 및 안전관리기자재 사용일지 <최근 3년분 >
2	자체 안전 점검은 수시로 실시하는가?
3	실험시 개인보호장비는 잘 착용하는가?
4	실험실은 항상 청결을 유지하며 잘 정리 정돈되어 있는가?
5	소화기의 충원상태는 양호하며 지정된 위치에 있는가?
6	구급약은 항상 비치되어 있으며 지정된 위치에 있는가?
7	실험실에서 정숙하고 금연하고 있는가?
8	후드는 잘 작동이 되는가?
9	인화성용매는 화기 가까운 곳에 두지 않았는가?
10	산과 알칼리는 격리 보관하는가?
11	폐수는 지정된 용기에 잘 처리하는가?
12	퇴실시 난방기구 및 전원상태를 잘 확인하는가?
13	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.

<작성요령>

1. 실험실안전관리담당자가 별지 제4호 실험실정기안전점검리스트를 참조하여 실험실의 특성에 맞는 자체점검리스트를 작성, 안전관리책임자의 검토를 거쳐 총괄책임자의 승인을 받도록 함

2. 점검리스트는 날짜별로 철하여 실험실에 최소 3년간 보관 - 정기점검시 실사 예정

3. 비고란에는 점검한 구체적인 수량, 상태 및 특이사항을 기록

<별지 제4호> 제4조제1항제4호관련

실험실정기안전점검리스트

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

• 점검목적 및 점검사항을 확인하여 점검결과에 “양호”, “보통”, “미흡”으로 기록 또는 실험실에 필요하지 않는 점검사항은 “해당없음”으로 기록

• 비고란에는 점검한 구체적인 수량, 상태 및 특이사항을 기록

	제 1 장 개인 장비 안전 분야

1. 보안경 (Safety Goggle or Glasses)

• 눈 보호장비: 화합물이나 유리파면 등으로부터 눈 보호

• 눈은 손상 시 복구 불가능: 화학약품 취급 시 반드시 착용

점 검 사 항	점검 결과	비 고
보안경의 보유 수량
보안경 사용법
보안경 보관 및 사용상태(상시 사용)

☆ 보안경은 실험실원 당 한 개씩 필요

2. 실험복

• 피부 보호장비: 화합물 등으로부터 피부 보호

• 화학 및 생물 관련 실험실의 최소한의 보호장비

점 검 사 항	점검 결과	비 고
실험복의 수
실험복 착용 및 사용상태

☆ 실험실원 당 한 벌이상씩 필요하며 실험실 안에서 상시 착용 유무 확인

3. 장갑

• 손 보호장비: 화합물 등으로부터 손 보호

• 용도에 따라 알맞은 장갑 착용

점 검 사 항	점검 결과	비 고
장갑의 보유 상태
장갑 착용 및 사용상태

☆ 장갑은 그 용도에 따라 여러 가지가 있음.

4. 방독면

• 호흡기 보호장비: 유독가스가 발생하는 실험을 흄 후드 밖에서 수행해야 할 경우 반드시 착용

점 검 사 항	점검 결과	비 고
방독면의 보유 여부
방독면의 보관 상태

☆ 방독면에서 가장 중요한 부분은 카트리지임.

5. 흄 후드 (Fume Hood)

• 유독가스 증기 발생 실험 수행 시 반드시 후드 안에서 진행하여야 함

점 검 사 항	점검 결과	비 고
후드 보유 대수
후드 작동
후드 사용 상태

☆ 충분한 풍속 유지 여부, 정돈, 청결상태 확인

6. 생물안전 캐비네트 (Biological Safety Cabinet)

• 미생물을 다루는 실험실에서 생기는 미립자나 에어로졸로부터 연구자를 보호하기 위한 장비

점 검 사 항	점검 결과	비 고
안전 캐비넷 보유 여부
작동 상태
후두 사용 상태

☆ 충분한 풍속 유지 여부, 정돈, 청결상태 확인

7. 자외선 및 레이저 관련 장비 (UV lamp and Laser)

• 자외선과 레이저는 눈에 치명적임. 피부암도 유발: 반드시 안전장비와 보호 시설 필요

점 검 사 항	점검 결과	비 고
레이저용 특수 보안경의 보유 여부
레이저 “사용중” 표시판/등의 설치 여부
빛이 새 나가지 않게 보호여부

8. 실험실 전반적인 상태 점검 (House-Keeping)

• 실험실을 항상 청결하고 잘 정돈되어 있으면 그만큼 사고의 가능성이 줄어듬

점 검 사 항	점검 결과	비 고
실험실의 정돈 및 청결 상태
소화기의 위치 확인
비상 탈출로가 막혀 있지 않는가
비상연락사항 비치 여부
불꽃이 있는 난방기구 보유 여부
실험실 내에서의 흡연 여부

☆ 소화기 및 비상연락 전화가 출입구 근처에 비치되어 있는지 불꽃이 있는 난방기구 및 실험실내 흡연 금지 여부

	제 2 장 화학약품 안전분야

1. 인화성 용매 (Flammable solvents)

• 화재 위험: 휘발성이 매우 높고 인화점이 실온보다 낮음

• 인체 독성: 흡입하거나 마신 경우에 해로움

점 검 사 항	점검 결과	비 고
취급시 보안경 착용
실험실 내에는 4L 이상의 용량 별도보관
대용량 용기(200L 이상)는 접지 되어야 함
열원, 스파크, 불꽃, 점화원과 격리 저장
취급 및 보관 장소에서는 금연
취급 장소에 ABC 소화기 비치
산화제(과산화수소) 등과 격리 보관
통풍 여부 및 환기장치 설치
작업자의 비상 시 조치요령 숙지 여부
위의 열거한 사항에 대하여 안전교육을 받은 적이 있는가?

2. 인화성 고체 (Flammable solids)

• 화재 위험: 물을 포함한 가연성물질과 접촉하면 반을열로 인해 발화

• 폭발 및 반응성: 물, 알코올 등과 격렬히 반응하여 수수가스를 방출

• 인체 독성: 물, 알코올 등과 격렬히 반응하여 부식성/독성가스를 방출

점 검 사 항	점검 결과	비 고
취급 시 보안경 및 보호장갑착용
불활성 용매(미네라 오일)등에 잠기게 보관
취급 및 보관 장소 주위에 D급 소화기 또는 건조분말, 건사, 소다회, 석회석 등 비치 여부
수분이 응축되지 않는 건냉소에 보관
물, 할로겐화 탄화수소, 인 또는 인 화합물, 황 또는 황 화합물과 격리하여 저장
작업자의 비상 시 조치 요령 숙지 여부
위의 열거한 사항에 대하여 안전교육을 받은 적이 있는가?

3. 산화제 (Oxidizing agents)

• 화재 및 폭발위험: 가연성 물질과 접촉하여 발열하면서 발화 및 폭발 가능성

• 인체 독성: 눈, 피부, 점막, 호흡기에 자극적이고 화상을 입힐 수 있음

점 검 사 항	점검 결과	비 고
취급 시 보안경 및 보호장갑착용
가연성 물질과 격리 보관
건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐보관
취급 장소에 물 또는 ABC 소화기 비치
폐기할 경우 묽은 용액상태로 만들어 버림
건조한 가루 상태에서 마찰 또는 충격 금지
작업자의 비상조치 요령 숙지 여부
위의 열거한 사항에 대하여 안전교육을 받은 적이 있는가?

4. 산 및 알칼리 (Acids and alkalis)

• 반응성: 서로 섞이거나 물과 혼합 시 격렬하게 반응하면서 열 및 가스가 발생함

• 인체 부식성: 눈, 피부, 점막, 호흡기에 화상을 비롯한 치명적인 상처를 입힘

점 검 사 항	점검 결과	비 고
반드시 고글, 보호장갑, 보호복 착용
건조하고 통풍이 잘되는 냉암소에 밀봉 보관
산과 알칼리는 결기 보관
산, 알칼리는 바닥에 가까운 낮은 곳에 보관
희석, 용액을 제조할 경우에는 반드시 산 또는 알칼리를 물에 천천히 냉각하면서 첨가할 것
운반 시에는 깨지지 않는 이송용기(프라스틱/비닐 용기)를 사용
부식성이 있는 금속성 저장용기 사용금지
작업자의 비상조치 요령 숙지 여부
위의 열거한 사항에 대하여 안전교육을 받은 적이 있는가?

5. 독성 화합물 (Toxic compounds)

• 급성 독성: 흡입, 피부접촉, 섭취했을 때 심한 상처를 입거나 사망할 수 있음.

• 만성 독성: 장기간 지속적인 노출 시 암 등의 돌연변이를 유발할 수 있음

점 검 사 항	점검 결과	비 고
소량 취급 시 흄 후드 안에서 취급
대량 취급 시 안면 보호구를 갖춘 양압자급식 호흡용 보호구를 착용
피부접촉을 피하고 보호의와 보호 장갑을 착용
작업중 음식물을 섭취하거나 흡연하지 말 것
건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 주기적 점검이 가능하도록 밀폐보관
식료품, 사료, 의약품, 음식과 혼합저장 금지
폐기할 경우 지정한 방법에 따라 폐기
취급하고 있는 독극물에 대한 지식 및 교육
위의 열거한 사항에 대하여 안전교육을 받은 적이 있는가?

	제 3 장 가스 안전 분야

1. 고압 및 독성가스

• 인화위험: 가연성 가스나 조연성 가스가 혼재시 연소ㆍ폭발의 위험

• 폭발위험: 고압의 용기가 폭발할 경우 가공할만한 폭발력을 가짐

• 부식위험: 부식성 가스는 용기의 부식으로 2차 오염을 일으킬 수 있슴

• 인체위험: 질식 및 소량의 누출에도 인체에 치명적임

• 동상위험: 저온 액화 가스의 취급시 동상의 위험

점 검 사 항	점검 결과	비 고
가스 특성에 관한 표기의 용기에 부착 유무
가스 사용방법을 익히고 두 사람 이상이 실험
보호복, 보호마스크, 보호안경, 보호장갑착용
가스용기는 실험대 및 벽에 고정시킴
미사용 가시용기는 뚜껑을 닫아서 보관
사용용기와 미사용 용기를 구분해서 저장
가스 누출검지 경보기 설치
긴급 차단장치
가스용기 저장고 근처에 소화설비 설치
환기가 잘 되는 곳에서 가스를 취급 및 보관
저장소 전기시설의 방폭 및 정전기 제어시설
정전에 대비한 비상전력 설비
작업자의 비상시 조치 요령 숙지 여부
위의 열거한 항목에 대하여 안전교육을 받은 적이 있는가?

	제 4 장 동물실험 안전분야

1. 생물실험 및 동물해부실험

점 검 사 항	점검 결과	비 고
실험생물 인식 및 관리 절차요령 숙지
일회용 장갑, 마스크, 실험복 등 보호장비 착용
실험동물에 의한 교상시 처리
인수공통전염병에 대한 숙지
체액과 조직취급 숙지
폐기물과 사체폐기 숙지
유해물질 포함 유무 확인
유해물질의 비상 시 조치요령 숙지
마취약품 저장과 사용절차 숙지
유해물질의 저장과 사용방법 숙지
약물조제와 투여방법 숙지
안전장비의 사용법과 관리법 숙지
위의 열거한 항목에 대하여 안전교육을 받은 적이 있는가?

2. 실험동물 관리 및 사육실 출입

• 인체 위해: 물리거나 인수 공통질병에 감염된 경우에 해로움

점 검 사 항	점검 결과	비 고
동물관리 및 사육 절차 관리 요령숙지
동물관리실 세정ㆍ소독ㆍ위생관리
개인 보호장비 사용
깨끗한 보호복에 대한 충분한 준비상태
보호복과 장비는 동물 사육시설 밖으로 반출 금지
폐기물 처리 절차 숙지
유해물질에 대한 보호장비 지급사용
실험동물실 이용절차 숙지
사육실 출입기록부 작성
출입시 일회용 두건, 마스크, 장갑, 실험복 착용
사육실 출입과 관련되지 않은 소지품을 locker에 보관
알코올 소독기로 손 소독
Air shower 후 사육실 출입
사육실 퇴출시 일회용 사용물품 폐기
안전장비의 사용법과 관리법 숙지
위의 열거한 항목에 대하여 안전교육을 받은 적이 있는가?

3. 세포 조직배양실험 및 유전자 조작 실험

• 인체 위해: 흡입하거나 접촉시 해로움, 질병 감염된 경우 해로움

점 검 사 항	점검 결과	비 고
일회용 장갑, 마스크, 실험복 등 보호장비 착용
약물조제와 투여방법 숙지
유해물질의 관리 및 작업 지침서
유해물질의 저장과 사용법 숙지
실험폐기물 처리 및 절차 방법 숙지
배양용 가스 관리 및 주기적인 점검
배양용 가스용기 고정 관리
안전장비의 사용과 관리법 숙지
위의 열거한 항목에 대하여 안전교육을 받은 적이 있는가?

	제 5 장 미생물실험 안전 분야

1. 미생물 (Microorganisms)의 일반취급법

• 취급 대상: 눈으로 볼 수 없는 작은 미생물

• 취급 방법: 신체 접촉 방지

• 병원성 미생물: 흡입 및 상처부위를 통한 감염 주의

점 검 사 항	점검 결과	비 고
오염방지를 위해 무균상내에서 조작하는가
무균상내의 팬을 작동시켜 환기시키는가
미생물의 신체 접촉시 알코올로 소독하는가
병원성 미생물 취급시 주의사항 숙지 여부
용기는 멸균 세척하고 있는가
버너등의 가열장치의 취급사항 숙지유무
유기용매 취급시 주의사항을 알고 있는가
고압증기 멸균기 사용시 압력을 확인하는가
실험후 UV 살균등을 점등하는가
실험후 균체는 반드시 멸균하여 폐기하는가
위의 열거한 항목에 대하여 안전교육을 받은 적이 있는가?

2. 세균 (Bacteria)

• 세균의 특성: 맨눈으로 볼 수 없는 작은 미생물

• 병원성 세균: 대장균, 살모넬라, 리스테리아 등

• 실험자의 유의사항: 신체의 접촉 및 호흡기로의 감염에 주의

점 검 사 항	점검 결과	비 고
실험실습실 정리정돈 상태
소독수 준비 여부
실험중인 세균의 특성을 숙지하는가
세균의 보관장소 및 보관상태는 양호한가
실험복 및 장갑 비치 여부
무균상 설치 및 환기 상태는 양호한가
살균 및 제균 방법을 숙지하는가
실험후 폐기 방법을 숙지하는가
위의 열거한 항목에 대하여 안전교육을 받은 적이 있는가?

3. 바이러스

• 병원성: 각종 질환 유발

• 증식 방법: 살아 있는 세포내에서만 증식 가능

점 검 사 항	점검 결과	비 고
바이러스 특성을 숙지하는가
보관 용기 및 장소는 안전한가
음식물 섭취 및 흡연 여부
폐기시 주의사항을 숙지하는가
실험복 및 장갑은 준비되어 있는가
위의 열거한 항목에 대하여 안전교육을 받은 적이 있는가?

	제 6 장 전기 안전분야

1. 전기시설

• 감전 사고: 전기시설의 노후와 부주의한 취급으로 인한 인사사고 발생

• 정전기 사고: 방전현상으로 인한 가연성 물질의 착화 및 폭발

• 전기화재: 전기사고는 화재와 폭발로 이어져 대형사고 유발

• 안전 대책: 전기장치 사용시 기본적인 안전사항 준수

점 검 사 항	점검 결과	비 고
실험실 최종 퇴실시 전원 차단 확인
전원 안전 차단기 설치
실험장치의 전기 절연체 사용 확인
대용량 전열 발생장치와 인화성 물질의 격리 보관
전선의 피복 상태 확인
플러그와 콘센트의 안전한 삽입상태
콘센트의 부하 상태 확인
물과 접촉 가능한 기기의 누전차단기 설치
적정 규격의 차단기/휴즈 사용
전선과 단자 등의 접속 상태 확인
전열기가 포함된 기기 주변의 점화 안전상태 확인
가연성물질 주위 안전한 열방사 상태 유지
방폭형 전기기구 사용 여부 확인
전기 도체의 본딩 및 접지 상태 확인
위의 열거한 항목에 대하여 안전교육을 받은 적이 있는가?

	제 7 장 소방 안전분야

1. 소방안전

• 발화의 원인과 대책

• 화재발생시 화재경보 및 대피요령

• 개인 진화장비(소화기)의 취급요령

점 검 사 항		점검 결과	비 고
소화기	제자리에 위치하는가
	꼬리표의 교체날짜(1년 미만일 것)
	소화기의 충전 과/부족상태
	몸체의 녹, 부식, 누액, 파손
	안전하게 매달려 있는가
	호스의 균열상태
	노즐의 파손, 망실
	소화기 함에 비치된 경우 팻말 부착
	소화기 상의 적용 화재 유형 표기
소방호스	제자리에 위치하는가
	노즐의 파손, 망실
	호스 구멍, 잔여 수 존재여부
	밸브와 호스 연결부위 누수
	소방함에 팻말 부착
위의 열거한 항목에 대하여 안전교육을 받은 적이 있는가?

	제 8 장 폐기물 안전분야

1. 개   요

• 지구환경문제 및 공중위생학적 측면

• 폐기물 구분과 처리대책 숙지

점 검 사 항	점검 결과	비 고
폐기물(고체, 액체)의 분류 상태
수집용기의 운반 및 용량 측정 용이성
수집용기에 실험실, 품명, 특성 주의사항 기재
폐기물 보관장소의 적정성(직사광선, 통풍)
금연 및 화기취급금지, 폐기물보관 수칙부착
시약공병의 세척 및 파손상태
폐기물 및 폐액의 유출 및 악취발생
폐기물 및 폐액의 운반수단 강구 상태
폐시약 처분방법
실험실별 폐액 발생량 일지 배치
위의 열거한 항목에 대하여 안전교육을 받은 적이 있는가?

< 참고자료 >

실험실 안전관리 (예문 1)

실험실 안전관리 지침 제4조(안전관리 표준) 사항관련 다음의 예시를 참고하여 각과 및 센터의 실험실 특성에 따른 최적의 안전관리계획을 수립․시행

1. 실험실 안전수칙 제정(별지 제1호관련)

※ 실험실에서 일반적으로 지켜야할 사항

- 실험실 안전 수칙을 숙지한다.

- 실험진행중에는 절대로 자리를 이탈하지 않는다.

- 실험실에서는 항상 실험복을 착용한다.

- 실험실 특성에 따른 안전교육 및 안전점검을 시행하고 개인보호장비( 장갑, 마스크, 보안경 등)를 착용한 이후 실험에 임한다.

- 제반 실험기자재의 사용 및 실험조작은 담당 연구실장에게 그 원리와 실습방법을 충분히 숙지한 후 실시한다.

- 연구실장 또는 실험실관리책임자가 모르는 상태에서 어떤 실험도 혼자 하는 것을 금한다.

- 실험실은 환기가 잘 되도록 유지하여 각종 실험 중에서 발생하는 유해가스와 냄새가 실내에 오래 체류하지 않도록 하며 특히, 위험 및 유해 화학물질의 실험은 반드시 후드에서 시행한다.

- 전기시설이 필요한 제반 기자재는 반드시 안전장치 및 주변시설 등을 확인하고 전원을 연결한다.

- 실험실에 보관하는 가연성 액체의 양을 최소화 한다.

- 산과 염기, 연료와 산화제는 분리해서 보관한다.

- 상호 반응성이 있는 시약은 별도로 관리하며, 사용한 이후에는 즉시 마개를 막고 보관순서(알파벳 등)대로 해당 시약장에 보관한다

- 조제한 각종 시약용액, 표준액, 지시약, 완충용액, 배지 등에는 명칭, 제조날짜, 폐기일짜, 위험요소 성질과 위험정도, 사용자 이름을 적은 라벨을 붙여 다른 사람이 쉽게 알아볼 수 있도록 한다.

- 실험 중에 발생되는 유해 폐수 및 폐기물은 반드시 지정된 용기(장소)에 보관(처리)한다.

- 재고조사를 정기적으로 하여 과다한 양의 화학약품을 구입하지 않는다.

- 화학약품의 유효(보관)기한이 지난 것은 폐기 처리한다.

- 화학약품은 안전하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하고 약품사이의 공간을 최대한 유지한다.

- 모든 실험기자재는 아껴 쓰고 사용한 후 반드시 깨끗이 씻은 후 제자리에 잘 보관한다.

- 실험실에서 흡연/음식물섭취를 금하고, 화학냉장고에 음식물을 넣지 않는다.

- 소방서, 경찰서, 가까운 응급실의 전화번호를 모든 전화기에 게시한다.

- 구급약은 항상 비치해 놓고 모든 압축가스용기는 고정시킨다.

- 모든 실험이 끝나면 실험실 운영일지에 사용기자재 및 실험내용을 정리하고 다음 실험을 위해 실험실을 깨끗이 정리한 후 퇴실시에는 전등 점멸과 누수를 확인하고 불필요하게 켜져 있는 기자재의 전원을 끈다.

2. 안전관리기자재 원리 및 이론, 작동요령 및 순서

(별지 제2호 관련)

******** 예시 ********

● 총유기탄소 분석계(TOC: Total Organic Carbon Anayzer) 원리 및 이론

TOC는 수중에 존재하는 유기물의 주된 구성 물질로서 여기에 존재하는 탄소량을 말하며, 수질의 오염도를 나타내는 지표가 된다. 검수를 TC Furnace 와 IC reaction vessel에서 얻어지는 각각의 CO2량을 NDIR(Non dispersive Infrared Detector)로 검출하고 TC(Total Carbon)와 IC(Inorganic Carbon)의 차로부터 TOC를 구한다.

1) TC의 측정

운반기체로써 고순도의 공기를 150 mL/min으로 흘러 보내면서, 시료를 TC 연소관(680℃로 유지되고 TC 촉매로 충진되어 있음)으로 흘려 보낸다. 여기서 시료 안에 TC는 CO2로 산회되어 진다. TC 연소로부터 생성되는 연소물을 함유한 운반기체는 IC reaction Vessel --> Dehumidifier --> Halogen scrubber를 통과한 CO2량을 NDIR 검출기로 정량한다. NDIR로 검출된 검출신호는 Peak로 나타나고 Peak의 면적은 data processing unit에서 정량되어진다.

2) IC의 측정

IC는 reaction vessel sample을 가하면 샘플안에 무기탄소는 로 CO2 로 전환되고 이것은 NDIR에 의해서 검출되어 진다. 무기탄소의 농도는 탄산이온과 중탄산이온의 합이다. * 기기 구성 * 그  림

● TOC 기기 작동요령 및 순서

1. 가스밸브를 연다.

2. 전원을 켠다.

3. Cover를 연후 25% 인산용액과 증류수의 적정양을 확인하고 Carrier gas의 유량을 150㎖/min으로 조절한다.

4. Initial start화면에서 F1키를 누른다.

5. Main Menu화면에서 3번 General Conditions를 선택한 후 Enter.

6. Furnace on/off에서1(TOC)를 누른후 Enter를 치고 F2를 누른다.

7. Main Menu에서 6번 Moniter를 선택후 Enter를 치고 5가지 조건이 모두 OK가 될 때까지 Warming up을 한다.(TC Temperature, Dehumidifier, Baseline Position, Baseline fluctuation Baseline  noise)

8. 모두 OK가 되면 F2를 누른 후 Main Menu의 2번 Sample    Measurement를 선택 후 Enter.

9. Sample Measurement/Conditions 화면에서 적당하게 조건을 입력한 후 시료 주입 시료에 넣은 후 F1키를 누른다.

10. Cycle mode는 2, Non-stop mode는 1로 선정하고 Start 번호를 누른다.

11. 한 개 시료에 대해 측정이 끝나면 9)의 과정을 반복한다.

12. 모든 측정이 끝나면 F2(End)를 누르고 Main Menu 화면에서 5번 Data report를 선택 후 Enter.

13. F5를 눌러 data를 프린트 한 후 F6 Data clear를 누른다.

◆ 전원 OFF◆

1. Main menu화면에서 3번을 선택 후 Enter를 치고 Furnace on'off에서 2번(off)을 선택 후 Enter.

2. 20분간 Warming up을 하고 전원을 끈 다음 가스밸브를 잠근다.

3. 실험실별 안전점검 리스트(별지 제3호 및 제4호관련)

○ 각 실험실은 실험실습 내용 및 기자재 특성에 따라 안전점검 리스트를 작성하여 점검하여야  한다.

○ 안전점검 분야 : 개인장비, 화학약품, 가스, 동물실험, 미생물실험, 기계설비, 전기, 소방, 폐기물, 기타 필요한 사항.

1) 개인 안전에 필요한 보호장비 : 실험실습 내용 및 기자재 특성에 따라 개인 안전에 필요한 보호장비를 정하고 필요수량을 갖추어야 한다.

2) 소화기 비치 및 안전시설 : 실험실습 및 기자재 특성을 고려한 최적의 소화기를 비치하고 이에 필요한 안전시설을 갖추어야 한다.

3) 안전교육 시행방법 : 정기 및 수시 안전교육 시행방법 및 시기를 정한다.

4) 유해 폐수 및 폐기물 처리 : 화학약품, 유해 폐수 및 폐기물 처리는 관련법규를 준수하여 정한다.

5) 안전사고에 대비한 보험가입 : 고압가스 또는 보험가입이 의무적인 기자재를 사용하는 경우에는 반드시 해당보험에 가입하여야 한다.

6) 구급함의 비치 : 긴급한 상황에 즉시 대처 할 수 있는 구급함을 갖추어야 한다.

7) 비상연락망 및 비상시 대처요령

○ 비상연락 체계:  각 부장, 과(센터)장, 지역본부장․사무소장, 실험실 정(부)책임자 등 연락처를 도표화한다.

○ 비상시 대처요령 : 사고 유형별로 대처할 수 있는 응급조치 요령 및 관련기관의 연락처 등을 표기한다.

- 화재 및 인명 피해

- 방사능, 화학물질, 미생물 유출

- 실험실의 각종설비 사고 등

4. 위험시설 및 위험실험 내용에 대한 경고(제4조제1항제5호 관련)

- 전문지식을 갖추어야 사용할 수 있는 기자재, 사고의 위험이 있는 실험 및 시설에는 접근 또는 사용금지, 위험표지판 등을 설치하여야 한다

- 표지판은 하얀 바탕에 붉은 글씨로 작성하며, 크기는 10㎝*30㎝를 기준으로 한다.

<별지 제5호>

대상화학물질

1. 물리적 위험성

가. 폭발성 물질

나. 인화성 가스

다. 인화성 에어로졸(aerosol)

라. 산화성 가스

마. 고압가스

바. 인화성 액체

사. 인화성 고체

아. 자기반응성 물질 및 혼합물

자. 자연발화성 액체

차. 자연발화성 고체

카. 자기발열성 물질 및 혼합물

타. 물반응성 물질 및 혼합물

파. 산화성 액체

하. 산화성 고체

거. 유기과산화물

너. 금속부식성 물질

2. 건강 유해성

가. 급성 독성

나. 피부 부식성/피부 자극성

다. 심한 눈 손상성/눈 자극성

라. 호흡기 과민성

마. 피부 과민성

바. 생식세포 변이원성

사. 발암성

아. 생식독성

자. 특정표적장기 독성(1회 노출)

차. 특정표적장기 독성(반복 노출)

카. 흡인 유해성

3. 환경 유해성

가. 수생환경 유해성

<별지 제6호>

MSDS 작성항목

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

2. 유해성․위험성

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

4. 응급조치요령

5. 폭발․화재시 대처방법

6. 누출사고시 대처방법

7. 취급 및 저장방법

8. 노출방지 및 개인보호구

9. 물리화학적 특성

10. 안정성 및 반응성

11. 독성에 관한 정보

12. 환경에 미치는 영향

13. 폐기 시 주의사항

14. 운송에 필요한 정보

15. 법적규제 현황

16. 그 밖의 참고사항