해양수산부 훈령 제200호(2014.12.07)

위성항법보정시스템 운영규정

제1조(목적) 이 규정은「항로표지법」제6조 및 같은 법 시행령 제3조제2항의 규정에 의하여 설치ㆍ관리하고 있는 위성항법보정시스템(Differential Global Positioning System 이하 "DGPS"라 한다)의 운영에 관한 필요한 사항을 정하여 정밀한 위치보정정보의 제공 및 DGPS 기능향상에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "정확도"라 함은 95% 신뢰수준의 수평 위치정확도(2DRMS, Two-Distance Root-Mean-Square)를 말한다.

2. "위치보정정보"라 함은 GPS(Global Positioning System)위성의 수신신호를 근거로 해석한 전리층지연, 대기권지연 및 위성궤도 등의 오차보정값 정보를 말한다.

3. "무결성(Integrity) 정보"라 함은 GPS위성 및 DGPS의 동작 상태를 DGPS이용자에게 제공하는 정보를 말한다.

4. "특별정보"라 함은 GPS위성 및 DGPS 운영에 관한 정보, 재해경보 및 별도의 기능상태 정보를 말한다.

5. "위성항법보정정보"라 함은 위치보정정보, 무결성정보 및 특별정보를 말한다.

6. "기준국"이라 함은 이미 알고 있는 위치를 기반으로 위치보정정보를 생성하는 RS(Reference Station)와 위치보정정보를 수신하여 무결성 검사를 수행하는 IM(Integrity Monitor) 그리고 보정송신국이 설치되어 있는 곳을 말하며, 해양기준국과 내륙기준국으로 구분한다.

7. "감시국"이라 함은 원거리에서 기준국의 운용상황 및 정확도의 감시를 수행하는 곳을 말하며, 해양감시국과 내륙감시국으로 구분한다.

8. "보정송신국"이라 함은 DGPS 정보를 중파대의 전파에 의해 DGPS 이용자에게 제공하기 위한 송신설비를 말한다.

9. "DGPS 신호"라 함은 보정송신국에서 송신하는 신호를 말한다.

10. "위성항법중앙사무소"라 함은 기준국과 감시국의 관리운영 및 기능 상태를 감시ㆍ제어하고, 위치보정정보 자료의 관리와 제공 등 종합적인 업무를 수행하는 기관을 말한다.

제3조(DGPS의 구성) DGPS는 군산지방해양항만청 위성항법중앙사무소(이하 "중앙사무소" 라 한다), 기준국 및 감시국으로 구성한다.

제4조(적용범위) DGPS의 관리 및 운영에 관한 사항은 관계법령 및 다른 규정에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제5조(운영기준) DGPS 운영자(이하 "운영자"라 한다)는 다음 각 호의 운영기준에 의하여 정확도 및 무결성을 확보하여야 한다.

1. DGPS 방송 기술특성은 국제전기통신연합 무선통신 분야(ITU-R) 및 해상무선기술위원회 특별위원회(RTCM SC-104) 권고를 준용한다.

2. 운영 매개변수(Parameter)는 국제항로표지협회(IALA) 권고(R-121)를 준용하여 별표 1에 정한 것과 같다.

3. 측위 정확도는 무결성 감시에 있어서 위치보정정보 오차가 5m이하 유지 시 정상(Normal)이고, 5m이상의 값으로 30초이상 지속될 경우 정확도 초과라고 하며 이 경우 정확도 초과에 따른 필요한 조치를 하여야 한다.

4. 경보 매개변수(Parameter)는 별표2에 정한 것과 같이 설정 운영하여야 하며, 각 기준국과 감시국 및 GPS 위성 특성상 변경이 불가피할 경우 중앙사무소장(이하 "소장"이라 한다)이 변경 운영할 수 있다.

제6조(운영) ① 소장은 위성항법보정정보를 지속적으로 실시간(Real time) 방송하여야 하며, 위성항법보정정보가 부정확하거나 이용이 불가능한 때에는 즉시 기능고장 정보를 방송하여야 한다.

② 운영자는 제6조의 규정에 의하여 DGPS의 감시ㆍ제어를 수행하며 각 기준국 및 감시국의 정상운영에 만전을 기하여야 한다.

③ 운영자는 다음 각 호와 같이 DGPS의 장애가 발생한 경우 즉시 소장에게 보고하고 신속히 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 정확도 초과 : DGPS 기준국의 주ㆍ예비 장비에 정확도 초과가 발생한 경우에는 인접국에서 해당국의 RTCM메시지 #7을 "No Information" 또는 "Do Not Use"로 설정한다.

2. GPS 위성장애 : 각각의 GPS 위성중 이상이 발생한 위성의 경우에는
RTCM메시지 #5를 "Unhealthy"로 설정한다.

3. 경보 매개변수 초과 : 경보 매개변수가 한계치를 지속기간 동안 초과할 경우 해당 경보에 대하여 RTCM메시지 #16(특별정보)을 방송하여야 한다.

4. 중앙사무소의 장애 : 중앙사무소의 기능장애로 인하여 기준국의 감시ㆍ제어가 불가능한 경우 인접국에서 해당국의 RTCM메시지 #7을 "Unmonitored"로 설정하고, 항로표지관리소 (이하 "표지관리소"라 한다)에 감시를 의뢰함과 동시 장해의 조기 복구에 필요한 조치를 하여야 한다.

5. 기준국의 장애 : 중앙사무소에서 기준국의 장애를 확인한 경우에는 인접국에서 해당국의 RTCM메시지 #7을 "No Information" 또는 "Do Not Use"로 설정하고, DGPS 신호의 조기복구에 필요한 조치를 취함과 동시에 인접국에서 RTCM메시지 #16(특별정보)을 방송하여야 한다.

6. 감시국의 장애 : 중앙사무소에서 감시국의 장애를 확인한 경우는 인접국에서 RTCM메시지 #16(특별정보)을 방송하여야 하며, 장애의 조기 복구에 필요한 조치를 하여야 한다.

7. 통신망의 장애 : 기준국과 감시국의 감시ㆍ제어 및 정보전송을 위한 통신망에 장애가 발생하거나 예고된 경우에는 인접국에서 해당국의 RTCM메시지 #7을 "Unmonitored"로 설정하고 해당 표지관리소에 감시를 의뢰함과 동시에 장애의 조기복구에 필요한 조치를 하여야 한다.

제7조(DGPS 운영계획 수립 및 보고) ① 소장은 매년 12월 10일까지 다음 년도 DGPS 정비ㆍ점검 등 운영계획을 수립하여 해양수산부장관(이하 "장관"이라 한다)에게 보고하여야 한다.

② 소장은 DGPS의 해당 년도 운영실적을 다음 년도 1월20일까지 장관에게 보고하여야 한다.

③ 소장은 기준국의 운영률 및 데이터 저장 현황 등을 별지 제1호서식에 의한 월간운영보고서를 다음 달 10일까지 장관에게 보고하여야 한다.

제8조(정비ㆍ점검 종류와 방법 등) ① 기준국 및 감시국의 정비ㆍ점검은 일일, 주간, 월별, 분기별로 구분하여 실시하며, 소장은 담당자를 지정하여 정비ㆍ점검에 차질이 없도록 하여야 한다.

② 정비ㆍ점검 시에는 주장치, 예비장치 등을 상호 교대로 운영하여 이로 인한 기능정지 시간을 최소화하여야 한다.

③ 계획된 기능정지에 대하여는 인접국이 동시에 휴지되지 않도록 조치하고 인접국에서 RTCM메시지 #16(특별정보)을 방송하여야 한다.

④ 소장은 DGPS 기능향상을 위하여 필요한 경우 기준국 및 감시국 소재 관할 지방해양항만청장(이하 "지방청장"이라 한다)에게 협조를 요청하여야 하며, 지방청장은 협조요청 사항이 신속하게 조치될 수 있도록 적극 협조하여야 한다.

제9조(정비ㆍ점검의 기록유지) ① 일일 및 주간 정비ㆍ점검은 별지 제2호서식에 의한 DGPS 업무일지에 기록하여야 한다.

② 월별 및 분기별 정비ㆍ점검은 각 장비의 상태, 정비사항 및 일련의 조치사항 등을 별지 제3호서식 및 별지 제4호서식에 의한 정비ㆍ점검기록표에 작성하여 관리하여야 한다.

③ 각 기준국 및 감시국 등 DGPS 시설물 및 장비에 대하여 이력카드를 작성하고 기록유지 및 관리에 철저를 기하여야 한다.

제10조(정비ㆍ점검 결과 조치) ① 소장은 정비ㆍ점검실시 결과 정밀점검이 필요한 경우 외부 전문가에게 정밀점검을 의뢰할 수 있다.

② 소장은 점검결과 도출된 특이사항은 그 원인이 규명될 때까지 특별 관리를 하여야 하며, 기능유지와 안전성확보 등을 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

제11조(안전조치) 소장은 안전사고를 사전 예방할 수 있도록 다음 각 호에 해당하는 안전조치 후 정비ㆍ점검을 실시하여야 한다.

1. 각종장비의 개방 시 안전장치의 작동상태 확인 및 불꽃방전 등에 대한 안전조치

2. 기능유지상 부득이 활선작업이 필요한 때에는 감전 및 단락 등의 사고에 대한 예방조치

3. 합동점검 시 다른 분야의 기술자에 대한 사전 안전교육 실시

4. 각종 장비의 안전수칙 준수 및 안전장구 착용

5. 제반작업 시 안전사고를 예방하기 위하여 최소 2인 1개조로 편성실시

6. 육ㆍ해상 이동시 각종 안전수칙 준수 등

제12조(보안대책) 소장은 DGPS의 파괴 또는 기능마비와 안전사고 등을 방지하기 위하여 기준국 및 감시국 소재 관할 지방청장과 협의하여 다음 각 호에 해당하는 보안대책을 마련하여야 한다.

1. 기준국 및 감시국별 보안관리 책임자 지정

2. 시설ㆍ장비의 파괴방지 및 보호 관리업무 수행

3. 위성항법보정정보 및 신호의 교란행위 등에 관한 방지대책 수립ㆍ시행

4. 「보안업무규정」제30조의 규정에 의한 보호구역의 설정

제13조(보고 및 통보) ① 소장은 DGPS에 사고가 발생하거나 현황변경이 있은 때에는「항로표지법」제11조의 규정에 의하여 즉시 고시하여야 한다.

② 경미한 사고로 인하여 즉시 복구가 가능한 경우에는 항행통보 및 기능통보 등을 RTCM메시지 #7과 #16 방송으로 갈음할 수 있다.

③ 소장은 DGPS 시스템의 유지보수를 위한 계획된 기능정지가 필요한 경우 제1항 또는 제2항의 규정을 준용한다.

제14조(근무체제) ① 운영자의 근무는 24시간 교대근무체제를 원칙으로 한다.

② 소장은 매월 운영자의 월간 근무편성계획을 수립ㆍ시행하여야 한다.

제15조(교육훈련) 소장은 운영자와 기준국 및 감시국 소재 항로표지관리소 직원의 직무 수행능력을 제고하기 위하여 매년 교육훈련 계획을 수립하여 실시할 수 있다.

제16조(DGPS 데이터관리) ① 소장은 각 기준국 및 감시국에서 생성한 RSIM 메시지, GPS 수신 자료를 분석하고 보존 관리하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의하여 보존된 데이터는 저장매체에 기록하여 5년간 보관하여야 한다.

③ 기준국 및 감시국 상황(영상, 기상, 전원) 등의 데이터정보는 최소 120일간 보관하여야 한다.

④ 소장은 이용자로부터 DGPS 데이터의 요청이 있을 경우 제2항의 규정에 의하여 보관된 데이터를 제공하여야 한다.

제17조(재검토 기한) 이 훈령은「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제248호)에 따라 이 훈령을 발령한 후 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2017년 12월 7일까지 효력을 가진다.

부      칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

운영 매개변수

1. 기준국

(1) 메시지 종류와 내용

메시지종류	내 용	비 고
3	DGPS 기준국의 위치정보
5	위성의 상태
7	DGPS 비콘력(Radiobeacon Almanac)
9	위치보정정보	Groups of 3
16	특별정보

(2) 메시지 송신 스케줄

메시지종류	송 신 스 케 쥴	비 고
3	매 정시 15분 및 45분
5	매 정시 5분 및 15분
7	매 정시 7분 및 그 후 15분
9	가능한 한 자주 송신
16	특별정보 발생시

2. 보정송신국

구분	식별 번호 (ID)	호출 명칭	전파형식/주파수	송신 출력	전송 속도	이용 범위	변조 방식	동기 방식	비고
영 도	660	영 도 기준국	500HG1D/300	300W	200bps	100NM	MSK	동기	해양 기준국
팔미도	661	팔미도기준국	500HG1D/313
거문도	662	거문도기준국	500HG1D/287
주문진	663	주문진기준국	500HG1D/295
어청도	664	어청도기준국	500HG1D/295
마라도	665	마라도기준국	500HG1D/290
호미곶	666	호미곶기준국	500HG1D/310
울릉도	667	울릉도기준국	500HG1D/319
소청도	668	소청도기준국	500HG1D/323
가거도	669	가거도기준국	500HG1D/298
저 진	670	저 진 기준국	500HG1D/292
무 주	671	무 주 기준국	500HG1D/322	500W	200bps	80㎞	MSK	동기	내륙 기준국
영 주	672	영 주 기준국	500HG1D/289
평 창	673	평 창 기준국	500HG1D/303
충 주	674	충 주 기준국	500HG1D/318
성 주	675	성 주 기준국	500HG1D/296
춘 천	676	춘 천 기준국	500HG1D/286

[별표 2]

경보 매개변수

1. GPS

(1) 위성의 배치

경 보 항 목	검출부분	한계치 (Threshold)	지속기간 (Duration)	비고
위성수 과소(過小)	RS, IM	3이하	65초
High HDOP	IM	6이상	65초

(2) 위성

경 보 항 목	검출부분	한계치 (Threshold)	지속기간 (Duration)	비고
PRC 과대	RS	120m 이상	-
RRC 과대	RS	4m/s 이상	-

2. DGPS

경 보 항 목	검출부분	한계치 (Threshold)	지속기간 (Duration)	비고
IM Feedback	RS	12초	-
Correction Age	IM	30초	30초
MSG Error Ratio	IM	10%	60초
Beacon SNR	IM	10db	60초
Beacon SS	IM	평균값에서 5db이하	60초
Position Error	IM	5m	30초
PR Residual	IM	12m	30초
RR Residual	IM	2m/s	60초
Low UDRE	IM	101%	100초

[별지 제1호서식]

월 간  운 영 보 고 서

1. 총괄현황

구분			백분율[%]		비 고
			월간	누계
운영률	계	기준국
		감시국
	해양	기준국
		감시국
	내륙	기준국
		감시국
후처리 데이터 생성률	계	기준국
		감시국
	해양	기준국
		감시국
	내륙	기준국
		감시국
통신망 운영률	계	기준국
		감시국
	해양	기준국
		감시국
	내륙	기준국
		감시국

가. 데이터 제공

구 분	월 계		누 계		비 고
	제공[건]	파일[개]	제공[건]	파일[개]
비 고

나. 홈페이지 운영

구 분	월 계[명]			누 계[명]			비 고
	접속자	신규회원	총회원	접속자	신규회원	총회원
비 고

2. 운영현황

가. 기준국 운영률

국 명	월 계			누 계			비 고
	운영률 [%]	운영시간 [h:mm]	정지시간 [h:mm]	운영률 [%]	운영시간 [h:mm]	정지시간 [h:mm]
계
비 고

나. 감시국 운영률

국 명	월 계			누 계			비 고
	운영률 [%]	운영시간 [h:mm]	정지시간 [h:mm]	운영률 [%]	운영시간 [h:mm]	정지시간 [h:mm]
계
비 고

3. 데이터 현황

가. 데이터 생성률

1) 기준국 데이터 생성률

국 명	월 계		누 계		비 고
	생성률[%]	RINEX[개]	생성률[%]	RINEX[개]
계
비 고

2) 감시국 데이터 생성률

국 명	월 계		누 계		비 고
	생성률[%]	RINEX[개]	생성률[%]	RINEX[개]
계
비 고

나. 데이터 품질분석

1) 해양기준국 데이터 품질분석

국 명	월 계								누 계								비 고
	관측률 [%]		MP1 [m]		MP2 [m]		Cycle Slips수		관측률 [%]		MP1 [m]		MP2 [m]		Cycle Slips수
계
비 고

2) 감시국 데이터 품질분석

국 명	월 계								누 계								비 고
	관측률 [%]		MP1 [m]		MP2 [m]		Cycle Slips수		관측률 [%]		MP1 [m]		MP2 [m]		Cycle Slips수
계
비 고

다. 데이터 제공현황

1) 파일별 제공현황

구 분	월 계		누 계		비 고
	제공[건]	파일[개]	제공[건]	파일[개]
비 고

2) 목적별 제공현황

구 분	월 계		누 계		비고
	제공[건]	파일[개]	제공[건]	파일[개]
비 고

4. 통신망 운영현황

가. 기준국 통신망 운영률

국 명	월 계			누 계			비 고
	운영률 [%]	운영시간 [h:mm]	정지시간 [h:mm]	운영률 [%]	운영시간 [h:mm]	정지시간 [h:mm]
계
비 고

나. 감시국 통신망 운영률

국 명	월 계			누 계			비 고
	운영률 [%]	운영시간 [h:mm]	정지시간 [h:mm]	운영률 [%]	운영시간 [h:mm]	정지시간 [h:mm]
계
비 고

5. 점검․정비 현황

가. 기준국

국 명	자체점검	용역점검	자체+용역점검	점검결과 / 특이사항	비 고
비 고

나. 감시국

국 명	자체점검	용역점검	자체+용역점검	점검결과 / 특이사항	비 고
비 고

다. 중앙사무소 및 내륙사무소 자체 정기점검

국 명	점 검 일 자	점 검 내 역	비 고
비 고

[별지 제2호 서식]

(앞 쪽)

D G P S 업 무 일 지 년 월 일 요일, 날씨:			담 당 자		담 당	소 장
구 분	근무시간	근무자		서명

장비 및 시스템 운영상태
□ 중앙사무소
운영 서버	모니터링 서버	보안 장비	전원 시설	네트워크 장비	기타

□ 해양기준국 및 해양감시국
구분	국명	상태	발생시간	복구시간	발생원인	조치사항
운영중지시간
송신기
송신안테나
수신기
수신안테나
전원시설
서버
프로그램
CCTV
통신장비
기타

(뒤 쪽)

해양기준국 및 해양감시국 세부사항
해양기준국	내용	해양감시국	내용
인수인계 및 특이사항

[별지 제3호 서식]

(앞 쪽)

기준국 정비․점검 기록표		결재	담당자	담 당	소 장
기준국명
점 검 일
점 검 자

구 분		점검방법	점검기준	점검결과	조치사항 (비고)
송신기 A	송신주파수	오실로스코프	기준주파수±만분율
	AC 송신출력/반사파	와트메터 및 BCS	상한10%, 하한20%
	DC 송신출력/반사파	〃	〃
	AC, DC 입력전압	테스트기	AC115(220)V/ DC156V± 5%
	각종지시계기등 작동상태	육안	-
	콘넥터 및 볼트류 연결상태	〃	-
	램프 점등상태	〃	-
	냉각휀 작동상태	〃	-
	충전부 및 축전지 상태	육안 및 테스트기	DC 155~160V
	배선정리 상태	육안	-
	랙 내부 및 PCB상태 점검	〃	-
	기 타
송신기 B	송신주파수	오실로스코프	기준주파수±만분율
	AC 송신출력/반사파	와트메터 및 BCS	상한10%, 하한20%
	DC 송신출력/반사파	〃	〃
	AC, DC 입력전압	테스트기	AC115(220)V/ DC156V± 5%
	각종지시계기등 작동상태	육안	-
	콘넥터 및 볼트류 연결상태	〃	-
	램프 점등상태	〃	-
	냉각휀 작동상태	〃	-
	충전부 및 축전지 상태	테스트기	DC 155~160V
	배선정리 상태	육안	-
	랙 내부 및 PCB상태 점검	〃	-
	기 타
RS 1	RS 수신기	육안	-
	GPS 수신안테나	〃	-
	입력전압	테스트기	AC 115(220)V±5%
	콘넥터, 배선, 볼트류 상태	육안	-
	기 타
RS 2	RS 수신기	육안	-
	GPS 수신안테나	〃	-
	입력전압	테스트기	AC 115(220)V±5%
	콘넥터, 배선, 볼트류 상태	육안	-
	기 타

(뒤 쪽)

구 분		점검방법	점검기준	점검결과	조치사항 (비고)
UPS	입력 전압/전류	지시치	AC 220V±10%
	출력 전압/전류/주파수	테스트기	AC 115(220)V±2%
	충전 전압	〃	168~216V
	지시기 동작 상태	육안	-
	축전지 상태	〃	-
	기 타
자 동 소화기	입력전압	테스트기	AC 220V±10%
	DC 전압 상태	지시치	24V±10%
	단선 및 동작시험	육안	-
	할로겐 혼합물 충전상태	〃	-
	기 타
항 온 항습기	입력전압	테스트기	AC 220V±10%
	온도 및 습도	지시치	28℃이하/40~70%
	설정 온도/습도	〃	〃
	냉난방 온도/습도 편차	〃	-
	실외기 상태	동작	-
	가습기 상태	〃	-
	기 타
감시국	데이터 백업 여부	육안	-
	통신 및 네트워크	〃	-
	기 타
비고

[별지 제4호 서식]

(앞 쪽)

감시국 정비․점검 기록표		결재	담당자	담 당	소 장
기준국명
점 검 일
점 검 자

구 분		점 검 결 과	조치사항	비 고
IM1	수신기
	GPS 수신안테나
	MSK 수신안테나
	입력전압
	배선정리상태
	볼트류의 이완여부
	기 타
IM2	수신기
	GPS 수신안테나
	MSK 수신안테나
	입력전압
	배선정리상태
	볼트류의 이완여부
	기 타
원 격 제어용 PC 1	프로그램 작동상태
	데이터 백업여부
	통신 및 네트워크
	배선정리상태
	기 타

(뒤 쪽)

구 분		점 검 결 과	조치사항	비 고
원 격 제어용 PC 2	프로그램 작동상태
	데이터 백업여부
	통신 및 네트워크
	배선정리상태
	기 타
U P S	입력전압, 전류
	출력전압, 전류
	출력 주파수
	충전전압
	기 타
수 신 ANT	앵카볼트 상태
	기초 콘그리트 상태
	기 타
기 타	에어콘 작동상태
	주 전원 공급상태
	각종 차단기 작동상태
	배선 및 급전선 상태
	건물 및 시설물상태
비 고